|  |  |
| --- | --- |
| 5 қосымша | Приложение 5 |
| 20\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" | к договору №\_\_\_\_\_\_\_ |
| № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Шартына | от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Жұмыстар көлемінің ведомосы №** | | | |
|  | | **"Фрунзенская - Жамбыл" 500 кВ 5159-ӘЖ жөндеуге**  **"KEGOC" АҚ Оңтүстік ЖЭТ филиалының (мердігер)** | | | |
|  | |  | | | |
| Негіздеме: № ақау актісі | | | | |  | |
| **№ р/с** | **Жұмыстардың физикалық көлемдерінің атауы** | | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Ескертпе** | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | **Жер жұмыстары** | |  |  |  | |
| 1 | Көлемі 1000 м3 дейінгі шұңқырлардағы 6 топтағы топырақтар. Сыйымдылығы 0,5 м3 шелегі бар "кері күрек" экскаваторларымен үйіндіге әзірлеу | | м3 топырақ | 562,500 |  | |
| 2 | Көлемі 0,5 м3 дейінгі темірбетонды құрама анкерлік плиталар. Орнату | | м3 | 562,500 |  | |
| 3 | Траншеялар мен шұңқырлар. Топырақты 5 м-ге дейін жылжытқанда қуаты 59 кВт (80 а. к.) бульдозерлермен толтыру. топырақ тобы 3 | | м3 топырақ | 562,500 |  | |
| 4 | 3, 4 топтағы топырақ. Пневматикалық тығыздамалармен тығыздау | | м3 тығыздалған топырақ | 562,500 |  | |
| 5 | Якорь болттары. Ұзындығы 1 м-ден асатын дайын ұяларға орнату | | тн | 0,800 |  | |
| 6 | ӘЖ тіректері 0,38-10 кВ. жерге тұйықтау контурын монтаждау | | м жерге шиналар | 291,500 |  | |
|  | **Материалдарды тасымалдау** | |  |  |  | |
| 7 | Қапталмаған жүктер (темірбетон бұйымдары мен конструкциялары) 6 тоннадан астам тиеу | | т | 46,000 |  | |
| 8 | Құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс борттық автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 100-ден 200 км-ге дейін | | т·км | 400,000 |  | |
| 9 | Қапталмаған жүктер (темірбетон бұйымдары мен конструкциялары) 6 тоннадан астам. | | т | 46,000 |  | |
|  | **"Жамбыл"500 кВ ҚС бөлшектелген материалдарды тасымалдау** | |  |  |  | |
| 10 | Қапталмаған жүктер (темірбетон бұйымдары мен конструкциялары) 6 тоннадан астам тиеу | | т | 46,000 |  | |
| 11 | Құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс борттық автомобильдермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5-тен 10 тоннаға дейін, тасымалдау қашықтығы 100-ден 200 км-ге дейін | | т·км | 400,000 |  | |
| 12 | Қапталмаған жүктер (темірбетон бұйымдары мен конструкциялары) 6 тоннадан астам. | | т | 46,000 |  | |
|  | **Материалдар** | |  |  |  | |
| 1 | U-тәрізді Болт Rх40 | | шт | 40,000 |  | |
| 2 | Прокат Болат г / к шеңбер D16 | | кг | 460,000 |  | |
| 3 | АФ-4 фундаменты | | шт | 20,000 |  | |
| 4 | Электрод Э46-МР-3-4,0мм | | кг | 8,000 |  | |
| 5 | Жолақты Болат (тартқыштарға арналған жолақ үшін) 70\*6 | | кг | 41,6 |  | |