**Приложение №9**

Вместе с поставкой должны комплектоваться: Паспорт и руководство по эксплуатации с указанием критерии предельного состояния (карта инструментального контроля), инструкция по ремонту, испытания и отбраковке инструмента с указанием периодичности технического освидетельствования, протокол испытания (дефектоскопия) – по 1 экземпляру для каждого оборудования.

Требование к поставщику:

1) «На этапе поставки поставщик должен предоставить документы, подтверждающие проведение успешных опытно-промышленных испытаний НКТ с защитным покрытием на скважинах месторождению АО «Озенмунайгаз» (а именно наличия H2S 0-10 000ррм и СО2 0-3% мол)»

2) Поставщик должен предоставить в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Қосымша №9**

Жабдықты жеткізумен бірге жабдықтау керек: Шектеу жағдайының критерийлері көрсетілген паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық (аспаптық бақылау картасы), жөндеу жөніндегі нұсқаулық, техникалық куәландыру кезеңділігі көрсете отырып, құралдарды сынау және қабылдамау, сынақ есебі (ақауларды анықтау)- әр жабдыққа 1 дана көшірме.

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

1) "Өнім беруші жеткізу кезеңінде "Өзенмұнайгаз" АҚ кен орнының ұңғымаларында (атап айтқанда H2S 0-10 000ррм және СО2 0-3% молдың болуы) қорғаныш жабыны бар СКҚ-ға сәтті жүргізілген тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтарды растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс""

2) Сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну.