|  |
| --- |
| Приложение 5 |
|  к договору №\_\_\_\_\_\_\_ |
| от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  **Ведомость объемов работ №** |
| **на ремонт здания насосной пожаротушения ПС 220 кВ "Кентау" филиала Южные МЭС на 2025 год (подряд)** |
|  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектный акт № |  |
| **№ п/п** | **Наименование физических объемов работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 100,00 |   |
| 2 | Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов | м2 | 102,04 |   |
| 3 | Штукатурка стен, дверных и оконных откосов. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм | м2 | 102,04 |   |
| 4 | Стены фасада. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе | м2 поверхности облицовки | 14,45 |   |
| 5 | Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности | м2 окрашиваемой поверхности | 87,59 |   |
| 6 | Восстановление отмостки. Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 3,36 |   |
| 7 | Поверхности внутренние. Очистка потолка от известковой покраски | м2 | 24,71 |   |
| 8 | Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 24,71 |   |
| 9 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 24,71 |   |
| 10 | Поверхности внутренние. Очистка стен от известковой покраски | м2 | 71,00 |   |
| 11 | Грунтовка | м2 | 71,00 |   |
| 12 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 142,00 |   |
| 13 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами | м2 | 3,40 |   |
| 14 | Доски подоконные в зданиях. Снятие | м2 | 1,68 |   |
| 15 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 2,10 |   |
| 16 | Приборы дверные. Смена петель | шт. | 2,00 |   |
| 17 | Приборы дверные. Смена замков врезных | шт. | 1,00 |   |
| 18 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 3,00 |   |
| 19 | Доски подоконные из профилированного листа при высоте здания. Монтаж | м2 покрытия | 1,12 |   |
| 20 | Штукатурка откосов высококачественная декоративным раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,79 |   |
| 21 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 7,58 |   |
| 22 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 23,20 |   |
| 23 | Устройство | м2 стяжки | 23,20 |   |
| 24 | Полы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 23,20 |   |
| 25 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 50,00 |   |
| 26 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 3,00 |   |
| 27 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 3,00 |   |
| 28 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 5,00 |   |
| 29 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 3,00 |   |
|   | Перевозка материалов |   |   |   |
| 1 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 2,00 |   |
| 2 | Мусор строительный (ручная). Разгрузка | т | 2,00 |   |
| 3 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 2,00 |   |
| 4 | Материалы |   |   |   |
| 5 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной | м2 | 5,4 |   |
| 6 | Блок дверной металлический входной с фурнитурой | комплект | 1 |   |
| 7 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,5 |   |
| 8 | Керамогранитная плитка матовая или полированная размерами 60x60 см | м2 | 14,739 |   |
| 9 | Блоки дверные наружные служебные металлические | м2 | 2,100 |   |
| 10 | Плитка керамическая матовая для полов, I сорта ГОСТ 6141-91 одноцветная | м2 | 23,664 |   |
| 11 | Светильник промышленный светодиодный типа НСП 02-200-002, мощность 70 Вт, IP54 | шт. | 2 |   |
| 12 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,4104 |   |
| 13 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,32 |   |
| 14 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,1112853 |   |
| 15 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,165004 |   |
| 16 | Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,01642844 |   |
| 17 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений | кг | 34,1601 |   |
| 18 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 177,86258 |   |
| 19 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 89,8763 |   |
| 20 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 2 |   |
| 21 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 37,76752 |   |
| 22 | Скобяные изделия | комплект | 2 |   |
| 23 | Канал кабельный, размерами 25 мм х 16 мм | м | 50 |   |
| 24 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 92,8 |   |
| 25 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,289 |   |
| 26 | Профилированный настил, оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 1,1424 |   |
| 27 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 9,28 |   |
| 28 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 3 |   |
| 29 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 3 |   |
| 30 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит | кг | 10,115 |   |
| 31 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,9408 |   |
| 32 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 3 |   |