\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ж.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

№ 6 қосымша

**Мердігерлік ұйымдарға арналған ӨҚ және ЕҚ ЕРЕЖЕСІ**

1. Осы мердігерлерге арналған ӨҚ және ЕҚ ережесі (бұдан әрі-Ереже) мына мақсатта әзірленген:

* «KEGOC»АҚ өндірістік объектілерінде жұмыстарды орындайтын мердігерлік (қосалқы мердігерлік) ұйымдар персоналының мінез-құлқының бірыңғай қағидаларын белгілеу үшін;
* мердігерлік (қосалқы мердігерлік) ұйымдар қызметкерлерінің ӨҚЕҚ талаптарынан ауытқуларына жол бермеу үшін.

1. Осы Ереже Мердігердің тапсырысы бойынша немесе Тапсырыс берушінің мүддесінде жұмыстарды жүзеге асыратын барлық қызметкерлердің орындауы үшін міндетті болып табылады.
2. Осы Ережелерді бұзу (орындаудан ауытқу) шарттың талаптарына сәйкес (Мердігермен шарттық қатынастарды тоқтатқанға дейін) санкцияларға әкелуі мүмкін.
3. Қауіпсіздіктің негізгі ережелері 5.1-тармақтағы кестеде келтірілген.

Кесте 5.1 -т– Қауіпсіздіктің негізгі ережелері

| **№** | **Қауіпсіздік ережесі** | **Қосымша түсініктемелер** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Өндірістік объектілерде жеке қорғану құралдарын (ЖҚҚ) пайдалану. | Өндірістік объектілер мен өндірістік алаңдарда қызметкерлер орындалатын жұмысқа немесе шарттарға сәйкес келетін жеке қорғаныш құралдарын (арнайы киім, арнайы аяқ киім, қорғаныш каскасы, қорғаныш көзілдірігі, қолғап) (мысалы, құлаудан қорғау құралдары, тыныс алу, есту органдарын қорғау құралдары және т. б.) пайдалануы тиіс.  Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * жұмыстарды орындауды бастағанға дейін ЖҚҚ-ның болуы мен жарамдылығын тексеруге; * жұмыстарды орындау барысында ЖҚҚ-ны дұрыс қолдануды бақылауға міндетті |
| 2 | Көлік қозғалысы кезінде қауіпсіздік белдіктерін пайдалану | Мердігердің көлік құралдарының жүргізушілері мен жолаушылары:   * әрқашанда 3-нүктелі қауіпсіздік белдігін, соның ішінде автобуста және жеңіл автокөлік креслоларының екінші қатарында пайдалануға; * пайдалану алдында қауіпсіздік белдігінің жұмысын тексеруге; * көлік құралында болған кезде қауіпсіздік белдігін дұрыс бекітуге; * сапар басталар алдында көлік құралындағы барлық адамдардың қауіпсіздік белдіктерін дұрыс тағып қойғанына көз жеткізуге; * егер көлік құралының басқа жолаушылары қауіпсіздік белдіктерін дұрыс пайдаланбаса немесе пайдаланбаса араласуға міндетті.   Жүргізуші барлық жолаушылар қауіпсіздік белдіктерімен бекітілгенге дейін қозғалысты бастамауы тиіс.  Тек екі нүктелі қауіпсіздік белдіктері орнатылған көлік құралдары, сонымен қатар қауіпсіздік белдіктері орнатылмаған арнайы көлік құралдары және қауіпсіздік белдіктері жоқ қоғамдық көліктен басқасы. |
| 3 | Егер рұқсат беру нарядында көзделмеген болса, осы мақсат үшін арнайы бөлінген орындардан тыс жерде темекі шегуге, сонымен қатар ашық отты пайдалануға тыйым салынады | Мердігердің қызметкерлері:   * Егер рұқсат беру нарядында көзделмеген болса, осы мақсат үшін арнайы бөлінген орындардан тыс жерде темекі шегуге, сонымен қатар ашық отты пайдалануға тыйымды сақтауға; * темекі шегуге арналған арнайы орындардың орналасқан жерін білуге; * жұмыстарды ашық отты қолдана отырып (оның ішінде ұшқын шығаратын құралды пайдалана отырып) жұмыстарды қауіпсіз орындауға жауапты адамның рұқсатымен рұқсат беру нарядында көрсетілген арнайы бөлінген орында ғана орындауға міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * жұмыстардың рұқсат беру нарядында көрсетілген жерде өткізілуін бақылауға; * темекі шегетін жерлердің нақты белгіленуін қамтамасыз етуге; * қызметкерлерді темекі шегуге арналған орындар туралы хабардар етуге міндетті. |
| 4 | Тайғақ беттерде және байқалмайтын кедергілері бар жерлерде қозғалу кезінде алаңдамау. | Өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Мердігердің қызметкерлері:   * қозғалыс кезінде алаңдамауға; * алаң бетін шолуға кедергі келтіретін жүктерді тасымалдауға және жылжытпауға; * баспалдақтар, өтпелі көпірлер, қызмет көрсету алаңдары бойынша қозғалу кезінде таяныштар мен тұтқаларды ұстауы тиіс.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * тайғақ беттерді тайғанауға қарсы реагенттермен (құммен) уақтылы себуді қамтамасыз етуге; * қауіпсіздік туралы ескертетін белгілердің болуын (тайғақ, байқалмайтын кедергі)қамтамасыз етуге; * тайғақ беттерде және байқалмайтын кедергілері бар жерлерде қозғалу кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы нұсқама өткізуге міндетті. |
| 5 | Жабдықтың токтан ажыратылғанына алдын ала көз жеткізбей, жабдықтың кез келген ақаулығын жоюға тыйым салынады | Электр аспаптарымен және электр жабдықтарымен жұмыс істеу кезінде өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Мердігердің қызметкерлері:   * жабдық тиісті түрде токтан ажыратылғанына және ескерту белгілері қойылғанына көз жеткізбей, жабдықта жұмыс істеуге кіріспеуге; * электр аспаптарының, электр жабдықтарының ақаулығы туралы өзінің тікелей басшысына дереу баяндауға міндетт.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * нұсқамадан өтпеген және электр қауіпсіздігі бойынша тиісті рұқсат тобы жоқ адамдарды электр аспаптарымен және электр жабдықтарымен жұмыс істеуге жібермеуге міндетті; * электр құрылғылардағы, электр жабдықтарындағы ақаулықтарды жоюға тыйым салуға; электр құрылғыларға, электр жабдықтарына уақтылы жөндеу жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті. |
| 6 | Жұмыс уақытында немесе көлік құралын басқару кезінде алкоголь, есірткі және өзге де тыйым салынған препараттарды пайдалануға тыйым салынады | Мердігер қызметкерлеріне:   * алкогольдік ішімдіктерді, есірткі, улы және психотроптық заттарды дайындауға, тұтынуға, сақтауға және таратуға тыйым салынады.   Мердігердің қызметкерлері:   * жұмысты бастағанға дейін өзінің тікелей басшысына жұмысты орындауға әсер етуі мүмкін қабылданатын дәрілік заттар туралы хабарлауға; * тікелей басшысына жұмыс орындарында алкоголь немесе есірткі тұтыну жағдайлары туралы дереу хабарлауға міндетті. |
| 7 | 1,8 метрден жоғары биіктіктен құлау мүмкіндігі болған кезде қорғалған учаскеден тыс жерде жұмыс істеген жағдайда құлаудан қорғау құралдарын пайдалану | Мердігердің қызметкерлері:   * құлаудан қорғаудың қолда бар құралдары және оларды қолдану тәсілдері туралы білуге; * оларды қолданар алдында құлаудан қорғау құралдарын тексеруге; * қауіпсіз учаскеден тыс биіктікте жұмыс істеу кезінде әрдайым қауіпсіздік белдігін немесе қауіпсіздік жүйесін қолдана отырып жылжымайтын құрастырылымдарға байлаулы болуға; * баспалдақтарды пайдалану кезінде олардың жарамдылығы мен сенімділігіне көз жеткізуге міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * қызметкерлердің биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдарын пайдалануын қамтамасыз етуге; * биіктікте жұмыстарды жүзеге асыру қауіпсіздігіне көз жеткізуге міндетті. |
| 8 | Қолданыстағы рұқсат беру наряды бойынша қауіптілігі жоғары (газ қауіпті, отты, жер және т. б.) жұмыстарды орындау | Мердігердің қызметкерлері:   * жұмысты қауіпсіз жүргізу бойынша нұсқама алуға; * нарядта көрсетілген талаптарды мүлтіксіз сақтауға; * жұмысқа рұқсат беру наряды жарамды екеніне көз жеткізуге; * жұмысты қауіпсіз орындайтынына көз жеткізіп, жұмысқа кірісуге міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * осы жұмыстар үшін рұқсат беру нарядын ресімдеу қажет пе екендігін тексеруге; * тәуекелді бағалауды жүргізуге; * жұмыстарды орындаушыларға нұсқама өткізуге; * рұқсат-жүктелімде көрсетілген қауіпсіздік шараларының жеткіліктілігіне көз жеткізуге; * жұмысқа рұқсаттама беру нарядына қол қойылғанына көз жеткізуге; * егер жұмыс шарттары өзгерсе, жұмысқа жаңа рұқсат қағазын рәсімдеуге; * жұмыс орны жұмыстарының басталуына дайын екендігіне көз жеткізуге; * жұмысты бастаудың қауіпсіздігіне көз жеткізуге; * жұмыстың аяқталғанына көз жеткізуге міндетті. |
| 9 | Ақаулы құралдар мен құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады | Мердігердің барлық қызметкерлері:   * жұмыста қолдан жасалған құралдарды қолданбауға; * құралдың, құрылғылардың механикалық зақымданбағанына көз жеткізгеннен кейін жұмысты бастауға міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * дұрыс жұмыс істемейтін құрал-саймандарды, құралдарды пайдалана отырып жұмыс істеуге жол бермеуге; * - ақаулы құралдарды, құрылғыларды уақтылы ауыстыруды немесе жұмысты тоқтатуды қамтамасыз етуге міндетті. |
| 10 | Жұмыс басталар алдында жүйелерді ажыратуды және бұғаттауды орындау | Мердігердің барлық қызметкерлері:   * ажырату және блоктау жүйелерінің, қорғаныс құрылғылары мен құралдардың жарамдылығын тексеруге; * жұмысты бастамас бұрын барлық қажетті ажыратулар мен бұғаттауларды жүргізуге (жұмыс жетекшісімен немесе жұмысты орындауға жауапты тұлғамен бірге қажетті ажыратулар мен бұғаттаулардың орындалғанына көз жеткізуге); * жұмыс жетекшісімен немесе жұмысты орындауға жауапты тұлғамен бірге жұмысты қауіпсіз орындауға көз жеткізуге міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * қажетті ажыратулар мен бұғаттаулардың орындалуын, мысалы, ажыратқыштарды құлыппен бұғаттауды, құбырларды бітеуіштермен жабуды немесе кіру есіктерін бұғаттауды тексеру / бұғаттауларды ажыратуға жазбаша рұқсаттың болуын тексеруге; * қалдық энергияның (қысымның) және басқа қауіптердің болмауын тексеруге; * жұмысты бастау қауіпсіз екеніне көз жеткізуге міндетті. |
| 11 | Рұқсат беру нарядын ресімдеместен әуелік ЭЖЖ қорғау аймағында немесе 30 м жақын жерде жұмыс істеуге тыйым салынады | Мердігердің барлық қызметкерлері:   * тиісті рұқсат беру нарядынсыз электр жеткізу желілерінің жанында жұмысқа кіріспеуге;; * өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті ең аз белгіленген қашықтықты сақтауға міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * қамтамасыз етудің қажетті шараларын қабылдағанға дейін әуе желілерінің астында немесе оларға жақын жерде жұмыс жүргізуге рұқсат етпеуге міндетті. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларының мысалдары: электрмен қоректендіру желілері өшірілген/бұғатталған жұмыстар қауіпті аймақтан тыс/қауіпсіз қашықтықта жүргізіледі; қауіпті аймақ сигналдық таспамен белгіленген; және (немесе) қауіпсіз дәліздер жасалған; * әуелік электр жеткізу желілеріне жақын тыйым салынған аймаққа техниканың (мысалы, көтергіш крандарға, самосвалдарға, ұтқыр метеобөлшектерге және басқа да габаритті емес көлік құралдарына) жақындауына жол бермеуге; * қажетті қауіпсіздік шаралары қабылданғанына көз жеткізіп, жұмысты қауіпсіз бастауға міндетті. |
| 12 | Телефонды пайдалануға, көлік құралын басқару кезінде барынша рұқсат етілген жылдамдықты асыруға тыйым салынады. | Сапар барысында жүргізуші:   * ұялы телефонды (егер сізде динамик немесе hands-free гарнитура болса) немесе пейджер пайдаланбауға; * белгіленген немесе осы сапарға маршруттық парақта көрсетілген максималды рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығынан асырмауға; * көлік құралы үшін белгіленген максималды рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығынан асырмауға; * жол жағдайына немесе ауа райы жағдайларына сәйкес қозғалыс жылдамдығын түзетуге міндетті. |
| 13 | Жарылыс қаупі бар аймақта ұялы телефонды және өзге де құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады | * Жарылыс қаупі бар аймақта болған кезде жұмыс істеуге: * ұялы телефонды және тұтануды тудыруы мүмкін өзге де құрылғыларды пайдалануға үзілді-кесілді тыйым салынады; |
| 14 | Жүктің астында болуға тыйым салынады | Мердігердің барлық қызметкерлері:   * жүк көтеру жұмыстарын жүргізуге жауапты тұлғаның рұқсатынсыз жүкті учаскелерді қоршайтын тосқауылдар мен белгілеулерді кесіп өтпеуге; * жүкті итермеуге және қолмен бағыттамауға-бұл үшін арнайы құралды қолдануға (багралар / тартқыштар); * сигналшының немесе жүк көтеру жұмыстарын жүргізуге жауапты тұлғаның барлық нұсқауларын орындауға міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * қауіпті аймақты белгілеп, оны кедергілермен немесе сигнал лентасымен қорғауға; * жүк астында адамдардың болмауын қамтамасыз етуге; * жүк көтергіш механизмдерді, жүк қармауыш құрылғыларды пайдалануды қамтамасыз етуге міндетті. |
| 15 | Шектелген кеңістіктегі жұмыстарды тек рұқсат беру наряды бойынша орындауға рұқсат етіледі. | * Мердігердің барлық қызметкерлері: * жұмыс жетекшісімен немесе жұмыс жүргізуге жауапты басқа тұлғамен бірге қауіпсіз жұмыс үшін жағдай жасалғанына және жұмысты қауіпсіз бастауға көз жеткізуге; * газ-ауа ортасын бақылау рұқсат беру нарядына сәйкес жүргізілгеніне көз жеткізуге; * бақылаушымен бірге тұйық кеңістікке кіруге болатындығына көз жеткізуге; * жұмысқа рұқсат беру нарядының барлық талаптарын, оның ішінде тыныс алу органдарының ЖҚҚ пайдалану бойынша талаптарды сақтауға міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * жұмысқа рұқсат беру нарядының барлық талаптарының, оның ішінде тыныс алу органдарының ЖҚҚ пайдалану бойынша сақталғанына көз жеткізуге; * қызметкерлер тұйық кеңістікте болған кезде білікті байқаушының әрқашан болуын қамтамасыз етуге; * газ-ауа ортасын бақылау наряд-рұқсат талаптарына сәйкес жүргізілгеніне көз жеткізуге; * барлық талаптар орындалғанына көз жеткізе отырып, жұмысты қауіпсіз бастауға міндетті. |
| 16 | Рұқсат (рұқсат беру наряды) бойынша жер жұмыстарын орындау. | Мердігердің барлық қызметкерлері:   * жұмыс жетекшісімен немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлғамен бірге жер жұмыстары қауіпсіз жүргізілетініне көз жеткізуге; * жұмысқа рұқсат беру-ресімделген нарядтың талаптарын орындауға; * жұмысты тоқтатуға және жарақат алу қаупі болған жағдайда өз басшысына хабарлауға міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * жұмысқа рұқсат (рұқсат беру наряды) талаптары орындалғанына көз жеткізуге; * жер жұмыстарын жүргізу алаңдарына бөгде адамдардың кіруіне шектеу қою үшін кедергілер мен белгілер орнатуды қамтамасыз етуге; * электр кабельдері мен құбырлардың трассаларын таңбалауды қамтамасыз етуге міндетті. |
| 17 | Объектілердің құлауын болдырмайтын қауіпсіздік шараларын орындау. | Мердігердің барлық қызметкерлері:   * олардың төменге құлап кетуіне жол бермеу үшін барлық құралдар мен жабдықтарды дұрыс бекітуге; * заттардың құлау қаупі бар учаскелердің айналасында кедергілер орнатуға жол бермеуге; * қажет болса, әрқашан қорғаныс каскасын киюге міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * қызметкерлерге заттардың құлау қаупі және осы қауіпті факторды төмендету жөніндегі іс-шаралар туралы нұсқау беруге (мысалы, жұмыс/ нысаналы нұсқама басталар алдындағы жиналыс кезінде); * биіктікте орнатылған жабдық үшін қауіпсіздік қоршауларының пайдаланылуын тексеруге; * заттардың биіктіктен құлауын болдырмау шараларын сақтауды қамтамасыз ету үшін алаңды үнемі инспекциялауға (мысалы, қол құралдары байланған, бекітілмеген заттар жоқ, торда ойықтар жоқ, сақтандырғыш бөгеттер жүйесі қолданылады; кедергілер орнатылған); * қызметкерлердің қорғаныс каскаларын және басқа ЖҚҚ-ны пайдалануын тексеруге міндетті. |
| 18 | Суға жақын жерде немесе суда (су үстінде) жұмыс істеген кезде құтқару жилетін пайдалану керек. | Суға жақын жерде немесе суда (су үстінде) жұмыс істеген кезде Мердігер қызметкерлері өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін:   * қажет болса, әрқашан құтқару жилетін қолдануға; * ережеге сәйкес (яғни, тиісті мөлшерде, қажет жерде бекітпелермен және т. б.) құтқару жилетін киюге; * пайдалану алдында құтқару жилетін зақымданған, зақымдағанбағын тексеруге міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * құтқару жилетін қайда және қашан қолдану керектігін анықтауға; * қызметкерлер нұсқамадан өткізілгеніне және құтқару жилеттерін дұрыс қолдануға үйретілгеніне көз жеткізуге; * барлық қызметкерлерде құтқару жилеттерінің болуына көз жеткізуге; * құтқару жилеттерін тұрақты тексеруді қамтамасыз етуге міндетті. |
| 19 | Газға қауіпті / отпен жүргізілетін жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыс аймағының ауасына талдау жасау. | Газға қауіпті / отпен жасалатын жұмыстарды жүргізу кезінде Мердігердің қызметкерлері өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін:   * жұмыс жетекшісімен немесе жұмыстарды орындауға жауапты тұлғамен бірге жұмыс аймағының ауасы құрамының қажетті өлшемдері орындалғанына көз жеткізуге; * жұмыс жетекшісімен немесе жұмысты орындауға жауапты тұлғамен бірге жұмысты бастау қауіпсіз екендігіне көз жеткізуге; * түтіндеу қаупі туындаған жағдайда жұмысты тоқтатуға міндетті.   Жұмыстардың басшысы немесе жұмыстардың орындалуына жауапты тұлға:   * ауа құрамын өлшеуге жауапты адам рұқсат беру наряды талаптарына сәйкес жұмыс аймағының ауасын өлшегеніне көз жеткізуге; * қажет болса, жиі өлшеуді сұратуға; * жұмысты қауіпсіз бастауға болатындығына көз жеткізуге міндетті. |

Тараптардың қолдары:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МЕРДІГЕР:** | | **ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ ж. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_ ж | |
| М.О. | М.О. | |