**202\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шарттың**

**№5 қосымшасы**

**Қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі, экология және**

**санитарлық-эпидемиологиялық талаптар саласындағы**

**КЕЛІСІМ**

**Анықтамалар және қысқартулар**

**Рұқсат - актісі** – өндіріс/цех (тапсырыс беруші) аумағында мердігерлік немесе сервистік ұйым персоналының жұмыс жүргізу мүмкіндігін айқындайтын құжат, онда персоналдың қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін орындалған іс-шаралардың тізбесі көрсетілген.

**Анықталған бұзушылықтар туралы акті** – анықталған сәйкессіздіктерді көрсететін құжат.

**Тапсырыс беруші –** «Павлодар мұнайхимия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - «ПМХЗ» ЖШС, кәсіпорын).

**Тапсырыс берушінің ішкі құжаттамасы** – қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында «ПМХЗ» ЖШС бекіткен ішкі рәсімдер, саясаттар, нұсқаулықтар, қағидалар, ережелер және т.б.

Газ қауіпті жұмыстар − бұл технологиялық жабдықты, коммуникацияларды қарап тексеруге, тазалауға, жөндеуге, істен шығаруға байланысты, соның ішінде сұйыққоймалар ішінде жұмыс істеу барысында жұмыс аймағына жарылыс - және өрт қауіпті немесе зиянды булардың, газдардың және жарылысты, тұтануды тудыруы мүмкін, адам ағзасына зиянды әсер ететін басқа заттардың шығу мүмкіндігі бар немесе шығу мүмкіндігі жоққа шығарылмайтын (аппараттар, кептіру барабандары, кептіру пештері, реакторлар, сұйыққоймалар, цистерналар және басқа да ұқсас жабдықтар, коллекторлар, тонельдер, құдықтар, шұңқырлар және басқа ұқсас жерлер) жұмыстар, оттегі жеткіліксіз мөлшерде (көлемдік үлесі 20%-дан төмен) болған жағдайда орындалатын жұмыстар.

**Жер жұмыстары** − топырақты қазуды (игеруді), оны көшіру және топырақты тегістеу және нығыздау арқылы төсеуді қамтитын құрылыс жұмыстарының кешені. Жер жұмыстары өндірісінің мақсаты - топырақтан инженерлік құрылыстарды (жолдар, арналар, траншеялар және т.б.) жасау, ғимараттар мен құрылыстардың іргетасын жайластыру, құрылыс аумақтарын жоспарлау. Сондай-ақ жер жұмыстарына жаңа ғимараттарды, құрылыстарды және коммуникацияларды салу, сондай-ақ оларды жөндеу мақсатында қазуға байланысты барлық жұмыстар жатады.

**Орындаушы**/Мердігер – Тапсырыс беруші аумағы мен объектілерінде шарттық міндеттемелерге сәйкес жұмыстарды/қызметтерді орындайтын ұйым, соның ішінде қосалқы мердігерлік ұйым.

Жүктелім-рұқсатнама − Тапсырыс беруші белгілеген нысандағы арнайы бланкіде ресімделген және мазмұнын, жұмыс орнын, жұмыс орнын дұрыс дайындауды қамтамасыз ететін іс-шараларды, қажетті қауіпсіздік шараларын, оның басталу және аяқталу уақытын, қауіпсіз жүргізу талаптарын, бригаданың құрамын және жұмысты қауіпсіз орындауға жауапты тұлғаларды анықтайтын жұмыстарды жүргізуге тапсырма.

Қоғамдық тамақтану объектісі – тамақ өнімдерін даярлаумен, өңдеумен және өткізумен айналысатын, сондай-ақ тамақтануға арналған орындарды ұсынатын жеке және (немесе) заңды тұлға.

От жұмыстары − Ашық отты қолданумен, ұшқын шығарумен және құрылым материалдарының тұтануын тудыруы мүмкін температураға дейін қыздырумен байланысты өндірістік операциялар (электрмен дәнекерлеу, газбен дәнекерлеу, бензин/керосинмен кесу, битумдар мен шайырларды қыздыру, дәнекерлеу жұмыстары, металды ұшқын шығарып механикалық өңдеу және т.б.).

ҚОҚБ – Тапсырыс берушінің қоршаған ортаны қорғау бөлімі.

ЕҚжәнеЕҚҚ − Тапсырыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі.

**Орындаушының/Мердігердің персоналы** – Орындаушының/Мердігердің жұмыскерлері, қосалқы мердігерлік ұйымның персоналы.

Тапсырыс берушінің бөлімшесі − Тапсырыс берушінің қызметі, цехы, учаскесі, бөлімі, басқармасы және басқа да құрылымдық бөлімшелері.

**ШМКЖ –** шұғыл медициналық көмек жоспары.

**Қауіптілігі жоғары жұмыстар** − орындау кезінде өндірістік қаупі бар немесе қауіп төнуі мүмкін, соның ішінде жұмысты орындау сипатына байланысты емес жұмыстар.

**Рұқсатнама -** Тапсырыс беруші белгілеген арнайы бланкіде ресімделген жұмысты жүргізуге тапсырма.

Жөндеу жұмыстары - бұл жабдықтардың барлық жөндеу түрлерін (күрделі, орташа, ағымдағы), сондай-ақ жабдықты бояуды қамтитын жұмыстар, жабдықтың бетіне оқшауламаны және қорғаныс жабынды салу бойынша оқшаулау (гидрооқшаулағыш, жылу оқшаулағыш, тоттануға қарсы) жұмыстары, сондай-ақ оны шешу, жабдық бетін шаңнан, ластанудан қатерсіздендіру немесе шайып жуу, кабель төсеу, шатыр жұмыстары, бетон және темірбетон жұмыстары, монтаждау және бөлшектеу жұмыстары, тас жұмыстары, әрлеу (сылау, әрлендіру, майлау, әйнектеу) жұмыстары, ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік жабдықтарын монтаждау/бөлшектеу (құбырларды төсеу, сантехникалық, жылыту, желдету және газ жабдығын монтаждау) және басқа да жұмыстар.

**ҚР –** Қазақстан Республикасы.

ЖҚҚ − жеке қорғаныс құралдары. Жұмыскерді зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардан қорғайтын құралдар, соның ішінде арнайы киім, арнайы аяқ киім.

**ТОЖҚҚ** – Ағзаны қауіпті және зиянды факторлардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін техникалық құрылғы (сүзгіш, оқшаулағыш)

ЕҚБЖ – еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесі – еңбекті қорғауға, өнеркәсіптік қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғауға үздіксіз және мақсатты әсер ету үдерісін қамтамасыз ететін және персоналмен байланысты жазатайым оқиғалардың алдын алуға, қауіпті өндірістік объектілердегі апаттардың алдын алуға және жоюға, қоршаған ортаға теріс әсерден қорғауға бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық-техникалық, экономикалық, білім және әлеуметтік сипаттағы шаралар кешенін қамтитын механизм.

**Қосалқы мердігерлік ұйым** - Орындаушы/Мердігер белгілі бір жұмыс түрлерін орындау үшін шарттық талаптар негізінде Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға қатысатын басқа үшінші тұлғаларды тартқан мамандандырылған мердігерлік ұйым.

**Нұсқама** – бұл жоюға жауапты тұлғаларды және мерзімдерді белгілей отырып, анықталған бұзушылықтың сипатын көрсететін құжат.

**Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі** – Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде, санитарлық нормалар мен қағидаларда, ішкі қағидаларда, қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша нұсқаулықтарда және басқа да құжаттарда баяндалған талаптардың сақталуын бақылайтын тұлға.

**1 Жалпы ереже**

1.1 Осы құжат Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету кезінде Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету тәртібі мен талаптарын анықтайды.

1.2 Осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету барысында Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) ҚР қолданыстағы заңнамасының, соның ішінде ҚР еңбек заңнамасының, қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі туралы нормаларының, санитарлық нормалар мен қағидалардың, соның ішінде бас санитарлық дәрігердің санитарлық талаптарының және басқа да заңдар мен нормативтік актілердің, соның ішінде Тапсырыс берушінің аумағында және объектілерінде орындалуы тиіс ішкі регламенттер мен нұсқаулардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3 Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) заңнамалық, санитарлық нормалар мен қағидаларды, нормативтік талаптар мен Тапсырыс берушінің қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жергілікті актілерінде баяндалған талаптарды сақтауын бақылау үшін Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерінің жұмыс /қызмет көрсету орындарына кедергісіз баруын қамтамасыз етуі тиіс.

1.4 Қоғамдық тамақтану объектілеріне және олардың қоймаларына барған кезде Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі «ПМХЗ» ЖШС жұмыскерлерінің мерзімдік медициналық тексеруден (қараудан) өткені туралы терапевт берген анықтаманы өзімен бірге алып жүрсе жеткілікті, бұл ретте Мердігер/ Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілінен басқа құжаттарды талап етуге құқысыз.

1.5 Кәсіпорында «ПМХЗ» ЖШС-де сапа, экология, денсаулықты қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, энергия үнемділігін және энергия тиімділігін арттыру, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы саясатын» бекітілді.

1.5.1 Өндірісте денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясаттың стратегиялық мақсаттары жұмыскерлердің жарақаттануын және денсаулығының нашарлауын болдырмау және қоршаған ортаның ластануына жол бермеу.

1.5.2 Қойылған мақсаттарға қол жеткізу кәсіпорындағы сапа, денсаулық қорғау және өндірісте еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес міндеттер кешенін шешу жолымен жүзеге асырылады.

1.6 Кәсіпорында авариясыз жұмыс, жазатайым оқиғалардың алдын алу, кәсіпорында қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, қауіпсіз өндірістік үдерістерге бағыт алу, қоршаған ортаға теріс әсерді азайту Тапсырыс берушінің негізгі мақсаттары болып табылады. Тапсырыс берушімен серіктес Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) қатысуынсыз бұл мақсаттарға қол жеткізу мүмкін емес.

1.7 «ПМХЗ» ЖШС Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйым) персоналына қоятын негізгі талаптары:

1.7.1 кәсіпорын аумағында барлық қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде заңнамалық актілерде және нормативтік-техникалық құжаттамада баяндалған талаптарды сақтауға;

1.7.2 персоналдың қауіпсіздігі мен еңбегін қорғауды қамтамасыз ету;

1.7.3 жұмыс барысында аумақты ластанудан қорғау және күтіп ұстауын бақылау;

1.7.4 жұмыскерлердің денсаулығына қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсер ету тәуекелін барынша азайту және денсаулыққа теріс әсер беруі мүмкін ықтимал авариялық жағдайлардың, оқыс оқиғалардың, өндірістік жарақаттанудың және кәсіптік аурулардың алдын алу.

1.8 Тапсырыс берушінің аумағында және объектілерінде Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі бойынша білім тексеруінен өткен және белгіленген үлгідегі қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі қағидаларды, нормаларды және нұсқаулықтарды білуін тексеру куәлігі, оқығанын растайтын біліктілік куәлігі және көрсетілген мамандық бойынша жұмысқа рұқсаты бар, негізгі және сабақтас кәсіп бойынша, орындалатын жұмысқа сәйкес мерзімдік және қажет болған жағдайда ауысым алдындағы/ ауысымнан кейінгі медициналық тексеруден өткен персоналына жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге рұқсат беріледі.

1.9 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) бұйрық негізінде қауіпсіз жұмыстар орындауға/қызметтер көрсетуге, Тапсырыс берушінің ішкі қағидаларының, нұсқаулықтарының талаптарын және қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі, экология, санитарлық-эпидемиологиялық талаптар саласындағы заңнаманы сақтауға жауапты тұлғаны тағайындайды және Тапсырыс берушінің аумағында және объектілерінде жұмыстарды орындау кезінде тұрақты бақылауды қамтамасыз етеді.

1.10 Мердігер/Орындаушы өзінің және қосалқы мердігерлік ұйымдардың персоналына, соның ішінде «ПМХЗ» ЖШС аумағында және объектілерінде орындалатын әрекеттерге қатысты олардың толық хабардар болуы мен бақылауына жауапты.

1.11 Мердігер/Орындаушы жұмыстарды бастамас бұрын Тапсырыс берушінің бас мамандарының келісуіне жұмыстарды ұйымдастыру жоспарын немесе жұмыс жүргізу жобасын ұсынады.

1.11.1 Жұмыстарды жүргізу жобасы (ЖЖЖ) немесе жұмыстарды ұйымдастыру жобасын (ЖҰЖ) ұйым басшысы жасайды және бекітеді, келесі жұмыс түрлеріне «ПМХЗ» ЖШС мамандары келіседі:

- жабдықтарды, құбырларды салу, күрделі және кеңейтілген ағымдағы жөндеу;

- құрылыс-монтаждау жұмыстары: болат және құрама тірек құрылымдарын, жоғары вольтты желілердің тіректері мен сымдарын, шатыр, шыны және басқа да жұмыс түрлерін монтаждау, бөлшектеу, ауыстыру;

- төсемдер мен қоршауларды орнату мүмкін болмаған немесе орынсыз болған кезде, сондай-ақ жабдықпен жұмыс істеген кезде арнайы жұмыс түрлері;

- электр жабдықтарын күрделі жөндеу 1000 В жоғары және кернеуге қарамастан жоғары вольтты желілер;

- жер құрылыстарының негіздері мен іргетастарын салу жөніндегі жұмыстар;

- жүк көтергіш машиналарды орнату, оларды құрылыс немесе монтаждау жұмыстары үдерісінде қолдану;

- басқа да қауіптілігі жоғары жұмыстар.

1.11.2 ЖЖЖ немесе ЖҰЖ жұмыскердің қауіпсіздігін және денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін санитарлық-гигиеналық және ұйымдастырушылық іс-шаралар көрсетілетін жұмыстарды қауіпсіз ұйымдастырудың талаптары, ПМХЗ ЖШС еңбек қауіпсіздігі жөніндегі қолданыстағы нұсқаулықтар мен нормативтік-техникалық құжаттарда жазылмаған машиналардың, механизмдердің, жабдықтардың, құралдар мен жұмысшылардың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ететін техникалық шешімдер бөлімін қамтуы тиіс.

ЖЖЖ немесе ЖҰЖ-не оның объектілерін қоршап тұрған жөнделетін немесе тұрғызылатын объектінің жоспарлары, сызбалары, электр желілері, құдықтар, жасырын тоннелдер мен құбырлар; материалдарды, металл құрылымдарды, ЖКМ қоймалау алаңдары, арнайы бөлшектерді матау және байлау сызбалары, жүкшығырларды, баспалдақтарды, мінбесатыларды, дәнекерлеу жабдықтарын орнату, тарту құралдары, өтпелі көпірлер, жабындар, қоршаулар және т.б. кіреді.

 Жұмыстарды бастаудың алдында жұмыскерлер ЖЖЖ немесе ЖҰЖ мазмұнымен танысу парағындағы қолтаңбамен танысуы тиіс.

1.12 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) Тапсырыс беруші ұсынған санитарлық нормаларды, қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптарын сақтай отырып, жасалған шартқа және заңнамалық және басқа да нормативтік талаптарға сәйкес жұмыстарды орындауға міндетті.

1.13 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) тамақ ішетін, киім ауыстыратын және арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және ЖҚҚ, ТОЖҚҚ сақтайтын орындарды ұйымдастыруы қажет. Бұл орындар Тапсырыс берушінің өкілдерімен белгіленген тәртіпте келісілуі тиіс.

1.14 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) Тапсырыс беруші аумағындағы және объектілеріндегі барлық электрмонтаждау жұмыстары Тапсырыс берушінің электршаруашылығына жауапты тұлға берген рұқсатнамалар бойынша жүргізілуі керек.

1.15 Тапсырыс беруші авариялық жағдайларды, оқыс оқиғаларды оқшаулау және олардың салдарын жою кезінде Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) жұмысын үйлестіруге құқылы.

**2 Мердігер/Орындаушы/Қосалқы мердігерлік ұйым персоналының**

**кәсіптік құзыреттілігіне қойылатын талаптар**

2.1 «ПМХЗ» ЖШС аумағына жіберілетін Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) персоналы төмендегімен танысу мақсатында Тапсырыс берушінің EҚжәнеЕҚҚ-де кіріспе нұсқамадан өтуі тиіс:

2.1.1 «ПМХЗ» ЖШС сапа, экология, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы саясаты;

2.1.2 жалпы қауіпсіздік қағидалары мен талаптары;

2.1.3 еңбек тәртібі қағидалары;

2.1.4 «ПМХЗ» ЖШС және оның бөлімшелерінің аумағындағы тәртіп қағидалары;

2.1.5 негізгі, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың сипаттамасы.

2.2 **Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) персоналы үшін кіріспе нұсқама Кіріспе нұсқама бағдарламасы бойынша «Кіріспе нұсқаманы тіркеу журналында» ресімделе отырып жүргізіледі.**

2.3 Тапсырыс берушінің аумағында және объектілерінде жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге рұқсат алған Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) персоналында:

2.3.1 көрсетілген мамандық бойынша оқығанын және жұмысқа рұқсат алғанын растайтын біліктілік куәлігі;

2.3.2 қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімін тексеру туралы куәлік;

2.3.3 өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша білімін тексеру туралы куәлік;

2.3.4 өрт техникалық минимумды тексеру куәлігі;

2.3.5 мерзімдік медициналық қарап тексеру нәтижелері;

2.3.6 және орындалатын жұмысқа немесе қызмет көрсетуге сәйкес негізгі және сабақтас мамандыққа сәйкес өзге де міндетті куәліктер болуы тиіс.

2.4 Куәліктердің нысандары ҚР қолданыстағы нормативтік актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес болуы керек.

2.5 Жоғарыда баяндалған құжаттар кіріспе нұсқамадан өту кезінде ұсынылады. Осы Келісімнің 2.3-тармағында көрсетілген құжаттардың түпнұсқалары және Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігер ұйым) жұмыскерінің жеке басын куәландыратын құжаты болмаған кезде кіріспе нұсқама жүргізілмейді, кәсіпорын аумағына кіруге тыйым салынады. Мерзімді медициналық тексерудің нәтижелерін мердігер ұйымның бірінші басшысының қолы қойылған тізіммен ұсынуға болады.

2.6 Мердігер/Орындаушы өз жұмыскерлерімен, қосалқы мердігерлік ұйымның жұмыскерлерімен «ПМХЗ» ЖШС НҚ енгізе отырып, ҚР нормативтік актілерінде белгіленген тәртіпте еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша кіріспе, бастапқы, қайталама, жоспардан тыс және нысаналы нұсқама жүргізуге міндетті.

2.6.1 Мердігер / Орындаушы өз персоналын «ПМХЗ» ЖШС ішкі нормативтік құжаттарының талаптарымен таныстыруға міндетті.

2.7 Нұсқамаларды уақтылы өткізгені үшін жауапкершілік Орындаушыға/Мердігерге жүктеледі.

2.8 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) персоналына нұсқама беру кезінде мынаны:

2.8.1 жұмыскерлердің негізгі еңбек міндеттері, аумақтағы және жұмыс орнындағы тәртіп ережелерін;

2.8.2 жұмыс орнында орнатылған технологиялық үдеріс және жабдықтар туралы жалпы мәліметтерді;

2.8.3 жұмыс істейтін жабдықтың құрылымы, жабдықтың қауіпті аймақтары, сақтандыру құралдары мен қоршаулары, блоктау, жерге тұйықтау және басқа да қорғаныс құралдарын;

2.8.4 жұмысты орындау кезіндегі негізгі қауіпті және зиянды факторларды;

2.8.5 жұмыстарды дайындаудың, орындауды қауіпсіз ұйымдастырудың және жұмыс орындарын тәртіпте және тазалықта ұстаудың белгіленген тәртібін;

2.8.6 жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша нұсқаулықтың мазмұнын;

2.8.7 газ және өрт қауіпсіздігінің талаптарын;

2.8.8 өрт сөндіру және дабыл беру құралдарының орналасқан орындарын;

2.8.9 байланыс құралдарының орналасқан жері көрсетілген эвакуациялау жоспарын;

2.8.10 авариялық жағдайлар мен оқыс оқиғалар кезіндегі жұмыскерлердің іс-әрекеттерін;

2.8.11 зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету тәсілдері мен жазатайым оқиға туындаған кездегі жұмыскерлердің іс-әрекеттерін және басқа қажетті ақпаратты хабарлау қажет.

2.9 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) жұмыскерлері зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету әдістерін білуі керек. Мердігер/Орындаушы өз персоналын сертификатталған жаттықтырушыда немесе нұсқаушыда алғашқы көмек көрсету дағдыларына үйретуі керек.

2.10 Мердігер/Орындаушы өз персоналы мен қосалқы мердігерлік ұйымның персоналына олардың атқаратын жұмысы мен кәсібін ескере отырып, мерзімді медициналық қарап-тексеруді жүргізуге және бұл туралы Тапсырыс берушіге хабарлауға міндетті.

2.11 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігер) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ауысым алдындағы/ауысымнан кейінгі медициналық тексеруден өтуді қамтамасыз етуге міндетті.

2.12 Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімі бойынша және қосалқы мердігерге жұмыстардың/қызметтердің, тауарды/шикізатты сатып алудың жалпы көлемінің 1/4 аспайтын мөлшерін ғана тапсырған жағдайда жұмыстарды орындауға/қызмет көрсетуге үшінші тұлғаларды тартуға құқылы.

2.12.1 Жұмыстарды орындау кезінде Мердігер ЕжәнеҚОҚД-ға Шарттың әкімшісімен келісілген тартылатын қосалқы мердігерлік ұйымдардың тізбесін жүйелі негізде ұсынуға міндетті.

**3 Мердігерді/Орындаушыны (қосалқы мердігерлік ұйымды) арнайы киіммен,**

**арнайы аяқкиіммен, ЖҚҚ және ТОЖҚҚ қамтамасыз етуге қойылатын талаптар**

3.1 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) персоналы экономикалық қызметтің әртүрлі ұйымдарының жұмыскерлеріне арнайы киім және басқа да жеке қорғаныс құралдарын беру нормаларына сәйкес арнайы киіммен, арнайы аяқкиіммен және ЖҚҚ, ТОЖҚҚ-ның басқа да түрлерімен қамтамасыз етілуі және пайдалануы тиіс:

3.2 **Қорғаныс каска** - бас пен мойын омыртқаларды құлайтын заттардың зақымдауынан қорғайтын құрал. Басты соққыдан қорғау сияқты негізгі функциясымен қатар, қорғаныш каска жұмысшыларды механикалық әсерден, күйіктен, балқыған материалдардың немесе химиялық заттардың шашырауынан, сондай-ақ тоқ өткізетін бөліктерге кездейсоқ тиіп кеткен кезде электр тоғының соғуынан қорғайды және де ол аязға төзімді болып табылады.

3.2.1 Касканың иек бауы болуы тиіс, егер ол жоқ болса, бас өлшемі храповикпен немесе көлденең пластикалық бас таспасымен реттеледі.

3.2.2 Ұсынылатын түстер: басшылар, мамандар және қызметшілер үшін ақ, жұмыс персоналы үшін көк немесе қызғылт сары. Өнімнің сәйкестік сертификациясы: МЕМСТ 12.4.207, МЕМСТ 12.4.128 немесе МЕМСТ EN 397.

3.3.**Арнайы аяқкиімнің** келесі түрлері қолданылады:

- былғары бәтеңке (қонышы қысқа бәтеңке);

- былғарыдан жасалған үлбір бәтеңке (жылытылған);

- былғары етік;

- былғарыдан жасалған үлбір етік (жылытылған).

3.3.1 Қорғау қасиеттері: мұнай мен мұнай өнімдерінен, майлы беттерге сырғудан, концентрациясы 20% дейін қышқылдар мен сілтілерден қорғайды.

3.3.2 Арнайы аяқ киімнің қатты тұмсығы болуы керек. Тұмсығы 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төзімді болуы тиіс.

3.3.3 Табаны ұшқын қауіпсіз болуы керек, тек түрлі түсті металдан өкше қағуға рұқсат етіледі.

3.3.4 Арнайы аяқ киім келесі стандарттарға сәйкес (мақсатына байланысты) дайындалуы керек: МЕМСТ Р ЕН ИСО 20345, МЕМСТ 28507, МЕМСТ 12.4.137. Сәйкестік сертификаты ТР ТС 019/2011.

3.4 **Арнайы киім** – мынадай материалдан: мақталы матадан (100% мақта), антистатикалық жіппен немесе талшықтарымен (кемінде 1%), су өткізбейтін және био төзімді капрон немесе полиэфир (19% артық емес) талшықтарымен араласқан (мақта кем дегенде 80%) матадан жасалуы тиіс. Мұнай өңдеу кәсіпорындары үшін қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарына жауап бермейін синтетикалық және жүн матадан тігілген арнайы киімдерді киюге тыйым салынады.

3.4.1 Арнайы киім матасының майды-суды өткізбейтін сіңдіру және антистатикалық жібі болуы керек, сонымен қатар келесі қорғаныс қасиеттері болуы керек:

- жалпы өндірістік ластанудан қорғау;

- ауа өткізгіштігін сақтау;

- үлестік беткі электрлік кедергісінің төмен көрсеткішінің болуы;

- киім астындағы кеңістікке жететін жылу ағынының деңгейін барынша азайту;

- дененің жылу ағынына жетпеу үшін бетінің тұтастығын сақтау.

3.4.2 Бұйымның сәйкестік сертификациясы ТР ТС 019/2011, МЕМСТ 12.4.111, МЕМСТ 12.4.280.

3.5 **ТОЖҚҚ:**

3.5.1жұмысшылар – ТР TС 019 және МЕМСТ 12.4.121, МЕМСТ 12.4.235 сәйкес кем дегенде А2В2Е2К2AXP3D маркалы сүзгі қорапшасы бар жеке өнеркәсіптік сүзбелі ​​газқағарлармен;

3.5.2 басшылар, мамандар және қызметшілер – ТР ТС 019 және МЕМСТ 12.4.121, МЕМСТ 12.4.235 сәйкес кем дегенде А2В2Е2К2AXP3D маркалы сүзгі қорабы бар жеке өнеркәсіптік сүзбелі газқағарлармен немесе ТР ТС 019 сәйкес кем дегенде А2В2Е2К2AXP3D маркалы сүзгі қорабы бар өзін-өзі құтқарғыштармен қамтамасыз етілуі тиіс.

3.5.3 газ қауіпті жұмыстары жүргізуге қатысқан кезде персонал тыныс алу органдарын оқшаулайтын жеке қорғану құралдарымен: құбыршекті газқағарлармен, оқшаулағыш ауа-тыныс алу аппараттарымен (ТР ТС 019/2011 сәйкес келетін), жұмыс ортасына байланысты ауадағы газдарды анықтауға арналған тасымалды газ талдауыштарымен (оттегі, жанғыш (жарылғыш) газдардың жиынтық концентрациясы, күкіртті сутегі, улы газ) қамтамасыз етілуі керек.

3.6 Арнайы киімдерді, арнайы аяқкиімдерді, ЖҚҚ және ТОЖҚҚ-ны ақаулы, ластанған күйде, тексеру мерзімі өтіп кеткен және жай-күйі қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда пайдалануға тыйым салынады.

3.7 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым):

3.7.1 жұмыскерлерге берілген арнайы киімдерді, арнайы аяқ киімдерді, ЖҚҚ және ТОЖҚҚ-ны дұрыс пайдалану бойынша алдын ала оқытуды жүргізуге;

3.7.2 жұмыскерлерді арнайы киімсіз, арнайы аяқкиімсіз, ЖҚҚ және ТОЖҚҚ-сыз жұмысқа жібермеуге міндетті.

3.8 «ПМХЗ» ЖШС өкілдері қажетті арнайы киімдерді, арнайы аяқкиімдерді, ЖҚҚ, ТОЖҚҚ қамтамасыз етілмеген, қолданбаған және/немесе ақаулы, ластанған күйде қолданған жағдайда анықталған бұзушылықтар туралы нұсқау немесе ресімдеу актісін бере отырып, Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) жұмысын тоқтатуға құқылы.

3.9 «ПМХЗ» ЖШС рейтингін сақтау мақсатында, Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) Тапсырыс берушінің еңбекті және қоршаған ортаны қорғау департаментінің жазбаша (расталған) рұқсатынсыз «ПМХЗ» ЖШС корпоративтік арнайы киімін, арнайы аяқкиімін және басқа ЖҚҚ, ТОЖҚҚ пайдалануға құқығы жоқ. Тапсырыс берушінің аумағында және объектілерінде Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) тек өз ұйымының атауы (жазуы/логотипі) бар арнайы киімді киюге міндетті.

**4 Оқыс о қиғаларды, аварияларды, жазатайым оқиғаларды және қатты улану жағдайларын тергеп тексеру бойынша Мердігерге/Орындаушыға (қосалқы мердігерлік ұйымға) қойылатын талаптар**

4.1 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігер ұйым) әрбір жазатайым оқиға, тұтану, өрт, авария және адамдардың өмірі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен жұмыскерлердің мүлкінің тұтастығына қатер төндіретін кез келген жағдай туралы, дәрігерге дейінгі және (немесе) білікті медициналық көмекке, алкогольге, есірткі құралдарына, психотроптық заттар мен олардың аналогтарына қатысты саясатты бұзу және басқа да оқыс оқиғалар туралы Тапсырыс берушінің диспетчеріне, ЕҚБ-ге және шарт кураторына 1 (бір) сағаттан кешіктірмей дереу хабарлайды.

4.2 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) «ПМХЗ» ЖШС объектілерінде жұмыстарды орындау және/немесе онда болу кезінде орын алған оқыс оқиғаларды, аварияларды, жарақат алу немесе қатты улану жағдайларын Қазақстан Республикасының заңнамасында және Тапсырыс берушінің ішкі белгіленген талаптарына сәйкес тергеп-тексеруді жүргізеді.

4.3 «ПМХЗ» ЖШС аумағында жұмыс жүргізетін және/немесе онда болатын Мердігер/Орындаушы жұмыскерімен болған жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді Мердігер/Орындаушы «ПМХЗ» ЖШС жауапты өкілінің қатысуымен жүргізеді.

4.4 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) 10 күнтізбелік күн ішінде жазатайым оқиғаны тергеп тексеру жөніндегі комиссияның жұмысы аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге тергеп тексеру актілерін береді.

**5 Еңбекті қорғауды басқару саласында Мердігерге/Орындаушыға**

**(қосалқы мердігерлік ұйымға) қойылатын талаптар**

5.1 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) 50 жұмыскерге кемінде 1 маманы бар өз қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметі немесе маманы болуы тиіс.

5.2 Мердігер/Орындаушы шұғыл медициналық көмек көрсетуге арналған мамандандырылған медициналық ұйыммен жасалған шарты болуға міндетті.

5.3 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) жұмыс орнында ұйымның мынадай қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі деректерінің болуын растайтын бірінші басшының қолымен және Мердігер/Орындаушы ұйымының (қосалқы мердігерлік ұйымның) мөрімен расталған құжаттары немесе анықтамасы болуы керек:

5.3.1 еңбекті қорғауды басқару жүйесі;

5.3.2 лицензиялар мен рұқсат беру құжаттамалары;

5.3.3 персоналдың біліктілігін растайтын құжаттар;

5.3.4 қолданылатын жабдық және оның қауіпсіздігі туралы ақпарат;

5.3.5 жұмыскерлерді сақтандыру шарты;

5.3.6 жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардың статистикасы мен талдауы;

5.3.7 жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау туралы ақпарат;

5.3.8 қолданылатын материалдар мен химиялық заттардың қауіпсіздігі туралы ақпарат;

5.3.9 қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметінің немесе маманның, еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектордың болуы, нұсқама және оқуды өткізу тәртібі туралы;

5.3.10 негізгі/аралас мамандықтарға сәйкес және орындалатын жұмыстың сипатына қарай арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және басқа да ЖҚҚ, ТОЖҚҚ беру нормалары және қамтамасыз ету туралы ақпарат;

5.3.11 жыл сайынғы медициналық тексерулердің нәтижелері және қорытынды актілер;

5.3.12 Жұмыстарды орындау басталғанға дейін, Тапсырыс берушімен келісілген ШМКЖ. ШМКЖ-да жұмыс жүргізілетін жерде медициналық көмек көрсетудің барлық шарттары және науқасты/зардап шегушіні жұмыс жүргізілетін жерден тиісті деңгейдегі медициналық мекемеге дейін шұғыл медициналық эвакуациялау тәсілдері егжей-тегжейлі айтылуы тиіс;

5.3.13 ҚР «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 40-бабының талабына сәйкес «Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын өндірістік бақылау туралы ереже».

5.4 Мердігер/Орындаушы өз персоналының (қосалқы мердігердің) қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, экологиялық және өрт, газ қауіпсіздігі жөніндегі іс-шараларды сақтауын қамтамасыз етуге, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, экологиялық және санитарлық қауіпсіздік саласын тұрақты бақылауға міндетті.

5.5 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйым) мынадай құжаттамалары болуы және оларды жүргізуі тиіс:

5.5.1 жұмыскерлердің қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімін тексеру хаттамалары;

5.5.2 жұмыстар және мамандықтар түрлері бойынша қауіпсіздік және еңбекті қорғау нұсқаулықтары;

5.5.3 қауіпсіздік және еңбекті қорғау нұсқаулықтарын тіркеу журналдары;

5.5.4 еңбек жағдайларының жай-күйін тексеру журналдары;

5.5.5 бөлімшелерге тексеру жүргізу кестелері;

5.5.6 жүктелім-рұқсаттаманы ресімдей отырып, қауіптілігі жоғары жағдайларда жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ететін лауазымдар тізбесі;

5.5.7 берілген жүктелім-рұқсаттамаларды тіркеу журналы;

5.5.8 қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге жүктелім-рұқсаттамалар және басқа рұқсат беретін құжаттар.

5.5.9 жауапты тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықтар және қажетті ұйымдастыру және рұқсат беру құжаттары.

**6 «ПМХЗ» ЖШС объектілерінде Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік**

 **ұйым) персоналының тәртібіне қойылатын талаптар**

6.1 «ПМХЗ» ЖШС аумағында және объектісінде жұмыс істеуге жіберілген Орындаушының/Мердігердің, (қосалқы мердігердің) әрбір жұмыскері еңбек тәртібін сақтауға, жұмыс беруші белгілеген еңбек міндеттерін орындауға және Тапсырыс берушінің талаптарын орындауға міндетті.

6.2 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым):

6.2.1 алкогольдік, нашақорлық немесе уытқұмарлық масаю күйіндегі немесе жұмыс күні ішінде осындай масаюды тудыратын заттарды пайдаланған персоналды жұмысқа жібермеуге (жұмыстан шеттетуге); Алкогольдік, нашақорлық, уытқұмарлық масаю жағдайын растау үшін медициналық тексеру жүргізу үшін персонал мемлекеттік медициналық ұйымдарға жіберіледі және жеткізіледі. Орындаушы/Қосалқы мердігерлік ұйым жұмыскерлерінің жұмыс орнында алкогольдік, нашақорлық, психотроптық, уытқұмарлық (олардың аналогтары) масаю күйінде болуы анықталған және расталған жағдайда, соның ішінде жұмыс күні ішінде алкогольдік, нашақорлық, уытқұмарлық масаю күйіне әкелетін заттарды (олардың аналогтары) пайдаланған жағдайда Орындаушы/Мердігер (қосалқы мердігерлік ұйым) жұмыскерлерін медициналық тексеруден өткіуге байланысты шығындарды (соның ішінде психикалық белсенді затты пайдалану фактісін және мас күйін анықтау үшін мемлекеттік медициналық мекемеге жеткізуге байланысты көлік шығындарын) Орындаушы/Мердігер өз есебінен төлейді немесе Тапсырыс берушіге өтеледі.

6.2.2 өндірістік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті заттарды қоспағанда, кәсіпорынның аумағында және объектілерінде, сондай-ақ персоналдың (жұмыстың вахталық әдісі кезінде) алкоголь, есірткі немесе уытты заттарды, насыбайды әкелуге және онда сақтауға жол бермеуге міндетті.

 6.3 Осы шектеулерді бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Тапсырыс беруші жұмыс орнына жеткізілген барлық көлік құралдарын, заттар мен материалдарды тексеруге және тексеріп қарауға құқылы.

6.4 Егер тексеріп қарау нәтижесінде тыйым салынған заттар табылса немесе персонал мас күйінде болса, олар «ПМХЗ» ЖШС аумағына, жүргізілетін жұмыстардың орнына жіберілмейді.

6.5 Жұмыс басталғанға дейін Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) орындалатын жұмыс орны мен Тапсырыс берушінің диспетчерлік қызметтері арасында тұрақты радио немесе телефон байланысын ұйымдастыруға міндетті.

6.6 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсына отырып, Тапсырыс берушіге қауіпті заттардың қозғалысы туралы хабарлауға міндетті.

6.7 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) жұмыскерлері:

6.7.1 жұмыс уақытын өз лауазымдық міндеттерін орындау үшін пайдалануға, басқа жұмыскерлердің еңбек міндеттерін орындауына кедергі келтіретін әрекеттерді жасамауға;

6.7.2 өз жұмыс орнын, жабдықтарды, құрал-саймандар мен құрылғыларды ұқыпты, тазалықта және жарамды күйде ұстауға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің аумағында тазалықты сақтауға, жұмыс ауысымының соңында жұмыстар жүргізілген аумақты тазалауға;

6.7.3 аумақта болған кезде және/немесе жұмыстарды орындау кезінде әрқашан өзімен бірге:

6.7.3.1 орындалатын жұмыс пен кәсіп/лауазым талаптарына сәйкес келетін жарамды, тексерілген ТОЖҚҚ;

6.7.3.2 орындалатын жұмысқа сәйкес негізгі және сабақтас кәсіп бойынша белгіленген үлгідегі куәліктердің түпнұсқалары немесе көшірмелері болуы тиіс;

6.7.4 жұмысты уақытылы және тиянақты орындауға;

6.7.5 еңбек тәртібін сақтауға;

6.7.6 жұмысшылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жұмысты қалыпты орындауға кедергі келтіретін немесе қиындататын себептер мен жағдайларды (уақытша тоқтату, авария және басқа оқыс оқиғалар) дереу жою бойынша шаралар қабылдау және болған оқиға туралы жұмыстың тікелей басшысына дереу хабарлауға;

6.7.7 ғимараттар мен құрылыстарға баратын жолдардың, өткелдер мен кіреберістердің ыбырсуына жол бермеуге міндетті. Қыс мезгілінде бекітілген аумақтағы қарды, мұзды тазалауға, персонал қозғалысының жолдарын құммен себуге;

6.7.8 өндірістік жабдықтарды тиімді пайдалану, Мердігердің/Орындаушының пайдалануына «ПМХЗ» ЖШС берген құрал-саймандар, өлшеу аспаптары және басқа да ТМҚ және заттарға ұқыпты қарауға, шикізатты, материалдарды, энергияны, отынды және басқа да материалдық ресурстарды үнемді және ұтымды жұмсауға;

6.7.9 өрт сөндіру құралдарын тұтастай және жарамды күйде ұстауға, оларды мақсатсыз пайдалануға жол бермеуге;

6.7.10 арнайы белгіленген жерде темекі шегуге және тамақтануға;

6.7.11 Тапсырыс берушіге Орындаушының/Мердігердің (қосалқы мердігер ұйым персоналының іс-қимылдары) іс-әрекеттері нәтижесінде салынған айыппұлдарды өтеуге және/немесе Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген көлемде және тәртіпте, одан сот тәртібімен өндіріп алынған, үшінші тұлғаларға және/немесе Тапсырыс берушінің жұмыскерлеріне келтірілген айыппұлдарды өтеуге;

6.7.12 қауіпсіздік жіне еңбекті қорғаудың, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігінің барлық белгіленген талаптарын сақтауға, нұсқаулықтарда, технологиялық регламенттерде және басқа да нормативтік құжаттамада баяндалған талаптарды сақтай отырып жұмыс істеуге, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуден ауытқу бойынша ешқандай іс-қимыл жасамауға;

6.7.13 өзіне (немесе өзіне байланысты адамдарға) не басқаларға қатысты мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермеу үшін өзін дұрыс ұстауға міндетті. Тапсырыс беруші «ПМХЗ» ЖШС аумағына кіруге тыйым сала отырып (ең аз мерзімі 12 ай), қақтығыс жағдай туғызған жұмыскерден рұқсаттаманы алып қоюға құқылы.

6.8 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік үйымның) жұмыскерлеріне

6.8.1 ғимараттар мен құрылыстардың жиектерімен жүруге;

6.8.2 пандустың үстінде мұз болған жағдайда өтуге;

6.8.3 жолдар мен жаяу жүргіншілер жолдарымен қозғалмай, жолды қысқартуға;

6.8.4 орындалатын жұмысқа, үй-жайды жалға алуға жатпайтын қондырғыларда, аумақтарда және объектілерде болуға;

6.8.5 құбырлар, құбыр элементтері, соның ішінде дренаждар, арматуралар, жылу оқшаулағыштары, сыртқы қаптама және т.б. бойымен қозғалуға;

6.8.6 тасымалданатын электр тұтынушыларының электр кабельдерін және бауларын басуға;

6.8.7 жұмысты орындау кезінде электр кабельдерді зақымдауға;

6.8.8 қызмет көрсету алаңдарынан басқа моноқұрастыру сауыттарының келтеқосқыштарына және басқа элементтерге сүйенуге;

6.8.9 жұмыс уақытында ойын-сауық материалдарын көру, мессенджерлерді жеке мақсатта пайдалану үшін ұялы телефондарды, планшеттерді, дербес компьютерлерді және басқа да перифериялық құрылғыларды пайдалануға;

6.8.10 шарттарда көзделмеген жұмыстарды орындауға;

6.8.11 жұмыс орындарына бөгде адамдарды өткізуге және жіберуге;

6.8.12 «ПМХЗ» ЖШС аумағына атыс қаруын, есірткі, жарылғыш, улы, психотроптық, радиоактивті заттарды әкелуге және сақтауға;

6.8.13 темекі шегуге тыйым салынған және жабдықталмаған жерлерде темекі шегуге;

6.8.14 «ПМХЗ» ЖШС-ге тиесілі мүлікті, заттар мен материалдарды өзімен бірге немесе аумақтан тыс жерге алып жүруге;

6.8.15 «ПМХЗ» ЖШС және жұмыстардың тікелей басшысынан оқыс оқиғалар немесе алған жарақаттар туралы ақпаратты жасыруға;

6.8.16 «ПМХЗ» ЖШС объектілеріне келуге немесе олардың аумағында алкогольдік, есірткілік, уытты мас күйінде болуға. Алкогольді ішімдіктерді, есірткілерді, токсиндерді, насыбайды әкелуге немесе тұтынуға;

6.8.17 өндірісте жазатайым оқиғаға, аварияға немесе қандай да бір оқыс оқиғаға әкелуі мүмкін әрекеттерді жасауға;

6.8.18 компьютерге, жергілікті есептеу желісіне қосылу мүмкіндігі бар немесе интернетке шығуы бар және ақпарат тасымалдаушы ретінде пайдаланылуы мүмкін (сандық камералар, ұялы телефондар, планшеттер, МР-3-ойнатқыштар, портативті компьютерлер және т. б.) энергиядан тәуелсіз жады бар құрылғыларды алып жүруге/пайдалануға (сандық камералар, ұялы телефондар, планшеттер, MР3 плеерлер, тасымалды компьютерлер және т.б.);

6.8.19 Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етпей, жолдарды, өтпе жолдарды бөгеуге **тыйым салынады.**

6.9 COVID-19 бойынша карантин кезінде:

6.9.1 персоналға жағдайына, термометриясына сауалнама жүргізе отырып, қағаз немесе электрондық тасығышта тіркей отырып, ауысымына кемінде 2 рет (55 жастан асқан жұмыскерлер үшін – ауысымына 3 рет медициналық бақылау жүргізіледі.

6.9.2 Мердігердің/Орындаушының басшысы санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға жауапты тұлғаны анықтайды (температураны өлшеу, персоналға нұсқау беру, жеке қорғаныс құралдарын уақытылы ауыстыру, дезинфекциялау құралдарының, жуғыш және антисептиктердің қажетті қорын қадағалау, нұсқама беру журналын жүргізу, бетперделерді, респираторларды жою, жабдықты және құрал-жабдықты өңдеу, үй-жайларды тазалау);

 6.9.3 персонал тұрақты пайдалану үшін бір реттік медициналық бетперделер қорымен (жұмыс ауысымының ұзақтығына және бетперделерді ауыстыру қажеттігіне қарай) қамтамасыз етіледі. Жұмыскерлерде қолды тазалауға арналған тері антисептиктері мен зарарсыздандыру құралдары міндетті түрде болуы тиіс. Бір реттік медициналық бетперделерді қайта пайдалануға, сондай-ақ ылғалдандырылған бетперделерді пайдалануға тыйым салынады. «ПМХЗ» ЖШС аумағына бетпердесіз кіруге және жүруге тыйым салынады, бетпердені тек тамақтану кезінде шешуге рұқсат етіледі. Персонал жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі керек. Персоналдың бетпердесіз жұмыс істеуіне жол берілмейді;

 6.9.4 бір реттік медициналық қорғану бетперделері бір рет қолданылады. Бетпердені ауызды, мұрынды және иекті жауып тұратындай етіп кию керек. Бұл ретте ол мықтап бекітілуі керек. Бетперденің бауы болған жағдайда оларды мықтап байлау керек. Егер бетпердеде арнайы бүктемелер болса, оларды ашу қажет, ал егер мұрын аймағында тігілген икемді пластина болса, бетке толық сәйкестендіру үшін оны мұрынның артқы жағына мықтап бүгіп қою керек. Бетпердені пайдаланған кезде сүзбелі бетіне қолды тигізбеңіз. Егер бетперде дымқыл немесе лас болса, жаңа, таза және құрғақ бетпердені кию қажет. Бір реттік медициналық қорғану бетперделерін қайта пайдалануға болмайды. Бетпердені киіп жүргенде қолмен ұстамаңыз. Бетпердені сүзбелі бетіне қолыңызды тигізбей, резеңкесінен (баулар) ұстап алып тастау қажет. Бетпердені алып тастағаннан кейін бетіңізді ұстамаңыз және қолыңызды дереу жуыңыз. Бұл бетперденің бетіне қолыңыз абайсызда тиіп кетсе де, вирустан сақтануға көмектеседі. Матадан жасалған бетперделер арқылы инфекцияның таралуына жол бермеу мақсатында оларды жиі жуып, күтіп ұстау керек. Тозудың айқын белгілері болса, матаны ауыстыру керек;

6.9.5 егер жұмыскерлер КВИ оң нәтижесі бар байланыста болған адамдар болса, бұл туралы тікелей басшыға хабарлап, науқас теріс ПТР талдауын алғанға дейін жұмысқа шықпауы тиіс;

6.9.6 ЖРВИ және басқа да суық тию ауруларының белгілері бар жұмыскерлерді «ПМХЗ» ЖШС аумағына кіргізбеу, тасымалдау көліктерімен жүруге, «Медикер-ӨМ» ЖШС медициналық пунктіне жүгінуіне жол бермеу.

6.10 Әрбір объектіде есептік қажеттілік негізінде зарарсыздандыру құралдарының, шүберектердің, тазалау құралдарының кемімейтін қоры құрылады;

      6.11 зарарсыздандыру құралдары өндірушінің қаптамаларында тығыз жабылған күйде, арнайы белгіленген құрғақ, салқын және қараңғы жерде, тамақтан, ыдыс-аяқтан және жеке заттардан бөлек сақталады.

**7 Қауіпсіз жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге қойылатын**

**жалпы талаптар**

7.1 Өндірістік учаскелерді, технологиялық желілер немесе дербес жабдықты, ғимараттар мен құрылыстарды, сондай-ақ Мердігер/Орындаушы күшімен жұмыстарды орындау үшін берілген басқа объектілерді белгіленген нысандағы акті-рұқсаттамаға сәйкес соңғысына тапсыруға болады. Бұл жағдайда жүктелім-рұқсаттаманы Мердігер/Орындаушы береді.

7.2 Егер жұмыстарды орындауға бөлінген учаске арқылы қолданыстағы газ құбырлары, жылу құбырлары, мұнай құбырлары немесе басқа да қолданыстағы коммуникациялар өтетін болса, сонымен қатар бұнда технологиялық машиналар мен механизмдер жұмыс істейтін болса, «ПМХЗ» ЖШС-нің өндірістік объектісін Мердігердің/Орындаушының күшімен жұмыстарды орындауға акті-рұқсатнама негізінде «Мердігерге/Орындаушыға тапсыруға жол берілмейді.

7.3 «ПМХЗ» ЖШС лауазымды тұлғалары, сондай-ақ «ПМХЗ» ЖШС-ге жасалған шарт негізінде қызмет көрсететін, өндірістік қызметті өз бағыты бойынша бақылауды қамтамасыз ететін МӨҚҚ және ГҚҚ уәкілетті мамандары құқылы:

7.3.1 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) жұмыс объектілерінде санитарлық нормалардың, қауіпсіздік және еңбекті қорғау, қоршаған орта мен өндірістік қауіпсіздік талаптарының сақталуын тексеруге;

7.3.2 өндірістік, қызметтік, тұрмыстық үй-жайларды, жалға алынатын үй-жайларды және басқа аумақты еркін қарап тексеруге, қауіпсіздік, қоршаған орта және еңбекті қорғау мәселелері бойынша құжаттармен және басқа да құжаттармен танысуға;

7.3.3 жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін, сондай-ақ оқыс оқиғаға немесе аварияға әкеп соғуы мүмкін еңбекті қорғау талаптарын бұзу анықталған кезде жабдықты пайдалануға және жұмыстарды орындауға тыйым салуға;

7.3.4 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) басшыларынан қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері, санитарлық нормалар бойынша материалдарды сұратуға, қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау талаптарын және кәсіпорында белгіленген тәртіпті бұзған оның жұмыскерлерінен жазбаша түсініктемелерді талап етуге;

7.3.5 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) басшыларынан өз міндеттерін орындамайтын немесе жұмысты қауіпсіз жүргізу қағидаларын, нормалары мен нұсқаулықтарын және қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарын өрескел бұзатын жұмыскерлерді ауыстыруды талап етуге;

7.3.6 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) жұмыскерлерінің денсаулығы мен өміріне зиян келтіруі мүмкін бұзушылықтар анықталған кезде жұмысты тоқтатуға;

7.3.7 аварияларды оқшаулау және олардың салдарын жою кезінде Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) іс-әрекеттерін үйлестіруге;

7.3.8 тексеру барысында анықталған бұзушылықтарды Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) персоналының қолын қойғызып тіркеуге **құқылы.** Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) персоналы осы актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, ол біржақты тәртіпте ресімделеді.

7.4 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым):

7.4.1 еңбек тәртібі талаптарының сақталуын және өндірістік процестердің қолданыстағы нормалар мен қағидаларына сәйкестігін бақылауды;

7.4.2 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) жұмыскерлерінің «ПМХЗ» ЖШС аумағында алкогольдік немесе нашақорлық масаю немесе басқа да улану күйінде жүруін болдырмауды;

7.4.3 жүктелім-рұқсаттаманы және басқа да рұқсат беретін құжаттарды ресімдеуді. Қауіптілігі жоғары жұмыстарды бақылауды;

7.4.4 жұмыс алаңында жұмыстарды қауіпсіз орындауға жауапты, қауіпсіздік және еңбекті қорғау, жұмыстарды қауіпсіз орындау мәселелері бойынша кәсіптік құзыреті бар Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) лауазымды тұлғаның болуын;

7.4.5 жарылыс-өрт қауіпті объектілерде электр және газбен дәнекерлеу жұмыстарын белгіленген тәртіпте аттестатталған білікті дәнекерлеушілер күшімен ғана жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті;

7.5 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) жұмыскерлері жұмысты бастамас бұрын жұмыс орындалатын алаңдағы/учаскедегі қауіптілік тәуекелдерін анықтауы және бағалауы қажет.

7.6 Мердігердің / Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) жұмыскерлері жұмысты бастамас бұрын Тапсырыс берушінің аумағында жұмыс істеуге тікелей рұқсат берілген тұлғалардың тізімін бекітуі керек. Жұмыстарды орындауға рұқсаты бар мердігерлік ұйым басшысының бұйрығы негізінде тағайындалған персонал Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) тарапынан жұмыстарды жүргізуші болуы мүмкін.

7.7 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) пайдаланатын құрал-саймандар, құрылғылар және басқа жабдықтар жарамды күйде, сынақтан өткізілген, тексерілген болуы қажет және олар мақсатына сай пайдаланылуы тиіс.

7.8 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) қазақстандық және халықаралық өнеркәсіптік стандарттарға сәйкес Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) жеткізетін және/немесе пайдаланатын барлық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді, мақсаты бойынша пайдалануға жарамдылығын, қауіпсіздігін, сертификатталуын қамтамасыз етеді және оған жауапты болады.

7.9 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) жұмыстарды орындауға қажетті Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) жеткізген жабдыққа, материалдарға (бұйымдарға, құрылымдарға) лицензияларды, сертификаттарды алуға байланысты барлық шығындарды көтереді.

7.10 Қолдан жасалған құрал-саймандарды, құрылғыларды және жабдықтарды пайдалануға / жұмыс аймағында болуына тыйым салынады.

7.11 Тапсырыс берушінің өкілі Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) құрал-саймандарының, құрылғыларының, жабдықтарының және т.б. нормативтік-техникалық құжаттардың (бұдан әрі – НТҚ) талаптарына сәйкес келуін бақылауға құқылы. Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) қандай да бір құрал-саймандары, құрылғылары, жабдықтары және т.б. ақаулы немесе жұмысты орындауға қауіпті деп санауға Тапсырыс берушінің негізі болған жағдайда, Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігер ұйым) көрсетілген құрал-саймандары, құрылғылары, жабдықтары және т.б. алып қоюға және оны қауіпсіздік талаптарына жауап беретін аналогпен ауыстыруға міндетті.

7.12 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) көлік құралының жүргізушісі:

7.12.1. көлік құралдарының қозғалысын белгіленген жол белгілері мен таңбаларына сәйкес жүзеге асыруға, жол қозғалысы қағидаларын сақтауға;

7.12.2 Рұқсаттама ресімделгенге дейін техникалық және санитарлық жағдайды тексеру мақсатында қарау үшін:

- барлық көлік құралдары – ЕжәнеҚОҚД ЕҚжәнеЕҚ қызметінің қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі инженеріне;

- арнайы көлік құралына (жүк көтеру механизмдері, автомұнаралар, шығырандар және т.б.) ЕжәнеҚОҚД ӨБ қызметінің инженеріне қосымша ұсынуға міндетті;

7.12.3 Өзіңізбен бірге КҚ-ның тиісті санатындағы жүргізуші куәлігі, көлік құралын тіркеу туралы куәлік, техникалық байқаудың диагностикалық картасы, АҚЖ сақтандыру полисі, ауысым алдындағы және ауысымнан кейінгі медициналық байқау белгісі бар жол парағы болуы тиіс.

7.13 Кәсіпорын қондырғыларының аумағына рұқсат беру құжаттарынсыз енуге, кіруге тыйым салынады.

7.14 Көлік құралдарына қойылатын техникалық талаптар:

7.14.1 қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталмаған көлік құралдары мен арнайы техниканы пайдалануға жол берілмейді;

7.14.2 қызмет көрсету шартының мерзімі 1 жылдан асатын мердігерлік және сервистік компаниялардың жолаушыларын тасымалдау үшін пайдаланылатын автобустар, шағын автобустар, вахталық машиналар және басқа да көлік құралдары көлік құралдарының борттық мониторинг жүйесімен (КҚБМЖ) жарақтандырылады;

7.14.3 газбаллон жабдығымен (ГБЖ) жабдықталған көлік құралдарының аумағына қайта жабдықтау туралы тіркеу туралы куәлікке енгізілген өзгерістерсіз ГБЖ үшін ерекше белгілер бағанында кіруге тыйым салынады;

7.14.4 қыс мезгілінде барлық көлік құралдары Кеден одағының 018/2011 техникалық регламенті талаптарына сәйкес келетін қысқы резеңкемен жарақтандырылуы тиіс;

7.14.5 автошиналарда шиналар протекторы үлгісінің рұқсат етілген қалдық тереңдігі болуы керек. Шиналар жергілікті зақымдалмауы керек (тесіктер, өтпелі және өтпейтін кесулер және басқалар);

7.14.6 әрбір көлік құралы медициналық көмек қобдишамен, авариялық тоқтату белгісімен, домалауға қарсы тірекпен (кемінде екі), өрт сөндіргішпен және ұшқын сөндіргішпен қамтамасыз етілуі тиіс.

7.15 Кәсіпорын аумағында белгіленген өтпе жолдар бойынша қозғалуға рұқсат етіледі.

7.16 Кәсіпорын аумағындағы қозғалыс жылдамдығы автокөлік құралдары үшін - 30 км/сағ.; қондырғылар аумағында және жабық үй-жайларда – 5 км/сағ. аспауы керек.

7.17 Бұрылыстардағы қозғалыс жылдамдығы ғимараттардың немесе қорғалған орындардың артынан шыққанда, теміржолдарды кесіп өткенде, тар жерлерде, қоймаларда жүргенде, цехқа кіру және шығу кезінде 3 км/сағ. аспауы тиіс;

7.18 Көлік құралы кері бағытта жүрмес бұрын жүргізуші екі дыбыстық сигнал беруге және дабылды қосуға міндетті. Жүргізуші көрінбейтін қозғалыс кезінде дыбыстық (жарық) сигнал беруге міндетті. Жүк тиегіш жүргізушілері мен тракторшы адамдар көп жиналған жерлерде, өткелдерде, есіктердің және қақпалардың жанынан өткенде, бұрылу кезінде, орнынан қозғалған кезде де қосымша сигнал береді.

7.19 Егер де көлік құралының өздігінен қозғалуын немесе оны жүргізуші болмаған кезде пайдалануды болдырмайтын қажетті сақтық шаралары қабылданбаған болса, көлік құралын тастап кетуге немесе қалдыруға тыйым салынады.

7.20 Көлік құралдарына тек жанармай құю пункттерінде (ЖҚС) ғана жанармай құюға рұқсат етіледі.

7.21 Кәсіпорнының аумағында ірі габаритті жүкті тасымалдау кезінде Тапсырыс берушінің қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі инженерімен қозғалыс бағытын міндетті түрде келісу қажет. Жүкті тасымалдау ҚҚ инженерінің сүйемелдеуімен жүргізілсін.

7.22 Кәсіпорын аумағында КҚ жөндеу және шиномонтаждау жұмыстарына тыйым салынады.

7.23 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) жүктелім-рұқсатнаманы, жұмыстарды орындауға рұқсатты ресімдемей, өз персоналының қауіпті факторлар орындарында жұмыстарды орындауына жауапты болады.

8 Қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптар

8.1 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым):

8.1.1 Жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету кезінде түзілетін қалдықтарды жинау, қауіпсіз жинақтау, әкету, беру үшін жауапкершілікті өзі көтереді. Бөлшектеу жұмыстарынан шыққан қалдықтарды Тапсырыс берушінің аумағынан мамандандырылған ұйымға өз күшімен шығару керек. Жұмыстарды орындау/қызмет көрсету кезінде қалдықтарды қалпына келтіру/көмуге/жоюға тиісті рұқсаттары, сондай-ақ қауіпті қалдықтар үшін лицензиясы немесе қауіпті емес қалдықтар үшін хабарламасы бар қалдықтарды қалпына келтіру және жою жөніндегі мамандандырылған ұйымдармен қолданыстағы шарттар болуы қажет.

8.1.2 өзінің кінәсі бойынша қоршаған ортаға зиян келтірген жағдайда Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеуге (экологиялық залал келтірілген табиғи ортаның компоненттерін ремедиациялауды жүзеге асыру), сондай-ақ Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) әрекеттері нәтижесінде Тапсырыс берушінің төлеуіне қойылған барлық төлемдерді (айыппұл ықпалшараларын) төлеуге және /немесе Тапсырыс берушіге үшінші тұлғаларға және/немесе Тапсырыс берушінің жұмыскерлеріне келтірілген зиян үшін одан сот тәртібімен өндіріліп алынған соманы өтеуге;

8.1.3 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) кінәсінен орын алған авариялардың экологиялық зардаптарын жоюға.

8.1.4 Тапсырыс берушіге өндірісте орын алған төтенше жағдайлар, жазатайым оқиғалар туралы дереу хабарлауға міндетті;

8.1.5 Экологиялық рұқсаттың сақталуын қамтамасыз ету.

8.1.6 Есеп беру үшін ақпаратты уақтылы ұсыну.

8.1.7 Мердігер/Орындаушы:

1) өндірісте гигиеналық сертификаттары мен қауіпсіздік паспорттары бар химиялық реагенттерді қолдануға;

2) Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес айқындалатын озонды бұзатын заттары жоқ материалдарды пайдалануға;

3) жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) кезінде тұрақты органикалық ластағыштарға (ТОЛ) жатқызылған заттарды, атап айтқанда: полихлорланған дифенилдерді (ПХД), гексахлорбензолды, полихлорланған диоксиндерді (ПХДД), полихлорланған фурандарды (ПХДФ) пайдаланбауға;

4) қалдықтарды жинау және жинақтау орнын сәйкестендіруге, қалдықтардың атауы көрсетілген тақтайшалармен жабдықтауға;

5) қалдықтарды уақытша сақтау орнын таспамен қоршауға және жауапты тұлғаның байланыстары бар қалдықтардың тиесілік көрсеткішін белгілеуге;

6) тікелей күн сәулесінен немесе атмосфералық жауын-шашыннан қорғау үшін алаңдарды немесе контейнерлерді қақпақтармен, қалқамен, тентпен және т. б. жабдықтауға;

7) қатты су өткізбейтін жабыны бар (асфальтбетон, керамзитбетон, керамикалық плитка және т.б.) қалдықтарды сақтауды және контейнерлерді орналастыруды қамтамасыз етуге міндетті.

8.2 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігер ұйым) көлік құралдарын жууды Тапсырыс берушінің аумағында және кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағында емес, тек осы үшін арнайы бөлінген жерде ғана ұйымдастыруы қажет.

8.3 Мердігерге/Орындаушыға (қосалқы мердігерлік ұйымға):

8.3.1 Тапсырыс берушінің жұмыс аумағын және іргелес аумағын, соның ішінде санитарлық-қорғалған аймағын өндіріс және тұтыну қалдықтарымен, қауіпті зиянды заттармен және материалдармен және т.б. ластауға;

8.3.2 Іргелес аумақтың ластануын және қалдықтардың ұшып кетуін болдырмау үшін алаң мен контейнердің толып кетуіне;

8.3.3 Бір контейнерде әртүрлі қалдықтарды араластыруға;

8.3.4 Бұталарды, ағаштарды, гүлзарларды, көгалдарды және басқа да екпелерді рұқсатсыз жоюға тыйым салынады.

8.4 Мердігер/Орындаушы өзі және қосалқы мердігер ұйымның персоналы жұмыстарды жүргізу кезінде жіберген ҚР экологиялық заңнамасын бұзғаны үшін дербес жауапты болады. Мердігердің/Орындаушының тиісті айыппұлдарды, кінәрат-талаптарды, талап-арыздарды төлеу бойынша шығындарын Тапсырыс беруші өтемейді.

8.5 Экологиялық талаптардың, нормалардың, қағидалар мен нұсқаулықтардың бұзылуын немесе адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қауіп-қатерді, сондай-ақ қоршаған ортаны ластау мүмкіндігін анықтаған Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) орын алған жағдайды жою немесе шектеу бойынша өз құзыреті шегіндегі барлық шараларды дереу қабылдауға және бұл туралы Тапсырыс берушіге 2 сағат ішінде хабарлауға міндетті.

8.6 Тапсырыс берушінің қоршаған ортаны қорғау қызметі шарт бойынша жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету кезінде Мердігердің/Орындаушының қызметін бақылауға құқылы, оған ҚР экологиялық заңнамасының бұзылуына жол бермеу (жою) мақсатында орындалуы міндетті нұсқама-актілер беріледі.

8.7 Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін ҚР пайдалануға рұқсат етілген (сертификатталған) техника мен жабдықты пайдалануға тиіс.

Шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін пайдаланылатын автокөлік, автотракторлық және/немесе мамандандырылған техника, Мердігердің/Орындаушының машиналары мен механизмдері қоршаған ортаға ластаушы заттар шығарындыларының нормативтерінен, сондай-ақ майдың және басқа да технологиялық сұйықтықтардың ағып кетуінен аспауы тиіс.

Қалдықтарды тасымалдау қалдықтардың қасиеттерін ескере отырып, тозаңданудың, төгілудің және ағып кетудің алдын алуды қамтамасыз ететін мамандандырылған автокөлікпен жүзеге асырылуы тиіс (корпусты гидрооқшаулау, тығыз жабылатын борт, шатырмен жабу және т. б.).

8.8 Жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) аяқталғаннан кейін Мердігер/Орындаушы жұмыстар (қызметтер) жүргізілген аумақты жинауды және жоспарлауды орындауға тиіс.

8.9 Мердігер/Орындаушы:

8.9.1 Су ресурстарын ұтымды пайдалануға;

8.9.2 Шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды бұруды/тасымалдауды ұйымдастыруға міндетті. Жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету кезінде шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды қабылдауды және тазартуды жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымдармен қолданыстағы шарттар болуы қажет.

9 Жауапкершілік

9.1 Жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін санитариялық нормалардың, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарының бұзылуы, авариялардың, оқыс оқиғалардың, өрттің туындау, қоршаған ортаға зиян келтіру мүмкіндігі анықталған жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды жүргізуді тоқтата тұрады немесе тоқтатады, тиісті акт жасайды және Мердігердің/Орындаушының атына кінәрат-талап немесе ақпараттық хат жібереді. Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігер ұйым) кінәлі тұлғаларына бұзушылықтарды жою, айыппұл төлеу, зиянды өтеу және/немесе тәртіптік жаза қолдану жөнінде шаралар қабылдау туралы Тапсырыс берушіні жазбаша нысанда хабардар етеді. Жұмыстарды одан әрі жүргізу Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар ете отырып, бұзушылық жойылғаннан кейін жүргізіледі.

9.2 Тапсырыс беруші елеулі немесе қайталанатын бұзушылықтар болған жағдайда, өтемақы төлемей, қауіпті жұмыс әдістерін жарамдыға ауыстырғанға дейін Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) жұмысын тоқтатуға құқылы.

9.3 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) анықталған бұзушылықтарды жоюға және Тапсырыс берушіге бұзушылықтарды жою туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

9.4 Орындаушы/Мердігер ескертулерді/бұзушылықтарды жою бойынша іс-шараларды орындау туралы ақпаратты, хабарламаны ұсыну үшін жауапты болады.

9.5 Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) алкогольдік, нашақорлық және уытқұмарлық масаю күйінде келген персоналын кәсіпорын аумағына кіргізбеуге құқылы.

9.6 Мердігер/Орындаушы қосалқы мердігер ұйым персоналының не жұмыстарды орындау кезінде тартылған адамдардың нормативтік құжаттар талаптарын бұзғаны үшін дербес жауапты болады. Егер Тапсырыс беруші Орындаушының/Мердігердің жоғарыда көрсетілген бұзушылықтары үшін жауапкершілікке тартылса, соңғысы Тапсырыс берушіге соның нәтижесінде келтірілген барлық залалдарды өтеуге міндеттенеді.

9.7 Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) қызметі және оның басқа да әрекеттері нәтижесінде орын алуы мүмкін оқиғалар үшін Тапсырыс берушіге мемлекеттік бақылаушы органдар тарапынан кінәрат-талаптар туындап, айыппұл ықпалшаралары төлеуге қойылған жағдайда, Мердігер/Орындаушы тиісінше Тапсырыс берушіге келтірілген зиянды өтеу бойынша толық материалдық жауапкершілік артады.

9.8 Мердігер/Орындаушы (қосалқы мердігерлік ұйым) жабдыққа, көлікке арналған барлық лицензиялар мен рұқсаттардың болуына және басқа да материалдар/құжаттар үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылаушы органдарының жұмыстарды орындауға қатысты барлық келісулеріне жауапты болады.

9.9 Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының кез келген жұмыскерінің, қосалқы мердігерлік ұйым немесе Мердігер/Орындаушы тартқан үшінші тұлға персоналының, Тапсырыс берушінің кінәсінен емес, жарақат, зақым алуына немесе өліміне, сондай-ақ олар өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өрт және газ қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі немесе өндірістік санитария қағидаларын бұзған жағдайда жауапты болмайды.

9.10 Тапсырыс беруші қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі, экология, санитарлық-эпидемиологиялық талаптар саласында өрескел және/немесе бірнеше рет бұзушылыққа жол берген жұмыскердің рұқсаттамасын, «ПМХЗ» ЖШС аумағына кіруге тыйым салып (минималды мерзім 12 ай) алуға құқылы.

9.11 Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үдерісінде орын алған аварияларды, оқыс оқиғаларды, жазатайым оқиғаларды ішкі тергеп-тексеру нәтижесінде Мердігердің/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйымның) кінәсі анықталған жағдайда, соңғысы Тапсырыс берушіге келтірілген залалдарды өтеуге міндеттенеді.

9.12 Тапсырыс беруші бақылау жүргізу нәтижесінде белгіленген және анықталған бұзушылықтар актісінде, хаттарда, ұйғарымдарда, тапсырмаларда, басқа ақпараттық құжаттарда, соның фотосуреттермен, бейнежазбамен және т.б. құжаттамалық расталған Мердігер/Орындаушының (қосалқы мердігерлік ұйым) персоналының бұзушылықтарын анықтаған кезде, жауапкершілік анықталған бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін Орындаушыға/Мердігерге қолданылады:

 **Тараптардың қолы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші**  | **Мердігер:**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ТАӘ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ТАӘ |

м.о м.о

**ЕҚ, ӨҚ және ӨҚ, ҚОҚ және энергия қауіпсіздігі саласындағы бұзушылықтар үшін айыппұл санкцияларының тізбесі**

| **№****Р/с** | **Бұзушылықтар** | **Айыппұл (\*)** |
| --- | --- | --- |
| **0** | **«Нөлдік рұқсаттама» қағидалары** |  |
| Алкогольдік, есірткілік немесе уытты масаю күйдегі персоналдың жұмыс істеуіне (жұмыстан шеттетуге) рұқсат бермеу. Жұмыс күні ішінде осындай масаюды тудыратын заттарды пайдаланған тұлғаларды жұмыстан шеттету.  | **100 АЕК** |
| Персоналдың жұмыс орнына және тұрғылықты жеріне алкогольдік, есірткілік немесе уытты заттарды кіргізуге және олардың болуына тыйым салынады. | **100 АЕК** |
| Зауыт аумағында темекі шегуге тыйым салынады. Арнайы жабдықталған, «Темекі шегу орны» деген ұйғарушы және/немесе нұсқаушы белгісімен белгіленген жерлерде темекі шегуге рұқсат беріледі. | **100 АЕК** |
| Әр жазатайым оқиға, тұтану, өрт, авария және адамдардың өмірі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен жұмыскерлер мүлкінің сақталуына қауіп төндіретін кез келген жағдай туралы «ПМХЗ» ЖШС диспетчеріне хабарламау.  | **100 АЕК** |
| «ПМХЗ» ЖШС-ға тиесілі тауарлық-материалдық құндылықтарды кәсіпорын аумағынан шығаруға тыйым салынады .  | **100 АЕК** |
| Құпия ақпаратты заңды негізсіз үшінші тұлғаларға жария ету тыйым салынады. | **100 АЕК** |
| Тапсырыс берушінің аумағында және/немесе объектілерінде түсірілген барлық фотосуреттер мен аудио/бейнежазбаларды интернетте және/немесе басқа жеке ақпарат ретінде пайдалануға тыйым салынады | **100 АЕК** |
| Тапсырыс берушінің аумағында ойын-сауық материалдарын қарау және мессенджерлерді жеке мақсатта пайдалану үшін ұялы телефондарды, планшеттерді, дербес компьютерлерді және басқа да перифериялық құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады | **100 АЕК** |
| «Нөлдік рұқсаттама» қағидаларын бұзу (жоғарыдағы әрбір бұзушылық үшін).  | **100 АЕК** |
| «ПМХЗ» ЖШС аумағында атыс қаруын, есірткі, жарылғыш, улы, психотроптық, соның ішінде насыбай, радиоактивті заттарды алып кіру, пайдалануға және/немесе сақтауға тыйым салынады | **100 АЕК** |
| Орындаушының/Мердігердің, қосалқы мердігерлік ұйым жұмыскерлерінің жанжал жағдайына жол беруіне тыйым салынады.  | **100 АЕК** |
| **1** | **Жұмыстарға** **рұқсат (жұмыстарды орындауға рұқсат)**  | **Айыппұл** |
| 1.1 | Қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру құжаттарын (жүктелім-рұқсаттама, рұқсаттамалар, өкімдер дәне т.б.) ресімдемей және/немесе жөндеуге тапсыру актісіз жұмыстарды жүргізу.  | **200 АЕК** |
| 1.2 | Қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру құжаттарын ұзартпай жұмыстарды жүргізу (жүктелім-рұқсаттама, рұқсат және т.б.). | **100 АЕК** |
| 1.3 | Жүктелім-рұқсаттама регламент талаптарын, жұмысты ұйымдастыру және өткізу жөніндегі нұсқаулықты бұза отырып ресімделді.  | **100 АЕК** |
| 1.4 | Біліктілігі жоқ персоналды тарта отырып жұмыстар жүргізу: еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт-техникалық минимумның, өнеркәсіптік қауіпсіздігі бойынша куәліктердің, орындалатын жұмысқа сәйкес негізгі және сабақтас кәсіп бойынша куәліктердің болмауы; нұсқаулықтармен, жүктелім-рұқсаттамамен және басқа да рұқсат беру құжаттарымен таныспаған. | **100 АЕК** |
| 1.5 | Жүктелім-рұқсаттамада, жұмысқа жіберуге арналған рұқсаттамада және/немесе нұсқаулықтарда көрсетілген талаптарды орындамау. | **200 АЕК** |
| 1.6 | Жарылғыш және өрт қауіпті аймақтарда ұшқынның пайда болуымен қауіпті, яғни орындалуы бойынша жарылғыш қоспаға сәйкес келмейтін құрал-саймандарды, құрылғыларды және жабдықтарды пайдалану. | **100 АЕК** |
| 1.7 | Рұқсат беру құжаттарында көрсетілген жұмыс орнында қауіптілігі жоғары жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін жауапты басшылар қатарынан тұлғалардың болмауы. | **50 АЕК** |
| 1.8 | Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындау орындарында қоршаулардың, ескерту және/немесе нұсқау белгілерінің болмауы.  | **50 АЕК** |
| 1.9 | Нысаналы нұсқаманың болмауы. | **100 АЕК** |
| 1.10 | Жерге тұйықтау құрылғыларының болмауы. | **50 АЕК** |
| 1.11 | Орындаушылар бригадасының құрамына енгізілмеген персоналды жұмысқа кіргізу. Нұсқаулықтарда/регламенттерде көзделмеген міндеттерді бір тұлғаға жүктеу.  | **50 АЕК** |
| 1.12 | Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындауға рұқсат беретін құжаттарға (жүктелім-рұқсаттама, рұқсаттамалар, өкімдер және т.б.) және/немесе жөндеуге тапсыру актісіне өздігінен өзгерістер мен толықтырулар енгізу. | **200 АЕК** |
| 1.13 | Орындалуы тоқтатылған жұмыстарды өз бетінше қайта бастау.  | **200 АЕК** |
| 1.14 | Рұқсат беру құжаттарында көрсетілген талаптарды/іс-шараларды орындамау  | **200 АЕК** |
| 1.15 | Жұмыстарды жүргізу орнында рұқсат беру құжаттарының болмауы  | **100 АЕК** |
| 1.16 | Жұмыстарды жүргізу орнында рұқсат беру құжаттарында көрсетілген жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлғалардың тұрақты бақылау кезінде болмауы. Жұмыстарды жүргізу орнында рұқсат беру құжаттарында көрсетілген жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлғалардың мерзімді бақылауды жүргізбеуі.  | **100 АЕК** |
| 1.17 | Рұқсат беру құжаттарында тіркелмеген тұлғаның жұмыстарды орындауы, соның ішінде рұқсат беру құжаттарында міндетті түрде болуы тиіс қолдың болмауы.  | **100 АЕК** |
| 1.18 | Жер жұмыстарын жүргізуге рұқсатта аумақта орналасқан коммуникациялар мен жабдықтар бойынша сызбалар мен қолтаңбалардың болмауы. | **100 АЕК** |
| 1.19 | Қауіптілігі жоғары жұмыстарға рұқсат беру/ресімдеу кезіндегі басқа бұзушылықтар | **100 АЕК** |
| **2** | **Жеке қорғану құралдары** | **Айыппұл** |
| 2.1 | Персоналдың арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа ЖҚҚ, ТОЖҚҚ қамтамасыз етілмеуі.  | **100 АЕК** |
| 2.2 | Тыныс алу органдарын қорғау құралдарын пайдаланбау. | **100 АЕК** |
| 2.3 | Есту органдарын қорғау құралдарын пайдаланбау.  | **50 АЕК** |
| 2.4 | Қорғау каскасын қолданбау. | **50 АЕК** |
| 2.5 | Арнайы аяқ киімді қолданбау. | **50 АЕК** |
| 2.6 | Қорғау көзілдірігін қолданбау. | **50 АЕК** |
| 2.7 | Арнайы киімді қолданбау. | **50 АЕК** |
| 2.8 | Қорғаныс қолғаптарды/биялайды қолданбау. | **50 АЕК** |
| 2.9 | Орындалатын жұмыс нормаларының талаптарына сәйкес келмейтін арнайы киімдерді, арнайы аяқ киімдерді және ЖҚҚ мен ТОЖҚҚ қолдану.  | **50 АЕК** |
| 2.10 | Арнайы ЖҚҚ: газқағардың, өзін-өзі құтқарғыштың, респиратордың, құбыршекті газқағардың, оқшаулағыш тыныс алу аппаратының, тасымалды газ дабылының, дәнекерлеуші маскасының, қауіпсіздік белдіктері мен басқа да қорғаныс құралдарының болмауы/пайдаланбау. Объектілерде немесе аумақта ақаусыз, тексерілген ЖҚҚҚ болуы, қозғалысы. | **100 АЕК** |
| 2.11 | Ақаулы күйдегі немесе осы жұмыс түріне арналмаған құрал-саймандарды, жабдықтарды пайдалану.  | **50 АЕК** |
| 2.12 | Синтетикалық және/немесе жүн матадан жасалған арнайы киімдерді пайдалану  | **50 АЕК** |
| 2.13 | Тексеруден немесе сынақтан өтпеген, тексеру туралы растамасы жоқ, тексеру мерзімі өткен, пайдалануға жарамсыз, қорғаныс қасиеттеріне сәйкес келмейтін тыныс алу органдарын қорғау құралдарын пайдалану және басқа да бұзушылықтар.  | **50 АЕК** |
| **3** | **Қауіптілігі жоғары жұмыстар**  | **Айыппұл** |
| 3.1 | Төсеу құралдарында таңбалаудың болмауы. Төсеу құралдарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтары бар паспорттың болмауы. Түгенделмеген, өздігінен жасалған мінбесатылар мен тіреуіштерді (төсеу құралдарын) пайдалану. Қауіпті жағдайларда мінбесатыларды, тіреуіштерді орнату/бөлшектеу. Комиссия пайдалануға қабылдамаған 4 метрден асатын мінбесатыларда жұмыстарды орындау, «4 метрден асатын мінбесатыларды қабылдау актісінің», «Мінбесатылар мен тіреуіштерді қабылдау-тексеру журналының» болмауы. Бұйымға қоса берілген нұсқаулықтарды, нормативтік құжаттардың, нұсқаулықтардың, технологиялық регламенттердің талаптарын бұзып, мінбесатыларды және тіреуіштерді пайдалану. | **50 АЕК** |
| 3.2 | Сақтандыру белдіктерін (соның ішінде сақтандыру бауларын), сақтандырғыш арқанды қолданбау немесе дұрыс пайдаланбау; сынақтардан өтпеген өндіруші зауыттың паспорты жоқ сақтандыру белдіктерін (соның ішінде сақтандыру бауларын) пайдалану, кезекті тексеру күні көрсетілген белгінің болмауы. Зақымдану белгілері бар сақтандыру белдігі. Карабин жарамсыз жағдайда. Құрылымның/жабдықтың сенімсіз элементтеріне сақтандыру белдігін бекіту. Ұстап тұратын, сақтандырушы жүйелер мен олардың компоненттерін әзірлеуші зауыттың паспортына (пайдалану нұсқаулығына) сәйкес қолданбау.  | **100 АЕК** |
| 3.3 | Ақаулы сатыларды және/немесе сынақтан өтпеген баспалдақтарды пайдалану. | **50 АЕК** |
| 3.4 | Нормативтік құжаттармен, нұсқаулықтармен, технологиялық регламенттермен тыйым салынған баспалдақтан жұмыстарды орындау. | **50 АЕК** |
| 3.5 | Биіктікте жұмыстарды орындау орындарында қоршаулардың, ескерту және/немесе нұсқаушы белгілерінің болмауы.  | **50 АЕК** |
| 3.6 | Мінбесатылар мен тіреуіштердегі төсеніштердің ені оларда жүргізілетін жұмыс түріне сәйкес келмейді. Төсеніш тақтайларының қалыңдығы 50 см-ден төмен. | **50** **АЕК** |
| 3.7 | Кездейсоқ тіректерде (жәшіктерде, бөшкелерде және т.б.), фермаларда, тіреуіштерде, құбыр арматурасында және т.б. тұрып жұмыстарды орындау. | **50 АЕК** |
| 3.8 | Сақтандыру арқанының болмауы. Сақтандыру арқанының зақымдануы. Сақтандыру арқанын нормативтік құжаттардың, нұсқаулықтардың, технологиялық регламенттердің талаптарын бұзып қолдану. | **50 АЕК** |
| 3.9 | Жер жұмыстарын жүргізу кезінде кәбілдерді зақымдау. | **200 АЕК** |
| 3.10 | Жер бетіндегі және/немесе жер астындағы коммуникациялардың механикалық зақымдануы. | **200 АЕК** |
| 3.11 | Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындау кезінде рацияның/ұялы байланыстың болмауы. | **50 АЕК** |
| 3.12 | Биіктікте жұмыс істеген кезде мінбесатылар арқылы қауіпсіз көтерілу/түсу үдерісінің ұйымдастырылмауы немесе орнатылмауы  | **50 АЕК** |
| 3.13 | Рұқсат беру құжаттарында көрсетілген газ талдағыштардың болмауы немесе қолданылмауы  | **50 АЕК**  |
| 3.14 | Қауіптілігі жоғары жұмыстарды (соның ішінде газ қауіпті, жөндеу, өрт, биіктіктегі жұмыстар) ұйымдастыру, қауіпсіз орындау бойынша өзге де талаптардың бұзылуы. | **50 АЕК** |
| **4** | **Газ қауіпті жұмыстар, соның ішінде** **жабық кеңістікте жұмыс істеу** | **Айыппұл** |
| 4.1 | Газ қауіпті жұмыстарды жүктелім-рұқсаттамасыз орындау.  | **200 АЕК** |
| 4.2 | Газ қауіпті жұмыстарды орындау кезінде бақылаушының болмауы. | **100 АЕК** |
| 4.3 | Газ қауіпті жұмыстарды бастамас бұрын ауа ортасының талдауын жасамау, жұмыстағы үзілістер кезінде, жауапты тұлғалардың талабы бойынша.  | **100 АЕК** |
| 4.4 | Рұқсат беру құжаттарында көзделген тыныс алу органдарын қорғау құралдарының болмауы немесе қолданылмауы.  | **200 АЕК** |
| 4.5 | Жұмыс орнында жарықтандырудың болмауы немесе жеткіліксіздігі. Аппарат үшін жарықтандыру үшін орындалуы бойынша жарылғыш қоспасына сәйкес келмейтін, кернеуі 12 В жоғары тасымалданатын шамдар қолданылады. Газ қауіпті жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің (нұсқаулардың) басқа да талаптарын бұзу. | **50 АЕК** |
| 4.6 | Рұқсат беру құжаттарына енгізілмеген, соның ішінде рұқсат беру құжаттарында міндетті түрде қойылуы тиіс қолдың болмауы.  | **50 АЕК** |
| 4.7 | Құрылымдық бөлімшенің жүктелім-рұқсаттамасы, газ қауіпті жұмыстарының тізбесінде көзделген газ қауіпті жұмыстарды қауіпсіз жүргізу бойынша іс-шараларды орындамау. | **100 АЕК** |
| 4.8 | Газ қауіпті жұмыстарды, соның ішінде шектеулі кеңістіктегі жұмыстарды орындау кезіндегі басқа да бұзушылықтар  | **50 АЕК** |
| 5 | **От жұмыстары** | **Айыппұл** |
| 5.1 | Рұқсаттаманы ресімдемей от жұмыстарын орындау.  | **200 АЕК** |
| 5.2 | От жұмыстарын орындау кезінде металл шынжырдан жасалмаған итарқасы бар сақтандыру белдіктерін пайдалану.  | **50 АЕК** |
| 5.3 | Жұмыстарды орындау орнында от жұмыстарын орындау үшін жауаптының болмауы. | **100 АЕК** |
| 5.4 | От жұмыстарын орындау кезінде ұшқынның таралу аймағында тұтанғыш материалдарды және/немесе заттарды орналастыру және басқа да бұзушылықтар. | **100 АЕК** |
| 5.5 | От жұмыстарын жүргізу алдында, жұмыстағы үзілістер кезінде, жауапты тұлғалардың талабы бойынша ауа ортасын талдау іріктелмеді  | **100 АЕК** |
| 5.6 | Рұқсат беру құжаттарында көзделген от жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар орындалмады. | **100 АЕК** |
| 5.7 | Жарамсыз күйдегі алғашқы өрт сөндіру құралдары.  | **100 АЕК** |
| 5.8 | Дәнекерлеу, электр-газ дәнекерлеу жабдықтары мен сығымдалған немесе сұйылтылған газдары бар баллондарды пайдалану кезінде қауіпсіздік шараларын сақтамау.  | **100 АЕК** |
| 5.9 | Сығымдалған немесе сұйылтылған газдары бар баллондарды техникалық куәландырусыз пайдалану.  | **50 АЕК** |
| 5.10 | Газ баллондарын (соның ішінде бос) сақтау, тасымалдау, пайдалану нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келмеуі. | **50 АЕК** |
| 5.11 | Сығымдалған және сұйылтылған газдары бар баллондарды арнайы құрылғыларсыз (контейнерлер, резеңке сақиналар, баллондарға арналған ойықтары бар ағаш арқалықтар және т.б.) тасымалдау.  | **50 АЕК** |
| 5.12 | Жанғыш газдар мен оттегі бар баллондарды бірлесіп тасымалдау немесе сақтау. | **100 АЕК** |
| 5.13 | Тиісті бояусыз баллондарды пайдалану. | **50 АЕК** |
| 5.14 | Баллондарды тиеу-түсіру кезіндегі қауіпсіздік шараларын сақтамау (шанақтан түсіру, сүйреу және т.б.) | **50 АЕК** |
| 5.15 | Баллондарды сақтауға арналған қоймаларда желдету жүйесінің (табиғи немесе жасанды) болмауы. | **50 АЕК** |
| 5.16 | Оттықтардан баллондарға дейінгі қашықтық (көлденең) 10 м-ден аз, жанғыш газдар мен оттегі бар баллондар арасында 5 м-ден кем. | **50 АЕК** |
| 5.17 | Рұқсат беру құжаттарында көрсетілген жұмыс орнында бастапқы өрт сөндіру құралдарының болмауы. Жарамдылық мерзімі өткен немесе зақымданған өрт сөндіру құралдарының болуы.  | **100 АЕК** |
| 5.18 | Ақаулы жағдайда оттегі, аргон, пропан және ацетилен үшін құбыршектерді пайдалану: деформацияланған, бұралған, майысқан, жарылған немесе таспамен оқшауланған және т.б.Жалғау құбыршектері редукторларға, жанарғыларға, жонғыштарға және генераторларға арнайы емес қамыттармен бекітілген. Құбыршектің үзілістері тегіс түтікпен немесе оқшаулағыш таспамен біріктірілген. Құбыршек үш бөліктен тұрады. Құбыршектер деформацияланған, майланған және басқа да бұзушылықтар.  | **50 АЕК** |
| 5.19 | От жұмыстары аяқталғаннан кейін, оттық жұмыс істеп тұрған жабдыққа бекітіледі. Бекітілген оттық газ баллондарының бүйірлеріне жанасады. | **50 АЕК** |
| 5.20 | Ақаулы беріліс қорабын пайдалану және төмендегі ақауларға жол беру:- манометрлер ақаулы немесе жыл сайынғы тексеруден өтпеген; - манометрде қысымның шекті қызыл сызығы жоқ; - реттеу бұрандасы толығымен бұрап алынғанда, газ жұмыс қысымы камерасына түседі (өздігінен ағу);* - газ сынамасын алуды тоқтатқанда камерадағы жұмыс қысымы 0,2 МПа (2,25 кгс/см2) жоғарылайды;

- сақтандыру қысымтығыны жұмыс істемейді; - біріктіру сомынының жонғышы ақаулы, оның көмегімен редуктор газ баллонының қысымтығынына жалғанған және т.б. | **50 АЕК** |
| 5.21 | Оқшауланбаған немесе нашар оқшауланған сымдар, соның ішінде зауыттық оқшаулау бұзылған, калибрленбеген сақтандырғыштар, қажетті мәндегі дәнекерлеу тогының өтуін қамтамасыз етпейтін сымдар қолданылады.Дәнекерлеу аппараттарына, тарату қалқандарға және басқа жабдықтарға, сондай-ақ дәнекерлеу орындарына қосылған сымдар оқшауланбаған, жоғары температурадан, механикалық зақымданудан және/немесе химиялық әсерлерден қорғалмаған. Зауыттық емес электр ұстағыштар мен электродтарды пайдалану. | **50 АЕК** |
| 5.22 | От жұмыстарын ұйымдастыру және/немесе жүргізу кезіндегі басқа да бұзушылықтар. | **50 АЕК** |
| 6 | **Шығырандар мен көтеру құралдары** | **Айыппұл** |
| 6.1 | Жүк көтергіш машинаны пайдаланып, жұмыс істейтін аймақта, бөгде тұлғалардың (орындалатын жұмысқа тікелей қатысы жоқ), сондай-ақ біліктілік куәлігі жоқ тұлғалардың болуы. | **50 АЕК** |
| 6.2 | Жүк көтергіш машиналарды пайдалану кезіндегі бұзушылықтар:- паспорттың және тіркеу туралы мәліметтердің болмауы;- мерзімі өткен техникалық куәландыру;- жүк көтергіш механизмдерді қалыпты жағдайда ұстауға жауапты тұлғалардың болмауы; - шығырандардың қауіпсіз орындалуына жауапты тұлғалардың болмауы;- аттестатталған қызмет көрсетуші персоналдың болмауы;- көптеген ақаулардың болуы;- тасымалданатын жүктің массасы мен сипатына сәйкес келетін жұмысқа жарамды алынбалы жүк тиеу құрылғыларының, ыдыстың болмауы.- мүкәммалдық аралық қабаттардың болмауы немесе жарамсыз күйде болуы  | **40 АЕК** |
| 6.3 | Жүк көтергіш машинаны орнату алаңы қоршауларының болмауы. Тіректердің астындағы орын тазартылмаған және жоспарланбаған. Жүк көтергіш машина жаңадан құйылған, сығымдалмаған топыраққа орнатылған. Шығыранды орнату талаптары сақталмайды, шұңқырлардың, арықтардың, электр желілерінің жанында жұмыс істегенде қашықтық сақталмайды. Орындалатын жұмыс түріне және орнына сәйкес жұмысты орындау үшін қажетті құжаттардың болмауы. | **50 АЕК** |
| 6.4 | Жүк ілдіру үшін өздігінен жасалған құрылғылар мен ыдыстар. Нөмірі, сынау күні және жүк көтергіштігі көрсетілген таңбалар мен белгілерсіз жүк көтергіш құрылғыларды пайдалану, олардың жұмысқа жарамдылығын мерзімді тексеру деректерінің болмауы және басқа да бұзушылықтар. | **100 АЕК** |
| 6.5 | Шығырандармен жұмыстың қауіпсіз орындалуына жауапты тұлғаға нұсқау бермей және жұмысқа кіргізбей жұмыстарды жүргізу.Жұмыстарды шығырандармен қауіпсіз орындауға жауапты тұлғаның қатысуынсыз орындау:- жартылай вагондарды шығыранмен тиеу және түсіру кезінде, бірнеше шығыранмен жүктерді тасымалдау кезінде;- шығыранның немесе көтергіштің электр желілерінің жанында жұмыс істеген кезде;- жүкті шығыранмен астында адамдар бар өндірістік немесе қызметтік үй-жайлары бар төбелердің үстінен тасымалдаған кезде;- жүк ілдіру сызбалары әзірленбеген жүкті кранмен жылжытқанда;- нұсқаулықтарда, технологиялық регламенттерде көзделген басқа жағдайларда. | **50 АЕК** |
| 6.6 | Шығыран (көтергіш) паспортының болмауы. Жұмыс орнында шығыран (көтергіш) машинисінің вахталық журналының, өнеркәсіптік қауіпсіздік куәлігінің, жұмыстарды орындауға рұқсат беретін құжаттардың (жүк ілдіру сызбалары, технологиялық регламенттер, жұмыс жобалары, жүктелім рұқсаттамалар және т.б.) болмауы. | **30 АЕК** |
| 6.7 | Жүк қысылған, жүктелген, дәнекерленген немесе бұрап бекітілген (белгісіз салмақ).  | **40 АЕК** |
| 6.8 | Шығыран жұмыс күйінде қараусыз қалды. Жүк көтергіш машина сөндірілмеген немесе құлыпталмаған, кездейсоқ кернеу көзі де болуы мүмкін, ажыратқыш өшірілмеген. | **100 АЕК** |
| 6.9 | Көлік құралының шанағында немесе кабинасында адамдар болған кезде көлікке жүкті көтеру/түсіру.  | **50 АЕК** |
| 6.10 | Адамдар жүк астында болған кезде оны тасымалдау. | **50 АЕК** |
| 6.11 | Тасымалданатын жүкті қолмен тегістеу, итарқаларды биіктікте түзеу. | **50 АЕК** |
| 6.12 | Белгілері жоқ және/немесе зақымдалған ыдыстарды пайдалану. Ыдыста оның нысаны, нөмірі, нақты салмағы және жүк көтергіштігі көрсетілмейді.  | **50 АЕК** |
| 6.13 | Көтеру механизмдерін автоматты түрде ажырату үшін салмақ индикаторы, аспа блогын көтеру биіктігін шектегіші және/немесе жұмыс қозғалысын шектегіші жоқ және/немесе ақауы бар түсіру-көтеру операцияларын жүргізу.  | **50 АЕК** |
| 6.14 | Жүк көтеру механизмдерін, көтеру құрылғыларын пайдалану кезіндегі басқа да бұзушылықтар.  | **50 АЕК** |
| 7 | **Жұмыс орнын басқару және қоршаған ортаны қорғау аспектілері**  |  |
| 7.1 | Автожолдарды және эвакуациялық жолдарды қалдықтармен, материалдармен және т.б. ыбырсыту  | **50 АЕК** |
| 7.2 | Өндіріс аумағында және уақытша алаңдарда қалдықтарды жинау үшін қажетті жеке контейнерлердің болмауы. | **100 АЕК** |
| 7.3 | Жер бетінде қалдықтардың рұқсатсыз жиналуы. Жұмыс жүргізу аумағын және уақытша алаңдарды ластау, қоқыстау. | **50 АЕК** |
| 7.4 | Контейнерлерде, арнайы алаңдарда жинау, жинақтау және тасымалдау кезінде қалдықтардың әртүрлі атауларын араластыру. | **50 АЕК** |
| 7.5 | Қалдықтарды жинауға арналған арнайы алаңдар мен контейнерлердің толып кетуі. Контейнерлерде қақпақтардың болмауы. Контейнерге іргелес аумақтың ластануы. | **50 АЕК** |
| 7.6 | Мердігердің/Орындаушының қалдықтарын Тапсырыс берушінің контейнерлеріне орналастыру. | **50 АЕК** |
| 7.7 | Қалдықтарды жинақтау, жинау, тасымалдау, есепке алу, қалпына келтіру, жою және залалсыздандыру жөніндегі экологиялық талаптарды бұзу. | **50 АЕК** |
| 7.8 | Заттарды, материалдарды, реагенттерді ашық түрде (қойма үй-жайында емес, от көздерінің немесе қыздыру аспаптарының жанында), ашық топырақта, саңылаулы ыдыста сақтау, қолдану және тасымалдау. | **40 АЕК** |
| 7.9 | Улы, тоттану, тұтанғыш материалдарды, сондай-ақ осының нәтижесінде пайда болатын қалдықтарды сақтауға, өңдеуге, тасымалдауға немесе пайдалануға қатысты шараларды орындамау. Улы, тоттану, тұтанғыш материалдардың төгілуін, төгілуін жою жөнінде шаралар қолданбау.Төгілу, шашылу нәтижесінде пайда болған қауіпті қалдықтарды өндіріс аумағынан және уақытша алаңдардан дереу шығарудың және жоюдың болмауы. | **100 АЕК** |
| 7.10 | Жұмыс ауысымының соңында жұмыстар жүргізілген аумақты жинамау және басқа да бұзушылықтар. | **50 АЕК** |
| 7.11 | Бұталарды, ағаштарды, гүлзарларды, көгалдарды және басқа екпелерді өз бетінше жою. | **100 АЕК** |
| 7.12 | Құбырлардағы жылу оқшаулағыш қабаттың бітелуі, бүлінуі, топырақ үйіндісі, технологиялық құбырлардың қолданыстағы трассаларында бөгде заттарды, қоқыстарды жинау. | **50 АЕК** |
| 7.13 | Көлік құралдары мен қолданылатын жабдықта ЖЖМ, антифриз, тежегіш сұйықтығы және т.б. ағып кетеді. | **50 АЕК** |
| 7.14 | Мердігерлік ұйымның кінәсінен мұнай мен мұнай өнімдері мен басқа да химиялық заттардың төгілуі. | **200 АЕК** |
| 7.15 | Тапсырыс берушінің аумағына, оның ішінде санитарлық-қорғау аймағына, өндіріс және тұтыну қалдықтарына, қауіпті зиянды заттар мен материалдарға және т.б. төгу. | **200 АЕК** |
| 7.16 | Тапсырыс берушінің аумағында және кәсіпорынның санитарлық-қорғау аймағында автокөлік құралдарын жуу. | **50 АЕК** |
| 7.17 | Бекітілген аумақты, шатырларды, қабырғаларды, өрт гидранттарын, өрт қалқандарын қардан тазаламау. Бекітілген аумақты құммен немесе арнайы қоспамен уақтылы себу. | **40 АЕК** |
| 7.18 | Экологиялық аспектілердің басқа бұзылыстары | **40 АЕК** |
| 7.19 | Келтірілген экологиялық залалды ремедиациялауды (жоюды) жүргізбеу | **100 АЕК** |
| 8 | **Авариялық шаралар** |  |
| 8.1 | Авариялық жағдайларды оқшаулау/жою кезінде Тапсырыс берушінің талаптарын орындамау. | **100 АЕК** |
| 8.2 | Тапсырыс берушіге оқыс оқиғалар туралы: жазатайым жағдайлар, авария, өрт, ЖКО және т.б. туралы уақтылы хабарламау. | **100 АЕК** |
| 8.3 | Жазатайым оқиғаға, өртке, ЖКО, жабдықтың зақымдалуына, коммуникацияларға немесе басқа апатқа немесе оқиғаға әкелген немесе әкелуі мүмкін әрекет немесе әрекетсіздік. | **200 АЕК** |
| 8.4 | Өндіріске байланысты жеңіл жарақат алған жазатайым оқиға. | **300 АЕК** |
| 8.5 | Ауыр зардапты жазатайым оқиға, топтық (өлімсіз) және жұмыскерлердің жедел улануының топтық жағдайы.  | **600 АЕК** |
| 8.6 | Адам өлімімен аяқталған жазатайым оқиға. | **1 000 АЕК** |
| 9 | **Аумақтағы жол қозғалысы қағидалары** |  |
| 9.1 | Жолдарды және эвакуация жолдарын жауып тастау, жол жамылғыларының зақымдануы немесе ластануы, кедергілерді, белгілерді және басқа да техникалық құралдарды рұқсатсыз орнату, жол қозғалысына кедергі келтіретін заттарды жолда қалдыру және басқа да бұзушылықтар. | **40 АЕК** |
| 9.2 | Қарсы жолақпен велосипедпен жүру, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қол сигналдарының болмауы және т.б. | **30 АЕК** |
| 9.3 | Көлік құралының жылдамдық режімі **30 км/сағ.** асып кетуі.  | **30 АЕК** |
| 9.4 | Қондырғылардың аумағында көліктің барлық түрлеріне арналған жылдамдық режімінің **5 км/сағ**-тан асып кетуі.  | **30 АЕК** |
| 9.5 | Арнайы техниканы мақсатсыз пайдалану, адамдарды осы үшін жабдықталмаған көлікте тасымалдау | **100 АЕК** |
| 9.6 | Тиісті рұқсат құжаттарынсыз және жүргізуші куәлігінсіз аумақта арнайы техниканы, көліктерді және автокөліктерді жүргізу. | **100 АЕК** |
| 9.7 | Қолданыстағы технологиялық қондырғылардың, қоймалардың және қол жетімділігі шектеулі басқа да орындардың аумағына жазбаша рұқсатсыз кіру. | **100 АЕК** |
| 9.8 | Көлік құралдарын жанармай құю станциясының сыртында толтыру. | **100 АЕК** |
| 9.9 | Үлкен көлемді жүктерді тасымалдау кезінде қозғалыс маршруты ҚҚ инженерімен келісілмеген. | **100 АЕК** |
| 9.10 | Қауіпсіздік белбігін тақпаған, көлік құралы жүріп келе жатқанда жақын сәуле немесе жарық шамдары қосылмаған, көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды пайдалану, «дауыс зорайтқыш» жүйесін пайдалану жағдайларын қоспағанда. | **50 АЕК** |
| 9.11 | Көлік құралын дұрыс пайдаланбау (мысалы: жолаушылар саны, қауіпті жағдайларда тасымалдау және т.б.).  | **50 АЕК** |
| 9.12 | Шиналардың бір өсіндегі а/шиналардың сәйкес келмеуі (протектордың әр түрлі үлгісі бар шиналар, сонымен қатар тыстары да бір өсте бола алмайды: аязға төзімділіктің әр түрлі дәрежесі бар; бүртабандармен және оларсыз; әр түрлі құрылымдар немесе өлшемдер) және шиналар протекторының рұқсат етілмеген тереңдігі | **50 АЕК** |
| 9.13 | Қыс мезгілінде қысқы резеңкенің болмауы | **50 АЕК** |
| 9.14 | Тұрақтау үшін арналмаған жерлердегі тұрақ. | **30 АЕК** |
| 9.15 | Тыйым салу, ескерту, нұсқау және көрсету белгілерінің талаптарын орындамау. | **50 АЕК** |
| 9.16 | Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде адамдардың автомобиль шанағында болуы. | **50 АЕК** |
| 9.17 | Тиеуге немесе түсіруге қойылған көлік қол тежегішімен тежелмейді, доңғалақтардың астына домалауға қарсы тіректер (табандықтар) қойылмаған және тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізудің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың (регламенттің) басқа да бұзушылықтары. | **50 АЕК** |
| 9.18 | Жол шаруашылығы объектілерін бүлдіру немесе жою (шлагбаумдар, жол белгілері және т. б.) | **100 АЕК** |
| 9.19 | Авариялық тоқтату белгілерінің, өрт сөндіргіштің немесе ұшқын сөндіргіштің болмауы немесе ақаулы белгілері. | **50 АЕК** |
| 9.20 | Алғашқы медициналық көмек қобдишалары және т.б. болмауы немесе толық еместігі. | **50 АЕК** |
| 9.21 | Алдыңғы әйнек жылытқыш, шыны тазалағыштар ақаулы (жұмыс істемейді) | **40 АЕК** |
| 9.22 | Мұнай өнімдерін құю кезінде автоцистерналарда домалауға қарсы табандықтардың болмауы немесе қолданылмауы | **50 АЕК** |
| 9.23 | Жол қозғалысы ережелері мен нұсқаулардың, белгіленген жол белгілері және таңбалаудың басқа да бұзушылықтары. | **50 АЕК** |
| 10 | **Басқа ауытқулар** |  |
| 10.1 | Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілін жұмыс өндіру/қызмет көрсету орнына жібермеу. | **50 АЕК** |
| 10.2 | Құрылыс жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыруға қатысты қағидаларды сақтамау. | **50 АЕК** |
| 10.3 | Техникалық жабдықтарды, материалдарды тасымалдауға, ұстауға және сақтауға қатысты нормаларды сақтамау | **50 АЕК** |
| 10.4 | Техникалық құрал-жабдықтарды жұмыс күйінде қараусыз қалдыру немесе бақылауды бөгде адамдарға сеніп тапсыру. | **50 АЕК** |
| 10.5 | Сәйкес емес құралдарды (зақымданған, қолдан жасалған, сыналмаған) немесе орындалатын жұмыс түріне жарамсыз құралдарды пайдалану. | **40 АЕК** |
| 10.6 | Жұмыс істейтін жабдықтар мен құралдарды бензинмен немесе басқа жанғыш өнімдермен шаю. | **40 АЕК** |
| 10.7 | Қолданыстағы өткізу және объектішілік тәртіп туралы ереженің талаптарын бұзу.  | **50 АЕК** |
| 10.8 | Орналасқан жері/тұрғылықты жері бойынша тіркелмеген және/немесе ҚР аумағында еңбек қызметіне рұқсаты жоқ, сол сияқты рұқсаты болмаған кезде шетелдік жұмыс күшін тартуға шетелдік азаматтарды тарту | **50 АЕК** |
| 10.9 | Жеке рұқсаттаманы басқа тұлғаларға беру, өзге тұлғаларды жеке рұқсаттамасы бойынша жіберу | **100 АЕК** |
| 10.10 | Ескертулерді/бұзушылықтарды жою бойынша шараларды жүзеге асыру туралы жалған ақпарат, хабарламалар беру. Орындаушы/Мердігер персоналының, оның ішінде қосалқы мердігердің қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы өрескел, жүйелі бұзушылықтары | **40 АЕК** |
| 10.11 | Жұмыс орнында немесе анықталмаған және келісілмеген жерде тамақтану орнын ұйымдастыру. Белгіленбеген және келісілмеген жерде жұмыс орнында арнайы киімді ауыстыру және сақтау орнын ұйымдастыру. | **40 АЕК** |
| 10.12 | Өндірістік, қосалқы, тұрмыстық үй-жайлар табиғи және (немесе) жасанды ынталандырумен желдетудің ағынды-сорғылы жүйесімен жабдықталмаған. Ағынды-сорғылы желдету жүйесі жұмыс істемейтін күйінде.. Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш камералар және басқа құрылғылар таза ұсталмайды, механикалық зақымдалған, тоттану іздері бар, бітеулігі бұзылған. | **40 АЕК** |
| 10.13 | Өндірістік үй-жайда, санитарлық торапта, тұрмыстық үй-жайда ыстық және суық ағынды сумен жабдықталған қол жууға арналған қолжуғыштың болмауы, араластырғыштың, қол жууға арналған құралдардың, біржолғы сүлгінің немесе электр сүлгінің болмауы. Санитарлық торапқа кірген кезде дезинфекциялық төсеніштің болмауы. Төсеніш дезинфекциялық ерітіндімен суланбаған. | **40 АЕК** |
| 10.14 | Үй-жайлар, жарықтандыру аспаптары, терезелер мен ойықтардың әйнектелген беттері, жабдықтар, мүкәммал, ыдыс-аяқ, үстелдер және т. б. таза ұсталмайды. | **40 АЕК** |
| 10.15 | Тікелей жұмыс орындарында тамақтану. | **40 АЕК** |
| 10.16 | Орындаушы персоналына, қосалқы мердігерлік ұйым персоналына олардың атқаратын жұмысы мен кәсібін ескере отырып, мерзімді медициналық тексеру/ауысым алдындағы/соңындағғы медициналық куәландыру жүргізбеу. | **40 АЕК** |
| 10.17 | Алғашқы медициналық көмек қобдишаларының болмауы немесе толық жинақталмауы, оның ішінде жарамдылық мерзімі өткен дәрі-дәрмектердің болуы. | **50 АЕК** |
| 10.18 | Жұмыстарды бастағанға дейін Тапсырыс берушімен келісілмеген ММКЖ болмауы немесе дұрыс жасалмауы.  | **50 АЕК** |
| 10.19 | Шұғыл медициналық көмек көрсетуге мамандандырылған медициналық ұйыммен жасалған шарттың болмауы | **100 АЕК** |
| 10.20 | Жалға берілетін үй-жайлар:- ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізбеу;- антисанитариялық жағдайда ұстау;- мақсатты емес пайдалану;- жасалған шартта көзделмеген үшінші тұлғаларға беру;- күрделі және басқа да жөндеу жұмыстарын жүргізуге және ағымдағы қызмет көрсетуге өтінімдер бермеу. | **50 АЕК** |
| 10.21 | ҚР EҚжәнеEҚ, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, санитарлық ережелер, санитарлық-эпидемиологиялық талаптары саласындағы нормативтік құжаттардың басқа да бұзушылықтары | **40 АЕК** |
| 10.22 | Әрбір кәсіп және орындалатын жұмыс бойынша қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың болмауы, мерзімі өтуі немесе дұрыс болмауы. | **40 АЕК** |
| 10.23 | Көрсетілген құжаттардағы бұзушылықтарды жою бойынша іс-шараларды орындамау (нұсқаулар, актілер және т.б.), сондай-ақ жою бойынша ақпаратты белгіленген мерзімде ұсынбау. Хаттамалармен, қызметтік хаттармен жіберілген нұсқамаларды, іс-шараларды көрсетілген мерзімде орындамау және олар бойынша ақпарат ұсынбау. Сұратылған есептілікті, құжаттаманы көрсетілген мерзімде ұсынбау. | **100 АЕК** |
| 11 | **Электр жабдықтары** | **Айыппұл** |
| 11.1 | Ақаулы электр қондырғыларын, сынақтан өтпеген құралдар мен құрылғыларды пайдалану, келесі тексеру күні бар белгінің болмауы | **50 АЕК** |
| 11.2 | Техникалық сипаттамалары бойынша қосылатын жүктемеге сәйкес келмейтін немесе зақымдалған оқшаулағышпен (қалқандар, жинақтар, ажыратқыштар, ұзартқыштар, розеткалар және т.б.) электр жабдықтарын пайдалану және тасымалданатын электр құралдарымен және қол электр машиналарымен жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың (регламенттің) басқа да бұзушылықтары.  | **50 АЕК** |
| 11.3 | Электр кабельдерін (сымдарды, бауларды) механикалық зақымданудан тиісті қорғаныссыз жүріс бөлігі арқылы төсеу немесе оқшаулауы бұзылған кабельдерді төсеу. | **50 АЕК** |
| 11.4 | Электр қабылдағыштарды арнайы қорғаныс өшіру құрылғыларынсыз тікелей электр желісіне қосу (сақтандырғыштар, балқыту ендірмелері, тығындар, ҚАҚ және т.б.) немесе осы мақсат үшін қысқа тұйықталу кезінде ажыратуды қамтамасыз етпейтін калибрленбеген (жүктемеге сәйкес келмейтін) қорғаныс құрылғыларын пайдалану. | **50 АЕК** |
| 11.5 | Электр жабдықтарын (қалқандар, жинақтар, панельдер, ажыратқыштар және т.б.) ақаулы немесе құлыпталмаған стационарлық құлыптау құрылғыларымен қолдану, бұл кернеудегі өткізгіш бөліктерге рұқсатсыз қолжетімділікке әкелуі мүмкін. | **40 АЕК** |
| 11.6 | Металл (ток өткізгіш) корпустар мен электр жабдықтары мен электр аспаптары қабықтарының, тасымалданатын шамдардың (дайындаушы зауыт паспортының талаптарына сәйкес) қорғаныш жерге тұйықталуының (нөлденуінің) болмауы. | **40 АЕК** |
| 11.7 | Кернеу класы бойынша белгіленбеген электр розеткаларын (қосқыштарын) қосу үшін қолдану (220В, 380В және т. б.) | **30 АЕК** |
| 11.8 | Электр кабельдерінің зақымдануы. | **40 АЕК** |
| 11.9 | Электр тогының соғуына байланысты оқыс оқиғалардың алдын алу шараларын қолданбау. | **100 АЕК** |
| 11.10 | Тапсырыс берушінің энергиямен жабдықтау желілеріне өздігінен қосылу. | **100 АЕК** |
| 11.11 | Нұсқаулықтарда, қағидаларда және т. б. белгіленген электр қауіпсіздігі талаптарының басқа да бұзушылықтары. | **50 АЕК** |
| 12 | **Тек қоғамдық тамақтандыру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар** | **Айыппұл** |
| 12.1 | Гигиеналық дайындықтан өтпеген, орындалатын жұмыстың сипатына сәйкес кәсіптік даярлығы (біліктілігі, мамандығы) жоқ персоналды технологиялық операцияларға тарту. | **40 АЕК** |
| 12.2 | Медициналық тексеруден уақытылы өтпеу. Жұмыс орнында жеке медициналық құжаттардың болмауы. Еңбек жағдайлары, тұрмыстық қызмет көрсету, медициналық қамтамасыз ету және персоналды гигиеналық оқыту талаптарын бұзу.  | **40 АЕК** |
| 12.3 | Персоналдың арнайы киіммен өндірістік үй-жайдан тыс (көшеге) шығуы, сыртқы жеке киімі арнайы киімнің үстінен киілген. | **40 АЕК** |
| 12.4 | Айналадағыларға және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне қауіп төндіретін жұқпалы аурулардың қоздырғыштарын тасымалдаушыны, ауру адамды, сондай-ақ осындай ауруға күдігі бар адамды жұмысқа жіберу. | **40 АЕК** |
| 12.5 | Тамақ өнімдерін тасымалдаумен, тиеумен және түсірумен айналысатын тұлғалар жеке және өндірістік гигиенаны сақтамайды. Жұмысқа кіріспес бұрын, қалпақ немесе орамал астына шашын жинамау, зергерлік бұйымдарды, сағаттарды және басқа сынғыш заттарды шешпеу, тырнақтарды қысқа етіп алмау және оларды лакпен бояу. | **40 АЕК** |
| 12.6 | Дайын өнімді, тез мұздатылған жартылай фабрикаттарды қолмен толтыру кезінде бір рет қолданылатын саусақты қолғаптарды қолданбау. | **40 АЕК** |
| 12.7 | Өндіріс орындарына ұсақ, шыны және металл бұйымдарды (технологиялық жабдықтардан басқа) әкелу және сақтау, арнайы киімді түйреуіштермен, инелермен бекіту, жеке заттарды арнайы киімнің қалталарында сақтау.  | **40 АЕК** |
| 12.8 | Өндірістік аумақта, санитарлық торапта, тұрмыстық бөлмеде ыстық және суық сумен жабдықталған қол жууға арналған қолжуғыштың болмауы, араластырғыштың жоқтығы, қол жууға арналған құралдардың, бір рет қолданылатын сүлгілер немесе электр сүлгілердің болмауы.Санитарлық тораптың кіреберісінде дезинфекциялық төсеніштің болмауы. Төсем дезинфекциялық ерітіндіге суланбаған.  | **40 АЕК** |
| 12.9 | Үй-жайлар, жарықтандыру аспаптары, терезелер мен саңылаулардың әйнектелген беттері, жабдықтар, мүкәммал, ыдыс-аяқ, үстелдер және т. б. таза ұсталмайды. | **40 АЕК** |
| 12.10 | Жылы мезгілде ашылатын саңылаулар (терезелер, фрамугалар, есіктер) алынбалы жәндік торларымен жабдықталмаған. | **40 АЕК** |
| 12.11 | Өндірістік, қосалқы, тұрмыстық үй-жайлары табиғи және (немесе) жасанды ағынды-сорғылы жүйесіне негізделген желдету жүйесімен жабдықталмаған. Ағынды-сорғылы жүйесі жұмыс істемейді. Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш камералар және басқа құрылғылар таза ұсталмаған, механикалық зақымдалған, тоттану іздері бар, бітеулігі бұзылған. Сорғыштардың ауа өткізгіштеріндегі майдың шөгінділері жиналған. | **40 АЕК** |
| 12.12 | Жәндіктердің, кеміргіштердің болуы.  | **50 АЕК** |
| 12.13 | Дәретханаларды тазалауға және дезинфекциялауға арналған жабдықтар таңбаланбаған, басқа үй-жайлардың тазалау жабдықтарынан бөлек арнайы бөлінген жерде сақталмаған. | **40 АЕК** |
| 12.14 | Үй-жайларды жөндеу және дезинфекциялау өнімді шығару кезеңде жүргізіледі. | **80 АЕК** |
| 12.15 | Өндірістік қалдықтарды, тамақ өнімдерін, оның ішінде жуу және дезинфекциялау құралдарын өндіру кезінде пайдаланылмайтын кез келген заттар мен материалдарды өндірістік үй-жайларда, тоңазытқыштарда сақтау.Шикізат пен дайын тамақ өнімдерін сақтауға арналған үй-жайда өнім өндіруге қатысы жоқ тағамдық емес материалдарды, қалдықтарды, тамақ өнімдері мен шикізатты бірлесіп сақтау. Өндірістік цехтарда сынатын заттарды, айналарды, бөлме өсімдіктерін сақтау, қаттау. | **40 АЕК** |
| 12.16 | Азық-түлік шикізатын қабылдау, қолдану, сақтау, тасымалдау және таңбаланбаған тамақ өнімдерін өндіру. Ластанған, бүлінген қаптамада, таңбалануы анық емес, пломбасы бұзылған өнімді сақтау және өткізу. | **40 АЕК** |
| 12.17 | Тағамдық ингредиенттер мен тағамдық қоспалар дайындаушы зауыттың қаптамасында сақталмайды. Бояғыштарды, хош иістерді, тағамдық қышқылдарды және басқа қоспаларды басқа ыдысқа қайта салу, қайта құю. | **40 АЕК** |
| 12.18 | Шикі өнімдерді (ет, құс еті, балық, көкөністер, жемістер, жұмыртқалар және т.б.) пайдалануға дайын тамақ өнімдерімен, дайын оралмаған өнімдермен бірге сақтау, қауіпті тамақ өнімдерін басқа тамақ өнімдерімен бірге сақтау, сондай-ақ оларды су құбырлары мен кәріз құбырларының, жылыту аспаптарының жанында сақтау.Бөгде иістерді адсорбциялайтын өнімдермен бірге ерекше иісі бар тамақ өнімдерін бірге сақтау. | **40 АЕК** |
| 12.19 | Жабдықты орналастыру және оның жұмысы қызмет көрсету, жуу, дезинфекциялау және жөндеу үшін жабдыққа еркін қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етпейді. | **40 АЕК** |
| 12.20 | Жабдықты орналастыру және оның жұмысы шикі және пайдалануға дайын тамақ өнімдерінің жанасу мүмкіндігін жоққа шығармайды. Шикі және жылу өңдеуден өткен тамақ өнімдерін ұнтақтау үшін, сондай - ақ жоғары дайындықтағы шикі жартылай фабрикаттар мен аспаздық жартылай фабрикаттар үшін бөлек технологиялық жабдық көзделмейді және пайдаланылмайды, ал әмбебап машиналарда-ауыстырылатын механизмдер. | **40 АЕК** |
| 12.21 | Етті порциялық жартылай фабрикаттарға (жез еті, гуляш) кесу және фаршты дайындау дайын өнім шығаратын цехтан оқшауланған және тиісті құрал-жабдықтармен жабдықталған арнайы бөлмеде жүргізілмейді. Бөлмедегі рұқсат етілген температура +12 ° С жоғары. | **40 АЕК** |
| 12.22 | Тамақ өнімдерін тікелей еденде сақтау. | **40 АЕК** |
| 12.23 | Тоңазытқыш жабдықтардың төбелерінде, қабырғаларда, едендерде, есіктерінде, азық-түлік орауыштарында «қар жамылғысының» пайда болуы, қар мен мұздың жиналуы. | **30 АЕК** |
| 12.24 | Еденге құлаған өнім, жабдықтан қоқыс «санитарлық ақау» белгісі бар арнайы ыдысқа салынбайды, өндірістік үй-жайлардан шығарылмайды. Санитарлық қалдықтар тағамдық мақсатта пайдаланылады. | **40 АЕК** |
| 12.25 | Сусымалы өнімдер құрғақ, таза емес, жақсы желдетілмеген жерлерде сақталады. Сусымалы өнімдер қойма зиянкестерімен ластанған.  | **40 АЕК** |
| 12.26 | Дайын өнімді тоңазытқыш камераға және (немесе) қоймаға күнін, өндіру ауысымын және партия нөмірін көрсетпей орналастыру. | **40 АЕК** |
| 12.27 | Күнделікті қуыру алдында және соңында майдың сапасы органолептикалық көрсеткіштері бойынша (дәмі, иісі, түсі) тексерілмейді. Өткір, жағымсыз иіс, ащы, жағымсыз дәм сезімін тудыратын және айтарлықтай қарайған жағдайда терең майды одан әрі қолдануға рұқсат етіледі. Қуыруға тазартылмаған өсімдік майлары қолданылады. | **40 АЕК** |
| 12.28 | Нан және нан өнімдері таза, құрғақ, жақсы желдетілетін бөлмелерде нан өнімдерінің үй-жайлардың қабырғаларымен және еденмен жанасуын болдырмайтын қашықтықта сақталмайды. Нан және нан-тоқаш өнімдерін үйіп сақтауға, сондай-ақ оларды картоп ауруының белгілерімен сақтауға және өткізуге рұқсат етіледі. | **40 АЕК** |
| 12.29 | Алдын ала оралған тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімі бастапқы өнімнің жарамдылық мерзімінен асып түседі. | **40 АЕК** |
| 12.30 | Салқын тағамдар, жұмсақ балмұздақ, кілегей қосылған кондитерлік өнімдер дайындалатын бөлмелерде өндірістік үстелдердің үстіне бактерицидтік сәулелендіргіштер (стационарлық немесе жылжымалы) орнатылмаған. | **40 АЕК** |
| 12.31 | Жарықтары, жоңқалары, жиектері кесілген, деформацияланған, эмаль зақымдалған ыдыстарды пайдалану. Тамақтану объектісінің қажеттіліктерін ескере отырып, асхананы, шай ыдыстарын және ас құралдарымен ластанған немесе жарамсыз болып қалған жағдайда оларды ауыстыру мүмкіндігімен бір мезгілде қолданылатын ыдыс-аяқтың мөлшерімен қамтамасыз етпеу.Дайын тағамдарды шығару үшін таза, құрғақ ыдыстар мен ас құралдары пайдаланылмайды. | **40 АЕК** |
| 12.32 | Пышақтарда, кесу тақталарында әріптік және (немесе) түсті таңбалаудың болмауы. Азық-түлік (тағамдық) шикізаты мен дайын тағам өнімдерін кесуге арналған кесу жабдықтарын (кескіш тақталар, пышақтар) бірге сақтау. Басқымен сақтау. | **40 АЕК** |
| 12.33 | Кесу тақталары, ет пен балықты кесуге арналған діңгектер тегіс бетімен пайдаланылмайды, жарықтар болады (ағаштан жасалған бұйымдарды пайдаланған кезде - қатты жыныстардан). Жұмыс аяқталғаннан кейін ағаш діңгектер тазаланбайды, тұз себілмейді. | **40 АЕК** |
| 12.34 | Тамақ өнімдерін жасау кезіндегі қабылдау және пайдалану:- белгіленген жарамдылық мерзімі жоқ немесе жарамдылық мерзімі өткен/дұрыс емес;- жәндіктердің, кеміргіштердің тамақ өнімдерінің өзінде болуының іздерімен. | **40 АЕК** |
| 12.35 | Тамақ өнімдерін өндіру, өлшеп орау, тасымалдау, сақтау, өткізу, кәдеге жарату және жою шарттарына қойылатын талаптарды бұзу. | **40 АЕК** |
| 12.36 | Суық тағамдарды өндіруде, қызмет көрсету және тағамдарды бөлу кезінде персонал бір реттік қолғапты пайдаланбайды. | **40 АЕК** |
| 12.37 | Азық-түлік объектілерінде тамақ өнімдерін тасымалдау, сақтау, өлшеп орау және өткізу тауарлық көршілестік (шикі тамақ өнімдері мен пайдалануға дайын тамақ өнімдері бар жартылай фабрикаттар) сақтала отырып жүзеге асырылмайды. Температуралық, температуралық-ылғалдылық, жарық режимдерін сақтамау. Санитариялық қағидаларда көзделген азық-түлік (тамақ) шикізатын және пайдалануға дайын тамақ өнімдерін сақтау шарттарын бұзу. | **40 АЕК** |
| 12.38 | Көлік құралдарының жүк бөлімшелері мен тамақ өнімдерін тасымалдауға арналған контейнерлер таза ұсталмайды, тамақ өнімдерінің ластануын болдырмайтын жағдайды қамтамасыз ету үшін объектіде белгіленген кезеңділікпен тазаланбайды, жуылмайды. Тиеу, тасымалдау және түсіру кезінде тамақ өнімдері атмосфералық жауын-шашыннан, ылғалдан қорғалмайды. | **40 АЕК** |
| 12.39 | Тамақтану объектісінде дайындалған пайдалануға дайын тамақ өнімдерін алдыңғы күннің қалдықтарымен араластыру. | **40 АЕК** |
| 12.40 | Үй-жайларды ағымдағы, толық тазалап жинауды, «санитарлық күнді», жууды, дезинфекциялауды, дезинсекциялауды және дератизациялауды, технологиялық, тоңазытқыш, сауда жабдықтарын, мүкәммалды, ыдыстарды тазалауды, жууды және дезинфекциялауды жүргізудің бекітілген тәсілдерінің болмауы. Өткізу кезеңділігін бұзу. | **40 АЕК** |
| 12.41 | ҚР санитариялық қағидаларында рұқсат етілген тәсілдермен емес, етті, субөнімдерді, құс, балықты дефростерден тыс жібіту. | **40 АЕК** |
| 12.42 | Өндірілетін, сатылатын тамақ өнімінде ақпарат жоқ немесе дұрыс көрсетілмеген:- дайындау тәсілдерін және оның құрамына кіретін негізгі рецептуралық құрауыштары көрсетілген өнімнің фирмалық атауы;- өнімнің (тағамның, аспаздық бұйымның) үлес салмағы (көлемі) туралы мәліметтер; - өнімнің тағамдық құндылығы туралы мәліметтер;- шығарылған күні мен сағаты;- жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары; - дайындау бойынша ұсыныстар (қажет болған жағдайда). | **40 АЕК** |
| 12.43 | Санитарлық талаптарды, қағидалардың басқа да бұзушылықтары. | **40 АЕК** |
| 12.44 | Жарамдылық мерзімі өткен тамақ өнімдерін өткізуге рұқсат. | **40 АЕК** |

Ескертпе:

1 Әрбір бұзушылық фактісі үшін айыппұл осы тізбеде өзгеше көзделмесе, өндіріп алынады.

2 Егер Мердігердің екі және одан да көп жұмыскерінің бұзушылығы анықталған жағдайда, айыппұл факті бойынша өндіріп алынады (бір факт Мердігердің бір жұмыскерінің бұзушылығына сәйкес келеді).

3 Айыппұл Тапсырыс берушіге залал келтіруіне байланысты төленетін өзге де төлемдерден артық өндіріліп алынады.

4 Осы Тізбенің мәтіні бойынша «Мердігер» және «Орындаушы», сондай-ақ «Жұмыстар» және «Қызметтер» терминдері ұқсас.

5 Осы Тізбенің мәтіні бойынша «Тапсырыс беруші» термині «Тапсырыс берушінің өкілі» терминімен ұқсас.

6 Осы Тізбенің мәтіні бойынша «Мердігердің жұмыскері» ұғымы Мердігер, Мердігердің контрагенті еңбек шартын, азаматтық-құқықтық шартын жасасқан тұлғаларды немесе Мердігер/Мердігердің контрагенті үшін Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмысты орындайтын өзге де тұлғаларды қоса алғанда, тұлғалардың тізбесін қамтиды.

7 Мердігер қосалқы мердігерлердің, Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындайтын/қызметтер көрсететін өзге де үшінші тұлғалардың бұзушылықтары үшін өзі жауап береді.

8 Осы тізбеде көрсетілген бір бұзушылықты алты ай ішінде бірнеше рет жасаған жағдайда салынатын айыппұл мөлшері 1,5 есеге ұлғаяды.

9 Ластаушы заттардың нормативтен тыс шығарындылар, төгінділері болған жағдайда және (немесе) жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету кезінде эмиссияларға рұқсаты болмаған жағдайда Мердігер салық төлемдеріне, айыппұлға, ластануды жоюға, қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеуге (соның ішінде салық төлемдерінің төленген сомасын, айыппұлды және регресс тәртібінде Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу сомасын өтеуге) ақы төлейді.

10 Жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету кезінде қоршаған орта авариялық ластанған жағдайда Мердігер салық төлемдерін, айыппұлды төлейді, ластануды жояды, қоршаған ортаға келтірілген залалды өтейді (оның ішінде салық төлемдерінің төленген сомасын, айыппұлды және регресс тәртібінде Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу сомасын өтейді).

11 Мердігер/Орындаушы қоршаған ортаны қорғау бойынша белгіленген талаптарды бұзған жағдайда, ол Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу шығындарын Тапсырыс берушіге қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған мөлшерде, сондай-ақ Тапсырыс беруші қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның талабы бойынша төлеген әкімшілік айыппұлдар мөлшерінде өтейді.

11.1 Бұдан басқа, Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге жұмыстарды/қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау кезінде Мердігердің/Орындаушының кінәлі әрекеттері салдарынан еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі саласындағы анықталған бұзушылықтар үшін уәкілетті мемлекеттік органдар ұсынған әкімшілік айыппұлдарды төлеу шығындарын өтейді.

12 Бұзушылық фактісі өндірістік бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс берушінің жұмыскері не бақылауды жүзеге асыру үшін Тапсырыс беруші тартқан үшінші тұлға (супервайзерлер, техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар) және/немесе күзет қызметтерін көрсететін ұйымның жұмыскерлері, сондай-ақ Мердігердің жұмыскері және/немесе Мердігердің өкілі қол қойған актімен белгіленеді. Актіге қол қоятын адамдардың жалпы саны кемінде екі адам болуы тиіс.

12.1 Мердігердің жұмыскері актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, мұндай факт қол қоюдан бас тарту және анықталған бұзушылықтар туралы актіде тіркеледі және куәгердің (куәгерлердің) қолымен куәландырылады. Мердігер жұмыскерінің актіге қол қоюдан бас тартуы айыппұлды өндіріп алуға кедергі болмайды. Осы тармаққа сәйкес ресімделген акт талап қою және айыппұл өндіріп алу үшін жеткілікті негіз болып табылады.

13 Бұзушылық фактісі төмендегі құжаттардың бірімен:

13.1 өндірістік бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс беруші жұмыскерінің акт-ұйғарымымен;

13.2 Мердігер өкілдерінің қатысуымен Тапсырыс берушінің оқыс оқиғасының себептерін тергеу жөніндегі комиссия жасаған оқыс оқиғаның себептерін тергеу актісімен;

13.3 бақылаушы және қадағалау органдарының тиісті актісімен немесе ұйғарымымен расталуы мүмкін.

14 Өзара ақшалай талаптар болған кезде Тапсырыс берушінің ҚР АК 370-бабына сәйкес Мердігерге төлеуге жататын жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің құнына қарсы тиісті түрде мәлімделген талаптар сомаларын есепке жатқызуды жүргізуге толық құқығы бар. Бұл ретте, осы Қосымшаның 12 және 13-тармақтарында көзделген тәртіпте ресімделген бұзушылық туралы акт және Тапсырыс берушінің жазбаша талабы есепке жатқызуды жүргізу үшін негіз болып табылады.

15 Шарттың қолданылу талаптары мен осы Тізбенің талаптары арасындағы айыппұл санкцияларының мөлшері бөлігінде қайшылықтар болған жағдайда Тізбенің талаптары қолдануға жатады.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші:**  | **Мердігер:**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ТАӘ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ТАӘ |

м.о м.о