Корпоративный стандарт работников ТОО «Атырауский НПЗ» в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила»

Атырау 2023 год

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Целями Корпоративного стандарта в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников ТОО «Атырауский НПЗ» (далее – Стандарт) являются:

1) осуществление деятельности ТОО «АНПЗ» в соответствии с Законодательными требованиями и внутренними руководящими документами в области безопасности и охраны труда;

2) предоставление простой, четкой и последовательной информации по снижению рисков/опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте, которые могут привести к смерти работника или получению травм с тяжелыми последствиями, а также наличие защитных барьеров и мер безопасности для сохранения жизни работников;

3) повышение культуры в области безопасности и охраны труда среди работников ТОО «АНПЗ», подрядных и сервисных организаций.

1.2. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Законодательными требованиями в области безопасности и охраны труда, Политикой в области охраны труда и промышленной безопасности ТОО «АНПЗ», Кодексом лидерства и приверженности работников ТОО «АНПЗ» по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, в области охраны труда и окружающей среды, корпоративным правилам, законодательству Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда и Единой системе управления охраной труда (далее – ЕСУОТ).

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Требования настоящего Стандарта обязательны для исполнения всеми работниками ТОО «АНПЗ», а также подрядными и сервисными организациями при выполнении и оказании работ и услуг, включая все сопутствующие работы и услуги на производственных объектах.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **КМГ** | Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз». |
| **ТОО «АНПЗ»** | Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» |
| **Критические средства защиты/ Барьеры** | Защитные меры, направленные на снижение вероятности реализации потенциальной опасности и уменьшение ее последствий |
| **Критическое оборудование для безопасности** | Оборудование или отдельная его часть, система управления или защитное устройство, которое в случае единичного отказа может привести к опасной ситуации или к аварии |
| **Жизненно важные правила** | Ключевые требования безопасного выполнения работ, разработанные на основе передового международного опыта в области безопасности и охраны труда ведущих нефтегазовых компаний, предоставляют простую, четкую и последовательную информацию о рисках на рабочем месте и надлежащем использовании средств защиты/барьеров для защиты работников. |
| **Служба БиОТ** | Служба безопасности и охраны труда |
| **ОООС** | Отдел охраны окружающей среды |
| **ЕСУОТ** | Корпоративный стандарт «Единая система управления охраной труда» |
| **Законодательные требования** | Требования, содержащиеся в нормативных правовых и разрешительных документах, включая международные конвенции, стандарты и договоры, а также межгосударственные соглашения |
| **Работники** | Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с ТОО «АНПЗ» и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору |
| **Подрядная организация** (подрядчик) | Физические или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с ТОО «АНПЗ» |
| **Объект** (для целей настоящего документа) | Производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах, транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения |

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Руководство товарищества и главные специалисты, а также руководители структурных подразделений несут ответственность за ознакомление, внедрение, исполнение и контроль над выполнением требований настоящего Стандарта работниками ТОО «АНПЗ», подрядных организаций. Руководство товарищества и главные специалисты должно на личном примере демонстрировать приверженность требованиям Стандарта.

4.2. Руководство товарищества и руководители структурных подразделений несут ответственность за ознакомление с требованиями настоящего Стандарта, при заключении договоров на оказание услуг с подрядными/сервисными организациями и обеспечение их соблюдения во время выполнения работ или оказания услуг.

4.3. Главный технический руководитель по ОТ – начальник службы БиОТ несет ответственность за поддержание в актуальном состоянии настоящего Стандарта.

4.4. Работники ТОО «АНПЗ» обязаны в своей трудовой деятельности соблюдать требования настоящего Стандарта.

4.5. Ответственность работников подрядных организаций о соблюдении настоящего Стандарта регламентируется на основании договорных обязательств. При этом, руководство и главные специалисты товарищества несут ответственность за определение этих обязательств для подрядной организации при заключении договора на выполнение работ или оказания услуг.

5. ОПИСАНИЕ

5.1. Жизненно важные правила

5.1.1. Жизненно важные правила сосредоточены на видах работ, которые с наибольшей вероятностью приводят к гибели или травмам работников из-за отсутствия и(или) несовершенства Критических средств защиты/Барьеров, и основанных на анализе данных о произошедших крупных происшествиях в Группе компаний КМГ.

5.1.2. Жизненно важные правила не предназначены для устранения всех рисков/опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте, они предназначены для привлечения внимания к действиям, которые могут, привести травме с тяжелыми последствиями или летальному исходу.

5.1.3. Жизненно важные правила не отменяют соблюдение основных правил безопасности производства работ различного типа, а являются дополнением к ним.

5.1.4. Жизненно важные правила в полной мере соответствуют установленным Законодательным требованиям и международным стандартам в области безопасности и охраны труда.

5.2. Лидерство и приверженность

5.2.1. Все работники ТОО «АНПЗ» должны личным примером демонстрировать приверженность к вопросам безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности.

5.2.2. Руководство ТОО «АНПЗ» признает свою лидирующую роль в обеспечении безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности, в том числе через непосредственное участие в процессах планирования, организации и контроля безопасного выполнения работ.

5.3. Общие требования безопасности производства работ

5.3.1. Необходимо неукоснительно выполнять Законодательные требования, внутренних утвержденных ТОО «АНПЗ» документированных процедур и правил в области безопасности и охраны труда.

5.3.2. Все работы должны выполняться при соблюдении следующих условий:

1. до начала работ проведен анализ существующих рисков/опасных и вредных производственных факторов, разработаны, доведены до исполнителей и выполнены необходимые мероприятия по предупреждению возможных нежелательных событий и снижению вероятности и(или) тяжести их последствий;
2. до начала выполнения работ определены действия на случай возникновения аварийной ситуации, пожара и имеются все необходимые ресурсы;
3. на работы повышенной опасности оформлен наряд-допуск в соответствии с Законодательными требованиями, территория проведения работ обозначена сигнальными лентами и(или) знаками безопасности;
4. работники, выполняющие работы, компетентны и обучены безопасным методам производства работ, мерам промышленной, пожарной и транспортной безопасности, допущены по состоянию здоровья, пригодны к выполнению работ и имеют соответствующую квалификацию;
5. работники проинструктированы и ознакомлены с инструкциями по безопасному ведению работ;
6. определены, какие процедуры и оборудование являются критическими с точки зрения промышленной, пожарной и транспортной безопасности, и обеспечено их четкое понимание работниками, ответственными за безопасное производство работ;
7. средства индивидуальной и коллективной защиты доступны и применяются с учетом потенциальных рисков/опасных и вредных производственных факторов, и требований к безопасному производству работ на объекте;
8. исключено присутствие лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием психотропных веществ, а также непригодных к выполнению работ по состоянию здоровья;
9. на место проведения работ исключен допуск лиц, не связанных с выполнением работ;
10. работники обучены правилам по оказанию первой помощи;
11. оборудование, механизмы, инструменты и устройства безопасности пригодны и исправны для конкретного вида работ;
12. каждый работник имеет право вмешиваться или приостановить работу без негативных последствий, если у него есть какие-либо сомнения в безопасности проводимой работы.

5.4. Требования безопасности производства отдельных видов работ

Требования, перечисленные ниже, являются дополнением к общим правилам безопасности производства работ.

**5.4.1. Правило 1: Обход мер безопасности**

**5.4.1.1.** Критические меры безопасности/Барьеры включают в себя оборудование (противопожарные и взрывозащитные системы, ограждения, блокировки, сигнализация и оборудование для контроля безопасности), предназначенное для предотвращения происшествий, которые могут привести к смерти работника или получению травм с тяжелыми последствиями и к другим крупным авариям;

**5.4.1.2.** Процедуры, которые, если они не будут выполнены правильно могут привести к смертельному исходу или получению травм с тяжелыми последствиями и к другим крупным авариям.

**5.4.1.3.** Перед блокировкой или отключением защитного оборудования необходимо получить разрешение:

1) Я использую Критическое оборудование для безопасности и процедуры, относящиеся к выполняемой мною задаче;

2) Я получаю разрешение перед:

– блокировкой или отключением защитного оборудования;

– отклонением от предписанных процедур;

– пересечением защитного ограждения.

**5.4.2. Правило 2 - Проведение работ в замкнутом пространстве**

**5.4.2.1.** Замкнутое пространство (резервуары, емкости, котлованы или трубопроводы, которые могут содержать взрывоопасные, ядовитые или другие опасные вещества, такие как отсутствие кислорода, предметы, которые могут создать опасность падения и спотыкания) - это пространство, ограниченное со всех сторон, входы и выходы из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу через них. До начала производства работ в замкнутом пространстве необходимо оформить наряд-допуск.

**5.4.2.2.** Перед входом в замкнутое пространство получите разрешение:

1. Я подтверждаю, что источники энергии изолированы;
2. Я подтверждаю, что атмосфера в замкнутом пространстве проверена и контролируется;
3. Я проверяю и использую дыхательный аппарат в случае необходимости;
4. Я подтверждаю, что при выполнении работ присутствует помощник-дежурный;
5. Я подтверждаю наличие плана действий в чрезвычайной ситуации;
6. Я получаю разрешение перед входом.

**5.4.3. Правило 3 - Безопасное вождение транспортных средств**

**5.4.3.1.** Водитель и пассажиры должны нести ответственность за безопасность друг друга, в том числе следить за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

**5.4.3.2.** Пригодность к выполнению служебных обязанностей означает обеспечение того, чтобы работник мог выполнять задачу безопасно и без неприемлемого риска для себя или других. В том числе не находиться под воздействием алкоголя, наркотиков или психотропных веществ.

**5.4.3.3.** Соблюдайте правила безопасного вождения:

1. Я всегда пристегиваюсь ремнем безопасности;
2. Я не превышаю установленный предел скорости и уменьшаю ее в соответствии с дорожными условиями;
3. Я не использую мобильные телефоны или другие устройства во время вождения;
4. Я отдохнул перед выездом и максимально внимателен во время вождения;
5. Я соблюдаю правила дорожного движения и требования по управлению поездками.

**5.4.4. Правило 4 - Изоляция источников энергии**

**5.4.4.1.** Изоляция источников энергии обеспечивает защиту работников от рисках/опасных и вредных производственных факторов, таких как электричество, давление и оборудование под напряжением. Любая остаточная энергия (например, гидравлическая или пневматическая) также должна быть сброшена до начала работы.

**5.4.4.2.** Перед началом работы проверьте изоляцию источников энергии и отсутствие напряжения:

1. Я выявил все источники энергии;
2. Я подтверждаю, что все опасные источники энергии изолированы, блокированы от включения и снабжены соответствующей маркировкой;
3. Я убедился в отсутствии напряжения и проверил наличие остаточной или накапливаемой энергии.

**5.4.5. Правило 5 - Огневые работы**

**5.4.5.1.** К огневым работам относятся любые работы, создающие источник воспламенения, выполняемые в зоне, потенциально содержащей углеводороды или легковоспламеняющиеся материалы.

**5.4.5.2.** Источниками воспламенения являются открытое пламя или источники тепла, которые могут воспламенить материалы в рабочей зоне, такие как сварка, шлифовка, курение, поджигание, (раз)загрузка опасных материалов, двигатели внутреннего сгорания, химические реакции, батареи и т.д.

**5.4.5.3.** Контролируйте легковоспламеняющиеся вещества и источники возгорания.

1. Я выявил и контролирую источники возгорания;
2. Перед началом любых огневых работ:

– Я подтверждаю, что легковоспламеняющиеся вещества удалены из зоны работ или изолированы;

– Я получил разрешение на выполнение работ;

1. Перед началом огневых работ в опасной зоне я подтверждаю, что:

– анализ воздушной среды выполнен;

– мониторинг загазованности ведется на постоянной основе.

**5.4.6. Правило 6 - Опасная зона**

**5.4.6.1.** Другие Жизненно важные правила сосредоточены на конкретных действиях, в то время как это предназначено для повышения осведомленности работников о рисках/опасных и вредных производственных факторов (движущихся и падающих предметов или объектов и быть зажатым между ними). Риски, связанные с опасной зоной, не всегда могут быть выявлены до и при выполнении задания (например, подземные и воздушные линии электропередач, трубопроводы, объекты под давлением, накопленная энергия, линии под напряжением, слабо поддерживаемые стены траншей и котлована при выполнении земляных работ, перемещение грузов и оборудования).

**5.4.6.2.** При выполнении работ бригада постоянно должна следить за обстановкой вокруг чтобы не оказаться в опасной зоне. Работники должны убедиться чтобы они были видны водителям транспортных средств и оператором оборудования.

**5.4.6.3.** Не входите в опасную зону и не допускайте вход в нее других лиц:

1. Я выбираю свое местоположение так, чтобы избежать:

– движущихся объектов;

– транспортных средств;

– выбросов давления;

– падающих объектов.

1. Я устанавливаю защитные барьеры и ограждения и не нарушаю их;
2. Я предпринимаю действия к тому, чтобы зафиксировать незакрепленные предметы, и сообщаю об опасности падения предметов.

**5.4.7. Правило 7 - Безопасность при грузоподъемных работах**

**5.4.7.1.** Грузоподъемные работы должны планироваться и выполняться компетентными работниками с использованием сертифицированного оборудования. Для защиты людей вокруг проводимых грузоподъемных работ доступ должен контролироваться при помощи физических барьеров и запретных зон.

**5.4.7.2.** Планируйте грузоподъемные работы и обеспечивайте безопасность при грузоподъемных работах, контролируйте место проведения работ:

1. Я подтверждаю, что оборудование и груз были проверены и признаны пригодными для использования по целевому назначению;
2. Я работаю только с тем оборудованием, использование которого допускает моя квалификация;
3. Я устанавливаю защитные барьеры и ограждения и никогда не нарушаю их, не хожу под грузом.

**5.4.8. Правило 8 - Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности**

**5.4.8.1.** Разрешение на выполнение работ повышенной опасности - это больше, чем просто ответственное лицо, подписывающее форму наряд-допуска, это необходимость получения разрешения на начало опасных видов работ.

**5.4.8.2.** Ответственное лицо должно убедиться и подтвердить, что планируемая работа безопасна, что средства Критические средства защиты/Барьеры применены, установлены и эффективны, а также задача может быть выполнена в соответствии с планом работ.

**5.4.8.3.** Работайте при наличии действующего наряда-допуска:

1. Я убедился в том, требуется ли наряд-допуск;
2. Я уполномочен выполнять работу;
3. Я понимаю назначение наряда-допуска;
4. Я подтверждаю, что риски/опасные и вредные производственные факторы находятся под контролем и что можно безопасно начинать работу;
5. Я останавливаю работу и провожу повторную оценку рисков/опасных и вредных производственных факторов в случае изменения условий проведения работ.

**5.4.9. Правило 9 - Работа на высоте**

**5.4.9.1.** Работа на высоте за пределами защищенной зоны, где имеется опасность падения с высоты более 1,3 метра (например, на приподнятой рабочей площадке, не огражденной поручнями), требует использования сертифицированного оборудования для защиты от падения, прикрепленного к надежной точке крепления. Другие виды работ на высоте включают лестницы, работу над водой, проему в полу, люки для доступа и смотровые ямы. Проемы в полу должны быть закрыты физическими заграждениями для предотвращения падения.

**5.4.9.2.** Предотвращение падения предметов с высоты и использование физических барьеров под рабочей зоной обеспечивает безопасность людей, работающих внизу.

**5.4.9.3.** Строительные леса должны быть надлежащим образом возведены, проверены и сертифицированы.

**5.4.9.4.** Страхуйте себя от падения при работе на высоте:

1. Я проверяю страховочное оборудование перед использованием;
2. Я закрепляю инструменты и рабочие материалы, чтобы не допустить их падения;
3. Я всегда пристегиваю страховочный пояс к утвержденным опорным точкам при работе на высоте за пределами защищенной зоны.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Утверждение Стандарта, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Правления ТОО «АНПЗ».

6.2. Если в результате изменения Законодательных требований или ЕСУОТ отдельные нормы настоящего Стандарта вступят с ними в противоречие, данные нормы Стандарта утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Стандарт, работники ТОО «АНПЗ» руководствуются действующими Законодательными требованиями или ЕСУОТ.

**7. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

Критериями результативности являются:

7.1. Соблюдение Законодательных требований и требований настоящего Стандарта на ТОО «АНПЗ».

7.2. Эффективная оценка рисков/опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте направленная на предупреждение и недопущение несчастных случаев и аварий на ТОО «АНПЗ».

"Атырау МӨЗ" ЖШС қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы "өмірлік маңызды қағидалар"корпоративтік стандарты

Атырау 2023 жыл

1. МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

###### 1.1. "Атырау МӨЗ" ЖШС қызметкерлері үшін "өмірлік маңызды қағидалар" еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы корпоративтік стандарттың (бұдан әрі – Стандарт) мақсаттары:

###### 1) "АМӨЗ" ЖШС қызметін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық талаптарға және ішкі басшылық құжаттарға сәйкес жүзеге асыру;

2) жұмыс орнында қызметкердің өліміне немесе ауыр зардаптармен жарақат алуға әкеп соғуы мүмкін тәуекелдерді төмендету бойынша қарапайым, нақты және дәйекті ақпарат беру, сондай-ақ қызметкерлердің өмірін сақтау үшін қорғайтын тосқауылдар (барьерлар) мен қауіпсіздік шараларының болуы;

3) "АМӨЗ" ЖШС, мердігерлік және сервистік ұйымдар қызметкерлері арасында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мәдениетті арттыру.

###### 1.2. Осы Стандарт еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамалық талаптарға, "АМӨЗ" ЖШС еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы саясатқа, "АМӨЗ" ЖШС қызметкерлерінің еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау, Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптарды сақтау жөніндегі көшбасшылық және бейілділік кодексіне, корпоративтік қағидаларға сәйкес әзірленді, Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамасына және еңбекті қорғауды басқарудың бірыңғай жүйесіне (бұдан әрі – ЕСУОТ).

1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

2.1. Осы стандарттың талаптарын "АМӨЗ" ЖШС-нің барлық қызметкерлері, сондай-ақ мердігерлік және сервистік ұйымдар өндірістік объектілердегі барлық ілеспе жұмыстар мен қызметтерді қоса алғанда, жұмыстар мен қызметтерді орындау және көрсету кезінде орындауға міндетті.

1. АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

|  |  |
| --- | --- |
| **ҚМГ** | «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы |
| **"АМӨЗ" ЖШС** | **«Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі»** |
| **Сыни қорғану құралдары / тосқауыл** | Ықтимал қауіпті іске асыру ықтималдығын азайтуға және оның салдарларын азайтуға бағытталған қорғау шаралары |
| **Қауіпсіздікке арналған сыни жабдық** | Бірлі-жарым істен шығу жағдайында қауіпті жағдайға немесе аварияға әкеп соғуы мүмкін жабдық немесе оның жеке бөлігі, басқару жүйесі немесе қорғаныс құрылғысы |
| **Өмірлік маңызды қағидалар** | Жетекші мұнай-газ компанияларының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы озық халықаралық тәжірибесі негізінде әзірленген жұмыстарды қауіпсіз орындаудың негізгі талаптары, жұмыс орнындағы тәуекелдер туралы және қызметкерлерді қорғау үшін қорғау құралдарын/тосқауылдарды тиісінше пайдалану туралы қарапайым, нақты және дәйекті ақпарат береді. |
| **БиОТ Қызметі** | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі |
| **ОООС** | Қоршаған ортаны қорғау бөлімі |
| **ЕҚОҚД** | Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау департаменті |
| **ЕҚББЖ** | "Еңбекті қорғауды басқарудың бірыңғай жүйесі" Корпоративтік стандарты |
| **Заңнамалық талаптар** | Халықаралық конвенциялар, стандарттар мен шарттарды, сондай-ақ мемлекетаралық келісімдерді қоса алғанда, нормативтік құқықтық және рұқсат құжаттарында қамтылатын талаптар |
| **Қызметкерлер** | "АМӨЗ" ЖШС-мен еңбек қатынастарында тұрған және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлғалар |
| **Мердігерлік ұйым** (мердігер) | "АМӨЗ" ЖШС-мен жасалған мердігерлік шарт бойынша белгілі бір жұмысты орындайтын жеке немесе заңды тұлға |
| **Объект** (осы құжаттың мақсаттары үшін) | Құрамдарына қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техникалық қондырғылар, қауіпті өндірістік обеъктілер, станциялар, қондырғылар, жабдықтар, темір жолдар, жолдар, ғимараттар, құрылыстар, ғимараттар, көлік құралдары, арнайы техникалар аумақтар мен басқа да инженерлік құрылыстар кіретін өндірістік алаңдар |

1. ЖАУАПКЕРШІЛІК

4.1 Серіктестік басшылығы мен бас мамандар, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелердің басшылары "АМӨЗ" ЖШС, мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерінің осы стандарт талаптарын танысуына, енгізуіне, орындауына және орындалуын бақылауына жауапты болады. Серіктестік басшылығы мен бас мамандар стандарт талаптарына сәйкестігін жеке мысалмен көрсетуі тиіс.

4.2. Серіктестіктің басшылығы мен құрылымдық бөлімшелердің басшылары осы Стандарттың талаптарымен танысуға, мердігерлік/сервистік ұйымдармен қызметтер көрсетуге шарттар жасасу кезінде және жұмыстарды орындау немесе қызметтер көрсету кезінде олардың сақталуын қамтамасыз етуге жауапты болады

4.3. ЕҚ жөніндегі бас техникалық басшы-БиОТ қызметінің бастығы осы Стандарттың өзекті жай-күйінде сақталуына жауапты болады.

4.4. "АМӨЗ" ЖШС қызметкерлері өз еңбек қызметінде осы стандарттың талаптарын сақтауға міндетті.

4.5. Мердігерлік ұйымдар қызметкерлерінің осы Стандартты орындау туралы жауапкершілігі шарттық міндеттемелер негізінде регламенттеледі. Бұл ретте ҚМГ компаниялар тобының басшысы жұмыстарды орындауға немесе қызметтерді көрсетуге арналған шартты жасасу кезінде мердігерлік ұйым үшін осы міндеттемелерді айқындауға жауапты болады.

1. СИПАТТАМА

5.1. Өмірлік маңызды қағидалар

5.1.1. Өмірлік маңызды қағидалар ҚМГ компаниялар тобында болған ірі оқиғалар туралы деректерді мұқият талдау көрсеткендей, сыни қорғану құралдарының/тосқауылдардың болмауы және/немесе жетілмегендігі салдарынан қызметкерлердің қазасына әкеп соқтыруға неғұрлым ықтимал болатын жұмыс түрлеріне шоғырланған.

5.1.2. Өмірлік маңызды қағидалар жұмыс орнындағы барлық тәуекелдер мен қауіптерді жоюға арналмаған, олар ауыр зардаптарға немесе өлімге әкелуі мүмкін әрекеттерге назар аударуға арналған.

5.1.3. Осы Стандарттың талаптары әртүрлі жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігінің негізгі қағидаларын сақтаудың күшін жоймайды, керісінше оларға толықтыру болып табылады

5.1.4. Өмірлік маңызды қағидалар белгіленген Заңнамалық талаптарға және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы халықаралық стандарттарға толық көлемде сәйкес келеді.

5.2. Көшбасшылық және міндеттеме

5.2.1. "АМӨЗ" ЖШС-нің барлық қызметкерлері еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт және көлік қауіпсіздігі мәселелеріне бейілділігін жеке мысалмен көрсетуі тиіс.

5.2.2. "АМӨЗ" ЖШС басшылығы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік, өрт және көлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, оның ішінде жұмыстардың қауіпсіз орындалуын жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау процестеріне тікелей қатысу арқылы өзінің жетекші рөлін таниды.

5.3. Жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігінің жалпы талаптары

5.3.1. "АМӨЗ" ЖШС бекіткен заңнамалық талаптарды, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құжатталған рәсімдер мен ережелерді мүлтіксіз орындау қажет.

5.3.2. Барлық жұмыстарда келесі шарттар сақталып орындалуы тиіс

1) жұмыстар басталғанға дейін бар тәуекелдерді/қауіпті және зиянды өндірістік факторларға талдау жүргізілді, ықтимал жағымсыз оқиғалардың алдын алу және олардың салдарының ықтималдығын және (немесе) ауырлығын төмендету үшін қажетті іс-шаралар әзірленді, орындаушыларға жеткізілді және орындалды;

2) жұмыстарды орындау басталар алдында авариялық жағдай, өрт туындаған жағдайларға арналған іс-қимылдар айқындалған және қажетті ресурстар бар;

3) қауіптілігі жоғары жұмыстарға тиісті үлгідегі наряд-рұқсат ресімделген, жұмыстар жүргізілетін аумақ сигналдық ленталармен және (немесе) қауіпсіздік белгілерімен белгіленген;

4) жұмыстарды орындаушылардың құзыреті бар және олар жұмыстарды жүргізудің қауіпсіз әдістеріне, өрт, өнеркәсіптік және көлік қауіпсіздік шараларына оқытылған, денсаулық жағдайы бойынша жұмысқа жіберілген, жұмыстарды орындауға жарамды және олардың тиісті біліктілігі бар;

5) қызметкерлерге қауіпсіз жұмыс жүргізу бойынша нұсқамалық өткізілді және олар нұсқаулықтармен таныстырылды;

6) ұйым өрт, өнеркәсіптік және көлік қауіпсіздігі тұрғысынан қандай рәсімдер мен жабдықтар критикалық екенін анықтады және жауапты қызметкерлердің оларды нақты түсінуін қамтамасыз етті;

7) жеке және ұжымдық қорғау құралдары ықтимал тәуекелдер/қауіптер және зиянды өндірістік факторлар мен объектідегі жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге қойылатын талаптарды ескеріп қол жетімді және қолданылады;

8) алкогольдік немесе есірткілік (уытқұмарлық) масаң күйдегі, сондай-ақ денсаулық жағдайы бойынша жұмыстарды орындауға жарамсыз адамдардың болуына жол берілмейді;

9) жұмыстарды жүргізу орнына осы жұмысты орындауға қатысы жоқ адамдарды жіберуге жол берілмейді;

10) ҚМГ қызметкерлері алғашқы көмек көрсету қағидалары бойынша оқытылды;

11) қауіпсіздік жабдықтары, механизмдері, құралдары мен құрылғылары нақты жұмыс түріне жарамды және бұзылмаған;

12) әрбір қызметкер жүргізіліп жатқан жұмыстың қауіпсіздігіне күмән келтірсе, теріс салдарсыз жұмысқа араласуға немесе оны тоқтата тұруға құқылы.

5.4. Жекелеген жұмыс түрлерін жүргізу қауіпсіздігінің талаптары работ

Төменде атап өтілген талаптар жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігінің жалпы қағидаларына толықтыру болып табылады.

**5.4.1. 1-қағида: Қорғаныш жүйелерін ажырату**

**5.4.1.1.** Критикалық қауіпсіздік шаралары қызметкердің өліміне немесе ауыр зардаптармен жарақат алуына және басқа да ірі аварияларға әкеп соғуы мүмкін оқиғалардың алдын алуға арналған жабдықтарды (мысалы, өртке қарсы және жарылыстан қорғау жүйелері, қоршаулар, бұғаттағыштар, сигнализация және қауіпсіздікті бақылауға арналған жабдық) қамтиды.

**5.4.1.2.** Дұрыс орындалмаса, өлімге немесе ауыр зардаптарға және басқа да ірі апаттарға әкелуі мүмкін процедуралар.

**5.4.1.3.** Қорғайтын жабдықты бұғаттау немесе ажырату алдында рұқсат алу қажет:

1) Мен орындалатын тапсырмаға қатысты қауіпсіздік үшін маңызды жабдықтар мен процедураларды қолданамын;

2) Мен:

– қорғау жабдығын бұғаттау немесе ажырату;

– белгіленген рәсімдерден ауытқу;

– қорғайтын қоршауды кесіп өту алдында рұқсат аламын.

**5.4.2.** **2-қағида: Тұйық кеңістікте жұмыстарды жүргізу**

**5.4.2.1.** Тұйық кеңістік (мысалы, жарылғыш, улы немесе оттегінің болмауы, құлау және сүріну қаупін тудыруы мүмкін басқа қауіпті заттар болуы мүмкін резервуарлар, сыйымдылықтар, шұңқырлар немесе құбырлар) – бұл барлық жағынан шектелген кеңістік, кіру және шығу қиын немесе шектеулі және олар арқылы жылдам өтуге кедергі келтіредтін кеңістік. Тұйық кеңістікте жұмыс жүргізу басталар алдында наряд-рұқсатнаманы ресімдеу қажет.

**5.4.2.2.** Тұйық кеңістікке кірер алдында рұқсат алыңыз:

1. Мен энергия көздерінің оқшауланғанын растаймын;
2. Мен тұйық кеңістіктегі атмосфера тексеріліп, бақылатындығын растаймын;
3. Қажет болған жағдайда тыныс алу аппаратын тексеріп, қолданамын;
4. Мен жұмысты орындағанда көмекші-кезекшінің қатысатынын растаймын;
5. Мен төтенше жағдайдағы іс-қимыл жоспарының бар екендігін растаймын;
6. Мен кірер алдында рұқсат аламын.

**5.4.3. 3-қағида: Көлік құралдарын қауіпсіз жүргізу**

**5.4.3.1.** Жүргізуші мен жолаушылар бір-бірінің қауіпсіздігі үшін жауап беруі керек, соның ішінде барлық жолаушылардың қауіпсіздік белдіктерін тағып бекітілгеніне көз жеткізуі керек.

**5.4.3.2** Қызметтік міндеттерді орындауға жарамдылық қызметкердің тапсырманы өзі немесе басқалар үшін қауіпсіз және қолайсыз тәуекелсіз орындай алуын қамтамасыз етуді, оның ішінде есірткі мен алкогольдің әсерінде болмауды білдіреді.

**5.4.3.3.** Қауіпсіз жүргізу қағидаларын сақтаңыз:

1. Мен әрқашан қауіпсіздік белдігін тағып аламын;
2. Мен белгіленген жылдамдық шегінен аспаймын және оны жол жағдайларына сәйкес азайтамын;
3. Мен көлік жүргізгенде телефондарды немесе басқа құрылғыларды пайдаланбаймын;
4. Мен жолға шығар алдында демалып алдым және көлік жүргізгенде мүмкіндігінше мұқият боламын;
5. Мен сапарларды басқару талаптарын орындаймын.

**5.4.4. 4-қағида: Қуат көздерін оқшаулау**

**5.4.4.1.** Энергия көздерін оқшаулау жұмыскерлерді электр, қысым және кернеу жабдықтары сияқты қауіптерден қорғайды. Кез-келген қалдық энергияны (мысалы, гидравликалық немесе пневматикалық) жұмыс басталмай тұрып түсіріп тастау керек.

**5.4.4.2.** Жұмысты бастамас бұрын энергия көздерінің оқшаулауын және кернеудің жоқтығын тексеріңіз:

1. Мен барлық энергия көздерін анықтадым;
2. Мен барлық қауіпті энергия көздерінің оқшауланғанын, қосылудан оқшауланғанын және тиісті таңбамен қамтамасыз етілгенін растаймын;
3. Мен кернеудің жоқтығына көз жеткіздім және қалдық немесе жинақталаиын энергияның бар-жоғын тексердім.

**5.4.5. 5-қағида: От жұмыстары**

**5.4.5.1.** От жұмыстарына құрамында көмірсутектер немесе тез тұтанатын материалдар болуы мүмкін аймақта орындалатын, тұтану көзін құратын кез келген жұмыстар жатады.

**5.4.5.2.** Тұтану көздері – бұл дәнекерлеу, тегістеу, темекі шегу, өртеу, қауіпті материалдарды тиеу(түсіру), ішкі жану қозғалтқыштары, химиялық реакциялар, батареялар және т. б. сияқты жұмыс аймағындағы материалдарды тұтана алатын ашық жалын немесе жылу көздері.

**5.4.5.3.** Оңай тұтанатын заттар мен тұтану көздерін бақылаңыз.

1. Я выявил и контролирую источники возгорания;
2. Кез келген от жұмыстарын бастар алдында:

– Мен оңай тұтанатын заттардың жұмыс аймағынан шығарылғанын немесе оқшауланғанын растаймын;

– Мен жұмыстарды орындауға рұқсат алдым;

1. Қауіпті аймақта от жұмыстарын бастар алдында мен:

– ауа ортасын талдау орындалғанын;

– газдану мониторингісі тұрақты негізде жүргізілетінін растаймын.

**5.4.6. 6-қағида: Қауіпті аймақ**

**5.4.6.1.** Басқа Өмірлік маңызды қағидалар нақты іс-әрекеттерге бағытталған, ал бұл Қағида жұмыскерлердің қозғалатын және құлайтын заттар мен олардың арасында қысылу қауіптілігі туралы хабардар болуын арттыруға арналған. Қауіпті аймақпен байланысты қауіптер тапсырманы орындағанға дейін және орындау кезінде әрдайым анықтала бермейді (мысалы, жер асты және әуе электр желілері, құбырлар, қысыммен жұмыс істейтін объектілер, жинақталған энергия, кернеулі желілер, жер қазу жұмыстарын орындағанда траншеялар мен шұңқырлардың әлсіз тірелген қабырғалары, жүктер мен жабдықтардың орнын ауыстыру).

**5.4.6.2.** Жұмыстарды орындағанда бригада қауіпті аймақта болмау үшін айналадағы жағдайды үнемі қадағалап отыруы тиіс. Қызметкерлер олардың көлік құралдарының жүргізушілеріне және жабдық операторына көрініп тұрғанына көз жеткізуі тиіс.

**5.4.6.3.** От желісінің аймағына кірмеңіз және оған басқа адамдардың кіруіне жол бермеңіз.

1. Мен орналасқан жерімді:

– қозғалатын объектілерден;

– көлік құралдарынан;

– қысым шығарындыларынан;

– құлайтын объектілерден тап болмайтындай етіп таңдаймын.

1. Мен қорғайтын тосқауылдар мен қоршауларды орнатамын және оларды бұзбаймын;
2. Мен бекітілмеген заттарды бекіту үшін әрекет жасаймын және заттардың құлау қаупі туралы хабарлаймын.

**5.4.7 7-қағида: Жүк көтеру жұмыстарының қауіпсіздігі**

**5.4.7.1.** Жүк көтеру жұмыстары сертификатталған жабдықты пайдалана отырып, құзыретті персонал жоспарлауы және орындауы тиіс. Жүк көтеру жұмыстарының айналасында адамдарды қорғау үшін қол жетімділік физикалық тосқауылдар мен тыйым салынған аймақтардың көмегімен бақылануы керек.

**5.4.7.2.** Жүк көтеру жұмыстарын жоспарлаңыз (Жүк көтеру жұмыстарындағы қауіпсіздік) және жұмыс аймағын бақылаңыз:

1. Мен жабдық пен жүктің тексерілгенін және мақсаты бойынша пайдалану үшін жарамды деп танылғанын растаймын;
2. Мен біліктілігіме сәйкес пайдалануға рұқсат берген жабдықпен ғана жұмыс істеймін;
3. Мен қорғау тосқауылдары мен қоршауларды орнатамын және оларды бұзбаймын, ешқашан жүктің астынан өтпеймін.

**5.4.8. 8-қағида: Қауіптілігі жоғары жұмысты жүргізуге наряд-рұқсат**

**5.4.8.1.** Жұмысқа рұқсат – бұл «Наряд-рұқсат» нысанына қол қоятын жауапты адам ғана емес: бұл қауіпті жұмыс түрлерін бастауға рұқсат алу қажеттілігі.

**5.4.8.2.** Жауапты адам жоспарланған жұмыстың қауіпсіз екендігіне, қорғау құралдары/тосқауылдардың қолданылғанына, орнатылғанына және тиімді екендігіне, сондай-ақ тапсырма жұмыс жоспарына сәйкес орындалуы мүмкін екендігіне көз жеткізуі және растауы керек.

**5.4.8.3.** Жұмысты қолданыстағы наряд-рұқсат болғанда жасаңыз.

1. Наряд-рұқсаттың қажеттілігіне көз жеткіздім;
2. Менің жұмысты орындауға уәкілеттігім бар;
3. Мен наряд-рұқсаттың мақсатын түсінемін;
4. Мен тәуекелдер/қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың бақылауда тұрғанын және де жұмысты қауіпсіз бастауға болатынын растаймын;
5. Жағдайлар өзгерген уақытта мен жұмыстарды тоқтатып тәуекелдер/қауіпті және зиянды өндірістік факторларды қайта бағалаймын.

**5.4.9. 9-қағида: Биіктіктегі жұмыс**

**5.4.9.1.** 1,3 метрден астам биіктіктен құлау қаупі бар, қорғалған аймақтан тыс жерде жасалатын биіктіктегі жұмыс (мысалы, тұтқалармен қоршалмаған көтеріңкі орналасқан жұмыс алаңында) құлаудан қорғау үшін сертификатталған, сенімді бекіту нүктесіне бекітілген жабдықты пайдалануды талап етеді. Биіктіктегі жұмыстың басқа түрлеріне баспалдақтар, су үстіндегі жұмыстар, едендегі саңылаулар, кіру люктері және қарау шұңқырлары жатады. Құлауды болдырмау үшін едендегі ойықтар физикалық бөгеттермен жабылуы тиіс.

**5.4.9.2.** Заттардың биіктіктен құлап түсуін болдырмау және жұмыс аймағының астында физикалық тосқауылдарды пайдалану төменде жұмыс жасайтын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

**5.4.9.3.** Құрылыс сатылары (ағаштары) тиісті түрде тұрғызылуы, тексерілуі және сертификатталуы қажет.

**5.4.9.4.** Биіктікте жұмыс жасағанда өзіңізді құлаудан сақтаңыз:

1. Мен пайдаланар алдында сақтандырғыш жабдықты тексеремін;
2. Мен құрал-саймандар мен жұмыс материалдардың құлап түспеуіне жол бермеу үшін оларды бекітіп қоямын;
3. Мен әрқашанда қорғалған аймақтан тыс жерде биіктікте жұмыс жасағанда сақтандырғыш белдікті бекітіліп тұрған тіреу нүктелеріне іліп бекітемін.
4. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

6.1 Стандартты бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу "АМӨЗ"ЖШС Басқармасының құзыретінде болады.

6.2. Егер заңнамалық талаптардың немесе ЕСУОТ-тың өзгеруі нәтижесінде осы Стандарттың жекелеген нормалары оларға қайшы келсе, стандарттың осы нормаларының күші жойылады және Стандартқа өзгерістер енгізілгенге дейін "АМӨЗ" ЖШС қызметкерлері қолданыстағы заңнамалық талаптарды немесе ЕСУОТ-ты басшылыққа алады.

1. **ӨНІМДІЛІК КРИТЕРИЙЛЕРІ**

Критериями результативности являются:

7.1"АМӨЗ" ЖШС-де осы Стандарттың заңнамалық талаптары мен талаптарын сақтау.

7.2 "АМӨЗ"ЖШС-де жазатайым оқиғалар мен авариялардың алдын алуға және болдырмауға бағытталған жұмыс орнындағы қауіпті/қауіпті және зиянды өндірістік факторларды тиімді бағалау.