**Техническая спецификация**

**на закуп услуг по освидетельствованию грузоподъемных механизмов (обследование и диагностирование грузоподъемных машин) с целью продления срока дальнейшей эксплуатации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Обследование и диагностирование грузоподъемных машин с целью продления срока дальнейшей эксплуатации |
| Дополнительная характеристика  | Согласно пп. 5 ст. 16 Закона РК «О гражданской защите» от 11.04.11 года № 118-1 организации, имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к работам на них обязаны проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока дальнейшей безопасной эксплуатации. |

1. **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг:**

Услуги должны быть оказаны в соответствии с Положением об организации и порядке проведения обследования технического состояния грузоподъемных машин с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации (РД-11-01-97); Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов утвержденных приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359.

**Основные требования к Потенциальному поставщику**

При оказании услуг по техническому диагностированию (далее – спецобследование) объектов повышенной опасности, отработавших нормативный срок эксплуатации (котлы, сосуды работающие под давлением, краны, подъёмники(вышки), необходимо наличие у потенциального поставщика, либо у привлекаемого им субподрядчика, аттестата (аттестат на проведение услуг в области промышленной безопасности) Уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности Республики Казахстан в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».

 В подтверждение потенциальный поставщик должен предоставить электронную копию аттестата (аттестат на проведение услуг в области промышленной безопасности) Уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности Республики Казахстан в соответствии с требованиям закона Республики Казахстан «О гражданской защите».

**Основные требования к Исполнителю**

Исполнитель для оказания услуг должен привлечь не менее 2 (двух) квалифицированных специалистов (инженерно-технических работников) с опытом работы не менее 2 (двух) лет, которые способны оценить работоспособность грузоподъемной машины, качество выполненного ремонта и уровень безопасности работ при ее дальнейшей эксплуатации не менее 2 (двух) лет.

В подтверждение квалификации специалистов на момент заключения договора должен предоставить копии дипломов, сертификатов в подтверждение опыта работы – копии выписки из трудовых книжек и/или копии трудовых договоров на каждого.

Запрещается оказание услуг по обследованию грузоподъемной машины в грозу, снегопад, гололед, туман, дождь, в темное время суток на открытом воздухе, а также оказание услуг по обследованию на высоте при ветре более 10 м/с.

Исполнитель издает приказ, в котором назначается председатель комиссии – ответственный за технику безопасности и члены комиссии, принимающие участие в оказании услуг по обследованию на конкретном объекте.

После оказания услуг по обследованию грузоподъемных машин Поставщик предоставляет Заказчику отчет (экспертное заключение) установленной формы

В обязательном порядке Исполнитель должен предъявить в государственные инспекции справку об обследовании грузоподъемных машин.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование закупаемых услуг**  | **Адрес оказания услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во, объем** | **Дополнительная характеристика услуг** |
|
|
| 1826У | Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру | ул.Байзак Батыра 368, ПТО ст.Тараз ,ВЧД-27 | Единица | 1,00 | Услуги по специализированному обследованию объектов котлонадзора и грузоподъемных механизмов. Козловой кран ККТ-5, пролет-12м.п., грузоподъем-5тн |
| 1831У | ПТО ст.Шайкорык, ВЧД-27 | Единица | 1,00 |
| 1833У | ПТО ст.Шыганак,ВЧД-27 | Единица | 1,00 |
| 1837У | ПТО ст.Шу,ВЧД-27 | Единица | 1,00 |
| 1840У | "ПТО ст.Сары-Шаган,ВЧД-27 | Единица | 1,00 |