Приложение 1

к Технической спецификации

**«Основные объемы выполняемых работ»**

**Лот №1**

**«Изготовление информационных знаков для обозначения производственных сооружений**

**объектов Кульсариского НУ».**

**Место выполнения работ:** Кульсаринское нефтепроводное управление АО «КазТрансОйл».

Атырауская область, г. Кульсары

**Срок выполнения работ:** с даты заключения Договора по 31 декабря 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Объем работ** |
| **1** | Изготовление табличек | шт. | 200 | Изготовление прямоугольных табличек для предупреждающих знаков магистральных нефтепроводов в местах пересечения с автомобильными и железными дорогами, вблизи населенных пунктов, подводных переходов (прямоугольная табличка (материал алюкобонд) с солнцезащитным покрытием, размером 300х400мм). Фон таблички должен быть выполнен желтым цветом, кайма красным, надписи на знаке красным и черным на государственном и русском языках (самоклеящаяся пленка оракал, устойчивая к погодным условиям): «НЕФТЕПРОВОД», сокращенное название нефтепровода, километр нефтепровода в месте установки знака, «ОГНЕОПАСНО! ЗЕМЛЮ НЕ КОПАТЬ, ОХРАННАЯ ЗОНА 50 м», (с указанием города, кода города) телефон диспетчера ГДУ. Все таблички должны соответствовать требованиям пункта 22.3.4 и приложению Г (рисунок Г7, Г8.1, Г8.2) СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация». |
| **2** | Изготовление табличек | шт. | 50 | Изготовление треугольных табличек для предупреждающих знаков магистральных нефтепроводов на пересечениях с другими коммуникациями (треугольная табличка (материал алюкобонд) с солнцезащитным покрытием, с длиной стороны 300мм). Фон таблички должен быть выполнен желтым цветом, кайма красным, надписи на знаке черным на государственном и русском языках (самоклеящаяся пленка оракал, устойчивая к погодным условиям): положение кабеля, «НЕФТЕПРОВОД», сокращенное название нефтепровода, километр нефтепровода в месте установки знака, «ОХРАННАЯ ЗОНА 50 м», (с указанием города, кода города) телефон диспетчера ГДУ. Все таблички должны соответствовать требованиям пункта 22.3.11 и приложению Г (рисунок Г9, Г10.1, Г10.2) СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация». |
| **3** | Изготовление наклеек | шт. | 200 | Изготовление наклеек для прямоугольных табличек предупреждающих знаков магистральных нефтепроводов в местах пересечения с автомобильными и железными дорогами, вблизи населенных пунктов, подводных переходов (наклейка для табличек размером 300х400мм). Фон наклейки должен быть выполнен желтым цветом, кайма красным, надписи на знаке красным и черным на государственном и русском языках (самоклеящаяся пленка оракал, устойчивая к погодным условиям): «НЕФТЕПРОВОД», сокращенное название нефтепровода, километр нефтепровода в месте установки знака, «ОГНЕОПАСНО! ЗЕМЛЮ НЕ КОПАТЬ, ОХРАННАЯ ЗОНА 50 м», (с указанием города, кода города) телефон диспетчера ГДУ. Все таблички должны соответствовать требованиям пункта 22.3.4 и приложению Г (рисунок Г7, Г8.1, Г8.2) СТ РК 3362-2019 «Магистральные нефтепроводы. Техническая эксплуатация». |