|  |
| --- |
|  5 қосымша |
|  20\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" |
|  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шартына |

|  |
| --- |
| **№ 200005710 Жұмыс көлемдерінің тізбесі** |
| **«Жамбыл» 500 кВ ҚС ЖББ ғимаратын жөндеу** |
| **«KEGOС» АҚ «Оңтүстік ЖЭТ» филиалы (мердігерлік әдіс)** |
|  |  |  |  |  |
| Негіз: Ақаулы акт №200005710 |   |   |   |
| N п.п. | Жұмыстың физикалық көлемінің атауы | Өлшем бірлігі | Көлем | Ескерту |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Терезе блогы** |  |  |  |
| 1 | Терезе қораптары/терезе төсеніштері. Бөлшектеу | шт. | 5 |   |
| 2 | Терезелерді / терезе төсеніштерін темір жақтаудан бөлшектеу | ш.м. | 125 |   |
| 3 | Терезе саңылаулары / ПВХ терезе төсеніштері. Орнату | ш.м. | 155 |   |
| 4 | Сыртқы және ішкі терезе төсеніштерінің құрылғысы. Орнату | м | 232 |   |
| 5 | Терезе беткейлерін сылау. Цемент-әк ерітіндісімен үздіксіз тегістеу. Қабаттың қалыңдығы 10 мм-ге дейін | ш.м. | 35 |   |
| 6 | Терезе беткейлерін сылау. Кейінгі бояу немесе тұсқағазды жабу үшін қалыңдығы 10 мм-ге дейін құрғақ ерітінді қоспасымен (бірқабатты гипс) қатты тегістеу (бір қабатты гипс) | ш.м. | 35 |   |
| 7 | Терезе беткейлері. Су негізіндегі композициялармен бояу | ш.м. | 35 |   |
| 19 | Қолмен тиеу және түсіру арқылы қоқыс құрылысы. | т | 1,5 |   |
| 20 | Елді мекендерде құрылыс жүктерін борттық көліктермен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейін Тасымалдау қашықтығы 10 км | т | 1,5 |   |
|   | **Материалдар** |   |   |   |
| 1 | Блок терезе ПВХ профильдерінен жасалған екі қабатты терезе, тікелей күн сәулесінен гофрленген немесе аязды шыныдан жасалған / кабельді жартылай қабат бөлмесі және аккумулятор бөлмесі | ш.м. | 125 |   |
| 2 | Блок терезесі ПВХ профильдерінен жасалған екі қабатты терезе / бөлме ДТПБЖ, СЖБ байланысы | ш.м. | 30 |   |
| 3 | Ені 250 мм ламинатталған ПВХ профильдерінен жасалған терезе төсеніш тақтасы | ж/м  | 116 |   |
| 4 | Қалыңдығы 0,7 мм мырышталған көміртекті прокат парақ ГОСТ 14918-80 | т | 0,0992 |   |
| 5 | Жабысқақ негізді құрғақ замазка қоспасы ҚР СТ 1168-2006 | кг | 336 |   |
| 6 | Пластификацияланбаған поливинилацетат дисперсиясы, D50N маркасы ГОСТ 18992-97 | кг | 22,05 |   |
| 7 | Өңдеу ерітіндісі ауыр цемент-әк 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | т.м. | 0,371 |   |
| 8 | Тырнақ ГОСТ 283-75 конструкциясы | кг | 4,64 |   |
| 9 | ГОСТ 10277-90 желім шпаклевкасы | кг | 17,85 |   |
| 10 | Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған су-дисперсиялық акрилді терең ену праймері ҚР СТ ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 3,50 |   |
| 11 | Төмен көміртекті қара болаттан жасалған сым, жалпы мақсаттағы, жоғары сапалы, термиялық өңдеуден өткен, диаметрі 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,32 |   |
| 12 | Түйіршік мөлшері 40/25 екі қабатты тегістеу қағазы ГОСТ 13344-79 | ш.м. | 0,56 |   |
| 13 | Қож пемзасы (металлургиялық шлактан кеуекті қиыршық тас), 600 маркасы, 5-тен 10 мм-ге дейін фракциясы | т.м. | 0,0015 |   |