9 қосымша

20\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"

№ \_\_\_\_\_\_\_

Шартына

**МЕРДІГЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЕҚжҚЕ ЕРЕЖЕЛЕРІ**

1. Мердігерлерге арналған ЕҚжҚЕ ережелері (бұдан әрі - Ережелер) мына мақсаттарға әзірленген:

* «KEGOC» АҚ өндірістік нысандарында жұмыстарды орындайтын мердігер (қосалқы мердігер) ұйымдар қызметкерлерінің бірыңғай мінез-құлық қағидаларын белгілеу;
* мердігерлердің (қосалқы мердігерлердің) қызметкерлеріне еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарынан ауытқуға жол бермеу туралы ескерту.

1. Осы Ереже тапсырыс бойынша немесе Тапсырыс берушінің мүддесі үшін жұмыстарды орындайтын Мердігердің барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.
2. Осы Ережелерді бұзу (орындаудан ауытқу) шарт талаптарына сәйкес (1 Мердігермен шарттық қатынастар тоқтатылғанға дейін) санкцияларға әкеп соғуы мүмкін.
3. Негізгі қауіпсіздік ережелері П.5.1 кестесінде келтірілген.

П.5.1 кестесі – Негізгі қауіпсіздік ережелері

| **№** | **Қауіпсіздік ережелері** | **Қосымша түсініктемелер** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Өндіріс орындарында жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) пайдалану. | Өндіріс орындарында және өндіріс орындарында жұмысшылар жұмысқа немесе жағдайға сәйкес келетін жеке қорғаныс құралдарын (комбинезон, қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныш каскалары, көзілдіріктер, қолғаптар) пайдалануы керек (мысалы, құлаудан қорғау, тыныс алу органдарын қорғау, есту қабілетін қорғау және т.б.)).  Жұмыс жетекшісі немесе жұмыстың орындалуына жауапты адам міндетті:   * жұмысты бастамас бұрын ЖҚҚ-ның болуын және жұмысқа жарамдылығын тексеру; * жұмысты орындау барысында ЖҚҚ-ны дұрыс пайдаланылуын бақылау. |
| 2 | Көлік жүргізу кезінде қауіпсіздік белдіктерін пайдалану | Мердігердің көліктерінің жүргізушілері мен жолаушылары міндетті:   * әрқашан 3 нүктелі қауіпсіздік белдігін пайдаланыңыз, соның ішінде, автобуста және жолаушылар автокреслоларының екінші қатарында; * пайдалану алдында қауіпсіздік белдігінің жұмысын тексеріңіз; * қозғалыстағы көлікте қауіпсіздік белдігін дұрыстап бекітіңіз; * сапарға шықпас бұрын, көліктегі барлық адамдар қауіпсіздік белдіктерін дұрыс таққанына көз жеткізіңіз; * көліктің басқа жолаушылары қауіпсіздік белдіктерін дұрыс пайдаланбаса немесе қолданбаса, араласуға.   Жүргізуші барлық жолаушылар қауіпсіздік белбеуін тақпайынша қозғалысты бастамауы керек.  Ерекшеліктерге тек екі нүктелі қауіпсіздік белдіктері орнатылған көліктер, сондай-ақ қауіпсіздік белдіктері орнатылмаған арнайы көліктер және қауіпсіздік белдіктері жоқ қоғамдық көліктер жатады. |
| 3 | Бұл үшін арнайы бөлінген орындардан тыс жерде темекі шегуге, сондай-ақ рұқсат қағазынсыз, ашық отты пайдалануға тыйым салынады. | Мердігердің қызметкерлері міндетті:   * осы мақсат үшін арнайы бөлінген орындардан тыс жерлерде темекі шегуге тыйым салуды сақтауға, сондай-ақ егер бұл жұмысқа рұқсатта көзделмесе, ашық отты пайдалануға; * темекі шегуге арналған арнайы орындардың орнын білу; * жұмыстарды қауіпсіз орындауға жауапты тұлғаның рұқсатымен жұмысты рұқсатта көрсетілген арнайы белгіленген орында ашық отты қолданумен (соның ішінде ұшқын шығаратын құралды пайдаланумен) орындауға.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * жұмысқа рұқсатта көрсетілген арнайы орында жұмысты бақылау; * темекі шегу орындарының анық белгіленгенін қамтамасыз етіңіз; * қызметкерлерді темекі шегуге арналған арнайы орындар туралы хабардар ету. |
| 4 | Тайғақ беттерде және көзге көрінбейтін кедергілері бар жерлерде қозғалу кезінде алаңдамау. | Өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Мердігердің қызметкерлері міндетті түрде:   * қозғалыс кезінде алаңдамау; * алаңның бетін көруге кедергі келтіретін жүктерді көтермеңіз және жылжытпаңыз; * баспалдақпен, жүретін жолдармен, қызмет көрсету алаңдарымен қозғалған кезде тұтқалар мен тұтқалардан ұстаңыз.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * тайғақ беттерді тайғаққа қарсы реагенттермен (құммен) уақтылы себуді қамтамасыз ету; * қауіпті ескерту белгілерінің болуын қамтамасыз ету (тайғақ, көзге көрінбейтін кедергі); * тайғақ беттерде және нәзік кедергілері бар жерлерде қозғалу кезінде қауіпсіздік шаралары туралы нұсқау беру. |
| 5 | Жабдықтың токтан ажыратылғанына көз жеткізбей, жабдықтың кез келген ақауларын жоюға тыйым салынады. | Электр аспаптарымен және электр жабдықтарымен жұмыс істеу кезінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Мердігердің қызметкерлері міндетті:   * жабдықтың дұрыс токсыздандырылғанына және ескерту белгілерінің көрсетілмегеніне көз жеткізбестен жабдықта жұмысты бастамаңыз; * Электр құрылғысының, электр жабдығының ақаулығы туралы тікелей басшыға дереу хабарлаңыз.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * нұсқаулықтан өтпеген және электр қауіпсіздігі бойынша тиісті рұқсат беру тобы жоқ адамдарды электр құрылғыларымен және электр жабдықтарымен жұмыс істеуге жібермеу; * қосылған электр құрылғысындағы, электр жабдықтарындағы ақауларды жоюға тыйым салу және электр аспаптарын, электр жабдықтарын уақтылы жөндеуді қамтамасыз ету. |
| 6 | Жұмыс кезінде немесе көлік жүргізу кезінде алкогольді, есірткіні және басқа да заңсыз есірткілерді пайдалануға тыйым салынады. | Мердігер қызметкерлеріне тыйым салынады:   * алкогольдік сусындарды, есірткі, улы және психотроптық заттарды өндіру, тұтыну, сақтау және тарату.   Мердігердің қызметкерлері міндетті:   * жұмысқа кіріспес бұрын тікелей басшыға жұмыстың орындалуына әсер етуі мүмкін қабылданған дәрілер туралы хабарлаңыз; * Жұмыс орнында белгілі алкоголь немесе есірткі тұтыну туралы тікелей басшыға дереу хабарлаңыз. |
| 7 | 1,8 метрден асатын биіктіктен құлау мүмкіндігі бар қорғалатын аумақтан тыс жұмыс істегенде құлаудан қорғайтын құралдарды киіңіз. | Мердігердің қызметкерлері міндетті:   * құлаудан қорғайтын қолда бар құралдарды және оны қалай пайдалану керектігін білу; * пайдалану алдында құлаудан қорғайтын жабдықты тексеріңіз; * қауіпсіз аймақтан тыс биіктікте жұмыс істегенде әрқашан сақтандырғышпен немесе бекітілген құрылымдарға белдікпен бекітіңіз; * баспалдақтарды пайдаланған кезде олардың жұмыс тәртібі мен сенімділігіне көз жеткізіңіз.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * жұмысшылардың биіктіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдарын пайдалануын қамтамасыз ету; * биіктікте жұмыс істеу қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз. |
| 8 | Ағымдағы рұқсат-қағазға сәйкес қауіптілігі жоғары жұмыстарды (қауіпті газ, өрт, топырақ және т.б.) орындаңыз | Мердігердің қызметкерлері міндетті:   * қауіпсіз жұмыс істеу туралы нұсқаулар алу; * жұмысқа рұқсатта көрсетілген талаптарды қатаң сақтау; * жұмысқа рұқсат-қағаздың жарамды екеніне көз жеткізіңіз; * жұмыстың қауіпсіз орындалатынына көз жеткізу үшін жұмысқа кірісу.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * осы жұмыстар үшін жұмысқа рұқсат қажет екенін тексеріңіз; * тәуекелді бағалауды жүргізу; * орындаушыларға нұсқау беру; * жұмысқа рұқсатта көрсетілген қауіпсіздік шараларының жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз; * жұмысқа рұқсатқа қол қойылғанына көз жеткізіңіз; * еңбек жағдайлары өзгерген жағдайда жаңа жұмысқа рұқсат беру; * жұмыс орнының жұмысты бастауға дайын болуын қадағалау; * жұмысқа кірісудің қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз; * жұмыстың аяқталғанына көз жеткізіңіз. |
| 9 | Ақаулы құралдар мен құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. | Мердігердің барлық қызметкерлері міндетті:   * жұмыста қолдан жасалған құралдарды қолданбау; * аспапта, керек-жарақтарда механикалық зақым жоқ екеніне көз жеткізгеннен кейін жұмысқа кірісіңіз.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмыстың орындалуына жауапты адам міндетті:   * ақауы бар құралдарды, құрылғыларды пайдаланып жұмыс істеуге жол бермеу; * ақаулы құралдарды, құрылғыларды уақтылы ауыстыруды қамтамасыз ету немесе жұмысты тоқтату. |
| 10 | Жұмысты бастамас бұрын жүйелерді ажыратыңыз және бекітіңіз | Мердігердің барлық қызметкерлері міндетті:   * өшіру және блоктау жүйелерінің, қорғаныс құрылғылары мен құрылғыларының жарамды күйде екеніне көз жеткізіңіз; * жұмысты бастамас бұрын барлық қажетті өшірулер мен бұғаттауларды жасау (жұмыс жетекшісімен немесе жұмысқа жауапты адаммен бірге қажетті өшірулер мен бұғаттаулардың аяқталғанына көз жеткізіңіз); * жұмыс жетекшісімен немесе жұмысқа жауапты адаммен бірге жұмысты орындау қауіпсіз екеніне көз жеткізу;.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * қажетті ажыратулар мен блоктаулардың орындалғанын тексеру, мысалы, ажыратқыштар құлыппен, құбырлар тығынмен немесе кіру есіктері бітеліп қалған / блоктауды өшіруге жазбаша рұқсат бар екенін тексеріңіз; * қалдық энергияның (қысым) және басқа қауіптердің жоқтығын тексеру; * жұмысқа кірісудің қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз. |
| 11 | ЭБЖ қауіпсіздік аймағында немесе 30 м-ден жақын жерде жұмысқа рұқсат-қағассыз жұмыс істеуге тыйым салынады. | Мердігердің барлық қызметкерлері міндетті:   * электр желілерінің жанында жұмысты тиісті рұқсатсыз бастамаңыз; * қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін қажетті ең аз қашықтықты сақтаңыз.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * Қажетті қауіпсіздік шаралары қабылданбайынша, әуе желілерінің астында немесе жанында жұмыстарды орындауға рұқсат бермеңіз. Қауіпсіздік шараларының мысалдары: электр желілері ажыратылған/бұғатталған – жұмыс қауіпті аймақтан тыс/қауіпсіз қашықтықта жүргізіледі; қауіпті аймақ сигналдық таспамен белгіленеді; және/немесе қауіпсіз дәліздер құрылды; * механизмдердің (мысалы, крандар, самосвалдар, жылжымалы мұнаралар және басқа да габаритті көліктер) электр желілерінің әуе желілеріне жақын орналасқан тыйым салынған аумаққа жақындауына жол бермеңіз; * қажетті қауіпсіздік шаралары қабылданғанына көз жеткізіңіз және жұмысқа қауіпсіз кірісіңіз. |
| 12 | Көлік жүргізу кезінде телефонды пайдалануға, рұқсат етілген максималды жылдамдықтан асыруға тыйым салынады. | Саяхат кезінде жүргізуші міндетті түрде:   * ұялы телефонды (тіпті динамик немесе гарнитура бар болса да) немесе пейджерді пайдаланбаңыз; * жол белгілерімен белгіленген немесе осы сапарға арналған маршрут парағында көрсетілген рұқсат етілген ең жоғары жылдамдықты асырмаңыз; * осы көлік құралы үшін белгіленген максималды рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығынан аспаңыз; * қозғалыс жылдамдығын қозғалысқа немесе ауа райы жағдайына сәйкес реттеңіз. |
| 13 | Жарылыс қаупі бар жерде ұялы телефонды және басқа құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады | Жарылыс қаупі бар аймақта болған кезде оған қатаң тыйым салынады:   * ұялы телефонды және өрт тудыруы мүмкін басқа құрылғыларды пайдаланыңыз. |
| 14 | Жүктеме астында болуға тыйым салынады | Мердігердің барлық қызметкерлері міндетті:   * жүк көтеру жұмыстарын жүргізуге жауапты тұлғаның рұқсатынсыз жүкті қоршап тұрған кедергілер мен белгілерді кесіп өтпеңіз; * жүкті қолыңызбен итермеңіз немесе бағыттамаңыз - бұл үшін арнайы құралды пайдаланыңыз (ілгектер / жіптер сымдары); * сигнал берушінің немесе көтеру жұмыстарын жүргізуге жауапты адамның барлық нұсқауларын орындау.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * қауіпті аймақты белгілеп, тосқауылдармен немесе сигналдық таспамен қоршау; * жүк астында адамдардың жоқтығына көз жеткізіңіз; * жұмысқа жарамды көтеру механизмдерін, көтеру құрылғыларын пайдалануды қамтамасыз ету. |
| 15 | Шектеулі кеңістікте жұмыстарды тек рұқсатпен орындауға рұқсат етіледі. | Мердігердің барлық қызметкерлері міндетті:   * жұмыс жетекшісімен немесе жұмысқа жауапты басқа адаммен бірге қауіпсіз жұмыс үшін жағдай жасалғанына және жұмысты қауіпсіз бастауға болатынына көз жеткізу; * газ-ауа ортасын бақылау рұқсатқа сәйкес жүргізілетініне көз жеткізіңіз; * бақылаушымен бірге жабық кеңістікке кіруге болатынына көз жеткізіңіз; * жұмысқа рұқсаттың барлық талаптарын орындау, соның ішінде тыныс алу мүшелеріне арналған ЖҚҚ қолдану.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * жұмысқа рұқсаттың барлық талаптарының орындалуын, соның ішінде тыныс алу мүшелеріне ЖҚҚ қолдануды қамтамасыз ету; * жұмысшылар шектеулі кеңістікте болған кезде білікті бақылаушының әрқашан қатысуын қамтамасыз ету; * газ-ауа ортасын бақылау жұмыс рұқсатының талаптарына сәйкес жүргізілетініне көз жеткізіңіз; * барлық талаптардың орындалғанына көз жеткізіңіз және жұмысқа қауіпсіз кірісіңіз. |
| 16 | Рұқсат бойынша қазба жұмыстарын жүргізу (қабылдаумен бірге). | Мердігердің барлық қызметкерлері міндетті:   * жетекшімен немесе жұмыстың орындалуына жауапты адаммен бірге қазу жұмыстары қауіпсіз жүргізілуі мүмкін екеніне көз жеткізіңіз; * берілген жұмысқа рұқсаттың талаптарын сақтауға; * жұмысты тоқтатыңыз және жарақат алу қаупі бар болса, жетекшіңізге хабарлаңыз.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * жұмыс істеуге рұқсаттың (жұмысқа рұқсаттың) талаптарының орындалуына көз жеткізу; * қазу алаңдарына бөгде адамдардың кіруін шектейтін тосқауылдар мен белгілерді орнатуды қамтамасыз ету; * электр кабельдері мен құбырларының трассасын таңбалауды қамтамасыз ету. |
| 17 | Құлаған заттардың алдын алу үшін қауіпсіздік шараларын орындаңыз. | Мердігердің барлық қызметкерлері міндетті:   * барлық құралдар мен жабдықтарды құлап кетпес үшін дұрыс бекітіңіз; * заттардың құлау қаупі бар жерлерге тосқауылдар орнатыңыз; * қажет болса, әрқашан қорғаныс каскасын киіңіз.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * персоналға объектілердің құлау қаупі және осы қауіпті азайту шаралары туралы нұсқау беру (мысалы, жұмыс алдындағы жиналыс / мақсатты брифинг кезінде); * биіктікте орнатылған жабдықтың қауіпсіздік рельстерін пайдалануын тексеру; * объектілердің биіктіктен құлауын болдырмайтын шараларға сәйкестігіне көз жеткізу үшін алаңды үнемі тексеріп отыру (мысалы, қол құралдары байланған, бос заттар жоқ, торда саңылаулар жоқ, қауіпсіздік тосқауылдары орнатылмаған; тосқауылдар орнатылған); * жұмысшылардың қорғаныс каскалары мен басқа да ЖҚҚ қолдануын тексеру. |
| 18 | Судың жанында немесе суда (судың үстінде) жұмыс істегенде құтқару кеудешесін пайдаланыңыз. | Судың жанында немесе суда (су үстінде) жұмыс істегенде, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Мердігердің қызметкерлері:   * қажет болған жағдайда әрқашан құтқару жилетін пайдаланыңыз; * ережелерге сәйкес құтқару жилетін киіңіз (яғни, сәйкес өлшемді, қажет болған жағдайда бекіткіштері бар және т.б.); * Қолданар алдында құтқару кеудешесінің зақымдалғанын тексеріңіз.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * құтқару кеудешесін қайда және қашан пайдалану керектігін белгілеңіз; * жұмысшыларды құтқару кеудешелерін дұрыс пайдалану бойынша нұсқаулықтар мен оқытуды қамтамасыз ету; * барлық қызметкерлерде құтқару кеудешелері бар екеніне көз жеткізіңіз; * құтқару кеудешелерінің үнемі тексеріліп тұруын қамтамасыз ету. |
| 19 | Қауіпті газ/өрттік жұмыс кезінде жұмыс аймағындағы ауаны талдаңыз | Қауіпті газ/өрттік жұмыстарды орындау кезінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Мердігердің қызметкерлері міндетті түрде :   * жұмыс жетекшісімен немесе жұмысқа жауапты адаммен бірге жұмыс аймағының ауа құрамының қажетті өлшемдері жүргізілгеніне көз жеткізу; * жұмыс жетекшісімен немесе жұмысқа жауапты адаммен бірге жұмысқа кірісудің қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз; * түтін шығу қаупі болса жұмысты тоқтату.   Жұмыс жетекшісі немесе жұмысқа жауапты адам міндетті:   * ауа құрамын өлшеуге жауапты тұлға жұмыс аймағының ауа құрамын жұмыс рұқсатының талаптарына сәйкес өлшегеніне көз жеткізу; * қажет болған жағдайда жиірек өлшеуді сұраңыз; * жұмысты қауіпсіз бастауға болатынына көз жеткізіңіз. |

**Тараптардың қолдары:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МЕРДІГЕР:** | | **ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ ж. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_ ж | |
| М.О. | М.О. | |