**Методика рассмотрения товарного образца.**

**Перчатки.**

Перчатки рассматриваются согласно технической спецификации. Визуальны осмотр, Материал изделия должен соответствовать по качеству и не должены иметь какие -либо деффекты или нарушение (расслоения, отслоение, плешины, повышенной ворсистости, разрывы,потеря эластичности и мягкости, жесткость, ломкость, рыхлость, волнистость и вздутиеь, вытертость, деформация, утеря формоустойчивости, "катышкобразования" на матерчатой ткани и иные деффекты). Применяемые нити, швы изделия должны также быть качественными и прочными, должны иметь выносливость, т. е. стойкость к многократным растяжениям, стойкость к истиранию, не допускаются наличие дефектов швов (непрямолинейности ,искривление линии строчек, наличие выступающих нитей шва, непрошив, пропуск стежков в строчке, слабая (стянутая) строчка и иные деффекты) . Материал изделия не должен не должны выделять вредные вещества, должны соответствовать санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям, должен быть удобным в использовании (носке) и не стеснять движения работника при выполнении работ, опытные (показательные) образцы Товара (с нанесенными на изделия именными штампами (биркой) завода-изготовителя, подтверждающих качество, размер, соответствие запрашиваемым Стандартам, ГОСТам. Соответствие размера, цвета, дополнительных усилителей для прочности, соответствие ткани, длины, соответствие к истиранию, разрыву, проколу, соответствие лодонных покрытий и т.д.