Шартқа № 5 қосымша

бастап "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025ж

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тапсырыс берушінің аумағына тауарды жеткізу жөніндегі талаптар**

1. Жеткізуші Тапсырыс берушіге жүк түсіру жұмыстарын ұйымдастыру үшін тауарды жеткізу күні мен уақыты туралы алдын ала ескертеді.
2. Жеткізушінің Тапсырыс берушінің аумағына кіруі мен шығуы ілеспе құжаттарды көрсете отырып, бақылау-өткізу пункттері арқылы ғана жүзеге асырылады.
3. Тапсырыс берушінің аумағында Жеткізуші Төтенше жағдайлар туындаған жағдайдағы эвакуациялау жоспарымен танысады.
4. Тапсырыс берушінің аумағы бойынша Жеткізушінің көлік құралдары мен персоналының қозғалысы "жолда жүру қағидаларының" талаптарына сәйкес белгіленген жол белгілеріне және таңбалауға сәйкес жүзеге асырылады. Қозғалыс жылдамдығы қосалқы станциялар аумағы бойынша сағатына 10 км, өндірістік базалар, қоймалар мен кеңселер аумағы бойынша - сағатына 20 км аспауға тиіс.
5. Жеткізуші тауарды түсіруге арналған автокөлікті қойма және өзге де үй-жайлардың есіктерінен оңтайлы қашықтықта орнатады.
6. Тапсырыс берушінің аумағында түсіру жұмыстары кезінде қоршаған атмосфераға шығарындыларды азайту үшін көлік құралдарының қозғалтқыштары өшірілуі тиіс.
7. Түсіру жұмыстары кезінде ауыр жүктерді тасымалдау нормалары мен еңбекті қорғау ережелерін сақтай отырып жүргізілуі тиіс. Жүк көтергіш машиналар мен механизмдердің жұмысы кезінде адамдардың көтерілетін жүктің және кран жебесінің астында жүруге жол берілмеуі тиісі.
8. Тапсырыс берушінің аумағында Жеткізушінің персоналы көлік құралдарының (автомобильдермен, жүк көтергіш крандармен, мұнаралармен, АВТО тиегіштермен және т.б.) беріген сигналдарына мұқият болуы, оларды берген кезде қауіпсіз қашықтыққа шетке кетуі тиіс.
9. Тапсырыс берушінің аумағында Жеткізушінің персоналы сақ болуы тиіс:

- автомобильдердің қозғалыс аймақтарында, әсіресе көрінуді шектейтін объектілер болған жағдайда қозғалу. Тұрған көліктерден, ғимараттардың бұрыштарынан, қақпалардан шыққан кезде тоқтап, көліктің жоқтығына көз жеткізу үшін одан әрі жүру жолын тексеру керек;

- қозғалыс жолының және айналаның көрінуін шектейтін заттарды тасымалдау (көшіру), сондай-ақ жер тайғақ және тәуліктің қараңғы уақытында жүрген кезде;

- автомобильдер арасындағы тар жолдарда қозғалу (әсіресе жұмыс істеп тұрған қозғалтқышпен).

1. Жүкті түсіру аяқталғаннан кейін Жеткізушінің персоналы Тапсырыс берушінің аумағын қоқыспен ластануына жол бермеуге тиіс; пайдаланылған майланған сүрту материалдары мен басқа да жанғыш материалдарды арнайы металл ыдыстарға алып тастауға; төгілген жанар-жағармай материалдарын құммен толтырып, алып тастау қажет.
2. Жеткізушілер өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті. Өрттер мен тұтанулар анықталған жағдайда бұл туралы Тапсырыс берушінің персоналына немесе өртке қарсы қызметке 101 нөмірі бойынша дереу хабарлау қажет.
3. Тапсырыс берушінің аумағында мыналарға тыйым салынады:

- өрт техникасының өтуіне кедергі келтіретін ғимараттар мен құрылыстарға кіреберістерде және өткелдерде автокөлік тұрағы, сондай-ақ өрт гидранттары құдықтарының қақпақтарында автокөлік тұрағы;

- Көлік құралдарына жанар-жағармай материалдарын белгіленбеген орындарда құю;

- "темекі шегуге арналған орын" белгілерімен белгіленген осы мақсаттар үшін арнайы бөлінген орындарды қоспағанда, темекі шегуге;

- қозғалтқыштарды ашық отпен жылыту ( от, алау, үрлегіш шамдар), ашық от көздерін пайдалану;

- қоршалған қауіпті аймақтарда болу;

- баспалдақтардың астында немесе заттардың құлауы мүмкін жерлерде тұруға немесе жүруге;

- жұмыс істеп тұрған жабдықтың жанынан 5 метрден жақын өтуге;

- аралық құрылыстардың, ашық люктердің және басқа заттардың уақытша қоршауларына сүйенуге.

**Приложение № 5 к договору**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Требования по поставке товара на территорию Заказчика**

1. Поставщик заблаговременно предупреждает Заказчика о дате и времени доставки товара для организации разгрузочных работ.

2. Въезд и выезд Поставщика на территорию Заказчика осуществляется только через контрольно-пропускные пункты с предъявлением сопроводительных документов.

3. На территории Заказчика Поставщик ознакамливается с планом эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Передвижение транспортных средств и персонала Поставщика по территории Заказчика осуществляется в соответствии с установленными дорожными знаками и разметкой согласно требованиям «Правил дорожного движения». Скорость движения не должна превышать по территории подстанций 10 км/час, производственных баз, складов и офисов - 20 км/час.

5. Поставщик устанавливает автотранспорт под разгрузку товара на оптимальном расстоянии от дверей складских и иных помещений.

6. Для уменьшения выбросов в окружающую атмосферу при разгрузочных работах на территории Заказчика двигатели транспортных средств должны быть выключены.

7. Разгрузка должна производиться с соблюдением норм переноски тяжестей и правил охраны труда при разгрузочных работах. Не допускается при работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание людей под поднимаемым грузом и стрелой крана.

8. На территории Заказчика персонал Поставщика должен быть внимательным к сигналам, подаваемым транспортными средствами (автомобилями, грузоподъёмными кранами, вышками, автопогрузчиками и т.п.), при их подаче отойти в сторону на безопасное расстояние.

9. На территории Заказчика персонал Поставщика должен соблюдать осторожность при:

- передвижении в зонах возможного движения автомобилей, особенно при наличии объектов, ограничивающих обзорность. При выходе из-за стоящих автомобилей, углов зданий, ворот необходимо остановиться и осмотреть путь дальнейшего движения, чтобы убедиться в отсутствии автомобиля;

- переноске (перевозке) предметов, ограничивающих обзор пути движения и окружающей обстановки, а также при движении по скользкому покрытию и в тёмное время суток;

- передвижении в узких проходах между автомобилями (особенно с работающим двигателем).

10. По окончании разгрузки персонал Поставщика должен не допускать загрязнения территории Заказчика мусором; использованные промасленные обтирочные материалы и другие горючие материалы убрать в специальные металлические емкости; пролитые горюче-смазочные материалы необходимо засыпать песком и убрать.

11. Поставщики обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении пожаров и возгораний немедленно уведомить об этом персонал Заказчика или противопожарную службу по номеру 101.

12. На территории Заказчика запрещается:

- стоянка автотранспорта в проездах и на подъездах к зданиям и сооружениям, препятствующая проезду пожарной техники, а также стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов;

- производить заправку транспортных средств горюче-смазочными материалами в не установленных местах;

- курение, за исключением специально отведенных для этих целей мест, обозначенных знаками «Место для курения»;

- подогрев двигателей открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), использование открытых источников огня;

- находиться в ограждённых опасных зонах;

- стоять или проходить под лестницами или местами, откуда возможно падение предметов;

- проходить вблизи работающего оборудования ближе 5 метров;

- облокачиваться на временное ограждение пролётных строений, открытых люков и других предметов.