Техническая спецификация

Наконечник нижней заправки (ННЗ) **Carter**

Предназначены для заправки под давлением горючим всех видов самолетов и вертолетов

Регулятор давления ННЗ должен ограничивать давление «после себя» не более 3,2 кгс/см2.

ННЗ должен обеспечивать следующие блокировки:

* предотвращать соединения и открывания клапана при неправильной установке (при перекосе) в бортовой штуцер ВС;
* предотвращать отсоединения от бортового штуцера при не полностью закрытом клапане ННЗ.

ННЗ должно содержать в себе следующее:

* фильтр сетчатый с устройством проверки;
* регулятор давления и шаровой кран;
* устройства для отбора проб и контроля давления;
* устройство выравнивания потенциалов;
* ручка-фиксатор - кольцо или полукольцо;
* предохранительное противоударное кольцо.
* Два резьбовых отверстия в корпусе форсунки для одновременного вакуумного выключателя и отбора проб продукта

|  |  |
| --- | --- |
| С | Сетка 100 меш |
| D | Трос выравнивания потенциалов |
| Е | клапан сброса давления |
| F4 | регулятор давления 45 PSI |
| 3D | шаровой кран со смотровым окном |
| EN/К | внутренняя резьба 2,5 дюйма BSP |
| WL2225/29 | пробоотборник |
| 2220075 | ключ для блокировки регулятора давления |

Комплектующие материалы ННЗ должны быть произведены на заводе-изготовителе основного оборудования (для которого предназначаются). Подтверждающий документ предоставляется на момент поставки.

ННЗ поставляемое в сборе (не запчасти), должно иметь заводскую маркировку и паспорт, документ-подтверждение заводского изготовления партии на момент поставки.

Поставляемый товар должен быть новым, заводского изготовления, не бывший в использовании и свободным от любых прав третьих лиц;

При поставке Товар должен быть представлена документация, предусмотренная заводом-изготовителем, включавшая в себя как минимум следующие документы:

* оригинал паспорта
* руководства по эксплуатации
* гарантия не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию
* документация на товар должн быть на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык
* сертификат соответствия РК, или подтверждение уполномоченного органа о том, что данное оборудование не подлежит сертификации на территории РК
* соответствие стандартам (международным/внутренним): - ASME (American Society of Mechanical Engineers)
* условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000/10): DDP
* год выпуска: 2019 года
* Потенциальный поставщик в случае определения победителем данной закупки обязуется дополнительно к данной поставке предоставить за свой счёт штуцер в количестве 2 шт предварительно согласовав размер и материал с заказчиком.
* Дополнительные требования к потенциальному поставщику обязательное внесение поставляемого товара в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в РК.

Начальник службы ГСМ М.С Кустанаев