**№6 қосымша**

**шартқа №\_\_\_\_ бастап "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025ж.**

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС қызметкерлері үшін қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы «Өмірлік ережелер».

1. МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1.1.«Өріктау Оперейтинг» ЖШС қызметкерлері үшін қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы «Өмірлік ережелердің» (бұдан әрі – Қағида) мақсаты:

1) қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы Заңнамалық талаптар мен ішкі нұсқаулықтарға сәйкес Серіктестік қызметін жүзеге асыру;

2) жұмыс орнында қызметкердің өліміне немесе ауыр жарақат алуына әкеп соқтыруы мүмкін қауіптерді/қауіпті және зиянды өндірістік факторларды азайту үшін қарапайым, түсінікті және дәйекті ақпарат беру, сондай-ақ жұмысшылардың өмірін сақтау үшін қорғаныс кедергілері мен қауіпсіздік шараларының болуы;

3) Серіктестік пен мердігер ұйымдардың қызметкерлері арасында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мәдениетті арттыру.

###### 1.2. Осы Қағидалар еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы заңнама талаптарына, Серіктестіктің еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы Саясатына, Серіктестік қызметкерлерінің талаптарды сақтаудағы басшылық және міндеттеме кодексіне сәйкес әзірленген. еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау туралы, Серіктестіктің ішкі құжаты болып табылады.

2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

2.1. Осы Қағидалардың талаптары Серіктестіктің барлық қызметкерлеріне, сондай-ақ мердігерлерге жұмыстарды және қызметтерді орындау және көрсету, соның ішінде өндірістік объектілердегі барлық байланысты жұмыстар мен қызметтерді орындау кезінде міндетті болып табылады.

3. АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

|  |  |
| --- | --- |
| **Серіктестік** | «Урихтау Оперейтинг» ЖШС |
| **Критикалық қорлар қорғаныс/кедергілер** | Ықтимал қауіптің ықтималдығын төмендетуге және оның салдарын азайтуға бағытталған қорғаныс шаралары  |
| **Критикалық жабдық және қауіпсіздік**  | Бір рет істен шыққан жағдайда қауіпті жағдайға немесе апатқа әкелетін жабдық немесе оның жеке бөлігі, басқару жүйесі немесе қорғаныс құрылғысы |
| **Заңды талаптар** | Нормативтік құқықтық және рұқсат беретін құжаттарда, соның ішінде халықаралық конвенцияларда, ережелер мен шарттарда, сондай-ақ мемлекетаралық келісімдерде қамтылған талаптар |
| **Қызметкерлер** | Серіктестікпен еңбек қатынастарында тұрған және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын тұлғалар |
| **Мердігер ұйым** **(мердігер)** | Серіктестікпен жасалған еңбек шарты бойынша белгілі бір жұмыстарды орындайтын жеке немесе заңды тұлға |
| **Нысан (осы құжаттың мақсаттары үшін)** | Өндіріс орындары, оның ішінде ғимараттар, құрылыстар, үй-жайлар, автомобиль жолдары, темір жолдар, жабдықтар, қондырғылар, станциялар, қауіпті өндірістік объектілер, қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техникалық құрылғылар, көлік құралдары, арнайы жабдықтар, аумақ және басқа инженерлік құрылымдар |
| **International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)** | Мұнай және газ өндірушілердің халықаралық қауымдастығы. |

4. ЖАУАПКЕРШІЛІК

4.1. Серіктестік басшылығы, функционалдық бөлімшелерінің басшылары және Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары Серіктестік және мердігер ұйымдар қызметкерлерінің осы Қағидалардың талаптарымен танысуы, орындалуы, орындалуы және орындалуын бақылау үшін жауапты болады. Серіктестік басшылығы өзінің жеке үлгісімен Ереженің талаптарын сақтауды көрсетуі керек.

4.2. Серіктестік басшылығы, құрылымдық бөлімшелердің басшылары мердігерлермен/қызмет көрсетуші ұйымдармен қызметтерді көрсетуге шарттар жасасу кезінде осы Қағидалардың талаптарымен танысуға және жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету кезінде олардың сақталуын қамтамасыз етуге жауапты.

4.3. ЕҚ, ҚТ менеджері осы Ережелерді жаңартып отыруға жауапты.

4.4. Серіктестіктің қызметкерлері өз еңбек қызметінде осы Ереженің талаптарын сақтауға міндетті.

4.5. Мердігер ұйымдар қызметкерлерінің осы Қағидалардың талаптарын сақтау жауапкершілігі шарттық міндеттемелер негізінде реттеледі. Бұл ретте мердігер үшін жұмыстарды орындауға немесе қызметтерді көрсетуге шарт жасасу кезінде осы міндеттемелерді анықтау үшін шарттардың кураторлары жауапты болады.

5. СИПАТТАМАСЫ

5.1. Өмірлік ережелер

5.1.1. Өмірді құтқару ережелері аса маңызды қорғаныс құралдарының/кедергілердің болмауы және/немесе жетілмегендігі салдарынан жұмысшылардың өліміне немесе жарақатына әкелуі мүмкін жұмыс түрлеріне назар аударады және осы кезеңде орын алған негізгі оқиғалар туралы деректерді талдауға негізделген. ҚМГ компаниялар тобы.

5.1.2. Өмірлік Ережелер жұмыс орнындағы барлық тәуекелдерді/қауіптерді жоюға арналмаған, бірақ ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелетін тәжірибелерге назар аударуға арналған.

5.1.3. Өмірлік маңызды ережелер әртүрлі жұмыс түрлерін өндіру кезінде негізгі қауіпсіздік ережелерін сақтауды жоймайды, бірақ оларға қосымша болып табылады.

5.1.4. Өмірлік маңызды ережелер белгіленген Заңнамалық талаптарға және қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы халықаралық ережелерге толығымен сәйкес келеді.

5.2. Көшбасшылық және міндеттеме

5.2.1. Серіктестіктің барлық қызметкерлері еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға, өнеркәсіптік, өртке және көлік қауіпсіздігіне берілгендіктерін жеке үлгілерімен көрсетуі тиіс.

5.2.2. Серіктестік басшылығы мен құрылымдық бөлімшелердің басшылары еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік, өрт және көлік қауіпсіздігін, оның ішінде жұмыстарды қауіпсіз орындауды жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау процестеріне тікелей қатысу арқылы қамтамасыз етудегі жетекші рөлін мойындайды.

5.3. Жұмысты орындауға қойылатын жалпы қауіпсіздік талаптары

5.3.1. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы Заңнамалық талаптарды, ішкі құжатталған рәсімдер мен ережелерді қатаң сақтау қажет.

5.3.2. Барлық жұмыстар келесі шарттар орындалған жағдайда орындалуы тиіс:

1) жұмыс басталғанға дейін қолданыстағы тәуекелдерге/қауіпті және зиянды өндірістік факторларға талдау жүргізілді, ықтимал жағымсыз оқиғалардың алдын алу және олардың зардаптарының ықтималдығын және(немесе) ауырлығын төмендету жөніндегі қажетті іс-шаралар әзірленді, орындаушыларға жеткізілді және орындалды;

2) жұмыстарды орындау басталғанға дейін авариялық жағдай, өрт туындаған жағдайда іс-әрекеттер айқындалған және барлық қажетті ресурстар бар;

3) қауіптілігі жоғары жұмыстарға заңнамалық талаптарға сәйкес рұқсат-наряд ресімделген, жұмыстарды жүргізу аумағы сигналдық ленталармен және(немесе) қауіпсіздік белгілерімен белгіленген;

4) жұмыстарды орындайтын жұмыскерлер жұмыстарды жүргізудің қауіпсіз әдістеріне, өнеркәсіптік, өрт және көлік қауіпсіздігі шараларына құзыретті және оқытылған, денсаулық жағдайы бойынша жіберілген, жұмыстарды орындауға жарамды және тиісті біліктілігі бар;

5) жұмыскерлерге жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі нұсқаулықтармен таныстырылды және таныстырылды;

6) өнеркәсіптік, өрт және көлік қауіпсіздігі тұрғысынан қандай рәсімдер мен жабдықтар сыни болып табылатыны айқындалып, оларды жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты қызметкерлер нақты түсінуі қамтамасыз етіледі;

7) жеке және ұжымдық қорғау құралдары әлеуетті тәуекелдерді/қауіпті және зиянды өндірістік факторларды және объектіде жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге қойылатын талаптарды ескере отырып қолжетімді және қолданылады;

8) алкогольдік, есірткілік мас күйінде немесе психотроптық заттардың әсерінен, сондай-ақ денсаулық жағдайы бойынша жұмыстарды орындауға жарамсыз адамдардың болуы алынып тасталады;

9) жұмыстарды жүргізу орнына жұмыстарды орындауға байланысты емес адамдарды жіберуге жол берілмейді;

10) қызметкерлер алғашқы көмек көрсету қағидаларына оқытылды;

11) жабдықтар, механизмдер, құралдар мен қауіпсіздік құрылғылары жұмыстың нақты түрі үшін жарамды және жарамды;

12) әрбір қызметкер жүргізілетін жұмыстың қауіпсіздігіне күмәні болса, теріс салдарсыз жұмысқа араласуға немесе тоқтата тұруға құқылы.

5.4. Жұмыстың жекелеген түрлерін өндіруге қойылатын қауіпсіздік талаптары

Төменде келтірілген талаптар еңбек қауіпсіздігінің жалпы ережелеріне қосымша болып табылады.

**5.4.1. 1-Ереже: Қауіпсіздік шараларын айналып өту**

**5.4.1.1.** Қауіпсіздіктің маңызды шаралары/кедергілері қызметкердің өліміне немесе ауыр жарақат алуына және басқа да ірі жазатайым оқиғаларға әкеп соғуы мүмкін оқиғаларды болдырмауға арналған жабдықты (өрт пен жарылыстан қорғау жүйелері, кедергілер, блокировкалар, дабылдар және қауіпсіздікті басқару жабдықтары) қамтиды;

**5.4.1.2.** Дұрыс орындалмаса, өлімге немесе ауыр жарақатқа немесе басқа да ірі жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін процедуралар;

**5.4.1.3.** Қорғаныс құралдарын блоктау немесе өшіру алдында рұқсат алу қажет;

1) Мен маңызды қауіпсіздік жабдығын және орындап жатқан тапсырмаға қатысты процедураларды қолданамын;

2) Мен бұрын рұқсат аламын:

– қорғаныс құралдарын блоктау немесе өшіру;

– белгіленген процедуралардан ауытқу;

– қауіпсіздік қоршауынан өту.

**5.4.2. 2-Ереже. Шектеулі кеңістікте жұмыс істеу**

**5.4.2.1.** Жабық кеңістік (жарылғыш, улы немесе басқа да қауіпті заттар болуы мүмкін резервуарлар, резервуарлар, шұңқырлар немесе құбырлар, мысалы, оттегінің жетіспеушілігі, құлау және құлау қаупін тудыруы мүмкін заттар) - барлық жағынан, кіреберістерден және шығулардан шектелген кеңістік. олар арқылы жылдам өтуге кедергі келтіретін немесе шектелген. Жабық кеңістікте жұмысты бастамас бұрын, жұмысқа рұқсат беру қажет.

**5.4.2.2.** Шектеулі кеңістікке кірмес бұрын рұқсат алыңыз:

1. Мен энергия көздерінің оқшауланғанын растаймын;
2. Мен жабық кеңістіктегі атмосфераның тексерілгенін және бақыланатынын растаймын;
3. Мен қажет болған жағдайда тыныс алу аппараттарын тексеремін және қолданамын;
4. Мен жұмысты орындау кезінде кезекші көмекшісінің қатысуын растаймын;
5. Мен менде төтенше жағдай жоспары бар екенін растаймын;
6. Мен кірер алдында рұқсат аламын.

**5.4.3. 3-Ереже. Көлік құралдарын қауіпсіз жүргізу**

**5.4.3.1.** Жүргізуші мен жолаушылар бір-бірінің қауіпсіздігіне, соның ішінде барлық жолаушылар қауіпсіздік белдіктерін тағып жүруіне жауапты болуы керек.

**5.4.3.2.** Қызметке жарамдылық қызметкердің өзіне немесе басқаларға жол бермейтін қатерсіз және қауіпсіз тапсырманы орындауын қамтамасыз етуді білдіреді. Соның ішінде алкогольдік, есірткілік немесе психотроптық заттардың масаң күйінде болмауы.

**5.4.3.3.** Қауіпсіз көлік жүргізу ережелерін сақтаңыз:

1. Мен әрқашан қауіпсіздік белбеуімді тағып жүремін;
2. Мен жылдамдықты шектен асырмаймын және жол жағдайына қарай азайтамын;
3. Мен көлік жүргізу кезінде ұялы телефондарды немесе басқа құрылғыларды қолданбаймын;
4. Мен кетер алдында демалдым және көлік жүргізу кезінде мүмкіндігінше мұқият боламын;
5. Мен жол қозғалысы ережелерін және саяхатты басқару талаптарын сақтаймын.

**5.4.4. 4-Ереже. Энергия көздерін оқшаулау**

**5.4.4.1.** Энергия көздерін оқшаулау жұмысшыларды қауіптерден / қауіпті және зиянды өндірістік факторлардан қорғауды қамтамасыз етеді, мысалы, электр қуаты, қысым және ток күші бар жабдық. Жұмысты бастамас бұрын кез келген қалдық энергияны (мысалы, гидравликалық немесе пневматикалық) босату керек.

**5.4.4.2.** Жұмысты бастамас бұрын энергия көздерінің оқшаулануын және кернеудің жоқтығын тексеріңіз:

1. Мен барлық энергия көздерін анықтадым;
2. Мен барлық қауіпті энергия көздері оқшауланғанын, құлыпталғанын және тиісінше таңбаланғанын растаймын;
3. Мен кернеудің жоқтығына көз жеткіздім және қалдық немесе жинақталған энергияның бар-жоғын тексердім.

**5.4.5. 5-Ереже. Жалынды жұмыс**

**5.4.5.1.** Жалындық жұмысқа құрамында көмірсутектер немесе жанғыш материалдар болуы мүмкін аумақта орындалатын тұтану көзін тудыратын кез келген жұмыс жатады.

**5.4.5.2.** Тұтану көздері жұмыс аймағындағы материалдарды жандыруы мүмкін ашық жалын немесе жылу көздері болып табыладымысалы, дәнекерлеу, ұнтақтау, темекі шегу, тұтану, (түсіру) қауіпті материалдарды, іштен жанатын қозғалтқыштарды, химиялық реакцияларды, батареяларды және т.б..

**5.4.5.3.** Жанғыш заттар мен тұтану көздерін бақылау.

1. Мен тұтану көздерін анықтаймын және басқарамын;
2. Мен кез келген жалынмен жұмысты бастамас бұрын:

– Мен жанғыш заттардың жұмыс аймағынан шығарылғанын немесе оқшауланғанын растаймын;

– Мен жұмыс жасауға рұқсат алдым;

1. Қауіпті аймақта жалынмен жұмысты бастамас бұрын, мен мұны растаймын:

– ауа талдауын аяқтау;

– газдың ластануын бақылау тұрақты негізде жүргізіледі.

**5.4.6. 6-Ереже. Қауіпті аймақ**

**5.4.6.1.** Басқа маңызды ережелер нақты әрекеттерге бағытталған, бірақ бұл қызметкерлердің қауіптер/қауіптер туралы хабардарлығын арттыруға арналған (заттардың немесе заттардың қозғалуы және құлауы және олардың арасында ұсталуы). Қауіпті аймаққа байланысты тәуекелдер тапсырманы орындау алдында және тапсырма кезінде әрқашан анықталмауы мүмкін (мысалы, жерасты және әуе электр желілері, құбырлар, қысымды объектілер, жинақталған энергия, ток өткізгіш желілер, жер жұмыстары кезінде нашар тірелген траншеялар мен қазба қабырғалары, тауарлар мен жабдықтардың қозғалысы) .

**5.4.6.2.** Жұмысты орындау кезінде топ қауіпті аймақта болмас үшін айналадағы жағдайды үнемі бақылауы керек. Жұмысшылар олардың көлік жүргізушілері мен жабдық операторларына көрінетінін қамтамасыз етуі керек.

**5.4.6.3.** Қауіпті аймаққа кірмеңіз және оған басқа адамдардың кіруіне жол бермеңіз:

1. Мен аулақ болу үшін өз орнымды таңдаймын:

– қозғалатын объектілер;

– көлік құралдарынан;

– қысым шығарындылары;

– құлаған заттар.

1. Мен қауіпсіздік шлагбаумдары мен қоршауларды қоямын және бұзбаймын;
2. Мен бос заттарды бекіту және заттардың құлау қаупі туралы хабарлау шараларын жасаймын.

**5.4.7. 7-Ереже. Жүк көтеру кезіндегі қауіпсіздік**

**5.4.7.1.** Жүккөтеру жұмыстары сертификатталған жабдықты пайдалана отырып, құзыретті қызметкерлермен жоспарлануы және орындалуы керек. Ағымдағы көтеру жұмыстарының айналасындағы адамдарды қорғау үшін қол жеткізу физикалық кедергілермен және шектеулі аймақтармен бақылануы керек.

**5.4.7.2.** Көтеру жұмыстарын жоспарлау және жүк көтеру операцияларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жұмыс орнын бақылау:

1. Мен жабдық пен жүктің тексерілгенін және олардың мақсатына сай келетінін растаймын;
2. Мен тек біліктілігім рұқсат ететін жабдықпен жұмыс істеймін;
3. Мен қауіпсіздік шлагбаумдары мен қоршауларды қоямын және оларды ешқашан бұзбаймын, жүк астында жүрмеймін.

**5.4.8. 8-Ереже. Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындауға рұқсат**

**5.4.8.1.** Қауіпті жұмыстарды орындауға рұқсат – бұл жұмысқа рұқсат бланкісіне жауапты тұлғаның қол қоюы ғана емес, қауіпті жұмыс түрлерін бастауға рұқсат алу қажеттілігі.

**5.4.8.2.** Жауапты тұлға жоспарланған жұмыстың қауіпсіз екенін, Критикалық бақылау/кедергілердің қолданылғанын, орнатылғанын және тиімді екенін және тапсырманы жұмыс жоспарына сәйкес орындауға болатынын тексеруі және растауы керек.

**5.4.8.3.** Жарамды жұмыс рұқсатымен жұмыс жасаңыз:

1. Мен жұмысқа рұқсат қажет екеніне көз жеткіздім;
2. Мен жұмысты орындауға рұқсат алдым;
3. Мен жұмысқа рұқсаттың мақсатын түсінемін;
4. Мен тәуекелдердің/қауіптердің бақылауда екенін және жұмысқа кірісудің қауіпсіз екенін растаймын;
5. Мен еңбек жағдайлары өзгерген жағдайда жұмысты тоқтатамын және тәуекелдерді/қауіпті және зиянды өндірістік факторларды қайта бағалаймын.

**5.4.9. 9-Ереже. Биіктікте жұмыс істеу**

**5.4.9.1.** 1,3 метрден асатын биіктіктен құлау қаупі бар қорғалатын аумақтан тыс (мысалы, тұтқалармен қорғалмаған биік жұмыс платформасында) сенімді якорьге бекітілген құлаудан қорғайтын сертификатталған жабдықты пайдалануды талап етеді. нүкте. Биіктіктегі жұмыстардың басқа түрлеріне баспалдақтар, су үстіндегі жұмыстар, еден саңылаулары, кіру люктері мен люктер жатады. Едендегі саңылаулар құлаудың алдын алу үшін физикалық кедергілермен жабылуы керек.

**5.4.9.2.** Заттардың биіктіктен құлауының алдын алу және жұмыс алаңының астындағы физикалық кедергілерді пайдалану төменде жұмыс істейтін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

**5.4.9.3.** Құрылыс орындары дұрыс орнатылуы, тексерілуі және сертификатталуы керек.

**5.4.9.4.** Биіктікте жұмыс істегенде өзіңізді құлаудан сақтаңыз:

1. Мен қолданар алдында тіреуіш жабдықты жабдығын тексеремін;
2. Мен құралдар мен жұмыс материалдарын құлап кетпес үшін бекітемін;
3. Мен күзетілетін аумақтан тыс биіктікте жұмыс істегенде, әбзелімді әрқашан бекітілген бекіту нүктелеріне бекітемін.

6. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

6.1. Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Серіктестік Басқармасының құзыретіне жатады.

6.2. Егер заңнамалық талаптарды өзгерту нәтижесінде осы Қағидалардың жекелеген ережелері оларға қайшы келсе, Қағидалардың осы ережелері күшін жояды, ал Қағидаларға өзгерістер енгізілгенге дейін Серіктестік қызметкерлері мыналарды басшылыққа алады: қолданыстағы заңнамалық талаптар.

**7. ӨТІМДІЛІК КРИТЕРИЯЛАРЫ**

Өнімділік критерийлері болып табылады:

 7.1. Серіктестікте Заңнамалық талаптарды және осы Ереженің талаптарын сақтау.

 7.2. Серіктестіктегі жазатайым оқиғалар мен жазатайым оқиғалардың алдын алуға және болдырмауға бағытталған жұмыс орнындағы тәуекелдерді/қауіпті және зиянды өндірістік факторларды тиімді бағалау.