КЛАПАННЫЕ ПАРЫ ПО ГОСТ Р 51896

(с углубленной посадкой шара)



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОбозначениеГОСТ Р 51896 | Диаметршарика dш | Размеры седла |
| D | d | H | с | R |
| К253-190У | 19,05 | 25,35 | 18 | 12,8 | 1 | 1.6 |
| К313-238У | 23,813 | 31,35 | 22 | 15 | 1 | 1.8 |
| К363-270У | 26,988 | 36,35 | 25 | 15 | 1.5 | 2 |
| К-363-286У | 28,575 | 36,35 | 26,7 | 15 | 1.5 | 2.5 |
| К-483-349У | 34,925 | 48,35 | 32 | 15 | 1.5 | 2.5 |
| К-598-429У | 42,862 | 59,8 | 39 | 21 | 1.5 | 2.5 |
| К-798-600У | 60,0 | 79,8 | 54 | 21 | 1,5 | 2,5 |