«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024ж.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

шартқа № 4 қосымша

**Тауарды Тапсырыс берушінің аумағына жеткізу жөніндегі талаптар**

1. Өнім беруші Тапсырыс берушіні түсіру жұмыстарын ұйымдастыру үшін тауарды жеткізу күні мен уақыты туралы алдын ала ескертеді.

2. Өнім берушінің Тапсырыс берушінің аумағына кіруі және шығуы ілеспе құжаттарды көрсете отырып, бақылау-өткізу пункттері арқылы ғана жүзеге асырылады.

3. Тапсырыс берушінің аумағында Өнім беруші төтенше жағдайлар туындаған жағдайда эвакуациялау жоспарымен танысады.

4. Өнім берушінің көлік құралдары мен персоналының Тапсырыс берушінің аумағы бойынша жүріп-тұруы «Жол жүру ережелері» талаптарына сәйкес белгіленген жол белгілеріне және таңбаларына сәйкес жүзеге асырылады. Қозғалыс жылдамдығы қосалқы станциялардың аумағы бойынша 10 км/сағ, өндірістік базалар, қоймалар мен кеңселер аумағы бойынша 20 км/сағ аспауы тиіс.

5. Өнім беруші тауарды түсіруге автокөлікті қойма және өзге үй-жайлардың есіктерінен оңтайлы қашықтықта орнатады.

6. Тапсырыс берушінің аумағында түсіру жұмыстары кезінде қоршаған атмосфераға шығарындыларды азайту үшін көлік құралдарының қозғалтқыштары сөндірілуі тиіс.

7. Түсіру ауыр заттарды тасымалдау нормалары мен түсіру жұмыстары кезінде еңбекті қорғау ережелері сақтала отырып жүргізілуге тиіс. Жүк көтергіш машиналар мен механизмдердің жұмысы кезінде адамдардың көтерілетін жүк пен кран жебесінің астында болуына жол берілмейді.

8. Тапсырыс берушінің аумағында Өнім берушінің персоналы көлік құралдары (автомобильдер, жүк көтергіш крандар, мұнаралар, автотиегіштер және т. б.) беретін сигналдарға мұқият болуға, оларды берген кезде қауіпсіз қашықтыққа алыстауға тиіс.

9. Тапсырыс берушінің аумағында Өнім берушінің персоналы мына жағдайларда сақ болуы керек:

- автомобильдердің ықтимал қозғалысы аймақтарында қозғалу, әсіресе көруді шектейтін объектілер болған кезде. Тұрған автомобильдерден, ғимараттардың бұрыштарынан, қақпалардан шыққан кезде көліктің жоқтығына көз жеткізу үшін тоқтап, әрі қарай жүру жолын қарап алу қажет;

- жүріс жолы мен қоршаған ортаға шолуды шектейтін заттарды тасу (тасымалдау), сонымен қатар тайғақ жолмен және тәуліктің қараңғы уақытында жүру кезінде;

- автомобильдер арасындағы тар жолдардағы қозғалыс кезінде (әсіресе жұмыс істеп тұрған қозғалтқышпен).

10. Түсіру аяқталғаннан кейін Өнім берушінің персоналы Тапсырыс берушінің аумағын қоқыспен ластауға жол бермеуі тиіс; пайдаланылған майланған сүрту материалдары мен басқа да жанғыш материалдарды арнайы металл ыдыстарға жинау қажет; төгілген жанар-жағармай материалдарын құммен жауып, жинау қажет.

11. Өнім берушілер өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті. Өрттер мен өрттер анықталған кезде бұл туралы Тапсырыс берушінің персоналына немесе 101 нөмірі бойынша өртке қарсы қызметке дереу хабарлау қажет.

12. Тапсырыс берушінің аумағында мыналарға тыйым салынады:

- өрт техникасының өтуіне кедергі келтіретін ғимараттар мен құрылыстарға өту жолдарында және кіреберістерде автокөлік тұрағы, сонымен қатар өрт гидранттары құдықтарының қақпақтарында автокөлік тұрағы;

- көлік құралдарына белгіленбеген орындарда жанар-жағармай материалдарын құюды жүргізу;

- темекі шегуге арналған орын, осы мақсаттар үшін арнайы бөлінген, «Темекі шегуге арналған орын» белгілерімен белгіленген орындарды қоспағанда;

- қозғалтқыштарды ашық отпен жылыту( алау, алау, дәнекерлеу шамдары), ашық от көздерін пайдалану;

- қоршалған қауіпті аймақтарда болу;

- баспалдақтардың астында немесе заттардың құлауы мүмкін жерлерде тұру немесе өту;

- жұмыс істеп тұрған жабдықтың жанынан 5 метрге жақын өту;

- аралық құрылыстарды, ашық люктерді және басқа заттарды уақытша қоршауға сүйену.