**Жұмыстарды сатып алу туралы келісім шартқа**

**№ 7 қосымша**

**Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету**

**1.Қауіпсіздік және қоршаған орта**

Мердігер "өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және " Кap Logistics " ЖШС ЖҚЕ сақтау саласындағы мердігерлік ұйымдарды басқару және "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК"АҚ стандарттарымен қоса, бірақ олармен шектелмей, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, қауіпсіздік талаптарына және қолданылатын ережелерге және Тапсырыс берушінің стандарттарына қатаң сәйкестікте шарт бойынша жұмыстардың қауіпсіз орындалуы үшін жауапты болады.

Мердігер:

1) жұмыс алаңындағы қоршаған ортаны қорғауға тиісті назар аударуға және жұмыс алаңы ауданындағы қоршаған ортаны онда жүргізілетін жұмыстардың зиянды әсерінен қорғау және жүргізілетін жұмыстардың кез келген теріс әсерін барынша азайту үшін жауапты іс-қимыл жасауға міндетті.

2) жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін барлық қажетті экологиялық рұқсаттар мен лицензиялар алынғанына кепілдік беруге міндетті. Мердігер жұмыстарды шарт бойынша қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптарды ескере отырып жүргізеді.

3) барлық жұмыстар мен техникалық қызмет көрсетуді ластанудың кез келген түрін болдырмау үшін, тиісті және үздік практикалардың көмегімен орындау, сондай-ақ заңға, нормалар мен стандарттарға және ҚР қолданыстағы басқа да өнеркәсіптік стандарттарға, сондай-ақ ҚР ратификациялаған халықаралық стандарттар мен конвенцияларға сүйену қажет.

4) Тапсырыс берушіге кез келген төгілулер немесе шығарындылар туралы дереу хабарлауға міндетті. Төгілулер үшін жауапты тарап оларды өз есебінен тиісті түрде жоюға міндетті.

5) мердігер өндіретін қалдықтарға арналған қалдықтарды жою бағдарламасы/жоспары (қалдықтарды және жағармай майларын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) болуға, онда қалдықтардың түрлерін сыныптау, оларды сақтау, таңбалау, жою және/немесе қайта өңдеу, сондай-ақ қалдықтарды азайту жөніндегі ұсыныстар және қалдықтарды жинау, сақтау және жою жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі Тапсырыс берушінің нормалары мен стандарттарына және жоспарына сәйкес есептілікті жасау тәртібі ( "қалдықтарды басқару бағдарламасы" сұрау салу бойынша ұсынылады) сипатталуға тиіс.

6) мердігер шығыс материалдарын жеткізу үшін пайдаланатын контейнерлер мен қаптарды нормалар мен стандарттарға сәйкес тиісті түрде алып тастауға міндетті.

7) кәдеге жаратуды күтіп, шығыс материалдарын жеткізу үшін пайдаланылатын контейнерлер мен қаптарды таңбалауды, сақтауды және күзетуді, сондай-ақ контейнерлерді қызметтердің бастапқы көлемі орындалғаннан кейін Жұмыс алаңында қалдыруға болмайды.

8) ҚР Қоршаған ортаны қорғау бойынша қолданылатын құқықтық нормаларға сәйкес өз қалдықтарын өзі басқару.

9) қалдықтарды басқару бойынша ай сайынғы есепті талап етілетін форматта ұсынуға міндетті.

10) Мердігерге тиесілі немесе оның иелігіндегі барлық жанар-жағармай материалдарын (ЖЖМ) сақтауға арналған резервуарлар немесе сыйымдылықтар тиісті тәртіппен ұсталатынына, жабылғанына, еденге орнатылғанына және қайталама қорғаныспен (топырақ үйіп бекіту, қаптау, айналма конструкциялар және т.б.) жабдықталғанына кепілдік беруге міндетті.

11) резервуарларда апат болған жағдайда қайталама қорғаныстың ең үлкен резервуар/сыйымдылық көлемінің кемінде 110% орналастыру үшін жеткілікті көлемі болуы тиіс. Резервуарлар немесе резервуарлар шамадан тыс булануды, ластануды, жарылысты, төгілуді немесе шығарындыларды болдырмас үшін барлық техникалық және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек.

12) осы резервуарларды және отынның, қауіпті заттардың немесе жаңбыр суының және басқа сұйықтықтардың кез-келген жиналуын күнделікті тексеріп, топыраққа толып кетудің және ағып кетудің алдын алу үшін күн сайын алып тастаңыз.

13) Жұмыстарды орындау немесе техникалық қызмет көрсету кезінде пайда болатын барлық жуу сулары және басқа да сулар бақыланатындығына кепілдік беруге, бұл олардың топыраққа тікелей немесе тікелей түспеуіне мүмкіндік береді.

14) қолданылатын қоршаған ортаны қорғау заңдарына, нормалар мен стандарттарға құрметпен қарауға және оларды ұстануға, сондай-ақ артефактілер, тарихи орындар, Мәдени мұра, қорғалған экожүйелер, жабайы жануарлардың мекендеу орындары, құрып кету қаупі төнген түрлер және т. б. сияқты археологиялық, мәдени және табиғи ресурстарды қорғау рәсімдеріне құқығы бар.

Мердігер тек лицензиясы бар жұмыс түрлерін ғана орындауы керек және оның жұмысына қатысы жоқ міндеттерді, мысалы, асбест материалдарын алып тастауды қолға алмауы керек. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі кеңесте қандай да бір күмән немесе қажеттілік туындаған кезде мердігерлер туындаған барлық мәселелер бойынша өзара келісімді талқылау және оған қол жеткізу үшін тапсырыс берушінің ЕҚ және ҚТ бөлімімен консультация өткізуі тиіс.**2. Мердігерді жұмыстарды орындауға жіберу:**

1) Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта жұмыстардың барысы мен сапасын тексеруге міндетті.

2) " Кap Logistics " ЖШС объектілерінде жұмыстарды орындайтын мердігердің барлық қызметкерлері ЕҚ және ҚТ бөлімінде кіріспе нұсқамалықты тіркеу журналына жазуды ресімдей отырып, кіріспе нұсқамалықтан өтеді.

3) ЕҚ және ҚТ бөлімі мердігерге тапсырыс берушінің ішкі талаптарымен танысу үшін электрондық түрдегі құжаттар топтамасын ұсынады

4) " Кap Logistics " ЖШС аумағына белгіленген үлгідегі рұқсаттаманы алған кезде, кіріспе нұсқамадан өткеннен кейін мердігер қызметкерлері " Кap Logistics "ЖШС аумағында болған уақытта денсаулық сақтау мен қауіпсіздіктің негізгі стандарттары туралы жадынама алады.

5) мердігердің жұмыскерлеріне жұмыс орнында нұсқаманы мердігердің тікелей басшысы (өндірушісі) жүргізеді.

6) Егер жұмыстар қауіпті өндірістік объектіде орындалатын болса, Тапсырыс беруші филиалының құрылымдық бөлімшесінің басшысы мердігерді аварияны жою жоспарымен (АЖЖ) таныстыруды және мынадай мәселелер бойынша ақпаратты қамтамасыз етеді:

- осы учаскеде Орнатылған технологиялық процесс және жабдық туралы жалпы мәліметтер;

- қызметкерлердің негізгі өндірістік міндеттері, жұмыс орнындағы тәртіп ережелері;

- жұмыс істейтін жабдықтың қауіпті аймақтары, сақтандырғыш құрылғылар мен қоршаулар, блоктау, жерге қосу және басқа да қорғаныс құралдары;

- дайындау тәртібі, жұмыс орындарын қауіпсіз ұйымдастыру және ұстау, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу;

- ықтимал қауіптер мен тәуекелдердің көрінісі, қауіпті жағдай туындаған кезде олардың әсері мен қызметкерлердің іс-әрекеттерінің алдын алу немесе шектеу жөніндегі шаралар;

- белгіленген жұмыс рәсімдерінен ауытқудың ықтимал салдары;

**-** өрт қауіпсіздігі, өртті болдырмау тәсілдері мен құралдары, өрт сөндіру құралдары мен сигнализация орналасқан жерлер және өрт туындаған кездегі персоналдың іс-қимылы;

- берілген жұмыс учаскесіндегі маңызды экологиялық аспектілердің сипаттамасы, олардың қоршаған ортаға әсері және басқару шаралары;

- жазатайым оқиға туындаған кездегі қызметкерлердің іс-әрекеттері.

1. мердігерді АЖЖ-мен таныстыру нұсқаманы тіркеу журналына қол қойғызып жүзеге асырылады.
2. наряд-рұқсат (акт-рұқсат) алған кезде мердігердің басшысы рұқсат беруші құрылымдық бөлімшеден мақсатты нұсқама алады және нұсқама журналында наряд-рұқсатта немесе (объектіні рұқсат-акт бойынша берген кезде) тіркей отырып, өз қызметкерлеріне нұсқама өткізеді. Тапсырыс беруші Мердігерге және/немесе оның қосалқы мердігеріне алдын ала хабарламай, мердігердің және/немесе оның қосалқы мердігерінің объектілері мен учаскелеріне мердігердің Тапсырыс берушінің ЕҚ және ҚТ стандарттары мен талаптарын сақтауын айқындау үшін немесе жасалған шартта көзделген өзге де негіздерде кез келген уақытта аудит немесе тексеру жүргізуге құқылы.
3. Тапсырыс беруші мердігер мен қосалқы мердігердің ЕҚ және ҚТ басқару жүйесіне тұрақты аудиттер жүргізуге құқылы.
4. мердігердің өз қызметінің, сондай-ақ өз персоналы қызметінің тұрақты аудиттерінің жүйесі болуға міндетті. Жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету барысында мердігер, ЕҚ және ТҚ бөлімінің қызметкерлері акт нәтижелерін ресімдей отырып, " Кap Logistics " ЖШС жұмыс істейтін мердігердің ЕҚ және ТҚ бойынша бекітілген тексеру жоспарына сәйкес тексерулер жүргізеді. Бас тартқан жағдайда, мердігер (қосалқы Мердігер) актіге қол қоюдан актісі ресімделеді және Тапсырыс беруші бір жақты тәртіпте көрсетілген "Мердігер\_\_\_\_\_ (атауы көрсетілсін) қол қоюдан бас тартты", және мүмкіндігінше белгілеу, белгілеп себептерін. Жұмыстарды жүргізу, машиналар мен механизмдерді пайдалану кезінде нормалар мен қағидаларды бұзушылықтар анықталған кезде бақылаушы тұлғалар анықталған бұзушылықтарды жұмыс орындарын тексеру актісімен ресімдейді.
5. нұсқаманы елемеген, жазатайым оқиғаларға, өрттерге, аварияларға және басқа да төтенше жағдайларға әкеп соғуы мүмкін немесе әкеп соққан еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік қағидалары мен нормаларының талаптарын өрескел бұзған жағдайларда, бақылаушы тұлғалар анықталған бұзушылықтарды жұмыстарды тоқтата тұруға, Жабдықты пайдалануға тыйым салуға арналған нұсқамалармен ресімдейді.
6. нұсқама мердігердің басшысына ресімделеді. ЕҚ және ҚТ шарттарының және жүйенің және/немесе жүйедегі кемшіліктердің сақталмауы анықталған жағдайда, осындай аудиттердің немесе тексерулердің нәтижелері бойынша мердігер өз есебінен осы сәйкессіздіктерді және/немесе кемшіліктерді қысқа мерзімде жоюға және Тапсырыс берушіге сақталмауды және/немесе кемшіліктерді жою үшін орындалған барлық іс-шаралар туралы хабарлауға міндетті. Жұмыстарды тоқтата тұру "мердігердің жұмыстарын тоқтата тұруға жол беретін бұзушылықтардың болжамды тізбесінде" көзделген бұзушылықтар анықталған жағдайларда, бірақ олармен шектелмей жүргізілуі мүмкін.
7. Тапсырыс берушіден мердігермен өзара іс-қимыл бойынша жауаптылар мердігердің жұмысын күн сайын бақылайды (егер жұмыстар құрылымдық бөлімшенің аумағында не оған тікелей жақын жерде жүргізілсе).
8. мердігер мен қосалқы мердігерлердің қызметін, Орындалатын жұмыстардың сапасын, олардың жұмыстарды жүргізу кезінде де, " Кap Logistics " ЖШС аумағында, объектілерінде болған кезде де еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын сақтауын бақылауды ЕҚ және ҚТ жүзеге асырады.
9. жүк көтергіш механизмдермен, газ құбырларымен, жылу энергетикалық коммуникациялармен, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстармен, ЭБЖ және электр қондырғыларымен мердігерлердің жұмысын бақылау жауапкершілігі Тапсырыс беруші филиалдарының құрылымдық бөлімшелерінің жұмыскерлеріне, сондай-ақ тиісті бөлімшелер мен қызметтер бойынша жауапты өкімдермен тағайындалған техникалық қадағалау басқармасының мамандарына, өрт күзеті инспекторларына да жүктеледі.
10. Техникалық қадағалау басқармасының мамандары мердігерлердің жұмыстарын тексеруді бекітілген кестеге сәйкес жүргізеді.

**3.** Тапсырыс беруші филиалының өндірістік құрылымдық бөлімшесінің басшысы мердігермен бағыттар (ғимараттар мен құрылыстар, механикалық жабдықтар, энергетикалық жабдықтар, электр жабдықтары, мүмкін басқалары) бойынша өзара іс-қимыл жасау бойынша қызметкерлер арасынан жауапты адамды тағайындайды.

1) Жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін мердігермен келісім бойынша филиал қызметкерлері қатарынан жауапты орындаушы:

- бөлімшенің желілік басшыларын ЖАЖ-мен таныстырады;

- қажет болған жағдайда мердігердің басшысымен бірлесіп акт-рұқсатты ресімдейді, оны беруді арнайы журналға тіркейді;

- егер рұқсат беру актісі ресімделмесе, онда мердігер жұмыс өндірушімен қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге рұқсат нарядын ресімдейді;

- объектіні реконструкциялауға, жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейтуге, күрделі және ағымдағы жөндеуге дайындау жөніндегі дайындық жұмыстарын (шартта, ЖАЖ-да, АКТ-рұқсатта, наряд-рұқсатта айқындалған) қамтамасыз етеді.

2) Мердігер жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін бұйрық (өкім) шығарады, онда:

- объектідегі жұмыстардың басшысы және оның ауысымдағы орынбасарлары-жұмыстарды көп ауысыммен орындау кезінде;;

- наряд-рұқсатты беруге және ресімдеуге жауапты басшылар мен мамандар (Тапсырыс беруші тарапынан акт-рұқсатты ресімдеген жағдайда);

- мердігердің жүк көтергіш механизмдерімен (крандарымен) немесе рұқсат беру актісі бойынша мердігердің пайдалануына берілетін жүк көтергіш механизмдермен жұмыс жүргізуге құқығы бар басшылар, мамандар және жұмыскерлер (крандармен жұмысты қауіпсіз жүргізуге жауапты адамдар, жүк көтергіш крандардың машинистері, Еденнен басқарылатын кран операторлары, ілмектеушілер);

- жұмыс жүргізу мерзімін келіседі, жұмыс кестесіне және рұқсат беру актісіне қол қояды.

3) Объектідегі жұмыстардың басшысы:

- ЖАЖ әзірлеуді, келісуді және онымен жұмыс орындаушыларды таныстыруды қамтамасыз етеді;

- өндірістік құрылымдық бөлімшенің мамандарымен бірлесіп Орындалатын жұмыстардың сипатына (жұмыс істеп тұрған өндірістің шарттарымен алдын ала анықталған) байланысты емес қауіптердің, сондай-ақ жұмыстарды жүргізу нәтижесінде туындайтын қауіптердің болуын айқындайды және осы жұмыс орны үшін қауіптер тізбесін және тәуекелдерді бағалауды ықтимал толықтыра отырып, тәуекелдерді бағалайды;

-жұмыс өндірісі кезінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды оларды рұқсат беру актісіне не рұқсат беру нарядына енгізу үшін әзірлейді және жауапты өндірістік құрылымдық бөлімшемен не маманмен, ол уәкілеттік берген маманмен келіседі ; ;

- жауапты өндірістік құрылымдық бөлімшемен немесе уәкілетті тұлғамен бірлесіп акт-рұқсат (наряд-рұқсат)ресімдейді;

- өндірістік құрылымдық бөлімшенің мамандарымен өндірістік құрылымдық бөлімшенің энергия тасымалдаушыларына өз тұтынушыларын қосу схемасын (электр энергиясы, оттегі, басқа газдар, су, бу, Сығылған ауа және т. б.) жасайды және келіседі, өндірістік бөлімшенің мамандарымен бірге жұмыс жүргізу аумағында қалдықтарды уақытша орналастыру схемасын жасайды және ЕҚ және ҚТ бөлімімен келіседі;.

**4.** Жұмыстар басталғанға дейін мердігер ЕҚ және ҚТ жоспарын ұсынуға міндетті, онда барлық жүйелер мен рәсімдер егжей-тегжейлі сипатталған. ЕҚ және ҚТ жоспары жүргізілетін жұмыстарға байланысты ерекше тәуекелдерге, сондай-ақ осы тәуекелдерді жою, азайту немесе жұмсарту үшін бақылау және басқару жүйесіне бағдарлануы тиіс. ЕҚ және ҚТ жоспары шарт жасалған сәттен бастап бір апта ішінде әзірленіп, ЕҚ және ҚТ бөліміне бекітуге ұсынылуға тиіс.

Қауіпті химиялық заттармен жұмыс істеуге тартылған қызметкерлерге "концентрацияланған күкірт қышқылымен жұмыс істеу"жұмыс нұсқаулығында сипатталған химиялық қорғау ЖҚҚ пайдалану талап етіледі:

Күкірт қышқылымен жұмыс істеу кезінде:

- капюшоны бар қышқылға қарсы қорғаныш костюмі;

- металл саусағы бар резеңке етік, ұзартылған манжеті бар резеңке қолғап;

- қорғаныс қалқаны бар дулыға, тығыз бекітілген көзілдірік;

- тыныс алу органдарын қорғау үшін қажет болған жағдайда респиратор.

- қышқылға қарсы комбинезонның шалбарын резеңке етіктің үстіне, ал комбинезонның жеңдерін қолғаптың үстіне кию керек.

*Қол қауіпсіздігі:*

Мердігердің ыстық/суық жағдайларда, химиялық заттармен жұмыс істеу кезінде және т. б. ықтимал қысу учаскелері, тоқтата тұру нүктелері, ұстап тұратын құрылғылар, кескіш құрылғылар, тиісті қол аспаптары сияқты қауіпті аймақтардағы жұмыс ерекшеліктеріне шоғырланған қолға арналған қауіпсіздік техникасы жөніндегі алдын алу шараларының бағдарламасы болуға міндетті.

Қызметкерлер келесі тәуекелдерге тап болған кезде тиісті қол қорғанысын қолдануы қажет:

- жоғары температура;

- өткір материалдармен жұмыс; электр тогы;

*Киім және жабдықтар*

Өндірістік алаңдарда арнайы киімді қолдану талап етіледі. Барлық өндірістік жұмыстарды орындау кезінде ұзын шалбар мен ұзын жейделер немесе комбинезондар үнемі кию керек. Ұзын шашты орап алмау үшін жинау керек. Бос киім және әшекейлер (мойыннан 5 см төмен ілінетін білезіктер, алқа, ұзын сырғалар немесе сақина-сырғалар және т.б.) Жұмыс алаңында пайдалануға тыйым салынады.

Мердігер осы мәселелердің барлығын жұмыс басталғанға дейін немесе вахтаға түсер алдында жүргізілетін жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама кезінде көтеруге міндетті.

**5. ЕҚ және ҚТ бойынша нұсқаулық және ЕҚ және ҚТ бойынша нұсқаулық.**

Мердігер:

1) мердігердің барлық персоналы жұмыс алаңында ЕҚ және ҚТ бойынша нұсқама алатынына кепілдік беруге міндетті. Нұсқау мердігердің барлық қызметкерлері мен жұмыс алаңына келушілер үшін, олардың бұрынғы тәжірибесіне қарамастан, жұмыс алаңына баруға рұқсат алғанға дейін жүргізілуі керек. Бұл нұсқаулық пайдалану қауіптеріне, аварияларды жою жоспарларына, рәсімдерге, нормалар мен ережелерге қатысты болуы тиіс. Мердігер барлық міндеттердің берілген функцияға сәйкес бөлінгеніне, барлық келушілердің ескерілгеніне, ЖҚҚ тексерілгеніне, қауіпсіз аймақтар айқындалғанына және ағымдағы пайдалану сатысының қауіптеріне сәйкес орналасқанына кепілдік беруге тиіс.

2) өндірістік операциялар басталар алдында жұмыстардың қауіпсіздігіне талдау жүргізуге міндетті.

3) қабылданған жұмыс қауіпсіздігін талдау бағдарламасының не жұмыстар жүргізілетін орынды, орындауға жататын тапсырмаларды, қауіпті және зиянды факторларды анықтауды, қажетті басқару құралдары мен талаптар бойынша құжаттаманы қамтитын ұқсас бағдарламаның болуына жол берілмейді.

4) өзінің жұмыс қауіпсіздігін талдау бағдарламасына жұмыс алаңындағы бақылау туралы ережелерді, атап айтқанда жұмыс қауіпсіздігін талдау бағдарламасының сапасын тексеру, Бақылау және бағалауды және жұмыс бригадаларына қауіптен қорғаудың кез келген қосымша, бұрын айқындалмаған талаптары туралы хабарлауды енгізу. Әрбір бригада жұмыс басталғанға дейін ЕҚ және ҚТ және планерка бойынша кем дегенде күнделікті/ай сайынғы жиналыстарды, жұмыс орнындағы Қауіпсіздікті бағалауды және т. б. өткізуі тиіс.

5) барлық іске қосылған тараптармен бірлесіп жоспардан тыс тапсырмаларды және/немесе тәуекелі жоғары тапсырмаларды өткізу басталғанға дейін жұмыс орнындағы қауіпсіздік бағасын тексеруге міндетті.

**6. Авариялық жағдай кезіндегі іс-қимыл жоспары**

Мердігердің авариялық жағдай кезіндегі іс-қимыл жоспарлары Тапсырыс берушімен келісілуге тиіс және мердігердің барлық қызметкерлері төтенше жағдай туындаған кезде өздерінің рөлдері мен жауапкершілігін айқын сезінеді. Мердігер авариялық жағдай кезінде хабарлаудың барлық рәсімдері мен эвакуациялау тәртібі Жұмыс алаңындағы мердігердің кеңселерінде ілініп, жұмыс алаңындағы мердігердің барлық қызметкерлерінің арасында таратылуына кепілдік беруге міндетті.

Мердігердің авариялық жағдай кезіндегі іс-қимыл жоспары мыналарды қамтуы тиіс, бірақ онымен шектелмейді: ауа-райы жағдайлары/табиғи апаттар/қауіпті қоршаған орта. Төтенше жағдайда жедел медициналық көмекті басқару. Өрт / Жарылыс. Сапарларды реттеу. Қоршаған ортаға шығарындылар / төгілулер. Жабдықтың/құрылымның зақымдануы. Төтенше жағдай кезіндегі контактілер/хабарламалар тізімі. Жергілікті қауіптерге байланысты басқалар. Барлық ықтимал сценарийлер бойынша эвакуациялау тәртібі.

**7. Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі талаптар**

Мердігер Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасының: "Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы" және "атом энергиясын пайдалану туралы"Қазақстан Республикасының заңдарына қатаң сәйкестікте қызметтердің қауіпсіз көрсетілуі үшін жауапты болады.

Тапсырыс берушінің радиациялық қауіпті объектілер болып табылатын объектілерінің аумағында орналасқан мердігер "радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" және "радиациялық қауіпті объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына және Тапсырыс берушінің мынадай, бірақ олармен шектелмейтін ішкі құжаттарына сәйкес радиациялық қауіпсіздік жөніндегі барлық талаптарды сақтауға тиіс:

- "Жоғарыда аталған санитарлық ережелер мен заңдар негізінде әзірленген Тапсырыс берушінің объектілеріндегі радиациялық қауіпсіздік жөніндегі Нұсқаулық.

Мердігер жиілігі мен көлемі тапсырысшы мен мердігер арасында келісілуге тиіс жоспар бойынша авариялық жағдайларға ден қою және оларды жою жөнінде үнемі оқу дабылдарын және аварияға қарсы жаттығуларды жүргізуге міндетті. Мердігер оқу дабылдарын және аварияға қарсы жаттығуларды жүргізу туралы Тапсырыс берушінің ЕҚ және ҚТ бөлімін жазбаша хабардар етеді.

**8. Көтергіш механизмдермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы**

Көтергіш механизмдермен (айыр тиегіш, крандар, шығырлар және т.б.) жұмыс істейтін мердігердің барлық жұмыскерлері ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес сертификатталған болуы тиіс.

Мердігер көтерме механизмдермен жұмыс жөніндегі оқытудың ағымдағы есебін Тапсырысшының сұратуы бойынша көрсету үшін жүргізуге міндетті. Есепке алу карточкасында оператордың т. а. ә., сертификаттау/тренинг күні, тестілеу күні және оқыту мен тестілеуді өткізген оқытушының Т. А. Ә. көрсету қажет.

**9. Биіктікте жұмыс істеу / аспалы жүктер**

Барлық биіктік жұмыстары "биіктікте жұмыс істеу кезіндегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі"нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.

*Механизмдерді қорғау қоршауы*

Мердігер берген (тұрақты, уақытша, тасымалданатын) машина жабдығына арналған барлық қорғаныс қоршауларының орнатылғанына және оларға дұрыс қызмет көрсетілуіне мердігер кепілдік беруге міндетті. Бөгетті алып тастамас бұрын, бөгелген жабдыққа техникалық қызмет көрсету үшін оны оқшаулау, оқшаулау, пайдаланудан шығару және тыйым салынған тақтайшаны ілу және тексеру қажет. Бұл бүкіл айналмалы жабдыққа қатысты, мысалы, сорғы жетегінің білігі, желдеткіштер, сым катушкасы және т. б.

*Портативті қол құралдары*

Барлық тасымалданатын қол аспаптары өндірушінің талаптарына сәйкес тиісті оқшаулағышпен, жерге тұйықтағышпен және қорғаныш қаптамамен болуы тиіс. Барлық портативті қол құралдарын өндірушінің дизайнына сәйкес мақсатына сай пайдалану керек. Камышанская құралдары. Зақымдалған немесе тозған құралдарды пайдаланудан алып тастау қажет. Жұмыс алаңында үйде жасалған немесе қайта жасалған қол құралдарын қолдануға болмайды.

**10. Радиоактивті заттар / көздер**

Мердігер мердігердің барлық радиоактивті заттарының/көздерінің тиісті түрде сақталуына, сондай-ақ оларға дұрыс күтім жасалуына және кәдеге жаратылуына кепілдік береді. Мердігер мердігердің барлық персоналының радиациялық қауіпсіздік әдістеріне тиісті оқытудан өтуіне кепілдік беруге тиіс.

Радиациялық сәулелену көзін Жұмыс алаңына жібермес бұрын мердігер бұл туралы Тапсырыс берушінің өкілін хабардар етуге міндетті.

Мердігер мердігердің ешқандай жабдығы мақсатына сай пайдаланылмайтынына және оның конструкциясына өндірушінің пайдалану жөніндегі ұсыныстарынан және/немесе есептік деректерінен өзгеше ешқандай өзгерістер енгізілмегеніне кепілдік беруге тиіс.

**11. Өртке қарсы қорғау**

Жүргізілген тәуекелдерді бағалау негізінде мердігер мердігердің жұмыс көлеміне сәйкес Өртке қарсы жабдықтың болуын көздеуге және жұмыс жағдайында ұстауға міндетті. Өртке қарсы қорғаныс ҚР өртке қарсы қауіпсіздік саласындағы заңнамасының барлық талаптарына сәйкес болуы тиіс. Ұшқынның немесе ашық жалынның пайда болу қаупі бар кез келген жұмыстарға (мысалы, дәнекерлеу, кесу, тегістеу, электр жұмыстары және т.б.) өрт қауіпті материалдар немесе тез тұтанатын булар бар аймақтарда қатаң тыйым салынады. Жану қаупін тудыратын және дәнекерлеу үшін арнайы бөлінген қауіпсіз аймақтан тыс жүзеге асырылатын жұмыстарды жүргізу үшін от жұмыстарын жүргізуге рұқсат қажет. Кез келген от жұмыстарын тағайындалған/құзыретті бақылаушының (лардың) қатысуымен жүргізу қажет. Бақылаушы от жұмыстары аяқталғаннан кейін кемінде 30 минут орнында қалуы тиіс.

Өртке қарсы жабдықты (жеңдер, оқпандар және т.б.) тек өрт сөндіру мақсатында пайдалану қажет.

**12. Электр жабдықтарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы.**

Мердігерде электр жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы бойынша бағдарлама болуы тиіс, онда электр жабдықтарының барлық деңгейлері және онымен байланысты жұмыстар белгіленген, сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес осы жұмыстарды жүргізу үшін рұқсат етілген маманның біліктілігі көрсетілген. Мердігердің электриктері білікті/білікті мамандар болуы керек, кез-келген жабдықта электр жұмыстарын жүргізу үшін сертификаты болуы керек.

Жұмыс алаңында мердігердің жұмыскерлері электр тогымен зақымдану қаупі бар аймақтарда жұмыс істейтін ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес дененің жекелеген бөліктерін қорғау үшін әзірленген және орындалатын жұмыстарға сәйкес келетін қорғаныс жабдығымен қамтамасыз етілуі және пайдаланылуы тиіс.

Мердігер барлық персонал қосылған электр жабдығының айналасында жұмыс істеген кезде Мердігер тек өткізбейтін (диэлектрлік) материалдардан жасалған тасымалданатын сатыларды, көпірлерді немесе басқа да көтергіш құрылғыларды пайдаланатындығына кепілдік береді. Барлық қолданылатын жабдықтардың дұрыс жерге қосылуын және жерге қосылмаған электр көзімен кездейсоқ байланыста болуын қамтамасыз ету үшін сақтық шараларын қолдану қажет.

Мердігер мердігердің барлық электр құрамдастарының жұмыс жағдайында қауіпсіз және өз мақсатына сәйкес болуына кепілдік беруге міндетті.

Дұрыс жерге қосу тәртібін білікті, сертификатталған, білікті инженер-электрик орнатуы керек және жұмыс алаңында жерге қосу схемасы болуы керек.

**13. Тапсырыс берушінің қызметкерлерін тасымалдауға қойылатын жалпы талаптар:**

**-** Автокөлік құралы (бұдан әрі-АТС) белгіленген тәртіппен тіркелуі және ресімделуі, жоспарлы техникалық қызмет көрсетуден, ҚР СТ 1811 бойынша міндетті техникалық байқаудан және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес рейс алдындағы (ауысым алдындағы) техникалық байқаудан өткен тіркеу белгісі болуы тиіс. АТС көлік құралын Дайындаушының техникалық құжаттамасының, сондай-ақ "автокөлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің және ҚР СТ 41.36, ҚР СТ 41.52 талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Мердігер өз қызметкерлерін " Кap Logistics " ЖШС-нің "жол қозғалысы қауіпсіздігі"ішкі процедурасының талаптарымен таныстыруға міндетті. Жалпы мақсаттағы жолдарда автокөлік құралдарының қозғалыс жылдамдығы ЖҚЕ – мен, технологиялық жолдарда-белгіленген жол белгілеріне және осы Нұсқаулыққа сәйкес реттеледі. Тапсырыс берушінің объектілеріндегі КҚ қозғалысының ең жоғары рұқсат етілген жылдамдығы:

- технологиялық жолдар 60 км/сағ;

- қайта өңдеу кешендерінің аумағы 20 км/сағ;

- ЖЖМ қоймасы, автогараж және басқа да өндірістік ғимараттар мен құрылыстарда 5 км/сағ.

Жолаушыларды тасымалдау кезінде жүргізушіге тыйым салынады:

- белгіленген жылдамдық режимін асыру;

- қозғалыс бағыты мен кестесін бұзуға, есік толық жабылғанға дейін қозғалысты бастауға және автокөлік құралы тоқтағанға дейін ашуға;

- салонда тасымалдауға көзделмеген заттарды, техникалық сұйықтықтары бар қосалқы бөлшектер мен сыйымдылықтарды тасымалдауға;

- жолаушылар қарсылық білдірсе, аудио - және бейнеаппаратураны пайдалануға;

- салонда өндіруші-зауыттың отыратын орындарында көзделгеннен көп жолаушылар тасымалдауға;

- рейске жол құжаттарынсыз және тасымалдауға құқық беретін құжаттарсыз жіберуге;

- автокөлік құралын масаң күйде (алкогольдік, есірткілік немесе өзге де), реакциясын және назар аударуын нашарлататын дәрілік препараттардың әсерінде, сондай-ақ жол жүрісі қауіпсіздігіне қатер төндіретін ауырған немесе шаршаған жағдайда басқаруға;

- автокөлік құралының кабинасы мен салонында спирттік ішімдіктер ішуге және темекі шегуге; мас күйін куәландыруды жүргізгенге дейін оны автокөлік құралын басқарудан шеттеткеннен кейін алкогольдік ішімдіктер, есірткі және психотроптық заттарды қолдануға тыйым салынады;

- ақауы бар немесе уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген мерзімде өтпеген автокөлік құралын міндетті түрде тексеруді пайдалануға;

- иесі заңнамада белгіленген жағдайларда көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын және/немесе тасымалдаушының жолаушылар алдындағы жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасаспаған автокөлік құралын пайдалануға; белгіленген тәртіппен тіркелмеген және мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілері болмаған немесе олар тіркеу құжаттарына сәйкес келмеген жағдайларда автокөлік құралын пайдалануға;

- автокөлік құралын пайдалану ластану дәрежесі жүргізуші мен жолаушылардың орнынан шолуды, артқы көріністің сыртқы айналары арқылы шолуды, сыртқы жарық аспаптары әрекетінің тиімділігін төмендетеді, сондай-ақ мемлекеттік нөмірлік белгіні және автокөлік құралын тіркеу туралы куәлікке енгізілген автокөлік құралының түсін (түстерін) нақты сәйкестендіруге кедергі келтіреді;

- автокөлік құралын басқаруды жол (маршрут) парағында көрсетілмеген, жүргізуші куәлігі жоқ, масаң күйдегі, реакциясын және назар аударуын нашарлататын дәрілік препараттардың әсеріндегі, ауырған немесе шаршаған күйдегі адамдарға, сондай-ақ жүргізуді үйренушілерден басқа, өзімен бірге осы санаттағы автокөлік құралын басқару құқығына жүргізуші куәлігі (жүргізуші куәлігінің орнына берілген уақытша куәлік және жүргізушінің жеке басын куәландыратын құжат) жоқ адамдарға беруге міндетті; жұмыс істемейтін тежегіш жүйесі немесе рульмен басқарылатын, ақаулы тіркеу құрылғысы (автопоезд құрамында) бар автокөлік құралын, сондай - ақ тәуліктің қараңғы уақытында жасанды жарықтандырусыз немесе жеткіліксіз көріну жағдайларында - жанбайтын (жоқ) фаралары және (немесе) артқы габариттік оттары бар, жаңбыр немесе қар жауған кезде жүргізуші тарапынан ақауы бар шыны тазалағышы бар автокөлік құралын басқаруға міндетті.

*АКҚ (автокөлік құралы) арналған тұрақ:*

АКҚ тұрағы арнайы бөлінген орындарда-тұрақтарда жүзеге асырылуы тиіс.

АКҚ-ты жол белгілерінің нұсқауларына сәйкес қою қажет. АКҚ есіктерін барынша және қауіпсіз ашу үшін жеткілікті тұраққа қойылған АКҚ дейінгі қашықтықты ескере отырып, АКҚ қою қажет.

Тұрақтан шығу кезінде тұраққа қойылған КҚ жанында сіздің қозғалысыңызға қиындық туғызатын ашық есіктердің жоқтығына көз жеткізу қажет.

**14.** Апат пен қауіпті оқиғалар туралы хабарлау

Мердігердің жүргізушісі ең қысқа мерзімде өзінің тікелей басшысына көлік құралын басқару кезінде болған апаттар, қауіпті оқиғалар және ЖКО туралы хабарлауға міндетті.

Тікелей басшы мұндай оқиғалар туралы Ішкі тергеу жүргізу үшін ЕҚ және ҚТ бөліміне дереу хабарлауға тиіс.*ЖКО кезінде жүргізуші міндетті:*

- көлік құралын дереу тоқтату (орнынан қозғамау), авариялық жарық сигнализациясын қосу және авариялық тоқтату белгісін қою;

- оқиғаға қатысы бар заттарды ауыстырмауға;

- болған жағдай туралы тікелей басшыға, "ССК" ЖШС ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бөліміне дереу хабарлау;

- зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету үшін ықтимал шараларды қабылдау.

**15. Химреагенттерді тасымалдау**

Мердігер немесе оның қосалқы мердігері қауіпті жүкті тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және сапа менеджменті жүйелеріне, Тапсырыс берушінің саясатына, рәсімдеріне және жұмыс нұсқаулықтарына сәйкес жауапты болады.

Мердігер Тапсырыс берушіге барлық штаттан тыс жағдайлар (ЖКО, жарақаттар, оқиғалар, жазатайым оқиғалар, ықтимал қауіпті оқиғалар), сондай-ақ қауіпсіздік талаптарына сәйкессіздіктер туралы дереу хабарлайды.

Мердігер жеткізу мен тасымалдауды қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қолданыстағы ережелер мен стандарттарға қатаң сәйкестікте қамтамасыз етеді.

Мердігердің және/немесе оның қосалқы мердігерінің және/немесе олардың персоналының ұқыпсыздығынан туындаған ластану нәтижесінде тазарту жөніндегі барлық шығыстарды мердігер төлейді.

Мердігер жеткізілетін барлық химреагенттердің қауіпсіздік техникасы сақтала отырып, алаңға тасымалдануына кепілдік беруге міндетті. Паллеттерді қолданған кезде барлық химиялық агенттер кішірейтетін пленкаға оралып, тиісті сапада болуы керек паллетке бекітілуі керек.

Мердігер немесе оның қосалқы мердігері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасы талап етсе, қоршаған ортаны ластауға арналған барлық рұқсат құжаттарын алуға және арнайы табиғат пайдалану талаптарының сақталуына жауапты болады.

Мердігер немесе оның қосалқы мердігері Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған жағдайда қойылған айыппұлдар мен өндіріп алуларды төлейді және қауіпті жүкті жеткізу мен тасымалдау кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына дербес жауапты болады.

Қауіпті жүкті жеткізу және тасымалдау жөніндегі жұмыстар басталғанға дейін мердігер немесе оның қосалқы мердігері өз есебінен оның персоналы оқытылғанына және қызмет көрсету үшін қажетті біліктілігі бар екеніне көз жеткізуге міндетті.

Мерзімді түрде, тапсырыс беруші мердігердің немесе оның қосалқы мердігерінің ЕҚ, ҚТ, ҚОҚ қамтамасыз ету саласындағы қызметін қарау мақсатында мердігермен немесе оның қосалқы мердігерімен жиналыстар өткізуді талап ете алады.

Қауіпті жүкті тасымалдауға тікелей тартылған мердігердің немесе оның қосалқы мердігерінің персоналы (жүргізушілер) рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық тексеруден өтуге міндетті. Қажет болған кезде қауіпті жүкті жеткізу, тиеп-жөнелту және тасымалдау жөніндегі жұмыстардың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз ету шеңберінде мердігер немесе оның қосалқы мердігері өз персоналын тиісті қорғаныш киімімен және ақаусыз жай-күйде ұсталуға және уақтылы ауыстырылуға тиіс өзге де қорғаныш құралдарымен өз есебінен қамтамасыз етуге тиіс.

Мердігердің немесе оның қосалқы мердігерінің персоналы өзімен бірге алып жүруге және талап ету кезінде басқарылатын көлік құралының санатына сәйкес келетін қолданыстағы жүргізуші куәлігін, қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде – ДОПОГ сертификатын, сондай-ақ тапсырыс берушіде кіріспе нұсқамадан өткеннен кейін берілетін рұқсаттаманы көрсетуге тиіс.

Мердігер немесе оның қосалқы мердігері барлық қорғаныс жабдығына тұрақты техникалық қызмет көрсетілуін және сыналуын, жарамды күйде болуын және персоналдың мердігер мен қосалқы мердігерге нұсқау берілуін, оқытылуын және қажет болған жағдайда осындай қорғаныс жабдығын пайдалану жөніндегі сертификатының болуын қадағалайды. Бұл жабдық Қазақстан Республикасының қолданыстағы барлық заңнамалық талаптарына сәйкес келуі тиіс. Кез келген қолданыстағы заңдар, ережелер, стандарттар мен регламенттер арасында сәйкессіздіктер болған жағдайда неғұрлым қатаң талаптарды басшылыққа алған жөн.

Мердігер және/немесе оның қосалқы мердігері қызмет көрсету кезінде персонал пайдаланатын барлық көлік құралдарының, құрал-саймандардың және жабдықтардың (қорғау жабдығын қоса алғанда, шектеусіз) нақты міндетке немесе олар пайдаланылуы тиіс міндеттерге сәйкес келуін және көлік құралдарын, құрал-саймандар мен жабдықтарды пайдаланатын адамдардың тәжірибесі болуын және қажет болған жағдайда оларды басқаруға арналған куәліктер мен сертификаттардың болуын қадағалайды.

Қауіпті жүкті тасымалдаумен байланысты барлық көлік құралдарына, құрал-саймандарға және жабдықтарға мердігердің және/немесе оның қосалқы мердігерінің персоналдың және/немесе оның қосалқы мердігерінің, осы көлік құралдарын, құрал-саймандар мен жабдықтарды басқаратын немесе пайдаланатын, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жоспарлы техникалық қызмет көрсету жүйесіне сәйкес мердігерлер және / немесе оның қосалқы мердігерлері тұрақты техникалық қызмет көрсетуге жатады.

Тапсырыс беруші персоналдың немесе Тапсырыс берушінің, немесе мердігердің немесе үшінші тараптың меншігінің қатысуымен болған кез келген оқиғалар немесе қауіпті жағдайлар туралы, олардың персоналдың жарақаттануына немесе меншікке немесе жабдыққа залал келтіргеніне немесе келтірмегеніне қарамастан, дереу хабардар етілуге тиіс.

Мердігер және/немесе оның қосалқы мердігері Тапсырысшыға өзінің тергеу нәтижелерін және қайталауды болдырмау жөніндегі ұсынымдарды береді.

Мердігер және/немесе оның қосалқы мердігері тапсырысшы мен Мердігердің персоналымен алған сабақтары (оң және теріс) туралы ақпаратпен бөлісуге және оқиғалардың қайталануын болдырмау жөніндегі барлық іс-шараларды құжаттауға тиіс.

Тапсырыс беруші Мердігердің және/немесе оның қосалқы мердігерінің тексеруіне қатысу немесе қадағалау үшін өкілін немесе өкілдерін тағайындауға құқылы.

Тапсырыс беруші өз тергеуін жүргізе алады. Егер Тапсырыс беруші өзінің жеке тергеп-тексеру жүргізу құқығын іске асырса, мердігер және/немесе оның қосалқы мердігері Тапсырыс берушіге Тапсырыс берушінің тергеп-тексеруді орындауына барынша орынды жәрдем көрсетуге міндетті.

Мердігер және/немесе оның қосалқы мердігері сұрау салу бойынша Тапсырыс берушіге аварияларды жою жоспарының және өрт, ағып кету/шығарылу, эвакуация, қолайсыз ауа райы жағдайлары кезіндегі іс-қимыл жоспарларының, авариялық ден қою жөніндегі оқу-жаттығу сабақтарының және мердігердің және / немесе оның қосалқы мердігерінің объектілері мен учаскелеріне жататын авариялық ден қою жөніндегі өзге де тиісті рәсімдердің көшірмесін беруге міндетті. Тапсырыс берушінің, Мердігердің және/ немесе оның қосалқы мердігерінің аумағында жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс берушіде қолданылатын авариялық рәсімдерді ұстанатын болады.

Қолайсыз ауа райы немесе өзге де жағдайлар жақындаған жағдайда мердігер және/ немесе оның қосалқы мердігері Тапсырыс берушінің келісімі бойынша персонал мен меншікті қорғау үшін тиісті сақтық шараларын қолдануға міндетті.

Тапсырыс беруші Мердігерге және/немесе оның қосалқы мердігеріне алдын ала хабарламай, мердігердің және/немесе оның қосалқы мердігерінің объектілеріне немесе учаскелеріне мердігердің ЕҚ, ҚТ, ҚОҚ стандарттары мен шарттарын сақтауын айқындау үшін немесе өзге де негіздерде кез келген уақытта аудит немесе тексеру жүргізуге құқылы.

Мердігер және/немесе оның қосалқы мердігері Тапсырыс берушінің осы бөлім шеңберіндегі құқықтары мердігерді және/немесе оның қосалқы мердігерін аудиттер жүргізу және ЕҚ, ҚТ, ҚОҚ қамтамасыз ету жөніндегі өз қызметін қарау жөніндегі өз міндеттемелерінен босатпаған және мердігердің осы жерде жазылған шарттар мен талаптарға қанағаттанбауы нәтижесінде туындауы мүмкін қандай да бір міндеттемелерге Тапсырыс берушіге толық жәрдем көрсетеді.

ЕҚ, ҚТ, ҚОҚ және ЕҚБЖ шарттарының сақталмауы, осындай аудиттердің немесе тексерулердің нәтижелері бойынша кемшіліктер анықталған жағдайда, мердігер өз есебінен осы сақталмауды және/немесе кемшіліктерді қысқа мерзімде жоюға және Тапсырыс берушіге сақталмауды және/ немесе кемшіліктерді жою үшін орындалған барлық іс-шаралар туралы хабарлауға міндетті.

Тапсырыс беруші мердігердің және/немесе оның қосалқы мердігерінің ЕҚ, ҚТ, ҚОҚ және ЕҚБЖ шарттарының және кемшіліктердің сақталмауын жоюын растау үшін тексерулер жүргізе алады.

**Тапсырыс беруші \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мердігер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**