**Приложение № 5**

к Договору №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

«Жизненно важные правила» в области безопасности и охраны труда для работников ТОО «Урихтау Оперейтинг»

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Целью «Жизненно важных правил» в области безопасности и охраны труда для работников ТОО «Урихтау Оперейтинг» (далее – Правила) являются:

1) осуществление деятельности Товарищества в соответствии с Законодательными требованиями и внутренними руководящими документами в области безопасности и охраны труда;

2) предоставление простой, четкой и последовательной информации по снижению рисков/опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте, которые могут привести к смерти работника или получению травм с тяжелыми последствиями, а также наличие защитных барьеров и мер безопасности для сохранения жизни работников;

3) повышение культуры в области безопасности и охраны труда среди работников Товарищества и подрядных организаций.

###### 1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законодательными требованиями в области безопасности и охраны труда, Политикой в области охраны труда и промышленной безопасности Товарищества, Кодексом лидерства и приверженности работников Товарищества по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, является внутренним документом Товарищества.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми работниками Товарищества, а также подрядными организациями, при выполнении и оказании работ и услуг, включая все сопутствующие работы и услуги на производственных объектах.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Товарищество** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **Критические средства защиты/ Барьеры** | Защитные меры, направленные на снижение вероятности реализации потенциальной опасности и уменьшение ее последствий |
| **Критическое оборудование для безопасности** | Оборудование или отдельная его часть, система управления или защитное устройство, которое в случае единичного отказа может привести к опасной ситуации или к аварии |
| **Законодательные требования** | Требования, содержащиеся в нормативных правовых и разрешительных документах, включая международные конвенции, Правила и договоры, а также межгосударственные соглашения |
| **Работники** | Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору |
| **Подрядная организация** (подрядчик) | Физические или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с Товариществом |
| **Объект** (для целей настоящего документа) | Производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах, транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения |
| **International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)** | Международная ассоциация производителей нефти и газа. |

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Руководство Товарищества, Руководители функциональных блоков и Руководители структурных подразделений Товарищества несут ответственность за ознакомление, внедрение, исполнение и контроль над выполнением требований настоящих Правил работниками Товарищества и подрядных организаций. Руководство Товарищества должно на личном примере демонстрировать приверженность требованиям Правил.

4.2. Руководство Товарищества, Руководители структурных подразделений несут ответственность за ознакомление с требованиями настоящих Правил, при заключении договоров на оказание услуг с подрядными/сервисными организациями и обеспечение их соблюдения во время выполнения работ или оказания услуг.

4.3. Руководитель ОТиОС несет ответственность за поддержание в актуальном состоянии настоящих Правил.

4.4. Работники Товарищества обязаны в своей трудовой деятельности соблюдать требования настоящих Правил.

4.5. Ответственность работников подрядных организаций по соблюдению требований настоящих Правил регламентируется на основании договорных обязательств. При этом кураторы договоров несут ответственность за определение этих обязательств для подрядной организации при заключении договора на выполнение работ или оказания услуг.

5. ОПИСАНИЕ

5.1. Жизненно важные правила

5.1.1. Жизненно важные правила сосредоточены на видах работ, которые с наибольшей вероятностью приводят к гибели или травмам работников из-за отсутствия и(или) несовершенства Критических средств защиты/Барьеров, и основанных на анализе данных о произошедших крупных происшествиях в Группе компаний КМГ.

5.1.2. Жизненно важные правила не предназначены для устранения всех рисков/опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте, они предназначены для привлечения внимания к действиям, которые могут, привести травме с тяжелыми последствиями или летальному исходу.

5.1.3. Жизненно важные правила не отменяют соблюдение основных правил безопасности производства работ различного типа, а являются дополнением к ним.

5.1.4. Жизненно важные правила в полной мере соответствуют установленным Законодательным требованиям и международным Правилам в области безопасности и охраны труда.

5.2. Лидерство и приверженность

5.2.1. Все работники Товарищества должны личным примером демонстрировать приверженность к вопросам безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности.

5.2.2. Руководство Товарищества и руководители структурных подразделений признают свою лидирующую роль в обеспечении безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности, в том числе через непосредственное участие в процессах планирования, организации и контроля безопасного выполнения работ.

5.3. Общие требования безопасности производства работ

5.3.1. Необходимо неукоснительно выполнять Законодательные требования, внутренние документированные процедуры и правила в области безопасности и охраны труда.

5.3.2. Все работы должны выполняться при соблюдении следующих условий:

1. до начала работ проведен анализ существующих рисков/опасных и вредных производственных факторов, разработаны, доведены до исполнителей и выполнены необходимые мероприятия по предупреждению возможных нежелательных событий и снижению вероятности и(или) тяжести их последствий;
2. до начала выполнения работ определены действия на случай возникновения аварийной ситуации, пожара и имеются все необходимые ресурсы;
3. на работы повышенной опасности оформлен наряд-допуск в соответствии с Законодательными требованиями, территория проведения работ обозначена сигнальными лентами и(или) знаками безопасности;
4. работники, выполняющие работы, компетентны и обучены безопасным методам производства работ, мерам промышленной, пожарной и транспортной безопасности, допущены по состоянию здоровья, пригодны к выполнению работ и имеют соответствующую квалификацию;
5. работники проинструктированы и ознакомлены с инструкциями по безопасному ведению работ;
6. определены, какие процедуры и оборудование являются критическими с точки зрения промышленной, пожарной и транспортной безопасности, и обеспечено их четкое понимание работниками, ответственными за безопасное производство работ;
7. средства индивидуальной и коллективной защиты доступны и применяются с учетом потенциальных рисков/опасных и вредных производственных факторов, и требований к безопасному производству работ на объекте;
8. исключено присутствие лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием психотропных веществ, а также непригодных к выполнению работ по состоянию здоровья;
9. на место проведения работ исключен допуск лиц, не связанных с выполнением работ;
10. работники обучены правилам по оказанию первой помощи;
11. оборудование, механизмы, инструменты и устройства безопасности пригодны и исправны для конкретного вида работ;
12. каждый работник имеет право вмешиваться или приостановить работу без негативных последствий, если у него есть какие-либо сомнения в безопасности проводимой работы.

5.4. Требования безопасности производства отдельных видов работ

Требования, перечисленные ниже, являются дополнением к общим правилам безопасности производства работ.

**5.4.1. Правило 1: Обход мер безопасности**

5.4.1.1.Критические меры безопасности/Барьеры включают в себя оборудование (противопожарные и взрывозащитные системы, ограждения, блокировки, сигнализация и оборудование для контроля безопасности), предназначенное для предотвращения происшествий, которые могут привести к смерти работника или получению травм с тяжелыми последствиями и к другим крупным авариям;

5.4.1.2. Процедуры, которые, если они не будут выполнены правильно могут привести к смертельному исходу или получению травм с тяжелыми последствиями и к другим крупным авариям.

5.4.1.3. Перед блокировкой или отключением защитного оборудования необходимо получить разрешение:

1) Я использую Критическое оборудование для безопасности и процедуры, относящиеся к выполняемой мною задаче;

2) Я получаю разрешение перед:

– блокировкой или отключением защитного оборудования;

– отклонением от предписанных процедур;

– пересечением защитного ограждения.

**5.4.2. Правило 2 - Проведение работ в замкнутом пространстве**

5.4.2.1. Замкнутое пространство (резервуары, емкости, котлованы или трубопроводы, которые могут содержать взрывоопасные, ядовитые или другие опасные вещества, такие как отсутствие кислорода, предметы, которые могут создать опасность падения и спотыкания) - это пространство, ограниченное со всех сторон, входы и выходы из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу через них. До начала производства работ в замкнутом пространстве необходимо оформить наряд-допуск.

5.4.2.2.Перед входом в замкнутое пространство получите разрешение:

1. Я подтверждаю, что источники энергии изолированы;
2. Я подтверждаю, что атмосфера в замкнутом пространстве проверена и контролируется;
3. Я проверяю и использую дыхательный аппарат в случае необходимости;
4. Я подтверждаю, что при выполнении работ присутствует помощник-дежурный;
5. Я подтверждаю наличие плана действий в чрезвычайной ситуации;
6. Я получаю разрешение перед входом.

**5.4.3. Правило 3 - Безопасное вождение транспортных средств**

5.4.3.1. Водитель и пассажиры должны нести ответственность за безопасность друг друга, в том числе следить за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

5.4.3.2. Пригодность к выполнению служебных обязанностей означает обеспечение того, чтобы работник мог выполнять задачу безопасно и без неприемлемого риска для себя или других. В том числе не находиться под воздействием алкоголя, наркотиков или психотропных веществ.

5.4.3.3. Соблюдайте правила безопасного вождения:

1. Я всегда пристегиваюсь ремнем безопасности;
2. Я не превышаю установленный предел скорости и уменьшаю ее в соответствии с дорожными условиями;
3. Я не использую мобильные телефоны или другие устройства во время вождения;
4. Я отдохнул перед выездом и максимально внимателен во время вождения;
5. Я соблюдаю правила дорожного движения и требования по управлению поездками.

**5.4.4. Правило 4 - Изоляция источников энергии**

5.4.4.1. Изоляция источников энергии обеспечивает защиту работников от рисков/опасных и вредных производственных факторов, таких как электричество, давление и оборудование под напряжением. Любая остаточная энергия (например, гидравлическая или пневматическая) также должна быть сброшена до начала работы.

5.4.4.2. Перед началом работы проверьте изоляцию источников энергии и отсутствие напряжения:

1. Я выявил все источники энергии;
2. Я подтверждаю, что все опасные источники энергии изолированы, блокированы от включения и снабжены соответствующей маркировкой;
3. Я убедился в отсутствии напряжения и проверил наличие остаточной или накапливаемой энергии.

**5.4.5. Правило 5 - Огневые работы**

5.4.5.1. К огневым работам относятся любые работы, создающие источник воспламенения, выполняемые в зоне, потенциально содержащей углеводороды или легковоспламеняющиеся материалы.

5.4.5.2. Источниками воспламенения являются открытое пламя или источники тепла, которые могут воспламенить материалы в рабочей зоне, такие как сварка, шлифовка, курение, поджигание, (раз)загрузка опасных материалов, двигатели внутреннего сгорания, химические реакции, батареи и т.д.

5.4.5.3. Контролируйте легковоспламеняющиеся вещества и источники возгорания.

1. Я выявил и контролирую источники возгорания;
2. Перед началом любых огневых работ:

– Я подтверждаю, что легковоспламеняющиеся вещества удалены из зоны работ или изолированы;

– Я получил разрешение на выполнение работ;

1. Перед началом огневых работ в опасной зоне я подтверждаю, что:

– анализ воздушной среды выполнен;

– мониторинг загазованности ведется на постоянной основе.

**5.4.6. Правило 6 - Опасная зона**

5.4.6.1. Другие Жизненно важные правила сосредоточены на конкретных действиях, в то время как это предназначено для повышения осведомленности работников о рисках/опасных и вредных производственных факторов (движущихся и падающих предметов или объектов и быть зажатым между ними). Риски, связанные с опасной зоной, не всегда могут быть выявлены до и при выполнении задания (например, подземные и воздушные линии электропередач, трубопроводы, объекты под давлением, накопленная энергия, линии под напряжением, слабо поддерживаемые стены траншей и котлована при выполнении земляных работ, перемещение грузов и оборудования).

5.4.6.2. При выполнении работ бригада постоянно должна следить за обстановкой вокруг чтобы не оказаться в опасной зоне. Работники должны убедиться, чтобы они были видны водителям транспортных средств и оператором оборудования.

5.4.6.3. Не входите в опасную зону и не допускайте вход в нее других лиц:

1. Я выбираю свое местоположение так, чтобы избежать:

– движущихся объектов;

– транспортных средств;

– выбросов давления;

– падающих объектов.

1. Я устанавливаю защитные барьеры и ограждения и не нарушаю их;
2. Я предпринимаю действия к тому, чтобы зафиксировать незакрепленные предметы, и сообщаю об опасности падения предметов.

**5.4.7. Правило 7 - Безопасность при грузоподъемных работах**

5.4.7.1. Грузоподъемные работы должны планироваться и выполняться компетентными работниками с использованием сертифицированного оборудования. Для защиты людей вокруг проводимых грузоподъемных работ доступ должен контролироваться при помощи физических барьеров и запретных зон.

5.4.7.2. Планируйте грузоподъемные работы и обеспечивайте безопасность при грузоподъемных работах, контролируйте место проведения работ:

1. Я подтверждаю, что оборудование и груз были проверены и признаны пригодными для использования по целевому назначению;
2. Я работаю только с тем оборудованием, использование которого допускает моя квалификация;
3. Я устанавливаю защитные барьеры и ограждения и никогда не нарушаю их, не хожу под грузом.

**5.4.8. Правило 8 - Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности**

5.4.8.1. Разрешение на выполнение работ повышенной опасности — это больше, чем просто ответственное лицо, подписывающее форму наряд-допуска, это необходимость получения разрешения на начало опасных видов работ.

5.4.8.2. Ответственное лицо должно убедиться и подтвердить, что планируемая работа безопасна, что средства Критические средства защиты/Барьеры применены, установлены и эффективны, а также задача может быть выполнена в соответствии с планом работ.

5.4.8.3. Работайте при наличии действующего наряда-допуска:

1. Я убедился в том, требуется ли наряд-допуск;
2. Я уполномочен выполнять работу;
3. Я понимаю назначение наряда-допуска;
4. Я подтверждаю, что риски/опасные и вредные производственные факторы находятся под контролем и что можно безопасно начинать работу;
5. Я останавливаю работу и провожу повторную оценку рисков/опасных и вредных производственных факторов в случае изменения условий проведения работ.

**5.4.9. Правило 9 - Работа на высоте**

5.4.9.1. Работа на высоте за пределами защищенной зоны, где имеется опасность падения с высоты более 1,3 метра (например, на приподнятой рабочей площадке, не огражденной поручнями), требует использования сертифицированного оборудования для защиты от падения, прикрепленного к надежной точке крепления. Другие виды работ на высоте включают лестницы, работу над водой, проему в полу, люки для доступа и смотровые ямы. Проемы в полу должны быть закрыты физическими заграждениями для предотвращения падения.

5.4.9.2. Предотвращение падения предметов с высоты и использование физических барьеров под рабочей зоной обеспечивает безопасность людей, работающих внизу.

5.4.9.3. Строительные леса должны быть надлежащим образом возведены, проверены и сертифицированы.

5.4.9.4. Страхуйте себя от падения при работе на высоте:

1. Я проверяю страховочное оборудование перед использованием;
2. Я закрепляю инструменты и рабочие материалы, чтобы не допустить их падения;
3. Я всегда пристегиваю страховочный пояс к утвержденным опорным точкам при работе на высоте за пределами защищенной зоны.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Утверждение Правил, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Руководства Товарищества.

6.2. Если в результате изменения Законодательных требований отдельные нормы настоящих Правил вступят с ними в противоречие, данные нормы Правил утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Правила, работники Товарищества руководствуются действующими Законодательными требованиями.

**7. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

Критериями результативности являются:

7.1. Соблюдение Законодательных требований и требований настоящего Правил в Товариществе.

7.2. Эффективная оценка рисков/опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте направленная на предупреждение и недопущение несчастных случаев и аварий в Товариществе.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ТОО «Урихтау Оперейтинг»**  **Главный геолог**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рахымберди Р.** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |