Методика проверки порошковых огнетушителей для тушения пожаров.

Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнуть первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр , путем проведения следующих мероприятий :

- наличие вмятин ,сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя:

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий:

-наличие четкой и понятной инструкций:

-наличие опломбированного предохранительного устройства:

- исправность манометра и индикатора давления:

- состояние гибкого шланга и распылителя:

Эксперт по принятию поставляемого товара поставщиком со стороны заказчика Службы пожарной безопасности ДТБ,ОТиООС заведующий хозяйством Тулеуов Ж.К.