**Методика рассмотрения товарного образца.**

**Сварочный костюм.**

Костюмы рассматриваются согласно технической спецификации. Визуальны осмотр. Наличие бортовых застежек, соответствие усилителей из спилка. Соответствие воротника, рукавов, соответствие швов, соответствие карманов, соответствие отстегивающегося утеплителя, соответствие ткани, материала, огнестойкой пропитки (проверка огнем), соответствие плотности ткани, цвета, фурнитуры. Материал изделия должен соответствовать по качеству и не должены иметь какие -либо деффекты или нарушение (расслоения, отслоение, плешины, повышенной ворсистости, разрывы,потеря эластичности и мягкости, жесткость, ломкость, рыхлость, волнистость и вздутиеь, вытертость, деформация, утеря формоустойчивости, "катышкобразования" на матерчатой ткани и иные деффекты). Применяемые нити, швы изделия должны также быть качественными и прочными, должны иметь выносливость, т. е. стойкость к многократным растяжениям, стойкость к истиранию, не допускаются наличие дефектов швов (непрямолинейности ,искривление линии строчек, наличие выступающих нитей шва, непрошив, пропуск стежков в строчке, слабая (стянутая) строчка и иные деффекты) . Материал изделия не должен не должны выделять вредные вещества, должны соответствовать санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям, должен быть удобным в использовании (носке) и не стеснять движения работника при выполнении работ, соответствие опытных (показательные) образцов Товара (с нанесенными на изделия именными штампами (биркой) завода-изготовителя, подтверждающих качество, размер, соответствие запрашиваемым Стандартам, ГОСТам.