Приложение 7 к договору

**Правила Безопасности и Ораны труда для подрядных организаций**

1. Настоящие Правила безопасности и охраны труда для Подрядчиков (далее - Правила) разработаны в целях:
* установления единых правил поведения персонала подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы на производственных объектах АО «KEGOC»;
* предостережения работников подрядных (субподрядных) организаций о недопустимости отклонений от требований Правил.
1. Настоящие Правила являются обязательными для выполнения всеми работниками Подрядчика, осуществляющих работы по заказу или в интересах Заказчика.
2. Нарушение (отклонение от выполнения) данных Правил может повлечь санкции, согласно условиям договора (вплоть до прекращения договорных отношений с Подрядчиком).
3. Основные правила безопасности приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные правила безопасности

| **№** | **Правила****безопасности** | **Дополнительные пояснения** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) на производственных объектах. | На производственных объектах и производственных площадках работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки), соответствующие выполняемой работе или условиям (например, средства защиты от падения, средства защиты органов дыхания, слуха и т.п.) Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, обязан:* до начала выполнения работ проверить наличие и исправность СИЗ;
* в процессе выполнения работ контролировать правильное применение СИЗ
 |
| 2 | Во время движения транспортного средства использовать ремни безопасности | Водители и пассажиры транспортных средств Подрядчика обязаны:* всегда использовать 3-точечный ремень безопасности, в т.ч. в автобусе и во втором ряду кресел легкого автомобиля;
* проверять работоспособность ремня безопасности перед использованием;
* правильно застегивать свой ремень безопасности при нахождении в движущемся транспортном средстве;
* перед началом поездки убедиться, что все находящиеся в транспортном средстве правильно пристегнули ремни безопасности;
* вмешиваться если другие пассажиры транспортного средства неправильно используют или не используют ремни безопасности.

Водитель не должен начинать движения, пока все пассажиры не пристегнутся ремнями безопасности. Исключение составляют транспортные средства, в которых установлены только двухточечные ремни безопасности, а также специальные транспортные средства, в которых не устанавливаются ремни безопасности и общественный транспорт, в котором ремни безопасности отсутствуют. |
| 3 | Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест, а также использование открытого огня, если это не предусмотрено нарядом-допуском | Работники Подрядчика обязаны: * соблюдать запрет на курение вне специально отведенных для этой цели мест, а также использовать открытый огонь, если это не предусмотрено нарядом-допуском;
* знать расположение специально отведенных для курения мест;
* выполнять работы с применением открытого огня (в т.ч. с использованием искрообразующего инструмента) только в специально отведённом месте, указанном в наряде-допуске с разрешения лица, ответственного за безопасное выполнение работ.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * контролировать проведение работ в специальном месте, указанном в наряде-допуске;
* обеспечить четкое обозначение мест для курения;
* информировать работников о местах, отведенных для курения.
 |
| 4 | Не отвлекаться во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями. | Для обеспечения собственной безопасности работники Подрядчика должны:* не отвлекаться во время передвижения;
* не переносить, и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности площадки;
* при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания держаться за перила и поручни.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * обеспечить своевременное посыпание скользких поверхностей антискользящими реагентами (песком);
* обеспечить наличие знаков, предупреждающих об опасности (скользко, малозаметное препятствие);
* провести инструктаж о мерах безопасности при передвижении по скользким поверхностям и местам с малозаметными препятствиями.
 |
| 5 | Запрещено устранять любые неисправности оборудования, предварительно не убедившись, что оборудование обесточено | Для обеспечения своей безопасности при работе с электроприборами и электрооборудованием сотрудники Подрядчика обязаны:* не приступать к работе на оборудование не убедившись, что оборудование должным образом обесточено, и выставлены предупреждающие знаки;
* незамедлительно докладывать о неисправности электроприбора, электрооборудования своему непосредственному руководителю.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * не допускать к работе с электроприборами и электрообору-дованием лиц, не прошедших инструктаж и не имеющих соответствующей группы допуска по электробезопасности;
* запретить устранение неисправностей на включенном электроприборе, электрооборудовании; обеспечить проведение своевременного ремонта электроприбора, электрооборудования.
 |
| 6 | Запрещено употребление алкоголя, наркотиков и иных запрещенных препаратов во время работы или при управлении транспортным средством | Работникам Подрядчика запрещается:* изготавливать, употреблять, хранить и распространять алкогольные напитки, наркотические, токсические и психотропные вещества.

Работники Подрядчика обязаны:* до начала работ сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на выполнение работ;
* немедленно сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя или наркотиков на рабочих местах
 |
| 7 | Использовать средства защиты от падения в случае работы за пределами защищенного участка, когда существует вероятность падения с высоты выше 1,8 метра | Работники Подрядчика обязаны:* знать об имеющихся средствах защиты от падения и о способах их применения;
* проверять средства защиты от падения перед их использованием;
* всегда быть пристегнутым с помощью предохранительного пояса или страховочной системы к неподвижным конструкциям при работе на высоте за пределами безопасного участка;
* при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты от падения с высоты;
* убедиться в безопасности осуществления работ на высоте
 |
| 8 | Выполнять работы повышенной опасности (газоопасные, огневые, земляные, и т.д.) по действующему наряду-допуску | Работники Подрядчика обязаны:* получить инструктаж по безопасному ведению работ;
* неукоснительно соблюдать требования, указанные в наряде-допуске к работе;
* удостовериться, что наряд-допуск к работе действителен;
* приступать к работе убедившись, что работа будет выполняться безопасно

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * проверить, требуется ли для данных работ оформлять наряд-допуск;
* провести оценку риска;
* провести инструктаж исполнителям работ;
* убедиться в достаточности мер безопасности, указанных в наряде-допуске;
* убедиться, что наряд-допуск к работе подписан;
* оформить новый наряд-допуск к работе, если условия работы изменились;
* убедиться, что рабочее место подготовлено к началу работ;
* убедиться, в безопасности начала работ;
* убедиться, что работа завершена.
 |
| 9 | Запрещено использование неисправных инструментов, и приспособлений | Все работники Подрядчика обязаны: * не использовать в работе самодельные инструменты;
* начинать работу убедившись в отсутствии механических повреждений инструмента, приспособлений.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязаны: * не допускать работы с использованием неисправного инструмента, приспособлений;
* обеспечить своевременную замену неисправного инструмента, приспособлений, либо остановить работу.
 |
| 10 | Выполнять отключения и блокировки систем перед началом работ | Все работники Подрядчика обязаны: * убедиться в исправности систем отключения и блокировок, защитных устройств и приспособлений;
* произвести все необходимые отключения и блокировки перед началом работ (убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые отключения и блокировки выполнены);
* убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что выполнять работы безопасно.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * проверить выполнение необходимых отключений и блокировок, например, блокировку выключателей замком, перекрытие труб заглушками или блокировку дверей доступа/проверить наличие письменного разрешения на отключение блокировок
* проверить отсутствие остаточной энергии (давления) и других опасностей;
* убедиться, что начинать работы безопасно.
 |
| 11 | Запрещено работать в охранной зоне воздушных ЛЭП или ближе 30м без оформления наряда-допуска | Все работники Подрядчика обязаны: * не приступать к работе вблизи линий электропередач без соответствующего наряда-допуска;
* соблюдать минимально установленное расстояние, необходимое для обеспечения своей безопасности.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * не разрешать производство работ под воздушными линиями или вблизи них до принятия необходимых мер обеспечения безопасности. Примеры мер обеспечения безопасности: линии электропитания отключены/заблокированы работы проводятся за пределами опасной зоны/на безопасном расстоянии; опасная зона обозначена сигнальной лентой; и (или) созданы безопасные коридоры;
* не допускать приближение техники (например, подъемным кранам, самосвалам, мобильным метеовышкам и другим негабаритным транспортным средствам) к запретной зоне вблизи воздушных линий электропередач;
* убедиться, что необходимые меры обеспечения безопасности предприняты и начинать работы безопасно.
 |
| 12 | Запрещено пользоваться телефоном, превышать максимальную допустимую скорость при управлении транспортным средством. | Во время поездки водитель обязан:* не использовать мобильный телефон (даже если имеется устройство громкой связи или гарнитура - hands-free) или пейджер;
* не превышать максимальную допустимую скорость движения, установленную знаками дорожного движения или указанную в маршрутном листе к данной поездке;
* не превышать максимальную допустимую скорость движения, установленную для данного транспортного средства;
* корректировать скорость движения согласно дорожной обстановке или погодных условий.
 |
| 13 | Запрещено пользоваться мобильным телефоном и иными устройствами во взрывоопасной зоне | * Во время нахождения во взрывоопасной зоне категорически запрещено:
* использовать мобильный телефон и иные устройства, которые могут инициировать возгорания
 |
| 14 | Запрещено находиться под грузом | Все работники Подрядчика обязаны: * не пересекать барьеры и разметку, ограждающие участки с грузом, без разрешения лица, ответственного за проведение грузоподъемных работ;
* не толкать, и не направлять груз руками – использовать для этого специальный инструмент (багры / оттяжки);
* выполнять все указания сигнальщика или лица, ответственного за проведение грузоподъемных работ.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * отметить небезопасный участок и оградить его барьерами или сигнальной лентой;
* обеспечить, отсутствие людей под грузом;
* обеспечить использование исправных грузоподъемных механизмы, грузозахватные приспособления.
 |
| 15 | Выполнять работы в замкнутом пространстве разрешено только по наряду-допуску. | * Все работники Подрядчика обязаны:
* убедиться вместе с руководителем работ или с другим ответственным за проведение работ лицом, что созданы условия для безопасной работы и начинать работы безопасно;
* убедиться, что контроль газовоздушной среды проведен согласно наряду-допуску;
* убедиться вместе с наблюдателем, что можно входить в замкнутое пространство;
* соблюдать все требования наряда-допуска к работе, в том числе по использованию СИЗ органов дыхания.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * убедиться, что соблюдены все требования наряда-допуска к работе, в том числе по использованию СИЗ органов дыхания;
* убедиться, что квалифицированный наблюдатель всегда присутствует, когда работники находятся в замкнутом пространстве;
* удостовериться, что контроль газо-воздушной среды проведен согласно требованиям наряда-допуска;
* удостовериться, что выполнены все требования и начинать работы безопасно.
 |
| 16 | Выполнять земляные работы по разрешению (наряду-допуску). | Все работники Подрядчика обязаны:* убедится вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что земляные работы могут быть проведены безопасно;
* выполнять требования оформленного наряда-допуска к работе;
* прекратить работы и оповестить своего руководителя, в случае угрозы получения травмы.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * убедиться в том, что выполнены требования разрешения (наряда-допуска) к работе;
* обеспечить установку барьеров и знаков для ограничения допуска посторонних к площадкам проведения земляных работ;
* обеспечить маркировку трассы электрических кабелей и трубопроводов.
 |
| 17 | Выполнять меры безопасности, предотвращающие падение объектов. | Все работники Подрядчика обязаны:* должным образом закреплять все инструменты и оборудование для предотвращения их падения вниз;
* устанавливать барьеры вокруг участков, на которых есть опасность падающих предметов;
* всегда носить защитную каску, если это требуется.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * проинструктировать персонал об опасности падения предметов и мероприятиях по снижению данного опасного фактора (например, во время совещания перед началом работ/ целевого инструктажа);
* проверить использование страховочных ограждений для установленного на высоте оборудования;
* регулярно инспектировать площадку для обеспечения соблюдения мер предотвращения падения предметов с высоты в (например, ручные инструменты привязаны, нет незакрепленных предметов, нет проемов в решетке, применяются системы страховочных заграждений; установлены барьеры);
* проверить использование работниками защитных касок и других СИЗ.
 |
| 18 | При работе вблизи воды или на воде (над водой) использовать спасательный жилет. | При работе вблизи воды или на воде (над водой) для обеспечения своей безопасности работники Подрядчика обязаны:* всегда использовать спасательный жилет, если это необходимо;
* носить спасательный жилет в соответствии с правилами (т.е. соответствующего размера, с крепежом, там, где требуется и т.п.);
* перед использованием проверить, не поврежден ли спасательный жилет.

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * установить, где и когда необходимо использовать спасательный жилет;
* убедиться, что работники проинструктированы, и обучены правильному применению спасательных жилетов;
* убедиться в наличии спасательных жилетов у всех работников;
* обеспечить регулярную проверку спасательных жилетов.
 |
| 19 | Выполнять анализ воздуха рабочей зоны при проведении газоопасных/ огневых работ. | При проведении газоопасных / огневых работ для обеспечения своей безопасности работники Подрядчика обязаны:* убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены;
* убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что начинать работы безопасно;
* прекратить работы, при возникновении угрозы задымления

Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан: * убедиться, что ответственный за замер состава воздуха провел замер состава воздуха рабочей зоны согласно требованиям наряда-допуска;
* при необходимости запросить более частые замеры;
* убедиться, что можно безопасно начинать работы.
 |

Приложение 8 к Договору

**Форма представления информации о производственной безопасности**

|  |
| --- |
| Подрядчик: |
| Отчетный период (год, квартал): |
| Объект: |
| **Показатели** | **В отчетном квартале****текущего года** | **Нарастающий итог отчетного года** |
| 1. Количество несчастных случаев (из них со смертельным исходом), произошедших с персоналом Подрядчика, за отчетный период, чел.: |  |  |
| 1) количество пострадавших Подрядчика за отчетный период на территории АО «KEGOC»: |  |  |
| 2) количество дней нетрудоспособности  |  |  |
| 2. Количество выявленных нарушений в ходе проверок/сколько устранено  |  |  |
| 3. Количество пожаров |  |  |
| 4. Количество возгораний |  |  |
| 5. Количество произошедших аварий |  |  |