Приложение 7 к договору

**Правила Безопасности и Ораны труда для подрядных организаций**

1. Настоящие Правила безопасности и охраны труда для Подрядчиков (далее - Правила) разработаны в целях:

* установления единых правил поведения персонала подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы на производственных объектах АО «KEGOC»;
* предостережения работников подрядных (субподрядных) организаций о недопустимости отклонений от требований Правил.

1. Настоящие Правила являются обязательными для выполнения всеми работниками Подрядчика, осуществляющих работы по заказу или в интересах Заказчика.
2. Нарушение (отклонение от выполнения) данных Правил может повлечь санкции, согласно условиям договора (вплоть до прекращения договорных отношений с Подрядчиком).
3. Основные правила безопасности приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные правила безопасности

| **№** | **Правила**  **безопасности** | **Дополнительные пояснения** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) на производственных объектах. | На производственных объектах и производственных площадках работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки), соответствующие выполняемой работе или условиям (например, средства защиты от падения, средства защиты органов дыхания, слуха и т.п.)  Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, обязан:   * до начала выполнения работ проверить наличие и исправность СИЗ; * в процессе выполнения работ контролировать правильное применение СИЗ |
| 2 | Во время движения транспортного средства использовать ремни безопасности | Водители и пассажиры транспортных средств Подрядчика обязаны:   * всегда использовать 3-точечный ремень безопасности, в т.ч. в автобусе и во втором ряду кресел легкого автомобиля; * проверять работоспособность ремня безопасности перед использованием; * правильно застегивать свой ремень безопасности при нахождении в движущемся транспортном средстве; * перед началом поездки убедиться, что все находящиеся в транспортном средстве правильно пристегнули ремни безопасности; * вмешиваться если другие пассажиры транспортного средства неправильно используют или не используют ремни безопасности.   Водитель не должен начинать движения, пока все пассажиры не пристегнутся ремнями безопасности.  Исключение составляют транспортные средства, в которых установлены только двухточечные ремни безопасности, а также специальные транспортные средства, в которых не устанавливаются ремни безопасности и общественный транспорт, в котором ремни безопасности отсутствуют. |
| 3 | Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест, а также использование открытого огня, если это не предусмотрено нарядом-допуском | Работники Подрядчика обязаны:   * соблюдать запрет на курение вне специально отведенных для этой цели мест, а также использовать открытый огонь, если это не предусмотрено нарядом-допуском; * знать расположение специально отведенных для курения мест; * выполнять работы с применением открытого огня (в т.ч. с использованием искрообразующего инструмента) только в специально отведённом месте, указанном в наряде-допуске с разрешения лица, ответственного за безопасное выполнение работ.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * контролировать проведение работ в специальном месте, указанном в наряде-допуске; * обеспечить четкое обозначение мест для курения; * информировать работников о местах, отведенных для курения. |
| 4 | Не отвлекаться во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями. | Для обеспечения собственной безопасности работники Подрядчика должны:   * не отвлекаться во время передвижения; * не переносить, и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности площадки; * при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания держаться за перила и поручни.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * обеспечить своевременное посыпание скользких поверхностей антискользящими реагентами (песком); * обеспечить наличие знаков, предупреждающих об опасности (скользко, малозаметное препятствие); * провести инструктаж о мерах безопасности при передвижении по скользким поверхностям и местам с малозаметными препятствиями. |
| 5 | Запрещено устранять любые неисправности оборудования, предварительно не убедившись, что оборудование обесточено | Для обеспечения своей безопасности при работе с электроприборами и электрооборудованием сотрудники Подрядчика обязаны:   * не приступать к работе на оборудование не убедившись, что оборудование должным образом обесточено, и выставлены предупреждающие знаки; * незамедлительно докладывать о неисправности электроприбора, электрооборудования своему непосредственному руководителю.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * не допускать к работе с электроприборами и электрообору-дованием лиц, не прошедших инструктаж и не имеющих соответствующей группы допуска по электробезопасности; * запретить устранение неисправностей на включенном электроприборе, электрооборудовании; обеспечить проведение своевременного ремонта электроприбора, электрооборудования. |
| 6 | Запрещено употребление алкоголя, наркотиков и иных запрещенных препаратов во время работы или при управлении транспортным средством | Работникам Подрядчика запрещается:   * изготавливать, употреблять, хранить и распространять алкогольные напитки, наркотические, токсические и психотропные вещества.   Работники Подрядчика обязаны:   * до начала работ сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на выполнение работ; * немедленно сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя или наркотиков на рабочих местах |
| 7 | Использовать средства защиты от падения в случае работы за пределами защищенного участка, когда существует вероятность падения с высоты выше 1,8 метра | Работники Подрядчика обязаны:   * знать об имеющихся средствах защиты от падения и о способах их применения; * проверять средства защиты от падения перед их использованием; * всегда быть пристегнутым с помощью предохранительного пояса или страховочной системы к неподвижным конструкциям при работе на высоте за пределами безопасного участка; * при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты от падения с высоты; * убедиться в безопасности осуществления работ на высоте |
| 8 | Выполнять работы повышенной опасности (газоопасные, огневые, земляные, и т.д.) по действующему наряду-допуску | Работники Подрядчика обязаны:   * получить инструктаж по безопасному ведению работ; * неукоснительно соблюдать требования, указанные в наряде-допуске к работе; * удостовериться, что наряд-допуск к работе действителен; * приступать к работе убедившись, что работа будет выполняться безопасно   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * проверить, требуется ли для данных работ оформлять наряд-допуск; * провести оценку риска; * провести инструктаж исполнителям работ; * убедиться в достаточности мер безопасности, указанных в наряде-допуске; * убедиться, что наряд-допуск к работе подписан; * оформить новый наряд-допуск к работе, если условия работы изменились; * убедиться, что рабочее место подготовлено к началу работ; * убедиться, в безопасности начала работ; * убедиться, что работа завершена. |
| 9 | Запрещено использование неисправных инструментов, и приспособлений | Все работники Подрядчика обязаны:   * не использовать в работе самодельные инструменты; * начинать работу убедившись в отсутствии механических повреждений инструмента, приспособлений.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязаны:   * не допускать работы с использованием неисправного инструмента, приспособлений; * обеспечить своевременную замену неисправного инструмента, приспособлений, либо остановить работу. |
| 10 | Выполнять отключения и блокировки систем перед началом работ | Все работники Подрядчика обязаны:   * убедиться в исправности систем отключения и блокировок, защитных устройств и приспособлений; * произвести все необходимые отключения и блокировки перед началом работ (убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые отключения и блокировки выполнены); * убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что выполнять работы безопасно.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * проверить выполнение необходимых отключений и блокировок, например, блокировку выключателей замком, перекрытие труб заглушками или блокировку дверей доступа/проверить наличие письменного разрешения на отключение блокировок * проверить отсутствие остаточной энергии (давления) и других опасностей; * убедиться, что начинать работы безопасно. |
| 11 | Запрещено работать в охранной зоне воздушных ЛЭП или ближе 30м без оформления наряда-допуска | Все работники Подрядчика обязаны:   * не приступать к работе вблизи линий электропередач без соответствующего наряда-допуска; * соблюдать минимально установленное расстояние, необходимое для обеспечения своей безопасности.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * не разрешать производство работ под воздушными линиями или вблизи них до принятия необходимых мер обеспечения безопасности. Примеры мер обеспечения безопасности: линии электропитания отключены/заблокированы работы проводятся за пределами опасной зоны/на безопасном расстоянии; опасная зона обозначена сигнальной лентой; и (или) созданы безопасные коридоры; * не допускать приближение техники (например, подъемным кранам, самосвалам, мобильным метеовышкам и другим негабаритным транспортным средствам) к запретной зоне вблизи воздушных линий электропередач; * убедиться, что необходимые меры обеспечения безопасности предприняты и начинать работы безопасно. |
| 12 | Запрещено пользоваться телефоном, превышать максимальную допустимую скорость при управлении транспортным средством. | Во время поездки водитель обязан:   * не использовать мобильный телефон (даже если имеется устройство громкой связи или гарнитура - hands-free) или пейджер; * не превышать максимальную допустимую скорость движения, установленную знаками дорожного движения или указанную в маршрутном листе к данной поездке; * не превышать максимальную допустимую скорость движения, установленную для данного транспортного средства; * корректировать скорость движения согласно дорожной обстановке или погодных условий. |
| 13 | Запрещено пользоваться мобильным телефоном и иными устройствами во взрывоопасной зоне | * Во время нахождения во взрывоопасной зоне категорически запрещено: * использовать мобильный телефон и иные устройства, которые могут инициировать возгорания |
| 14 | Запрещено находиться под грузом | Все работники Подрядчика обязаны:   * не пересекать барьеры и разметку, ограждающие участки с грузом, без разрешения лица, ответственного за проведение грузоподъемных работ; * не толкать, и не направлять груз руками – использовать для этого специальный инструмент (багры / оттяжки); * выполнять все указания сигнальщика или лица, ответственного за проведение грузоподъемных работ.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * отметить небезопасный участок и оградить его барьерами или сигнальной лентой; * обеспечить, отсутствие людей под грузом; * обеспечить использование исправных грузоподъемных механизмы, грузозахватные приспособления. |
| 15 | Выполнять работы в замкнутом пространстве разрешено только по наряду-допуску. | * Все работники Подрядчика обязаны: * убедиться вместе с руководителем работ или с другим ответственным за проведение работ лицом, что созданы условия для безопасной работы и начинать работы безопасно; * убедиться, что контроль газовоздушной среды проведен согласно наряду-допуску; * убедиться вместе с наблюдателем, что можно входить в замкнутое пространство; * соблюдать все требования наряда-допуска к работе, в том числе по использованию СИЗ органов дыхания.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * убедиться, что соблюдены все требования наряда-допуска к работе, в том числе по использованию СИЗ органов дыхания; * убедиться, что квалифицированный наблюдатель всегда присутствует, когда работники находятся в замкнутом пространстве; * удостовериться, что контроль газо-воздушной среды проведен согласно требованиям наряда-допуска; * удостовериться, что выполнены все требования и начинать работы безопасно. |
| 16 | Выполнять земляные работы по разрешению (наряду-допуску). | Все работники Подрядчика обязаны:   * убедится вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что земляные работы могут быть проведены безопасно; * выполнять требования оформленного наряда-допуска к работе; * прекратить работы и оповестить своего руководителя, в случае угрозы получения травмы.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * убедиться в том, что выполнены требования разрешения (наряда-допуска) к работе; * обеспечить установку барьеров и знаков для ограничения допуска посторонних к площадкам проведения земляных работ; * обеспечить маркировку трассы электрических кабелей и трубопроводов. |
| 17 | Выполнять меры безопасности, предотвращающие падение объектов. | Все работники Подрядчика обязаны:   * должным образом закреплять все инструменты и оборудование для предотвращения их падения вниз; * устанавливать барьеры вокруг участков, на которых есть опасность падающих предметов; * всегда носить защитную каску, если это требуется.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * проинструктировать персонал об опасности падения предметов и мероприятиях по снижению данного опасного фактора (например, во время совещания перед началом работ/ целевого инструктажа); * проверить использование страховочных ограждений для установленного на высоте оборудования; * регулярно инспектировать площадку для обеспечения соблюдения мер предотвращения падения предметов с высоты в (например, ручные инструменты привязаны, нет незакрепленных предметов, нет проемов в решетке, применяются системы страховочных заграждений; установлены барьеры); * проверить использование работниками защитных касок и других СИЗ. |
| 18 | При работе вблизи воды или на воде (над водой) использовать спасательный жилет. | При работе вблизи воды или на воде (над водой) для обеспечения своей безопасности работники Подрядчика обязаны:   * всегда использовать спасательный жилет, если это необходимо; * носить спасательный жилет в соответствии с правилами (т.е. соответствующего размера, с крепежом, там, где требуется и т.п.); * перед использованием проверить, не поврежден ли спасательный жилет.   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * установить, где и когда необходимо использовать спасательный жилет; * убедиться, что работники проинструктированы, и обучены правильному применению спасательных жилетов; * убедиться в наличии спасательных жилетов у всех работников; * обеспечить регулярную проверку спасательных жилетов. |
| 19 | Выполнять анализ воздуха рабочей зоны при проведении газоопасных/ огневых работ. | При проведении газоопасных / огневых работ для обеспечения своей безопасности работники Подрядчика обязаны:   * убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены; * убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что начинать работы безопасно; * прекратить работы, при возникновении угрозы задымления   Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ обязан:   * убедиться, что ответственный за замер состава воздуха провел замер состава воздуха рабочей зоны согласно требованиям наряда-допуска; * при необходимости запросить более частые замеры; * убедиться, что можно безопасно начинать работы. |

Приложение 8 к Договору

**Форма представления информации о производственной безопасности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик: | | |
| Отчетный период (год, квартал): | | |
| Объект: | | |
| **Показатели** | **В отчетном квартале**  **текущего года** | **Нарастающий итог отчетного года** |
| 1. Количество несчастных случаев (из них со смертельным исходом), произошедших с персоналом Подрядчика, за отчетный период, чел.: |  |  |
| 1) количество пострадавших Подрядчика за отчетный период на территории АО «KEGOC»: |  |  |
| 2) количество дней нетрудоспособности |  |  |
| 2. Количество выявленных нарушений в ходе проверок/сколько устранено |  |  |
| 3. Количество пожаров |  |  |
| 4. Количество возгораний |  |  |
| 5. Количество произошедших аварий |  |  |