**Приложение №4**

 **к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_\_г.**

**Требование**

**в области безопасности и охраны труда, пожарной, газовой, транспортной, экологической и промышленной безопасности.**

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Заказчик – товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (далее ТОО «АНПЗ»)

**Исполнитель** − организация, выполняющая работы/услуги на территории Товарищества в соответствии с договорными обязательствами.

**Субподрядчик** − предприятие, привлекаемое генеральным подрядчиком к участию в сооружении объекта.

Наряд-допуск − задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, мероприятия, обеспечивающие правильность подготовки рабочего места, необходимые меры безопасности, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы;

Работы повышенной опасности − работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность, в том числе и не связанная с характером выполнения работы.

Огневые работы − производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов конструкций (электросварка, газосварка, бензо- керосинорезка, разогрев битумов и смол, паяльные работы, механическая обработка металла с выделением искр и другие).

Газоопасные работы −это работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в том числе внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи сушильные, реакторы, резервуары, цистерны и другое аналогичное оборудование, коллекторы, тоннели колодцы, приямки и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону взрыва - и пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное действие на организм человека, работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 18%).

**Работы на высоте** - это работы, выполняемые на высоте 1,3 м и выше от поверхности грунта, перекрытия, настила. Работы на высоте 5 м и более относятся к верхолазным. Основным средством защиты (предохранения) от падения является предохранительный пояс (привязь).

**Земляные работы** − комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение и укладку с разравниванием, и уплотнение грунта. Цель производства земляных работ - создание инженерных сооружений из грунта (плотин, дорог, каналов, траншей и др.), устройство оснований зданий и сооружений, планировка территорий под застройку

**Грузоподъемные работы** – это работы, выполняемые с использованием грузоподъемных механизмов как гидравлического или электромагнитного принципа работы (Краны, АГП, и т.п.), так и ручного привода (лебедки, тали, кошки и т. п.).

СИЗ − средства индивидуальной защиты. Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда.

Единая система управления охраной труда (далее СУОТ) – механизм, обеспечивающий непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на охрану труда включающий комплекс мер правового, организационно-технического, экономического, образовательного и социального характера, направленного на предупреждение несчастных случаев с персоналом, предотвращение и ликвидацию аварий на опасных производственных объектах, и защиту от негативного воздействия на окружающую среду.

Служба БиОТ – Службой безопасности и охраны труда Заказчика;

Подразделение Заказчика − служба, цех, участок, отдел, управление Заказчика

**Уполномоченный представитель Заказчика –** лицо осуществляющее контроль соблюдения требований, изложенных в нормативно-правовых актах РК, внутренних правилах, инструкциях и иных документах по безопасности и охране труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охране окружающей среды**.**

**Акт фиксации нарушения –** письменныйдокумент установленной формы, в котором отражены выявленные несоответствия;

**Объяснительная** – письменный документ заполненный нарушителем или представителем компаний нарушителя отражающий характер, обстоятельства и причины допущенного нарушения;

 **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Данный документ определяет порядок и требования к обеспечению Исполнителем безопасных и здоровых условий труда при выполнении работ/оказания услуг на территории Заказчика.
	2. В ходе выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Республики Казахстан, включая трудовое законодательство РК, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика.
	3. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения Исполнителем законодательных, нормативных требований и требований, изложенных в локальных актах Заказчика в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды Исполнитель должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика мест производства работ/оказания услуг.
	4. На предприятии утверждены и действуют:

- «Политика в области безопасности и охраны труда, окружающей среды, пожарной, газовой безопасности, ГО и ЧС ТОО «АНПЗ»;

- «Политика безопасной эксплуатации транспортны средств на объектах ТОО «АНПЗ»;

- «Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков, психотропных и токсических веществ»;

- Правила «Нулевой толерантности»;

- Золотые правила ТОО «АНПЗ».

**Которые направлены на достижение следующих целей:**

1. Предотвращение несчастных случаев и производственного травматизма;
2. Предупреждение ухудшения состояния здоровья работников от производственных воздействии и профилактику профессиональных заболеваний;.
3. Предотвращение пожаров, возгорания и задымлений;
4. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий;
5. Предотвращение загрязнение окружающей среды;

Достижение поставленных целей осуществляется решением комплекса задач на предприятии, в соответствии с требованиями международных стандартов в области качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на производстве, охраны окружающей среды.

В соответствии с этим ТОО «АНПЗ» требует от персонала предприятия и Исполнителя:

* Соблюдать на территории ТОО «АНПЗ» требований изложенных, в законодательных актах и нормативно-технической документации при выполнении всех видов деятельности.
* Обеспечивать безопасность и охрану труда персонала.
* Предотвращать загрязнение и контролировать содержание территории в процессе работы.
* Минимизировать риски воздействия опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников и предупреждать возникновение возможных аварийных ситуаций, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, способных неблагоприятно повлиять на здоровье.
	1. К выполнению работ/оказания услуг на объектах Заказчика допускается персонал Исполнителя, прошедший проверку знаний по безопасности и охране труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и имеющий удостоверения установленного образца по проверке знаний, правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда и промышленной безопасности**.**
	2. Исполнитель приказом по организации назначает лицо, ответственное за безопасное выполнение работ/оказания услуг и соблюдение требований внутренних правил, инструкций Заказчика и законодательства в области безопасности и охраны труда, и обеспечивает постоянный контроль при выполнении работ на территории Заказчика.
	3. Исполнитель несет ответственность за свой персонал, и персонал субподрядных организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий на территории ТОО «АНПЗ».
	4. Исполнитель предоставляет на согласование главным специалистам Заказчика план организации работ или проект производства работ
	5. Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды, предъявляемыеЗаказчиком и в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями.
	6. Все электромонтажные работы Исполнителем на территории Заказчика должны осуществляться по допускам, выданным лицом, ответственным за электрохозяйство у Заказчика.
	7. Заказчик имеет право координировать работу Исполнителя при локализации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

1. **Требования к профессиональной компетенции персонала Исполнителя**

3.1 Персонал Исполнителя, допускаемый на территорию Заказчика для производства работ/оказания услуг, должен иметь:

* квалификационное удостоверение, подтверждающее обучение и допуск к работе по указанной профессии;
* удостоверение о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда (рабочие профессии);
* сертификат о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда;
* удостоверения о проверке знаний по вопросам промышленной безопасности;
* удостоверение о проверке знаний по пожарно-техническому минимуму;

Форма удостоверений должна соответствовать требованиям, изложенным в действующих нормативных ак­тах Республики Казахстан.

3.2 Исполнитель обязан проводить со своими работниками - вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж по безопасности и охране труда в установленном порядке. При проведении инструктажей работникам Исполнителя должны быть озвучены:

* основные трудовые обязанности работников, правила поведения на рабочем месте;
* общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, установленном на данном участке;
* устройство оборудования, с которым предстоит работать, опасные зоны оборудования, предохранительные приспособления и ограждения, блокировка, заземление и другие сред­ства защиты;
* основные опасные и вредные факторы при производстве работ;
* установленный порядок подготовки, безопасной организации и содержания в чистоте рабо­чих мест;
* содержание инструкций по безопасному ведению работ;
* требования пожарной безопасности;
* места расположения средств пожаротушения и сигнализации;
* план эвакуации с указанием расположения средств пожаротушения и связи;
* действия работников при аварийных ситуациях;
* приемы первой помощи пострадавшим и действия работников при возникновении несчаст­ного случая.

3.3 Персоналу Исполнителя, допускаемому на территорию ТОО «АНПЗ» для производ­ства различных видов работ, проводится вводный инструктаж Заказчиком с целью ознакомления их с:

* «Политикой в области безопасности и охраны труда, окружающей среды, пожарной, газовой безопасности, ГО и ЧС ТОО «АНПЗ»;
* «Политикой безопасной эксплуатации транспортны средств на объектах ТОО «АНПЗ»;
* «Политикой в отношении употребления алкоголя, наркотиков, психотропных и токсических веществ»;
* общими правилами и требованиями безопасности;
* правилами трудового распорядка;
* правилами поведения на территории ТОО «АНПЗ» и его подразделений;
* характеристиками основных, опасных и вредных производственных факторов.

Вводный инструктаж для работников «Исполнителя» проводится по про­грамме и фиксируется в «Журнале регистрации вводного инструктажа по безопасности и охране труда, пожарной безопасности для работников сторонних организаций».

3.4 С работниками «Исполнителя» при их допуске на объекты ТОО «АНПЗ» для проведения работ/оказания услуг, независимо от уровня их квалификации и стажа работы, после обязательного вводно­го инструктажа проводится первичный инструктаж на рабочем месте.

3.5 Инструктаж по безопасности и охране труда на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников с конкретной производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами работ.

3.6 Первичный инструктаж для работников «Исполнителя» проводится по про­грамме и фиксируется в «Журнале регистрации инструктажа работников сторонних организаций» производств завода.

3.7 Ответственность за своевременное проведение первичного инструктажа возлагается на Исполнителя.

3.8 Работники рабочих профессий Исполнителя должны владеть приемами оказа­ния первой помощи пострадавшим.

3.9 Исполнитель обязан своевременно проводить обучения своих работников (персонал и ИТР выполняющих работы или услуги на территории завода) по безопасному выполнению работ и обеспечить наличие при себе оригиналов ниже следующих удостоверений:

- удостоверение по охране труда для работников, сертификаты по БиОТ для – ответственных ИТР;

- удостоверение по пожарно-техническому минимуму для всех работников;

- удостоверение по промышленной безопасности для всех работников;

- удостоверение по работам на высоте – для работник выполняющих работы на высоте более 1.3 метра;

- удостоверение по электробезопасности соответствующей группы согласно, профиля выполняемых работ;

- удостоверения стропальщиков – для персонала выполняющих грузоподъемные работы;

- удостоверение по леса для персонала выполняющим монтаж и ответственного за монтаж лесов ИТР;

- и иные обязательные удостоверения согласно, профилю и виду выполнения работ или услуг.

3.10 Исполнитель обязан проводить периодический медицинский осмотр/ предсменное медицинское освидетельствование работников с учетом выполняемой ими работы и профессии и информировать об этом Заказчика

3.11 Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ/оказания услуг третьих лиц только при условии предварительного письменного согласования с «Заказчиком» и передачи на субподряд не более 2/3 от общего объема работ/услуг. Согласованию подлежит как факт привлечения третьих лиц к исполнению Договора, так и кандидатуры этих лиц, с указанием видов выполняемых ими работ. Перечень привлекаемых третьих лиц оформляется приложением к Договору, которое согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неиспользование или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, как за свои собственные.

1. Требования к обеспеченности работников Исполнителя СИЗ:

4.1 Исполнитель обязан:

* обеспечить своих работников, работающих на территории ТОО «АНПЗ», всеми необходимыми сред­ствами индивидуальной защиты и средствами защиты органов дыхания;
* провести предварительное обучение работников, по правильному использованию положен­ных им средств индивидуальной защиты;
* не допускать к работе своих работников без установленных средств индивидуальной защи­ты, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спец.обуви;

4.2 Весь персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и использовать их на месте производства работ:

* защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
* защитная каска;
* спец.одежда (в зависимости от характера выполняемых работ);
* средства защиты глаз, лица и рук;
* средства защиты органов дыхания (минифильтр или противогаз в зависимости от характера выполняемых работ);

 Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

* лицевой щиток при работах со углошлифовальным и заточным инструментом;
* закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ;
* средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами;
* средства защиты от падения при работе на высоте;
* средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках;
* изолирующие противогазы марки ПШ-1, ПШ -2 при производстве работ в замкнутом пространстве.

 Исполнитель обязан обеспечить, при выполнении работ на объектах ТОО «АНПЗ» использование его работниками:

* спецодежды, спецобуви и других СИЗ;
* применять проверенные (при необходимости испытанные) средства индивидуальной защиты;
* не применять СИЗ, с истекшим сроком поверки или/и состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

4.3 Представители ТОО «АНПЗ» в случае выявления факта необеспеченности и/или неприменения работниками Исполнителя необходимых средств индивидуальной защиты, имеют право останавливать производство «выполнение» работ, производить фото и видео фиксацию нарушения, оформлять Акт установленного образца, требовать и получать письменное объяснения и предъявления к Исполнителю штрафных санкции согласно, характера допущенного нарушения.

1. **Требования к Исполнителю по расследованию инцидентов, пожаров, возгораний, несчаст­ных случаев, дорожно-транспортных происшествий, травмирования и случаев острого отравления.**

5.1 Исполнитель предоставляет информацию об инциденте, пожаров, возгораний, несчаст­ных случаев, дорожно-транспортных происшествий, случаях травмирования или острого отравления, произошедших во время выполнения работ на объектах ТОО «АНПЗ», незамедлительно (но не позднее чем в течений одного часа) по телефонной связи или другим способом диспетчеру предприятия или представителю завода.

5.2 Исполнитель проводит расследование инцидентов, пожар, возгораний, несчастные случай, дорожно- транспортное происшествия, случаев травмирования или острого отравления, произошедших во время выполнения работ на объектах ТОО «АНПЗ», в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и единой системой управления охраной труда завода.

5.3 Расследование несчастного случая, происшедшего с работником Исполнителя, ведущим работы на территории ТОО «АНПЗ», проводится Исполнителем с участием ответственного представителя ТОО «АНПЗ».

5.4 Представители ТОО «АНПЗ» в случае выявления факта нарушения пункта 5 настоящих требований, имеют право останавливать производство «выполнение» работ, производить фото и видео фиксацию нарушения, оформлять Акт установленного образца, требовать и получать письменное объяснения и предъявления к Исполнителю штрафных санкции согласно, характера допущенного нарушения.

1. **Требования к Исполнителю в сфере управления охраной труда.**

6.1 Исполнитель обязан иметь собственную службу или специалиста по безопасно­сти и охране труда.

6.2 Исполнитель, на рабочем месте должен иметь документы или справку, заверенную подписью первого руководителя и печатью организации Исполнителя, подтверждающие наличие в организации следующих данных по безопасности и охране труда:

* Системы управления охраны труда;
* Лицензии и разрешительной документации;
* Документов подтверждающих квалификацию персонала;
* Информацию о применяемом оборудовании и его безопасности;
* Договора страхования работников от несчастного случая на производстве;
* Статистику и анализ несчастных случаев и профзаболеваний;
* Информацию о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;
* Информацию по безопасности используемых материалов и химических веществ;
* Информацию об обеспеченности персонала СИЗ;
* О наличии службы или специалиста по безопасности и охране труда, технического инспектора по охране труда, порядке проведения инструктажей и обучения.

6.3 Исполнитель должен иметь и вести следующую документацию:

* протоколы проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников;
* инструкции по безопасности и охране труда по видам работ и профессий;
* журналы регистрации инструктажей по безопасности и охране труда;
* журналы проверок состояния условий труда;
* графики проведения проверок подразделений;
* действующие наряды - допуска на ремонтные, строительные и газоопасные работы;
* действующие разрешения на проведение огневых работ;

6.4 Представители ТОО «АНПЗ» в случае выявления факта нарушения пункта 6 настоящих требований, имеют право останавливать производство «выполнение» работ, производить фото и видео фиксацию нарушения, оформлять Акт установленного образца, требовать и получать письменное объяснения и предъявления к Исполнителю штрафных санкции согласно, характера допущенного нарушения.

1. **Требования к поведению персонала Исполнителя на объектах ТОО «АНПЗ».**

 7.1 Каждый работник Исполнителя, допущенный для производства работ на терри­торию ТОО «АНПЗ», должен соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, уста­новленные его работодателем и выполнять требования ТОО «АНПЗ».

7.2 Исполнитель обязан:

* не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или употребившего в течение рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение;
* не допускать пронос и нахождение на месте производства работ и в местах дислокации персонала алкоголя, наркотических или токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.
* не допускать использование персоналом без соответствующего разрешения мобильного телефона сотовой связи;

7.2.1 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр работников, всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ.

7.2.2 Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества и аппараты или персонал в состоянии опьянения, то они не допускаются к месту проведения работ.

7.3 Работники Исполнителя обязаны:

* использовать рабочее время для выполнения своих должностных обязанностей, воз­держиваться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанно­сти;
* своевременно и тщательно выполнять работы;
* соблюдать трудовую дисциплину;
* принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или за­трудняющих нормальное производство работы (простой, аварии), создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руково­дителю работ;
* содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в порядке, чистоте и в ис­правном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов;
* эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инстру­ментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным ТОО «АНПЗ» в пользование Исполнителя, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
* содержать в исправном состоянии средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению.

7.4 Работники Исполнителя обязаны соблюдать все установленные требования безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности, работать, соблюдая требования, изложенные в инструкциях и технологических регламентах, не предпри­нимать никаких действий по отклонению от безопасного проведения работ.

7.5 Работникам Исполнителя запрещается:

* выполнять непредусмотренные работы;
* проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;
* приносить и хранить огнестрельное (пневматическое) оружие на объектах ТОО «АНПЗ»;
* курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах на объектах ТОО «АНПЗ»;
* уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие ТОО «АНПЗ»;
* скрывать информацию об происшествиях или полученных травмах от непосредственного ру­ководителя работ и представителей ТОО «АНПЗ»;
* приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсины;
* приходить на объекты ТОО «АНПЗ» или находиться на их территории в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
* Предпринимать действия, которые могут повлечь за собой несчастный случай на производстве.

7.6 Исполнителю запрещается, без письменного уведомления Заказчика, преграждать дороги, проезды.

7.7 Представители ТОО «АНПЗ» в случае выявления факта нарушения пункта 7 настоящих требований, имеют право останавливать производство «выполнение» работ, производить фото и видео фиксацию нарушения, оформлять Акт установленного образца, требовать и получать письменное объяснения и предъявления к Исполнителю штрафных санкции согласно, характера допущенного нарушения.

1. **Общие требования к безопасному выполнению работ/оказания услуг.**

8.1 Производственные подразделения, технологические установки, секции или отдельно стоящее оборудование, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для выполнения на них работ силами Исполнителя, передаются последнему согласно акту-допуску по уста­новленной форме. В этом случае выдачу нарядов-допусков на производство работ осуществ­ляет Исполнитель.

 Производственный объект ТОО «АНПЗ» не может быть передан Исполнителю по акту-допуску для производства работ силами Исполнителя, если через участок, выделенный для производ­ства работ, проходят действующие газопроводы, теплопроводы, нефтепроводы, или другие действующие коммуникации, а также на нем работают технологические машины и механиз­мы.

8.2 Должностные лица ТОО «АНПЗ», обеспечивающие контроль по своему направлению за производственной деятельностью, имеют право:

* проверять состояние охраны труда, окружающей среды и безопасности производства на объектах работ Исполнителя:
* беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знако­миться с документами по вопросам безопасности, окружающей среды и охраны труда:
* запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, а также могут привести к инциденту или к аварии;
* запрашивать от руководителей Исполнителя материалы по вопросам безопасности и охраны труда, требовать письменных объяснений их работников, допустивших нарушение требова­ний безопасности, охраны труда и окружающей среды и установленного порядка на предприятии;
* требовать от руководителей Исполнителя заменить работников, не выполняющих свои обя­занности или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по безопасному ведению ра­бот и требования безопасности и охраны труда;
* останавливать работы при обнаружении нарушений, которые могут привести к нанесению вреда здоровью и жизни работников Исполнителя;
* координировать действия Исполнителя при локализации аварий и ликвидации их послед­ствий.

8.3 Исполнитель обязан обеспечить:

* контроль над соблюдением требований технологической дисциплины и соответствие произ­водственных процессов действующим нормам и правилам;
* исключение присутствия на территории ТОО «АНПЗ» работников Исполнителя (или работников субподрядчика), находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо интоксикации иного типа;
* оформление наряда - допуска, Разрешения. Контроль над проведением работ повышенной опасности;
* присутствие на рабочей площадке должностного лица Исполнителя, ответственного за без­опасное производство работ, профессионально компетентного в вопросах безопасности и охраны труда и безопасного производства работ;
* проведение электрогазосварочных работ на взрывопожароопасных объектах только силами квалифицированных сварщиков, аттестованных в установленном порядке.

8.4 Применяемые Исполнителем инструменты, приспособления, оборудование и др. должны быть исправны, испытаны, проверены и применяться по назначению.

8.5 Представитель Заказчика имеет право контролировать соответствие требованиям НТД инструментов, приспособлений, оборудования и др. Исполнителя. В случае если Заказчик имеет основания полагать, что какие-либо инструменты, приспособления, оборудование и др. Исполнителя являются неисправными или небезопасными для выполнения работ, Исполнитель обязан изъять указанные инструменты, приспособления, оборудование и др., и заменить его аналогом, отвечающим требованиям безопасности.

8.6 Водитель транспортного средства Исполнителя обязан:

* Соблюдать правила дорожного движения, требование дорожных знаков и знаков безопасности;
* Запрещен въезд, вход на территорию установок предприятия без разрешительных документов. Каждое транспортное средство должно быть обеспечено медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, огнетушителем и искрогасителем.
* Движение по территории предприятия допускается по установленным проездам;
* Скорость движения по территории предприятия не должна превышать для погрузчиков и тракторов 30 км/ч, автотранспортных средств (легкового, грузового, специального и автобуса) − 30 км/ч; на территории установок и/или резервуарных парков − 10 км/ч;
* скорость движения на поворотах, при выезде из-за зданий или укрытых мест, при переезде железнодорожных путей, при проезде в узких местах, в складских помещениях, при въезде и выезде из цеха допускается не более 10 км\ч.;
* Звуковой (световой) сигнал подают при движении с недостаточной видимостью. Водители погрузчика и тракторист дополнительно в местах скопления людей, в проходах, при проезде мимо дверей и через ворота, при поворотах, начале движения с места;
* Покидать или оставлять транспортное средство, если не приняты необходимые меры предосторожности, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.

8.7 Исполнитель несет ответственность за осуществление работ своим персоналом в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска, разрешения на производство работ или иных обязательных разрешительных документов установленных документированными процедурами Заказчика.

8.9 Представители ТОО «АНПЗ» в случае выявления факта нарушения пункта 8 настоящих требований, имеют право останавливать производство «выполнение» работ, производить фото и видео фиксацию нарушения, оформлять Акт установленного образца, требовать и получать письменное объяснения и предъявления к Исполнителю штрафных санкции согласно, характера допущенного нарушения.

1. Требования в области охраны окружающей среды
	1. Исполнитель обязан:

9.1.1Самостоятельно нести ответственность за сбор, безопасное временное хранение, вывоз, сдачу образуемых отходов производства и потребления при выполнении им работ/оказания услуг.

9.1.2 Возместить Заказчику ущерб, причиненный окружающей среде, в случае нанесения вреда окружающей среде по его вине, а также произвести все выплаты (штрафные санкции), наложенные на Заказчика в результате действий Исполнителя, и/или возместить Заказчику взысканные с него в судебном порядке суммы вреда, причиненного третьим лицам и/или работникам Заказчика.

* + 1. Устранить/ликвидировать экологические последствия аварий, произошедших по вине Исполнителя.

9.1.4 Незамедлительно информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях на производстве, авариях.

9.1.5 Перед началом производства строительно-монтажных работ Исполнителю в соответствии с требованиями главы 8 Экологического Кодекса РК и приказа МООС РК от 30.03.2007 г за №94-п «Об утверждении форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду и Правил их заполнения» необходимо оформить заявку на получение разрешения на эмиссии за загрязнение окружающей среды в период строительных работ. Предоставить в адрес Заказчика копию Разрешения на эмиссии на время строительства объекта.

* + 1. Плату за эмиссии в атмосферный воздух при производстве строительно-монтажных работ на объекте, производить за счет средств «Исполнителя», согласно ставок установленных законодательством. Предоставлять в адрес «Заказчика» копии платежных поручений.
		2. Использовать в производстве химреагенты, на которые имеют гигиенические сертификаты и паспорта безопасности. Исполнитель обязан до начала работ представить в ОООС Заказчика копии выше указанных сертификатов и паспортов.
	1. Исполнителюзапрещается:

9.2.1 Захламлять прилегающую территорию Заказчика отходами производства и потребления, опасными вредными веществами и материалами и т.п.;

9.2.2 Несвоевременно собирать отходы производства и потребления на рабочем месте.

9.2.3 Смешивать разные наименования отходов в одном контейнере.

9.2.4 Самовольно уничтожать кустарники, деревья, цветники, газоны.

9.3 Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения экологического законодательства РК. Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

9.4 Исполнитель, обнаруживший нарушение экологических требований, норм, правил и инструкций или опасность, угрожающую жизни и здоровью людей, а также возможность загрязнения окружающей среды, обязан незамедлительно принять все зависящие от него меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом Заказчику работ.

9.5 Представители ТОО «АНПЗ» в случае выявления факта нарушения пункта 9 настоящих требований, имеют право останавливать производство «выполнение» работ, производить фото и видео фиксацию нарушения, оформлять Акт установленного образца, требовать и получать письменное объяснения и предъявления к Исполнителю штрафных санкции согласно, характера допущенного нарушения.

1. Требования к персоналу Исполнителя
	1. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на территории Заказчика.
	2. Исполнитель обязуется возместить Заказчику наложенные на него в результате действий Исполнителя штрафы и/или возместить Заказчику взысканные с него в судебном порядке суммы вреда, причиненного третьим лицам и/или работникам Заказчика, согласно настоящему приложения к договору.
2. Ответственность
	1. В случае выявления нарушения требованийбезопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников, нанесения ущерба окружающей среде, Заказчик приостанавливает производство работ и направляет Исполнителю претензионное письмо, Указание (предписание) для устранения нарушения. О принятии мер по устранению нарушений и/или наложении дисциплинарного воздействия к виновным лицамИсполнитель в письменной форме информирует Заказчика. Заказчик оставляет за собой право применения штрафных санкции (указные в приложений №4) к исполнителю по своему усмотрению.
	2. Грубые, систематические нарушения требованийИсполнителем в областибезопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей средымогут служить основанием для расторжения договорных отношений сИсполнителем в одностороннем порядке.
	3. Заказчик имеет право не допускать на территорию предприятия персонал Исполнителя находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения на оснований законодательства РК и утвержденных внутренних процедур Заказчика.
	4. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные персоналом субподрядной организации, либо привлечёнными лицами при выполнении работ нарушения требований нормативных документов. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителем, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
	5. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, допущенного не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии. Заказчик имеет право участвовать в расследований несчастных случаев с работниками Исполнителя или привлеченной им субподрядной организации в качестве члена комиссии.
	6. При наличии вины Исполнителя, установленной в результате расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
	7. При наличии нарушений, допущенных персоналом Исполнителя, установленных в результате контроля со стороны Заказчика и документально подтвержденных: Актами проверки, письмами, предписаниями, Указаниями, в том числе фото или видео материалами и др., Исполнитель несет следующую материальную ответственность за обнаруженные ( выявленные) факты нарушения:

**Ответственность за обнаруженные нарушения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Нарушения** | **Штраф (\*)** |
| **0** | **Правила «Нулевой толерантности»**- не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Отстранять от работы лиц употребивших в течение рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение.- Запрещать пронос и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала алкоголя, наркотических или токсических веществ.-Курение на территории завода разрешается только в специальных оборудованных местах, обозначенных предписывающим и /или указательным знаком «Место для курения».- Всегда сообщать диспетчеру ТОО «АНПЗ» или представителю службы БиОТ о каждом факте производственного травматизма, несчастного случая, задымления, возгорания, пожара, инцидента и/или любой иной не штатной ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя и работников.- запрещать вынос с территории предприятия товарно-материальные ценности, принадлежащие ТОО «АНПЗ» |  |
|  | Нарушение Правил «Нулевой толерантности» (за каждое нарушение) | **100 МРП** |
| **1** | **Разрешения на работы (допуск к работам)** |  |
| 1.1 | Проведение Работ без оформления разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности (наряда-допуска, разрешения, распоряжения и др.) и/или без акта передачи в ремонт. Проведение работ с привлечением неквалифицированных специалистов, не имеющих удостоверений по безопасности и охране труда и промышленной безопасности (удостоверение стропальщика, ПТМ , работа с люльки и т.д.) | **50 МРП** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Невыполнение требований, указанных в наряде допуске, Разрешении на работу и / или в инструкциях по рабочим местам | **20 МРП** |
| 1.3 | Использование во взрывоопасных и пожароопасных зонах инструмента, приспособлений и оборудования, опасных образованием искр, т.е. не соответствующих по исполнению взрывоопасной смеси. | **30 МРП** |
| 1.4 | Отсутствие лиц, из числа руководителей, ответственных за безопасное проведение работ повышенной опасности, указанных в разрешительных документах на проведение работ. | **20 МРП** |
| 1.5 | Отсутствие ограждения, предупреждающих и / или указательных знаков в местах проведения работ повышенной опасности.  | **15 МРП** |
| 1.6 | Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных):- отсутствие целевого инструктажа;- отсутствие средств индивидуальной и коллективной защиты;- отсутствие заземляющих устройств;- и др. | **20 МРП** |
| 1.7 | Выполнение работ без оформления продления наряда-допуска и / или Разрешения на выполнение работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных), в соответствии с требованиями инструкций, положений и т.д. | **50 МРП** |
| **2** | **Средства индивидуальной защиты** |  |
| 2.1 | Персонал не обеспечен или не использовал спецодежду, спецобувь и другие обязательные СИЗ  | **10 МРП** |
| 2.2 | Отсутствие или неиспользование средств защиты органов слуха (включая применение не исправных СИЗ).  | **10 МРП** |
| 2.3 | Отсутствие или неиспользование защитной каски (включая применение не исправных СИЗ). | **10 МРП** |
| 2.4 | Отсутствие или неиспользование специальной обуви (включая применение не исправных СИЗ). | **10 МРП** |
| 2.5 | Отсутствие или неиспользование средств защиты органов зрения (включая применение не исправных СИЗ). | **10 МРП** |
| 2.6 | Отсутствие или неиспользование специальной одежды (включая применение не исправных СИЗ). | **10 МРП** |
| 2.7 | Отсутствие или неиспользование защитных перчаток или рукавиц (включая применение не исправных СИЗ). | **10 МРП** |
| 2.8 | Отсутствие или неиспользование средств защиты от падения с высоты (включая применение не исправных/ не испытанных СИЗ). | **10 МРП** |
| 2.9 | Отсутствие, неиспользование или использование не исправных специальных СИЗОД: противогаза, самоспасателя «минифильтр», респиратора, шлангового противогаза, изолирующего дыхательного аппарата, переносного газосигнализатора, Маски сварщика (включая случай применения не исправных средств защиты). | **10 МРП** |
| 2.10 | Использование инструмента, оборудования в неисправном состоянии или не предназначенном для выполнения данного вида работ | **10 МРП** |
| 2.11 | Использование спецодежды изготовленной из тканей с содержанием хлопчатобумажного волокна менее 60%, полиэфирного волокна более 30% (капронового более 15%), присутствие в тканях ацетатных волокон, а также отсутствие на изделиях указаний о составе ткани. | **10 МРП** |
| **3** | **Работы на высоте** |  |
| 3.1 | Отсутствие маркировки на основных несущих элементах лесовОтсутствие паспорта на леса. | **10 МРП** |
| 3.2 | Неиспользование или неправильное использование предохранительных поясов (в т.ч. страховочных привязей), использование предохранительных поясов (в т.ч. страховочных привязей) без паспорта завода-изготовителя и не прошедших испытания | **10 МРП** |
| 3.3 | Установка / демонтаж лесов в опасных условиях Использование не инвентарных лесов | **10 МРП** |
| 3.4 | Использование лестниц в неисправном состоянии и/или лестниц не прошедших испытания | **10 МРП** |
| 3.5 | Выполнение работ с приставной лестницы запрещенных нормативными документами | **10 МРП** |
| 3.6 | Отсутствие ограждения, предупреждающих и / или указательных знаков в местах проведения работ на высоте. | **10 МРП** |
| 3.7 | Крепление предохранительного пояса к ненадежным элементам конструкции / оборудования | **10 МРП** |
| **4** | **Работа в ограниченном пространстве** |  |
| 4.1 | Отсутствие наблюдающего при выполнении газоопасных работ | **20 МРП** |
| 4.2 | Не отобран анализ воздушной среды перед началом проведения газоопасных работ | **30 МРП** |
| 4.3 | Отсутствие, или недостаточное освещение рабочего местаДля освещения внутри аппарата применяются переносные светильники напряжением выше 12В, не соответствующие по исполнению взрывоопасной смеси. | **20 МРП** |
| 4.4 | Отсутствие при выполнений газоопасных работ обязательных СИЗОД (ПШ-1 или ПШ-2) | **30 МЗП** |
| 4.5 | Не оформление или истечение сроков наряда допуска на проведение газоопасных работ | **50 МЗП** |
| 4.6 | Выполнение работ лицом, не вписанным в наряд-допуск на проведение газоопасных работ, равно отсутствие обязательной росписи (ответственного за проведение, подготовку, инспектора ПАСЧ-16 и т.д.)  | **30 МЗП** |
| **5** | **Огневые работы** |  |
| 5.1 | Выполнение огневых работ без оформленного Разрешения  | **50 МРП** |
| 5.2 | Не отобран анализ воздушной среды перед началом проведения огневых работ | **30 МРП** |
| 5.3 | Не выполнены мероприятия, предусмотренные в Разрешении, по обеспечению безопасного проведения огневых работ | **30 МРП** |
| 5.4 | Несоблюдение мер безопасности при эксплуатации сварочной, электро-газосварочной аппаратуры и баллонов со сжатыми или сжиженными газами | **20 МРП** |
| 5.5 | Использование баллонов со сжатыми или сжиженными газами без технического освидетельствования  | **20 МРП** |
| 5.6 | Хранение, транспортирование, эксплуатация баллонов с газами (в т.ч. порожних) не соответствует требованиям нормативных документов | **20 МРП** |
| 5.7 | Перевозка баллонов со сжатыми и сжиженными газами без специальных приспособлений (контейнеры, резиновые кольца, деревянные брусья с гнёздами для баллонов и др.) | **20 МРП** |
| 5.8 | Совместная транспортировка или хранение баллонов с горючими газами и кислородом. | **20 МРП** |
| 5.9 | Рабочие, участвующие в транспортировке, погрузке-разгрузке, эксплуатации баллонов не прошли обучение или не имеют соответствующего удостоверения. | **10 МРП** |
| 5.10 | Эксплуатация баллонов без соответствующей окраски. | **10 МРП** |
| 5.11 | На складах для хранения баллонов с горючими газами отсутствует искробезопасный пол. | **40 МРП** |
| 5.12 | Несоблюдение мер безопасности по проведении погрузочно-разгрузочных работ баллонов (сбрасывание с кузова, волочение и др.). | **20 МРП** |
| 5.13 | На складах для хранения баллонов отсутствует вентиляция (естественная или искусственная). | **20 МРП** |
| 5.14 | В зоне разлета искр, при проведении огневых работ, размещены горючие материалы и/или вещества  | **30 МРП** |
| 5.15 | Расстояние от горелок до баллонов (по горизонтали) менее 10,0м, между баллонами с горючими газами и кислородом менее 5,0м | **30 МРП** |
| 5.16 | Отсутствие первичных средств пожаротушения | **40 МРП** |
| 5.17 | Использование шлангов для кислорода, аргона, пропана и ацетилена в неисправном состоянии: деформированных, искривленных, согнутых, лопнувших, или заизолированных лентой т.д.Соединительные шланги закреплены на редукторах, горелках, резаках и генераторах не специальными хомутами. Разрывы шланга соединены отрезками гладких трубок или изоляционной лентой. Шланг состоит более чем из трех кусков. Шланги деформированы, замаслены и др. | **30 МРП** |
| 5.18 | По окончании огневых работ горелка закреплена на эксплуатируемом оборудовании. Закрепленная горелка касается боков газовых баллонов | **30 МРП** |
| 5.19 | Применение неисправного редуктора:* - неисправны или не прошли ежегодной проверки манометры,
* - на манометре отсутствует красная черта предельного давления,
* - при полностью вывернутом регулировочном винте газ проходит в камеру рабочего давления (самотек),
* - при прекращении отбора газа рабочее давление в камере повышается более чем на 0,2 МПа (2,25 кгс/см2),
* - не работает предохранительный клапан
* - неисправна резьба накидной гайки, с помощью которой редуктор подсоединяется к вентилю газового баллона и др.
 | **20 МРП** |
| 5.20 | Используются неизолированные или с плохой изоляцией провода, некалиброванные предохранители, провода не обеспечивающие прохождения сварочного тока требуемой величиныПровода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, без изоляции, не защищены от действия высокой температуры, механических повреждений и / или химических воздействий.  | **20 МРП** |
| **6** | **Краны и подъемные устройства** |  |
| 6.1 | Нарушения при эксплуатации грузоподъёмных машин:- отсутствие паспорта и сведений о постановке на учёт;- просроченное техническое освидетельствование;- отсутствие ответственных за содержание грузоподъемных механизмов в исправном состоянии, - отсутствие лиц, ответственных за безопасное проведение работ кранами;- отсутствие аттестованного обслуживающего персонала;- наличие многочисленных неисправностей;- отсутствие соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов исправных съёмных грузозахватных приспособлений, тары; | **30 МРП** |
| 6.2 | Нахождение в зоне проведения работ с применением грузоподъёмной машины, посторонних лиц, а так же лиц, не имеющих квалификационного удостоверения. | **20 МРП** |
| 6.3 | Отсутствие ограждения площадки установки грузоподъёмной машины. Место под опорами не очищено и спланировано. Грузоподъёмная машина установлена на свеженасыпанном не утрамбованном грунте. Не соблюдаются требования по установке крана, не выдержаны расстояния при работе вблизи откосов котлованов, канав, вблизи ЛЭП. Отсутствие необходимых документов на выполнение работ в соответствии с видом и местом выполняемых работ. | **10 МРП** |
| 6.4 | Используются для строповки самодельные приспособления и тары, а также неисправные и без наличия клейм и бирок съёмные грузозахватные приспособления, немаркированная тара. | **20 МРП** |
| 6.5 | Проведение работ без инструктажа и допуска лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. Проведение работ в отсутствие и без непосредственного руководства лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, при:- работе по загрузке и выгрузке краном полувагонов, по перемещении груза несколькими кранами;-работе вблизи линии электропередачи крана или подъёмника;- перемещении груза краном над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где находится люди;- перемещении груза краном, на который не разработаны схемы строповки;- в других случаях, предусмотренных технологическими регламентами. | **40 МРП** |
| 6.6 | Отсутствие паспорта крана (подъёмника). Отсутствие на рабочем месте вахтенного журнала машиниста крана (подъёмника), удостоверения по промышленной безопасности, документов, разрешающих выполнение работ (схемы строповок, технологические регламенты, проекты производства работ, наряды-допуски и т.п.) | **10 МРП** |
| 6.7 | Использование грузозахватных приспособлений без клейм и бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъёмности отсутствие данных об их периодической проверке исправности | **20 МРП** |
| 6.8 | Уклон крана превышает 3 (три) градуса, крюк крана установлен не точно над грузом, не определена грузоподъёмность крана. Груз защемлён, завален, приварен или прикручен (мёртвый груз).  | **20 МРП** |
| 6.9 | Кран оставлен в рабочем положении без присмотра. Грузоподъёмная машина не выключена и не заперта на замок, не исключена случайная подача напряжения, рубильник не выключен. | **20 МРП** |
| **7** | **Управление рабочим местом и аспекты охраны окружающей среды** |  |
| 7.1 | Загромождение автодорог и путей эвакуации отходами | **20 МРП** |
| 7.2 | 1. Отсутствие на территории производства работ и временных площадках необходимых контейнеров для сбора отходов.
2. Сбор и накопление отходов на открытом грунте.
3. Смешивание разных наименований отходов при сборе, хранении и транспортировке в контейнерах, на специализированных площадках.
4. Переполнение специализированных площадок и контейнеров для временного сбора отходов.

 Загрязнение территории, прилегающей к контейнеру.1. Загрязнение, захламление территории производства работ и временных площадок.
 | **20 МРП** |
| 7.3 | Хранение, применение и транспортировка веществ, материалов, реагентов в открытом виде (не в складском помещении, вблизи источников огня или нагревательных приборов), на открытом грунте, в негерметичной таре.  | **20 МРП** |
| 7.4 | 1. Невыполнение мер касательно хранения, обработки, транспортировки или использования токсичных, коррозионных, воспламеняющихся материалов, а также отходов, возникающих в результате этого.
2. Непринятие мер по ликвидации проливов, просыпей токсичных, коррозионных, воспламеняющихся материалов.
3. Отсутствие незамедлительного вывоза и удаления с территории производства работ и временных площадок опасных отходов, возникших в результате проливов, просыпей.
 | **20 МРП** |
| **8** | **Аварийные меры** |  |
| 8.1 | Невыполнение требований Заказчика при локализации / ликвидации аварийных ситуаций, включая случаев необходимости эвакуации работник с территорий объекта | **50 МРП** |
| **9** | **Правила движения по территории** |  |
| 9.1 | Загромождение автодорог, путей эвакуации, пожарных водоисточников | **10 МРП** |
| 9.2 | Передвижение на велосипеде по встречной полосе, отсутствие подачи сигналов рукой об изменении направления движения и др. | **10 МРП** |
| 9.3 | Превышение скоростного режима, установленного в ТОО «АНПЗ»:* - для легковых автомобилей **30 км/час**
* - для грузовых автомобилей **30 км/час**
* - для тракторов и погрузчиков  **30 км/час**
* **-** для автобусов **30 км/час**
* - по территории установок и резервуарных парков для всех видов транспорта должна быть ограничена до **10 км/час**,

и других правил дорожного движения.  | **20 МРП** |
| 9.4 | Использование спецтехники не по назначению, перевозка людей в необорудованном для этого транспорте. | **20 МРП** |
| 9.5 | Управление спецтехникой, транспортом и автомобилями по территории без соответствующих разрешительных документов и водительских прав | **20 МРП** |
| 9.6 | Въезд на территорию действующих технологических установок, склады и другие места с ограниченным доступом без письменного разрешения | **20 МРП** |
| 9.7 | Не пристегивание ремнем безопасности, использование мобильного телефона во время вождения, за исключением случая использования системы “громкой связи” | **10 МРП** |
| 9.8 | Несоответствующее использование машины (число пассажиров или транспортировка в небезопасных условиях) | **20 МРП** |
| 9.9 | Парковка в непредназначенных для этого местах | **10 МРП** |
| 9.10 | Невыполнение требований запрещающих, предупреждающих, предписывающих и указательных знаков | **10 МРП** |
| 9.11 | Не применение дневных ходовых огней (ДХО) или фар ближнего света при движении автотранспортных средств по территории завода | **10 МРП** |
| 9.10 | Отсутствие на транспортном средстве обязательного искрогасителей  | **10 МРП** |
| 9.11 | Отсутствие на специальной техники звукового сигнализатора заднего хода | **10 МРП** |
| **10** | **Другие отклонения** |  |
| 10.1 | Допуск посторонних лиц к рабочим местам. | **10 МРП** |
| 10.2 | Использование мобильных телефонов сотовой связи, а равно производство фото и видео съемки на территорий завода без соответствующего разрешения.  | **20 МРП** |
| 10.3 | Несоблюдение правил касательно организации строительства работ субподрядными организациями. | **40 МРП** |
| 10.4 | Несоблюдение норм касательно транспортировки, обращения и хранения технического оборудования, материалов, в т.ч. отсутствие схем перемещения крупногабаритного груза. | **20 МРП** |
| 10.5 | Оставление без присмотра технического оборудования в работающем состоянии, или поручение посторонним людям наблюдения за ним | **20 МРП** |
| 10.6 | Использование неисправных электрических установок, инструментов и приспособлений | **30 МРП** |
| 10.7 | Использование электрического оборудования не соответствующего по техническим характеристикам подключаемой нагрузке либо с повреждённой изоляцией (щиты, сборки, рубильники, удлинители, розетки и т.д.) | **30 МРП** |
| 10.8 | Прокладка электрокабелей (проводов, шнуров) через проезжую часть без соответствующей защиты от механических повреждений либо прокладка кабелей с нарушенной изоляцией. | **30 МРП** |
| 10.9 | Подключение электроприёмников напрямую к электросети без специальных устройств защитного отключения (предохранители, плавкие вставки, пробки, УЗО и т. д.) или использование для этой цели некалиброванных (не соответствующих нагрузке) защитных устройств, не обеспечивающих отключение при коротком замыкании. | **30 МРП** |
| 10.10 | Применение электрооборудования (щиты, сборки, панели, рубильники и т. д.) с неисправными либо незапертыми стационарными запорными устройствами, которое может привести к несанкционированному доступу к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | **30 МРП** |
| 10.11 | Отсутствие защитного заземления (зануления) металлических (токопроводящих) корпусов и оболочек электрооборудования и электроинструмента, переносных светильников (согласно требованиям паспорта завода-изготовителя) | **30 МРП** |
| 10.12 | Применение для подключения электрических розеток (разъёмов) не маркированных по классу напряжения (220В, 380В и т. д.) | **10 МРП** |
| 10.13 | Использование несоответствующих инструментов (поврежденных, самодельных) или непригодных для типа выполняемых работ | **20 МРП** |
| 10.14 | Непринятие мер по предотвращению инцидентов, связанных с поражением электротоком | **100 МРП** |
| 10.15 | Промывка рабочего оборудования и инструментов бензином или другими воспламеняемыми продуктам | **20 МРП** |
| 10.16 | Другие нарушения / условия, не указанные в данном перечне | **20 МРП** |
| 10.17 | Перевозка баллонов со сжатыми и сжиженными газами без специальных приспособлений (контейнеры, резиновые кольца, деревянные брусья с гнёздами для баллонов и др.) | **30 МРП** |
| 10.18 | Совместная транспортировка баллонов с горючими газами и кислородом. | **30 МРП** |

*\* 1 МРП (месячный расчетный показатель текущего года, утвержденный Законом РК «О республиканском бюджете») на 2019 год составляет 2525 тенге и подлежит изменению Законом.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **Исполнитель:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| М.П. |  М.П. |