|  |
| --- |
| Приложение 5 |
|  к договору №\_\_\_\_\_\_\_ |
|  от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |  |  |  |  |
|  **Ведомость объемов работ №** |
| **на ремонт здания ОПУ ПС 220 кВ "Кызылорда" филиала Южные МЭС на 2025 год (подряд)** |
|   |   |   |   |   |
| Основание: Дефектный акт № |  |
| **№ п/п** | **Наименование физических объемов работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м | м2 горизонтальной проекции | 465,52 |   |
| 2 | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 465,52 |   |
| 3 | Грунтовка | м2 оштукатуриваемой поверхности | 465,52 |   |
| 4 | Фасад и фундаменты. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 997,04 |   |
| 5 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы | м водосточной трубы | 91 |   |
| 6 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов | м желоба | 92,4 |   |
| 7 | Покрытия из линолеума. Устройство | м2 покрытия | 290 |   |
|   | **Материалы** |   |   |   |
| 1 | Линолеум релин (резиновый) пожаробезопасный многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм | м2 | 295,8 |   |
| 2 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,6281352 |   |
| 3 | Щиты настила | м2 | 25,6036 |   |
| 4 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 213 |   |
| 5 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м | 91 |   |
| 6 | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм | м | 92,4 |   |
| 7 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 508,4904 |   |
| 8 | Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм | шт. | 22 |   |
| 9 | Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 22 |   |
| 10 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 130 |   |
| 11 | Держатель трубы водосточной пластиковый | шт. | 55 |   |
| 12 | Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума | кг | 56,55 |   |
| 13 | Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 28 |   |
| 14 | Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм | шт. | 27 |   |
| 15 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 15 |   |
| 16 | Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 13 |   |
| 17 | Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм | шт. | 4 |   |
| 18 | Колер для водоэмульсионной краски | кг | 1,5 |   |
| 19 | Анкерный болт размерами 8/15 мм х 65 мм ГОСТ 28778-90 | шт. | 55 |   |