**Приложение № 2**

**к Договору № \_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.**

**Техническая спецификация (техническое задание) на закупку услуг по аренде**

**специальной техники с водителем**

**(Услуга по аренде Бульдозера)**

**1.Область оказания Услуг**

1.1. Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау расположено на территории Мугалжарского района, Актюбинской области, Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе.

1.2. Месторождение Урихтау находится в непосредственной близости от разрабатываемых месторождения нефти и газа Жанажол (10-12 км восточнее), Кенкияк (50 км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (7-8 км юго-западнее).

1.3. Среднегодовые температуры разнятся между -40°С и +40°С. Услуги должны выполняться в осенних и зимних условиях.

1.4. В целях выполнения производственных задач в 2021 году, имеется необходимость услуг бульдозера (гусеничный трактор) для проведения земляных работ на объектах Заказчика.

**2.Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг**

Необходимый вид специальной техники для оказания услуг указан в приложении №1 к настоящей Технической спецификации.

**3.Основные требования**

3.1. Исполнитель для оказания услуг должен предоставить исправный Бульдозер.

3.1.1. Исполнитель должен иметь собственный или арендованный Бульдозер (Исполнитель должен предоставить свидетельства о гос. регистрации, договор аренды).

3.2. Бульдозер предоставляется с водителем в количестве 1 человек.

3.3. Исполнитель должен обеспечить замену Бульдозера в случае его поломки в течение одного календарного дня.

3.4. Исполнитель должен обеспечивать ежедневную выписку путевого листа с подписью ответственного лица за эксплуатацию спецтехники, которая является основным документом для первичного учета времени работы.

3.5. Исполнитель обязан обеспечить к началу работы, ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителя. Прохождение медицинского осмотра должно быть отмечено в путевом листе. В случае отсутствия отметки о прохождении медицинского осмотра водитель не допускается к работе.

3.6. Исполнитель обязан, своевременно проводить инструктаж по охране труда, пожарной и электробезопасности, и соблюдению безопасности при работе с гусеничным трактором.

3.7. Исполнитель должен, своевременно согласовав с Заказчиком, проводить планово-предупредительные осмотры, различные виды ремонтов и профилактические работы с установкой оригинальных запасных частей и расходных материалов. Предоставить план график осмотра техники (утвержденный и согласованный) и документы прохождения ТО.

3.8. Исполнитель должен обеспечить соблюдение режима работы и отдыха водителей, не допускать переработок во избежание переутомления.

3.9. Все затраты на ремонт или замену вышедшего из строя узла бульдозера, производятся за счет Исполнителя.

3.10. Исполнитель услуг должен:

3.10.1. Обеспечить медицинское обслуживание своего персонала.

3.10.2. Обеспечить персонал необходимым оборудованием и инструментом, для проведения технического обслуживания Бульдозера.

3.10.3. Исполнитель за свой счет должен обеспечивать горюче смазочными материалами (ГСМ) на все время действия договора.

3.11. Водитель Бульдозера должен быть обученным по соответствующей программе подготовки (Исполнитель должен предоставить подтверждающий документ обучения по соответствующей программе подготовки).

**4.Требование к спец технике**

4.1. Должен быть оснащен медицинской аптечкой (автотранспортной) с необходимым набором лекарств и медицинских средств;

4.2. Бульдозер должен предоставляться в следующих параметрах:

4.2.1. Полезная мощность (максимальная) – стандартная комплектация не менее 141 кВт

4.2.2. Эксплуатационная масса – не менее 18984кг

4.2.3. Ходовая часть – стандартная.

4.2.4. Давление на грунт не менее - 62.6кПа

4.2.5. Рыхлители: Максимальное заглубление -500мм; Максимальное усилие заглубления - 65.6кН; Масса со стандартными стойками - 1644кг; Общая ширина балки - 2190мм.

4.3. Должен быть оснащен исправными средствами пожаротушения.

**5.Режим работы и условия оплаты**

5.1. Режим работы Бульдозера по заявке Заказчика. (**спецтехника предоставляется по письменной заявке от Заказчика, рабочее время фиксируется с момента предоставления Бульдозера на рабочее место, при временном отсутствии необходимости Бульдозер (по письменной заявке**) может выводиться на дежурство, оплата за дежурство проводится 25% от тарифной ставки договора).

5.2. В случае вынужденного простоя, отсутствия объемов работ на долгий срок (более 60 календарных дней), Заказчик вправе уменьшить количество часов, до необходимого для выполнения работ Заказчика, в этом случае оплата будет производиться только по факту оказанных услуг за отработанные часы.

**6.Срок оказания услуг**

6.1. С января по 31 декабря 2021 года.

**Приложение №1 к Техническая спецификация на закупку услуг**

**по аренде специальной техники с водителем**

**(Услуга по аренде Бульдозера)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид спец техники | Ед. изм. | Кол-во, ед. | Предполагаемое кол-во часов (время использования) | Оказываемая услуга |
| 1 | Бульдозер | Ед. | 1 | С января по 31 декабря 2021 года.  **Всего: – 2354ч.**  Сумма договора распределяется равномерно на общий объем часов | Для проведения земляных работ на объектах Заказчика. |