Техникалық ерекшелікке

№1 қосымша

**Төмендетуге арналған ашық тендер тәсілімен диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/ тестілеу/қарау**

**бойынша қызметтерді сатып алуға көрсетілетін қызметтердің негізгі көлемі**

|  |
| --- |
| **Лот №372-1Қ** |
| **Маңғыстау МҚБ бойынша пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық құрылғыларды техникалық тексеру**  |
| **№** | **Қызметтер атауы** | **Жабдықтың атауы** | **Қысқаша техникалық сипаттамасы** | **Тіркеу немесе технолог. Нөмірі** | **Бөлімше** | **Қондыру орны** | **Қызмет көрсету мерзімі** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Қызметтер көрсету орны** |
| **басы** | **соңы** |
| **СГМ** |
| 1 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | суасты сорғы | 12НА9х4 | 3 | "Каражанбас" МАС | КППСОиД 62км н/да К-К-А | Шарттың 3.1-тармағына сәйкес | дана | 1. | Маңғыстау облысы |
| 2 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | суасты сорғы | НВ 50/50 | 1 | "Актау" БМАС | аралық кәріз жүйусі | дана | 1. |
| 3 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Ортадан тепкіш сорғы | Grundfos NK100-250 | НА№3 | "Актау" БМАС | көбікпен өрт сөндіру жүйесі | дана | 1. |
| 4 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Ортадан тепкіш сорғы | Grundfos NK100-250 | НА№4 | "Актау" БМАС | көбікпен өрт сөндіру жүйесі | дана | 1. |
| 5 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Ортадан тепкіш сорғы | Grundfos NK150-315 | НА№2 | "Актау" БМАС | көбікпен өрт сөндіру жүйесі | дана | 1. |
| 6 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | суасты сорғы | 12НА 9х4 | 3 | "Жетібай" МАС | КППОУ | дана | 1. |
| 7 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | суасты сорғы | Насос FЕ РЕТrО SТР75 | 1 | "Жетібай" МАС | Сыйымдылық 10М3 №1 | дана | 1. |
| 8 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | суасты сорғы | Насос FЕ РЕТrО SТР75 | 2 | "Жетібай" МАС | Сыйымдылық 10М3 №2 | дана | 1. |
| 9 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | суасты сорғы | 12НА 9х4 | 3 | "Өзен" БМАС | Ағып кету резервінің сорғы станциясы | дана | 1. |
| 10 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Желдету қондырғысы | ВВД-9 | 5В-1 | "Бейнеу" МАС | Печь №5 Г9ПО2В | дана | 1. |
| 11 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Желдету қондырғысы | ВВД-9 | 5В-2 | "Бейнеу" МАС | Печь №5 Г9ПО2В | дана | 1. |
| 12 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Резервтік сорғы станциясының май жүйесі РСЖ | Маслобак №1,№2, №3, V=1,7 м3; Бак аккумулирующий №3, №4, V=0,8 м3; Фильтр-грязеуловитель маслосистемы №3, Задвижка Ду50 Ру16 - 5 ед., Задвижка Ду100 Ру16 - 1 ед.,Вентиль Ду20 - 3 ед., Вентиль Ду50 - 2 ед., Обратный клапан Ду100 - 1 ед. | "Өзен" БМАС | Резервтік сорғы станциясының май жүйесі | нысан | 1. |
| 13 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | РСЖ май хүйесі | Кері клапан Ду100 - 1 ед., Вентиль Ду50 - 9 ед., Задвижка Ду50 Ру16 - 2 ед. | "Өзен" БМАС | Резервтік сорғы станциясының төгу жүйесі | Шарттың 3.1-тармағына сәйкес | нысан | 1. | Маңғыстау облысы |
| 14 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Тыныс алу клапаны | СМДК-100 | 8 | "Актау" БМАС | КПОУ М/Н "У-Ж-А" | дана | 1. |
| 15 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Ластану сүзгісі | ФГ Ду400 | 4 | "Каражанбас" МАС | тірек сорғы ПНА №4 | дана | 1. |
| 16 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Ластану сүзгісі | ФГ Ду500 | 5 | "Каражанбас" МАС | тірек сорғы ПНА №5 | дана | 1. |
| **БЭҚ** |
| 1 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду150 Ру10 | 3 | "Бейнеу" МАС | Жылу қазандығы | Шарттың 3.1-тармағына сәйкес | дана | 1. | Маңғыстау облысы |
| 2 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду150 Ру10 | 4 | "Бейнеу" МАС | Жылу қазандығы | дана | 1. |
| 3 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду150 Ру10 | 13 | "Бейнеу" МАС | Жылу қазандығы | дана | 1. |
| 4 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду150 Ру10 | 14 | "Бейнеу" МАС | Жылу қазандығы | дана | 1. |
| 5 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду150 Ру10 | 3 | "Сай -Утес" МҚС | Жылу қазандығы | дана | 1. |
| 6 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду150 Ру10 | 4 | "Сай -Утес" МҚС | Жылу қазандығы | дана | 1. |
| 7 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду150 Ру10 | 13 | "Сай -Утес" МҚС | Жылу қазандығы | дана | 1. |
| 8 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду150 Ру10 | 14 | "Сай -Утес" МҚС | Жылу қазандығы | дана | 1. |
| 9 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду125 Ру10 | 1 | "Жетыбай" МАС | Жылу қазандығы | дана | 1. |
| 10 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду125 Ру10 | 2 | "Жетыбай" МАС | Жылу қазандығы | дана | 1. |
| 11 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду150 Ру10 | 1 | "Каражанбас" МАС | Жылу қазандығы | дана | 1. |
| 12 | Пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық тексеру | Су сүзгісі  | Ду150 Ру10 | 2 | "Каражанбас" МАС | Жылу қазандығы | дана | 1. |
|  |

|  |
| --- |
| **Қызмет көрсету шарттары** |
|  | **Қызметтер көрсету мақсаты:** | Техникалық құрылғылардың қызмет ету мерзімін ұзарту мақсатында сараптама қорытындысын бере отырып, техникалық тексеруден өткізу. |
|  | **Көрсетілетін қызметтердің құрамы мен мазмұны.** | Қызмет мерзімін ұзарту мақсатында техникалық құрылғыларды техникалық тексеру бойынша орындалатын жұмыстардың көлемін орындау мерзімдері.* дайындық кезеңі;
* далалық кезең;
* өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша техникалық есеп пен сараптамалық қорытынды жасау.

Жұмыс жүргізуге қажетті келісімдер мен рұқсаттар алу, қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге дайындау.Қызмет мерзімін ұзарту мақсатында техникалық құрылғыларды техникалық тексеру жөніндегі қызметтерді СТ 6636-1901-АҚ-039-4.017-2017 "Магистральдық құбырлар. Жабдықтың сенімділігін қамтамасыз ету" стандартына және Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайларды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау комитетінің 2011 жылғы 27 қаңтардағы №4 бұйрығымен келісілген "Қауіпті өндірістік объектілердегі техникалық құрылғыларды, жабдықтар мен құрылыстарды қауіпсіз пайдалану мерзімін ұзарту тәртібі туралы әдістемелік ұсынымға" сәйкес орындау қажет, және де төмендегі әдістерді қамтитын, бірақ олармен шектелмейді: 1. техникалық құжаттаманы талдау;
2. көру және өлшеу бақылауы;
3. дәнекерленген қосылыстар мен негізгі металды ультрадыбыстық бақылау;
4. ультрадыбыстық қалыңдығы;
5. дірілді өлшеу;
6. магнитті ұнтақты бақылау және капиллярлық дефектоскопия;
7. гидравликалық сынау;
8. тасымалданатын құралдармен қаттылықты өлшеу;
9. металлографиялық зерттеулер;
10. металдағы элементтердің құрамын анықтау;
11. құйынды токты бақылау;
12. коррозияны, тозуды және басқа ақауларды бағалау;
13. техникалық жай-күйді бағалау мен болжаудың: жұмыс режимдерін есептеуді; шекті жай-күй өлшемшарттарын белгілеуді; кернеулі-деформацияланған жай-күйді зерттеуді және шекті жай-күй өлшемшарттарын таңдауды; пайдаланудың қалдық мерзімін (шекті жай-күйдің болжамды басталуына дейін) айқындауды қамтитын есептеу-талдамалық рәсімдері;
14. техникалық құрылғылардың тіректерінің немесе іргетасының жай-күйін (оның ішінде визуалды өлшеуді бақылау, соққы-импульстік бақылау; магниттік бақылау әдісі; диелкомметриялық әдіс; геодезиялық бақылау (деңгейлеу)).

Алынған деректерді өңдеу және нәтижелерді талдау, жоғарыда аталған сынақтар, ұсыныстар әзірлеу. Қызмет ету мерзімін ұзарту мақсатында қазандықтарды және қосалқы жабдықтарды техникалық байқаудан өткізу бағдарламасын Мердігер құрастырып және қол қойып, оны Тапсырыс берушінің жеке құрылымдық бөлімшесіне (бұдан әрі – ЖҚБ) бекітуге ресми түрде жіберуі керек.Техникалық құрылғыларды техникалық тексеру жөніндегі бағдарламада өзіне кіретін тартылатын қызметкерлердің (тендерлік рәсімдер сатысында қаралған) тізбесіне сәйкес мамандар көрсетілуі тиіс: - III деңгейлі бұзылмайтын бақылау саласындағы персонал (бір адам, бес жыл жұмыс тәжірибесімен). «Бұзбайтын бақылау. Бұзбайтын бақылау үшін персоналдың біліктілігі және аттестаттау» ҚР СТ ИСО 9712-2023 сәйкес және МЕМСТ ИСО/МЭК 17024 талаптарына сәйкес сертификаттау органы берген көзбен-өлшеу, магнитті, енетін заттармен, ультрадыбыстық, құйынды ток әдістеріне сертификат және/немесе куәлік. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжат (ҚР Еңбек кодексінің 35-бабының 3 және 5-тармақтарына сәйкес).- II деңгейлі бұзылмайтын бақылау саласындағы персонал (бір адам, үш жыл жұмыс тәжірибесімен). «Бұзбайтын бақылау. Бұзбайтын бақылау үшін персоналдың біліктілігі және аттестаттау» ҚР СТ ИСО 9712-2023 сәйкес және МЕМСТ ИСО/МЭК 17024 талаптарына сәйкес сертификаттау органы берген шолу-өлшеу, ультрадыбыстық, енетін заттар, әдістеріне сертификат және/немесе куәлік. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжат (ҚР Еңбек кодексінің 35-бабының 3 және 5-тармақтарына сәйкес).- II деңгейлі бұзылмайтын бақылау саласындағы персонал (бір адам, үш жыл жұмыс тәжірибесімен). «Бұзбайтын бақылау. Бұзбайтын бақылау үшін персоналдың біліктілігі және аттестаттау» ҚР СТ ИСО 9712-2023 сәйкес және МЕМСТ ИСО/МЭК 17024 талаптарына сәйкес сертификаттау органы берген магнитті ұнтақ, құйынды ток әдістеріне сертификат және/немесе куәлік. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжат (ҚР Еңбек кодексінің 35-бабының 3 және 5-тармақтарына сәйкес). - II деңгейлі бұзылмайтын бақылау саласындағы персонал (бір адам, үш жыл жұмыс тәжірибесімен). Бұзбайтын бақылауға арналған металдың қаттылығын анықтау, дірілмен диагностика жасау, металдың магниттік жады әдістеріне сертификат және/немесе куәлік. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжат (ҚР Еңбек кодексінің 35-бабының 3 және 5-тармақтарына сәйкес). - II деңгейлі бұзылмайтын бақылау саласындағы персонал (бір адам, үш жыл жұмыс тәжірибесімен). Бұзбайтын бақылауға арналған металлографиялық талдау, металдағы элементтердің құрамын анықтау әдістеріне сертификат және/немесе куәлік. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжат (ҚР Еңбек кодексінің 35-бабының 3 және 5-тармақтарына сәйкес). - Инженер/маман (бір адам, үш жыл жұмыс тәжірибесімен). Геодезия саласындағы жоғары білім туралы дипломның электрондық көшірмесі. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжат (ҚР Еңбек кодексінің 35-бабының 3 және 5-тармақтарына сәйкес). - Сарапшы (бір адам, үш жыл жұмыс тәжірибесімен). Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық тексеру жүргізу құқығына куәлік. Құрылыс саласындағы жоғары кәсіптік білімі туралы дипломның электрондық көшірмесі. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжат (ҚР Еңбек кодексінің 35-бабының 3 және 5-тармақтарына сәйкес).Далалық қызметтерді орындау кезінде Орындаушының персоналы Орындаушының персоналына қойылатын жоғарыда көрсетілген талаптарға (бұзбайтын бақылау саласындағы персонал, сарапшы және геодезист) сәйкес ең аз саны мен біліктілік талаптарына сәйкес келуге тиіс.Орындаушы дала жұмыстарын бастамас бұрын өлшеу құралдары мен сынақ жабдықтарының тізімін, құжаттардың электрондық көшірмелерін (мәліметтерді ҚР СТ 1041-2001 стандартының Б қосымшасына сәйкес белгіленген нысанда ұсыну) және қызметтерді орындау үшін қажетті жабдықтардың, аспаптардың, құрылғылардың (паспорт және/немесе басшылық және/немесе пайдалану жөніндегі Нұсқаулық - міндетті түрде зауыттық нөмірі бар) болуын қамтамасыз етеді:1. көзбен шолып-өлшеп бақылауға арналған жабдықтар жиынтығы (ең аз тізбе: өлшеу лупасы, металды өлшеу сызғышы, рулетка, штангенциркуль, зондтар, ӘДҮ, 90° лекальді тексеру бұрышы),
2. портативті қаттылық өлшегіш,
3. кернеулі-деформациялық күйін анықтауға арналған магнитометриялық аспап,
4. ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіш,
5. ультрадыбыстық дефектоскоп,
6. портативті дефектоскоп (магниттік ұнтақты сынау үшін) және/немесе магниттік қысқыштар,
7. стилоскоп және/немесе спектрометр (спектрлік талдау әдісі),
8. металлографиялық микроскоп, металлографиялық зерттеулерге объектілердің бетін дайындауға арналған портативті тегістеу және жылтырату жабдықтары,
9. геодезиялық жабдық (нивелир),
10. дірілді өлшейтін құрал,
11. әмбебап дефектоскоп немесе құйынды ток дефектоскоптары,
12. бетонның қорғаныс қабатының қалыңдығын анықтауға арналған құрал,
13. бетон ылғалдылығын өлшегіш,
14. бетонның беріктігін өлшегіш,
15. газ анализаторы, өлшеу құралдарын тексеру/калибрлеу сертификаттарын және/немесе сынақ жабдығын аттестаттау туралы сертификаттарды қоса бере отырып;
16. бейне эндоскоп
17. ену жинағы.

Тасымалдау (мамандар мен бригадаларды тасымалдау үшін), жүк тиеу-түсіру және автокрандарды және басқа да арнайы техниканы пайдалануға байланысты басқа да жұмыстарды, тұруды, тамақтануды, халықаралық және қалааралық келіссөздерді Мердігер дербес және өз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Мердігердің жабдығын әкелуге және кері экспорттауға байланысты барлық ықтимал шығындар өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Конструкциялық элементтер мен дәнекерленген қосылыстарды, техникалық құрылғыларды бұзбайтын сынау үшін ашу, тазалау, бетін дайындау, сондай-ақ тексеруден кейін қорғаныс жабындарын қалпына келтіру бойынша барлық тиісті жұмыстарды Мердігер жүзеге асырады. Дала жұмыстары аяқталғаннан кейін Орындаушы 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге 2010 жылғы 24 мамырдағы №15 өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар көлемінде ресімделген әрбір техникалық құрылғыға өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі сараптамалық қорытындыны, сондай-ақ СТ 6636-1901-АҚ-039-4.017-2017 "Магистральдық құбырлар. Технологиялық жабдықтың сенімділігін қамтамасыз ету" баптарына сәйкес пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында техникалық құрылғыларды техникалық тексеру нәтижелерін қамтитын техникалық есептерді береді. Өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі сараптамалық қорытындылар және техникалық құрылғыларды техникалық тексеру жөніндегі техникалық есептер 2 (екі) данада қағаз нұсқада және 2 (екі) данада электрондық жеткізгіште (USB flash drive) әрбір техникалық құрылғыға бөлек ұсынылады. Қорытындыда (оның ішінде электрондық тасымалдағышта) техникалық құрылғылар элементтерінің, іргетастың, ақаулы орындардың фотосуреттерін, олардың өлшемдерімен ақауларды орналастыру схемаларын ұсыну қажет. Қорытынды есептің графикалық бөлігі Microsoft Visio-ға ұсынылады. Орындаушы жоғарыда көрсетілген рәсімдеу тәртібін өзінің қосымша ұсыныстарымен толықтыра алады. |