**Приложение №9**

**к Договору №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г.**

**Обязательства Поставщика:**

После поставки «Динамограф 0-20000кгс 0-15000мм» на склад Заказчика Поставщик должен провести совместно с представителем Заказчика тестирование работоспособности прибора на скважине. Сроки проведения тестирование прибора на скважине не должны превышать 10 календарных дней, с момента поставки на склад Заказчика (форма заявки прилагается). При положительном результате тестирования на скважине Заказчик обязан оприходовать/принимать товар.

Места проведения тестирование работоспособности прибора расположены в радиусе 35км от начала территории промзоны г.Жанаозен. Все необходимые расходные материалы при проведении тестирование работоспособности прибора за счет Поставщика.

**«Заказчик» «Поставщик»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заявка на тестирование прибора «Динамограф 0-20000кгс 0-15000мм» для АО «Озенмунайгаз» в 2025оду**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата заявки | Объект АО «ОМГ» | Сроки проведения тестирование прибора  (в течение 10 календарных дней) | Примечание |
|  | НГДУ-1 |  |  |
|  | НГДУ-2 |  |  |
|  | НГДУ-3 |  |  |
|  | НГДУ-4 |  |  |

Согласовано:

**Принял Заказчик: Сдал Поставщик:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№ 9 қосымша**

**202\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ шартқа.**

**Өнім берушінің міндеттемелері:**

Тапсырыс берушінің қоймасына "Динамограф 0-20000кгс 0-15000мм" жеткізілгеннен кейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің өкілімен бірге құрылғының ұңғымадағы жұмысына тестілеу жүргізуі керек. Аспапты ұңғымада тестілеуді өткізу мерзімі Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізілген сәттен бастап 10 күнтізбелік күннен аспауға тиіс (өтінім нысаны қоса беріледі). Ұңғымада тестілеудің оң нәтижесі болған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды алуға/қабылдауға міндетті.

Өткізу орындары құрылғының жұмысқа қабілеттілігін тестілеу Жаңаөзен қаласының өндірістік аймағы аумағының басынан бастап 35 км радиуста орналасқан. Өнім берушінің есебінен құрылғының жұмыс қабілеттілігін тестілеу кезінде барлық қажетті шығын материалдары.

**Тұтынушы: Жеткізуші:**

**2023 жылы «Өзенмұнайгаз» АҚ үшін «Динамограф 0-20000кгс 0-15000мм» аспап тестілеу өтімі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Өтінім берілген күні | «ӨМГ» АҚ объектісі | Осы аспапты тестілеу мерзімі  (10 күнтізбелік күн ішінде) | Ескерту |
|  | МГӨБ-1 |  |  |
|  | МГӨБ-2 |  |  |
|  | МГӨБ-3 |  |  |
|  | МГӨБ-4 |  |  |

Келісілді:

**Тұтынушы қабылдаған: Жеткізушіден өткен: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**