**Приложение №9**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. Поставщик вместе с Товаром дополнительно обязан предоставить Грузополучателю следующие документы, относящиеся к приемке:
   1. Паспорт с ремонтными формулярами (на оборудование, комплектующие изделия и средства приборов измерении);
   2. Технологический регламент и инструкции по эксплуатации;
   3. Габаритные и установочные чертежи;
   4. Задание на строительную часть под устройство фундаментов;
   5. Чертежи опорных рам;
   6. Привязки вводных и выводных коммуникаций блоков;
   7. Разрешение на применение оборудования у уполномоченного органа согласно правилам промышленной и пожарной безопасности, в РК.
   8. Акт ввода в эксплуатацию согласно образца Заказчика,а после запуска и вывода на режим промышленной эксплуатации печи с проведением испытаний не менее 24 часов. – 2 экземпляра.
2. Поставщик при поставке товара должен произвести следующие работы:
   1. . Обеспечивает шеф монтажные работы (сборки корпуса печа и дымохода) и пуско-наладочные работы в течение 30 календарных дней, с даты поставки товара на склад «Управление производственно-технического обеспечения и комплектации оборудованием».
   2. Все шеф монтажные и пуско-наладочные работы по системе автоматизации, передаче данных на шкаф управления должны выполняться Поставщиком.

**Обязательства Заказчика:**

1. Заказчик обеспечивает подготовку/монтаж основного фундамента, фундамента для натяжки крепления дымохода, а так же монтаж всех технологических подключений к трубным отводам печам.

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№9 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Өнім беруші тауармен бірге жүк алушыға қабылдауға қатысты мынадай құжаттарды қосымша беруге міндетті:

1.1. Жөндеу формулярлары бар Паспорт (жабдыққа, жиынтықтаушы бұйымдарға және өлшеу аспаптары құралдарына);

1.2. Технологиялық регламент және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар;

1.3. Жалпы және орнату сызбалары;

1.4. Іргетастарды орнатуға арналған құрылыс бөлігіне тапсырма;

1.5. Тірек рамаларының сызбалары;

1.6. Блоктардың кіріспе және шығару коммуникацияларын байланыстыру;

1.7. ҚР-дағы өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі қағидаларына сәйкес уәкілетті органда жабдықты қолдануға рұқсат.

1.8. Тапсырыс берушінің үлгісіне сәйкес,ал пешті іске қосқаннан және өнеркәсіптік пайдалану режиміне шығарғаннан кейін кемінде 24 сағат сынақ жүргізе отырып, пайдалануға беру актісі. – 2 дана.

2. Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде мынадай жұмыстарды жүргізуге тиіс:

2.1 "өндірістік-техникалық қамтамасыз ету және жабдықтармен жинақтау басқармасы""қоймасына тауарды жеткізген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде монтаждау жұмыстарын (пеш пен түтін мұржасының корпусын құрастыру) және іске қосу-реттеу жұмыстарын қамтамасыз етеді.

2.2 Автоматтандыру жүйесі бойынша барлық монтаждық және іске қосу-жөндеу жұмыстарын, басқару шкафына деректерді беруді жеткізуші орындауы тиіс.

**Тапсырыс берушінің міндеттемелері:**

3 Тапсырыс беруші негізгі іргетасты, түтін мұржасын бекітуге арналған іргетасты дайындауды/монтаждауды, сондай-ақ құбыр өткізгіштерге пештерге барлық технологиялық қосылыстарды монтаждауды қамтамасыз етеді.