**Приложение № 5**

**к договору**

**СОГЛАШЕНИЕ**

**в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности, экологии и** **санитарно-эпидемиологических требований**

**Определения и сокращения**

**Акт – допуск –** [д](http://official.academic.ru/5887/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)окумент, определяющий возможность производства работ персоналом подрядной или сервисной организации на территории (объекте) производства / цеха (заказчика), в котором указан перечень выполненных мероприятий, обеспечивающих [безопасные условия труда](http://official.academic.ru/1556/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0) персонала.

**Акт о выявленном нарушении** – документ, в котором отражены выявленные несоответствия.

**Заказчик –** товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» (далее - ТОО «ПНХЗ», предприятие).

**Внутренняя документация Заказчика** – утвержденные ТОО «ПНХЗ» внутренние процедуры, политики, инструкции, правила, положения и т.п. в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды.

**Газоопасные работы −** это работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в том числе внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи сушильные, реакторы, резервуары, цистерны и другое аналогичное оборудование, коллекторы, тоннели, колодцы, приямки и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону взрыва - и пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное действие на организм человека, работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20%).

**Земляные работы −** комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение и укладку с разравниванием и уплотнением грунта. Цель производства земляных работ - создание инженерных сооружений из грунта (дорог, каналов, траншей и др.), устройство оснований зданий и сооружений, планировка территорий под застройку. Также, к земляным работам относятся все работы, связанные с раскопками в целях строительства новых зданий, сооружений и коммуникаций, а также их ремонта.

**Исполнитель/Подрядчик −** организация, выполняющая работы/услуги на территории и объектах Заказчика в соответствии с договорными обязательствами, в том числе субподрядная организация.

**Наряд-допуск −** задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной Заказчиком формы и определяющее содержание, место работы, мероприятия, обеспечивающие правильность подготовки рабочего места, необходимые меры безопасности, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы.

**Объект общественного питания** – физическое и (или) юридических лицо, занимающиеся производством, переработкой и реализацией пищевой продукции, а также предоставлением мест для их потребления.

**Огневые работы −** производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов конструкций (электросварка, газосварка, бензо/керосинорезка, разогрев битумов и смол, паяльные работы, механическая обработка металла с выделением искр и другие).

**ОООС –** отдел охраны окружающей среды Заказчика.

**СБиОТ** **–** служба безопасности и охраны трудаЗаказчика.

**Персонал Исполнителя/Подрядчика** – работники Исполнителя/Подрядчика, персонал субподрядной организации.

**Подразделение Заказчика −** служба, цех, участок, отдел, управление и другие структурные подразделения Заказчика.

**ПМЭР** - план экстренной медицинской помощи.

**Работы повышенной опасности −** работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность, в том числе и не связанная с характером выполнения работы.

**Разрешение -** задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной Заказчиком формы.

**Ремонтные работы -** это работы, включающие в себя проведение всех видов ремонтов оборудования (капитальные, средние, текущие), а также выполнение покраски оборудования, изоляционные (гидроизоляционные, теплоизоляционные, антикоррозионные) работы по наложению изоляции и защитного покрытия на поверхность оборудования, а также его снятия; проведение дезактивации или отмывки от пыли, загрязнений поверхности оборудования; прокладка кабелей, кровельные работы, бетонные и железобетонные работы, монтажные и демонтажные работы, каменные работы, отделочные (штукатурные, облицовочные, малярные, стекольные) работы, работы по монтажу/демонтажу инженерного оборудования зданий и сооружений (прокладка трубопроводов, монтаж сантехнического, отопительного, вентиляционного и газового оборудования) и другие работы.

**РК** – Республика Казахстан.

**СИЗ −** средства индивидуальной защиты. Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда, специальная обувь.

**СИЗОД** – средства индивидуальной защиты органов дыхания. Техническое устройство, обеспечивающее защиту организма от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов (фильтрующие, изолирующие).

**СУОТ** – система управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды - механизм, обеспечивающий непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды и включающий комплекс мер правового, организационно-технического, экономического, образовательного и социального характера, направленного на предупреждение несчастных случаев с персоналом, предотвращение и ликвидацию аварий на опасных производственных объектах и защиту от негативного воздействия на окружающую среду.

**Субподрядная организация -** специализированная подрядная организация, привлекаемая Исполнителем/Подрядчиком на договорных условиях для выполнения отдельных видов работ, иных третьих лиц, привлеченных для выполнения обязательств по Договору.

**Указание** – это документ, в котором указывается характер выявленного нарушения с установлением сроков и ответственных лиц за устранение.

**Уполномоченный представитель Заказчика –** лицо, осуществляющее контроль над соблюдением требований, изложенных в нормативно-правовых актах Республики Казахстан, санитарных нормах и правилах,внутренних правилах, инструкциях и иных документах по безопасности и охране труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охране окружающей среды.

**1 Общие положения**

1.1 Данный документ определяет порядок и требования к обеспечению Подрядчиком/Исполнителем (субподрядной организацией) безопасных и здоровых условий труда при выполнении работ/оказания услуг на территории Заказчика.

1.2 В ходе выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) обязуется обеспечить соблюдение норм действующего законодательства РК, включая трудовое законодательство РК, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, в том числе санитарные требования главного санитарного врача, и иные законы, нормативные акты, в том числе внутренние документы, исполнение которых обязательно на территории и объектах Заказчика.

1.3 Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения Подрядчиком/Исполнителем (субподрядная организация) законодательных, санитарных норм и правил, нормативных требований и требований, изложенных в локальных актах Заказчика в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика мест производства работ/оказания услуг.

1.4 При посещении объектов общественного питания и их складов, уполномоченному представителю Заказчика достаточно иметь при себе справку о прохождении периодического медицинского осмотра (обследования) работников ТОО «ПНХЗ», выданную терапевтом, при этом Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) не вправе требовать от уполномоченного представителя Заказчика иные документы.

1.5 На предприятии утверждена «Политика в области качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергосбережения и энергоэффективности, корпоративной социальной ответственности ТОО «ПНХЗ»:

1.5.1 Стратегические Цели Политики в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на производстве, охраны окружающей среды которых является предотвращать травмы и ухудшение состояния здоровья работников и предотвращать загрязнение окружающей среды;

1.5.2 Достижение поставленных целей осуществляется решением комплекса задач на предприятии, в соответствии с требованиями международных стандартов в области качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на производстве, охраны окружающей среды.

1.6 Безаварийная работа, недопущение несчастных случаев, обеспечение безопасных и здоровых условий труда на предприятии, ориентация на безопасные производственные процессы, снижение негативного воздействия на окружающую среду являются главными целями Заказчика. Достижение этих целей невозможно без вовлечения Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация), сотрудничающих с Заказчиком.

1.7 Основные требования ТОО «ПНХЗ» к персоналу Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация):

1.7.1соблюдать на территории предприятия требования, изложенные в законодательных актах и нормативно-технической документации при выполнении всех видов деятельности;

1.7.2 обеспечивать безопасность и охрану труда персонала;

1.7.3 предотвращать загрязнение и контролировать содержание территории в процессе работы;

1.7.4 минимизировать риски воздействия опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников и предупреждать возникновение возможных аварийных ситуаций, инцидентов, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, способных неблагоприятно повлиять на здоровье.

1.8 К выполнению работ/оказания услуг на территории и объектах Заказчика допускается персонал Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация), прошедший проверку знаний по безопасности и охране труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и имеющий удостоверения установленного образца по проверке знаний, правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда и промышленной безопасности;квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по основной и смежной профессии; согласно выполняемой работе прошедший периодический и при необходимости предсменный/ послесменный медицинский осмотр.

1.9 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) приказом назначает лицо, ответственное за безопасное выполнение работ/оказания услуг и соблюдение требований внутренних правил, инструкций Заказчикаи законодательства в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности, экологии, санитарно-эпидемиологических требований, и обеспечивает постоянный контроль при выполнении работ на территории и объектах Заказчика.

1.10 Подрядчик/Исполнитель несет ответственность за свой персонал и персонал субподрядных организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий на территории и объектах ТОО «ПНХЗ».

1.11 Подрядчик/Исполнитель предоставляет на согласование главным специалистам Заказчикаплан организации работ или проект производства работ до начала выполнения работ.

1.11.1 Проект производства работ (ППР) или проект организации работ (ПОР) составляется и утверждается руководителем организации, согласовывается с специалистами ТОО ПНХЗ на следующие виды работ:

- строительство, капитальные и расширенные текущие ремонты оборудования, трубопроводов;

- строительно-монтажные работы: монтаж, демонтаж, замена стальных и сборных несущих конструкций, опор и проводов высоковольтных линий, кровельные, стекольные и другие виды работ;

- специфические виды работ при невозможности или нецелесообразности устройства настилов и ограждений, а также при работе с оборудования;

- капитальные ремонты электрооборудования выше 1000 В, а также высоковольтные линии, независимо от напряжения;

- работы по устройству оснований и фундаментов земляных сооружений;

- установка грузовых подъемных машин, их применение в процессе строительных или монтажных работ;

- и прочие работы повышенной опасности.

1.11.2 ППР или ПОР должен содержать раздел Требования безопасной организации работ, в котором указываются санитарно-гигиенические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность и сохранение здоровья работнику, технические решения, обеспечивающие безопасную работу машин, механизмов, оборудования, инструментов и работающих, не прописанные в действующих инструкциях и нормативно-технических документах по безопасности труда ТОО «ПНХЗ».

ППР или ПОР должны содержать планы, схемы ремонтируемого или возводимого объекта, окружающего его объектов, электрические сети, колодцы, скрытые тоннели и трубопроводы; площадки складирования материалов, металлоконструкций, ГПМ, схемы строповки и обвязки специфичных деталей, установка лебёдок, лестниц, лесов, сварочного оборудования, средства подмащивания, переходные мостики, перекрытия, ограждения и т.д..

Работники перед начало работ должны быть ознакомлены с содержанием ППР или ПОР с подписью в листе ознакомления

1.12 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) обязан выполнять работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая санитарные нормы, требования в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды, предъявляемыеЗаказчикоми в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями**.**

1.13 Подрядчику/Исполнителю (субподрядной организации) необходимо организовывать места приема пищи, места для переодевания и хранения специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, СИЗОД. Данные места должны быть согласованы с представителями Заказчика в установленном порядке.

1.14Все электромонтажные работы Подрядчика/Исполнителя (субподрядной организации) на территории и объектах Заказчика должны осуществляться по допускам, выданным лицом, ответственным за электрохозяйство у Заказчика.

1.15 Заказчикимеет право координировать работу Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) при локализации аварийных ситуаций, инцидентов и ликвидации их последствий.

**2 Требования к профессиональной компетенции персонала**

**Подрядчика/Исполнителя/Субподрядной организации**

2.1 Персонал Подрядчика/Исполнителя (субподрядной организации),допускаемый на территорию ТОО «ПНХЗ»должен пройти вводный инструктаж в СБиОТ Заказчика с целью ознакомления:

2.1.1 Политикой в области качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергосбережения и энергоэффективности, корпоративной социальной ответственности ТОО «ПНХЗ»;

2.1.2 общими правилами и требованиями безопасности;

2.1.3 правилами трудового распорядка;

2.1.4 правилами поведения на территории ТОО «ПНХЗ» и его подразделений;

2.1.5 характеристиками основных, опасных и вредных производственных факторов.

**2.2 Вводный инструктаж для персонала Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация)** **проводится по программе Вводного инструктажа с оформлением в «Журнале регистрации вводного инструктажа».**

2.3 Персонал Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) допускаемый на территорию и объекты Заказчика для производства работ/оказания услуг должен иметь:

2.3.1 квалификационное удостоверение, подтверждающее обучение и допуск к работе по указанной профессии;

2.3.2 удостоверение о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда;

2.3.3 удостоверение о проверке знаний по вопросам промышленной безопасности;

2.3.4 удостоверение о проверке пожарного технического минимума;

2.3.5 результаты периодического медицинского осмотра;

2.3.6 и иные обязательные удостоверения согласно, основной и смежной специальности согласно выполняемой работе или оказания услуг.

2.4 Формы удостоверений должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих нормативных актах РК.

2.5 Вышеизложенные документы предъявляются при прохождении вводного инструктажа. При отсутствии оригиналов документов, указанных в пункте 2.3 данного Соглашения и документа удостоверяющего личность работника Подрядчика/Исполнителя (субподрядной организации) вводный инструктаж не проводится, допуск на территорию предприятия запрещен. Результаты периодического медицинского осмотра можно предоставлять списком за подписью первого руководителя подрядной организации.

2.6 Подрядчик/Исполнитель обязан проводить со своими работниками, работниками субподрядной организации вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж по безопасности и охране труда в порядке, установленном нормативными актами РК с включением НД ТОО «ПНХЗ».

2.6.1 Подрядчик/Исполнитель обязан ознакомить свой персонал с требованиями внутренних нормативных документов ТОО «ПНХЗ».

2.7 Ответственность за своевременное проведение инструктажей возлагается на Исполнителя/Подрядчика.

2.8 При проведении инструктажей персоналуПодрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) должны быть озвучены:

2.8.1 основные трудовые обязанности работников, правила поведения на территории и рабочем месте;

2.8.2 общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, установленном на месте работы;

2.8.3 устройство оборудования, с которым предстоит работать, опасные зоны оборудования, предохранительные приспособления и ограждения, блокировка, заземление и другие средства защиты;

2.8.4 основные опасные и вредные факторы при производстве работ;

2.8.5 установленный порядок подготовки, безопасной организации выполнения работ и содержания в порядке и чистоте рабочего места;

2.8.6 содержание инструкций по безопасному ведению работ;

2.8.7 требования газовой и пожарной безопасности;

2.8.8 места расположения средств пожаротушения и сигнализации;

2.8.9 план эвакуации с указанием расположения связи;

2.8.10 действия работников при аварийных ситуациях и инцидентах;

2.8.11 приемы оказания первой помощи пострадавшим и действия работников при возникновении несчастного случая и другую необходимую информацию.

2.9 Работники Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация)должны владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим. Подрядчик/Исполнитель должен обучить свой персонал навыкам оказания первой помощи у сертифицированного тренера или инструктора.

2.10 Подрядчик/Исполнитель обязан проводить периодический медицинский осмотр своего персонала и персонала субподрядной организацией, с учетом выполняемой ими работы и профессии и информировать об этом Заказчика.

2.11 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) должен обеспечить прохождение предсменного/послесменного медицинского освидетельствования в соответствии с требованиями законодательства РК (обязателен для водителей любых транспортных средств).

2.12 Подрядчик/Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ/оказания услуг третьих лиц только при условии предварительного письменного согласования с Заказчикоми передачи на субподряд не более 1/4 от общего объема работ/услуг, покупки товара/сырья.

2.12.1 При выполнении работ Подрядчик/Исполнитель обязан на систематической основе предоставлять в ДОТиОС Заказчика перечень привлекаемых субподрядных организаций, согласованный с Администратором договора.

**3 Требования к обеспеченности Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) специальной одеждой, специальной обувью, СИЗ и СИЗОД**

3.1 Персонал Подрядчика/Исполнителя (субподрядной организации) должен быть обеспечен и использовать специальную одежду, специальную обувь и другие виды СИЗ, СИЗОД согласно нормам выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, работникам организаций различных видов экономической деятельности:

3.2 **Защитная каска** – средство защиты головы и шейных позвонков от повреждений падающих предметов. Наряду с основной функцией – защитой головы от удара, защитная каска может защищать работающих от механических воздействий, ожогов, от брызг расплавленных материалов или химических веществ, а также от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям, обладать морозостойкими свойствами.

3.2.1 Каска должна иметь подбородочный ремень, при его отсутствии размер оголовья подгоняется храповиком или горизонтальной пластиковой лентой оголовья.

3.2.2 Рекомендуемые цвета: белый для руководителей, специалистов и служащих, синий или оранжевый – для рабочего персонала. Сертификация изделия на соответствие: ГОСТ 12.4.207, ГОСТ 12.4.128 или ГОСТ EN 397.

3.3 **Специальная обувь** используется следующих видов:

– ботинки (полуботинки) кожаные;

– ботинки кожаные меховые (утепленные);

– сапоги кожаные;

– сапоги кожаные меховые (утепленные).

3.3.1 Защитные свойства: от нефти и нефтепродуктов, от скольжения по зажиренным поверхностям, от кислот и щелочей с концентрацией до 20%.

3.3.2 Обувь специальная должна быть с жестким подноском. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

3.3.3 Подошва должна быть искробезопасной, набойки допускаются только из цветного металла.

3.3.4 Специальная обувь должна изготавливаться в соответствии со следующими стандартами (в зависимости от назначения): ГОСТ Р ЕН ИСО 20345, ГОСТ 28507, ГОСТ 12.4.137. Сертификат соответствия ТР ТС 019.

3.4 **Специальная одежда** – должна быть изготовлена из материала: ткани хлопчатобумажные (хлопок 100%), ткани смешанные (хлопок не менее 80%) с вложением капронового или полиэфирного (не более 19%) волокна с антистатичной нитью или волокнами (не менее 1%), водоотталкивающей и биостойкой отделкой. Запрещается ношение специальной одежды, изготовленной из синтетических и шерстяных тканей, не отвечающих требованиям безопасности и охраны труда для нефтеперерабатывающих предприятий.

3.4.1 Ткань специальной одежды должна иметь масло-водоотталкивающую пропитку и антистатическую нить, а также обладать следующими защитными свойствами:

- защитой от общих производственных загрязнений;

- сохранять воздухопроницаемость;

- иметь низкий показатель удельного поверхностного электрического сопротивления;

- максимально снижать уровень теплового потока, достигающего пододежного пространства;

- сохранять поверхностную целостность во избежание достижения теплового потока тела.

3.4.2 Сертификация изделия на соответствие ТР ТС 019, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.280.

3.5 **СИЗОД:**

3.5.1 рабочие обеспечиваются индивидуальными промышленными фильтрующими противогазами с фильтрующей коробкой марки не менее А2В2Е2К2AXP3D, соответствующими ТР ТС 019 и ГОСТ 12.4.121, ГОСТ 12.4.235;

3.5.2 руководители, специалисты и служащие – индивидуальными промышленными фильтрующими противогазами с фильтрующей коробкой марки не менее А2В2Е2К2AXP3D, соответствующими ТР ТС 019 и ГОСТ 12.4.121, ГОСТ 12.4.235 или самоспасателями с фильтрующей коробкой марки не менее А1В1Е1К1AX (с гарантированным сроком защитного действия не менее 20 минут) соответствующими ТР ТС 019.

3.5.3 персонал при участии в проведении газоопасных работ должен быть обеспечен изолирующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания: шланговыми противогазами, изолирующими воздушно-дыхательными аппаратами (соответствующими ТР ТС 019/2011), переносными газоанализаторами на определение газов в воздухе в зависимости от рабочей среды (кислород, суммарную концентрацию горючих (взрывоопасных) газов, сероводорода, угарного газа).

3.6 Запрещается использовать специальную одежду, специальную обувь, СИЗ и СИЗОД в неисправном состоянии, загрязнённую, с истекшим сроком проверки и в состоянии, которая не соответствует требованиям безопасности.

3.7 Исполнитель/Подрядчик (субподрядная организация) обязаны:

3.7.1 проводить работникам предварительное обучение по правильному использованию выданными им специальной одеждой, специальной обувью, СИЗ и СИЗОД;

3.7.2 не допускать к работе работников без специальной одежды, специальной обуви, СИЗ и СИЗОД;

3.8 Представители ТОО «ПНХЗ» имеют право останавливать производство работ Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) с выдачей указания или оформления акта о выявленных нарушениях, в случае необеспеченности, неприменения и/или применение в неисправном, загрязненном состоянии необходимых специальной одежды, специальной обуви, СИЗ, СИЗОД.

3.9 С целью поддержания рейтинга ТОО «ПНХЗ», Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) не вправе использовать корпоративную специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ, СИЗОД ТОО «ПНХЗ» без письменного (подтвержденного) разрешения Департаментом охраны труда и окружающей среды Заказчика. На территории и объектах Заказчика Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) обязаны носить специальную одежду с указанием наименования (надписью/логотипом) только собственной организации.

**4 Требования к Подрядчику/Исполнителю (субподрядная организация)**

**по расследованию инцидентов, аварий, несчастных случаев и случаев острого отравления**

4.1 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) сообщает незамедлительно, не позднее 1 (одного) часа в службу БиОТ, диспетчеру Заказчика и куратору договора о каждом несчастном случае, загорании, пожаре, аварии и любой ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя и работников, о случаях с оказанием доврачебной и(или) квалифицированной медицинской помощи, нарушениях Политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и о других инцидентах.

4.2 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) проводит расследование инцидентов, аварий, случаев травмирования или острого отравления, произошедших во время выполнения работ и/или нахождения на объектах ТОО «ПНХЗ», в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК и внутренним требованиям Заказчика.

4.3 Расследование несчастного случая, происшедшего с работником Подрядчика/ Исполнителя, ведущим работы и/или находящихся на территории ТОО «ПНХЗ», проводится Подрядчиком/Исполнителем с участием ответственного представителя ТОО «ПНХЗ».

4.4 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) предоставляют Заказчику Акты расследования после завершения Работы комиссии по расследованию несчастного случая в течение 10 календарных дней.

**5 Требования к Подрядчику/Исполнителю (субподрядная организация)**

**в сфере управления охраной труда**

5.1 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) обязан иметь собственную службу или специалиста по безопасности и охране труда в количестве не менее 1 специалиста на 50 работников.

5.2 Подрядчик/Исполнитель обязан иметь заключённый договор со специализированной медицинской организацией на оказание экстренной медицинской помощи

5.3 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) на рабочем месте должен иметь документы или справку, заверенную подписью первого руководителя и печатью организации Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация), подтверждающие наличие в организации следующих данных по безопасности и охране труда:

5.3.1 системы управления охраны труда;

5.3.2 лицензии и разрешительной документации;

5.3.3 документов, подтверждающих квалификацию персонала;

5.3.4 информацию о применяемом оборудовании и его безопасности;

5.3.5 договора страхования работников;

5.3.6 статистику и анализ несчастных случаев и профзаболеваний;

5.3.7 информацию о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;

5.3.8 информацию по безопасности используемых материалов и химических веществ;

5.3.9 о наличии службы или специалиста по безопасности и охране труда, общественного инспектора по охране труда, порядке проведения инструктажей и обучения.

5.3.10 нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, СИЗОД согласно основной/смежной профессии и по характеру выполняемой работы и информацию об обеспечении;

5.3.11 результаты ежегодных медицинских осмотров и заключительные акты;

5.3.12 ПМЭР, согласованного с Заказчиком до начала выполнения работ. В ПМЭР должны быть детально оговорены все условия оказания медицинской помощи на месте проведения работ и способы экстренной медицинской эвакуации больного/пострадавшего с места проведения работ до медицинского учреждения соответствующего уровня;

5.3.13 «Положение о производственном контроле над соблюдением требований промышленной безопасности» в соответствии с требованием ст. 40 Закона РК «О гражданской защите».

5.4 Подрядчик/Исполнитель обязан обеспечить соблюдение персоналом (субподрядчиком) мероприятий по безопасности и охране труда, промышленной, экологической и пожарной и газовой безопасности, проводить постоянный контроль в области охраны труда, промышленной, экологической и санитарной безопасности.

5.5 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) должен иметь и вести следующую документацию:

5.5.1 протоколы проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников;

5.5.2 инструкции по безопасности и охране труда по видам работ и профессий;

5.5.3 журналы регистрации инструктажей по безопасности и охране труда;

5.5.4 журналы проверок состояния условий труда;

5.5.5 графики проведения проверок подразделений;

5.5.6 перечень должностей, обеспечивающий безопасные условия труда при выполнении работ в условиях повышенной опасности с оформлением наряда-допуска;

5.5.7 журнал регистрации выданных нарядов-допусков;

5.5.8 наряды-допуски на проведение работ повышенной опасности и другие разрешительные документы;

5.5.9 приказы о назначении ответственных лиц и другие необходимые организационные и разрешительные документы.

**6 Требования к поведению персонала Подрядчика/Исполнителя**

**(субподрядная организация) на объектах ТОО «ПНХЗ»**

6.1 Каждый работник Исполнителя/Подрядчика (субподрядной организации), допущенный на территорию и объекты ТОО «ПНХЗ», должен соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные его работодателем и выполнять требования Заказчика.

6.2 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) обязан:

6.2.1 не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или употребившего в течение рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение. Для проведения медицинского освидетельствования на подтверждение состояния алкогольного, наркотического, токсического опьянения персонал направляется и доставляется в государственные медицинские организации. Расходы, связанные с прохождением медицинского освидетельствования работников Исполнителя/Подрядчика (субподрядная организация) в случае обнаружения и подтверждения нахождения работников Исполнителя/работников Субподрядной организации на работе в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), в том числе в случаях употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения (их аналогов), (в том числе транспортные расходы, связанные с доставкой в государственное медицинское учреждение для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения), оплачиваются Исполнителем/Подрядчиком за свой счет либо возмещаются Заказчику.

6.2.2 не допускать пронос и нахождение на территории и объектах предприятия, также в местах проживания персонала (при вахтовом методе работы) алкоголя, наркотических или токсических веществ, насвая, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

6.3 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ.

6.4 Если в результате досмотра обнаружены запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускаются на территорию ТОО «ПНХЗ», к месту проведения работ.

6.5 До начала работы Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) обязан организовать устойчивую радио или телефонную связь между местом проводимых работ и диспетчерскими службами Заказчика.

6.6 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) обязан информировать Заказчика о перемещении опасных веществ с предоставлением копий подтверждающих документов.

6.7 Работники Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) **обязаны**:

6.7.1 использовать рабочее время для выполнения своих должностных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

6.7.2 содержать свое рабочее место, оборудование, инструменты и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистотуна территории Заказчика. Производить уборку территории, на которой велись работы в конце рабочей смены;

6.7.3 при нахождении на территории и/или при выполнении работ всегда при себе иметь:

6.7.3.1 исправный, проверенный СИЗОД, который соответствует требованиям выполняемой работе и профессии/должности;

6.7.3.2 оригиналы удостоверений или копии установленных образцов по основной и смежной профессии, согласно выполняемой работе.

6.7.4 своевременно и тщательно выполнять работы;

6.7.5 соблюдать трудовую дисциплину;

6.7.6 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, аварии и другие инциденты), создающих угрозу жизни и здоровью работающих и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;

6.7.7 не допускать загромождения дорог, проездов и подступов к заданиям и сооружениям. В зимнее время производить очистку снега, наледей на закрепленной территории, пути перемещения персонала посыпать песком;

6.7.8 эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим ТМЦ и предметам, выданным ТОО «ПНХЗ» в пользование Подрядчика/Исполнителя, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

6.7.9 содержать в целостности и исправном состоянии средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению;

6.7.10 курить и принимать пищу строго в специально отведенном месте;

6.7.11возместить Заказчику наложенные на него в результате действий Исполнителя/Подрядчика (действий персонала субподрядной организации)штрафы и/или возместить Заказчику вред в объеме и порядке, которые предусмотрены Законодательством РК, взысканные с него в судебном порядке, причиненного третьим лицам и/или работникам Заказчика;

6.7.12 соблюдать все установленные требования безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности, работать, соблюдая требования, изложенные в инструкциях, технологических регламентах и в другой нормативной документации, не предпринимать никаких действий по отклонению от безопасного проведения работ;

6.7.13 вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других. Заказчик имеет право изъять пропуск у работника, который создал конфликтную ситуацию, с запретом входа на территорию ТОО «ПНХЗ» (минимальный срок 12 месяцев).

6.8 Работникам Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) **запрещено**:

6.8.1 ходить по отмосткам зданий и сооружений;

6.8.2 проходить при наличии наледи на пандусе;

6.8.3 сокращать путь, передвигаясь не по дорогам и пешеходным дорожкам;

6.8.4 находиться на установках, территории и объектах, которые не относится к выполняемой работе, аренде помещения;

6.8.5 передвигаться по трубопроводам, элементам трубопроводам включая дренажи, арматуру, теплоизоляцию, окожухи и т.д.;

6.8.6 наступать на электрические кабели и шнуры переносных электропотребителей;

6.8.7 повреждать электрокабеля при выполнении работ;

6.8.8 опираться на штуцера сосудов моносборки и другие элементы, кроме площадок обслуживания;

6.8.9 в рабочее время использовать мобильные телефоны, планшеты, персональные компьютеры и другие периферийные устройства для просмотра развлекательных материалов, использования мессенджеров в личных целях;

6.8.10 выполнять не предусмотренные договорами работы;

6.8.11 проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;

6.8.12 приносить и хранить огнестрельное оружие, наркотические, взрывчатые, ядовитые, психотропные, радиоактивные вещества на территории ТОО «ПНХЗ»;

6.8.13 курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;

6.8.14 уносить с собой или за территорию имущество, предметы и материалы, принадлежащие ТОО «ПНХЗ»;

6.8.15 скрывать информацию об инцидентах или полученных травмах от непосредственного руководителя работ и ТОО «ПНХЗ»;

6.8.16 приходить на объекты ТОО «ПНХЗ» или находиться на их территории в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. Приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсины, насвай;

6.8.17 предпринимать действия, которые могут повлечь за собой несчастный случай, аварию или какой-либо инцидент на производстве;

6.8.18 проносить/использовать устройства с энергонезависимой памятью, имеющие возможности подключения к компьютеру, к локальной вычислительной сети, либо имеющие выход в интернет и которые могут быть использованы в качестве носителя информации (цифровые фотоаппараты, сотовые телефоны, планшеты, МР-3-плееры, портативные компьютеры и др.);

6.8.19 без письменного уведомления Заказчика, преграждать дороги, проезды.

6.9 На время карантина по COVID-19:

6.9.1 проводится медицинское наблюдение за персоналом с проведением опроса состояния, термометрии не менее 2 раза в смену (работникам старше 55 лет – 3 раза за смену) с регистрацией на бумажном или электронном носителе;

6.9.2 руководитель Подрядчика/Исполнителя определяет лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);

6.9.3 персонал обеспечивается запасом одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и необходимости смены масок) для постоянного использования. Наличие кожных антисептиков для обработки рук и дезинфицирующими средствами обязательно для работников. Повторное использование одноразовых медицинских масок, а также использование увлаженных масок не допускается. Вход и нахождение без маски запрещен на территории ТОО «ПНХЗ», допускается снятие маски только во время приема пищи. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Не допускается работа персонала без масок;

6.9.4 одноразовые медицинские защитные маски используют однократно. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. При этом она должна плотно фиксироваться. При наличии завязок на маске их следует крепко завязать. При наличии специальных складок на маске их надо развернуть, а при наличии вшитой гибкой пластины в области носа, её следует плотно пригнуть по спинке носа для обеспечения более полного прилегания к лицу. При использовании маски необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками. Если маска стала влажной или загрязнилась, наденьте новую чистую и сухую маску. Нельзя использовать повторно одноразовые медицинские защитные маски. Не прикасаться к маске во время ношения. Снимать маску надо за резинки (завязки), не прикасаясь к фильтрующей поверхности. После того, как вы сняли маску не прикасайтесь к лицу и сразу же вымойте руки. Это поможет избежать контакта с вирусом, даже если вы случайно коснулись поверхности маски. Во избежании распространения инфекции через тканевые маски, их необходимо часто стирать и аккуратно с ними обращаться. При явных признаках износа ткани необходимо заменить;

6.9.5 если работники являются контактными лицами с положительным КВИ, то необходимо сообщить непосредственному руководителю и не выходить на работу до получения отрицательного анализа ПЦР заболевшего;

6.9.6 не допускать на территорию ТОО «ПНХЗ», проезда на развозках, обращений в медпункт ТОО «Медикер-ПМ» работников с симптомов ОРВИ и других простудных заболеваний.

6.10 На каждом объекте создается неснижаемый запас дезинфицирующих средств, ветоши, уборочного инвентаря, исходя из расчетной потребности;

6.11 дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, отдельно от продуктов питания, посуды и личных вещей.

**7 Общие требования к безопасному выполнению работ/оказания услуг**

7.1 Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее оборудования, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для выполнения на них работ силами Подрядчика/Исполнителя, могу передаваться последнему согласно акту-допуску по установленной форме. В этом случае выдачу нарядов-допусков осуществляет Подрядчик/ Исполнитель.

7.2 Производственный объект ТОО «ПНХЗ» не может быть передан Подрядчику/ Исполнителю по акту-допуску для производства работ силами Подрядчика/Исполнителя, если через участок, выделенный для производства работ, проходят действующие газопроводы, теплопроводы, нефтепроводы, или другие действующие коммуникации, а также на нем работают технологические машины и механизмы.

7.3 Должностные лица ТОО «ПНХЗ», а также уполномоченные специалисты НГПС и ГСС оказывающие услуги ТОО «ПНХЗ» на основании заключенного договора, обеспечивающие контроль по своему направлению за производственной деятельностью, имеют право:

7.3.1 проверять соблюдение санитарных норм, требований безопасности и охраны труда, окружающей среды, пожарной безопасности, промышленной безопасности и безопасности производства на объектах работ Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация;

7.3.2 беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, арендуемые помещения и другие территории, знакомиться с документами по вопросам безопасности, окружающей среды и охраны труда и иными документами;

7.3.3 запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, а также могут привести к инциденту или аварии;

7.3.4 запрашивать от руководителей Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) материалы по вопросам безопасности и охраны труда, санитарных норм, требовать письменных объяснений их работников, допустивших нарушение требований безопасности, охраны труда и окружающей среды и установленного порядка на предприятии;

7.3.5 требовать от руководителей Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) заменить работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по безопасному ведению работ и требования безопасности и охраны труда;

7.3.6 останавливать работы при обнаружении нарушений, которые могут привести к нанесению вреда здоровью и жизни работников Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация);

7.3.7 координировать действия Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) при локализации аварий и ликвидации их последствий;

7.3.8 фиксировать нарушения в ходе проверки в акте выявленных нарушения с подписью персонала Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация). В случае отказа персонала Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) от подписания данного акта, он оформляется в одностороннем порядке.

7.4 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) обязаны обеспечить:

7.4.1 контроль над соблюдением требований трудовой дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам;

7.4.2 исключение присутствия на территории ТОО «ПНХЗ» работников Подрядчика/ Исполнителя (субподрядная организация), находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо интоксикации иного типа;

7.4.3 оформление наряда-допуска и других разрешительных документов. Контроль над проведением работ повышенной опасности;

7.4.4 присутствие на рабочей площадке должностного лица Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация), ответственного за безопасное производство работ, профессионально компетентного в вопросах безопасности и охраны труда и безопасного производства работ;

7.4.5 проведение электрогазосварочных работ на взрывопожароопасных объектах только силами квалифицированных сварщиков, аттестованных в установленном порядке;

7.5 Работники Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) перед началом работы должны определить и оценить риски опасности на площадке/участке, где производятся работы.

7.6 Работники Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) перед началом работы должны утвердить список лиц, допущенных к производству работ непосредственно на территории Заказчика. Производителем работ от Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) может быть персонал, назначенный приказом руководителя подрядной организации, имеющий допуск на производство работ.

7.7 Применяемые Подрядчиком/Исполнителем (субподрядная организация) инструменты, приспособления и другое оборудование должны быть исправны, испытаны, проверены и применяться по назначению.

7.8 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) несет ответственность и должен обеспечить техническое обслуживание, пригодность для использования по назначению, безопасность, сертификацию всего поставляемого и/или эксплуатируемого Подрядчиком/Исполнителем (субподрядной организацией) оборудования в соответствии с казахстанскими и международными стандартами.

7.9 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) несет все расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов на оборудование, материалы (изделия, конструкции), поставляемые Подрядчиком/Исполнителем (субподрядная организация), необходимые для выполнения работ.

7.10 Применение/нахождение самодельных инструментов, приспособлений и оборудований на территории Заказчика запрещено.

7.11 Представитель Заказчика имеет право контролировать соответствие требованиям нормативно - техническим документам (далее – НТД) инструментов, приспособлений, оборудования и др. Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация).В случае, если Заказчик имеет основания полагать, что какие-либо инструменты, приспособления, оборудование и др. Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) являются неисправными или небезопасными для выполнения работ, Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) обязаны изъять указанные инструменты, приспособления, оборудование и др., и заменить его аналогом, отвечающим требованиям безопасности.

7.12 Водитель транспортного средства Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) обязан:

7.12.1 Осуществлять передвижение транспортных средств в соответствии с установленными дорожными знаками и разметкой, соблюдать правила дорожного движения.

7.12.2 До оформления пропуска предоставить для осмотра на предмет проверки технического и санитарного состояния:

- все транспортные средства – инженеру по безопасности движения службы БиОТ ДОТиОС;

- специальные транспортные средства (грузоподъемные механизмы, автовышки, краны и т.п.) дополнительно инженеру службы ПК ДОТиОС;

7.12.3 Иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории ТС, свидетельство о регистрации транспортного средства, диагностическую карту технического осмотра, страховой полис ГПО, путевой лист с отметкой предсменного и послесменного медицинского осмотра.

7.13 Запрещен въезд, вход на территорию установок предприятия без разрешительных документов.

7.14 Технические требования к транспортным средствам:

7.14.1 не допускается использование транспортных средств и спецтехники, не оборудованных ремнями безопасности;

7.14.2 автобусы, микроавтобусы, вахтовые машины и других транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров подрядных и сервисных компаний со сроком договора оказания услуг более 1 года оснащаются бортовой системой мониторинга транспортных средств (БСМТС);

7.14.3 не допускается въезд на территорию транспортных средств, оборудованных газобаллонным оборудованием (ГБО), без внесённых изменений в Свидетельстве о регистрации о переоборудовании в графе особые отметки под ГБО;

7.14.4 в зимний период все транспортные средства должны оснащаться зимней резиной, соответствующей требованиям Технический регламент Таможенного союза 018/2011.

7.14.5 автошины должны иметь допустимую остаточную глубину рисунка протектора шин. Шины не должны иметь местные повреждения (пробои, сквозные и несквозные порезы и прочие);

7.14.6 каждое транспортное средство должно быть обеспечено медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, противооткатными упорами (не менее двух), огнетушителем и искрогасителем.

7.15 Движение по территории предприятия допускается по установленным проездам.

7.16 Скорость движения по территории предприятия не должна превышать для автотранспортных средств − 30 км/ч; на территории установок и в закрытых помещениях − 5 км/ч.

7.17 Скорость движения на поворотах, при выезде из-за зданий или укрытых мест, при переезде железнодорожных путей, при проезде в узких местах, в складских помещениях, при въезде и выезде из цеха допускается не более 3км/ч.;

7.18 Перед началом движения транспортного средства задним ходом водитель обязан подать два звуковых сигнала и включить аварийную сигнализацию. Водитель обязан подавать звуковой (световой) сигнал при движении с недостаточной видимостью. Водителям погрузчика и трактористу необходимо подавать звуковой сигнал дополнительно в местах скопления людей, в проходах, при проезде мимо дверей и через ворота, при поворотах, начале движения с места.

7.19 Запрещается покидать или оставлять транспортное средство, если не приняты необходимые меры предосторожности, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.

7.20 Заправка транспортных средств разрешается только на заправочных пунктах (АЗС).

7.21 При транспортировке крупно - габаритного груза по территории предприятия в обязательном порядке необходимо согласовать маршрут движения с инженером по безопасности движения Заказчика. Транспортировку груза производить в сопровождении инженера БД.

7.22 На территории предприятия запрещается ремонтные и шиномонтажные работы ТС.

7.23 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) несет ответственность за осуществление работ своим персоналом в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска, разрешения на производство работ.

**8 Требования в области охраны окружающей среды**

8.1 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) обязан:

8.1.1 Самостоятельно нести ответственность за сбор, безопасное накопление, вывоз, передачу образуемых отходов при выполнении им работ/оказания услуг. Отходы от демонтажных работ вывозить или складировать на указанную Заказчиком площадку накопления отходов. На момент выполнения работ/оказания услуг необходимо иметь действующие договоры со специализированными организациями по восстановлению и удалению отходов имеющие соответствующее разрешения на восстановление/захоронение/уничтожение, а также лицензию для опасных или уведомление для неопасных отходов.

8.1.2 Возместить Заказчикуущерб, причиненный окружающей среде, в случае нанесения вреда окружающей среде по его вине (осуществить ремедиацию компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб), а также произвести все выплаты (штрафные санкции)**,** наложенные на Заказчика в результате действий Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация), и/или возместить Заказчикувзысканные с него в судебном порядке суммы вреда, причиненного третьим лицам и/или работникам Заказчика.

8.1.3 Устранить/ликвидировать экологические последствия аварий, произошедшие по вине Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация).

8.1.4 Незамедлительно информировать Заказчикао возникших чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях на производстве, авариях.

8.1.5 Обеспечить соблюдение Экологического разрешения

8.1.6 Своевременно предоставить информацию для отчетности

8.1.7 Подрядчик/Исполнитель обязан:

1) использовать в производстве химические реагенты, на которые имеют гигиенические сертификаты и паспорта безопасности;

2) использовать Материалы, не содержащие озоноразрушающие вещества, определяемые согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан;

3) при выполнении Работ (оказании услуг) не использовать вещества, отнесенные к стойким органическим загрязнителям (СОЗ), а именно: полихлорированные дифенилы (ПХД), гексахлорбензол, полихлорированные диоксины (ПХДД), полихлорированные фураны (ПХДФ);

4) идентифицировать место сбора и накопления отходов, оборудовать табличками с указанием наименования отходов;

5) место временного складирования отходов оградить лентой и установить указатель принадлежности отходов с контактами ответственного лица;

6) оборудовать площадки или контейнеры крышками, навесом, тентом и др, для защиты от прямых солнечных лучей или атмосферных осадков;

7) обеспечить хранение отходов и размещение контейнеров на поверхности с твердым водонепроницаемого покрытия (асфальтобетон, керамзитобетон, керамическая плитка и др.);

8.2 Подрядчику/Исполнителю (субподрядной организации) необходимо организовывать мытье транспортных средств только в специально отведенном для этого месте, не на территории Заказчика и санитарной защитной зоне предприятия.

8.3 Подрядчику/Исполнителю (субподрядная организация) запрещается:

8.3.1 Захламлять территорию производство работ и прилегающую территорию Заказчика, в том числе санитарно-защитную зонуотходами, опасными вредными веществами и материалами и т.п.

8.3.2 Переполнение площадки и контейнера во избежание загрязнения прилегающей территории и разлетания отходов.

8.3.3 Смешивать разные наименования отходов в одном контейнере.

8.3.4 Самовольно уничтожать кустарники, деревья, цветники, газоны и другие насаждения.

8.4 Подрядчик/Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им и персоналом субподрядной организации при производстве работ нарушения экологического законодательства РК.Затраты Подрядчика/Исполнителяпо выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

8.5 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация), обнаруживший нарушение экологических требований, норм, правил и инструкций или опасность, угрожающую жизни и здоровью людей, а также возможность загрязнения окружающей среды, обязан незамедлительно принять все зависящие от него меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить в течение 2-х часов об этом Заказчику.

8.6 Служба охраны окружающей среды Заказчика имеет право контроля за деятельностью Подрядчика/Исполнителя во время выполнения Работ/оказания Услуг по Договору, с выдачей ему обязательных для исполнения актов-предписаний с целью недопущения (устранения) нарушения экологического законодательства РК.

8.7 Подрядчик/Исполнитель для выполнения Работ (оказания Услуг) по Договору должен использовать технику и оборудование, разрешенные к эксплуатации в РК (сертифицированные).

 Автотранспорт, автотракторная и/или специализированная техника, машины и механизмы Подрядчика/Исполнителя, используемые для выполнения Работ (оказания Услуг) по Договору не должны иметь превышений нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, а также утечек масла и других технологических жидкостей.

Транспортировка отходов должна осуществляться специализированным автотранспортом, обеспечивающим предотвращение пыления, просыпание и протечек, с учетом свойств отходов (гидроизоляция кузова, плотно закрывающийся борт, укрытие тентом и т.п.).

8.8 По окончании выполнения Работ (оказания Услуг), Подрядчик/Исполнитель должен выполнить уборку и планировку территории, на которой производились Работы (Услуги).

8.9 Подрядчик/Исполнитель обязан:

8.9.1 Рационально использовать водные ресурсы.

8.9.2 Организовать отвод/транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод. На момент выполнения работ/оказания услуг необходимо иметь действующие договоры со специализированными организациями, осуществляющими прием и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод.

**9 Ответственность**

9.1 В случае выявления нарушения санитарных норм, требованийбезопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников**,** возможности возникновения аварий, инцидента, пожара, нанесения ущерба окружающей среде, Заказчикприостанавливает или останавливает производство работ, составляет соответствующий акт и направляет в адрес Подрядчика/Исполнителя претензию или информационное письмо. О принятии мер по устранению нарушений, оплате штрафа, возмещению вреда и/или наложении дисциплинарного воздействия к виновным лицамПодрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) в письменной форме информирует Заказчика**.** Дальнейшее производство работ производится после устранения нарушения с письменным информированием Заказчика.

9.2 Заказчик оставляет за собой право остановить выполнение работ Подрядчика

/Исполнителя (субподрядная организация), до срока, пока не будут исправлены небезопасные методы работы, в случае серьезных или повторяющихся нарушений без выплаты компенсаций.

9.3 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) обязан устранить выявленные нарушения и письменно информировать Заказчика об устранении нарушений.

9.4 Исполнитель/Подрядчик несет ответственность за предоставление информации, сообщение о выполнении мероприятий по устранению замечаний/нарушений.

 9.5 Заказчик имеет право не допускать на территорию и объекты предприятия персонал Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация), находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

9.6 Подрядчик/Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения требований нормативных документов персоналом субподрядной организации, либо привлечёнными лицами при выполнении работ. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчиком/Исполнителем, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

9.7 В случае предъявления претензий и штрафных санкций государственными контролирующими органами, Заказчику за возможные происшествия в результате деятельности Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация) и иных его действий, соответственно Подрядчик/Исполнитель понесет полную материальную ответственность по возмещению причиненного Заказчику ущерба.

9.8 Подрядчик/Исполнитель (субподрядная организация) несет самостоятельную ответственность за наличие всех лицензий и разрешительных документов на оборудование, транспорт и иные материалы/документы, а также за все согласования с государственными контролирующими органами Республики Казахстан, относящиеся к работам и необходимые для надлежащего их выполнения.

9.9 Заказчик не несет ответственность за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика/Исполнителя, персонала субподрядной организации или третьего лица, привлеченного Подрядчиком/Исполнителем, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и газовой безопасностью, электробезопасности или производственной санитарии.

9.10 Заказчик имеет право изъять пропуск у работника, который допустил грубое и/или неоднократное нарушение в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности, экологии, санитарно-эпидемиологических требований с запретом входа на территорию ТОО «ПНХЗ» (минимальный срок 12 месяцев).

9.11 При наличии вины Подрядчика/Исполнителя (субподрядная организация), установленной в результате внутреннего расследования за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

9.12 При наличии нарушений, допущенных персоналом Подрядчика/Исполнителя (субподрядной организацией) установленных в результате контроля со стороны Заказчика и документально подтвержденных Актом о выявленном нарушении, письмами, предписаниями, Указаниями и другими информационными документами, в том числе при наличии фотографиями, видеозаписью и др. ответственность применяется к Исполнителю/Подрядчику за каждый случай выявленного нарушения:

 **Подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  | **Подрядчик:**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО |

м.п м.п

**Перечень**

**штрафных санкций за нарушения в области ОТ, ПБ и ПожБ, ООС и энергобезопасности**

| **№п/п** | **Нарушения** | **Штраф**  |
| --- | --- | --- |
| **0** | **Правила «Нулевого допуска»** |  |
| Не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Отстранять от работы лиц, употребивших в течение рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение | **100 МРП** |
| Запрещается пронос и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала алкоголя, наркотических или токсических веществ. | **100 МРП** |
| Не допускается курение на территории завода. Курение разрешается только в специальных оборудованных местах, обозначенных предписывающим и /или указательным знаком «Место для курения». | **100 МРП** |
| Не сообщение диспетчеру ТОО «ПНХЗ» о каждом несчастном случае, загорании, пожаре, аварии и любой ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя и работников. | **100 МРП** |
| Запрещается вынос с территории предприятия товарно-материальных ценностей, принадлежащих ТОО «ПНХЗ». | **100 МРП** |
| Не допускается разглашение конфиденциальной информации без законных на то оснований третьим лицам | **100 МРП** |
| Запрещается использование в интернете и/или в качестве другой личной информации всех фотографий и аудио/видеозаписей сделанных на территории и/или объектах Заказчика | **100 МРП** |
| Запрещается использование мобильных телефонов, планшетов, персональных компьютеров и других периферийных устройств для просмотра развлекательных материалов и использования мессенджеров в личных целях на территории Заказчика. | **100 МРП** |
| Нарушение Правил «Нулевого допуска» (за каждое вышеуказанное нарушение). | **100 МРП** |
| Запрещается пронос, употребление и/или хранение огнестрельного оружия, наркотических, взрывчатых, ядовитых, психотропных, в том числе насвая, радиоактивных веществ на территории ТОО «ПНХЗ». | **100 МРП** |
| Запрещается работникам Исполнителя/Подрядчика, субподрядной организации создавать конфликтные ситуации. | **100 МРП** |
| **1** | **Разрешения на работы (допуск к работам)** | **Штраф** |
| 1.1 | Проведение Работ без оформления разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности (наряда-допуска, разрешения, распоряжения и др.) и/или без акта передачи в ремонт. | **200 МРП** |
| 1.2 | Проведение Работ без продления разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности (наряда-допуска, разрешения, и др.). | **100 МРП** |
| 1.3 | Наряд – допуск оформлен с нарушениями требований регламента, инструкции по организации и проведению работ. | **100 МРП** |
| 1.4 | Проведение работ с привлечением неквалифицированного персонала: отсутствие удостоверений по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, пожарно-технического минимума, удостоверений по основной и смежной профессии, согласно выполняемой работе; не ознакомленных с инструкциями; нарядом-допуском и другими разрешительными документами. | **100 МРП** |
| 1.5 | Невыполнение требований, указанных в Наряде - допуске, Разрешении на работу и / или в инструкциях. | **200 МРП** |
| 1.6 | Использование во взрывоопасных и пожароопасных зонах инструмента, приспособлений и оборудования, опасных образованием искр, т.е. не соответствующих по исполнению взрывоопасной смеси. | **100 МРП** |
| 1.7 | Отсутствие лиц, из числа руководителей, ответственных за безопасное проведение работ повышенной опасности на месте производства работ, указанных в разрешительных документах. | **50 МРП** |
| 1.8 | Отсутствие ограждения, предупреждающих и / или указательных знаков в местах проведения работ повышенной опасности. | **50 МРП** |
| 1.9 | Не проведение целевого инструктажа. | **100 МРП** |
| 1.10 | Отсутствие заземляющих устройств. | **50 МРП** |
| 1.11 | Допуск к работе персонала, не включённых в состав бригады исполнителей. Совмещение в одном лице обязанностей, не предусмотренных инструкциями / регламентами. | **50 МРП** |
| 1.12 | Самовольное внесение изменений и дополнений в разрешительные документы на проведение работ повышенной опасности (наряда-допуска, разрешения, распоряжения и др.) и/или в акт передачи в ремонт. | **200 МРП** |
| 1.13 | Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено. | **200 МРП** |
| 1.14 | Не выполнение требований/мероприятий, указанных в Разрешительных документов  | **200 МРП** |
| 1.15 | Отсутствие Разрешительных документов на месте проведения работ | **100 МРП** |
| 1.16 | Отсутствие при постоянном контроле ответственных лиц за безопасное проведение работ, указанных в разрешительных документах на месте проведения работ. Не проведения периодического контроля ответственными лицами за безопасное проведение работ, указанных в разрешительных документах на месте проведения работ. | **100 МРП** |
| 1.17 | Выполнение работ лицом, не внесенным в разрешительные документы, в том числе отсутствие обязательной подписи в разрешительных документах. | **100 МРП** |
| 1.18 | Отсутствие в разрешении на проведение земляных работ схем и подписей по расположенных на территории коммуникациях и оборудования | **100 МРП** |
| 1.19 | И другие нарушение при допуске/оформлении работ повышенной опасности. | **100 МРП** |
| **2** | **Средства индивидуальной защиты** | **Штраф** |
| 2.1 | Персонал не обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, СИЗОД либо не пригодны к эксплуатации | **100 МРП** |
| 2.2 | Неприменение средств защиты органов дыхания. | **100 МРП** |
| 2.3 | Неиспользование средств защиты органов слуха. | **50 МРП** |
| 2.4 | Неприменение защитной каски. | **50 МРП** |
| 2.5 | Неприменение специальной обуви. | **50 МРП** |
| 2.6 | Неприменение защитных очков. | **50 МРП** |
| 2.7 | Неприменение специальной одежды. | **50 МРП** |
| 2.8 | Неприменение защитных перчаток/рукавиц. | **50 МРП** |
| 2.9 | Применение специальной одежды, специальной обуви, СИЗ и СИЗОД не соответствующих требованиям норм по выполняемой работе. | **50 МРП** |
| 2.10 | Отсутствие/неиспользование при выполнении работ специальных СИЗ: противогаза, самоспасателя, респиратора, шлангового противогаза, изолирующего дыхательного аппарата, переносного газосигнализатора, маски сварщика, предохранительных поясов и других средств защиты. Нахождение, передвижение на объектах или территории без исправных, проверенных СИЗОД. | **100 МРП** |
| 2.11 | Использование инструмента, оборудования в неисправном состоянии или не предназначенном для выполнения данного вида работ. | **50 МРП** |
| 2.12 | Использование специальной одежды изготовленной из синтетических и/или шерстяных тканях  | **50 МРП** |
| 2.13 | Использование средств защиты органов дыхания, не прошедших проверку или испытание, не имеющих подтверждение о проверке, просрочен срок проверки, не пригодных к эксплуатации, не соответствующих защитным свойствам и другие нарушения. | **50 МРП** |
| **3** | **Работы повышенной опасности** | **Штраф** |
| 3.1 | Отсутствие маркировки на средствах подмащивания. Отсутствие паспорта с инструкцией по эксплуатации на средства подмащивания. Использование не инвентарных, самодельных лесов и подмостей (средства подмащивания). Установка/демонтаж лесов, подмостей в опасных условиях. Работа с лесов более 4 метров, не принятых комиссией в эксплуатацию, отсутствие «Акта приёмки лесов свыше 4 метров», отсутствие «Журнала приёмки и осмотра лесов и подмостей». Использование лесов и подмостей с нарушениями инструкции, прилагаемой к изделию, требований нормативных документов, инструкций, технологических регламентов. | **50 МРП** |
| 3.2 | Неиспользование или неправильное использование предохранительных поясов (в т.ч. страховочных привязей), страховочного каната; использование предохранительных поясов (в т.ч. страховочных привязей) без паспорта завода-изготовителя, не прошедших испытания, отсутствие бирки с датой следующей проверки. Предохранительный пояс со следами повреждения. Карабин не в исправном состоянии. Крепление предохранительного пояса к ненадежным элементам конструкции/ оборудования. Применение удерживающих, страховочных систем и их компонентов не в соответствии с паспортом (инструкцией по эксплуатации) завода-изготовителя. | **100 МРП** |
| 3.3 | Использование лестниц в неисправном состоянии и/или лестниц не прошедших испытания. | **50 МРП** |
| 3.4 | Выполнение работ с приставной лестницы, запрещенных нормативными документами, инструкциями, технологическими регламентами. | **50 МРП** |
| 3.5 | Отсутствие ограждения, предупреждающих и/или указательных знаков в местах проведения работ на высоте.  | **50 МРП** |
| 3.6 | Ширина настилов на лесах, подмостях не соответствует виду проводимых на них работ. Толщина досок настила менее 50 см.  | **50** **МРП** |
| 3.7 | Ведение работ со случайных подставок (ящиков, бочек и др.), ферм, стропил, трубопроводной арматуры и т.п.  | **50 МРП** |
| 3.8 | Отсутствие страховочного каната. Наличие повреждений на страховочном канате. Применение страховочного каната с нарушениями требований нормативных документов, инструкций, технологических регламентов. | **50 МРП** |
| 3.9 | Повреждение кабелей при проведении земляных работ. | **200 МРП** |
| 3.10 | Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций. | **200 МРП** |
| 3.11 | Отсутствие рации/мобильной связи при выполнении работ повышенной опасности. | **50 МРП** |
| 3.12 | Не организовано или не установлен безопасный подъем/спуск на лесах при работе на высоте. | **50 МРП** |
| 3.13 | Отсутствие или не применение газоанализаторов, указанных в Разрешительных документах. | **50 МРП**  |
| 3.14 | Другие нарушения требований по организации безопасному проведению работ повышенной опасности (в т.ч. газоопасные, ремонтные, огневые, работы на высоте). | **50 МРП** |
| **4** | **Газоопасные работы, в том числе работа в ограниченном пространстве** | **Штраф** |
| 4.1 | Выполнение газоопасных работ без наряда-допуска. | **200 МРП** |
| 4.2 | Отсутствие наблюдающего при выполнении газоопасных работ. | **100 МРП** |
| 4.3 | Не отобран анализ воздушной среды перед началом проведения газоопасных работ, при перерывах в работе, по требованию ответственных лиц. | **100 МРП** |
| 4.4 | Отсутствие или не применение средств защиты органов дыхания, предусмотренных разрешительными документами.  | **200 МРП** |
| 4.5 | Отсутствие или недостаточное освещение рабочего места. Для освещения внутри аппарата применяются переносные светильники напряжением выше 12В, не соответствующие по исполнению взрывоопасной смеси. Другие нарушения требований регламента (инструкции) по организации и проведению газоопасных работ. | **50 МРП** |
| 4.6 | Выполнение работ лицами, не внесенными в разрешительные документы, в том числе отсутствие обязательной подписи в разрешительных документах. | **50 МРП** |
| 4.7 | Неисполнение мероприятий по безопасному проведению газоопасных работ предусмотренных нарядом-допуском, перечнем газоопасных работ структурного подразделения. | **100 МРП** |
| 4.8 | Другие нарушения при выполнении газоопасных работ, в том числе работы в ограниченном пространстве. | **50 МРП** |
| **5** | **Огневые работы** | **Штраф** |
| 5.1 | Выполнение огневых работ без оформленного Разрешения. | **200 МРП** |
| 5.2 | Использование при проведении огневых работ предохранительных поясов со стропом не из металлической цепи.  | **50 МРП** |
| 5.3 | Отсутствие ответственного за проведение огневых работ на месте производства работ. | **100** **МРП** |
| 5.4 | В зоне разлета искр, при проведении огневых работ, размещены горючие материалы и/или вещества и другие нарушения. | **100 МРП** |
| 5.5 | Не отобран анализ воздушной среды перед началом проведения огневых работ, при перерывах в работе, по требованию ответственных лиц | **100 МРП** |
| 5.6 | Не выполнены мероприятия по обеспечению безопасного проведения огневых работ, предусмотренных в Разрешении.  | **100 МРП** |
| 5.7 | Первичные средства пожаротушения в не рабочем состоянии. | **100 МРП** |
| 5.8 | Несоблюдение мер безопасности при эксплуатации сварочной, электро-газосварочной аппаратуры и баллонов со сжатыми или сжиженными газами. | **100 МРП** |
| 5.9 | Использование баллонов со сжатыми или сжиженными газами без технического освидетельствования.  | **50 МРП** |
| 5.10 | Хранение, транспортирование, эксплуатация баллонов с газами (в т.ч. порожних) не соответствует требованиям нормативных документов. | **50 МРП** |
| 5.11 | Перевозка баллонов со сжатыми и сжиженными газами без специальных приспособлений (контейнеры, резиновые кольца, деревянные брусья с гнёздами для баллонов и др.) | **50 МРП** |
| 5.12 | Совместная транспортировка или хранение баллонов с горючими газами и кислородом. | **100 МРП** |
| 5.13 | Эксплуатация баллонов без соответствующей окраски. | **50 МРП** |
| 5.14 | Несоблюдение мер безопасности по проведении погрузочно-разгрузочных работ баллонов (сбрасывание с кузова, волочение и др.). | **50 МРП** |
| 5.15 | На складах для хранения баллонов отсутствует вентиляция (естественная или искусственная). | **50 МРП** |
| 5.16 | Расстояние от горелок до баллонов (по горизонтали) менее 10 м, между баллонами с горючими газами и кислородом менее 5 м. | **50 МРП** |
| 5.17 | Отсутствие первичных средств пожаротушения на месте производства работ, указанных в Разрешительных документах. Наличие средств пожаротушения с истекшим сроком годности или с повреждениями.  | **100 МРП** |
| 5.18 | Использование шлангов для кислорода, аргона, пропана и ацетилена в неисправном состоянии: деформированных, искривленных, согнутых, лопнувших, или заизолированных лентой и т.д.Соединительные шланги закреплены на редукторах, горелках, резаках и генераторах не специальными хомутами. Разрывы шланга соединены отрезками гладких трубок или изоляционной лентой. Шланг состоит более чем из трех кусков. Шланги деформированы, замаслены и другие нарушения. | **50 МРП** |
| 5.19 | По окончании огневых работ горелка закреплена на эксплуатируемом оборудовании. Закрепленная горелка касается боков газовых баллонов. | **50 МРП** |
| 5.20 | Применение неисправного редуктора и допущение следующих других нарушений в работе:- неисправны или не прошли ежегодной проверки манометры; - на манометре отсутствует красная черта предельного давления; - при полностью вывернутом регулировочном винте газ проходит в камеру рабочего давления (самотек);- при прекращении отбора газа рабочее давление в камере повышается более чем на 0,2 МПа (2,25 кгс/см2); - не работает предохранительный клапан; - неисправна резьба накидной гайки, с помощью которой редуктор подсоединяется к вентилю газового баллона и др. | **50 МРП** |
| 5.21 | Используются неизолированные или с плохой изоляцией провода, в том числе заводская изоляция нарушена, некалиброванные предохранители, провода, не обеспечивающие прохождения сварочного тока требуемой величины.Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, без изоляции не защищены от действия высокой температуры, механических повреждений и / или химических воздействий. Применение электродержателей и электродов не заводского исполнения. | **50 МРП** |
| 5.22 | Другие нарушения при организации и/или проведении огневых работ. | **50 МРП** |
| **6** | **Краны и подъемные устройства** | **Штраф** |
| 6.1 | Нахождение в зоне проведения работ, с применением грузоподъёмной машины, посторонних лиц (не имеющих прямого отношения к производимой работе), а так же лиц, не имеющих квалификационного удостоверения. | **50 МРП** |
| 6.2 | Нарушения при эксплуатации грузоподъёмных машин:- отсутствие паспорта и сведений о постановке на учёт;- просроченное техническое освидетельствование;- отсутствие ответственных за содержание грузоподъемных механизмов в исправном состоянии; - отсутствие лиц, ответственных за безопасное проведение работ кранами;- отсутствие аттестованного обслуживающего персонала;- наличие многочисленных неисправностей;- отсутствие соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов исправных съёмных грузозахватных приспособлений, тары.- отсутствие или неисправные инвентарные подкладки. | **40 МРП** |
| 6.3 | Отсутствие ограждения площадки установки грузоподъёмной машины. Место под опорами не очищено и не спланировано. Грузоподъёмная машина установлена на свеженасыпанном не утрамбованном грунте. Не соблюдаются требования по установке крана, не выдержаны расстояния при работе вблизи откосов котлованов, канав, вблизи ЛЭП. Отсутствие необходимых документов на выполнение работ в соответствии с видом и местом выполняемых работ. | **50 МРП** |
| 6.4 | Используются для строповки самодельные приспособления и тары. Использование грузозахватных приспособлений без клейм и бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъёмности, отсутствие данных об их периодической проверке исправности и другие нарушения. | **100 МРП** |
| 6.5 | Проведение работ без инструктажа и допуска лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. Проведение работ в отсутствие лица, ответственного за безопасное производство работ кранами:- при работе по загрузке и выгрузке краном полувагонов, при перемещении груза несколькими кранами;- при работе вблизи линии электропередачи крана или подъёмника;- при перемещении груза краном над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где находятся люди;- при перемещении груза краном, на который не разработаны схемы строповки;- в других случаях, предусмотренных инструкциями, технологическими регламентами. | **50 МРП** |
| 6.6 | Отсутствие паспорта крана (подъёмника). Отсутствие на рабочем месте вахтового журнала машиниста крана (подъёмника), удостоверения по промышленной безопасности, документов, разрешающих выполнение работ (схемы строповок, технологические регламенты, проекты производства работ, наряды-допуски и т.п.) | **30 МРП** |
| 6.7 | Груз защемлён, завален, приварен или прикручен (мёртвый груз).  | **40 МРП** |
| 6.8 | Кран оставлен в рабочем положении без присмотра. Грузоподъёмная машина не выключена и не заперта на замок, не исключена случайная подача напряжения, рубильник не выключен. | **100 МРП** |
| 6.9 | Поднятие/опускание груза в транспортное средство при нахождении людей в кузове или в кабине транспортного средства.  | **50 МРП** |
| 6.10 | Перемещение груза при нахождении под ним людей. | **50 МРП** |
| 6.11 | Выравнивания перемещаемого груза руками, поправка стропов на весу. | **50 МРП** |
| 6.12 | Использование немаркированной и/или поврежденной тары. На таре не указывается ее назначение, номер, собственная масса и грузоподъемность.  | **50 МРП** |
|  6.13 | Проведение спускоподъемных операций с отсутствием и/или неисправными: индикатором веса, ограничителем высоты подъема талевого блока и/или ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъемы. | **50 МРП** |
| 6.14 | Другие нарушения при эксплуатации грузоподъемных механизмов, грузозахватных приспособлений. | **50 МРП** |
| **7** | **Управление рабочим местом и аспекты охраны окружающей среды** | **Штраф** |
| 7.1 | Загромождение автодорог и путей эвакуации отходами, материалами и т.д..  | **50 МРП** |
| 7.2 | Отсутствие на территории производства работ и временных площадках необходимых собственных контейнеров для сбора отходов. | **100 МРП** |
| 7.3 | Несанкционированное накопление отходов на земной поверхности. Загрязнение, захламление территории производства работ и временных площадок. | **50 МРП** |
| 7.4 | Смешивание разных наименований отходов при сборе, накоплении и транспортировке в контейнерах, на специализированных площадках. | **50 МРП** |
| 7.5 | Переполнение специализированных площадок и контейнеров для накопления отходов. Отсутствие крышек на контейнерах. Загрязнение территории, прилегающей к контейнеру. | **50 МРП** |
| 7.6 | Размещение отходов Подрядчика/Исполнителя в контейнеры Заказчика. | **50 МРП** |
| 7.7 | Нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов. | **50 МРП** |
| 7.8 | Хранение, применение и транспортировка веществ, материалов, реагентов в открытом виде (не в складском помещении, вблизи источников огня или нагревательных приборов), на открытом грунте, в негерметичной таре.  | **40 МРП** |
| 7.9 | Невыполнение мер касательно хранения, обработки, транспортировки или использования токсичных, коррозионных, воспламеняющихся материалов, а также отходов, возникающих в результате этого. Непринятие мер по ликвидации проливов, просыпей токсичных, коррозионных, воспламеняющихся материалов.Отсутствие незамедлительного вывоза и удаления с территории производства работ и временных площадок опасных отходов, возникших в результате проливов, просыпей. | **100 МРП** |
| 7.10 | Не проведение уборки территории, на которой велись работы в конце рабочей смены и другие нарушения. | **50 МРП** |
| 7.11 | Самовольное уничтожение кустарников, деревьев, цветников, газонов и других насаждений. | **100 МРП** |
| 7.12 | Загромождение, порча теплоизоляционного слоя на трубопроводах, насыпь грунта, складирование посторонних предметов, мусора на действующих трассах технологических трубопроводов.  | **50 МРП** |
| 7.13 | Утечки ГСМ, антифриза, тормозной жидкости и т.п. у транспортных средств и применяемого оборудования. | **50 МРП** |
| 7.14 | Розливы нефти и нефтепродуктов и других химических веществ по вине подрядной организации. | **200 МРП** |
| 7.15 | Сброс на территорию Заказчика,в том числе санитарно-защитную зону, отходов производства и потребления, опасных вредных веществ и материалов и т.п. | **200 МРП** |
| 7.16 | Мойка автотранспортных средств на территории Заказчика и на санитарно-защитной зоне предприятия.  | **50 МРП** |
| 7.17 | Не проведение очистки закрепленной территории, крыш, стен, пожарных гидрантов, пожарных щитов от снега. Не своевременная посыпка закрепленной территории песком или специальной смесью. | **40 МРП** |
|  7.18 | Другие нарушения экологических аспектов | **40 МРП** |
| 7.19 | Не проведение ремедиации (устранения) причиненного экологического ущерба | **100 МРП** |
|  **8** | **Аварийные меры** | **Штраф** |
| 8.1 | Невыполнение требований Заказчика при локализации / ликвидации аварийных ситуаций. | **100 МРП** |
| 8.2 | Не своевременное сообщение Заказчику о происшествиях: несчастный случай, авария, пожар, ДТП и т.п. | **100 МРП** |
| 8.3 | Действие или бездействие, которые привели или могли привести к несчастному случаю, пожару, ДТП, повреждению оборудования, коммуникациям или другой аварии, или инциденту.  | **200 МРП** |
| 8.4 | Несчастный случай с травмой легкой степени, связанный с производством. | **300 МРП** |
| 8.5 | Несчастный случай с тяжелым исходом, групповой (без смертельного исхода) и групповой случай острого отравления работников. | **600 МРП** |
| 8.6 | Несчастный случай со смертельным исходом. | **1 000 МРП** |
| **9** | **Правила движения по территории** | **Штраф** |
| 9.1 | Загромождение автодорог и путей эвакуации, повреждение или загрязнение покрытия дорог, самовольное установление преград, знаков и других технических средств, оставление на дороге предметов, создающих помехи для движения и другие нарушения. | **40 МРП** |
| 9.2 | Передвижение на велосипеде по встречной полосе, отсутствие подачи сигналов рукой об изменении направления движения и др. | **30 МРП** |
| 9.3 | Превышение скоростного режима транспортным средством более **30 км/час.** | **30 МРП** |
| 9.4 | Превышение скоростного режима по территории установок для всех видов транспорта более **5 км/час**.  | **30 МРП** |
| 9.5 | Использование спецтехники не по назначению, перевозка людей в необорудованном для этого транспорте. | **100 МРП** |
| 9.6 | Управление спецтехникой, транспортом и автомобилями по территории без соответствующих разрешительных документов и водительских прав. | **100 МРП** |
| 9.7 | Въезд на территорию действующих технологических установок, склады и другие места с ограниченным доступом без письменного разрешения. | **100 МРП** |
| 9.8 | Заправка транспортных средств вне заправочного пункта. | **100 МРП** |
| 9.9 | При транспортировке крупно-габаритного груза маршрут движения не согласован с инженером БД. | **100 МРП** |
| 9.10 | Не пристёгнут ремень безопасности, не включен ближний свет или ходовые огни при движении транспортного средства, использование мобильного телефона во время вождения, за исключением случая использования системы «громкой связи». | **50 МРП** |
| 9.11 | Несоответствующее использование транспортного средство (к примеру: число пассажиров, транспортировка в небезопасных условиях и д.р.). | **50 МРП** |
| 9.12 | Не соответствие а/шин на одной оси шин (шины, имеющие разный рисунок протектора, не могут быть на одной оси, так же как и покрышки: с разной степенью морозостойкости; с шипами и без них; разной конструкции или размеров) и не допустимая глубина протектора шин | **50 МРП** |
| 9.13 | Отсутствие зимней резины в зимний период  | **50 МРП** |
| 9.14 | Парковка в не предназначенных для этого местах. | **30 МРП** |
| 9.15 | Невыполнение требований запрещающих, предупреждающих, предписывающих и указательных знаков.  | **50 МРП** |
| 9.16 | Нахождение людей в кузове автомобиля при погрузочно-разгрузочных работах. | **50 МРП** |
|  9.17 | Транспорт, поставленный под загрузку или выгрузку не заторможен ручным тормозом, под колёса не подложены противооткатные упоры (башмаки) и другие нарушения инструкции (регламента) по безопасности и охране труда производства погрузочно-разгрузочных работ. | **50 МРП** |
| 9.18 | Повреждение или уничтожение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) | **100 МРП** |
| 9.19 | Отсутствие или неисправные знаки аварийной остановки, огнетушитель или искрогасителя. | **50 МРП** |
| 9.20 | Отсутствуют или недоукомплектованы аптечки первой медицинской помощи и др. | **50 МРП** |
| 9.21 | Не исправен (не работает) отопитель лобового стекла, стеклоочистители  | **40 МРП** |
| 9.22 | Отсутствие или не применение противооткатных башмаков на автоцистернах при проведении налива нефтепродуктов | **50 МРП** |
| 9.23 | Другие нарушения правил дорожного движения и указаний, установленных дорожных знаков и разметкой. | **50 МРП** |
| **10** | **Другие отклонения** | **Штраф** |
| 10.1 | Недопущение уполномоченного представителя Заказчика на место производства работ/предоставления услуг. | **50 МРП** |
| 10.2 | Несоблюдение правил, касательно организации производства строительных работ. | **50 МРП** |
| 10.3 | Несоблюдение норм, касательно транспортировки, обращения и хранения технического оборудования, материалов | **50 МРП** |
| 10.4 | Оставление без присмотра технического оборудования в работающем состоянии, или поручение посторонним людям наблюдения за ним. | **50 МРП** |
| 10.5 | Использование несоответствующих инструментов (поврежденных, самодельных, неиспытанных) или непригодных для типа выполняемых работ. | **40 МРП** |
| 10.6 | Промывка рабочего оборудования и инструментов бензином или другими воспламеняемыми продуктами. | **40 МРП** |
| 10.7 | Нарушения требований действующего Положения о пропускном и внутриобъектового режима. | **50 МРП** |
| 10.8 | Привлечение иностранных граждан не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и/или не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РК, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. | **50 МРП** |
| 10.9 | Передача личного пропуска другим лицам, допуск по личному пропуску иных лиц | **100 МРП** |
| 10.10 | Предоставление заведомо ложной информации, сообщений о выполнении мероприятий по устранению замечаний/нарушений. Грубые, систематические нарушения персоналомИсполнителем/ Подрядчиком, в том числе субподрядной организацией, в областибезопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды. | **40 МРП** |
| 10.11 | Организация места приема пищи на рабочем месте или в неустановленном и не согласованном месте. Организация места для переодевания и хранения специальной одежды на рабочем месте в неустановленном и не согласованном месте. | **40 МРП** |
| 10.12 | Производственные, вспомогательные, бытовые помещения не оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции на естественном и (или) искусственном побуждении. Приточно-вытяжная система вентиляции в не рабочем состоянии. Воздуховоды, решетки, вентиляционные камеры и другие устройства не содержатся в чистоте, имеют механические повреждения, следы коррозии, нарушена герметичность.  | **40 МРП** |
| 10.13 | Отсутствие в производственном помещении, санитарном узле, бытовом помещении умывальника для мытья рук, оборудованного подводкой горячей и холодной проточной воды, отсутствие смесителя, средств для мытья рук, разового полотенца или электрополотенца. Отсутствие дезинфицирующего коврика при входе в санитарный узел. Коврик не смочен в дезинфицирующем растворе.  | **40 МРП** |
| 10.14 | Не содержатся в чистоте помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда, столы и т.д.  | **40 МРП** |
| 10.15 | Прием пищи непосредственно на рабочих местах.  | **40 МРП** |
| 10.16 | Не провидение периодического медицинского осмотра/предсменного/после медицинского освидетельствования персонала Исполнителя, персонала субподрядной организации с учетом выполняемой ими работы и профессии.  | **40 МРП** |
| 10.17 | Отсутствие или не полная комплектация аптечек первой медицинской помощи, в том числе наличие медикаментов с истекшими сроками годности. | **50 МРП** |
| 10.18 | Отсутствие или не корректный ПМЭР, не согласованный с Заказчиком до начала выполнения работ.  | **50 МРП** |
| 10.19 | Отсутствие заключенного договора со специализированной медицинской организацией на оказание экстренной медицинской помощи | **100 МРП** |
| 10.20 | Арендуемые помещения:- не проведение текущих ремонтов;- содержание в антисанитарном состоянии;- использование не по целевому назначению;- передача третьим лицам, не предусмотренных заключенным договором;- не подача заявок на проведение капитальных и других ремонтов и на текущие обслуживание. | **50 МРП** |
| 10.21 | Другие нарушения нормативных документов в области БиОТ, промышленной безопасности, пожарной безопасности, санитарных правил, санитарно-эпидемиологических требований РК | **40 МРП** |
| 10.22 | Отсутствие, просроченные или не корректные инструкции по безопасности и охране труда по каждой профессии и выполняемой работе. | **40 МРП** |
| 10.23 | Не выполнение мероприятий по устранению нарушений указанных документах (указания, Акты и т.д.), а также не предоставление информации по устранению в установленные сроки.Не выполнение предписаний, мероприятий, направленных протоколами, служебными письмами в указанные сроки и не предоставлении по ним информации. Непредставление запрашиваемой отчетности, документации в указанные сроки. | **100 МРП** |
| **11** | **Электрооборудование** | **Штраф** |
| 11.1 | Использование неисправных электрических установок, инструментов и приспособлений, так же не прошедших испытания, отсутствие бирки с датой следующей проверки | **50 МРП** |
| 11.2 | Использование электрического оборудования не соответствующего по техническим характеристикам подключаемой нагрузке, либо с повреждённой изоляцией (щиты, сборки, рубильники, удлинители, розетки и т.д.) и другие нарушения инструкции (регламента) по безопасности и охране труда при работе с переносным электроинструментом и ручными электромашинами. | **50 МРП** |
| 11.3 | Прокладка электрокабелей (проводов, шнуров) через проезжую часть без соответствующей защиты от механических повреждений, либо прокладка кабелей с нарушенной изоляцией. | **50 МРП** |
| 11.4 | Подключение электроприёмников напрямую к электросети без специальных устройств защитного отключения (предохранители, плавкие вставки, пробки, УЗО и т. д.) или использование для этой цели некалиброванных (не соответствующих нагрузке) защитных устройств, не обеспечивающих отключение при коротком замыкании. | **50 МРП** |
| 11.5 | Применение электрооборудования (щиты, сборки, панели, рубильники и т.д.) с неисправными, либо незапертыми стационарными запорными устройствами, которое может привести к несанкционированному доступу к токопроводящим частям, находящимся под напряжением. | **40 МРП** |
| 11.6 | Отсутствие защитного заземления (зануления) металлических (токопроводящих) корпусов и оболочек электрооборудования и электроинструмента, переносных светильников (согласно требованиям паспорта завода-изготовителя). | **40 МРП** |
| 11.7 | Применение для подключения электрических розеток (разъёмов) не маркированных по классу напряжения (220В, 380В и т. д.) | **30 МРП** |
| 11.8 | Повреждение электрических кабелей. | **40 МРП** |
| 11.9 | Непринятие мер по предотвращению инцидентов, связанных с поражением электротоком. | **100 МРП** |
| 11.10 | Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика. | **100 МРП** |
| 11.11 | Другие нарушения требований электробезопасности, установленных инструкциями, правилами и т.д. | **50 МРП** |
| **12** | **Санитарно-эпидемиологические требования только к объектам общественного питания\*\*** | **Штраф** |
| 12.1 | Привлечение к технологическим операциям персонала, не имеющего профессиональную подготовку (квалификацию, специальность) соответствующую характеру выполняемых работ, не прошедшего гигиеническое обучение.  | **40 МРП** |
| 12.2 | Несвоевременное прохождение медицинского осмотра. Отсутствие личных медицинских книжек на рабочем месте.Нарушение требований условий труда, бытового обслуживания, медицинского обеспечения и гигиенического обучения персонала.  | **40 МРП** |
| 12.3 | Выход персонала в специальной одежде за пределы производственных помещений (на улицу), верхняя личная одежда одета поверх специальной одежды.  | **40 МРП** |
| 12.4 | Допуск к работе лица, больного или носителя возбудителей инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и безопасности пищевых продуктов, а также лица с подозрением на такие заболевания. | **40 МРП** |
| 12.5 | Лица, занятые транспортировкой, погрузкой и разгрузкой пищевой продукции не соблюдают личную и производственную гигиену. Перед началом работы не подбирают волосы под колпак или косынку, не снимают ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко не стригут ногти и покрывают их лаком.  | **40 МРП** |
|  12.6 | Не использование одноразовых перчаток при ручной фасовке готового продукта, быстрозамороженных полуфабрикатов. | **40 МРП** |
| 12.7 | Внесение, хранение в производственные помещения мелких, стеклянных и металлических предметов (кроме технологического инвентаря), застегивание специальной одежды булавками, иголками, хранение в карманах специальной одежды предметов личного обихода.  | **40 МРП** |
| 12.8 | Отсутствие в производственном помещении, санитарном узле, бытовом помещении умывальника для мытья рук, оборудованного подводкой горячей и холодной проточной воды, отсутствие смесителя, средств для мытья рук, разового полотенца или электрополотенца. Отсутствие дезинфицирующего коврика при входе в санитарный узел. Коврик не смочен в дезинфицирующем растворе.  | **40 МРП** |
| 12.9 | Не содержатся в чистоте помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда, столы и т.д.  | **40 МРП** |
| 12.10 | Открывающиеся проемы (окна, фрамуги, двери) в теплое время года не оборудованы съемными защитными сетками от проникновения насекомых.  | **40 МРП** |
| 12.11 | Производственные, вспомогательные, бытовые помещения не оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции на естественном и (или) искусственном побуждении. Приточно-вытяжная система вентиляции в не рабочем состоянии. Воздуховоды, решетки, вентиляционные камеры и другие устройства не содержатся в чистоте, имеют механические повреждения, следы коррозии, нарушена герметичность. Отложения жира на воздуховодах вытяжных зонтов.  | **40 МРП** |
| 12.12 | Наличие насекомых, грызунов.  | **50 МРП** |
| 12.13 | Инвентарь для уборки и дезинфекции туалетов не промаркирован, не хранится в специально отведенном месте отдельно от уборочного инвентаря других помещений.  | **40 МРП** |
| 12.14 | Проведение ремонтных работ и дезинфекции в помещении ведётся в период выработки продукции.  | **80 МРП** |
| 12.15 | Хранение производственных отходов, любых веществ и материалов, не использующихся при производстве пищевых продуктов, в том числе моющих и дезинфицирующих средств, в производственных помещениях, холодильниках.Совместное хранение не пищевых материалов, отходов, пищевых продуктов и сырья, не имеющих отношение к производству продукции в помещении, предназначенном для хранения сырья и готовой пищевой продукции. Хранение, складирование в производственных цехах бьющихся предметов, зеркал, комнатных растений. | **40 МРП** |
| 12.16 | Прием, применение, хранение, транспортировка продовольственного сырья и производство пищевой продукции, которая не имеет маркировки. Хранение и реализация продукции в загрязненной, поврежденной упаковке, с нечеткой маркировкой, нарушенной пломбой.  | **40 МРП** |
| 12.17 | Пищевые ингредиенты и пищевые добавки не хранятся в упаковке завода-изготовителя. Пересыпание, переливание красителей, ароматизаторов, пищевых кислот и других добавок в другую посуду.  | **40 МРП** |
| 12.18 | Совместное хранение сырых продуктов (мясо, птица, рыба, овощи, фрукты, яйца и другое) с готовыми к употреблению пищевыми продуктами, с готовыми не упакованными продуктами, хранение опасных пищевых продуктов вместе с другими пищевыми продуктами, а также их хранение вблизи водопроводных и канализационных труб, приборов отопления.Совместное хранение пищевых продуктов, имеющих специфический запах совместно с продуктами, адсорбирующими посторонние запахи.  | **40 МРП** |
| 12.19 | Расстановка и работа оборудования не обеспечивает возможность свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта.  | **40 МРП** |
| 12.20 | Расстановка и работа оборудования не исключает возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции.Для измельчения сырой и прошедшей тепловую обработку пищевой продукции, а также для сырых полуфабрикатов и кулинарных полуфабрикатов высокой степени готовности не предусматривается и не используется раздельное технологическое оборудование, а в универсальных машинах - сменные механизмы.  | **40 МРП** |
| 12.21 | Разделка мяса на порционные полуфабрикаты (мясо духовое, гуляш) и приготовление фарша не проводят в специальном помещении, изолированном от цеха изготовления готовой продукции и снабженном соответствующим оборудованием. Допустимая температура в помещении выше +12 °С.  | **40 МРП** |
| 12.22 | Складирование пищевых продуктов непосредственно на полу. | **40 МРП** |
| 12.23 | Образование «снеговой шубы» на потолках, стенах, полах, дверях холодильного оборудования, на упаковках пищевой продукции наросты снега и льда.  | **30 МРП** |
| 12.24 | Продукция, упавшая на пол, смет с оборудования не складываются в специальную тару с обозначением «санитарный брак», не удаляются из производственных помещений. Санитарный брак используется для пищевых целей.  | **40 МРП** |
| 12.25 | Хранение сыпучих продуктов производится не в сухих, чистых, хорошо проветриваемых помещениях. Сыпучие продукты заражены амбарными вредителями. | **40 МРП** |
| 12.26 | Размещение готовой продукции в холодильной камере и (или) складском помещении без указания даты, смены выработки и номера партии.  | **40 МРП** |
| 12.27 | Ежедневно до начала и по окончании жарки не проверяется качество фритюра по органолептическим показателям (вкусу, запаху, цвету). При наличии резкого, неприятного запаха, горького, вызывающего неприятное ощущение першения, привкуса и значительного потемнения допускается дальнейшее использование фритюра. Для жарки во фритюре используются не рафинированные растительные жиры.  | **40 МРП** |
| 12.28 | Хлеб и хлебобулочные изделия не хранятся в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях на расстоянии, исключающем соприкосновение хлебобулочных изделий со стенами помещений и полом. Допускается хранение хлеба и хлебобулочных изделий навалом, а также их хранение и реализация с признаками картофельной болезни.  | **40 МРП** |
| 12.29 | Срок годности расфасованных пищевых продуктов превышает срок годности исходного продукта.  | **40 МРП** |
| 12.30 | Не установлены бактерицидные облучатели (стационарные или передвижные) над производственными столами в помещениях, где ведётся приготовление холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских изделий с кремом.  | **40 МРП** |
| 12.31 | Использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. Не обеспечение столовой, чайной посудой и столовыми приборами с учетом потребности объекта питания количеством одновременно используемой посуды с возможностью ее замены в случае загрязнения или прихода в негодность.Для раздачи готовых блюд не используются чистая, сухая посуда и столовые приборы.  | **40 МРП** |
|  12.32 | Отсутствие буквенной и (или) цветовой маркировки на ножах, разделочных досках. Совместное хранение разделочного инвентаря (разделочные доски, ножи) для разделки продовольственного (пищевого) сырья и готовой пищевой продукции. Хранение навалом.  | **40 МРП** |
| 12.33 | Разделочные доски, колоды для разруба мяса и рыбы не используются с гладкой поверхностью, имеют трещины (при использовании изделий из дерева - из твердых пород). По окончании работы деревянные колоды не зачищаются, не посыпаются солью.  | **40 МРП** |
| 12.34 | Приём и использование в производстве пищевой продукции:-не имеет установленных сроков годности или с истекшими/некорректными сроками годности;- со следами пребывания насекомых, грызунов в самой пищевой продукции.  | **40 МРП** |
| 12.35 | Нарушение требований к условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации, утилизации и уничтожении пищевой продукции. | **40 МРП** |
| 12.36 | При производстве холодных блюд, сервировке и порционировании блюд персонал не использует одноразовые перчатки.  | **40 МРП** |
| 12.37 | Транспортировка, хранение, расфасовка и реализация пищевой продукции на объектах питания не осуществляются с соблюдением товарного соседства (сырой пищевой продукции и полуфабрикатов с готовой к употреблению пищевой продукцией). Не соблюдение температурного, температурно-влажностного, светового режимов. Нарушение условий хранения продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, предусмотренной санитарными правилами.  | **40 МРП** |
| 12.38 | Грузовые отделения транспортных средств и контейнеры для транспортировки пищевой продукции не содержатся в чистоте, не подвергаются очистке, мойке с периодичностью, установленной объектом, для обеспечения состояния, исключающего загрязнение пищевой продукции. Во время погрузки, транспортировки и разгрузки пищевая продукция не предохраняется от атмосферных осадков, влаги.  | **40 МРП** |
| 12.39 | Смешивание готовой к употреблению пищевой продукции, изготовленной на объекте питания, с остатками от предыдущего дня.  | **40 МРП** |
| 12.40 | Отсутствие утвержденных способов проведения текущей, генеральной уборки, «санитарного дня», мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологического, холодильного, торгового оборудования, инвентаря, посуды. Нарушение периодичности проведения. | **40 МРП** |
| 12.41 | Размораживание мяса, субпродуктов, тушки птицы, рыбы вне дефростера и не способами, разрешенными Санитарными правилами РК. | **40 МРП** |
| 12.42 | На производимом, реализуемом пищевом продукте отсутствует информация или указана не корректно:- фирменное наименование продукции с указанием способов приготовления и входящих в ее состав основных рецептурных компонентов;- сведения о массе (объеме) порции продукции (блюда, кулинарного изделия); - сведения о пищевой ценности продукции;- дата и час изготовления;- срок годности, условия хранения; - рекомендации по изготовлению (при необходимости).  | **40 МРП** |
|  12.43 | Другие нарушения санитарных требований, правил. | **40 МРП** |
| 12.44 | Допуск к реализации пищевой продукции с истекшим сроком годности.  | **40 МРП** |

Примечания:

1 Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если настоящим Перечнем не предусмотрено иное.

2 В случае, если установлено нарушение двумя и более Работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним Работником Подрядчика).

3 Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

4 По тексту настоящего Перечня термины «Подрядчик» и «Исполнитель», а также «Работы» и «Услуги» идентичны.

5 По тексту настоящего Перечня термин «Заказчик» идентичен термину «Представитель Заказчика».

6 По тексту настоящего Перечня понятием «Работник Подрядчика» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой

договор, гражданско-правовой договор или иные лица, которые выполняют для Подрядчика / контрагента Подрядчика работы на Объектах Заказчика.

7 Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы/оказывающих услуги на Объектах Заказчика, как за свои собственные.

8 В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

9 В случае сверхнормативных выбросов, сбросов загрязняющих веществ и (или) отсутствии разрешения на эмиссии при проведении работ/оказании услуг, Подрядчиком производится оплата налоговых платежей, штрафа, устранение загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде (в том числе возмещение оплаченной суммы налоговых платежей, штрафа и суммы возмещения ущерба окружающей среде Заказчику в порядке регресса).

10 В случае аварийного загрязнения окружающей среды при проведении работ/оказании услуг Подрядчиком производится оплата налоговых платежей, штрафа, устранение загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде (в том числе возмещение оплаченной суммы налоговых платежей, штрафа и суммы возмещения ущерба окружающей среде Заказчику в порядке регресса).

11 В случае нарушения Подрядчиком/Исполнителем установленных требований по охране окружающей среды он компенсирует Заказчику затраты по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, в размере, предъявленном Заказчику уполномоченным государственном органом в области охраны окружающей среды, а также в размере административных штрафов, уплаченных Заказчиком по требованию уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды.

11.1 Кроме того, Подрядчиком/Исполнителем компенсируются Заказчику затраты по уплате административных штрафов, предъявленных уполномоченными государственными органами за выявленные нарушения в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности вследствие виновных действий Подрядчика/Исполнителя при исполнении договора о закупках работ/услуг.

12 Факт нарушения устанавливается актом, подписанным Работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор), и/или работниками организации, оказывающей охранные услуги, а также Работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.

12.1 В случае отказа Работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ Работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

13 Факт нарушения может быть так же подтвержден одним из следующих документов:

13.1 актом-предписанием Работника Заказчика, осуществляющего производственный контроль;

13.2 актом расследования причин инцидента, составленного комиссией по расследованию причин инцидента Заказчика с участием представителей Подрядчика;

13.3 соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

14 При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное право на проведение зачета сумм, заявленных надлежащим образом требований против подлежащей уплате Подрядчику стоимости работ/оказанных услуг, в соответствии со статьей 370 ГК РК. При этом, основанием для проведения зачета является акт о нарушении, оформленный в порядке, предусмотренном пунктами 12 и 13 Примечания к настоящему Приложению и письменное требование Заказчика.

15 В случае противоречий в части размера штрафных санкций между условиями действия Договора и условиями настоящего Перечня применению подлежат условия Перечня.