Приложение №4 к Договору \_\_\_\_\_ в рамках корпоративного стандарта

по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ТОО «АНПЗ»

**Соглашение**

**в области ОТ, ПБ и ООС к Договору[[1]](#footnote-1)**

г. Атырау «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице товарищества с ограниченной отвестннностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с одной стороны, и «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение в области ОТ, ПБ и ООС (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам ОТ, ПБ и ООС и требует от Подрядчика и (или) Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и ООС. Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС изложены в настоящем Соглашении, а также в корпоративных документах по ОТ, ПБ и ООС, которые должны быть предоставлены Подрядчику для ознакомления не позднее 15 дней до фактического начала проведения работ/оказания услуг.

2. В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего Договора без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

3. Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые Законодательные требования, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ/оказания услуг.

4. В ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

Обеспечить соблюдение норм Законодательных требований, включая Трудовой кодекс, Закон о недрах и недропользовании, Экологический кодекс, Закон о гражданской защите, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания услуг, в том числе внутренние документы, политики, указанные в Приложении 1 к настоящему Соглашению, правила, стандарты, регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на Объектах Заказчика, а также обеспечить соблюдение этих требований своими Субподрядчиками.

Положения настоящего Соглашения, которые касаются Работников Подрядчика и работников Субподрядчиков, подлежат применению в отношении любых физических лиц, задействованных Подрядчиком или Субподрядчиком в выполнении работ/оказании услуг, независимо от того, заключены ли Подрядчиком/Субподрядчиком с такими лицами трудовые договоры, договоры гражданского-правового характера, либо отношения между Подрядчиком/Субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между Подрядчиком/Субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Соглашения и освобождения Подрядчика/Субподрядчика от соответствующей ответственности.

**1. Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика (в части касающейся):**

В области информирования о Происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:

1.1. Оперативно, не позднее 1 (одного) часа, после Происшествия сообщать обо всех произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных проичшествиях и других по форме первичного сообщения о Происшествии, указанной в Приложении 2 к настоящему Соглашению.

1.2. Ежемесячно в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию о результатах своей работы по форме ежемесячного отчета в области ОТ, ПБ и ООС, указанной в Приложении 3 к настоящему Соглашению.

1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика, и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с его внутренней процедурой.

**2.** **В области транспортной безопасности и перевозок транспортными средствами:**

2.1. Все транспортные средства Подрядчика (далее-ТС), используемые для перевозки пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов, должны быть оборудованы следующими устройствами:

1) исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров вне зависимости от их установки заводом-изготовителем;

2) запасным колесом, баллонным ключом, исправными инструментами;

3) в зимний период - зимними шинами на всех колесах ТС;

4) бортовыми системами мониторинга ТС для дистанционного определения местоположения ТС и контроля скоростного режима. При этом должен быть организован учет и анализ данных, получаемых с установленных систем;

5) исправными средствами защиты (искрогасителями, устройствами для снятия статического электричества и т.п.) на ТС или объектах, где обязательно их использование. В отношении ТС искрогасители должны устанавливаться на ТС в качестве внешнего прибора (визуально определяться), вне зависимости от того, что искрогаситель предусмотрен заводом-изготовителем (внутренней конструкцией ТС);

6) медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей, противооткатными упорами, светоотражающими жилетами, спасательными жилетами (при работе на ледовых переправах) и другими необходимыми СИЗ и средствами безопасности.

**2.2.** **Подрядчик обязан организовать:**

1) работу по безопасности дорожного движения ТС в соответствии с Законодательными требованиями;

2) контроль за соблюдением водителями ПДД;

3) контрольные осмотры ТС перед выездом на линию (маршрут) перед началом работ/оказанием услуг;

4) внедрение и применение плана безопасного управления поездками ТС.

2.2.1 Подрядчик обязан обеспечить:

1) соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с Законодательными требованиями;

2) допуск водителей, имеющих соответствующую квалификацию, и необходимые разрешительные документы для управления конкретной категорией ТС в соответствии с Законодательными требованиями и стандартами Заказчика;

3) проведение регулярного технического обслуживания ТС, не реже утвержденных заводом-изготовителем, и выпуск на линию технически исправных ТС;

4) предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; эксплуатацию и применение ТС по их назначению в соответствии с требованиями завода-изготовителя;

5) оценку риска всех планируемых поездок ТС и разработку мер по недопущению Происшествий;

6) соблюдение политики Заказчика по безопасной эксплуатации транспортных средств;

7) движение и стоянку ТС согласно разметке (схем) на Объекте Заказчика (при наличии);

8) с целью оперативного реагирования запретить водителям отлучаться от ТС, оставляя его (в том числе спецтехнику) в рабочем состоянии без присмотра, во избежание использования ТС посторонними лицами, самопроизвольного движения ТС, возгорания ТС, ДТП и других нештатных ситуаций.

**3.В области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности:**

3.1.Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ):

1) все Работники Подрядчика должны быть обеспечен сертифицированными СИЗ и использовать их во время нахождения на месте производства работ/оказания услуг в соответствии с требованиями Заказчика, основными минимально необходимыми СИЗ:

а) защитная обувь с металлическим или композитным подноском;

б) каска с подбородочным ремешком;

в) спецодежда в соответствии с сезоном и климатическим поясом и видами выполняемых работ/оказываемых услуг;

г) средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).

3.2. Работники Подрядчика, выполняющие опасные виды работ, должны быть дополнительно обеспечены соответствующими СИЗ:

1) лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным инструментом;

2) закрытыми защитными очками, защитными масками и жароустойчивыми перчатками для сварочных работ;

3) средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов выполняемых работ/оказываемых услуг;

4) средствами защиты от падения при работе на высоте;

5) средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках;

6)средсва защиты от воздействия высоких температур (пламений, искр при огневых работах)

7) средств защиты оргонов слуха (беруши, наушники «антифоны») при выполнении работ с повышенным шумом.

3.4. Работники Подрядчика, допускаемый на территорию Заказчика для производства работ/оказания услуг, должены иметь:

* квалификационное удостоверение, подтверждающее обучение и допуск к работе по указанной профессии;
* удостоверение о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда (рабочие профессии);
* сертификат о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда (для ИТР);
* удостоверения о проверке знаний по вопросам промышленной безопасности;
* удостоверение о проверке знаний по пожарно-техническому минимуму;
* удостоверение по работам на высоте – для работник выполняющих работы на высоте более 1.3 метра;
* удостоверение по электробезопасности соответствующей группы согласно, профиля выполняемых работ;
* удостоверения стропальщиков – для персонала выполняющих грузоподъемные работы;
* удостоверение по лесамантажу для персонала выполняющим монтаж и ответственного за монтаж лесов ИТР;
* и иные обязательные удостоверения согласно, профилю и виду выполнения работ или услуг.

Форма удостоверений должна соответствовать требованиям, изложенным в действующих нормативных ак­тах Республики Казахстан.

3.5. Подрядчик должен обеспечить наличие планов действий в чрезвычайных ситуациях, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на Объекте применительно к характеру выполняемых работ/оказываемых услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с Законодательными требованиями в области промышленной безопасности.

3.6. Подрядчик должен обеспечить на Рабочих местах наличие актуальных сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на применение оборудования и использование применяемых химических реагентов при выполнении работ/оказании услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с Законодательными требованиями в области промышленной безопасности.

3.7. Допуск Работников Подрядчика к непосредственному выполнению опасных работ на Объектах Заказчика осуществляется посредством оформления нарядов-допусков и распоряжений. Наряд-допуск применяется, когда для производства работ необходимо получить специальное разрешение. Наряд-допуск требует определить опасные условия Рабочего места, провести оценку степень сопутствующих рисков, конкретизировать меры контроля для отслеживания хода выполнения работ и использования этих мер контроля для рекомендации более эффективных способов выполнения работ.

Цель наряда-допуска – выявить и документировать методы преодоления и контроля рисков, связанных с конкретной работой. Утверждающие, ответственные и согласовывающие лица в наряд-допуске должны быть прописаны в совместном приказе. Подрядчик представляет свой(и) метод(ы) на рассмотрение Заказчика.

Если Заказчик посчитает, что ее документально оформленные методы проведения аналогичных работ являются более строгими, чем методы Подрядчика, представитель Заказчика может потребовать от Подрядчика использовать методы Заказчика.

Линейный Руководитель Заказчика объекта Заказчика на котором планируется проведение опасных работ контролирует правильность оформления наряд-допусков, готовность Рабочего места, Работников Подрядчика, аварийно-спасательных и других средств защиты на фактическом месте производства работ в соответствии с Законодательными требованиями и корпоративными требованиями Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС.

**4.В области аттестации по ОТ, ПБ и ООС и охране здоровья допуск Работников Подрядчика на объекты Заказчика осуществляется при выполнении следующих условий:**

4.1. Все Работники Подрядчика, прибывающие впервые для выполнения работ/оказания услуг на Объекты Заказчика, должны пройти вводный инструктаж у специалиста Службы БиОТ Заказчика.

4.2. На месте проведения работ Работники Подрядчика должны иметь при себе копию протокола проверки знаний и удостоверение (личную карточку) с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующего обучения, аттестации и проверки знаний в области ОТ, ПБ и ООС.

4.3. Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области ОТ, ПБ и ООС.

4.4. Подрядчик должен обеспечить наличие и ведение на Объекте актуальной документации в области ОТ, ПБ и ООС в соответствии с Законодательными требованиями (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).

4.5. Подрядчик должен обеспечить:

1) 100% проведение предварительного и периодического медицинских осмотров всех Работников Подрядчика, выполняющих работы на Объектах Заказчика, в медицинских учреждениях, с обязательным предоставлением подтверждающих документов;

2) 100% прохождение предсменного медицинского осмотра для Работников Подрядчика включенный в специальный перечень професии (водители, электрики и т.д.);

3) наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве, у всех Работников Подрядчика и работников Субподрядчика; обучение Работников Подрядчика, работников Субподрядчика навыкам оказания первой помощи, в количестве не менее 1 обученного на 50 работников;

4) наличие укомплектованного фельдшерского или врачебного медпункта и дежурного санитарного транспорта на удаленных от основной социальной инфраструктуры Объектах Заказчика с предоставлением документов, подтверждающих профпригодность медицинского работника медпункта, при суммарной численности Работников Подрядчика и (или) Субподрядчика, привлекаемых Подрядчиком от 50 и более человек или заключение договора со специализированной медицинской организацией на оказание экстренной медицинской помощи (*при выполнений работ в значительной отдаленности от территории ТОО «АНПЗ» и/или на строительных площадках с единовременных нахождением более 100 человек*);

5) наличие плана экстренного медицинского реагирования (ПМЭР), согласованного с Заказчиком до начала выполнения работ. В ПМЭР должны быть детально оговорены все условия оказания медицинской помощи на месте проведения работ и способы экстренной медицинской эвакуации больного/пострадавшего с места проведения работ до медицинского учреждения соответствующего уровня.

**5. В области охраны окружающей среды:**

5.1. Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ/оказании услуг, являющихся предметом настоящего Договора.

5.2. В процессе выполнения работ/оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его деятельности, с последующим временным складированием отходов в местах накопления, согласованных с Заказчиком, и вывозом на специализированные полигоны по договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком со специализированными организациями.

5.3. Подрядчик должен обеспечить наличие паспортов отходов 1-4 класса опасности при выполнении работ/оказании услуг.

5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических требований при накоплении, хранении и размещении отходов в объектах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права накапливать, хранить и размещать в указанных объектах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к размещению.

5.5. По завершению работ Подрядчик до подписания акта приемки выполненных работ/оказанных услуг со стороны Заказчика, вывозит с Объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованных от этих работ/услуг отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам. По требованию Заказчика, Подрядчик проводит рекультивацию, Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику документацию о передаче отходов производства и потребления специализированным организациям по приему отходов (документацию — подписанные сторонами акты выполненных работ/оказанных услуг, заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на эмиссии в окружающую среду).

5.6. Подрядчик обязан самостоятельно оформить в уполномоченном государственном органе разрешение на эмиссии в окружающую среду (выбросы, сбросы, отходы), документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Подрядчик самостоятельно производит начисления платежей и оплату за негативное воздействие на окружающую среду, ведет установленную отчетность в соответствии Законодательными требованиями, если иной порядок не оговорен договором.

5.7. Подрядчик должен обеспечить специальное обучение и аттестацию по обращению с отходами лиц, допущенных к обращению с отходами.

**6. Запрет употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов:**

6.1. Подрядчик обязан:

1) проводить с Работниками Подрядчика инструктаж в части запрета употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, их провоза и хранения, и неотвратимости ответственности за его нарушение.

2) не допускать к работе (отстранять от работы) Работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с территории Объекта Заказчика.

3) не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ Работников Подрядчика, в том числе работников Субподрядчика, алкоголь содержащих напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

6.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех ТС, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания Работников Подрядчика.

6.3. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, они подлежат изъятию. Работники Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения не допускается к месту проведения работ или проживания, не имеет права дальнейшей работы на Объектах Заказчика.

6.4. Все факты употребления алкоголя, наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов должны быть зафиксированы и подтверждены медицинским заключением и/или иными доказательствами. В случае выявления лиц, предположительно находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, об этом составляется акт. В акте необходимо зафиксировать согласие лица на проведение медицинского освидетельствования или отказ от такового. Акт подписывается работником(ами) охранной организации и/или медицинским работником и/или работником(ами) Заказчика или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписавших акт, должно быть не менее двух. Лицо, в отношении которого составляется акт, необходимо ознакомить с актом под роспись. В случае отказа такого лица от подписи, подтверждающей ознакомление с актом, содержание акта зачитывается такому лицу вслух, отказ в ознакомлении фиксируется в акте соответствующей записью. Лица, подписавшие акт, также проставляют свои подписи в подтверждение записи об отказе лица ознакомиться с актом. Одновременно с составлением акта информация о выявленном факте появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, сообщается Подрядчику по телефону, указанному в договоре, либо в настоящем Соглашении. Отказ лица от прохождения медицинского освидетельствования, зафиксированный в акте, является основанием для предъявления Подрядчику соответствующей претензии и требования уплаты штрафа. У лица, в отношении которого составлен соответствующий акт, изымается пропуск, предпринимаются меры по его удалению с территории Объекта. В дальнейшем такие лица на территорию Объекта не допускаются, пропуск им не выдается.

В качестве дополнительных доказательств, подтверждающих нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, могут быть использованы фото и видео материалы, объяснения работников Заказчика, работников охранной организации, медицинских работников, письменные объяснения Работников Подрядчика.

**7. В области производственного контроля:**

7.1. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения Законодательных требований, предъявляемых самим Заказчиком требований в области ОТ, ПБ и ООС, Подрядчик должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика, в том числе работникам охранных организаций, вахтовых поселков, производственных баз, ТС и прочих объектов Подрядчика (принадлежащих Подрядчику как на праве собственности, так и предоставленных в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности), находящихся на территории Подрядчика (принадлежащих Подрядчику как на праве собственности, так и предоставленной в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности) в пределах Объекта Заказчика. Подрядчик также обязуется включить настоящие условия в качестве договорного обязательства со своим Субподрядчиком.

7.2. В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдает Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений, по форме указанной в Приложении 4 к настоящему Соглашению. Акт составляется в двух экземплярах: один передается представителю Подрядчика для устранения выявленных замечаний, второй – остается для контроля у Линейного Объекта, где проводятся работы.

7.3. В случае, если Подрядчик, в силу каких-либо причин не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается план по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.

7.4. После устранения выявленных в ходе проверки замечаний, представитель Подрядчика заполняет корешок акта и передает его Линейному руководителю Объекта, где проводятся работы. Линейный руководитель Объекта незамедлительно уведомляет Службу ОТ, ПБ и ООС Заказчика об устранении Подрядчиком замечаний, отраженных в акте, или о мотивированном переносе сроков устранения Подрядчиком выявленных несоответствий требованиям ОТ, ПБ и ООС.

7.5. Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих мероприятий Подрядчик подает в составе ежемесячной отчетности, по форме указанной в Приложении 3 к настоящему Соглашению, если иное не оговаривается в акте.

7.6. Подрядчик обязан остановить работы, которые по своему мнению, или мнению Заказчика, выполняются Подрядчиком и (или) Субподрядчиком опасным способом, который создает непосредственную или потенциальную угрозу для работников Заказчика, Подрядчика или Субподрядчика, третьих лиц, Объектов, репутации Заказчика или окружающей среды. В таких обстоятельствах Заказчик не несет ответственности за последствия в виде потерь времени или дополнительных затрат. В возможно кратчайшие сроки после остановки работ Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием причин остановки работ и с требованием к Подрядчику принять меры по снижению уровня всех рисков до возобновления данных работ.

7.7. По согласованию с Заказчиком Подрядчик должен обеспечить в месте проведения работ на Объекте (в зависимости от численности Работников Подрядчика, доступности участка, вида проводимых работ) необходимое количество специалистов в области ОТ, ПБ и ООС или наличие лица, ответственного за организацию работы в области производственной безопасности, назначенное приказом Подрядчика.

**8.** **В области пожарной безопасности:**

8.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с Законодательными требованиями.

8.2. Подрядчик разрабатывает всю необходимую распорядительную документацию в целях исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного режима.

8.3. Территория, объекты, оборудование, выделенные Подрядчику для производства работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны ликвидироваться в соответствии с экологическими требованиями.

8.4. Подрядчик на внешней стороне производственных и складских зданий вывешивает обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны.

8.5. Подрядчик должен обеспечить обучение всех Работников Подрядчика (включая привлекаемых Субподрядчиков) правилам соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного инструктажа, обучение по программе пожарно-технического минимума.

8.6. Для каждого объекта и отдельно для взрывопожароопасного помещения производственного и складского назначения Подрядчик разрабатывает инструкции о мерах пожарной безопасности.

8.7. К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования Подрядчик обеспечивает постоянный свободный проход.

8.8. Подрядчик эксплуатирует и применяет только исправное электрооборудование заводского исполнения. Электронагревательные приборы эксплуатируются только при наличии тепловой защиты.

8.9. Подрядчик обеспечивает объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных нормами пожарной безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.

8.10. Подрядчик периодически на основании графиков проверок, согласованных с представителями Заказчика, проводит проверки систем и средств пожаротушения.

8.11. В случае пожара или наступления событий, способствующих его возникновению, Подрядчик немедленно сообщает об этом Заказчику в установленной форме.

8.12. Все процессы производства Подрядчик проводит в соответствии с регламентами, утвержденными правилами и другой нормативно-технической документацией, а оборудование должно соответствовать конструкторской документации.

8.13. При организации мобильных жилых помещений (вагон) Подрядчик производит их расстановку в соответствии со следующими требованиями: группа не более 5 вагончик, расстояние между группами не менее 15 метров, расстояние между отдельными вагончик не менее 3.5 м. На каждые 5 вагончик один укомплектованный пожарный щит. Каждый вагончик должен быть укомплектовано двумя огнетушителями типа ОП 4 (з), автоматическими выключателями с устройством защитного отключения (УЗО). Каждый вагончик оборудуется автоматической системой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, куда входят: датчики обнаружения пожара, световые и звуковые оповещатели с внешней стороны и звуковые внутри здания, прибор пожарной сигнализации с источником резервированного питания. На видных местах должны быть вывешены инструкции по мерам пожарной безопасности и схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуациях (ЧС). Комплекс помещений должен быть оборудован средствами оповещения о ЧС и местом сбора работников. Подрядчик должен оборудовать места хранения горюче-смазочных матиралов (ГСМ), легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов в соответствии с Законодательными требованиями. Курение должно быть организовано в специально отведенном и оборудованном месте. Все действия по установке вагончиков, мест хранения мтериалом, устаноки курилок и т.д. согласованнываются с «Заказчиком» в письменном виде.

**9.** **Подрядчик обязан обеспечить, как минимум, следующие санитарно-бытовые условия:**

9.1. Наличие достаточного количества мест для Работников Подрядчика, исходя из совокупной численности работников на Объекте.

9.2. Каждый вагончик должен иметь паспорт завода-изготовителя, быть оборудован первичными средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией: дымовые извещатели в каждом жилом отсеке, системы оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом звуковой и световой сигнализации на внешнюю сторону вагона.

9.3. Наличие достаточного объема питьевой воды соответствующего качества, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам, и имеющего подтверждение в органах санитарно-эпидемиологического контроля.

9.4. Создание условий для принятия пищи с достаточным количеством посадочных мест.

9.5. Наличие выделенных и оборудованных мест хранения продуктов, в том числе оборудованных холодильной техникой для хранения скоропортящихся продуктов.

9.6. Обеспечить условия для хранения и сушки спецодежды, спецобуви.

9.7. Организовать централизованную химчистку и ремонт спецодежды или обеспечить выполнение данных услуг по договору третьйм лицом.

9.8. Обеспечить условия для возможности поддержания санитарной чистоты для Работников Подрядчика (душевые кабины, умывальники, сан.узлы и пр.)

9.9. Наличие достаточного количества уборных (в том числе утепленных для зимнего времени).

9.10. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков или третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с Субподрядчиками или третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договора соответствующих изменений. Также Подрядчик обязуется по требованию Заказчика предоставлять на рассмотрение последнего информацию по квалификациям, образованию и опыту работы Работников Подрядчика, работников Субподрядчиков или третьих лиц, занимающих ключевые должности в области ОТ, ПБ и ООС, задействованных в выполнении работ по данному Договору.

9.11. Заказчик имеет право в любой момент времени потребовать от Подрядчика отстранить, а при необходимости удалить со своего Объекта любого Работника Подрядчика за несоответствие его квалификации выполняемым должностным обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих прохождение необходимого обучения, с последующей аттестацией и проверкой знаний в области ОТ, ПБ и ООС, а также за грубое, намеренное или неоднократное нарушение требований правил безопасного производства работ.

**10.** Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлеченными им Субподрядчиками или третьими лицами при выполнении работ нарушения Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

**11.** При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования Происшествия, которые произошли в процессе выполнения обязательств по Договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

**12.** Представители Заказчика в случае выявления факта необеспеченности и/или неприменения работниками Исполнителя необходимых средств индивидуальной защиты, имеют право останавливать производство «выполнение» работ, производить фото и видео фиксацию нарушения, оформлять Акт установленного образца, требовать и получать письменное объяснения и предъявления к Исполнителю штрафных санкции согласно, характера допущенного нарушения.

**13.** Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого Работника Подрядчика, работника Субподрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований в области ОТ, ПБ и ООС.

**14.** Несоблюдение Подрядчиком, Субподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа и/или расторжения Договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в приложений №2 к настоящему согласшению.

**15.** Подрядчик допускается к работам после оценки готовности к выполнению работ/оказанию услуг комиссией Заказчика с оформлением акта.

**16.** При выполнении/оказании специфических видов работ/услуг дополнительные требования безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящем Соглашении, но которые Подрядчик обязан выполнять, закрепляются дополнительными соглашениями либо вносятся в виде приложений к настоящему Договору. Заказчик оставляет за собой право детализировать и конкретизировать любые требования безопасности путем разработки «Положения о взаимодействии с Подрядчиком в области ОТ, ПБ и ООС» и внесением этого Положения в качестве приложения к Договору.

**17.** Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно и полном объеме информировать Подрядчика о:

1) существующих требованиях, изложенных во внутренних документах Заказчика (политиках, стандартах, методических указаниях, регламентах, инструкциях, положениях) в области ОТ, ПБ и ООС;

2) вредных и опасных производственных факторах, имеющих место быть на местах производства работ.

**18.** Заказчик обязуется не препятствовать Подрядчику производить работы безопасно и в соответствие требованиям и не вынуждать его нарушать требования безопасности как оговоренные выше, так и общепринятые.

**19.** Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия основного Договора на закуп ТРК или договора подряда.

**Подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО |

м.п м.п

Приложение №1 к Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС

**«Обязательства Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС»**

1. В ходе выполнения работ по Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать нормы действующих Законодательных требований, включая трудовое законодательство, по безопасности и охране труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности, охране окружающей среды, о недрах и недропользовании и иные нормативные акты, действующие на территории выполнения работ/оказания услуг;

1.2. Соблюдать политики Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, базовые принципы Золотых правил ТОО «АНПЗ», поддерживать концепцию безопасного выполнения работ/оказания услуг и стремиться к нулевому травматизму;

1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности Объекта, на котором выполняются работы/оказываются услуги;

1.4. Соблюдать требования внутренних документов ТОО «АНПЗ» в области ОТ, ПБ и ООС, включая требования СМ и иных внутренних документов, касающихся деятельности Подрядных организаций;

1.5. Разработать План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС и обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, а в случае необходимости, выполнение мероприятий по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям Заказчика. План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС должен быть согласован со Службами БиОТ, СПБ, отделами ООС, ГОиЧС Заказчика и утвержден уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

1.6. Обеспечить готовность Работников Подрядчика перед началом проведения работ/оказанием услуг и надлежащий порядок прохождения предсменного/предрейсового медицинского освидетельствования состояния здоровья в соответствии с Законодательными требованиями;

1.7. Сообщать Заказчику фамилию своего уполномоченного представителя и других Работников Подрядчика, которые несут ответственность за исполнение требований ОТ, ПБ и ООС на участке проведения работ/оказания услуг;

1.8. Незамедлительно, не позднее 1 часа с момента обнаружения, представлять Заказчику сведения обо всех Происшествиях, включая случаи с оказанием доврачебной и(или) квалифицированной медицинской помощи, нарушениях Политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов ТОО «АНПЗ»;

1.9. Организовывать расследование Происшествий в соответствии с Законодательными требованиями, а также требованиями Заказчика. Расследование Происшествий осуществляется в порядке, предусмотренным Законодательными требованиями и внутренними требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Субподрядчиков (если необходимо), а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных Законодательными требованиями. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;

1.10. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчика для выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору, Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о соответствии Субподрядчика требованиями ОТ, ПБ и ООС, указанным в Договоре и получить от Заказчика письменное одобрение на привлечение Субподрядчика. При этом Заказчик оставляет за собой право независимого проведения проверки (аудита) оборудования, техники, транспорта, имущества и работников Субподрядчика для принятия решения о найме. После получения положительного решения о привлечении Субподрядчика Подрядчик обязан включить в заключаемые с ним договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

2. Подрядчик должен поддерживать в силе, все требуемые применимым Законодательным требованиям лицензии и разрешения, имеющих отношение к выполнению работ/оказанию услуг, своевременно получать и сохранять в полной силе и действии все административные разрешения, включая въездные визы, разрешения на проживание, разрешение на работу для всех Работников Подрядчика, агентов или обслуживающих Работников Подрядчика, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ/оказанием услуг.

3. Подрядчик должен обеспечить, чтобы все Работники Подрядчика имели опыт и квалификацию в соответствующих профессиях, необходимую для качественного проведения работы/оказания услуг, соблюдали трудовую дисциплину и, выполняли все установленные Законодательные требования и требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, относящихся к работе/услуге или ее выполнению/оказанию. Подрядчик должен выполнять работы/оказывать услуги по самым высоким стандартам отрасли (индустрии), в которой он осуществляет свою деятельность.

При необходимости, по требованию Заказчика Подрядчик обеспечивает за свой счет дополнительное обучения Работников Подрядчика, которое может потребоваться для доступа на участок работ или проведения работ/оказания услуг (например, защитное и зимнее вождение для водителей).

4. Заказчик имеет право в любое время требовать от Подрядчика отстранения от работы без затрат для Заказчика, любого Работника Подрядчика, который, по мнению Заказчика, некомпетентен в выполнении своих обязанностей или обвиняется в поступках, нарушающих интересы Заказчика, или чье поведение причиняет ущерб для Заказчика, и Подрядчик будет обязан подчиниться и, если это потребуется, незамедлительно осуществить приемлемую замену без дополнительных расходов для Заказчика.

5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ/оказании услуг нарушения Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6. При наличии вины Подрядчика за Происшествия с работниками Заказчика, произошедшие в процессе проведения работ/оказания услуг, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

7. Заказчик не несет ответственности за Происшествия, повлекшие ущерб для здоровья любого работника Подрядчика или Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требований ОТ, ПБ и ООС.

8. Подрядчик обязуется защитить, компенсировать и предохранить Заказчика от и против любой и всей ответственности, ущерба, рекламации или затрат (включая судебные издержки и расходы) относительно ущерба здоровью и жизни Работников Подрядчика и (или) Субподрядчиков, потери, повреждения, или невозможности использования оборудования или собственности Подрядчика, что бы не произошло, и независимо от небрежности или пренебрежения обязанностями Заказчика, т.к. согласно этой подстатье, оборудованием или собственностью Подрядчика должно считаться все оборудование, находящееся в собственности, наемное или предоставляемое Подрядчиком для проведения работ/оказания услуг.

9. Подрядчик обязуется защитить, компенсировать и предохранить Заказчика от и против любой ответственности или затрат, возникающих в связи с любым загрязнением окружающей среды, исходящим от Работников Подрядчика, оборудования или собственности Подрядчика.

10. В течение четырнадцати (14) дней со дня подписания Договора Подрядчик должен за свой счет обеспечить и в течение срока действия Договора поддерживать страховое обеспечение в соответствии с Законодательными требованиями и предоставить заверенные копии страховых полисов Заказчику, которое включает, но не ограничивается:

1) Страхование ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;

2) Страхование убытков в ходе профессиональной деятельности;

3) Страхование ответственности перед третьими лицами;

4) Страхование ответственности владельцев транспортных средств, используемых при проведении работ/оказании услуг;

5) Экологическое страхование;

6) Любые другие виды страхования, необходимые в соответствии с Законодательными требованиями.

11. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и (или) Субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика и (или) Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика и (или) Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

12. Несоблюдение Подрядчиком требований настоящей статьи, а также неоднократное нарушение требований ОТ, ПБ и ООС, является существенным нарушением условий настоящего Договора, и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

**13. Предквалификация Подрядчика**

13.1. Предквалификация Потенциальных Подрядчиков по ТРУ критичных в области ОТ, ПБ и ООС регламентируется требованиями Стандарта Фонда «Самрук-Казына»

13.2. Предквалификация Потенциальных Подрядчиков по критериям ОТ, ПБ и ООС включает анкетирование и технический (верификационный) аудит (наличие, качество и состояние техники и оборудования; компетентность работников, соответствие документации и др.).

13.3.Потенциальные Подрядчики, входящие в Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков Фонда, получают допуск к участию в тендере среди квалифицированных Подрядчиков. Настоящий пункт касается закупа ТРУ осуществляющегося среди поставщиков в Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков Фонда.

**14. Тендер, выбор и заключение договора с Подрядчиком**

14.1. В случае необходимости, Куратор договора обеспечивает необходимые разъяснения требований ОТ, ПБ и ООС по письменному запросу потенциального Подрядчика.

14.2. Договор должен содержать условия привлечения Субподрядчиков, при этом Подрядчик должен обеспечить соответствие процесса привлечения Субподрядчика требованиям настоящего Соглашения.

14.3. Для надлежащего обеспечения выполнения всех внутренних требований Заказчика по ОТ, ПБ и ООС Подрядчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, должен разработать План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС, указанный в соответствующем приложений к настоящему Соглашению.

14.4. Составленный Подрядчиком План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС должен описывать вопросы ОТ, ПБ и ООС связанные с выполнением работ/оказанием услуг, а также меры, которые необходимо принять для решения этих вопросов до того, как Подрядчик и (или) Работник Подрядчика получит доступ к месту производства работ/оказания услуг. Подрядчик должен составить План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС с учетом и в соответствии с Законодательными требованиями, политиками, стандартами и требованиями Группы компаний КМГ, а также общепринятой международной деловой практикой в той отрасли, где будут проводиться работы/оказываться услуги. Если между компонентами указанных требований и практики существует непоследовательность или противоречивость, Подрядчик должен приложить все усилия, чтобы соответствовать самым строгим из них в той степени, в которой это предусмотрено Законодательными требованиями.

14.5. Подрядчик представляет План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Куратору договора для согласования. План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика рассматривается и согласовывается Куратором договора и Линейным руководителем, и утверждается руководством ТОО «АНПЗ» в течение 3 (трех) рабочих дней или возвращается Подрядчику с указанием его недостатков. Подрядчик устраняет любые недостатки Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС и представляет его на рассмотрение повторно. Подрядчик составляет План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС таким образом, чтобы организация Группы компаний утвердила его еще до начала выполнения работ/оказания услуг Подрядчиком по договору. Рассмотрение Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС не освобождает Подрядчика от обязанности совершенствовать и внедрить тот план, который не противоречит Законодательным требованиям и требованиям настоящего Стандарта. В случае наличия каких-либо изменений в проекте производства работ/оказания услуг, влияющих на характер выполнения работ/оказания услуг, то такие изменения вносятся в План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС в установленном настоящим Стандартом порядке.

14.5. Механизм наложения и размер штрафных санкций за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС регламентируется приложением №2 «Примерный перечень штрафных санкций за нарушение требований в области ОТ, ПБ и ООС» к соглашению в области ОТ, ПБ и ООС, который является обязательным приложением к Договору.

**15. Мобилизация Подрядчика и допуск к работе** (для работ и услуг)



15.1. Подрядчик не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого срока мобилизации оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика на участок проводимых работ/оказываемых услуг обязан предоставить Администратору договора, Куратору договора и Линейному руководителю Заказчика:

1) проект производства работ/оказания услуг;

2) План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС;

3) приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ, в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ОТ, ПБ и ООС;

4) список лиц, отвечающих за вопросы ОТ, ПБ и ООС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности и их контактные данные, включая данные ответственного лица за состояние ОТ, ПБ и ООС непосредственно на проекте производства работ;

5) документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технических работников и рабочих, копии протоколов и удостоверений проверки знаний по ОТ, Промышленной и пожарной безопасности, включая специфические обучения (работы на высоте, стропальщика, сварщика, водителя, группа электробезопасности и т.д.;

6) информацию о сертификатах, допусках, разрешениях на транспортные средства, оборудование, технику, инструменты и документы подтверждающие техническую исправность транспортных средств;

15.2. После получения информации от Подрядчика, указанной в п. 15.1, Линейным руководителем «представители заказчика» организуют стартовое совещание с Подрядчиком, на котором:

1) ключевые Работники Подрядчика более детально знакомится с задачами проекта производства работ/оказания услуг;

2) до Подрядчика доводятся ключевые показатели эффективности по ОТ, ПБ и ООС предстоящих работ/оказываемых услуг;

3) уточняются все Риски/Опасные производственные факторы предстоящих работ/услуг и меры по их предупреждению;

4) доводится до сведения План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика для данного проекта производства работ/оказания услуг;

5) согласовывается график проведения Предмобилизационного аудита оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика;

15.3. По прибытии оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика на участок производства работ/оказания услуг, а также проведения необходимых работ по монтажу и настройке оборудования, проводится предстартовая оценка готовности Подрядчика к работе, и подписывается акт допуска Подрядчика к проведению работ/оказанию услуг. При необходимости замены оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика замена допускается только на оборудование, технику, имущество и Работников Подрядчика, ранее прошедшее Предмобилизационный аудит.

15.4. Допуск Подрядной организации к выполнению работ/оказанию услуг производится при условии обеспечения всех Законодательных требований и внутренних требований Заказчика.

15.5. Служба БиОТ ТОО «АНПЗ» может в письменном виде потребовать отстранения от выполнения работ/оказания услуг любого Работника Подрядчика, который, по обоснованному мнению, Заказчика, не выполняет, должным образом работы/оказывает услуги или нарушает требования Соглашения и Договора. Подрядчик должен незамедлительно и за свой счет заменить такого работника. Срок замены согласовывается с «Заказчиком».

**16. Выполнение работ Подрядчиком**

16.1. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ/оказание услуг Работниками Подрядчика в строгом соответствии с Законодательными требованиями, правилами, инструкциями, регламентами и стандартами в области ОТ, ПБ и ООС, соответствующих условий по ОТ, ПБ и ООС Договора.

16.2. Подрядчик обязан незамедлительно, не позднее 1 (одного) часа, оповестить Службу БиОТ, СПК и ООС «ЗАКАЗЧИКА» о произошедших с Работниками Подрядчика Происшествиях, а также случаев с оказанием доврачебной и(или) квалифицированной медицинской помощи, нарушениях Политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов ТОО «АНПЗ». Соблюдение данного требования является важнейшим условием надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

16.3. Представители «Заказчика» (администратор договора, работник Службы БиОТ, СПК, отделов ООС, ГОиЧС) участвуют в расследовании Происшествий, связанных с Работниками Подрядчика и (или) оборудованием Подрядчика во время выполнения работ/оказания услуг для ТОО «АНПЗ». Заказчик получает от Подрядчика копии актов о расследовании Происшествий, а также информацию (отчеты) о выполнении корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведенных расследований в сроки по согласованию с «Заказчиком».

16.4. В ходе проведения работ/оказания услуг Подрядчиком организовываются и проводятся периодические проверки (аудиты) соответствия их деятельности требованиям ОТ, ПБ и ООС, в сроки, установленные Планом мероприятий по ОТ, ПБ и ООС. При этом требуется проведение 2 (двух) видов проверок: внутренних и внешних.

16.4.1. Внутренние проверки (аудиты) – организуются и проводятся внутри Подрядной организации силами специалистов по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика (должно быть предусмотрено в Плане мероприятий по ОТ, ПБ и ООС Подрядчика). Порядок проведения проверок Подрядчик вправе определить самостоятельно, по результатам проверок составляются соответствующие акты, которые направляются в Службу БиОТ «Заказчика».

16.4.2. Внешние проверки (аудиты) объектов выполнения работ/оказания услуг Подрядчиком – организуются и проводятся Работниками организации «Заказчика». Периодичность проведения проверок – не реже 1 (одного) раза в месяц. В проверке принимают участие: Работники Службы БиОТ, СПК и ООС, Линейный руководитель, ответственный за участок, где выполняются работы/оказываются услуги. Представители Подрядчика обязаны обеспечить беспрепятственный допуск проверяющих к материалам и (или) объекту проверки и присутствовать при проведении проверок в качестве сопровождающих. В ходе проведения проверки должны быть проверены:

1) реализация требований Договора;

2) Плана мероприятий по ОТ, ПБ и ООС;

3) соблюдение Законодательных и внутренних требований заказчика в области ОТ, ПБ и ООС;

4) устранение замечаний предыдущей проверки.

**17. Оценка качества выполнения работ и услуг в области ОТ, ПБ и ООС**

17.1. После завершения работ/оказания услуг по Договору, Линейный руководитель участка на котором проводились работы/оказывались услуги, совместно с Куратором договора заполняет оценочный лист по результатам деятельности Подрядчика по ОТ, ПБ и ООС, по форме.

17.2. Результаты оценки Подрядчика заносятся Заказчиком в базу данных Подрядчиков по ТРУ критичных по ОТ, ПБ и ООС Группы компаний КМГ, с присвоением этому Подрядчику статуса «соответствует» или «не соответствует» для дальнейшего сотрудничества.

17.3. В зависимости от полученной оценки, представленной организацией Группы компаний КМГ, принимаются соответствующие меры контроля Подрядной организации, при привлечении на последующие закупки ТРУ и для дальнейшего сотрудничества. В случае если Подрядчик получил менее 50% соответствия (красная зона) по оценочному листу деятельности Подрядчика по результатам своей деятельности в области ОТ, ПБ и ООС, такому Подрядчику присваивается статус «не соответствует».

17.4. Эффективность работы Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС учитывается при принятии решения о продолжении работ/оказании услуг в рамках Договора, продлении Договора или его расторжении. Неоднократное несоответствие выполненных работ/оказанных услуг установленным Договором требованиям по ОТ, ПБ и ООС является основанием для отказа в заключении каких-либо Договоров с указанным Подрядчиком в будущем.

17.5. База данных Подрядчиков по ТРУ Группы компаний КМГ, обновляется на регулярной основе (ежегодно) Блоком ОТОС и сведения о Подрядчиках со статусом «не соответствует» направляются в Квалификационный орган Фонда в рамках отчетности, предусмотренной Стандартом Фонда. Квалификационный орган Фонда в рамках своих полномочий и положений Стандарта Фонда, принимает решение о соответствии или несоответствии квалификационным требованиям Подрядчиков, входящих в Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков.

Приложение №2 к Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС

**Примерный перечень штрафных санкций за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нарушения** | **Размер штрафных санкций в МРП[[3]](#footnote-3)** |
|
|
| 1. | Нарушение требований нормативных актов в области промышленной безопасности, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, безопасности и охраны труда РК (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 100 |
| 2. | Несоблюдение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Приложения) | 100 |
| 3. | Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, а также уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения) | 1 200 |
| 4. | Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека | 2 500 |
| 5. | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС | 200 |
| 6. | Использование зажигалок любых модификаций и исполнения на территории объектов ТОО «Атырауский НПЗ» (за исключением газорезчиков, строго для исполнения функциональных обязанностей) | 1200 |
| 7. | **Правила «Нулевой толерантности» на ТОО «АНПЗ»**  Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия | 200 |
| 8. | Непредставление, предоставление с просрочкой более 1 суток отчета(тов), предусмотренных Договором | 100 |
| 9. | Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению энергопотребителей/повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика на Объектах Заказчика | 4 500 |
| 10. | Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика на Объектах Заказчика | 3 500 |
| 11. | Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядчика на Объектах Заказчика | 4 500 |
| 12. | Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей), не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Подрядчика на Объектах и контрактных территориях Заказчика | 3 000 |
| 13. | Выполнение работ/оказание услуг Работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, разрешение на эмиссии в окружающую среду, акт-допуск, наряд-допуск и др.) | 700 |
| 14. | Самовольное возобновление работ/услуг, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика | 3 000 |
| 15. | Нарушение требований по организации безопасного проведения работ (в том числе огневых и газоопасных) | 700 |
| 16. | Привлечение Подрядчиком для выполнения работ работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая пожарно-технический минимум), не прошедших инструктажа, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, технологической дисциплины | 400 |
| 17. | Нарушение Работником Подрядчика правил дорожного движения, маршрута движения наземного транспортного средства, передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в схеме движения транспортного средства, выданной Заказчиком | 200 |
| 18. | Нарушения, указанные в пункте 16 настоящего Приложения, повлекшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества Заказчика (независимо от титула принадлежности) | 500 |
| 19. | Нарушения, указанные в пункте 16 настоящего Приложения, совершенные Работником Подрядчика в состоянии алкогольного опьянения или повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека | 3 000 |
| 20. | Нарушения, указанные в пункте 18 настоящего Приложения, повлекшие смерть человека | 5 000 |
| 21. | Выполнение работ/оказание услуг с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их выполнение/оказание (например: проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей линию электропередач (ЛЭП); отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП; отсутствие таблички с обозначением регистрационного номера паспортной грузоподъемности, даты следующего частичного технического освидетельствование (ЧТО) и полного технического освидетельствование (ПТО; неисправные грузозахватные приспособления и др.) | 2 000 |
| 22. | Нарушение Подрядчиком требований природоохранного законодательства, в том числе охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного, недропользования (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 500 |
| 23. | Разлив нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты, иных опасных и токсичных веществ | 3 000 |
| 24. | Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки | 1 200 |
| 25. | Выполнение работ/оказание услуг вахтой/бригадой/сменой, не укомплектованной полным составом | 500 |
| 26. | Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов | 1 500 |
| 27. | Самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель | 1 200 |
| 28. | Загрязнение водных объектов (в том числе ледяного покрова), водоохранных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными и токсичными веществами | 1 200 |
| 29. | Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты/на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом | 1 000 |
| 30. | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории | 1 000 |
| 31. | Нахождение на Объектах Заказчика бродячих животных, а также обнаружение у Работников Подрядчика собак или других животных | 1 000 |
| 32. | Необеспечение Подрядчиком рабочих мест Работников Подрядчика: 1) первичными средствами пожаротушения; 2) средствами коллективной защиты; 3) аптечками первой медицинской помощи; 4) заземляющими устройствами; 5) электроосвещением во взрывобезопасном исполнении; 6) предупредительными знаками и плакатами | 1 000 |
| 33. | Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и/или неполное комплектование вахты/бригады/смены необходимым инструментом и оборудованием | 1 000 |
| 34. | Порча лесных насаждений, незаконная рубка, повреждение деревьев, кустарников, лесных насаждений, включая случай отравления их почвы путем розлива хим. реагентов и других ядовитых, агрессивных и загрязняющих веществ. | 1 200 |
| 35. | Привлечение Субподрядчиков без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком | 1 200 |
| 36. | Нарушение требований внутренних регламентирующих документов в области ОТ, ПБ и ООС Заказчика, обязанность соблюдения которых предусмотрена настоящим Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 500 |
| 37. | Направление/допуск к выполнению работ/оказанию услуг на Объектах Заказчика Работников и/или наземных транспортных средств Подрядчика без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на Объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц | 500 |
| 38. | Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Объектов Заказчика: 1) взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;  2) огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты);  3) запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; 4) иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов. | 1 200 |
| 39. | Происшествия, связанные с алкоголем, наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами |  |
| 39.1 | **Правила «Нулевой толерантности» на ТОО «АНПЗ»**  Нахождение на Объектах Заказчика Работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха) | 2 000 |
| 39.2 | **Правила «Нулевой толерантности» на ТОО «АНПЗ»**  Пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение | 2 000 |
| 39.3 | Происшествия (случаи) перечисленные в пунктах 38.1 и 38.2 в течение календарного года выявленные у Подрядчика более 2 раз | 4 000 |
| 40. | Привлечение к выполнению работ/оказанию услуг иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РК, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы | 200 |
| 41. | Самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода Заказчика | 1 000 |
| 42. | Самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода Заказчика | 1 200 |
| 43. | Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика | 500 |
| 44. | Нарушение требований «Правил организации пропускного и внутриобъектового режимов» Заказчика, (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 500 |
| 45. | Совершение работниками Подрядчика проноса (попытка провоза, проноса) на Объект или с Объекта товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащему образу оформленным товаросопроводительным документам | 500 |
| 46. | Разглашение конфиденциальной информации без законных на то оснований третьим лицам | 1 000 |
| 47. | В случае если нарушение Подрядчиком/Исполнителем условий Договора повлекло смерть работника(ов) Подрядчика/Исполнителя, Заказчика или третьего лица | 3 000 |
| 48. | **Правила «Нулевой толерантности» на ТОО «АНПЗ»**  -Курение на территории завода разрешается только в специальных оборудованных местах, обозначенных предписывающим и /или указательным знаком «Место для курения». | 1 000 |
| 49. | Проведение Работ без оформления разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности (наряда-допуска, разрешения, распоряжения и др.) и/или без акта передачи в ремонт.  Проведение работ с привлечением неквалифицированных специалистов, не имеющих удостоверений по безопасности и охране труда и промышленной безопасности (удостоверение стропальщика, ПТМ , работа с люльки и т.д.) | 500 |
| 50. | Невыполнение требований, указанных в наряде допуске, Разрешении на работу и / или в инструкциях по рабочим местам | 100 |
| 51. | Использование во взрывоопасных и пожароопасных зонах инструмента, приспособлений и оборудования, опасных образованием искр, т.е. не соответствующих по исполнению взрывоопасной смеси (без последствии пожара)  Отсутствие лиц, из числа руководителей, ответственных за безопасное проведение работ повышенной опасности, указанных в разрешительных документах на проведение работ.  Отсутствие ограждения, предупреждающих и / или указательных знаков в местах проведения работ повышенной опасности.  Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных):  - отсутствие целевого инструктажа;  - отсутствие средств индивидуальной и коллективной защиты;  - отсутствие заземляющих устройств и др.  Выполнение работ без оформления продления наряда-допуска и / или Разрешения на выполнение работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных), в соответствии с требованиями инструкций, положений и т.д. | 100 |
| 52. | **Нарушения, связанные с обеспечением и использованием СИЗ и СИЗОД**  - Персонал не обеспечен или не использовал спецодежду, спец обувь и другие обязательные СИЗ;  - Отсутствие или неиспользование средств защиты органов слуха (включая применение не исправных СИЗ);  - Отсутствие или неиспользование защитной каски (включая применение не исправных СИЗ);  - Отсутствие или неиспользование подбородочной лямки (ремня) в комплекте с защитной каской на территории объектов ТОО «Атырауский НПЗ»;  -Отсутствие или неиспользование специальной обуви (включая применение не исправных СИЗ);  -Отсутствие или неиспользование средств защиты органов зрения (включая применение не исправных СИЗ);  -Отсутствие или неиспользование специальной одежды (включая применение не исправных СИЗ);  -Отсутствие или неиспользование защитных перчаток или рукавиц (включая применение не исправных СИЗ);  - Отсутствие или неиспользование средств защиты от падения с высоты (включая применение не исправных/ не испытанных СИЗ);  -Отсутствие, неиспользование или использование не исправных специальных СИЗОД: противогаза, самоспасателя «минифильтр», респиратора, шлангового противогаза, изолирующего дыхательного аппарата, (включая случаи применения не исправных СИЗОД);  - Использование инструмента, оборудования в неисправном состоянии или не предназначенном для выполнения данного вида работ;  - Использование спецодежды изготовленной из тканей с содержанием хлопчатобумажного волокна менее 60%, полиэфирного волокна более 40% (капронового более 15%), присутствие в тканях ацетатных волокон, а также отсутствие на изделиях указаний о составе ткани. | 100 |
| 53. | **Нарушения при выполнении работ на высоте:**  - Отсутствие маркировки на основных несущих элементах лесов  Отсутствие паспорта на леса;  - Неиспользование или неправильное использование предохранительных поясов (в т.ч. страховочных привязей), использование предохранительных поясов (в т.ч. страховочных привязей) без паспорта завода-изготовителя и не прошедших испытания;  - Установка / демонтаж лесов в опасных условиях Использование не инвентарных лесов;  - Использование лестниц в неисправном состоянии и/или лестниц не прошедших испытания;  - Выполнение работ с приставной лестницы запрещенных нормативными документами;  - Отсутствие ограждения, предупреждающих и / или указательных знаков в местах проведения работ на высоте;  - Крепление предохранительного пояса к ненадежным элементам конструкции / оборудования.  - Не использование подбородочного ремня защитной каски при выполнений работ на высоте;  - Использование мобильного телефона сотовой связи при выполнении работ на высоте;  - отсутствие обязательного обучения работ на высоте; | 100 |
| 54. | **Нарушения при выполнении газоопасных работ 1-ой и 2-ой группы (в том числе работ в замкнутом пространстве):**  - Выполнение работ без оформления наряда – допуска ГР;  - Отсутствие наблюдающего при выполнении газоопасных работ;  - Выполнение работ без отбора анализа воздушной среды перед началом проведения газоопасных работ (перед каждым возобновлением работ);  - Отсутствие, или недостаточное освещение рабочего места  Для освещения внутри аппарата применяются переносные светильники напряжением выше 12В, не соответствующие по исполнению взрывоопасной смеси;  - Отсутствие при выполнении газоопасных работ обязательных СИЗОД (ПШ-1, ПШ-2, ВДА, других изолирующих СИЗОД или УЗС ВК-600);  - Не оформление или истечение сроков наряда допуска (календарный месяц) на проведение газоопасных работ;  - Выполнение работ лицом, не вписанным в наряд-допуск на проведение газоопасных работ, равно отсутствие обязательной росписи (ответственного за проведение, подготовку, инструктора ПАСЧ-16 и т.д.)  - выполнение работ составом бригады менее 2 человек, | 100 |
| 55. | **Нарушения при выполнении огневых работ:**  - Выполнение огневых работ без оформленного Разрешения на ОР;  - Не отобран анализ воздушной среды перед началом проведения огневых работ и перед каждым возобновлением работ;  - Не выполнены мероприятия, предусмотренные в Разрешении, по обеспечению безопасного проведения огневых работ;  - Проведение огневых работ без проведения инструктажа с отражением этого (под роспись) в разрешении на проведение огневых работ  - Несоблюдение мер безопасности при эксплуатации сварочной, электрогазосварочной аппаратуры и баллонов со сжатыми или сжиженными газами;  - Использование баллонов со сжатыми или сжиженными газами без технического освидетельствования;  - Хранение, транспортирование, эксплуатация баллонов с газами (в т.ч. порожних) не соответствует требованиям нормативных документов;  - Перевозка баллонов со сжатыми и сжиженными газами без специальных приспособлений (контейнеры, резиновые кольца, деревянные брусья с гнёздами для баллонов и др.);  - Совместная транспортировка или хранение баллонов с горючими газами и кислородом;  - Рабочие, участвующие в транспортировке, погрузке-разгрузке, эксплуатации баллонов не прошли обучение или не имеют соответствующего удостоверения;  - Эксплуатация баллонов без соответствующей окраски;  - На складах для хранения баллонов с горючими газами отсутствует искробезопасный пол;  - Несоблюдение мер безопасности по проведении погрузочно-разгрузочных работ баллонов (сбрасывание с кузова, волочение и др.);  - На складах для хранения баллонов отсутствует вентиляция (естественная или искусственная);  - В зоне разлета искр, при проведении огневых работ, размещены горючие материалы и/или вещества;  - Расстояние от горелок до баллонов (по горизонтали) менее 10,0м, между баллонами с горючими газами и кислородом менее 5,0м;  - Отсутствие первичных средств пожаротушения на месте ОР;  - Использование шлангов для кислорода, аргона, пропана и ацетилена в неисправном состоянии: деформированных, искривленных, согнутых, лопнувших, или заизолированных лентой т.д.  Соединительные шланги закреплены на редукторах, горелках, резаках и генераторах не специальными хомутами. Разрывы шланга соединены отрезками гладких трубок или изоляционной лентой. Шланг состоит более чем из трех кусков. Шланги деформированы, замаслены и др.  - По окончании огневых работ горелка закреплена на эксплуатируемом оборудовании. Закрепленная горелка касается боков газовых баллонов;  - Применение неисправного редуктора:  1. неисправны или не прошли ежегодной проверки манометры,  2. на манометре отсутствует красная черта предельного давления,  3. при полностью вывернутом регулировочном винте газ проходит в камеру рабочего давления (самотек),  4. при прекращении отбора газа рабочее давление в камере повышается более чем на 0,2 МПа (2,25 кгс/см2),  5. не работает предохранительный клапан  6. неисправна резьба накидной гайки, с помощью которой редуктор подсоединяется к вентилю газового баллона и др;  - Используются неизолированные или с плохой изоляцией провода, некалиброванные предохранители, провода не обеспечивающие прохождения сварочного тока требуемой величины  Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, без изоляции, не защищены от действия высокой температуры, механических повреждений и / или химических воздействий. | 100 |
| 56. | Допущение разлёта искр, при проведении огневых работ, повлекшее за собой возгорание близлежащих конструкций, материалов | 1000 |
| 57. | Допущение несанкционированного демонтажа (повреждения) действующих конструкций, коммуникаций, приведшие к риску аварийного останова технологического объекта, невозможности управления технологическим процессом | 1000 |
| 58. | **Нарушения при работе кранов и подъемных устройств.**  1. Нарушения при эксплуатации грузоподъёмных машин:  - отсутствие паспорта и сведений о постановке на учёт;  - просроченное техническое освидетельствование;  - отсутствие ответственных за содержание грузоподъемных механизмов в исправном состоянии;  - отсутствие лиц, ответственных за безопасное проведение работ кранами;  - отсутствие аттестованного обслуживающего персонала;  - наличие многочисленных неисправностей;  - отсутствие соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов исправных съёмных грузозахватных приспособлений, тары;  2. Нахождение в зоне проведения работ с применением грузоподъёмной машины, посторонних лиц, а так же лиц, не имеющих квалификационного удостоверения;  3. Отсутствие ограждения площадки установки грузоподъёмной машины. Место под опорами не очищено и спланировано. Грузоподъёмная машина установлена на свеженасыпанном не утрамбованном грунте. Не соблюдаются требования по установке крана, не выдержаны расстояния при работе вблизи откосов котлованов, канав, вблизи ЛЭП. Отсутствие необходимых документов на выполнение работ в соответствии с видом и местом выполняемых работ;  4. Используются для строповки самодельные приспособления и тары, а также неисправные и без наличия клейм и бирок съёмные грузозахватные приспособления, немаркированная тара;  5. Проведение работ без инструктажа и допуска лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. Проведение работ в отсутствие и без непосредственного руководства лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, при- работе по загрузке и выгрузке краном полувагонов, по перемещении груза несколькими кранами;  -работе вблизи линии электропередачи крана или подъёмника;  - перемещении груза краном над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где находится люди;  - перемещении груза краном, на который не разработаны схемы строповки;  - в других случаях, предусмотренных технологическими регламентами.  6. Отсутствие паспорта крана (подъёмника). Отсутствие на рабочем месте вахтенного журнала машиниста крана (подъёмника), удостоверения по промышленной безопасности, документов, разрешающих выполнение работ (схемы строповок, технологические регламенты, проекты производства работ, наряды-допуски и т.п.);  7. Использование грузозахватных приспособлений без клейм и бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъёмности отсутствие данных об их периодической проверке исправности;  8. Уклон крана превышает 3 (три) градуса, крюк крана установлен не точно над грузом, не определена грузоподъёмность крана. Груз защемлён, завален, приварен или прикручен (мёртвый груз);  9. Кран оставлен в рабочем положении без присмотра. Грузоподъёмная машина не выключена и не заперта на замок, не исключена случайная подача напряжения, рубильник не выключен. | 100 |
| 59 | **Нарушения по управлению рабочим местом и аспектами охраны окружающей среды:**  - Загромождение автодорог и путей эвакуации отходами;  - Отсутствие на территории производства работ и временных площадках необходимых контейнеров для сбора отходов.  - Сбор и накопление отходов на открытом грунте.  - Смешивание разных наименований отходов при сборе, хранении и транспортировке в контейнерах, на специализированных площадках.  - Переполнение специализированных площадок и контейнеров для временного сбора отходов.  - Загрязнение территории, прилегающей к контейнеру.  - Загрязнение, захламление территории производства работ и временных площадок.  - Хранение, применение и транспортировка веществ, материалов, реагентов в открытом виде (не в складском помещении, вблизи источников огня или нагревательных приборов), на открытом грунте, в негерметичной таре.  - Невыполнение мер касательно хранения, обработки, транспортировки или использования токсичных, коррозионных, воспламеняющихся материалов, а также отходов, возникающих в результате этого.  - Непринятие мер по ликвидации проливов, просыпей токсичных, коррозионных, воспламеняющихся материалов.  Отсутствие незамедлительного вывоза и удаления с территории производства работ и временных площадок опасных отходов, возникших в результате проливов, просыпей. | 100 |
| 60 | **Нарушения, связанные с невыполнением Аварийных мер:**  - Невыполнение требований Заказчика при локализации / ликвидации аварийных ситуаций, включая случаев необходимости эвакуации работник с территорий объекта. | 100 |
| 61 | **Нарушения правил движения по территории ТОО «АНПЗ»:**  - Загромождение автодорог, путей эвакуации, пожарных водоисточников;  - Передвижение на велосипеде по встречной полосе, отсутствие подачи сигналов рукой об изменении направления движения и др.;  - Превышение скоростного режима, установленного в ТОО «АНПЗ»:  1. для легковых автомобилей 30 км/час  2. для грузовых автомобилей 30 км/час  3. для тракторов и погрузчиков 30 км/час  4. для автобусов 30 км/час  5. по территории установок и резервуарных парков для всех видов транспорта должна быть ограничена до 10 км/час,  и других правил дорожного движения;  - Использование спецтехники не по назначению, перевозка людей в необорудованном для этого транспорте;  - Управление спецтехникой, транспортом и автомобилями по территории без соответствующих разрешительных документов и водительских прав;  - Въезд на территорию действующих технологических установок, склады и другие места с ограниченным доступом без письменного разрешения;  - Не пристегивание ремнем безопасности, использование мобильного телефона во время вождения, за исключением случая использования системы “громкой связи”;  - Несоответствующее использование машины (число пассажиров или транспортировка в небезопасных условиях);  - Парковка в непредназначенных для этого местах;  -Невыполнение требований запрещающих, предупреждающих, предписывающих и указательных знаков;  - Не применение дневных ходовых огней (ДХО) или фар ближнего света при движении автотранспортных средств по территории завода;  - Отсутствие на транспортном средстве обязательного искрогасителей;  -Отсутствие на специальные техники звукового сигнализатора заднего хода.  - Совместная транспортировка баллонов с горючими газами и кислородом. | 100 |
| 62 | **Прочие нарушения правил и инструкций:**  - Допуск посторонних лиц к рабочим местам;  -Использование мобильных телефонов сотовой связи, а равно производство фото и видео съемки на территории завода без соответствующего разрешения;  - Несоблюдение норм касательно транспортировки, обращения и хранения технического оборудования, материалов, в т.ч. отсутствие схем перемещения крупногабаритного груза;  - Оставление без присмотра технического оборудования в работающем состоянии, или поручение посторонним людям наблюдения за ним;  - Использование неисправных электрических установок, инструментов и приспособлений;  - Использование электрического оборудования не соответствующего по техническим характеристикам подключаемой нагрузке либо с повреждённой изоляцией (щиты, сборки, рубильники, удлинители, розетки и т.д.);  - Прокладка электрокабелей (проводов, шнуров) через проезжую часть без соответствующей защиты от механических повреждений либо прокладка кабелей с нарушенной изоляцией.  - Подключение электроприёмников напрямую к электросети без специальных устройств защитного отключения (предохранители, плавкие вставки, пробки, УЗО и т. д.) или использование для этой цели некалиброванных (не соответствующих нагрузке) защитных устройств, не обеспечивающих отключение при коротком замыкании;  - Применение электрооборудования (щиты, сборки, панели, рубильники и т. д.) с неисправными либо незапертыми стационарными запорными устройствами, которое может привести к несанкционированному доступу к токопроводящим частям, находящимся под напряжением;  - Отсутствие защитного заземления (зануления) металлических (токопроводящих) корпусов и оболочек электрооборудования и электроинструмента, переносных светильников (согласно требованиям паспорта завода-изготовителя);  - Применение для подключения электрических розеток (разъёмов) не маркированных по классу напряжения (220В, 380В и т. д.);  -Использование несоответствующих инструментов (поврежденных, самодельных) или непригодных для типа выполняемых работ;  -Непринятие мер по предотвращению инцидентов, связанных с поражением электротоком;  - Промывка рабочего оборудования и инструментов бензином или другими воспламеняемыми продуктам;  - Перевозка баллонов со сжатыми и сжиженными газами без специальных приспособлений (контейнеры, резиновые кольца, деревянные брусья с гнёздами для баллонов и др.) | 50 |
| 63 | **Специальные меры по предотвращению распространения COVID-19 (действует на период эпидемии COVID-19):**  - не соблюдение масочного режима;  - не обеспечение работников средствами защиты (мед. маски, защитные маски (включая многоразовые тканевые), антисептик, перчатки и т.д.);  -не проведение термометрии работников (ежедневно на рабочей площадке);  - не проведений дезинфекционной обработки (помещений, транспорта и т.д.);  - не соблюдение социального дистанцирования (включая отсутствие опозновательной, разделительной разметки, системы информирования) ; | 50 |
|  | **-** предъявление поддельного ПЦР/ЭХЛ теста на COVID-19 для получения пропуска на объекты завода.  **-** отсутствие системы контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер защиты по нераспространению COVID-19 на объектах заказчика. |  |
|  |  |  |

*\* 1 МРП (месячный расчетный показатель текущего года, утвержденный Законом РК «О республиканском бюджете») на 2021 год составляет 2917 тенге и подлежит изменению по мере изменяя выше указанного Закона.*

***Примечания:***

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если настоящим Приложением не предусмотрено иное.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более Работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним Работником Подрядчика с последующим суммирование по всем нарушителям).

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

4. По тексту настоящего Приложения термины «Подрядчик» и «Исполнитель», «работы» и «услуги» идентичны.

5. По тексту настоящего Приложения термин «Заказчик» идентичен термину «Представитель Заказчика».

6. По тексту настоящего Приложения понятием «Работник Подрядчика» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Подрядчика / контрагента Подрядчика работы на Объектах Заказчика.

7. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы/оказывающих услуги на Объектах Заказчика, как за свои собственные.

8. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Приложении, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

9. В случае сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ и (или) отсутствие разрешение на эмиссии при проведении работ/оказании услуг Подрядчиком производится оплата налоговых платежей, штрафа, устранение загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде (в том числе возмещение оплаченной суммы налоговых платежей, штрафа и суммы возмещения ущерба окружающей среде Заказчику в порядке регресса).

10. В случае аварийного загрязнения окружающей среды при проведении работ/оказании услуг Подрядчиком оплата налоговых платежей, штрафа, устранение загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде (в том числе возмещение оплаченной суммы налоговых платежей, штрафа и суммы возмещения ущерба окружающей среде Заказчику в порядке регресса).

11. В связи с нарушением Подрядчиком/Исполнителем установленных требований по охране окружающей среды он компенсирует Заказчику затраты по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, в размере, предъявленном Заказчику уполномоченным государственном органом в области охраны окружающей среды, а также в размере административных штрафов, уплаченных Заказчиком по требованию уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды.

Кроме того, Подрядчиком/Исполнителем компенсируются Заказчику затраты по уплате административных штрафов, предъявленных уполномоченными государственными органами за выявленные нарушения в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности вследствие виновных действий Подрядчика/Исполнителя при исполнении договора о закупках работ/услуг.

12. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным Работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор), и/или работниками организации, оказывающей охранные услуги, а также Работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.

В случае отказа Работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ Работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

13. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

1) актом-предписанием Работника Заказчика, осуществляющего производственный контроль;

2) актом расследования причин инцидента, составленного комиссией по расследованию причин инцидента Заказчика с участием представителей Подрядчика;

3) соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

14. При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное право на проведение зачета сумм, заявленных надлежащим образом требований против подлежащей уплате Подрядчику стоимости работ/оказанных услуг, в соответствии со статьей 370 ГК РК. При этом, основанием для проведения зачета является акт о нарушении, оформленный в порядке, предусмотренном пунктами 12 и 13 Примечания к настоящему Приложению и письменное требование Заказчика.

15. МРП (месячный расчетный показатель) устанавливается на соответствующий календарный год и будет изменятся по выходу соответствующего законодательного акта РК.

16. В случае противоречий в части размера штрафных санкций между условиями действия Договора и условиями настоящего Приложения применению подлежат условия Приложения.

Приложение 3 к Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС

**Перечень типовых вопросов по оценке**

**квалификационных критериев в области ОТ, ПБ и ООС Подрядной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тема** | | **Оценка** |
| **1. Политика** | |  |
| Есть ли у Вашей организации документ, определяющий политику организации в области ОТ, ПБ и ООС (руководство по системе управления в области ОТ, ПБ и ООС или руководство по эксплуатации с соответствующими разделами по ОТ, ПБ и ООС), где подробно изложена практика работы в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Опишите, каким образом политика доводится до сведения, и выполняется на всех уровнях.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Имеется ли в Вашей организации лицо или служба на кого возложена полная ответственность за ОТ, ПБ и ООС?  Ответ/Комментарий: | |  |
| **2. Организация безопасного ведения работ/оказания услуг** | |  |
| Наличие и срок действия всех необходимых действующих лицензий на отдельные виды деятельности, связанные с выполняемыми работами/оказываемыми услугами (например, на работу с опасными веществами, на обращение с опасными отходами), а также разрешения на эмиссии в окружающую среду (лимиты на выбросы, сбросы, размещение отходов), установленных Законодательными требованиями в области ООС. Приложите перечень с указанием срока действия документов.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Наличие сертификатов на потенциально опасные вещества: паспорта безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологического заключения, разрешения на использование. Приложите перечень с указанием срока действия документов.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Имеются ли у вас специализированные инструкции по выполнению опасных видов работ? Перечислите все соответствующие инструкции. | |  |
| Наличие и численность службы ОТ, ПБ и ООС в Вашей организации. Приложите организационную структуру организации и структуру службы ОТ, ПБ и ООС.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Наличие в Вашей организации, назначенных ответственных лиц за обеспечение производственной безопасности в области ОТ, ПБ и ООС. Приложите копии приказов.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Четко ли распределены роли и обязанности всех работников и (или) должностных групп (уровней), указанных в этих инструкциях?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Опишите понимание Вашей организацией системы нарядов-допусков.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Использует ли Ваша организация в своей деятельности анализ Рисков при проведении работ/оказании услуг? Приведите примеры.  Ответ/Комментарий: | |  |
| **3. Политика запрещения употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов** | |  |
| Имеет ли Ваша организация документированную политику по запрещению употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, которая определяет полную нетерпимость последствия употребления таковых?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Опишите, каким образом она доводится до сведения всех работников.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Опишите, каким образом Ваша организация отслеживает выполнение и соблюдение данной политики.  Ответ/Комментарий: | |  |
| **4. Учебные программы и тренинги** | |  |
| Проводится ли в Вашей организации вводный инструктаж со всеми новыми работниками при приеме на работу, проводятся ли повторные инструктажи на регулярной основе? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Включает ли общая программа обучения вопросы по специальным видам работ, а также выполнение тестов на проверку уровня знаний? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Все ли учебные материалы, а также списки прошедших обучение регулярно обновляются и хранятся в офисе Вашей организации? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Ведется ли учет получаемого образования и сдачи всех квалификационных экзаменов и тестов всеми работниками в соответствии с Законодательными требованиями? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Проводится ли обучение с работниками по вопросам охраны окружающей среды, если проводиться, укажите какие курсы (тренинги).  Ответ/Комментарий: | |  |
| **5. Отчетность о Происшествиях и сбор статистических данных** | |  |
| Ведется ли Вашей организацией учет Происшествий? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Проводит ли руководство Вашей организации анализ статистики по ОТ, ПБ и ООС для определения вопросов, требующих улучшения? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Существует ли в Вашей организации официальная процедура предоставления статистических данных по ОТ, ПБ и ООС Вашим заказчикам и (или) клиентам? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Предоставьте статистические данные по ОТ, ПБ и ООС Вашей организации за последние 3 (три) года по следующим показателям:     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Показатель** | **20ХХ-3 год** | **20ХХ-2 год** | **20ХХ-1 год** | **20ХХ** | | Количество несчастных случаев со смертельным исходом |  |  |  |  | | Количество несчастных случаев с потерей трудоспособности (легкий, средний, тяжелый) |  |  |  |  | | Количество случаев с оказанием доврачебной медицинской помощи |  |  |  |  | | Количество случаев с оказанием квалифицированной медицинской помощи |  |  |  |  | | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) |  |  |  |  | | Количество случаев нарушения политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов  АО НК «КазМунайГаз» |  |  |  |  | | Количество случаев загрязнения окружающей среды |  |  |  |  | | |  |
| Ведется ли в Вашей организации учет по уровню загрязнения окружающей среды: по выбросам в атмосферный воздух (включая инвентаризацию выбросов парниковых газов), сбросу сточных вод и размещению отходов в виде установленных форм статистической отчетности? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| **6. Порядок расследования Происшествий** | |  |
| Расследуются ли Вашей организацией Происшествия, которые являются регистрируемыми согласно Законодательным требованиям, и существует ли в Вашей организации официальный порядок расследования таких Происшествий? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации работники, обученные и обладающие необходимой квалификацией, для координации расследования Происшествий совместно с работниками заказчика или клиента и представителями государственных органов? Предоставьте необходимую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Предусматривает ли порядок расследования механизм определения коренных (системных) причин Происшествия?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Направлены ли рекомендации непосредственно на устранение коренных (системных) причин Происшествия, и четко ли определяются меры и сроки по выполнению каждой рекомендации? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Доводятся ли до сведения всех работников результаты расследования Происшествий и выводы? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Что предпринимается Вашей организацией для недопущения дорожно-транспортных происшествий? Имеется ли служба транспортной безопасности, медицинский пункт для освидетельствования водителей, выезжающих на линию?  Ответ/Комментарий: | |  |
| **7. Управление Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами** | |  |
| Есть ли у Вашей организации документ по управлению Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Какие методики и программы использует Ваша организация для выявления/устранения/снижения Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов в области ОТ, ПБ и ООС на рабочих местах (аналогичные СТОП-карта, ПНБ/ПНБВ)? Если есть, то приложите копию документа.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Разрабатывается ли Вашей организацией план корректирующих действий по управлению Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами в области ОТ, ПБ и ООС? Если есть, то приложите копию документа.  Ответ/Комментарий: | |  |
| **8. Программа поощрения за успехи в области ОТ, ПБ и ООС** | |  |
| Есть ли в Вашей организации официальная программа поощрения работников в области ОТ, ПБ и ООС?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Определяет ли ваша программа поощрения работников в области ОТ, ПБ и ООС требования и измеряемые цели и описание методов их достижения? Опишите, каким образом контролируется достижение целей и распределение поощрения.  Ответ/Комментарий: | |  |
| **9. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)** | |  |
| Предоставляет ли Ваша организация своим работникам индивидуальные средства защиты (каска, обувь, перчатки и т.п.)? Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации система определения потребностей в СИЗ для конкретных видов работ или должностей?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации утвержденная программа обучения всех работников правильному использованию и уходу за средствами индивидуальной защиты?  Ответ/Комментарий: | |  |
| **10. Внутренние проверки (аудиты)** | |  |
| Есть ли представитель службы ОТ, ПБ и ООС на рабочем объекте?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Существует ли в Вашей организации порядок проведения внутренних проверок (аудитов) для регулярной оценки процесса управления ОТ, ПБ и ООС?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации процедура учета результатов проверок (аудитов) и рекомендаций?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Предписываются ли рекомендации конкретным лицам, обладающих знанием и полномочиями для принятия мер по исправлению ситуации?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Отслеживается ли выполнение предписаний?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Существует ли разработанная и утвержденная программа производственного экологического контроля?  Ответ/Комментарий: | |  |
| **11. Собрания и комитеты по ОТ, ПБ и ООС** | |  |
| Существует ли в Вашей организации утвержденный порядок проведения совещаний по ОТ, ПБ и ООС?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Проводятся ли в Вашей организации ежедневные (предсменные/предрейсовые) инструктажи по ОТ, ПБ и ООС в структурных подразделениях? Предоставьте необходимую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации действующий комитет или аналогичный орган по ОТ, ПБ и ООС под председательством первого руководителя или уполномоченного лица?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Проводится ли на собраниях или комитетах обзор системы управления в области ОТ, ПБ и ООС или состояние вопросов ОТ, ПБ и ООС в структурных подразделениях Вашей организации с участием руководителей Вашей организации? Предоставьте необходимую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| **12. Аварийная готовность** | |  |
| Имеет ли Ваша организация средства аварийной защиты (средства пожаротушения, пожарные датчики, системы оповещения, газоанализаторы, противогазы, спасательные средства). Предоставьте подтверждающую документацию.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Как в Вашей организации организовано обучение по готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации (ЧС)?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Есть ли у вас документы, подтверждающие, что с персоналом проводится обучение и практические учебные тревоги и занятия  Ответ/Комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации работник (специалист), занимающийся разработкой планов реагирования при возникновении ЧС на каждом объекте?  Ответ/Комментарий: | |  |
| **13. Медицинское обследование** | |  |
| Проводится ли в Вашей организации предварительные медицинские осмотры (при поступлении на работу)?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Проводится ли в Вашей организации периодические медицинские осмотры (для обеспечения динамического наблюдения за состоянием здоровья работника)?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Проводится ли в Вашей организации предсменные медицинские осмотры (для установления или подтверждения наличия или отсутствия у работника заболевания, определения состояния здоровья)?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Осуществляется ли периодический контроль за состоянием здоровья всех работников Вашей организации в соответствии с Законодательными требованиями?  Ответ/Комментарий: | |  |
| **14. Проверка квалификации Субподрядчиков** | |  |
| Существует ли в Вашей организации порядок оценки квалификации Субподрядчика, обеспечивающий условие, что Субподрядчик хорошо понимает и способен полностью соответствовать Вашим требованиям и инструкциям по ОТ, ПБ и ООС?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Существует ли в Вашей организации порядок контроля за выполнением работ/оказанием услуг Субподрядчиков и принятие корректирующих мер при необходимости?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Участвуют ли Субподрядчики в совещаниях и/или проверках (аудитах) по ОТ, ПБ и ООС, проводимых Вашей организацией?  Ответ/Комментарий: | |  |
| **15. Соответствие требованиям по ОТ, ПБ и ООС** | |  |
| Имеет ли Ваша организация разрешение на эмиссии в окружающую среду (лимиты на выбросы, сбросы, отходы) для объектов Вашей организации?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Есть ли в Вашей организации утвержденный порядок определения опасных и неопасных отходов, вырабатываемых на объектах Вашей организации?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Соответствует ли план утилизации отходов Вашей организации Законодательным требованиям?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Утверждены ли проекты ПДК и ПДВ в окружающую среду?  Ответ/Комментарий: | |  |
| **16. Инспектирование и сертификация оборудования и транспортных средств** | |  |
| Есть ли в Вашей организации проверочный лист по ОТ, ПБ и ООС для проверки (аудита) всех наземных транспортных средств и оборудования, используемых Вашей организацией?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Имеются ли необходимые государственные сертификаты безопасности на все соответствующие наземные транспортные средства и оборудование Вашей организации?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Все ли посадочные места в наземных транспортных средствах Вашей организации оборудованы исправными ремнями безопасности?  Ответ/Комментарий: | |  |
| Оборудованы ли наземные транспортные средства Вашей организации бортовыми системами мониторинга движения (GPS)? Приложите перечень наземных транспортных средств, оборудованных бортовыми системами мониторинга движения.  Ответ/Комментарий: | |  |
| Обучены ли водители Вашей организации по программам защитного вождения и зимнего вождения?  Ответ/Комментарий: | |  |
| **Итоговый балл оценки системы управления в области ОТ, ПБ и ООС** | |  |
| Подготовлено  Уполномоченный представитель руководства Подрядчика | Оценка проведена  Руководитель  Службы БиОТ или СПК или отдела ООС или ГОиЧС по направлению |  |
| Должность | Должность: |  |
| Подпись: | Подпись: |  |
| Дата: | Дата: |  |

Приложение №4 к Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС

**План мероприятий по ОТ, ПБ и ООС**

**1. Общие сведения**

Приводится информация по организации и Договору: наименование организации, проект, название / номер Договора, детали договора, местонахождение объекта, владелец Договора / представитель(и) Подрядной организации, руководитель Договора /представитель(и) Подрядчика, представитель Подрядной организации, ответственный за ОТ, ПБ и ООС по Договору.

**2. Введение, цели, задачи и обязательства в области ОТ, ПБ и ООС**

Приводится описание собственных политик Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, в том числе по вмешательству в опасные ситуации, а также основных целей и задач, поставленных Заказчиком для обеспечения требований, оговоренных Договором в области ОТ, ПБ и ООС.

**3. Описание выполняемых работ/оказываемых услуг**

Приводится краткое описание видов выполняемых работ/оказываемых услуг и информация об оборудования, технике, имуществе и Работников Подрядчика, привлеченных для выполнения работ/оказания услуг.

**4. Система управления в области ОТ, ПБ и ООС**

Приводится описание принятой системы управления в области ОТ, ПБ и ООС, включая краткое описание правил и процессов, применительно к конкретным подразделениям, выполняющим работы по Договору, включая процедуры, которым необходимо следовать для управления Опасными производственными факторами (здесь должен быть список документов или описание подробностей). Дается четкое описание распределения ответственности и полномочий между всеми руководителями и исполнителями Подрядчика, привлеченными по Договору. Процесс внедрения должен начинаться с оценки готовности Подрядчика к выполнению работ и получению акта допуска к выполнению работ/оказанию услуг.

**5. Управление Субподрядчиками**

Приводится перечень привлекаемых Субподрядчиков, а также предъявляемые к ним требования. Любые привлекаемые Субподрядные организации могут быть привлечены только после его предварительного аудита самим Подрядчиком и получения письменного согласия Заказчика.

**6. Оценка и управление Рисками**

Приводится схема организации процесса, начиная с момента подписания Договора и вплоть до его завершения, дается краткое описание методики проведения Оценки риска/Опасных производственных факторов, описание всех Рисков, присутствующих в планируемых работах/услугах проекте и принятые меры по управлению выявленными Рисками*.*

**7. Планирование деятельности**

Приводится план выполнения подставленных перед Подрядчиком ключевых показателей эффективности при выполнении работ/оказании услуг по Договору (сроки, ответственные исполнители).

**8. Внедрение и контроль**

Приводится описание процесса реализации настоящего плана по ОТ, ПБ и ООС и его контроля со стороны самого Подрядчика. Процесс внедрения должен сопровождаться соответствующим контролем за соблюдением требований Договора и требований в области ОТ, ПБ и ООС. Программа проверок (аудитов) со стороны Подрядной организации должна включать многоуровневый контроль, включая как внутренние проверки (аудиты), так и внешние. Со стороны Заказчика оценка деятельности по согласованным показателям проводится на регулярной основе (ежемесячно, ежеквартально и ежегодно).

Отчетность Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС должна включать как оперативное оповещение о любых видах Происшествий, так и регулярную отчетность, в том числе по Законодательным требованиям, так и по требованиям Заказчика.

Участие в расследовании Происшествий - основная задача своевременно расследовать и извлечь уроки из Происшествий. Информация о Происшествиях должна быть доведена до каждого Работника Подрядчика.

**9. Обучение Работников Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС**

Критически важные Работники Подрядной организации, привлеченные для выполнения работ/услуг, должны быть определены, и согласованы с Заказчиком.

По привлекаемым Работникам Подрядчика должна быть проведена оценка компетенций, и составлен план обучения в области ОТ, ПБ и ООС. В плане должны присутствовать обязательное обучение, согласно Законодательным требованиям, а также обучение по программам и инициативам Заказчика. Планы обучения согласовываются с Заказчиком. Ресурсы, программы и провайдеры для проведения обучения также согласовываются с Заказчиком.

**10. План реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации (ПЛА, ПЛАРН)**

У Подрядной организации, применительно к виду работ/услуг и месту их выполнения/оказания разрабатывается соответствующий план управления аварийными и чрезвычайными ситуациями, в том числе план экстренного медицинского реагирования (ПЭМР). По ПЛА, ПЛАРН и ПЭМР должны быть запланированы регулярные учебные тревоги.

Приложение 5 к Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС

**Первичное сообщение о Происшествии**

Подрядная организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и время происшествия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место происшествия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Линейный руководитель от Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель работ от Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид Происшествия (травма/авария/ДТП/загрязнение/алкоголь/другое) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание Происшествия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пострадавший(е) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью, дата рождения, должность, выполняемая работа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Травмированная часть тела:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Алкогольное или наркотическое опьянение (пострадавшего/участников) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание ущерба:

Имущество, оборудование (повреждение, тыс. тенге.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Загрязнение окружающей среды (площадь/объем загрязнения, тыс. тенге.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Меры, принятые незамедлительно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рекомендуемые мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сообщение подготовил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью, должность, контактные данные)

Приложение 5 к Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС

**Ежемесячный отчет по ОТ, ПБ и ООС за 20\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование и адрес предприятия Подрядчика |  |
| 2.Вид деятельности (лицензии или сертификата) |  |
| 3. Объект Заказчика |  |
| 4. Срок выполнения работ по Договору |  |

5. Статистика Происшествий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | отчетный период | с начала года |
| Среднемесячное количество работников Подрядчика |  |  |
| Количество отработанных человеко-часов |  |  |
| Несчастные случаи, связанные с производством в том числе: |  |  |
| смертельные (чел) |  |  |
| групповые (чел) |  |  |
| с временной потерей трудоспособности (чел) |  |  |
| Количество случаев оказания медицинской помощи (чел) |  |  |
| Количество случаев первой помощи, микртотравм (чел) |  |  |
| Количество нарушителей антиалкогольной политики (всего/выявлено Заказчиком) |  |  |
| Количество Работников Подрядчика, прибывших впервые и прошедших инструктаж у Заказчика |  |  |
| Обеспечение работников СИЗ (в%) |  |  |
| ДТП |  |  |
| Общий пробег транспортных средств, км |  |  |
| Пожары, ед. |  |  |
| Аварии, ед. |  |  |
| Аварийные разливы, ед. |  |  |
| Суммарный объем разливов, л |  |  |
| Площадь загрязнения, га |  |  |
| Ущерб для Заказчика от данных Происшествий, тыс. тенге. |  |  |
| Уровень травматизма (на 1,0  млн. чел/час) |  |  |
| Уровень аварийности (на 1,0 млн. чел/час) |  |  |
| Уровень ДТП (на 1,0 млн. пройденных км) |  |  |

6. Контрольно-профилактическая работа (проверки (аудиты))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество проверок (аудитов) по ОТ, ПБ и ООС со стороны Заказчика или надзорных органов: |  |  |
| Количество выявленных нарушений/из них устранено |  |  |
| Количество остановок ведения работ Заказчиком |  |  |
| Основные причины остановки: |  |  |
| Сумма штрафных санкций за нарушение ОТ, ПБ и ООС |  |  |
| Количество работников службы ОТ, ПБ и ООС  (всего/постоянно на Объекте) |  |  |
| Количество проверок (аудитов) по ОТ, ПБ и ООС проведенных Подрядчиком |  |  |
| Количество выявленных нарушений / из них устранено |  |  |
| Количество поданных СТОП-карт работниками Подрядчика |  |  |
| Количество остановок ведения работ Подрядчиком |  |  |
| Основные причины остановки: |  |  |

7. Комментарии, дополнительная важная информация

|  |
| --- |
|  |
|  |

Примечание: в информации указываются показатели как по Подрядчику, так и по привлекаемым им для оказания услуг Заказчику Субподрядчикам.

Руководитель Подрядной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Приложение 6 к Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС

***АКТ № \_\_\_\_***

*"Атырау МӨЗ"ЖШС талаптардың нормалары мен ережесін, қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ, көлік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша анықталған сәйкессіздіктер*

*по выявленным несоответствиям требований норм и правил безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой, транспортной безопасности и охраны окружающей среды ТОО «Атырауский НПЗ»*

*г. Атырау «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.*

*Актіні толтырған:*

*Актсоставлен:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(қызметі ФАТ-должность, Ф.И.О)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Қатысуымен:*

*В присутствии:*

*1.Өндіріс басшыларының бірі (Один из руководителей производства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*2.(мердігер өкілі, орындаушы*

*представитель подрядчика, исполнителя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*3.(представитель службы БиОТ, ООС или ГОиЧС)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Біз төмендегі қол қоюшылар, осы актіні толтырғанымыз*

*Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что*

*«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_(ж/г.) \_\_\_\_\_\_ сағат/часов \_\_\_\_\_\_ минут*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ФАТ/Ф.И.О., тәртіп бұзушы қыхметі/должность нарушителя, құрылым өндірісі атауы/наименование производства, структурного подразделения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*фото-бейне бекіту құралдары, (Маркасы, моделі):*

*Средства фото-видео фиксации (Марка модель):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Кімге (қайда) хабарланды:*

*Кому(куда) сообщено:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Осы акті бір данада толтырылды және көшірмесі жіберілді:*

*Настоящий Акт составлен в одном экземпляре и копия Акта направлена:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Актіде қол қойғандар/Акт подписали:*

*1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Жалғанған материалдыр:

Прилагающиеся материалы:

1. Түсініктеме:.

Объяснение: \_\_\_\_\_\_\_ (бар, жоқ/имеются, не имеются), на \_\_\_\_\_\_ листах.

1. Актімен танысудан бас тарту туралы акт

Акт об отказе ознакомления с актом от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года №\_\_\_\_.

Актімен таныстым

С актом ознакомлен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФАТ/Ф.И.О., заң бұзушының қызметі/должность нарушителя).

Қолы/Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«АМӨЗ» ЖШС еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі бірлескен стандарт шеңберіндегі \_\_ Шартқа № 4 қосымша

**ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Шартқа[[4]](#footnote-4)**

**келісім**

Атырау қ. 20\_\_ ж. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бір жағынан «Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ негізінде әрекет ететін «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

, және екінші жағынан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ атынан бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ негізінде әрекет ететін «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», бірге «Тараптар» деп аталып, төмендегілер туралы ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында осы Келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасасты:

1. Тапсырыс беруші ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ мәселелеріне аса көңіл бөледі және Мердігерден және(немесе) Қосалқы мердігерден (лерден) осы саясатты ұстануды және ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы ең жоғары стандарттарды қамтамасыз етуді талап етеді. Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптары осы Келісімде, сондай-ақ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша бірлескен құжаттарда баяндалған, олар Мердігерге жұмыстарды жүргізу/қызметтерді көрсету нақты басталғанға дейін 15 күннен кешіктірілмей танысу үшін берілуге тиіс.

2. Тапсырыс беруші тексеру нәтижесінде немесе өзгеше түрде мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын сақтамау фактілерін анықтаған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер осындай бұзушылықтарды жою жоспары мен мерзімдерін келіседі. Мердігердің тараптармен келісілген осындай мақсаттар мен міндеттерді орындауға тиісті шаралар қолдануға қабілетсіздігі Тапсырыс берушінің осы Шартты осындай бұзуға байланысты мердігердің шығындарын өтеу жөніндегі Тапсырыс берушінің міндеттемелерінсіз біржақты бұзуы үшін негіз болып табылады.

3. Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы барлық қолданылатын заңнамалық талаптарды, бекітілген практикалық нұсқаулықтарды және қолданыстағы нормалар мен қағидаларды орындайды және сақтайды. Мердігер жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету процесінде қоршаған ортаны қорғауға бағытталған барлық негізделген сақтық шараларын қабылдайды.

4. Осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) барысында Мердігер:

Еңбек кодексін, Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Заңды, Экологиялық кодексті, азаматтық қорғау туралы Заңды, жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету аумағында қолданыстағы өзге де заңдар мен нормативтік актілерді, оның ішінде осы Келісімге 1-қосымшада көрсетілген ішкі құжаттарды, саясатты, Тапсырыс берушінің объектілерінде орындалуы міндетті қағидаларды, стандарттарды, регламенттер мен нұсқаулықтарды қоса алғанда, заңнамалық талаптар нормаларының сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ өздерінің қосалқы мердігерлерінің осы талаптарды сақтауын қамтамасыз етуге міндеттеледі.

Осы Келісімнің ережелері Мердігердің қызметкерлеріне және Қосалқы мердігерлердің қызметкерлеріне қатысты Мердігер/Қосалқы мердігер тұлғалармен еңбек шарттарын, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттарды жасасқанына не Мердігер/Қосалқы мердігер мен осындай тұлғалар арасындағы қатынастар құжатпен ресімделмегеніне қарамастан, жұмыстарды орындауда/қызметтер көрсетуде Мердігер немесе Қосалқы мердігер жұмылдырған кез келген жеке тұлғаларға қатысты қолданылуға жатады. Мердігер / қосалқы мердігер мен жұмыстарды орындау үшін тартылған жеке тұлғалар арасындағы қатынастарды Құжаттамалық ресімдеудің болмауы осындай тұлғаларға осы Келісімнің шарттарын қолданбауға және Мердігерді/Қосалқы мердігерді тиісті жауапкершіліктен босатуға негіз бола алмайды.

**1. Тапсырыс берушінің мынадай талаптарының (қатысты бөлігінде) сақталуын қамтамасыз ету:**

Оқиғалар, ағымдағы көрсеткіштер туралы хабардар ету және тергеу жүргізу саласында:

1.1. Осы Келісімге 2-қосымшада көрсетілген оқиға туралы бастапқы хабарлама нысаны бойынша жедел, оқиғадан кейін 1 (бір) сағаттан кешіктірмей барлық болған жазатайым оқиғалар, авариялар, инциденттер, жол-көлік оқиғалары және басқалар туралы хабарлау.

1.2. Ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 4-күніне дейінгі мерзімде осы Келісімге 3-қосымшада көрсетілген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы ай сайынғы есеп нысаны бойынша өз жұмысының нәтижелері туралы ақпарат беру.

1.3. Мән-жайлары мердігердің қызметіне тікелей немесе жанама байланысты және оны жүргізуге Тапсырыс беруші өзінің ішкі рәсіміне сәйкес бастамашылық жасаған оқиғаны тергеп-тексеруге қатысу.

**2.** **Көлік қауіпсіздігі және көлік құралдарымен тасымалдау саласында:**

2.1. Мердігердің жолаушылар мен жүктерді, оның ішінде қауіпті жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылатын барлық көлік құралдары (бұдан әрі-КҚ) мынадай құрылғылармен жабдықталуы тиіс:

1) жүргізуші мен барлық жолаушыларға арналған, оларды дайындаушы зауыт орнатқанына қарамастан, ақаусыз қауіпсіздік белдіктерімен;

2) қосалқы дөңгелекпен, баллонды кілтпен, жарамды құралдармен;

3) қысқы кезеңде-КҚ барлық доңғалақтарындағы қысқы шиналармен;

4) КҚ орналасқан жерін қашықтықтан анықтауға және жылдамдық режимін бақылауға арналған КҚ мониторингінің борттық жүйелері. Бұл ретте орнатылған жүйелерден алынатын деректерді есепке алу және талдау ұйымдастырылуы тиіс;

5) КҚ-да немесе оларды пайдалану міндетті объектілерде жарамды қорғаныс құралдарымен (ұшқын сөндіргіштермен, статикалық электрді алуға арналған құрылғылармен және т. б.). Ұшқын сөндіргіш дайындаушы зауытпен (КҚ ішкі конструкциясымен)қарастырылғанына қарамастан КҚ қатысты ұшқын сөндіргіштер КҚ -ға сыртқы аспап ретінде (көзбен шолып анықталған) орнатылуы тиіс;

6) медициналық дәрі қобдишасымен, авариялық тоқтау белгісімен, өрт сөндіргіштердің қажетті санымен, кері итеруге қарсы тіректермен, жарық шағылыстыратын кеудешелермен, құтқару кеудешелерімен (мұз өткелдерінде жұмыс істеген кезде) және басқа да қажетті ЖҚҚ және қауіпсіздік құралдарымен жабдықталады.

**2.2.** **Мердігер ұйымдастыруға міндетті:**

1) заңнамалық талаптарға сәйкес КҚ жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша жұмыс;

2) жүргізушілердің ЖҚЕ сақтауын бақылау;

3) жұмыстарды бастау/қызметтерді көрсету алдында жолға (маршрутқа) шығу алдында КҚ бақылау тексерулері;

4) КҚ сапарларын қауіпсіз басқару жоспарын енгізу және қолдану.

2.2.1 Мердігер мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:

1) жүргізушілердің заңнамалық талаптарға сәйкес еңбек және демалыс режимін сақтауы;

2) тиісті біліктілігі бар жүргізушілерге рұқсат беру және Тапсырыс берушінің заңнамалық талаптары мен стандарттарына сәйкес КҚ-ның нақты санатын басқару үшін қажетті рұқсат беру құжаттары;

3) дайындаушы зауыт бекіткен КҚ-ға тұрақты техникалық қызмет көрсетуді жүргізу және техникалық жарамды КҚ-ны желіге шығару;

4) жүргізушілерді рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық тексеру; дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес КҚ пайдалану және оларды мақсаты бойынша қолдану;

5) КҚ барлық жоспарланған сапарларының тәуекелін бағалау және оқиғаларға жол бермеу шараларын әзірлеу;

6) Көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану жөніндегі Тапсырыс берушінің саясатын сақтау;

7) Тапсырыс берушінің объектісіндегі таңбаларға (сызбаларға) сәйкес КҚ қозғалысы және тұрағы (бар болса);

8) жедел әрекет ету мақсатында жүргізушілерге КҚ-дан (оның ішінде арнайы техниканы) қараусыз қалдырып кетуге тыйым салу, бөгде адамдардың КҚ-ны пайдалануына, КҚ-ның өздігінен қозғалуына, КҚ-ның тұтануына, ЖКО-ға және басқа да штаттан тыс жағдайларға жол бермеу.

**3.** **Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында:**

3.1. Жеке қорғану құралдарын (ЖҚҚ)қамтамасыз ету және қолдану:

1) мердігердің барлық қызметкерлері сертификатталған ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуі және оларды Тапсырыс берушінің талаптарына, ең аз қажетті негізгі ЖҚҚ-ға сәйкес жұмыс өндірісі/қызмет көрсету орнында болған кезде пайдалануы тиіс:

а) металл немесе композициялық науасы бар қорғаныс аяқ киімі;

б) иек бауы бар дулыға;

в) маусымдық және климаттық белдеуге және орындалатын жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің түрлеріне сәйкес арнайы киім;

г) көзді, бетті (көзілдірік, қалқан) және қолды (қолғап) қорғау құралдары.

3.2. Мердігердің қауіпті жұмыс түрлерін орындайтын қызметкерлері тиісті ЖҚҚ-мен қосымша қамтамасыз етілуге тиіс:

1) ажарлау және қайрау құрал-саймандарымен жұмыс кезінде бет қалқаншасымен;

2) дәнекерлеу жұмыстарына арналған жабық қорғаныс көзілдіріктерімен, қорғаныс маскаларымен және ыстыққа төзімді қолғаптармен;

3) Орындалатын жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің шарттары мен түрлеріне байланысты тыныс алу органдарын қорғау құралдарымен (ТОЖҚҚ);

4) биіктікте жұмыс істеу кезінде құлаудан қорғау құралдарымен;

5) электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде электр доғасының әсерінен қорғау құралдарымен;

6) жоғары температуралардың (от жұмыстары кезінде жалынның, ұшқынның)әсерінен қорғау құралдары

7) жоғары Шумен жұмыстарды орындау кезінде есту оргондарын қорғау құралдары (құлаққаптар, «антифондар» құлаққаптары).

3.4. Тапсырыс берушінің аумағына жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету үшін жіберілетін мердігердің қызметкерлерінде мыналар болуы тиіс::

* көрсетілген мамандық бойынша оқуды және жұмысқа рұқсатты растайтын біліктілік куәлігі;
* еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімін тексеру туралы куәлік (жұмысшы кәсіптері);
* еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімін тексеру туралы сертификат (ИТҚ үшін);
* өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша білімін тексеру туралы куәлік;
* өрт-техникалық минимум бойынша білімін тексеру туралы куәлік;
* биіктіктегі жұмыстар бойынша куәлік – 1.3 метрден астам биіктіктегі жұмыстарды орындайтын қызметкерлер үшін;
* Орындалатын жұмыстардың бейініне сәйкес тиісті топтың электр қауіпсіздігі бойынша куәлігі;
* жүк көтергіш жұмыстарды орындайтын персонал үшін – ілмектеушілердің куәліктері;
* удостоверение по лесамантажу для персонала выполняющим монтаж и ответственного за монтаж лесов ИТР;
* және жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді орындау бейіні мен түріне сәйкес өзге де міндетті куәліктер.

Куәліктердің нысаны Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік актілерінде жазылған талаптарға сәйкес келуі тиіс.

3.5. Мердігер төтенше жағдайларда іс-қимыл жоспарларының, қауіпті өндірістік объектідегі авариялардың зардаптарын оқшаулау және жою жөніндегі іс-шаралар жоспарларының, Орындалатын жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің сипатына қарай объектіде Мұнай және мұнай өнімдерінің төгілуінің алдын алу және оны жою жөніндегі жоспарлардың, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамалық талаптарға сәйкес қажетті өзге де құжаттардың болуын қамтамасыз етуге тиіс.

3.6. Мердігер жұмыс орындарында қолданылатын жабдық пен қауіпті заттарға өзекті сертификаттардың, химиялық заттардың қауіпсіздік паспорттарының, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындылардың, жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету кезінде жабдықтарды қолдануға және қолданылатын химиялық реагенттерді пайдалануға рұқсаттардың, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамалық талаптарға сәйкес қажетті өзге де құжаттардың болуын қамтамасыз етуге тиіс.

3.7. Мердігер жұмыскерлеріне Тапсырыс берушінің объектілерінде қауіпті жұмыстарды тікелей орындауға рұқсат беру наряд-рұқсаттар мен өкімдерді ресімдеу арқылы жүзеге асырылады. Наряд-рұқсат жұмыс жүргізу үшін арнайы рұқсат алу қажет болған кезде қолданылады. Наряд- рұқсат жұмыс орнының қауіпті жағдайларын анықтауды, ілеспе тәуекелдер дәрежесін бағалауды жүргізуді, жұмыстардың орындалу барысын қадағалау үшін бақылау шараларын нақтылауды және жұмыстарды орындаудың неғұрлым тиімді тәсілдерін ұсыну үшін осы бақылау шараларын пайдалануды талап етеді.

Наряд- рұқсат мақсаты-белгілі бір жұмысқа байланысты тәуекелдерді жеңу және бақылау әдістерін анықтау және құжаттау. Бекітуші, жауапты және Келісуші адамдар наряд-рұқсатта бірлескен бұйрықта жазылуы тиіс. Мердігер өзінің(дерінің) әдісін (терін) Тапсырыс берушінің қарауына ұсынады.

Егер Тапсырыс беруші ұқсас жұмыстарды жүргізудің құжатпен ресімделген әдістері мердігердің әдістеріне қарағанда анағұрлым қатаң болып табылады деп есептесе, Тапсырыс берушінің өкілі мердігерден Тапсырыс берушінің әдістерін пайдалануды талап ете алады.

Қауіпті жұмыстарды жүргізу жоспарланған Тапсырыс берушінің объектісі тапсырыс берушісінің желілік басшысы Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы заңнамалық және корпоративтік талаптарына сәйкес жұмыс өндірісінің нақты орнында наряд-рұқсаттарды ресімдеудің дұрыстығын, жұмыс орнының, мердігер, авариялық-құтқару және басқа да қорғау құралдары қызметкерлерінің дайындығын бақылайды.

**4.** **ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша аттестаттау және денсаулықты қорғау саласында мердігер жұмыскерлерін Тапсырыс берушінің объектілеріне жіберу мынадай шарттар орындалған кезде жүзеге асырылады:**

4.1. Тапсырыс берушінің объектілеріне жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету үшін бірінші рет келетін мердігердің барлық қызметкерлері Тапсырыс берушінің ҚжЕҚ қызметінің маманында кіріспе нұсқамадан өтуі тиіс.

4.2. Жұмыс жүргізілетін жерде мердігердің қызметкерлері білімін тексеру хаттамасының көшірмесін және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында тиісті оқудан, аттестаттаудан және білімін тексеруден өту фактісін растайтын белгілері бар куәлігін (жеке карточкасын) өзімен бірге алып жүруі тиіс.

4.3. Мердігер Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілінің бірінші талап етуі бойынша ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында оқытуды, аттестаттауды және білімін тексеруді жүргізу кестелерін көрсетуге тиіс.

4.4. Мердігер заңнамалық талаптарға сәйкес ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы өзекті құжаттаманың болуын және объектіде жүргізілуін қамтамасыз етуге тиіс (кәсіптер мен жұмыс түрлері бойынша еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар, нұсқамалар бағдарламалары, қауіптілігі жоғары жұмыстар тізбесі және т. б.)..

4.5. Мердігер қамтамасыз етуге тиіс:

1) Растаушы құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, Тапсырыс берушінің объектілерінде, медициналық мекемелерде жұмыстарды орындайтын мердігердің барлық жұмыскерлерін 100% алдын ала және мерзімдік медициналық тексеруден өткізу;

2) Арнайы мамандықтар тізбесіне енгізілген мердігер қызметкерлері үшін ауысым алдындағы медициналық тексеруден 100% өту (жүргізушілер, электриктер және т. б.);

3) мердігердің барлық жұмыскерлері мен қосалқы мердігер қызметкерлерінде өндірістегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандырудың болуы; мердігер жұмыскерлерін, қосалқы мердігер жұмыскерлерін 50 жұмыскерге кемінде 1 оқытылған санда алғашқы көмек көрсету дағдыларына үйрету;

4) мердігер және (немесе) қосалқы мердігер жұмыскерлерінің жиынтық саны кезінде медициналық пункттің медицина қызметкерінің кәсіптік жарамдылығын растайтын құжаттарды ұсына отырып, тапсырыс берушінің негізгі әлеуметтік инфрақұрылымынан алыс орналасқан объектілерде жиынтықталған фельдшерлік немесе дәрігерлік медициналық пункттің және кезекші санитариялық көліктің болуы, немесе мамандандырылған медициналық ұйыммен шұғыл медициналық көмек көрсетуге шарт жасасу *(«АМӨЗ» ЖШС аумағынан едәуір қашықтықта және/немесе құрылыс алаңдарында бір мезгілде 100-ден астам адам болатын жұмыстарды орындау кезінде*);

5) жұмыстарды орындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілген шұғыл медициналық ден қою жоспарының (ШМДЖ) болуы. ШМДЖ -де жұмыс жүргізілетін жерде медициналық көмек көрсетудің барлық шарттары және жұмыс жүргізілетін жерден тиісті деңгейдегі медициналық мекемеге дейін науқасты/зардап шегушіні шұғыл медициналық эвакуациялау тәсілдері егжей-тегжейлі айтылуы тиіс.

**5. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы:**

5.1. Мердігер осы Шарттың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету кезінде өз қызметінің нәтижесінде пайда болатын өндіріс және тұтыну қалдықтарының меншік иесі болып табылады.

5.2. Осы Шартта көзделген жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету процесінде мердігер өз күшімен және құралдарымен Тапсырыс берушімен келісілген жинақтау орындарында қалдықтарды кейіннен Уақытша жинай отырып, Объектіні өндіріс пен тұтынудың барлық қалдықтарынан жүйелі түрде жинауды және мердігердің мамандандырылған ұйымдармен өз бетінше жасасқан шарттары бойынша мамандандырылған полигондарға әкетуді қамтамасыз етеді.

5.3. Мердігер жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету кезінде 1-4 қауіптілік сыныбындағы қалдықтар паспортының болуын қамтамасыз етуі тиіс.

5.4. Мердігер Тапсырысшыға меншік құқығымен тиесілі қалдықтарды орналастыру объектілерінде қалдықтарды жинақтау, сақтау және орналастыру кезінде экологиялық талаптардың сақталуына жауапты болады және оларды орналастыруға көзделген қалдықтар түрлерінен басқа, көрсетілген объектілерде өзге де қалдықтарды жинауға, сақтауға және орналастыруға құқығы жоқ.

5.5. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс беруші тарапынан орындалған жұмыстарды/көрсетілген қызметтерді қабылдау актісіне қол қойғанға дейін объектіден барлық меншікті жабдық пен техниканы, артық материалдарды және т. б. шығарады, өзі тұрғызған уақытша ғимараттар мен құрылыстарды демонтаждайды, осы жұмыстардан/көрсетілетін қызметтерден пайда болған қалдықтарды әкетуді жүргізеді және объект пен алаңды экологиялық талаптар мен санитариялық нормаларға сәйкес жай-күйде қалдырады. Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер қалпына келтіру жүргізеді, Мердігер Тапсырыс берушіге өндіріс және тұтыну қалдықтарын Қалдықтарды қабылдау жөніндегі мамандандырылған ұйымдарға беру туралы құжаттаманы (құжаттама — тараптар қол қойған орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің актілері, мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы және қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат) міндетті түрде береді.

5.6. Мердігер уәкілетті мемлекеттік органда қоршаған ортаға эмиссияларға (шығарындыларға, төгінділерге, қалдықтарға) рұқсатты, қалдықтардың пайда болу нормативтерін және оларды орналастыру лимиттерін бекіту туралы құжаттарды дербес ресімдеуге міндетті. Мердігер қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемдерді есептеуді және ақы төлеуді дербес жүргізеді, егер шартта өзгеше тәртіп ескертілмесе, заң талаптарына сәйкес белгіленген есептілікті жүргізеді.

5.7. Мердігер қалдықтармен жұмыс істеуге жіберілген адамдарды қалдықтармен жұмыс істеу бойынша арнайы оқытуды және аттестаттауды қамтамасыз етуге тиіс.

**6. Алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және олардың аналогтарын пайдалануға тыйым салу:**

6.1. Мердігер:

1) мердігер қызметкерлерімен алкоголь, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын пайдалануға, оларды тасымалдау мен сақтауға тыйым салу және оны бұзғаны үшін жауапкершіліктің болмай қалмайтындығы бөлігінде нұсқама жүргізуге;

2) Тапсырыс беруші объектісінің аумағынан тәртіп бұзушыны шығару үшін барлық шараларды қабылдай отырып, мердігер жұмыскерлерін алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде жұмысқа жібермеуге (жұмыстан шеттетуге);

3) өндірістік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті заттарды қоспағанда, құрамында алкоголь бар сусындар, есірткі құралдары, психотроптық заттар мен сол тектестер бар мердігер жұмыскерлерін, оның ішінде қосалқы мердігер жұмыскерлерін жұмыс өндірісі орнында пайдалануға, кіргізуге, тасуға және сол жерде болуға жол бермеуге **міндетті**.

6.2. Көрсетілген шектеулерді бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Тапсырыс беруші жұмыс өндірісі орнына және мердігер қызметкерлерінің тұрғылықты жеріне жеткізілетін барлық КҚ-ны, заттар мен материалдарды тексеруге және тексеруге құқылы.

6.3. Егер осындай тексеру нәтижесінде көрсетілген тыйым салынған заттар табылса, олар алып қойылады. Мердігер жұмыскерлерінің алкогольден, есірткіден, психотроптық немесе уытқұмарлықтан масаң күйде жұмыс жүргізу немесе тұру орнына баруға жол берілмейді, Тапсырыс берушінің объектілерінде одан әрі жұмыс істеуге құқығы болмайды.

6.4. Алкогольді, есірткі заттарды, психотроптық заттарды және сол тектестерді тұтынудың барлық фактілері медициналық қорытындымен және/немесе өзге де дәлелдемелермен тіркелуі және расталуы тиіс. Алкогольдік, есірткілік немесе психотроптық масаң күйде болуы мүмкін адамдар анықталған жағдайда, бұл туралы акт жасалады. Актіде адамның медициналық куәландыруды жүргізуге келісімін немесе одан бас тартуды тіркеу қажет. Актіге күзет ұйымының қызметкері(лері) және/немесе медицина қызметкері және/немесе Тапсырыс берушінің қызметкері(лері) немесе мердігердің өкілі қол қояды. Актіге қол қойған тұлғалардың жалпы саны екеуден кем болмауы тиіс. Өзіне қатысты акт жасалатын тұлғаны актімен қол қойғызып таныстыру қажет. Мұндай адам актімен танысқанын растайтын қол қоюдан бас тартқан жағдайда, актінің мазмұны мұндай адамға дауыстап оқылады, танысудан бас тарту актіде тиісті жазбамен белгіленеді. Актіге қол қойған тұлғалар да актімен танысудан бас тарту туралы жазбаны растау үшін өз қолдарын қояды. Акт жасаумен бір мезгілде қызметкердің алкогольдік, есірткілік немесе психотроптық масаң күйде пайда болуының анықталған фактісі туралы ақпарат мердігерге шартта не осы Келісімде көрсетілген телефон арқылы хабарланады. Адамның актіде тіркелген медициналық куәландырудан өтуден бас тартуы мердігерге тиісті талап қою мен айыппұл төлеуді талап ету үшін негіз болып табылады. Өзіне қатысты тиісті акт жасалған адамнан рұқсаттама алынады, оны объект аумағынан шығару жөнінде шаралар қабылданады. Бұдан әрі мұндай адамдар объект аумағына жіберілмейді, оларға рұқсат берілмейді.

Алкогольдік, есірткілік немесе психотроптық масаң күйде болғанын растайтын қосымша дәлелдемелер ретінде фото және бейне материалдар, Тапсырыс беруші қызметкерлерінің, күзет ұйымы қызметкерлерінің, медицина қызметкерлерінің түсініктемелері, мердігер қызметкерлерінің жазбаша түсініктемелері пайдаланылуы мүмкін.

**7. Өндірістік бақылау саласында:**

7.1. Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тапсырыс берушінің өзі қоятын заңнамалық талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыруы үшін Мердігер Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерінің, оның ішінде күзет ұйымдарының, вахталық кенттердің, өндірістік базалардың, КҚ және Тапсырыс берушінің объектісі шегінде мердігердің (мердігерге меншік құқығымен тиесілі, сондай-ақ үшінші тұлғалардың жалға алу немесе өзге де уағдаластық құқығымен пайдалануға берілген) аумағында орналасқан мердігердің (мердігерге меншік құқығымен тиесілі, сондай-ақ үшінші тұлғалардың жалға алу немесе өзге де уағдаластық құқығымен пайдалануға берілген) өзге де объектілерінің қызметкерлеріне кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер сондай-ақ осы шарттарды өзінің қосалқы мердігерімен шарттық міндеттеме ретінде енгізуге міндеттенеді.

7.2. Талаптардың бұзылуы анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге осы Келісімге 4-қосымшада көрсетілген нысан бойынша бұзушылықтарды жоюдың ұсынылған мерзімдерін көрсете отырып, тиісті акт береді. Акт екі данада жасалады: біреуі анықталған ескертулерді жою үшін мердігердің өкіліне беріледі, екіншісі-жұмыстар жүргізілетін желілік объектіде бақылау үшін қалады.

7.3. Егер Мердігер қандай да бір себептерге байланысты бұзушылықтарды ұсынылған мерзімде жоя алмаса, онда Тапсырыс берушімен бірлесіп, келісілген мерзімдерді көрсете отырып, бұзушылықтарды жою жөніндегі жоспар әзірленеді.

7.4. Тексеру барысында анықталған ескертулерді жойғаннан кейін мердігердің өкілі актінің түбіртегін толтырады және оны жұмыстар жүргізілетін объектінің желілік басшысына береді. Объектінің желілік басшысы мердігердің актіде көрсетілген ескертулерді жойғаны туралы немесе мердігердің анықталған ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарына сәйкессіздіктерді жою мерзімдерін уәжді көшіргені туралы Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметіне дереу хабарлайды.

7.5. Бұзушылықтарды жою және түзету іс-шараларын орындау туралы ақпаратты мердігер, егер актіде өзгеше көзделмесе, осы Келісімге 3-қосымшада көрсетілген нысан бойынша ай сайынғы есептілік құрамында береді.

7.6. Мердігер өзінің пікірі немесе Тапсырысшының пікірі бойынша мердігер және (немесе) қосалқы мердігер Тапсырысшының, мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлері, үшінші тұлғалар, объектілер, тапсырысшының немесе қоршаған ортаның беделіне тікелей немесе ықтимал қатер төндіретін қауіпті тәсілмен орындайтын жұмыстарды тоқтатуға міндетті. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші уақыт ысырабы немесе қосымша шығындар түріндегі Салдарлар үшін жауапты болмайды. Тапсырыс беруші жұмыстарды тоқтатқаннан кейін мүмкіндігінше қысқа мерзімде мердігерге жұмыстарды тоқтатудың себептерін көрсете отырып және мердігерге осы жұмыстарды қайта бастағанға дейін барлық тәуекелдер деңгейін төмендету жөнінде шаралар қабылдауды талап ете отырып, жазбаша хабарлама жібереді.

7.7. Тапсырыс берушімен келісім бойынша мердігер объектіде жұмыстар жүргізілетін жерде (мердігер жұмыскерлерінің санына, учаскенің қолжетімділігіне, жүргізілетін жұмыстардың түріне байланысты) ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы мамандардың қажетті санын немесе мердігердің бұйрығымен тағайындалған өндірістік қауіпсіздік саласындағы жұмысты ұйымдастыруға жауапты адамның болуын қамтамасыз етуге тиіс.

**8.** **Өрт қауіпсіздігі саласында:**

8.1. Мердігер жұмыс жүргізу объектілерінде заң талаптарына сәйкес өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын дербес қамтамасыз етеді.

8.2. Мердігер өрттердің және олардан келетін зиянның туындауын болдырмау, сондай-ақ өртке қарсы режимді сақтау мақсатында барлық қажетті өкімдік құжаттаманы әзірлейді.

8.3. Мердігерге жұмыс жүргізу үшін бөлінген аумақ, объектілер, жабдықтар таза ұсталуы тиіс. Жанғыш қалдықтар, қоқыс, мұнай өнімдерінің төгілуі және т. б. экологиялық талаптарға сәйкес жойылуы тиіс.

8.4. Мердігер өндірістік және қойма ғимараттарының сыртқы жағында жарылыс-өрт қауіптілігі бойынша өндіріс санатының белгісін, өрт қауіпсіздігіне жауапты адамның Т. А. Ә. және өрт күзетінің телефонын шақыру нөмірін іліп қояды.

8.5. Мердігер мердігердің барлық қызметкерлерін (тартылатын қосалқы мердігерлерді қоса алғанда) өртке қарсы режимді сақтау қағидаларына, өрт нұсқамасының барлық түрлеріне оқытуды, өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқытуды қамтамасыз етуге тиіс.

8.6. Әрбір объект үшін және өндірістік және қойма мақсатындағы жарылыс-өрт қауіпті үй-жай үшін жеке мердігер өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар әзірлейді.

8.7. Эвакуациялық шығу жолдары мен Өрт жабдықтарын орналастыру орындарына мердігер тұрақты еркін өтуді қамтамасыз етеді.

8.8. Мердігер зауытта жасалған жарамды Электр жабдығын ғана пайдаланады және қолданады. Электр қыздырғыш аспаптар жылу қорғағышы болған кезде ғана пайдаланылады.

8.9. Мердігер объектілерді белгіленген тәртіппен сертификатталған алғашқы өрт сөндіру құралдарымен, ал өрт қауіпсіздігі нормаларында көзделген жағдайларда су қорымен және өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етеді.

8.10. Мердігер Тапсырыс берушінің өкілдерімен келісілген тексерулер кестесінің негізінде мерзімді түрде өрт сөндіру жүйелері мен құралдарына тексеру жүргізеді.

8.11. Өрт немесе оның туындауына ықпал ететін оқиғалар басталған жағдайда мердігер бұл туралы Тапсырыс берушіге белгіленген нысанда дереу хабарлайды.

8.12. Мердігер өндірістің барлық процестерін бекітілген ережелерге және басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізеді, ал жабдық конструкторлық құжаттамаға сәйкес болуы тиіс.

8.13. Мобильдік тұрғын үй-жайларды (вагон) ұйымдастыру кезінде мердігер оларды мынадай талаптарға сәйкес орналастыруды жүргізеді: топ 5 вагоннан аспайды, топтар арасындағы қашықтық кемінде 15 метр, жекелеген вагондардың арасындағы қашықтық кемінде 3.5 м. Әрбір 5 вагонға жинақталған бір өрт қалқаны. Әрбір вагон ОП 4 (з) типті екі өрт сөндіргішпен, қорғаныш ажырату құрылғысы (ҚАҚ) бар автоматты ажыратқыштармен жинақталуы тиіс. Әрбір вагон автоматты өрт дабылы, құлақтандыру және эвакуацияны басқару жүйесімен жабдықталады, оған мыналар кіреді: өртті анықтау датчиктері, сыртқы жағынан жарық және дыбыс хабарлағыштары және ғимарат ішіндегі дыбыс хабарлағыштары, резервтік қоректендіру көзі бар өрт дабылы аспабы. Көрінетін жерлерде өрт қауіпсіздігі шаралары жөніндегі нұсқаулықтар және төтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде эвакуациялау схемалары ілінуі тиіс. Үй-жайлар кешені ТЖ туралы хабарлау құралдарымен және қызметкерлерді жинау орнымен жабдықталуы тиіс. Мердігер жанар-жағармай материалдарын (ЖЖМ), тез тұтанатын және жарылғыш материалдарды сақтау орындарын заң талаптарына сәйкес жабдықтауға тиіс. Темекі шегу арнайы бөлінген және жабдықталған орында ұйымдастырылуы тиіс. Вагоншаларды, материалды сақтау орындарын, темекі шегуді және т. б. орнату бойынша барлық іс-қимылдар "Тапсырыс берушімен" жазбаша түрде келісіледі.

**9.** **Мердігер кемінде мынадай санитариялық-тұрмыстық жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті:**

9.1. Объектідегі жұмыскерлердің жиынтық санын негізге ала отырып, мердігер қызметкерлері үшін жеткілікті орындар санының болуы.

9.2. Әрбір вагоншада дайындаушы зауыттың паспорты болуы, Алғашқы өрт сөндіру құралдарымен және өрт дабылымен жабдықталуы тиіс: әрбір тұрғын бөліктегі түтін хабарлағыштары, вагонның сыртқы жағына дыбыс және жарық сигнализациясын қосымша шығара отырып, адамдарды өрт туралы хабардар ету жүйесі.

9.3. Санитариялық-гигиеналық нормаларға жауап беретін және санитариялық-эпидемиологиялық бақылау органдарында растауы бар тиісті сападағы ауыз су көлемінің жеткілікті болуы.

9.4. мердігерге меншік құқығымен тиесілі, сондай-ақ үшінші тұлғалардың жалға алу немесе өзге де уағдаластық құқығымен пайдалануға берілген.

9.5. Бөлінген және жабдықталған, оның ішінде тез бұзылатын өнімдерді сақтауға арналған тоңазытқыш техникасымен жабдықталған азық-түлік сақтау орындарының болуы.

9.6. Арнайы киімді, арнайы аяқ киімді сақтау және кептіру үшін жағдайларды қамтамасыз ету.

9.7. Арнайы киімді орталықтандырылған химиялық тазалауды және жөндеуді ұйымдастыру немесе үшінші тұлғаның шарт бойынша осы қызметтерді орындауын қамтамасыз ету.

9.8. Мердігер қызметкерлері үшін санитарлық тазалықты сақтау мүмкіндігі үшін жағдайларды қамтамасыз ету (себезгі кабиналары, қол жуғыштар, сан.тораптар және т. б.)

9.9. Әжетханалар санының жеткілікті болуы (оның ішінде қыс мезгіліне жылы дәретханалар).

9.10. Мердігер қосалқы мердігерлерді немесе үшінші тұлғаларды тартқан жағдайда мердігер олармен жасалатын шарттарға осы Келісімде көзделген талаптарды енгізуге және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Тапсырыс беруші талап етуі бойынша мердігер өзі қосалқы мердігерлермен немесе үшінші тұлғалармен жасасқан шарттардың көшірмелерін беруге және тапсырысшының мәтін бойынша ескертулері болған жағдайда шартқа тиісті өзгерістер енгізуді қамтамасыз етуге міндетті. Сондай-ақ Мердігер Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша соңғысының қарауына осы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға тартылған, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы негізгі лауазымдарды атқаратын мердігер жұмыскерлерінің, қосалқы мердігерлер жұмыскерлерінің немесе үшінші тұлғалардың біліктілігі, білімі және жұмыс тәжірибесі жөніндегі ақпаратты беруге міндеттенеді.

9.11. Тапсырыс беруші кез келген уақытта мердігерден біліктілігі орындалатын лауазымдық міндеттеріне сәйкес келмегені, қажетті оқытудан өткенін растайтын құжаттардың жоқтығы үшін, кейіннен ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы білімін аттестаттай және тексере отырып, сондай-ақ жұмыстарды қауіпсіз жүргізу қағидаларының талаптарын өрескел, қасақана немесе бірнеше рет бұзғаны үшін мердігердің кез келген қызметкерін шеттетуді, ал қажет болған жағдайда өз объектісінен шеттетуді талап етуге құқылы..

**10.** Мердігер айыппұлдарды, өсімпұлдарды төлеуді қоса алғанда, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптарды бұзу жұмыстарын орындау кезінде өзі жіберген не өзі тартқан қосалқы мердігерлер немесе үшінші тұлғалар үшін, сондай-ақ осыған байланысты келтірілген зиянды өтеу бойынша дербес жауапты болады. Егер Тапсырыс беруші мердігердің жоғарыда көрсетілген бұзушылықтары үшін жауаптылыққа тартылған жағдайда, соңғысы Тапсырыс берушіге осымен келтірілген барлық залалдарды өтеуге міндеттенеді.

**11.** Мердігердің шарт бойынша міндеттемелерді орындау процесінде болған оқиғаны ішкі тергеу нәтижесінде белгіленген кінәсі болған кезде, соңғысы Тапсырыс берушіге келтірілген залалды өтеуге міндеттенеді.

**12.** Тапсырыс беруші өкілдерінің Орындаушы қызметкерлерінің қажетті жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілмеу және/немесе қолданбау фактісі анықталған жағдайда, жұмыстарды "орындауды" тоқтатуға, бұзушылықты фото және бейне тіркеуді жүргізуге, белгіленген үлгідегі актіні ресімдеуге, жіберілген бұзушылықтың сипатына сәйкес жазбаша түсініктеме талап етуге және Орындаушыға айыппұл санкцияларын көрсетуге құқығы бар.

**13.** Тапсырыс беруші мердігердің кез келген қызметкерінің, қосалқы мердігер қызметкерінің немесе Мердігер тартқан үшінші тұлғаның Тапсырыс берушінің кінәсінсіз жарақаттануы, мертігуі немесе қайтыс болуы үшін, сондай-ақ олар ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптарды бұзған жағдайда жауапты болмайды.

**14.** Мердігердің, қосалқы мердігердің және мердігер тартатын үшінші тұлғалардың осы Келісімнің талаптарын сақтамауы осы Шарттың талаптарын елеулі түрде бұзу болып табылады және Тапсырыс берушіге айыппұл төлеуді және/немесе шартты бұзуды талап етуге құқық береді. Бұзушылықтар үшін жауапкершілік, оның ішінде айыппұлдар мөлшері осы Келісімге №2 қосымшада айтылады.

**15.** Мердігер жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге әзірлігін бағалағаннан кейін тапсырысшының комиссиясы актіні ресімдей отырып, жұмыстарға жіберіледі.

**16.** Жұмыстардың/қызметтердің ерекше түрлерін орындау/көрсету кезінде осы Келісімде толық көлемде айтылмаған, бірақ мердігер орындауға міндетті қосымша қауіпсіздік талаптары қосымша келісімдермен бекітіледі не осы шартқа қосымшалар түрінде енгізіледі. Тапсырыс беруші "ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігермен өзара іс-қимыл туралы ережені" әзірлеу және осы Ережені Шартқа қосымша ретінде енгізу арқылы қауіпсіздіктің кез келген талаптарын нақтылау және нақтылау құқығын өзіне қалдырады.

**17.** Тапсырыс беруші, өз кезегінде, мердігерді уақтылы және толық көлемде:

1) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарында (саясаттарда, стандарттарда, әдістемелік нұсқауларда, регламенттерде, нұсқаулықтарда, ережелерде) жазылған қолданыстағы талаптар;

2) жұмыс орындарында болуы мүмкін зиянды және қауіпті өндірістік факторлар.

**18.** Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды қауіпсіз және талаптарға сәйкес жүргізуге кедергі келтірмеуге және оны жоғарыда айтылған, сондай-ақ жалпы қабылданған қауіпсіздік талаптарын бұзуға мәжбүрлемеуге міндеттенеді.

**19.** Келісімнің қолданылу мерзімі ТРК сатып алуға арналған негізгі шарттың немесе мердігерлік шарттың қолданылу мерзімдерімен шектеледі.

**Тараптардың Қолдары:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші:** | **Мердігер:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ТАӘ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ТАӘ |

м.о м.о

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісімге №1 қосымша

**«ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігерлік ұйымның міндеттемелері»**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарт бойынша жұмыстарды орындау барысында мердігер міндеттенеді:

1.1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт және көлік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы еңбек заңнамасын қоса алғанда, қолданыстағы заңнамалық талаптардың нормаларын және жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету аумағында қолданылатын өзге де нормативтік актілерді сақтауға;

1.2. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тапсырыс берушінің саясатын, "АМӨЗ" ЖШС Алтын қағидаларының негізгі қағидаттарын сақтау, жұмыстарды қауіпсіз орындау/қызметтер көрсету тұжырымдамасын қолдау және нөлдік жарақаттануға ұмтылуға

1.3. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жөніндегі, жұмыстар орындалатын/қызметтер көрсетілетін объектінің өрт қауіпсіздігі жөніндегі қажетті іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етуге;

1.4. ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы "АМӨЗ" ЖШС ішкі құжаттарының талаптарын, СМ талаптарын және мердігерлік ұйымдардың қызметіне қатысты басқа да ішкі құжаттарды қоса сақтауға;

1.5. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша Тапсырыс берушінің барлық ішкі талаптарының орындалуын, ал қажет болған жағдайда мердігердің қызметін Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келтіру жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету. ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспары Тапсырыс берушінің ҚжЕҚ, Санкт-Петербург қызметтерімен, ҚОҚ, Қжоқ бөлімдерімен келісілуі және мердігер мен Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерімен бекітілуі тиіс.

1.6. Мердігер қызметкерлерінің жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету алдында дайындығын және заңнамалық талаптарға сәйкес денсаулық жағдайын ауысым алдындағы/рейс алдындағы медициналық куәландырудан өтудің тиісті тәртібін қамтамасыз ету;

1.7. Тапсырыс берушіге жұмыстар жүргізу/қызметтер көрсету аймағында ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын орындауға жауапты өзінің уәкілетті өкілінің және мердігердің басқа да қызметкерлерінің тегін хабарлау;

1.8. Дереу, анықталған сәттен бастап 1 сағаттан кешіктірмей, "АМӨЗ"ЖШС-нің дәрігерге дейінгі және(немесе) білікті медициналық көмек көрсету, алкогольге, есірткі құралдарына, психотроптық заттарға және оларға ұқсас заттарға қатысты саясатты бұзу жағдайларын қоса алғанда, барлық оқиғалар туралы мәліметтерді тапсырыс берушіге ұсыну;

1.9. Заң талаптарына, сондай-ақ Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес оқиғаларды тергеп-тексеруді ұйымдастыру. Оқиғаларды тергеп-тексеру заңнамалық талаптарда және Тапсырыс берушінің ішкі талаптарында көзделген тәртіппен тапсырысшының, Мердігердің және тартылатын қосалқы мердігерлердің (егер қажет болса) өкілдерінің, сондай-ақ заңнамалық талаптарда көзделген жағдайларда уәкілетті мемлекеттік органдар өкілдерінің міндетті түрде қатысуымен комиссия жүзеге асырады. Тергеп-тексеру жөніндегі комиссияға қатысудан бас тартуға жол берілмейді;

1.10. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерді тартқан жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіге қосалқы мердігердің Шартта көрсетілген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарына сәйкестігі туралы ақпарат беруге және Тапсырыс берушіден қосалқы мердігерді тартуға жазбаша мақұлдау алуға міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші жалдау туралы шешім қабылдау үшін жабдыққа, техникаға, көлікке, мүлікке және қосалқы мердігердің қызметкерлеріне тәуелсіз тексеру (аудит) жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Қосалқы мердігерді тарту туралы оң шешім алынғаннан кейін мердігер онымен жасалатын шарттарға осы бөлімде көзделген талаптарды енгізуге және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша мердігер өзі қосалқы мердігерлермен жасасқан шарттардың көшірмелерін беруге және тапсырысшыда мәтін бойынша ескертулер болған жағдайда шартқа тиісті өзгерістер енгізуді қамтамасыз етуге міндетті.

2. Мердігер жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге қатысы бар қолданыстағы заңнамалық талаптарға талап етілетін барлық лицензиялар мен рұқсаттарды күшінде ұстап тұруға, еңбек қызметі жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге байланысты мердігердің барлық қызметкерлері, агенттері немесе қызмет көрсететін қызметкерлері үшін кіру визаларын, тұруға арналған рұқсаттарды, жұмыс істеуге рұқсатты қоса алғанда, барлық әкімшілік рұқсаттарды уақтылы алуға және толық күшінде және қолданыста сақтауға тиіс.

3. Мердігер мердігердің барлық қызметкерлерінің жұмысты сапалы жүргізу / Қызмет көрсету үшін қажетті тиісті кәсіптерде тәжірибесі мен біліктілігінің болуын, еңбек тәртібін сақтауын және жұмысқа/қызметке немесе оны орындауға/көрсетуге қатысты ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тапсырыс берушінің барлық белгіленген заңнамалық талаптары мен талаптарын орындауын қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер өз қызметін жүзеге асыратын саланың (индустрияның) ең жоғары стандарттары бойынша жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге тиіс.

Қажет болған кезде, Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер өз есебінен мердігер қызметкерлерін қосымша оқытуды қамтамасыз етеді, ол жұмыс учаскесіне кіру немесе жұмыстар жүргізу/қызметтер көрсету (мысалы, жүргізушілер үшін қорғау және қысқы жүргізу)үшін қажет болуы мүмкін..

4. Тапсырыс беруші кез келген уақытта мердігерден Тапсырыс беруші үшін, тапсырысшының пікірі бойынша өз міндеттерін орындауға қабілетсіз немесе Тапсырыс берушінің мүдделерін бұзатын әрекеттер жасады деп айыпталған немесе мінез-құлқы Тапсырыс берушіге зиян келтіретін мердігердің кез келген қызметкерін шығынсыз жұмыстан шеттетуді талап етуге құқығы бар және мердігер бағынуға және, егер бұл қажет болса, Тапсырыс беруші үшін қосымша шығыстарсыз қолайлы ауыстыруды дереу жүзеге асыруға міндетті болады..

5. Мердігер айыппұлдарды, өсімпұлдарды төлеуді қоса алғанда, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптарды бұзу, сондай-ақ осыған байланысты келтірілген зиянды өтеу бойынша жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету кезінде өзі жол берген бұзушылықтар үшін дербес жауапты болады. Егер Тапсырыс беруші мердігердің жоғарыда көрсетілген бұзушылықтары үшін жауаптылыққа тартылған жағдайда, соңғысы Тапсырыс берушіге осымен келтірілген барлық залалдарды өтеуге міндеттенеді.

6. Жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету процесінде Тапсырысшының қызметкерлерімен болған оқиғалар үшін мердігердің кінәсі болған кезде Мердігер Тапсырысшыға келтірілген залалды өтеуге міндеттенеді.

7. Тапсырыс беруші мердігер тартқан мердігердің немесе қосалқы мердігердің кез келген қызметкерінің денсаулығына залал келтірген оқиғалар үшін олардың ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын бұзу фактісін тергеп-тексеру белгілеген жағдайда жауапты болмайды.

8. Мердігер Тапсырысшыны мердігер және (немесе) қосалқы мердігерлер қызметкерлерінің денсаулығы мен өміріне залал келтіруге, жоғалтуға, зақымдануға немесе жабдықты немесе мердігердің меншігін пайдалану мүмкін еместігіне қатысты кез келген және барлық жауапкершіліктен, залалдан, рекламациядан немесе шығындардан (сот шығындары мен шығыстарын қоса алғанда) қорғауға, орнын толтыруға және қорғауға міндеттенеді. осы кіші қызметке сәйкес мердігердің меншігіндегі, жалдамалы немесе жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету үшін мердігер беретін барлық жабдық мердігердің жабдығы немесе меншігі болып саналуға тиіс.

9. Мердігер мердігердің қызметкерлерінен, жабдықтардан немесе мердігердің меншігінен шығатын қоршаған ортаның кез келген ластануына байланысты туындайтын кез келген жауапкершіліктен немесе шығындардан Тапсырыс берушіні қорғауға, орнын толтыруға және қорғауға міндеттенеді.

10. Шартқа қол қойылған күннен бастап он төрт (14) күн ішінде мердігер өз есебінен Шарттың қолданылу мерзімі ішінде заңнамалық талаптарға сәйкес сақтандыруды қамтамасыз етуге және қамтамасыз етуге және Тапсырыс берушіге сақтандыру полистерінің куәландырылған көшірмелерін беруге тиіс, ол мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

1) Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру;

2) Кәсіби қызмет барысында шығындарды сақтандыру;

3) Үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті сақтандыру;

4) Жұмыстарды жүргізу/қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін сақтандыру;

5) Экологиялық сақтандыру;

6) Заңнамалық талаптарға сәйкес қажетті сақтандырудың кез келген басқа түрлері.

11. Тапсырысшы Мердігердің және (немесе) Мердігер тартатын қосалқы мердігерлердің Шарттың осы бабының ережелерін сақтауына кез келген уақытта бақылауды жүзеге асыруға құқылы. Тексеру барысында анықталған бұзушылықтар Тапсырыс берушінің, Мердігердің және (немесе) Мердігер тартатын қосалқы мердігерлердің өкілдері қол қоятын актіде тіркеледі. Мердігер тартатын мердігер және (немесе) қосалқы мердігерлер осындай актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, оны тапсырыс беруші біржақты тәртіппен ресімдейді.

12. Мердігердің осы баптың талаптарын сақтамауы, сондай-ақ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын бірнеше рет бұзуы осы Шарттың талаптарын елеулі түрде бұзу болып табылады және Тапсырыс берушіге Тапсырыс берушінің мердігердің осындай бұзуға байланысты шығындарын өтеу жөніндегі міндеттемелерінсіз осы Шартты біржақты тәртіппен бұзу құқығын береді.

**13. Мердігердің Алдын-Ала Біліктілігі**

13.1. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында сыни ТЖҚ бойынша әлеуетті мердігерлерді алдын ала біліктілік беру "Самұрық-Қазына" қоры стандартының талаптарымен реттеледі

13.2. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ өлшемдері бойынша әлеуетті мердігерлерді алдын ала біліктілік беру сауалнамалауды және техникалық (верификациялық) аудитті (техника мен жабдықтың болуы, сапасы мен жай-күйі; қызметкерлердің құзыреттілігі, құжаттамаға сәйкестігі және т. б.) қамтиды..

13.3. Қордың білікті әлеуетті өнім берушілерінің тізіліміне кіретін әлеуетті мердігерлер білікті мердігерлер арасында тендерге қатысуға рұқсат алады. Осы тармақ Қордың білікті әлеуетті өнім берушілерінің тізіліміне өнім берушілер арасында жүзеге асырылатын ТЖҚ-ны сатып алуға қатысты.

**14. Тендер, мердігермен шарт таңдау және жасасу**

14.1. Қажет болған жағдайда, Шарттың кураторы әлеуетті мердігердің жазбаша сұрау салуы бойынша ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарына қажетті түсіндірулерді қамтамасыз етеді.

14.2. Шартта қосалқы мердігерлерді тарту талаптары қамтылуға тиіс, бұл ретте мердігер қосалқы мердігерді тарту процесінің осы Келісімнің талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге тиіс.

14.3. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша Тапсырыс берушінің барлық ішкі талаптарының орындалуын тиісінше қамтамасыз ету үшін мердігер шарт жасалғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей осы Келісімге тиісті қосымшаларда көрсетілген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуге тиіс.

14.4. Мердігер жасаған ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспары жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге байланысты ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелерін, сондай-ақ мердігер және (немесе) мердігердің қызметкері жұмыстарды жүргізу/қызметтерді көрсету орнына қол жеткізгенге дейін осы мәселелерді шешу үшін қабылдануы қажет шараларды сипаттауы тиіс. Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарын заңнамалық талаптарды, ҚМГ компаниялар тобының саясатын, стандарттары мен талаптарын, сондай-ақ жұмыстар жүргізілетін/қызметтер көрсетілетін саладағы жалпы қабылданған Халықаралық іскерлік практиканы ескере отырып және оған сәйкес жасауға тиіс. Егер көрсетілген талаптар мен практиканың құрамдас бөліктері арасында сәйкессіздік немесе сәйкессіздік болса, Мердігер олардың ең қатаңына заң талаптарында көзделген дәрежеде сәйкес келу үшін барлық күш-жігерін жұмсауға тиіс.

14.5. Мердігер келісу үшін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспарын Шарттың кураторына ұсынады. Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарын Шарттың кураторы және желілік басшы қарайды және келіседі және "АМӨЗ" ЖШС басшылығы 3 (үш) жұмыс күні ішінде бекітеді немесе оның кемшіліктерін көрсете отырып, мердігерге қайтарылады. Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарының кез келген кемшіліктерін жояды және оны қайта қарауға ұсынады. Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарын компаниялар тобының ұйымы оны шарт бойынша мердігер жұмыстарды орындауды/қызметтер көрсетуді бастағанға дейін бекітетіндей етіп жасайды. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау мердігерді заңнамалық талаптарға және осы стандарттың талаптарына қайшы келмейтін жоспарды жетілдіру және енгізу міндетінен босатпайды. Жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету сипатына әсер ететін жұмыстарды жүргізу/қызметтерді көрсету жобасында қандай да бір өзгерістер болған жағдайда, онда мұндай өзгерістер осы Стандартта белгіленген тәртіппен ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарына енгізіледі.

14.5. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптарды бұзғаны үшін айыппұл санкцияларын салу тетігі мен мөлшері Шартқа міндетті қосымша болып табылатын ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісімге "ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптарды бұзғаны үшін айыппұл санкцияларының үлгі тізбесі" №2 қосымшамен регламенттеледі.

**15. Мердігерді жұмылдыру және жұмысқа жіберу** (жұмыстар мен қызметтер үшін)

15.1. Мердігер өткізілетін жұмыстар/көрсетілетін қызметтер учаскесіне жабдықтарды, техниканы, мүлікті және мердігердің қызметкерлерін жұмылдырудың болжамды мерзіміне дейін кемінде 10 (он) күн бұрын шарт әкімшісіне, шарт кураторына және Тапсырыс берушінің желілік басшысына ұсынуға міндетті:

1) жұмыс өндірісі/қызмет көрсету жобасы;

2) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспары;

3) жұмыстарды ұйымдастыруға және қауіпсіз жүргізуге жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрық, оның ішінде қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізу орындарын дайындауға және қауіптілігі жоғары жұмыстарды тікелей жүргізуге жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрықтардың көшірмелері, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге, жабдықтарды, құрылыстарды, техникалық құрылғыларды жарамды күйде ұстауға, оларды қауіпсіз пайдалануға жауапты адамдарды тағайындау туралы, өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу бойынша жауаптыларды және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша нормалармен және қағидалармен регламенттелген басқаларды тағайындау туралы өзге де бұйрықтарды;

4) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ сұрақтарына жауап беретін адамдардың тізімі, олардың өкілеттіктері, міндеттері мен жауапкершілік аймақтары және олардың байланыс деректері, соның ішінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жай-күйіне жауапты адамның тікелей жұмыс өндірісі жобасындағы деректері;

5) инженерлік-техникалық қызметкерлер мен жұмысшылардың біліктілігін растайтын құжаттар, ерекше оқытуды (биіктіктегі жұмыстар, ілмектеуші, дәнекерлеуші, жүргізуші, электр қауіпсіздігі тобы және т. б.) қоса алғанда, ЕҚ, Өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі бойынша білімін тексеру хаттамалары мен куәліктерінің көшірмелері;

6) көлік құралдарына, жабдықтарға, техникаға, құрал-саймандарға сертификаттар, рұқсаттар, рұқсаттар туралы ақпарат және көлік құралдарының техникалық жарамдылығын растайтын құжаттар;

15.2. 15.1-тармақта көрсетілген мердігерден ақпарат алғаннан кейін "Тапсырыс берушінің өкілдері" желілік басшысы мердігермен бастапқы кеңес ұйымдастырады, онда:

1) мердігердің негізгі қызметкерлері жұмыс өндірісі/қызмет көрсету жобасының міндеттерімен толығырақ танысады;

2) мердігерге алдағы жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тиімділіктің негізгі көрсеткіштері жеткізіледі;

3) алдағы жұмыстардың/қызметтердің барлық тәуекелдері/қауіпті өндірістік факторлары және олардың алдын алу шаралары нақтыланады;

4) осы жұмыстар жүргізу/қызметтер көрсету жобасы үшін мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспары назарға жеткізіледі;

5) жабдықтың, техниканың, мүліктің және мердігер жұмыскерлерінің жұмылдыру алдындағы аудитін жүргізу кестесі келісіледі;

15.3. Жабдықтар, техника, мүлік және мердігер қызметкерлері жұмыстар жүргізу/қызметтер көрсету учаскесіне, сондай-ақ жабдықты монтаждау және Баптау бойынша қажетті жұмыстарды жүргізуге келгеннен кейін мердігердің жұмысқа дайындығын алдын ала бағалау жүргізіледі және мердігердің жұмыстар жүргізуге/қызметтер көрсетуге рұқсат беру актісіне қол қойылады. Жабдықты, техниканы, мүлікті және мердігердің жұмыскерлерін ауыстыру қажет болған кезде бұрын жұмылдыру алдындағы аудиттен өткен мердігердің жабдығына, техникасына, мүлкіне және жұмыскерлеріне ғана ауыстыруға жол беріледі.

15.4. Мердігер ұйымға жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге рұқсат беру барлық заңнамалық талаптар және Тапсырыс берушінің ішкі талаптары қамтамасыз етілген жағдайда жүргізіледі.

15.5. "АМӨЗ" ЖШС ҚжЕҚ қызметі Тапсырыс берушінің негізделген пікірі бойынша жұмыстарды орындамайтын, тиісті түрде жұмыстарды көрсететін/қызметтерді көрсететін немесе келісім мен шарттың талаптарын бұзатын мердігердің кез келген жұмыскерін жұмыстарды орындаудан/қызметтерді көрсетуден жазбаша түрде шеттетуді талап етуі мүмкін. Мердігер дереу және өз есебінен мұндай қызметкерді ауыстыруға тиіс. Ауыстыру мерзімі "Тапсырыс берушімен" келісіледі.

**16. Мердігердің жұмыстарды орындауы**

16.1. Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптарға, Қағидаларға, нұсқаулықтарға, регламенттерге және стандарттарға, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тиісті шарттарға қатаң сәйкестікте мердігер жұмыскерлерінің жұмыстарды орындауын/қызметтер көрсетуін қамтамасыз етуге тиіс..

16.2. Мердігер дереу, 1 (бір) сағаттан кешіктірмей, "Тапсырыс берушінің" ҚжЕҚ, ӘКК және ҚОҚ қызметін мердігер қызметкерлерімен болған оқиғалар, сондай-ақ дәрігерге дейінгі және(немесе) білікті медициналық көмек көрсету, "АМӨЗ"ЖШС-нің алкогольге, есірткі құралдарына, психотроптық заттарға және оларға ұқсас заттарға қатысты саясатты бұзу жағдайлары туралы хабардар етуге міндетті. Осы талапты сақтау мердігердің шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындауының аса маңызды шарты болып табылады.

16.3. "Тапсырыс берушінің" өкілдері (Шарттың әкімшісі, ҚжЕҚ қызметінің, ӘКК, ҚОҚ бөлімдерінің, Меичс бөлімінің қызметкері) "АМӨЗ"ЖШС үшін жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету кезінде мердігердің жұмыскерлерімен және (немесе) мердігердің жабдығымен байланысты оқиғаларды тергеп-тексеруге қатысады. Тапсырыс беруші мердігерден оқиғаларды тергеп-тексеру туралы актілердің көшірмелерін, сондай-ақ жүргізілген тергеп-тексеру нәтижелері бойынша әзірленген түзету іс-шараларының орындалуы туралы ақпаратты (есептерді) "Тапсырыс берушімен"келісу бойынша мерзімдерде алады.

16.4. Жұмыстарды жүргізу/қызметтерді көрсету барысында мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімде олардың қызметінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарына сәйкестігіне мерзімді тексерулер (аудиттер) ұйымдастырады және жүргізеді. Бұл ретте тексерудің 2 (екі) түрін жүргізу талап етіледі: ішкі және сыртқы.

16.4.1. Ішкі тексерулер (аудиттер) – мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мамандарының күшімен мердігер ұйымның ішінде ұйымдастырылады және жүргізіледі (мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарында көзделуі тиіс). Мердігер тексерулер жүргізу тәртібін дербес айқындауға құқылы, тексерулер нәтижелері бойынша тиісті актілер жасалады, олар "тапсырыс берушінің"ҚжЕҚ қызметіне жіберіледі.

16.4.2. Мердігер жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету объектілеріне сыртқы тексерулерді (аудиттерді) – "Тапсырыс беруші"ұйымының қызметкерлері ұйымдастырады және жүргізеді. Тексеру жүргізу мерзімділігі-айына 1 (бір) реттен кем емес. Тексеруге ҚжЕҚ, ӘКК және ҚОҚ қызметкерлері, жұмыстар орындалатын/қызметтер көрсетілетін учаскеге жауапты желілік басшы қатысады. Мердігердің өкілдері тексерушілердің материалдарға және (немесе) тексеру объектісіне кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге және тексерулер жүргізу кезінде алып жүруші ретінде қатысуға міндетті. Тексеру жүргізу барысында тексерілуі тиіс:

1) Шарт талаптарын іске асыру;

2) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспары;

3) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тапсырыс берушінің заңнамалық және ішкі талаптарын сақтау;

4) алдыңғы тексерудің ескертулерін жою.

**17. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы жұмыстар мен қызметтердің орындалу сапасын бағалау**

17.1. Шарт бойынша жұмыстар аяқталғаннан/қызметтер көрсетілгеннен кейін жұмыстар жүргізілген/қызметтер көрсетілген учаскенің желілік басшысы шарт кураторымен бірлесіп ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша мердігердің қызмет нәтижелері бойынша бағалау парағын нысан бойынша толтырады.

17.2. Мердігерді бағалау нәтижелерін Тапсырыс беруші бұдан әрі ынтымақтастық үшін осы мердігерге "сәйкес келеді" немесе "сәйкес келмейді" мәртебесін бере отырып, ҚМГ компаниялар тобының ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша сыни ТЖҚ бойынша мердігерлердің дерекқорына енгізеді.

17.3. ҚМГ компаниялар тобының ұйымы ұсынған алынған бағалауға байланысты кейінгі сатып алуға ТЖҚ тартқан кезде және одан әрі ынтымақтастық үшін мердігер ұйымды бақылаудың тиісті шаралары қабылданады. Егер Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы өз қызметінің нәтижелері бойынша мердігер қызметінің бағалау парағы бойынша сәйкестіктің 50% - дан азын алған жағдайда (қызыл аймақ) мұндай мердігерге "сәйкес келмейді"мәртебесі беріледі.

17.4. Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы жұмысының тиімділігі шарт шеңберінде жұмыстарды жалғастыру/қызметтер көрсету, шартты ұзарту немесе оны бұзу туралы шешім қабылдау кезінде ескеріледі. Орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің шартта белгіленген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі талаптарға бірнеше рет сәйкес келмеуі болашақта көрсетілген мердігермен қандай да бір шарт жасасудан бас тартуға негіз болып табылады.

17.5. ҚМГ компаниялар тобының ТЖҚ бойынша мердігерлерінің дерекқоры СБӨ блогымен тұрақты негізде (жыл сайын) жаңартылып отырады және "сәйкес келмейді" мәртебесі бар мердігерлер туралы мәліметтер Қордың стандартында көзделген есептілік шеңберінде Қордың біліктілік органына жіберіледі. Қордың біліктілік органы өз өкілеттіктері және Қор стандартының ережелері шеңберінде білікті әлеуетті өнім берушілер тізіліміне кіретін мердігерлердің біліктілік талаптарына сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы шешім қабылдайды.

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісімге № 2 қосымша

**ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы бұзушылықтар үшін айыппұл санкцияларының үлгі тізбесі [[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ р/р** | **Бұзушылықтар** | **Айыппұл санкцияларының АЕК-пен мөлшері [[6]](#footnote-6)** |
|
|
| 1. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік актілердің, Қазақстан Республикасының Мұнай және газ өнеркәсібіндегі қауіпсіздік, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидаларының талаптарын бұзу (осы қосымшаның жекелеген тармақтарында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда) | 100 |
| 2. | Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамау (осы Қосымшаның 3 және 4-тармақтарында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда) | 100 |
| 3. | Өрттің туындауына, сондай-ақ Тапсырыс берушінің мүлкін жоюға немесе бүлдіруге әкеп соққан өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу (меншік атауына қарамастан) | 1 200 |
| 4. | Өрттің туындауына және адамның денсаулығына ауыр зиян келтіруге немесе өліміне әкеп соққан өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу | 2 500 |
| 5. | Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы нұсқамаларын белгіленген мерзімде орындамау | 200 |
| 6. | "Атырау МӨЗ" ЖШС объектілерінің аумағында кез келген түрлендірілген оттықтарды және орындауды пайдалану (газ кескіштерді қоспағанда, қатаң түрде функционалдық міндеттерді орындау үшін) | 1200 |
| 7. | **"АМӨЗ" ЖШС-дағы" нөлдік төзімділік " ережесі**  Мердігердің инциденттер/авариялар туралы ақпаратты жасыруы не олар туралы оқиға анықталған сәттен бастап 24 сағаттан астам кешіктіріп хабардар етуі | 200 |
| 8. | Шартта көзделген есепті(есептерді) ұсынбау, 1 тәуліктен астам мерзімін өткізіп алу | 100 |
| 9. | Тапсырыс берушінің объектілерінде мердігердің кінәсінен болған энергия пайдаланушылардың ажыратылуына/энергия жабдықтарының бүлінуіне әкеп соққан энергия шаруашылығы объектілеріндегі оқыс оқиғалар, авариялар | 4 500 |
| 10. | Тапсырыс берушінің объектілерінде мердігердің кінәсінен болған энергия пайдаланушылардың ажыратылуына әкеп соқпаған энергия шаруашылығы объектілеріндегі оқыс оқиғалар, авариялар, энергия жабдықтарының зақымдануы | 3 500 |
| 11. | Тапсырыс берушінің объектілерінде мердігердің кінәсінен болған, олардың герметизациялануына әкеп соққан жерүсті және/немесе жерасты коммуникацияларының (оның ішінде құбырлардың, ыдыстардың) механикалық зақымдануы | 4 500 |
| 12. | Тапсырыс берушінің объектілері мен келісімшарттық аумақтарында мердігердің кінәсінен болған, олардың герметизациялануына әкеп соқпаған жерүсті және/немесе жерасты коммуникацияларының (оның ішінде құбырлардың, ыдыстардың) механикалық зақымдануы | 3 000 |
| 13. | Тапсырыс берушімен келісілген рұқсат құжаттарынсыз мердігер жұмыскерлерінің жұмыстарды орындауы/қызметтер көрсетуі (жұмыстарды жүргізуге рұқсат, қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат, рұқсат актісі, рұқсат наряды және т. б.) | 700 |
| 14. | Орындалуын Тапсырыс берушінің өкілі тоқтата тұрған жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді өз бетінше қайта бастау | 3 000 |
| 15. | Жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі талаптарды бұзу (оның ішінде от және газ қауіпті) | 700 |
| 16. | Мердігердің жұмыстарды орындау үшін қажетті біліктілігі, аттестациясы (өрт-техникалық минимумды қоса алғанда) жоқ, нұсқамадан өтпеген, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, технологиялық тәртіп талаптары бар нұсқаулықтармен таныспаған қызметкерлерді тартуы | 400 |
| 17. | Мердігер қызметкерінің Тапсырыс беруші берген көлік құралының қозғалыс схемасында көрсетілмеген жол жүрісі қағидаларын, жерүсті көлік құралының жүру маршрутын бұзуы, жолдармен және кірме жолдармен жүруі | 200 |
| 18. | Осы қосымшаның 16-тармағында көрсетілген Жол шаруашылығы объектілерін (шлагбаумдар, жол белгілері және т. б.) немесе Тапсырыс берушінің өзге де мүлкін (тиесілік атауына қарамастан)жоюға, бүлдіруге әкеп соққан бұзушылықтар | 500 |
| 19. | Осы қосымшаның 16-тармағында көрсетілген, мердігер қызметкері алкогольдік масаң күйде жасаған немесе адам денсаулығына ауыр зиян келтіруге әкеп соққан бұзушылықтар | 3 000 |
| 20. | Осы қосымшаның 18-тармағында көрсетілген адам өліміне әкеп соққан бұзушылықтар | 5 000 |
| 21. | Нормативтік актілердің талаптарын өрескел бұза отырып, оларды орындауға/көрсетуге тыйым салатын жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету (мысалы: салмақтың ақаулы индикаторымен Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу; Таль блогын көтеру биіктігінің бұзылған шектегішімен Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу; электр беру желісін (ЭЖЖ) пайдаланушы ұйыммен келісудің болмауы; көтеру, бұру және жебені краннан ЭЖЖ сымдарына дейін қауіпсіз қашықтықта созу механизмдерін Автоматты ажырату үшін жұмыс қозғалыстарын шектегіштің болмауы немесе ақауы; паспорттық жүк көтергіштігінің тіркеу нөмірі, келесі ішінара техникалық куәландыру (не) және толық техникалық куәландыру (ТҚҰ; жарамсыз жүк қармау құрылғылары және т. б.) күні көрсетілген тақтайшаның болмауы | 2 000 |
| 22. | Мердігердің табиғат қорғау заңнамасының, оның ішінде қоршаған ортаны, атмосфералық ауаны, жер, орман, су, жер қойнауын пайдалану талаптарын бұзуы (осы қосымшаның жекелеген тармақтарында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда) | 500 |
| 23. | Мұнай мен мұнай өнімдерінің, тауарлық судың, қышқылдың, өзге де қауіпті және уытты заттардың төгілуі | 3 000 |
| 24. | Отынды, электр және жылу энергиясын пайдалану қағидаларын, Электр қондырғыларын орнату, Электр қондырғыларын, Отын және энергия тұтынатын қондырғыларды, жылу желілерін, энергия жеткізгіштерді, отынды және оны қайта өңдеу өнімдерін сақтау, күтіп - ұстау, өткізу және тасымалдау қағидаларын бұзу | 1 200 |
| 25. | Толық құраммен жинақталмаған вахтамен/бригадамен/ауысыммен жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету | 500 |
| 26. | Мердігердің өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау, жинақтау, сақтау, залалсыздандыру, тасымалдау, көму кезінде экологиялық, санитариялық-эпидемиологиялық және өзге де талаптарды, сондай-ақ қалдықтарды уақытша жинақтау мен сақтау орындарын ұйымдастыруға және күтіп-ұстауға қойылатын талаптарды сақтамауы | 1 500 |
| 27. | Топырақтың құнарлы қабатын өз бетінше алу және/немесе орнын ауыстыру, жерді бүлдіру | 1 200 |
| 28. | Су объектілерін (оның ішінде мұз қабатын), су қорғау аймақтарын, су объектілері акваториясын өндіріс және тұтыну қалдықтарымен және/немесе зиянды және улы заттармен ластау | 1 200 |
| 29. | Су объектілерінен су тарту кезінде белгіленген талаптарды сақтамау не ластанған суларды (ағындыларды) су объектілеріне/су жинау алаңдарына ағызу, сарқынды суларды жинауға және тазартуға қойылатын талаптарды, су объектісін пайдалануға арналған шарттың талаптарын сақтамау | 1 000 |
| 30. | Жұмыс алаңын және оған тікелей іргелес аумақты күтіп-ұстау және жинау жөніндегі міндеттерді орындамау | 1 000 |
| 31. | Тапсырыс берушінің объектілерінде қаңғыбас жануарлардың болуы, сондай-ақ мердігер қызметкерлерінде иттердің немесе басқа жануарлардың табылуы | 1 000 |
| 32. | Мердігердің мердігер жұмыскерлерінің жұмыс орындарын қамтамасыз етпеуі: 1) алғашқы өрт сөндіру құралдарымен; 2) ұжымдық қорғану құралдарымен; 3) алғашқы медициналық көмек қобдишаларымен; 4) жерге қосу құрылғылары; 5) жарылысқа қауіпсіз орындаудағы электр жарығымен; 6) ескерту белгілері мен плакаттар | 1 000 |
| 33. | Ақаулы/немесе тексерілмеген құрал-сайманмен жұмыстарды орындау және/немесе вахтаны/бригаданы/ауысымды қажетті құрал-сайманмен және жабдықпен толық жиынтықтау | 1 000 |
| 34. | Орман екпелерін бүлдіру, ағаштарды, бұталарды, орман екпелерін заңсыз кесу, оларға хим құю арқылы топырақтан улану жағдайларын қоса алғанда, зақымдау. реагенттер мен басқа да улы, агрессивті және ластаушы заттар. | 1 200 |
| 35. | Тапсырыс берушімен Шартта көзделген алдын ала жазбаша келісімінсіз қосалқы мердігерлерді тарту | 1 200 |
| 36. | Сақтау міндеті осы Шартта көзделген Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы ішкі регламенттеуші құжаттардың талаптарын бұзу (осы қосымшаның жекелеген тармақтарында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда) | 500 |
| 37. | Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге тапсырыс беруші белгілеген тәртіппен ресімделмеген рұқсаттамасыз не жарамсыз рұқсаттамасыз мердігердің жұмыскерлерін және/немесе жер үсті көлік құралдарын жіберу/Жіберу, жеке рұқсаттаманы басқа тұлғаларға беру, Тапсырыс берушінің объектілеріне өзге адамдардың жеке рұқсаттамасы бойынша рұқсат беру | 500 |
| 38. | Тапсырыс беруші объектілерінің аумағында алып өту, алып өту (көрсетілген әрекеттерді жасауға талпынысты қоса алғанда), сақтау, тарату, тасымалдау: 1) Тапсырыс берушінің өкілі санкциялаған жағдайлардан басқа, тасымалдау және сақтау кезінде белгіленген қауіпсіздік ережелері мен нормалары сақталған жағдайда жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғылардың, радиоактивті, тез тұтанатын, улағыш, улы, қатты әсер ететін химиялық белсенді заттардың болуы;  2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген және аң аулау мақсатында көзделген жағдайларды қоспағанда, атыс, газды, пневматикалық, суық қару мен оның оқ-дәрілері (аңшылық билетін, қаруға арналған құжаттарды және аң аулау құқығына рұқсатты көрсеткен кезде);  3) балық қорлары мен ойын аулаудың тыйым салынған құралдары; 4) азаматтық айналымда тыйым салынған өзге де заттар мен бұйымдар. | 1 200 |
| 39. | Алкогольмен, есірткі құралдарымен, психотроптық заттармен және олардың аналогтарымен байланысты оқиғалар |  |
| 39.1 | **"АМӨЗ" ЖШС-дағы" нөлдік төзімділік " ережесі**  Тапсырыс берушінің объектілерінде мердігер жұмыскерлерінің алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде болуы (ауысымаралық демалыс кезеңдерін қоса алғанда) | 2 000 |
| 39.2 | **"АМӨЗ" ЖШС-дағы" нөлдік төзімділік " ережесі**  Алкогольдік, есірткілік, уытқұмарлық немесе өзге де масаңдық туғызатын заттарды алып өту/алып өту (көрсетілген әрекеттерді жасауға талпынысты қоса алғанда), сақтау | 2 000 |
| 39.3 | Күнтізбелік жыл ішінде 38.1 және 38.2-тармақтарда санамаланған мердігерде 2 реттен артық анықталған оқиғалар (жағдайлар) | 4 000 |
| 40. | Болу орны/тұрғылықты жері бойынша тіркеуі жоқ және (немесе) ҚР аумағында еңбек қызметіне рұқсаты жоқ шетел азаматтарын жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге тарту, сол сияқты шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсаты болмаған кезде | 200 |
| 41. | Тапсырыс берушінің жер сулары шекарасындағы жер учаскелерін өз бетінше иелену | 1 000 |
| 42. | Тапсырыс берушінің жер су шегінде кең таралған пайдалы қазбаларды (оның ішінде құм, қиыршық тас, саз, шымтезек, сапропель) өз бетінше өндіру | 1 200 |
| 43. | Тапсырыс берушіні энергиямен жабдықтау желілеріне өз бетінше қосу | 500 |
| 44. | Тапсырыс берушінің "өткізу және объектішілік режимдерін ұйымдастыру Қағидаларының" талаптарын бұзу (осы қосымшаның жекелеген тармақтарында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда) | 500 |
| 45. | Мердігер жұмыскерлерінің тауарға немесе объектіден тауарға ілеспе құжаттарсыз және/немесе қолдан жасалған тауарға ілеспе құжаттар бойынша және/немесе тиісінше ресімделмеген тауарға ілеспе құжаттар бойынша жанар-жағармай материалдарын (ЖЖМ) алып өтуді (алып өтуге, алып өтуге әрекет жасауды) жасауы | 500 |
| 46. | Құпия ақпаратты заңды негіздерсіз үшінші тұлғаларға жария ету | 1 000 |
| 47. | Егер мердігердің / Орындаушының Шарт талаптарын бұзуы мердігер/Орындаушы қызметкерінің, Тапсырыс берушінің немесе үшінші тұлғаның өліміне әкеп соққан жағдайда | 3 000 |
| 48. | **"АМӨЗ" ЖШС-дағы" нөлдік төзімділік " ережесі**  - Зауыт аумағында темекі шегуге "темекі шегуге арналған орын"деген нұсқағыш және /немесе сілтегіш белгімен белгіленген арнайы жабдықталған орындарда ғана рұқсат етіледі. | 1 000 |
| 49. | Қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру құжаттарын (наряд-рұқсат, рұқсат, өкім және т. б.) ресімдемей және / немесе жөндеуге беру актісіз жұмыстарды жүргізу.  Қауіпсіздік және еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша куәлігі жоқ білікті емес мамандарды тарта отырып жұмыстар жүргізу (ілмектеуші куәлігі, ӨТМ , бесіктен жұмыс істеу және т. б.) | 500 |
| 50. | Нарядта, жұмысқа рұқсатта және / немесе жұмыс орындары жөніндегі нұсқаулықтарда көрсетілген талаптарды орындамау | 100 |
| 51. | Жарылыс қауіпті және өрт қауіпті аймақтарда ұшқын түзуге қауіпті, яғни жарылыс қауіпті қоспаны орындауға сәйкес келмейтін құралдарды, айлабұйымдар мен жабдықтарды пайдалану (өрттің салдарынсыз)  Жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру құжаттарында көрсетілген қауіптілігі жоғары жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты басшылар қатарындағы адамдардың болмауы.  Қауіптілігі жоғары жұмыстар жүргізілетін орындарда қоршаудың, ескерту және / немесе көрсету белгілерінің болмауы.  Қауіптілігі жоғары (оның ішінде от және газ қауіпті)жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі талаптарды бұзу:  - мақсатты нұсқаманың болмауы;  - жеке және ұжымдық қорғану құралдарының болмауы;  - жерге тұйықтау құрылғыларының және т. б. болмауы.  Нұсқаулықтар, ережелер және т. б. талаптарына сәйкес наряд-рұқсатты және / немесе қауіптілігі жоғары (оның ішінде от және газ қауіпті) жұмыстарды орындауға рұқсатты ресімдемей жұмыстарды орындау. | 100 |
| 52. | **ЖҚҚ және ТОЖҚҚ қамтамасыз етуге және пайдалануға байланысты бұзушылықтар**  - Персонал арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да міндетті ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілмеген немесе пайдаланбаған;  - Есту органдарын қорғау құралдарының болмауы немесе пайдаланылмауы (ақауы бар ЖҚҚ қолдануды қоса алғанда);  - Қорғаныш каскасының болмауы немесе пайдаланылмауы (ақауы бар ЖҚҚ қолдануды қоса алғанда);  - "Атырау МӨЗ" ЖШС объектілерінің аумағында жиынтықта қорғау каскасымен иек бауының (белдіктің) болмауы немесе пайдаланылмауы;  - Арнайы аяқ киімнің болмауы немесе пайдаланылмауы (ақауы бар ЖҚҚ қолдануды қоса алғанда);  - Көру органдарын қорғау құралдарының болмауы немесе пайдаланылмауы (ақауы бар ЖҚҚ қолдануды қоса алғанда);  - Арнайы киімнің болмауы немесе пайдаланылмауы (ақауы бар ЖҚҚ қолдануды қоса алғанда);  - Қорғаныш қолғаптарының немесе қолғаптардың болмауы немесе пайдаланылмауы (ақауы бар ЖҚҚ қолдануды қоса алғанда);  - Биіктіктен құлаудан қорғау құралдарының болмауы немесе пайдаланылмауы (ақауы бар/ тексерілмеген ЖҚҚ қолдануды қоса алғанда);  - Жұмыс істемейтін арнайы ТОЖҚҚ-ның: газтұтқыштың, "шағын Сүзгіш" өзін-өзі құтқарғыштың, респиратордың, шлангілі газтұтқыштың, оқшаулағыш тыныс алу аппаратының болмауы, пайдаланылмауы немесе пайдаланылуы (жұмыс істемейтін ТОЖҚҚ қолдану жағдайларын қоса алғанда);  - Құрал-сайманды, жабдықты ақаулы жағдайда немесе осы жұмыс түрін орындауға арналмаған жағдайда пайдалану;  - Құрамында 60% - дан кем мақта талшығы бар маталардан, 40% - дан астам полиэфир талшығынан (15% - дан астам капрон) жасалған арнайы киімді пайдалану, маталарда ацетат талшықтарының болуы, сондай-ақ бұйымдарда матаның құрамы туралы нұсқаулардың болмауы. | 100 |
| 53. | **Биіктікте жұмыстарды орындау кезіндегі бұзушылықтар:**  - Ормандардың негізгі тірек элементтерінде таңбалаудың болмауы  Орманға арналған паспорттың болмауы;  - Дайындаушы зауыттың паспортынсыз және сынақтан өтпеген сақтандыру белдіктерін (оның ішінде сақтандыру белдіктерін) пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау, сақтандыру белдіктерін (оның ішінде сақтандыру белдіктерін) пайдалану;  - Қауіпті жағдайларда ормандарды орнату / демонтаждау инвентарлық емес ормандарды пайдалану;  - Ақаулы күйдегі сатыларды және/немесе сынақтан өтпеген сатыларды пайдалану;  - Нормативтік құжаттарда тыйым салынған жалғамалы баспалдақпен жұмыстарды орындау;  - Биіктікте жұмыс жүргізу орындарында қоршаудың, ескерту және / немесе көрсету белгілерінің болмауы;  - Сақтандыру белдігін конструкцияның / жабдықтың сенімсіз элементтеріне бекіту.  - Биіктікте жұмыстарды орындау кезінде қорғаныш каскасының иек белбеуін пайдаланбау;  - Биіктікте жұмыс жасау кезінде ұялы телефонның ұялы телефонын пайдалану;  - биіктікте жұмыстарды міндетті түрде оқытудың болмауы; | 100 |
| 54. | **1-ші және 2-ші топтағы газға қауіпті жұмыстарды (оның ішінде тұйық кеңістіктегі жұмыстарды)орындау кезіндегі бұзушылықтар:**  - ГР рұқсат нарядын ресімдемей жұмыстарды орындау;  - Газға қауіпті жұмыстарды орындау кезінде бақылаушының болмауы;  - Газға қауіпті жұмыстарды жүргізу алдында (жұмыстарды әрбір қайта бастау алдында) ауа ортасына талдау жүргізбей жұмыстарды орындау;  - Жұмыс орнының болмауы немесе жеткіліксіз жарықтандырылуы  Аппарат ішіндегі жарықтандыру үшін жарылыс қаупі бар қоспаны орындауға сәйкес келмейтін, кернеуі 12 В-тан жоғары тасымалды шырақтар қолданылады;  - Газға қауіпті жұмыстарды орындау кезінде міндетті ТОЖҚҚ-ның (ҚШ-1, ҚШ-2, түрі, басқа оқшаулағыш ТОЖҚҚ немесе УЗС ВК-600)болмауы;  - Газға қауіпті жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру нарядының ресімделмеуі немесе мерзімінің өтуі (күнтізбелік ай);  - Газға қауіпті жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру нарядына жазылмаған адамның жұмыстарды орындауы міндетті қол қоюдың болмауымен тең (16- ПАСЧ нұсқаушысы, дайындауға, өткізуге жауапты адам және т. б.)  - бригада құрамының 2 адамнан кем жұмыстарды орындауы, | 100 |
| 55. | **От жұмыстарын орындау кезіндегі бұзушылықтар:**  - ОР-ға ресімделген рұқсатсыз от жұмыстарын орындау;  - От жұмыстарын жүргізу алдында және жұмыстарды әрбір қайта бастау алдында ауа ортасын талдау іріктелмеген;  - От жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету жөніндегі рұқсатта көзделген іс-шаралар орындалмаған;  - От жұмыстарын жүргізуге берілген рұқсатта (қол қойғызып) көрсете отырып, нұсқама өткізбей от жұмыстарын жүргізу  - Дәнекерлеу, электр-газбен дәнекерлеу аппаратурасын және сығылған немесе сұйытылған газдары бар баллондарды пайдалану кезінде қауіпсіздік шараларын сақтамау;  - Сығылған немесе сұйытылған газдары бар баллондарды техникалық куәландырусыз пайдалану;  - Газ баллондарын (оның ішінде бос баллондарды) сақтау, тасымалдау, пайдалану нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келмейді;  - Сығылған және сұйытылған газдары бар баллондарды арнайы құрылғыларсыз тасымалдау (контейнерлер, резеңке сақиналар, Баллондарға арналған ұялары бар ағаш білеулер және т. б.);  - Жанғыш газдар мен оттегі бар баллондарды бірге тасымалдау немесе сақтау;  - Баллондарды тасымалдауға, тиеуге-түсіруге, пайдалануға қатысатын жұмысшылар оқытылмаған немесе тиісті куәлігі жоқ;  - Тиісті бояусыз баллондарды пайдалану;  - Жанғыш газдары бар баллондарды сақтауға арналған қоймаларда ұшқынға қауіпсіз еден жоқ;  - Баллондарды тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу жөніндегі қауіпсіздік шараларын сақтамау (шанақтан лақтыру, созу және т. б.);  - Баллондарды сақтауға арналған қоймаларда желдеткіш (табиғи немесе жасанды)жоқ;  - От жұмыстарын жүргізу кезінде ұшқын шыққан аймақта жанғыш материалдар және/немесе заттар орналастырылған;  - Жанарғылардан Баллондарға дейінгі (көлденеңінен) қашықтық 10,0 м кем, жанғыш газдары мен оттегі бар баллондар арасындағы қашықтық 5,0 м кем;  - ОР орнында алғашқы өрт сөндіру құралдарының болмауы;  - Оттегі, аргон, пропан және ацетилен үшін ақаулы күйдегі шлангілерді пайдалану: деформацияланған, қисайған, бүгілген, жарылған немесе таспамен оқшауланған және т. б.  Жалғағыш шлангілер редукторларға, жанарғыларға, кескіштерге және генераторларға арнайы қысқыштармен бекітілмеген. Шланг үзілімдері тегіс түтіктердің кесінділерімен немесе оқшаулағыш таспамен жалғанады. Шланг үш бөліктен тұрады. Шлангтар деформацияланған, майланған және т. б.  - От жұмыстары аяқталғаннан кейін қыздырғыш пайдаланылатын жабдыққа бекітіледі. Бекітілген қыздырғыш газ баллондарының бүйірлеріне тиеді;  - Ақаулы редукторды қолдану:  1. манометрлер ақаулы немесе жыл сайынғы тексеруден өтпеген,  2. манометрде шекті қысымның қызыл сызығы жоқ,  3. реттеу бұрандасы толығымен бұралған кезде газ жұмыс қысымы камерасына өтеді(ағым),  4. газ алуды тоқтатқан кезде камерадағы жұмыс қысымы 0,2 МПа (2,25 кгс/см2) артық көтеріледі.,  5. қауіпсіздік клапаны жұмыс істемейді  6. редуктор газ баллонының вентиліне қосылатын және т. б. гайканың бұрамасы ақаулы;  - Оқшауланбаған немесе нашар оқшауланған сымдар, калибрленбеген сақтандырғыштар, қажетті мөлшердегі дәнекерлеу тогының өтуін қамтамасыз етпейтін сымдар қолданылады  Дәнекерлеу аппараттарына, тарату қалқандарына және басқа да жабдықтарға, сондай-ақ дәнекерлеу жұмыстары орындарына қосылған сымдар оқшаулаусыз, жоғары температураның әсерінен, механикалық зақымданудан және / немесе химиялық әсерлерден қорғалмайды. | 100 |
| 56. | Жақын маңдағы конструкциялардың, материалдардың жануына әкеп соққан от жұмыстарын жүргізу кезінде ұшқындардың ұшуына жол беру | 1000 |
| 57. | Технологиялық объектінің авариялық тоқтау тәуекеліне, технологиялық процесті басқарудың мүмкін еместігіне әкеп соққан қолданыстағы конструкцияларды, коммуникацияларды рұқсатсыз бөлшектеуге (бүлдіруге) жол беру | 1000 |
| 58. | **Крандар мен көтергіш құрылғылардың жұмысы кезіндегі бұзушылықтар.**  1. Жүк көтергіш машиналарды пайдалану кезіндегі бұзушылықтар:  - паспорттың және есепке қою туралы мәліметтердің болмауы;  - мерзімі өткен техникалық куәландыру;  - жүк көтергіш механизмдерді жарамды күйде ұстауға жауаптылардың болмауы;  - крандармен жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлғалардың болмауы;  - аттестатталған қызмет көрсетуші персоналдың болмауы;  - көптеген ақаулардың болуы;  - тасымалданатын жүктердің салмағы мен сипатына сәйкес келетін жарамды алмалы-салмалы жүк қармау құрылғыларының, ыдысының болмауы;  2. Жүк көтергіш машинаны қолдана отырып жұмыс жүргізу аймағында бөгде адамдардың, сондай-ақ біліктілік куәлігі жоқ адамдардың болуы;  3. Жүк көтергіш машина қондырғысы алаңының қоршауының болмауы. Тіректердің астындағы орын тазартылмаған және жоспарланбаған. Жүк көтергіш машина жаңадан себілген тегістелмеген топыраққа орнатылады. Кранды орнату бойынша талаптар сақталмайды, қазаншұңқырлардың, арықтардың құламаларына, ЭБЖ-ге жақын жерде жұмыс істеу кезінде арақашықтық сақталмаған. Орындалатын жұмыстардың түрі мен орнына сәйкес жұмыстарды орындауға қажетті құжаттардың болмауы;  4. Ілмектеу үшін қолдан жасалған құрылғылар мен ыдыстар, сондай-ақ жарамсыз және таңбалары мен биркалары жоқ алмалы-салмалы жүк қармауыш құрылғылар, таңбаланбаған ыдыс пайдаланылады;  5. Жұмыстарды нұсқауламай және крандармен қауіпсіз жұмыс жүргізуге жауапты адамды жібермей жүргізу. Кранмен жұмысты қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлға болмаған кезде және оның тікелей басшылығынсыз, кранмен жартылай вагондарды тиеу және түсіру бойынша, жүкті бірнеше кранмен ауыстыру бойынша жұмыс жүргізу;  - Кранның немесе көтергіштің электр беру желісіне жақын жерде жұмыс істеу;  - адамдар орналасқан өндірістік немесе қызметтік үй-жайлар орналасқан төбелердің үстінен кранмен жүкті ауыстыру;  - ілмектеу схемасы әзірленбеген кранмен жүкті жылжыту;  - технологиялық регламенттерде көзделген басқа да жағдайларда жүргізіледі.  6. Кранның (көтергіштің) паспортының болмауы. Жұмыс орнында кран (көтергіш) машинисінің вахталық журналының, өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі куәліктің, жұмыстарды орындауға рұқсат беретін құжаттардың (ілмектеу схемалары, технологиялық регламенттер, жұмыс жүргізу жобалары, рұқсат нарядтары және т. б.) болмауы;  7. Нөмірі, сынақ күні және жүк көтергіштігі белгіленген таңбалары мен биркалары жоқ жүк қармау құрылғыларын пайдалану олардың жарамдылығын мерзімді тексеру туралы деректердің болмауы;  8. Уклон крана превышает 3 (три) градуса, крюк крана установлен не точно над грузом, не определена грузоподъёмность крана. Груз защемлён, завален, приварен или прикручен (мёртвый груз);  9. Кран қараусыз жұмыс жағдайында қалды. Жүк көтергіш машина өшірілмеген және құлыпқа құлыпталмаған, кернеудің кездейсоқ берілуі мүмкін, ажыратқыш өшірілмеген. | 100 |
| 59 | **Жұмыс орнын басқару және қоршаған ортаны қорғау аспектілері бойынша бұзушылықтар:**  - Автожолдар мен эвакуациялау жолдарын қалдықтармен үймелеу;  - Жұмыс жүргізу аумағында және уақытша алаңдарда қалдықтарды жинау үшін қажетті контейнерлердің болмауы.  - Ашық топырақта қалдықтарды жинау және жинақтау.  - Контейнерлерде, мамандандырылған алаңдарда жинау, сақтау және тасымалдау кезінде қалдықтардың әртүрлі атауларын араластыру.  - Қалдықтарды уақытша жинауға арналған арнайы алаңдар мен контейнерлерді толтыру.  - Контейнерге іргелес аумақтың ластануы.  - Жұмыс жүргізу аумағының және уақытша алаңдардың ластануы, қоқыстануы.  - Заттарды, материалдарды, реагенттерді ашық түрде (қойма үй-жайында, от көздеріне немесе жылыту аспаптарына жақын жерде), ашық топырақта, герметикалық емес ыдыста сақтау, қолдану және тасымалдау.  - Заттарды, материалдарды, реагенттерді ашық түрде (қойма үй-жайында, от көздеріне немесе жылыту аспаптарына жақын жерде), ашық топырақта, герметикалық емес ыдыста сақтау, қолдану және тасымалдау.  - Заттарды, материалдарды, реагенттерді ашық түрде (қойма үй-жайында, от көздерінің немесе жылыту аспаптарының жанында), ашық топырақта, герметикалық емес ыдыста сақтау, қолдану және тасымалдау.  Төгілулер, шашылулар нәтижесінде туындаған қауіпті қалдықтарды жұмыс жүргізу аумағынан және уақытша алаңдардан дереу әкетудің және әкетудің болмауы. | 100 |
| 60 | **Авариялық шараларды орындамауға байланысты бұзушылықтар:**  - Қызметкерді объект аумағынан эвакуациялау қажет болған жағдайларды қоса алғанда, авариялық жағдайларды оқшаулау / жою кезінде Тапсырыс берушінің талаптарын орындамау. | 100 |
| 61 | **"АМӨЗ" ЖШС аумағы бойынша қозғалыс ережелерін бұзу:**- Автожолдарды, Эвакуациялау жолдарын, өрт сөндіру су көздерін үймелеу;  - Қарсы жолақпен велосипедпен жүру, қозғалыс бағытын өзгерту туралы қолмен сигнал берудің болмауы және т. б.;  - "АМӨЗ" ЖШС орнатылған жылдамдық режимін асыру:  1. жеңіл автомобильдер үшін 30 км/сағ  2. жүк автомобильдері үшін30 км/сағ  3. тракторлар мен тиегіштер үшін 30 км/сағ  4. 30 автобустар үшін  5. қондырғылардың аумағы бойынша және көліктің барлық түрлеріне арналған резервуарлық парктердің км/сағ 10 км / сағ дейін шектелуі тиіс,  және басқа да жол қозғалысы ережелерін;  - Арнайы техниканы мақсаты бойынша пайдаланбау, адамдарды осы үшін жабдықталмаған көлікте тасымалдау;  - Тиісті рұқсат құжаттары мен жүргізуші куәлігінсіз аумақ бойынша арнайы техниканы, көлік пен автомобильдерді басқару;  - Жұмыс істеп тұрған технологиялық қондырғылардың аумағына, қоймаларға және жазбаша рұқсатсыз кіру шектелген басқа да орындарға кіру;  - Қауіпсіздік белдігін бекітпеу, көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды пайдалану, "динамик"жүйесін қоспағанда;  - Машинаны дұрыс пайдаланбау(қауіпсіз емес жағдайларда жолаушылар саны немесе тасымалдау);  - Бұл үшін жоспарланбаған орындарда тұрақ;  - Тыйым салатын, ескертетін, нұсқайтын және нұсқайтын белгілердің талаптарын орындамау;  - Зауыт аумағы бойынша автокөлік құралдарының қозғалысы кезінде күндізгі жүріс оттарын (КЖО) немесе жақын жарық фараларын қолданбау;  - Көлік құралында міндетті ұшқын сөндіргіштердің болмауы;  - Арнайы техникада артқы жүрісті дыбыстық сигнализатордың болмауы.  - Баллондарды жанғыш газдармен және оттегімен бірге тасымалдау. | 100 |
| 62 | **Қағидалар мен нұсқаулықтардың өзге де бұзушылықтары:**  - Жұмыс орындарына бөгде адамдарды жіберу;  - Ұялы байланыс телефондарын пайдалану, сол сияқты зауыт аумағында тиісті рұқсатсыз фото және бейне түсірілімдер жасау;  - Техникалық жабдықты, материалдарды тасымалдауға, айналысқа жіберуге және сақтауға қатысты нормалардың сақталмауы, оның ішінде ірі габаритті жүкті өткізу схемаларының болмауы;  - Техникалық жабдықты жұмыс істеп тұрған күйінде қараусыз қалдыру немесе бөгде адамдарға бақылау жасауды тапсыру;  - Ақаулы электр қондырғыларын, құрал-саймандар мен айлабұйымдарды пайдалану;  - Техникалық сипаттамалары бойынша қосылатын жүктемеге сәйкес келмейтін не оқшаулағышы зақымданған (қалқандар, құрастырмалар, ажыратқыштар, ұзартқыштар, розеткалар және т. б.) электр жабдығын пайдалану;  - Электр кәбілдерін (сымдарды, бауларды) жүріс бөлігі арқылы механикалық зақымданудан тиісті қорғаныссыз төсеу не оқшаулағышы бұзылған кәбілдерді төсеу.  - Арнайы қорғаныстық ажырату құрылғыларынсыз (сақтандырғыштар, балқымалы ендірмелер, тығындар, КЖО және т. б.) электр қабылдағыштарды тікелей электр желісіне қосу немесе осы мақсат үшін қысқа тұйықталу кезінде ажыратуды қамтамасыз етпейтін калибрленбеген (жүктемеге сәйкес келмейтін) қорғаныс құрылғыларын пайдалану;  - Ақаулы немесе бекітілмеген стационарлық бекіту құрылғылары бар электр жабдықтарын (қалқандар, жинақтар, панельдер, ажыратқыштар және т. б.) қолдану, бұл кернеу астында тұрған ток өткізгіш бөліктерге рұқсатсыз кіруге әкелуі мүмкін;  - Электр жабдығы мен электр аспабының металл (ток өткізетін) корпустары мен қабықтарының, тасымалды шырақтардың қорғаныштық жерге тұйықталуының (нөлденуінің) болмауы (дайындаушы зауыт паспортының талаптарына сәйкес);  - Кернеу класы (220В, 380В және т. б.) бойынша таңбаланбаған электр розеткаларын (қосқыштарды)қосу үшін қолдану;  - Сәйкес келмейтін құралдарды (бүлінген, қолдан жасалған) немесе орындалатын жұмыс түріне жарамсыз құралдарды пайдалану;  - Электр тогымен зақымданумен байланысты тосын оқиғаларды болдырмау жөнінде шаралар қолданбау;  - Жұмыс жабдығы мен құралдарын бензинмен немесе басқа да тұтанатын өнімдермен жуу;  - Сығылған және сұйытылған газдары бар баллондарды арнайы құрылғыларсыз тасымалдау (контейнерлер, резеңке сақиналар, Баллондарға арналған ұялары бар ағаш білеулер және т. б.) | 50 |
| 63 | **COVID-19 таралуын болдырмау жөніндегі арнайы шаралар (COVID-19 эпидемиясы кезеңінде қолданылады):**  - Маска режимін сақтамау;  - қызметкерлерді қорғау құралдарымен қамтамасыз етпеу (мед. маскалар, қорғаныс маскалары (қайта қолдануға болатын маталарды қоса алғанда), антисептик, қолғаптар және т. б.);  - жұмыскерлерге термометрия жүргізбеу (күн сайын Жұмыс алаңында);  - дезинфекциялық өңдеу жүргізбеу (Үй-жайлар, Көлік және т. б.);  - әлеуметтік қашықтықты сақтамау (тану, бөлу таңбаларының, ақпараттандыру жүйесінің болмауын қоса алғанда); | 50 |
|  | **-** зауыт объектілеріне рұқсаттама алу үшін жалған COVID-19 ПТР / ЭХЛ тестін ұсыну.  **-** Тапсырыс берушінің объектілерінде COVID-19 таратпау бойынша эпидемияға қарсы қорғау шараларының сақталуын бақылау жүйесінің болмауы. |  |
|  |  |  |

*\* 2021 жылға арналған 1 АЕК ("республикалық бюджет туралы" ҚР Заңымен бекітілген ағымдағы жылдың айлық есептік көрсеткіші) 2917 теңгені құрайды және жоғарыда көрсетілген заңның өзгеруіне қарай өзгертуге жатады.*

***Ескертпелер:***

1. Егер осы қосымшада өзгеше көзделмесе, бұзушылықтың әрбір фактісі үшін айыппұл өндіріп алынады.

2. Егер мердігердің екі және одан да көп қызметкерлері бұзушылық анықтаған жағдайда, айыппұл факті бойынша өндіріп алынады (бір факт мердігердің бір қызметкерінің бұзушылыққа сәйкес келеді, кейіннен барлық бұзушылар бойынша қосылады).

3. Айыппұл Тапсырыс берушіге залал келтіруге байланысты төленетін өзге төлемдерден тыс өндіріп алынады.

4. Осы қосымшаның мәтіні бойынша "мердігер" және "орындаушы", "жұмыстар" және "қызметтер" терминдері ұқсас.

5. Осы қосымшаның мәтіні бойынша "Тапсырыс беруші" термині "Тапсырыс берушінің өкілі"терминімен бірдей.

6. Осы қосымшаның мәтіні бойынша "мердігердің қызметкері" ұғымымен мердігер, мердігердің контрагенті еңбек шартын, азаматтық-құқықтық шартты жасасқан адамдарды, мердігер / мердігердің контрагенті үшін Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындайтын өзге де адамдарды қоса алғанда, тұлғалардың тізбесі қамтылады.

7. Мердігер қосалқы мердігерлердің, Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындайтын/қызметтер көрсететін өзге де үшінші тұлғалардың бұзушылықтары үшін өзінің меншік иесі ретінде жауап береді.

8. Осы қосымшада көрсетілген бір бұзушылық алты ай ішінде бірнеше рет жасалған жағдайда, салынатын айыппұлдың мөлшері 1,5 есе ұлғайтылады.

9. Нормативтен тыс шығарындылар, ластаушы заттардың төгінділері және (немесе) эмиссияға рұқсат болмаған жағдайда жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету кезінде мердігер салық төлемдерін, айыппұлды төлеуді, ластануды жоюды, қоршаған ортаға залалды өтеуді (оның ішінде салық төлемдерінің төленген сомасын, айыппұлды және Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға залалды өтеу сомасын регресс тәртібімен өтеуді) жүргізеді.

10. Мердігер жұмыстар жүргізу/қызметтер көрсету кезінде қоршаған ортаның авариялық ластануы жағдайында салық төлемдерін, айыппұлды төлеу, ластануды жою, қоршаған ортаға залалды өтеу (оның ішінде салық төлемдерінің төленген сомасын, айыппұлды және Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға залалды өтеу сомасын регресс тәртібімен өтеу).

11. Мердігер/Орындаушы Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі белгіленген талаптарды бұзуына байланысты, ол Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу жөніндегі шығындарды Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган Тапсырыс берушіге ұсынған мөлшерде, сондай-ақ Тапсырыс беруші Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның талап етуі бойынша төлеген әкімшілік айыппұлдар мөлшерінде өтейді.

Бұдан басқа, мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау кезінде мердігердің / Орындаушының кінәлі әрекеттері салдарынан Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі саласында анықталған бұзушылықтар үшін уәкілетті мемлекеттік органдар ұсынған әкімшілік айыппұлдарды төлеу бойынша шығындарды өтейді.

12. Бұзушылық фактісі өндірістік бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс берушінің қызметкері не Тапсырыс беруші бақылауды жүзеге асыру үшін тартқан үшінші тұлға (супервайзерлер, техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар) және/немесе күзет қызметтерін көрсететін ұйымның қызметкерлері, сондай-ақ мердігердің қызметкері және/немесе мердігердің өкілі қол қойған актімен белгіленеді. Актіге қол қоятын тұлғалардың жалпы саны екі адамнан кем болмауы тиіс.

Мердігер қызметкері актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, мұндай факт қол қоюдан бас тарту туралы актіде және анықталған бұзушылықтарда тіркеледі және куәнің (-лердің) қолымен расталады. Мердігер қызметкерінің актіге қол қоюдан бас тартуы айыппұлды өндіріп алуға кедергі болып табылмайды. Осы тармаққа сәйкес ресімделген Акт кінә қою және айыппұлды өндіріп алу үшін жеткілікті негіз болып табылады.

13. Сонымен қатар, бұзушылық фактісі келесі құжаттардың бірімен расталуы мүмкін:

1) өндірістік бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс беруші қызметкерінің акт-нұсқамасымен;

2) мердігер өкілдерінің қатысуымен Тапсырыс берушінің инцидент себептерін тексеру жөніндегі комиссия жасаған инцидент себептерін тексеру актісімен;

3) бақылау және қадағалау органдарының тиісті актісімен немесе нұсқамасымен.

14. Өзара ақшалай талаптар болған кезде Тапсырыс берушінің ҚР АК-нің 370-бабына сәйкес мердігерге төленуге жататын жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің құнына қарсы тиісті түрде мәлімделген талаптардың сомаларын есепке жатқызуды жүргізуге толық құқығы бар. Бұл ретте осы Қосымшаға ескертпенің 12 және 13-тармақтарында көзделген тәртіппен ресімделген бұзушылық туралы акт және Тапсырыс берушінің жазбаша талабы сынақ жүргізу үшін негіз болып табылады.

15. АЕК (айлық есептік көрсеткіш) тиісті күнтізбелік жылға белгіленеді және ҚР тиісті заңнамалық актісінің шығуы бойынша өзгертілетін болады.

16. Шарттың қолданылу талаптары мен осы қосымшаның талаптары арасында айыппұл санкцияларының мөлшері бөлігінде қайшылықтар болған жағдайда қосымшаның талаптары қолданылуға жатады.

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісімге 3-қосымша

**Мердігерлік ұйымның ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы біліктілік критерийлерін бағалау жөніндегі үлгілік мәселелер тізбесі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тақырыбы** | | **Бағалау** |
| **1. Саясат** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ұйымның ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы саясатын айқындайтын құжат бар ма (ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы басқару жүйесі жөніндегі Нұсқаулық немесе ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша тиісті бөлімдері бар пайдалану жөніндегі Нұсқаулық), онда ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы жұмыс практикасы егжей-тегжейлі жазылған? Егер бар болса, құжаттың көшірмесін тіркеңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Саясат қалай жеткізілетінін және барлық деңгейлерде орындалатынын сипаттаңыз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ үшін толық жауапкершілік жүктелген тұлға немесе қызмет бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **2. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді/қызметтер көрсетуді ұйымдастыру** | |  |
| Атқарылатын жұмыстарға/көрсетілетін қызметтерге (мысалы, қауіпті заттармен жұмыс істеуге, қауіпті қалдықтармен жұмыс істеуге) байланысты жекелеген қызмет түрлеріне барлық қажетті қолданыстағы лицензиялардың, сондай-ақ ҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптарда белгіленген қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттардың (шығарындыларға, төгінділерге, қалдықтарды орналастыруға арналған лимиттердің) болуы және қолданылу мерзімі. Құжаттардың қолданылу мерзімі көрсетілген тізбені қоса беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Ықтимал қауіпті заттарға сертификаттардың: химиялық заттардың қауіпсіздік паспортының, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының, пайдалануға рұқсаттың болуы. Құжаттардың қолданылу мерзімі көрсетілген тізбені қоса беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сізде қауіпті жұмыс түрлерін орындау бойынша мамандандырылған нұсқаулар бар ма? Барлық тиісті нұсқауларды тізімдеңіз. | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің болуы және Саны. Ұйымның ұйымдық құрылымын және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің құрылымын қоса беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тағайындалған жауапты тұлғалардың болуы. Бұйрықтардың көшірмелерін тіркеңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Осы нұсқаулықтарда көрсетілген барлық қызметкерлердің және (немесе) лауазымдық топтардың (деңгейлердің) рөлдері мен міндеттері нақты бөлінген бе?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Ұйымыңыздың рұқсат беру жүйесі туралы түсінігін сипаттаңыз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңыз өз қызметінде жұмыс жүргізу/Қызмет көрсету кезінде тәуекелдерге талдауды қолдана ма? Мысалдар келтіріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **3. Алкоголь, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын пайдалануға тыйым салу саясаты** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда алкоголь, есірткі, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын қолдануға тыйым салу жөніндегі құжатталған саясат бар ма, ол толық төзбеушілікті анықтайды.?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Оның барлық қызметкерлерге қалай жеткізілетінін сипаттаңыз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңыз осы саясаттың орындалуы мен сақталуын қалай қадағалайтынын сипаттаңыз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **4. Оқу бағдарламалары мен тренингтер** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда жұмысқа қабылдау кезінде барлық жаңа қызметкерлермен кіріспе нұсқаулық өткізіледі ме, қайта нұсқаулықтар жүйелі түрде өткізіледі ме? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Жалпы оқыту бағдарламасына арнайы жұмыс түрлері бойынша сұрақтар, сондай-ақ білім деңгейін тексеруге арналған тестілер кіреді ме? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Барлық Оқу материалдары, сондай-ақ оқудан өткендердің тізімдері үнемі жаңартылып, ұйымыңыздың кеңсесінде сақтала ма? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Заңнамалық талаптарға сәйкес барлық қызметкерлердің алатын білімінің және барлық біліктілік емтихандары мен тестілерін тапсыруының есебі жүргізіле ме? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Қызметкерлермен қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша оқыту жүргізіле ме, егер жүргізілетін болса, қандай курстарды (тренингтерді) көрсетіңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **5. Оқиғалар туралы есептілік және статистикалық деректерді жинау** | |  |
| Сіздің ұйымыңыз оқиғаларды есепке алуды жүргізе ме? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың басшылығы жақсартуды қажет ететін мәселелерді анықтау үшін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ статистикасына талдау жасай ма? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда Тапсырыс берушілеріңізге және (немесе) клиенттеріңізге ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша статистикалық деректерді ұсынудың ресми рәсімі бар ма? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Келесі көрсеткіштер бойынша соңғы 3 (үш) жылдағы ұйымыңыздың ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша статистикалық деректерді ұсыныңыз:     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Көрсеткіші** | **20ХХ-3 жыл** | **20ХХ-2 жыл** | **20ХХ-1 жыл** | **20ХХ** | | Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалардың саны |  |  |  |  | | Еңбек ету қабілетінен айырылған жазатайым оқиғалардың саны (жеңіл, орташа, ауыр) |  |  |  |  | | Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету жағдайларының саны |  |  |  |  | | Білікті медициналық көмек көрсету жағдайларының саны |  |  |  |  | | Жол-көлік оқиғаларының (ЖКО)саны |  |  |  |  | | Алкогольге, есірткі құралдарына, психотроптық заттарға және олардың аналогтарына қатысты саясатты бұзу жағдайларының саны  "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ |  |  |  |  | | Қоршаған ортаның ластану жағдайларының саны |  |  |  |  | | |  |
| Сіздің ұйымыңызда қоршаған ортаның ластану деңгейі: атмосфералық ауаға шығарындылар (парниктік газдар шығарындыларын түгендеуді қоса алғанда), сарқынды суларды ағызу және қалдықтарды статистикалық есептіліктің белгіленген нысандары түрінде орналастыру бойынша есеп жүргізіледі ме? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **6. Оқиғаларды тергеу тәртібі** | |  |
| Сіздің ұйымыңыз заң талаптарына сәйкес тіркелген оқиғаларды тексеріп жатыр ма және сіздің ұйымыңызда мұндай оқиғаларды тергеудің ресми тәртібі бар ма? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда Тапсырыс берушінің немесе клиенттің қызметкерлерімен және мемлекеттік органдардың өкілдерімен бірлесіп оқиғаларды тергеуді үйлестіру үшін оқытылған және қажетті біліктілігі бар қызметкерлер бар ма? Қажетті құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Тергеу тәртібі оқиғаның түпкілікті (жүйелі) себептерін айқындау тетігін көздейді ме?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Ұсынымдар тікелей оқиғаның түпкі (жүйелі) себептерін жоюға бағытталған ба және әрбір ұсынымдарды орындау жөніндегі шаралар мен мерзімдер нақты айқындалады ма? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Оқиғаларды тергеу нәтижелері мен қорытындылары барлық қызметкерлердің назарына жеткізіледі ме? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңыз жол-көлік оқиғаларына жол бермеу үшін не істеп жатыр? Желіге шығатын жүргізушілерді куәландыруға арналған көлік қауіпсіздігі қызметі, медициналық пункт бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **7. Қауіпті / қауіпті және зиянды өндірістік факторларды басқару** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында қауіпті және зиянды өндірістік факторларды басқару жөніндегі құжат бар ма? Егер бар болса, құжаттың көшірмесін тіркеңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Жұмыс орындарында ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қауіпті және зиянды өндірістік факторларды/қауіпті және зиянды өндірістік факторларды анықтау/жою/төмендету үшін сіздің ұйымыңыз қандай әдістемелер мен бағдарламаларды пайдаланады (ұқсас СТОП-карта, ҰҚКД/ІӘБ)? Егер бар болса, құжаттың көшірмесін тіркеңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңыз ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы тәуекелдерді/қауіпті және зиянды өндірістік факторларды басқару бойынша түзету іс-қимылдарының жоспарын әзірлей ме? Егер бар болса, құжаттың көшірмесін тіркеңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **8. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы табыстары үшін көтермелеу бағдарламасы** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қызметкерлерді көтермелеудің ресми бағдарламасы бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қызметкерлерді көтермелеу бағдарламаңыз талаптарды және өлшенетін мақсаттарды және оларға қол жеткізу әдістерінің сипаттамасын айқындай ма? Мақсаттарға қол жеткізу және ынталандыруды бөлу қалай басқарылатындығын сипаттаңыз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **9. Жеке қорғану құралдары (ЖҚҚ)** | |  |
| Сіздің ұйымыңыз өз қызметкерлеріне Жеке қорғаныс құралдарын (дулыға, аяқ киім, қолғап және т. б.) ұсына ма? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда нақты жұмыс түрлеріне немесе лауазымдарға ЖҚҚ қажеттіліктерін анықтау жүйесі бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда барлық қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарын дұрыс пайдалану және күту туралы бекітілген оқыту бағдарламасы бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **10. Ішкі тексерулер (аудиттер)** | |  |
| Жұмыс орнында ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің өкілі бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ басқару процесін тұрақты бағалау үшін ішкі тексерулерді (аудиттерді) жүргізу тәртібі бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда тексерулер (аудит) нәтижелерін және ұсынымдарды есепке алу рәсімі бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Ұсынымдар жағдайды түзету бойынша шаралар қабылдау үшін білімі мен өкілеттіктері бар нақты адамдарға тағайындала ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Талаптардың орындалуы қадағаланады ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Өндірістік экологиялық бақылаудың әзірленген және бекітілген бағдарламасы бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **11. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша жиналыстар мен комитеттер** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша кеңестер өткізудің бекітілген тәртібі бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда құрылымдық бөлімшелерде ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша күнделікті (ауысым алдындағы/рейс алдындағы) нұсқаулықтар өткізіле ме? Қажетті құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда бірінші басшының немесе уәкілетті тұлғаның төрағалығымен ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша жұмыс істейтін комитет немесе ұқсас орган бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Жиналыстарда немесе комитеттерде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы басқару жүйесіне шолу немесе ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелерінің жай-күйі Сіздің ұйымыңыздың басшыларының қатысуымен ұйымның құрылымдық бөлімшелерінде өткізіледі ме? Қажетті құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **12. Төтенше дайындық** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда авариялық қорғау құралдары (өрт сөндіру құралдары, өрт датчиктері, хабарлау жүйелері, Газ талдағыштар, газқағарлар, құтқару құралдары) бар ма? Растайтын құжаттаманы беріңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда төтенше жағдайларға (ТЖ) ден қоюға дайындық бойынша оқыту қалай ұйымдастырылған?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сізде қызметкерлермен жаттығу және практикалық жаттығулар мен сабақтар өткізілетінін растайтын құжаттар бар ма  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда әрбір объектіде ТЖ туындаған кезде ден қою жоспарларын әзірлеумен айналысатын қызметкер (маман) бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **13. Медициналық тексеру** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда алдын-ала медициналық тексерулер (жұмысқа қабылдау кезінде) жүргізіле ме?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда мерзімді медициналық тексерулер жүргізіле ме (Қызметкердің денсаулығын динамикалық бақылауды қамтамасыз ету үшін)?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ауысым алдындағы медициналық тексерулер (қызметкерде аурудың болуын немесе болмауын анықтау немесе растау, денсаулық жағдайын анықтау үшін) жүргізіле ме?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздағы барлық қызметкерлердің денсаулық жағдайына мерзімді бақылау заңнамалық талаптарға сәйкес жүзеге асырыла ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **14. Қосалқы мердігерлердің біліктілігін тексеру** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда қосалқы мердігердің біліктілігін бағалау тәртібі бар ма, ол қосалқы мердігердің сіздің ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша Сіздің талаптарыңыз бен нұсқаулықтарыңызды жақсы түсінетіндігін және толық сәйкес келе алатындығын қамтамасыз етеді ме?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда жұмыстардың орындалуын/қосалқы мердігерлердің қызметтерін көрсетуді бақылау және қажет болған жағдайда түзету шараларын қабылдау тәртібі бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Қосалқы мердігерлер сіздің ұйымыңыз жүргізетін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша кеңестерге және/немесе тексерулерге (аудиттерге) қатыса ма??  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **15. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша талаптарға сәйкестігі** | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың объектілері үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаты бар ма (шығарындылар, төгінділер, қалдықтар лимиттері)?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда Сіздің ұйымыңыздың объектілерінде шығарылатын қауіпті және қауіпті емес қалдықтарды анықтаудың бекітілген тәртібі бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың қалдықтарды жою жоспары заңнамалық талаптарға сәйкес келе ме?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Қоршаған ортаға ШРК және ШРШ жобалары бекітілді ме?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **16. Жабдықтар мен көлік құралдарын инспекциялау және сертификаттау** | |  |
| Сіздің ұйымыңыз пайдаланатын барлық жер үсті көліктері мен жабдықтарын тексеру (тексеру) үшін сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тексеру парағы бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың барлық тиісті жердегі көлік құралдары мен жабдықтарына қажетті мемлекеттік қауіпсіздік сертификаттары бар ма?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың жердегі көлік құралдарындағы барлық отырғызу орындары жарамды қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған ба?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың жердегі көлік құралдары қозғалыс мониторингінің борттық жүйелерімен (GPS) жабдықталған ба? Борттық қозғалысты бақылау жүйелерімен жабдықталған жер үсті көліктерінің тізімін тіркеңіз.  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың жүргізушілері қорғаныс жүргізу және қысқы жүргізу бағдарламалары бойынша оқытылған ба?  Жауап / Түсініктеме: | |  |
| **ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы басқару жүйесін бағалаудың қорытынды балы** | |  |
| Әзірледі  Мердігер басшылығының уәкілетті өкілі | Бағалау жүргізілді  ҚжЕҚ немесе ӘКК қызметінің немесе ҚОҚ немесе АҚжТЖ бөлімінің бағыты бойынша басшысы |  |
| Лауазым | Лауазым  : |  |
| Қолы: | Қолы: |  |
| Күні: | Күні: |  |

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісімге № 4 қосымша

**ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспары**

**1. Жалпы мәліметтер**

Ұйым және шарт бойынша ақпарат келтіріледі: ұйымның атауы, жоба, Шарттың атауы / нөмірі, шарттың егжей-тегжейі, объектінің орналасқан жері, Шарттың иесі / мердігер ұйымның өкілі(лері), Шарттың басшысы / мердігердің өкілі(лері), шарт бойынша ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жауапты мердігер ұйымның өкілі.

**2. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы кіріспе, мақсаттар, міндеттер және міндеттемелер**

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігердің өз саясаттарының, оның ішінде қауіпті жағдайларға араласу жөніндегі, сондай-ақ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Шартта айтылған талаптарды қамтамасыз ету үшін Тапсырыс беруші қойған негізгі мақсаттар мен міндеттердің сипаттамасы келтіріледі.

**3. Орындалатын жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы**

Орындалатын жұмыстар/көрсетілетін қызметтер түрлерінің қысқаша сипаттамасы және жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге тартылған жабдықтар, техника, мүлік және мердігер қызметкерлер туралы ақпарат келтіріледі.

**4. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы басқару жүйесі**

Қауіпті өндірістік факторларды басқару үшін орындалуы қажет рәсімдерді қоса алғанда, шарт бойынша жұмыстарды орындайтын нақты бөлімшелерге қатысты ережелер мен процестердің қысқаша сипаттамасын қоса алғанда, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында қабылданған басқару жүйесінің сипаттамасы келтіріледі (мұнда құжаттар тізімі немесе егжей-тегжейлі сипаттама болуы тиіс). Шарт бойынша тартылған мердігердің барлық басшылары мен орындаушылары арасында жауапкершілік пен өкілеттіктерді бөлудің нақты сипаттамасы беріледі. Енгізу процесі мердігердің жұмыстарды орындауға дайындығын бағалаудан және жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге рұқсат беру актісін алудан басталуы тиіс.

**5. Қосалқы Мердігерлерді Басқару**

Тартылатын қосалқы мердігерлердің тізбесі, сондай-ақ оларға қойылатын талаптар келтіріледі. Кез келген тартылатын қосалқы мердігер ұйымдар оны мердігердің өзі алдын ала тексергеннен және Тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алғаннан кейін ғана тартылуы мүмкін.

**6. Тәуекелдерді бағалау және басқару**

Шартқа қол қойылған сәттен бастап және ол аяқталғанға дейін процесті ұйымдастыру схемасы келтіріледі, тәуекелді/қауіпті өндірістік факторларды бағалауды жүргізу әдістемесінің қысқаша сипаттамасы, жобада жоспарланған жұмыстарға/көрсетілетін қызметтерге қатысатын барлық тәуекелдердің сипаттамасы және анықталған тәуекелдерді басқару бойынша қабылданған шаралар беріледі*.*

**7. Қызметті жоспарлау**

Шарт бойынша жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету кезінде мердігердің алдына қойылған тиімділіктің негізгі көрсеткіштерін орындау жоспары келтіріледі (мерзімдер, жауапты орындаушылар).

**8. Енгізу және бақылау**

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша осы жоспарды іске асыру және оны мердігердің өзі тарапынан бақылау процесінің сипаттамасы келтіріледі. Енгізу процесі шарт талаптарының және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптардың сақталуын тиісті бақылаумен сүйемелденуі тиіс. Мердігер ұйым тарапынан тексерулер (аудиттер) бағдарламасы ішкі тексерулерді (аудиттерді), сондай-ақ сыртқы тексерулерді қоса алғанда, көп деңгейлі бақылауды қамтуға тиіс. Тапсырыс беруші тарапынан келісілген көрсеткіштер бойынша қызметті бағалау тұрақты негізде (ай сайын, тоқсан сайын және жыл сайын) жүргізіледі.

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігер ұйымның есептілігі кез келген оқиғалар туралы жедел хабарландыруды да, сондай-ақ заңнамалық талаптар бойынша да, тапсырыс берушінің талаптары бойынша да тұрақты есептілікті қамтуы тиіс.

Оқиғаларды тергеуге қатысу-бұл оқиғаларды уақтылы тергеу және олардан сабақ алу. Оқиғалар туралы ақпарат мердігердің әрбір қызметкеріне жеткізілуге тиіс.

**9. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында мердігер қызметкерлерін оқыту**

Жұмыстарды/қызметтерді орындауға тартылған мердігер ұйымның маңызды қызметкерлері анықталуы және Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

Мердігердің тартылатын қызметкерлері бойынша құзыреттерге бағалау жүргізіліп, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында оқыту жоспары жасалуға тиіс. Жоспарда заңнамалық талаптарға сәйкес міндетті оқыту, сондай-ақ Тапсырыс берушінің бағдарламалары мен бастамалары бойынша оқыту болуы тиіс. Оқу жоспарлары Тапсырыс берушімен келісіледі. Оқытуды өткізуге арналған ресурстар, бағдарламалар мен провайдерлер де Тапсырыс берушімен келісіледі.

**10. Авариялық және төтенше жағдайларға ден қою жоспары (ПЛА, ПЛАРН)**

Мердігерлік ұйымда жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің түріне және оларды орындау/көрсету орнына қатысты авариялық және төтенше жағдайларды басқарудың тиісті жоспары, оның ішінде шұғыл медициналық ден қою жоспары (ШМДЖ) әзірленеді. ПЛА, ПЛАРН және ШМДЖ бойынша жүйелі оқу дабылдары жоспарлануы керек.

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісімге 5-қосымша

**Оқиға туралы бастапқы хабарлама**

Мердігерлік ұйым: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оқиға болған күн мен уақыт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оқиға орны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тапсырыс берушіден желілік жетекші \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мердігерден жұмыс жетекшісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оқиға түрі (жарақат/авария/ЖКО/ластану/алкоголь/басқа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оқиғаның Сипаттамасы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зардап шегуші (лер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Толық ТАӘ, туған күні, лауазымы, атқаратын жұмысы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дененің жарақаттанған бөлігі:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Алкогольдік немесе есірткілік мас болу (зардап шегушінің/қатысушылардың) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зиянның сипаттамасы:

Мүлік, жабдық (бүліну, мың теңге.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қоршаған ортаның ластануы (ластану ауданы / көлемі, мың теңге.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дереу қабылданған шаралар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынылатын іс-шаралар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Хабарлама дайындалды: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Толық ТАӘ, лауазымы, байланыс деректері)

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісімге 5-қосымша

**ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша 20\_\_ж. ай сайынғы есеп**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Мердігер кәсіпорнының атауы және мекенжайы |  |
| 2. Қызмет түрі (лицензия немесе сертификат) |  |
| 3. Тапсырыс Берушінің Объектісі |  |
| 4. Шарт бойынша жұмыстарды орындау мерзімі |  |

5. Оқиғалар Статистикасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіші | есепті кезең | жыл басынан бері |
| Мердігер жұмыскерлерінің орташа айлық саны |  |  |
| Жұмыс істеген адам-сағат саны |  |  |
| Өндіріспен байланысты жазатайым оқиғалар, оның ішінде: |  |  |
| өлім (адам) |  |  |
| топтық (адам) |  |  |
| еңбекке қабілеттілігінен уақытша айырылумен (адам) |  |  |
| Медициналық көмек көрсету жағдайларының саны (адам) |  |  |
| Алғашқы көмек көрсету жағдайларының саны, микротраум (адам) |  |  |
| Алкогольге қарсы саясатты бұзушылар саны (барлығы / Тапсырыс берушімен анықталған) |  |  |
| Тапсырыс берушіден бірінші рет келген және нұсқамадан өткен мердігер қызметкерлерінің саны |  |  |
| Қызметкерлерді ЖҚҚ-мен қамтамасыз ету (%- бен) |  |  |
| ЖКО |  |  |
| Көлік құралдарының жалпы жүрісі, км |  |  |
| Өрттер, бірл. |  |  |
| Аварии, бірл. |  |  |
| Апаттық төгілулер, бірл. |  |  |
| Төгілулердің жиынтық көлемі, л |  |  |
| Ластану ауданы, га |  |  |
| Осы оқиғалардан Тапсырыс беруші үшін залал, мың теңге. |  |  |
| Жарақаттану деңгейі (сағатына 1,0 млн. адамға) |  |  |
| Апаттылық деңгейі (сағатына 1,0 млн. адамға) |  |  |
| ЖКО деңгейі (1,0 млн. жүріп өткен км-ге) |  |  |

6. Бақылау-профилактикалық жұмыс (тексерулер (аудиттер))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тапсырыс беруші немесе қадағалау органдары тарапынан ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тексерулер (аудиттер) саны: |  |  |
| Анықталған бұзушылықтардың саны / оның ішінде жойылды |  |  |
| Тапсырыс берушінің жұмыстарды жүргізуді тоқтату саны |  |  |
| Тоқтатудың негізгі себептері: |  |  |
| ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бұзғаны үшін айыппұл санкцияларының сомасы |  |  |
| ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі қызметкерлерінің саны  (объектіде барлығы / тұрақты) |  |  |
| Мердігер жүргізген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тексерулердің (аудиттердің) саны |  |  |
| Анықталған бұзушылықтардың саны / оның ішінде жойылды |  |  |
| Мердігер қызметкерлері берген СТОП-карталардың саны |  |  |
| Мердігердің жұмыстарды жүргізуін тоқтату саны |  |  |
| Тоқтатудың негізгі себептері: |  |  |

7. Пікірлер, қосымша маңызды ақпарат

|  |
| --- |
|  |
|  |

Ескертпе: ақпаратта мердігер бойынша да, Тапсырыс берушіге қызметтер көрсету үшін тартылатын қосалқы мердігерлер бойынша да көрсеткіштер көрсетіледі.

Мердігерлік ұйымның басшысы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ТАӘ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Толтырылған күні: 20 \_\_\_ ж. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісімге 6-қосымша

***№ \_\_\_\_ АКТ***

*"Атырау МӨЗ"ЖШС талаптардың нормалары мен ережесін, қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ, көлік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша анықталған сәйкессіздіктер*

*по выявленным несоответствиям требований норм и правил безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой, транспортной безопасности и охраны окружающей среды ТОО «Атырауский НПЗ»*

*Атырау қ. 20\_\_\_ж. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Актіні толтырған:*

*Актсоставлен:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(қызметі ТАӘ-должность, Ф.И.О)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Қатысуымен:*

*В присутствии:*

*1.Өндіріс басшыларының бірі (Один из руководителей производства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*2.(мердігер өкілі, орындаушы*

*представитель подрядчика, исполнителя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*3.(представитель службы БиОТ, ООС или ГОиЧС)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Біз төмендегі қол қоюшылар, осы актіні толтырғанымыз*

*Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что*

*«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_(ж/г.) \_\_\_\_\_\_ сағат/часов \_\_\_\_\_\_ минут*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ТАӘ/Ф.И.О., тәртіп бұзушы қыхметі/должность нарушителя, құрылым өндірісі атауы/наименование производства, структурного подразделения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*фото-бейне бекіту құралдары, (Маркасы, моделі):*

*Средства фото-видео фиксации (Марка модель):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Кімге (қайда) хабарланды:*

*Кому(куда) сообщено:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Осы акті бір данада толтырылды және көшірмесі жіберілді:*

*Настоящий Акт составлен в одном экземпляре и копия Акта направлена:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Актіде қол қойғандар/Акт подписали:*

*1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Жалғанған материалдыр:

Прилагающиеся материалы:

1. Түсініктеме:.

Объяснение: \_\_\_\_\_\_\_ (бар, жоқ/имеются, не имеются), на \_\_\_\_\_\_ листах.

1. Актімен танысудан бас тарту туралы акт

Акт об отказе ознакомления с актом от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года №\_\_\_\_.

Актімен таныстым

С актом ознакомлен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФАТ/Ф.И.О., заң бұзушының қызметі/должность нарушителя).

Қолы/Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Для Договора ТОО «АНПЗ» (далее-Заказчик) [↑](#footnote-ref-1)
2. формируется ТОО «АНПЗ» в зависимости от специфики деятельности и нарушений в области ОТ, ПБ и ООС [↑](#footnote-ref-2)
3. месячный расчетный показательдля применения штрафных санкций, указывается на соответствующий календарный год [↑](#footnote-ref-3)
4. Осы Шартта «АМӨЗ» ЖШС (бұдан әрі-Тапсырыс беруші) [↑](#footnote-ref-4)
5. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қызмет ерекшелігіне және бұзушылықтарға байланысты "АМӨЗ" ЖШС құрылады [↑](#footnote-ref-5)
6. айыппұл санкцияларын қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш тиісті күнтізбелік жылға көрсетіледі [↑](#footnote-ref-6)