Приложение к технической спецификации

**Основные объемы услуг**

**Лот № 436 У**

Основные объемы услуг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место установки** | **Тип** | **Кол-во, шт** | **Период оказания услуг** | **Место оказания услуг** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | ОАВП «Аральск» комната №7 | Кондиционер сплит-система 20-40 кв.м. Elenberg SY-7 | 1 | Июнь 2024г. | Кызылординская область, Аральский район, магистральный нефтепровод «Кенкияк-Кумколь», ОАВП «Аральск». |
| 2 | ОАВП «Аральск» комната №10 | Кондиционер сплит-система 20-40 кв.м. Elenberg SY-7 | 1 | Июнь 2024г. |
| 3 | ОАВП «Аральск» Биоч | Кондиционер сплит-система 20-40 кв.м LG LWH 0560 ACG | 1 | Июнь 2024г. |
| 4 | ОАВП «Аральск» Биоч | Моноблок оконный (кондиционер) | 1 | Июнь 2024г. |
| 5 | ОАВП «Аральск» скл. Столовая | Кондиционер сплит-система 20-40 кв.м LG G09LH. N4E1 | 1 | Июнь 2024г. |
| 6 | ОАВП «Аральск» скл. АВП | Моноблок оконный (кондиционер) | 1 | Июнь 2024г. |
| 7 | ОАВП «Аральск» скл. АВП | Моноблок оконный (кондиционер) | 1 | Июнь 2024г. |
| 8 | ОАВП «Аральск» кедр. вагон | Моноблок оконный (кондиционер) | 1 | Июнь 2024г. |
| 9 | ОАВП «Аральск» (АЖК ЛТЦ) | Кондиционер сплит-система Vestel S 20-40 КВ. | 1 | Июнь 2024г. |
|  | **Всего:** |  | **9** |  |  |

Объемы услуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем, включая:1) внешний осмотр;2) проверка креплений, исправности ограждений, конструкции внутреннего и наружного блока;3) чистка фильтров и теплообменников внутренних блоков, обработка бактерицидным составом; 4) регулировка и смазка вентилаторов; 5) очистка и мойка теплообменника наружного блока, продувка от пыли; 6) проверка герметичности соединений в контуре циркуляции хладагента, проверка количества фреона в холодильном контуре и при необходимости дозаправка до 300 гр. | услуга | 9 |
| 2. | Диагностика и профилактика кондиционера/сплит-системы настенного типа (замер рабочего давления, чистка фильтров внутреннего блока). | услуга | 9 |
| 3. | Замена компрессора (**компрессор предоставляется Исполнителем**). | штука/работа | 1 |
| 4. | Замена электродвигателя внутреннего блока (**электродвигатель предоставляется Исполнителем**). | штука/работа | 2 |
| 5. | Замена крыльчатки внутреннего блока (**крыльчатка предоставляется Исполнителем**). | штука/работа | 2 |
| 6. | Замена неисправного электродвигателя вентилятора внешнего блока (**электродвигатель предоставляются Исполнителем**). | штука/работа | 2 |
| 7. | Замена крыльчатки вентилятора внешнего блока (**крыльчатка предоставляется Исполнителем**). | штука/работа | 2 |
| 8. | Замена непригодной капиллярной трубки (**трубка предоставляются Исполнителем**). | штука/работа | 2 |
| 9. | [Ремонт](http://airconservice.ru/zapravka_kondicionera_freonom) теплообменника (**теплообменник предоставляется Исполнителем**). | штука/работа | 2 |
| 10. | [Ремонт](http://airconservice.ru/zapravka_kondicionera_freonom) фреонотруб (**трубка предоставляется Исполнителем**). | штука/работа | 2 |
| 11. | [Ремонт](http://airconservice.ru/zapravka_kondicionera_freonom) электрических частей (**электрические части предоставляется Исполнителем**). | штука/работа | 2 |

Примечание: техническое обслуживание проводится на месте эксплуатации.