|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосымша 5 | | | | | | | | | |
| шартқа №\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ қ. | | | | | | | | | |
| **2025 жылға арналған Оңтүстік ЖЭТ филиалының (мердігерлік)**  **500 кВ "Жамбыл" ҚС 500 кВ АТҚ порталын сырлау жұмыстар көлемінің ведомосы №** | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |
| Негіздеме: № ақау актісі | | | | | | | | |  | | |
| **№ р/с** | | **Жұмыстардың физикалық көлемдерінің атауы** | | **Өлшем бірлігі** | | | **Саны** | | **Ескертпе** | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | |
| 1 | | Беті металл. Қылқаламмен тазалау | | м2 | | | 6876 | |  | | |
| 2 | | Беті металл. Астарлау және эмальмен сырлау екі рет. Темір төсеніштерден, бесіктерден және баспалдақтарда жұмыс істеу | | м2 | | | 13752 | |  | | |
|  | | **Материалдар** | |  | | |  | |  | | |
| 1 | | Лак-бояу материалдарына арналған еріткіш | | т | | | 0,76401 | |  | | |
| 2 | | Тоттануға қарсы топырақ-эмаль | | кг | | | 1 650,262 | |  | | |
| 3 | | Тотты тазалауға арналған тоттануға қарсы құралдар | | кг | | | 1 650,262 | |  | | |
| 4 | | КП-70 бояу жаққышы | | дана | | | 688 | |  | | |
| 5 | | Тегістігі бар екі қабатты ажарлағыш тегістеуіш | | м2 | | | 254,67 | |  | | |
| 6 | | Сүртуге шүберек | | кг | | | 382,005 | |  | | |