\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ж. №\_\_\_\_\_\_ шартқа

 Қосымша №6

**Мердігердің апаттық процедуралары**

Тапсырысшы Мердігерден бұрғылау жұмыстарын қауіпсіз жүргізу іс-шараларының белгілі бір минимумын талап етеді.

Бұрғышы Мердігер Тапсырысшыға тиісті құжатты жеткілікті дана сенымен бұрғылау жұмыстары басталғанға дейін беруге міндетті.

Іс-шаралар жоспарында қолданылатын бұрғылау техникасының ерекшелігі, ұңғыма өткізгіштігінің геологиялық-техникалық шарттары ескерілуі тиіс.

1. **Ұйымдастыру мәселелері**

Бұл бөлімде мердігердің басшы персоналының жауапкершілігін нақты бөлу және олардың Тапсырысшының қадағалау персоналымен өзара байланысын көрсету қажет.

1. **Апаттық процедуралар**

Мердігермен ұсынылатын апаттық процедуралар бұрғылау жұмысын қауіпсіз жүргізу үшін қызметкердің жауапкершілігіне қатысты барлық ақпаратты қамтуы тиіс.

А) «Дабыл» жедел құжаты

 «Дабыл» жедел құжатында төмендегідей мазмұнда болуы тиіс:

* «Дабыл» жағдайының әр түрін сипаттау
* аға инженер қызметкерлер құрамының жауапкершілігі
* бұрғышы қызметкерлер арасындағы құтқару топтарының құрамы және оның міндеттері мен уәкілдіктерін бөліп көрсету
* «Дабыл» жағдайын анықтаған тұлғалар/қызметкерлер үшін нұсқаулық
* Медициналық және басқа да құтқару жабдығының орналасқан жері/сақталу орны

б) Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жоспары

 Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жоспарында болуы тиіс:

* Құтқару жабдығының түрі және орналасқан жері
* Медициналық жабдықтардың түрі және орналасқан жері
1. **Апаттық-құтқару жабдығы және байланыс/коммуникация құралдары**

Бұрғылау жөніндегі мердігер бұрғылаудағы барлық құтқару жабдықтарына нақты, қысқа және өте анық сипаттама беруге міндетті; оларды осы қазіргі "Дабыл" жағдайында сынау әдістері мен тәсілдері және орналасқан жері.

Осы секілді жабдық жиынтығына төмендегілер кіреді:

* Өрт сөндіруге арналған жабдықтар кешені
* Ауыспалы сипаттағы құтқару жабдықтары
* Медициналық жабдықтар және алғашқы көмек құралдары
* Бұрғылау қондырғысындағы жұмыстарды апаттық тоқтату тәсілдері мен процедуралары
* Байланыс құралдары, ауыспалы сипаттағы құралдарды қоса.
1. **«Апат» («Дабыл») жағдайындағы міндеттемелер сипаты**

А) Бұл бөлімде Мердігер апаттық жағдайда бұрғылау қондырғысындағы басшы қызметкердің барлық ерекше міндеттерін көрсетуге міндетті:

*а) Заттық апаттар:*

* өрт/жарылыс
* ашық фонтандар
* мұнайдың төгілуі, газға арматураның герметикасыздығы
* жабдықтың, арматураның және т.б. бүлінуі
* боран/ төтенше ауа райы жағдайлары

*б) Өмірге төнетін қауіп:*

* жазатайым оқиға/сырқаттар
* өлу жағдайы
* радиация қабылдау
* қылмыстық сипаттағы қиын жағдай
* Жұмысшылардың қауіпсіздігін қамту үшін маңызды орны бар жабдықтың істен шығуы

Б) Бұрғылау жұмыстарын жүргізуге қойылатын ерекше талаптар

Бұл бөлімде бұрғылау мердігері "Апат және/немесе Дабыл" жағдайы туындаған сәтте қолданыстағы барлық егжей-тегжейлі ережелерді бұрғылаудың нақты нүктесінде баяндап, бұл ретте ерекше назар аударуға міндетті:

* Қоршаған ортаның ластануының алдын алу
* Сол аумақтағы жер бөлісімінің ерекшелігі
* Сол аумақтағы басқа да жұмыстар жағдайы.

В) Мердігер және оның қосымша мердігері қызметкерлерінің тізімі

Бұл бөлімде мекен-жайы мен телефон нөмірін (қызметтік, үй және ұялы) қоса алғанда, "Апат және/немесе Дабыл" жағдайы туындаған жағдайда жауапты болып табылатын Мердігердің және барлық қосалқы мердігерлер тұлғаларын нақты, қысқа және біржақты белгілеу керек.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»**АО «Эмбамунайгаз»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **«ПОДРЯДЧИК»** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |