**20\_\_ж. « \_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_№ Шартқа**

**№ 10 қосымша**

**«Жетібаймұнайгаз» ӨБ бойынша қосымша жұмыс көлемі бойынша ірілендірілген уақыт нормасына сәйкес жөндеу түрлерінің ұзақтығы және бригада/сағат құны.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п.** | **Шифр** | **ҰКЖ бойынша жөндеу түрлері** | **Уақыт нормасының сағат бойынша ұзақтығы** | **Бр/сағаттың құны, теңге (ҚҚС-сыз)** |
| 1. **2170 м тереңдікте.** | | | | |
| **1** | **КР12** | **Ұңғымаларды физикалық жою** | **178,2** | 43 665,27 |
| **Дайындық-қорытынды жұмыстар** | | | | |
| 2 | КР13-1.4 | Жерасты жабдықтарын түсірумен ДҚЖ (ШТС) | 58,8 | 43 665,27 |
| 3 | КР13-1.4 | Жерасты жабдықтарын түсірмей ДҚЖ (ШТС) | 41,7 | 43 665,27 |
| 4 | КР13-1.3 | ДҚЖ (ЭЖОТС) | 64,8 | 43 665,27 |
| 5 | КР13-1.2 | ДҚЖ (бұрқақты ұңғымалар) | 57,5 | 43 665,27 |
| 6 | КР13-1.2 | ДҚЖ (айдау ұңғымалары) | 58,4 | 43 665,27 |
| 7 | КР13-1.2 | ДҚЖ (су тарту ұңғымалары) | 41,5 | 43 665,27 |
| **№**  **п/п.** | **Шифр** | **ҰКЖ бойынша жөндеу түрлері** | **Уақыт нормасының сағат бойынша ұзақтығы** |  |
| **II. 3900 метр тереңдікте.** | | | | |
| 1 | КР12 | Ұңғымаларды физикалык жою | **239,9** | 43 665,27 |
| **Дайындық-қорытынды жұмыстар** | | | | |
| 2 | КР13-1.2 | Жерасты жабдықтарын түсірумен ДҚЖ (ШТС) | 88,6 | 43 665,27 |
| 3 | КР13-1.4 | Жерасты жабдықтарын түсірумен ВН (ШТС) | 71,4 | 43 665,27 |
| 4 | КР13-1.2 | Жерасты жабдықтарын түсірмей ДҚЖ (ШТС) | 57,1 | 43 665,27 |

**Жұмыс құнын есептеу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Жұмыстардың атауы** | **Жыл** | **Жұмыстың арлық ұзақтығы (сағат)** | **1 бр/сағ үшін тариф** | **Жалпы сомасы теңгемен (ҚҚС-сыз)** |
| 1 | Ұңғымаларды физикалық жою | 2025г. | 24 623,10 | 43 665,27 | 1 075 174 309,74 |
| **БАРЛЫҒЫ** | | | 24 623,10 | 43 665,27 | 1 075 174 309,74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Тапсырыс беруші:**  **«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ** |  | | **Мердігер:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |