*№3 қосымша*

*Келісім шартқа №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2025ж*

**Елішілік құндылық туралы есеп**

**Қызметтерді көрсету/ жұмыстарды орындау келісім-шарттағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Орындаушы/Мердігер | Келісім-шарт нөмірі | Келісім-шарттың құны (СДj) | Келісім-шартты орындау шеңберінде жасалатын/жасалған субмердігерлік келісім-шарттардың жиынтық құны (ССДj) | Коэффициент 1-ге тең, егер жұмыстар мен қызметтер келісім-шарттын қазақстандық өндіруші орындаған болса, басқа жағдайда коэффициент 0-ге тең (Кj) | Жұмыстар мен қызметтерді сатып алу туралы келісім-шарттың жалпы құны (S) | Шарттағы елішілік құндылық үлесі (ақшалай мәнде) | Шарттағы елішілік құндылық, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(=(4-5)\*6) | 9(=∑8/7\*100%) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескерту:

Елішілік құндылық үлесі Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу кезінде ұйымдардың елішілік құндылықты есептеудің бірыңғай әдістемесіне сәйкес есептеледі.

**Орындаушы/Мердігер:**

**№4 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

**Бригаданың қажетті құрамы және персонал саны (сағаттар)**

**жөндеуге арналған көтергіш қондырғыдағы жұмыс үшін**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лауазымның/кәсіптің атауы** | **Дәреже** | **24 сағатқа арналған вахтаның құрамы** | **1 көтергіш қондырғыға қызмет көрсету вахтаның құрамы** |
| Мастер |  | 1 | 1 |
| Бұрғылаушы | 5 | 2 | 4 |
| Бұрғылаушының 1-ші көмекшісі | 4-1 | 2 | 4 |
| Бұрғылаушының 2-ші көмекшісі | 4-2 | 2 | 4 |
| Бұрғылаушының 3-ші көмекшісі | 3 | 2 | 4 |
| Көтергіш машинисі | 5 | 2 | 4 |
| **БАРЛЫҒЫ:** |  | **11** | **21** |

**№5 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

**Жұмыстарды орындау шеңберіндегі міндетті шығыстар кестесі**

(жеткізуші толтыруға тиіс)

|  |  |
| --- | --- |
| **Міндетті шығындар** | **Міндетті шығыстардың мөлшері теңге** |
| Қызметкерлердің жалақысы және демалыс шығындары (міндетті зейнетақы жарналарын, жеке табыс салығын,МӘМС жарналарын қоса алғанда) |  |

1 шартқа қол қою кезінде мердігер ұйымдар штат кестесін, ұйымдардың жұмыс режимін ұсынуы тиіс.

2 шартқа қол қою кезінде мердігер ұйымдар жұмысшыларға еңбекақы төлеу қорының есебін ұсынуға тиіс.

\* әлеуметтік пакетті есепке алмағанда

- әлеуметтік салықты есептемегенде

- МӘМС аударуды есепке алмағанда

- әлеуметтік аударымдарды есепке алмағанда

- ОПВР есепке алмағанда

**Приложение №6**

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г

**Минимальная заработная плата с учетом ИПН/ОПВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование рабочих профессий**  **/**  **Жұмыс кәсіптерінің атауы** | **Тарифный разряд** | **Часовая тарифная ставка с учетом ОПВ и ИПН, Взносы ОСМС тенге /**  **МЗЖ және ЖТС ескерілген сағаттық тарифтік мөршелеме, Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары теңге** | **Максимальный размер производственной премий**  **/**  **Өндірістік сыйлықақысының ең жоғарғы мөлшері** | **Месячный оклад**  **/**  **Айлық жалақы** | **Режим работы / жұмыс тәртібі** |
| **2025г** | | | | | | |
| **Наименование работ и услуг / Жұмыстар мен қызметтердің атауы** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

*№7 қосымша*

*Келісім шартқа №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2025ж*

**Тартылатын қызметкерлер үшін әлеуметтік қолдаудың тізбесі мен мөлшері**

**Орындаушының қызметкерлеріне әлеуметтік пакет және ынталандыру төлемдері**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштердің атауы** | **Төлем мөлшері** |
| *Ынталандыру төлемдері* | | |
| 1 | Қызметкерлерге ай сайынғы сыйлықақы | Тарифтік ставканың 33,3% - ы және түнгі жұмыс, үстеме жұмыс және мереке сағаттары үшін қосымша ақылар (нақты жұмыс істеген уақыт үшін) |
| 2 | Жыл қорытындысы бойынша сыйақы (13 жалақы) | Нақты жұмыс істеген уақыт үшін бір жалақыдан (ставкадан) артық емес |
|  |  |  |
| *Минималды әлеуметтік пакет* | | |
| 1 | Наурыз мерекесіне арналған сыйлық | 20 АЕК |
| 2 | Мұнайшылар күніне арналған сыйлық | 20 АЕК |
| 3 | Тәуелсіздік күніне арналған сыйлық | 20 АЕК |
| 4 | Демалысқа материалдық көмек | 50 АЕК |
| 5 | Баланың тууына төлем | 30 АЕК |
| 6 | 1 қыркүйекке, қызметкерлердің балаларына | 10 АЕК |
| 7 | 1 маусымға мүгедек балаларға төлем | 30 АЕК |
| 8 | 7 жастан 13 жасқа дейінгі балалар лагері, егер қызметкердің 7 жастан 13 жасқа дейінгі үш баласы болса, бір төлемнен артық емес. Егер қызметкердің 7-13 жас аралығындағы үш және одан да көп баласы, сондай-ақ егіздер мен егіздер болса, екі төлемнен артық емес. | 180 000 тенге |
| 9 | 8 наурызға дейін әйелдерге төлем | 10 АЕК |
| 10 | Қызметкерлердің балаларына Жаңа жылға арналған сыйлықтар-12 жасқа дейінгі әрбір балаға | 3 000 тенге |

**№8 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

**Тамақтану, тұру және кір жуу қызметтеріне қойылатын жалпы талаптар**

Жабдықтаушы өз қызметкерлерін тамақпен және тұрумен қамтамасыз етеді::

**Қоғамдық тамақтандыру қызметтерін ұйымдастыру:**

• дала жұмысшыларын бөтелкедегі 5 литрлік сумен қамтамасыз ету;

• кен орнында жұмыс істейтін қызметкерлерді бөтелкедегі айранмен қамтамасыз ету;

• кен орнында жұмыс істейтін жұмысшыларды сүтпен қамтамасыз ету.

Қоғамдық тамақтандыру қызметтерін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар:

* Қазақстан Республикасындағы нормативтік талаптарға сәйкес қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету;
* қолданыстағы Заңнамалық актілерге, Мемлекеттік стандарттарға, Технологиялық стандарттарға, Техникалық шарттарға, Өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитарияның қолданыстағы ережелері мен нормаларына сәйкес талаптарға сәйкес қызметкерлерді тамақтандыруды ұйымдастыру.
* 2012 жылғы 30 желтоқсандағы № 1665 «Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелері;
* 11.03.2012 ж. № 309 «Жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға арналған көлік құралдарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелері;
* «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы № 603-Ι 09.11.2004 ж. (10.07.2012 жылғы өзгерістер мен толықтырулармен);

• Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі және қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыруға қолданылатын басқа да ережелер мен нормалар;

• қызмет көрсету үшін тиісті медициналық тексеруден өткен білікті мамандарды тарту;

• Қызмет көрсететін персоналдың кәсіби даярлық деңгейіне және атқаратын лауазымына біліктілігіне сәйкестігі.

**Кен орындарында тамақтандыруды ұйымдастыру:**

Жұмысшыларды ыстық тамақпен қамтамасыз ету адам ағзасының энергия мен қоректік заттарға физиологиялық қажеттіліктерін ескере отырып жүзеге асырылуы керек. Күнделікті диеталар адамға жұмсалған энергияны қалпына келтіруді қамтамасыз ететін мөлшерде қажетті барлық қоректік заттармен қамтамасыз етуі керек. Ауыр дене еңбегімен жұмыс істейтін ересек тұрғындар үшін ұсынылатын энергияны, ақуыздарды, майларды және көмірсуларды тұтыну тәулігіне 3450-ден 3600 ккал-ға дейін болуы керек. Осыған байланысты жұмысшылардың диетасы жұмсалған энергияны толықтырып, бір түскі асқа (кешкі ас) кемінде 1500 ккал болуы керек.

Диета тағамдардың (ет, балық, көкөністер, жарма, сүт және т.б.) құрамы бойынша да, өнімдердің ассортименті бойынша да әртүрлі болуы керек. Тамақтануда ақуыздың жеткілікті мөлшері болуы керек, яғни. ет, балық, бұршақ, бұршақ және т.б., кешкі асқа сүт өнімдері.

Күнделікті мәзір жоспарында қарастырылған тағамдардың екі түрін беріңіз. Әрбір өнім түрінің сәйкестік сертификаты мен сапа паспорты болуы керек. Жазғы кезеңде 10 күндік, ал қысқы кезеңде кемінде 14 күндік азық-түлікпен қамтамасыз ету.

Сатып алынатын өнім сапасының Қазақстан Республикасының белгіленген стандарттарына сәйкестігін анықтау бойынша Тапсырыс беруші және мемлекеттік бақылаушы органдар өкілдерінің комиссияларға қолжетімділігін қамтамасыз ету.

Термиялық контейнерге толтырылған тағамдарды (ыдыс бөліктерін) тамақ алдында 2 сағаттан аспайтын уақыт ішінде пісіру температурасын сақтауды ескере отырып, алдын ала дайындау керек, яғни. ыстық (жылы). Термиялық контейнерге толтырылған тағамдар мәзірінің диетасы олардың калориялық мазмұнын, дайындалу сапасын және балғындықты сақтауға негізделуі керек. Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарымен келісілген тәуліктік калория мөлшері 3500 ккал кем емес жұмысшыларды тамақпен қамтамасыз ету. Түнгі ауысымдағы жұмысшыларды, сондай-ақ қажет болған жағдайда басқа жұмысшыларды құрғақ рационмен қамтамасыз ету. Құрғақ дәнекерлеу жинағы санитарлық ережелерге сәйкес оралуы керек. Құрғақ рациондарды орау үшін азық-түлік қаптамасын қамтамасыз ету.

Тамақтанғаннан кейін барлық қалдықтарды жоюды ұйымдастыру.

**№9 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

**Жеке қорғану құралдарына қойылатын жалпы талаптар**

Өзен және Қарамандыбас кен орындарының аумағында Жеткізушінің қызметкерлері келесі жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс:

Каска - 1 дана

Касканың ішінен киетін телпек (қысқы) – 1 дана

Жазғы маска – 1 шт.

Қауіпсіздік көзілдірігі (мөлдір, сары және күңгірт) - 3 дана

Беруши - 20 шт.

Компания логотипі бар майлы және су өткізбейтін жазғы комбинезон -1 дана

Компания логотипі бар майлы және су өткізбейтін қысқы комбинезон -1 дана

Жазғы етік - 1 жұп

Қысқы етік – 1 жұп

Майға және бензинге төзімді жазғы қолғап – 18 дана

Майға және бензинге төзімді қысқы қолғап – 18 дана

Жауын өткізбейтін сулыұ – 1 дана

Су өткізбейтін алжапқыш - 1 дана.

Оқшауланған іш киім - 2 жиынтық.

Avisent мақта қолғаптары су өткізбейтін сіңдіру - 1 жылға 36 жұп.

Комбинезон барлық МемСТстандарттарына сәйкес болуы керек, атап айтқанда:

**Жазғы арнайы киім:**

Мұнай өнеркәсібіндегі жұмысшыларды өнеркәсіптік ластанудан қорғауға арналған бір бөлікті комбинезоннан тұрады. Комбинезондар нормативтік құжаттарға сәйкес болуы керек ГОСТ Р 12.4.218-99 «Арнайы киім. Жалпы техникалық талаптар».

**Қысқы арнайы киім:**

Мұнай өнеркәсібіндегі жұмысшыларды өнеркәсіптік ластанудан қорғауға арналған бір бөлікті комбинезоннан тұрады. Комбинезондар нормативтік құжаттарға сәйкес болуы керек ГОСТ Р 12.4.218-99 «Төмен температурадан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар» қорғау сыныбы «4».

**Жазғы арнайы аяқ киім:**

Сырғыма төзімді. Үй ішінде немесе сыртында поливалентті қолдануға арналған қатты беттің барлық түрлері. Аяқ киімнің сапасы ГОСТ 12.4.137-84 «Мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғауға арналған арнайы былғары аяқ киім» көрсетілген стандарттарға сәйкес болуы керек. Техникалық шарттар ГОСТ 28507-99 «Механикалық әсерлерден қорғауға арналған үстіңгі былғарыдан жасалған арнайы аяқ киім».

**Қысқы арнайы аяқ киім:**

Сырғыма төзімді. Үй ішінде немесе сыртында поливалентті қолдануға арналған қатты беттің барлық түрлері. Арнайы аяқ киімнің сапасы ГОСТ 12.4.137-84 «Мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғауға арналған арнайы былғары аяқ киім» көрсетілген стандарттарға сәйкес болуы керек. Техникалық шарттар ГОСТ 28507-99 «Механикалық әсерлерден қорғауға арналған үстіңгі былғарыдан жасалған арнайы аяқ киім»

**№10 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кәсіпорын, ұйым | | | Бөлім | | | | |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Тапсырыс беруші туралы мәлімет)*** | | | Негізгі бөлім | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Құжат нөмірі | | Жасалған күні | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_\_\_\_** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Орындалған жұмыстар актісі** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тапсырыс беруші: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Негіздеме: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Атауы | | | Өлш бірл | саны | құны | сомасы |
|  |  | | | . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сомаға жалпы жұмыс: | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы құны, жазумен: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген жұмыстар толық көлемде, талап етілетін сапамен орындалды, Тапсырыс беруші тексеріп, қабылдады. Акт екі данада жасалады, заңды күші бірдей, тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орындаушы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  СТН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мекенжай: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк реквизиттері: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Тапсырыс беруші : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| СТН | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Мекенжай: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Банк реквизиттері: | | | | |
| ЖСК | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Банк | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| БСК | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ТАӘ, қолы) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (лауазымы)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ТАӘ, қолы) | | | | |

**№11 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

АҚАУ АКТІСІ №\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

Нысан:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тараптардың Өкілдері:

Тапсырыс берушінің:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мердігер:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

осы актіні тараптардың өкілдері объектіге тексеру жүргізген \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жұмыстарды орындаудың шарт талаптарына сәйкестігі тұрғысынан.

Зерттеу барысында келесі кемшіліктер мен ақаулар анықталды:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ШЕШІМ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тараптардың Өкілдері:

Тапсырысшы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мердігер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Артқы жағында:

Жөндеу жұмыстарына қажетті материалдар тізімі

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Жөндеу жұмыстарына қажетті материалдардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Ескерту |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Құрастырушы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**№12 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

**Өндірістегі жазатайым оқиға туралы**

1. Ұйымның атауы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ұйымның мекенжайы мен деректемелері)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Апат орын алды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                        (оқиға уақыты, күні және орны)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Жәбірленушінің т. а. ә (ших), Кәсібі, лауазымы және жарақаттың ауырлығы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Жазатайым оқиғаның қысқаша сипаттамасы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Тапсырды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                                                                         (ұйымның мекенжайы мен деректемелері)

6. Қабылдады \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                                                                      (ұйымның мекенжайы мен деректемелері)

**№13 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

**Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы**

**КЕЛІСІМ**

1. **АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР:**

**Тапсырыс беруші** - «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы.

**Орындаушы** – Тапсырыс берушінің аумағында шарттық міндеттемелерге сәйкес жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді орындайтын ұйым, оның ішінде қосалқы мердігерлік ұйым.

**Қосалқы мердігерлік ұйым** – жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау үшін шарттық талаптармен Орындаушы тартатын мамандандырылған мердігерлік ұйым.

Орындаушының персоналы – Орындаушы жұмыскерлері, қосалқы мердігер ұйымның персоналы.

Наряд-рұқсаттама – белгіленген нысандағы арнайы бланкіде ресімделген және жұмыстың мазмұнын, орнын, жұмыс орнын дұрыс дайындауды қамтамасыз ететін іс-шараларды, оның басталған және аяқталған уақытын, жұмысты қауіпсіз жүргізу жағдайын, бригада құрамын және жұмысты қауіпсіз орындауға жауапты тұлғаларды айқындайтын жұмысты жүргізуге арналған тапсырма.

Рұқсат – Тапсырыс беруші белгілеген нысандағы арнайы бланкіде ресімделген жұмысты жүргізуге арналған тапсырма.

Анықталған бұзушылық туралы акт – анықталған сәйкессіздіктер көрсетілетін құжат.

Қауіптілігі жоғары жұмыстар – орындау кезінде тәуекел бар немесе өндірістік қауіп, соның ішінде жұмысты орындау сипатына байланысты емес қауіп туындауы мүмкін жұмыстар.

Жер жұмыстары – топырақты қазуды (игеруді), оның орнын ауыстыруды және топырақты тегістей және тығыздай отырып төсеуді қамтитын құрылыс жұмыстарының кешені. Жер қазу жұмыстарын жүргізудің мақсаты, топырақтан инженерлік құрылыстар (жолдар, арналар, орлар және т.б.) жасау, ғимараттар мен құрылыстардың негіздерін орнату, аумақтарды құрылыс салуға жоспарлау. Сондай-ақ жер қазу жұмыстарына жаңа ғимараттар, құрылыстар мен коммуникациялар салу, сондай-ақ оларды жөндеу мақсатында қазба жұмыстарымен байланысты барлық жұмыстар жатады.

Отпен жүргізілетін жұмыстар – ашық отты қолдануға, ұшқын шығаруға және конструкция материалдарының тұтануын туындатуға қабілетті температураларға дейін қыздыруға байланысты өндірістік операциялар (электрмен дәнекерлеу, газбен дәнекерлеу, бензинмен керосинмен кесу, битумдар мен шайырларды қыздыру, дәнекерлеу жұмыстары, ұшқын бөле отырып металды механикалық өңдеу және басқалар).

Газ қауіпті жұмыстар – бұл технологиялық жабдықты, коммуникацияларды, соның ішінде ыдыстардың ішіндегі (аппараттар, кептіру барабандары, кептіру пештері, реакторлар, резервуарлар, цистерналар және басқа да ұқсас жабдықтар, коллекторлар, тоннельдер, құдықтар, жанасшұңқырлар және басқа да ұқсас орындар) қарап тексерумен, тазалаумен, жөндеумен, қымтаумен байланысты жұмыстар, оларды жүргізу кезінде жұмыс аймағына жарылыс және өрт қауіпті немесе зиянды буларды, газдарды және жарылыс, жану тудыруға, адам ағзасына зиянды әсер тигізуге қабілетті басқа да заттарды бөлу мүмкіндігі бар немесе жоққа шығарылмаған, оттегі жеткіліксіз болған кездегі (көлемдік үлесі 20% - дан төмен) жұмыстар.

Жөндеу жұмыстары – бұл жабдыққа жөндеудің барлық түрлерін (күрделі, орташа, ағымдағы) жүргізуді, сондай-ақ жабдықты бояуды орындауды, технологиялық жабдықтың бетіне жылу оқшаулағышы мен қорғаныш жабынын салуды, дезактивация жүргізуді немесе шаңнан, жабдық бетінің ластануынан жууды, сылау, қаптау, сырлау және басқа да жұмыстарды қамтитын жұмыстар.

ЖҚҚ – жеке қорғаныс құралдары. Жұмыскерді зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға арналған құралдар, оның ішінде арнайы киім мен аяқ киім.

Еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды басқарудың бірыңғай жүйесі (бұдан әрі - ЕҚББЖ)- еңбекті қорғауға, өнеркәсіптік қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғауға әсер етудің үздіксіз және мақсатты процесін қамтамасыз ететін және персоналмен байланысты жазатайым оқиғалардың алдын алуға, қауіпті өндірістік объектілердегі апаттардың алдын алуға және жоюға және қоршаған ортаға теріс әсерден қорғауға бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық-техникалық, экономикалық, білім беру және әлеуметтік сипаттағы шаралар кешенін қамтитын механизм.

Қоғамдық тамақтандыру объектісі – тамақ өнімдерін өндірумен, қайта өңдеумен және өткізумен, сондай-ақ оларды тұтыну үшін орындар берумен айналысатын жеке және (немесе) заңды тұлға.

ЕҚжТҚБ − Тапсырыс берушінің еңбекті қорғау және техника қауіпсіздік бөлімі.

ҚОҚБ – Тапсырыс берушінің қоршаған ортаны қорғау бөлімі.

ЕҚжәнеӨҚД – Тапсырыс берушінің еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік департаменті.

ҚОҚжәнеРҚД – Тапсырыс берушінің қоршаған ортаны қорғау және радиациялық қауіпсіздік департаменті.

ӨЖБД – Тапсырыс берушінің Өндірісті жедел басқару департаменті.

Тапсырыс берушінің бөлімшесі – Тапсырыс берушінің қызметі, цехы, учаскесі, бөлімі, басқармасы.

Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі – ҚР нормативтік-құқықтық актілерінде, санитарлық нормалар мен ережелерде, ішкі ережелерде, нұсқаулықтарда және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт, сондай-ақ газ қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі өзге де құжаттарда баяндалған талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыратын тұлға.

1. **ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

2.1. Бұл құжат Орындаушының/Қосалқы мердігердің Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету кезінде қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету тәртібі мен талаптарын айқындайды.

2.2. Орындаушы өз персоналы мен қосалқы мердігерлік ұйымдардың персоналы үшін Тапсырыс беруші мен бақылаушы мемлекеттік органдардың алдында Орындаушы мен қосалқы мердігерлік ұйымдар өкілдерінің ҚР заңнамасында және Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарында белгіленген еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды сақтамауы нәтижесінде туындайтын ықтимал оқиғалар, оның ішінде Орындаушы мен қосалқы мердігерлік ұйымдар қызметкерлерінің еңбек жағдайларының қауіпсіздігі, еңбек және орындаушылық тәртіп үшін толық жауапты болады.

2.3. Осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету барысында Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын, қоршаған ортаны қорғау туралы, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі туралы заңнаманы, санитариялық нормалар мен қағидаларды, өзге де заңдар мен нормативтік актілерді, оның ішінде орындалуы Тапсырыс берушінің объектілерінде міндетті болып табылатын ішкі регламенттер мен нұсқаулықтарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы нормаларының сақталуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

2.4. Тапсырыс беруші Орындаушының/Қосалқы мердігер ұйымның заңнамалық, санитариялық нормалар мен қағидаларды, нормативтік талаптарды және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы Тапсырыс берушінің жергілікті актілерінде баяндалған талаптарды сақтауын бақылауды жүзеге асыру үшін Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерінің жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету орындарына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге тиіс.

Тапсырыс беруші «Өзенмұнайгаз» АҚ-ның еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясатын» бекітті. Денсаулық сақтау және өндірістегі қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау саласындағы стратегиялық мақсаттар:

1) Қызметкерлердің жарақаттануын және денсаулық жағдайының нашарлауын болдырмау;

2) Қоршаған ортаның ластануын болдырмау.

Қойылған мақсаттарға қол жеткізу сапа, денсаулықты қорғау және өндірістегі еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес міндеттер кешенін шешумен жүзеге асырылады.

Осыған сәйкес Тапсырыс беруші Орындаушының персоналынан/Қосалқы мердігер ұйымнан мынаны талап етеді:

- Тапсырыс берушінің аумағында қызметтің барлық түрлерін орындау кезінде заңнамалық актілерде және нормативтік-техникалық құжаттамада баяндалған талаптарды сақтау;

- персоналдың қауіпсіздігін және еңбегін қорғауды қамтамасыз ету;

- жұмыс барысында аумақтың ластануын болдырмау және күтіп-ұсталуын бақылау;

- қызметкерлердің денсаулығына қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсер ету қаупін барынша азайту және мүмкін болатын апаттық жағдайлардың, өндірістік жарақаттанудың және айналасындағылардың денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін кәсіптік аурулардың туындауының алдын алу.

2.5. Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі бойынша білімін тексеруден өткен және белгіленген үлгідегі тиісті куәліктері, көрсетілген кәсіп бойынша оқуды және жұмысқа жіберілуді растайтын біліктілік куәліктері бар, мерзімді және ауысым алдындағы (қажет болған жағдайда) медициналық тексеруден өткен Орындаушының/Қосалқы мердігерлік ұйымның персоналы жіберіледі.

2.6. Орындаушы ұйым бойынша бұйрықпен қауіпсіз жолмен жұмыстардың орындалуына/қызметтер көрсетуге және Тапсырыс берушінің ішкі қағидаларының, нұсқаулықтарының және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманың талаптарын сақтауға жауапты адамды тағайындайды және Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды орындау кезінде тұрақты бақылауды қамтамасыз етеді.

2.7. Орындаушы Тапсырыс берушінің аумағында орындалатын іс-әрекеттерге қатысты олардың толық хабардар болуын және бақылануын қоса алғанда, өз персоналы мен қосалқы мердігерлік ұйымдардың персоналы үшін толық жауапты болады.

2.8. Орындаушы Тапсырыс берушінің бас мамандарына (жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша) жұмыстарды ұйымдастыру жоспарын және/немесе жұмыстарды жүргізу жобасын келісуге ұсынады.

2.9. Орындаушы заңнамалық және өзге де нормативтік талаптарға сәйкес Тапсырыс беруші қоятын еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптарды сақтай отырып, жасалған шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды қатаң орындауға міндетті.

2.10. Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым Тапсырыс берушінің аумағындағы барлық электр монтаждау жұмыстарын электр шаруашылығына жауапты тұлға берген рұқсат бойынша жүзеге асыруға тиіс.

2.11. Тапсырыс беруші апаттық жағдайларды оқшаулау және олардың салдарын жою кезінде Орындаушының/Қосалқы мердігер ұйымның жұмысын үйлестіруге құқылы.

2.12. Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым ҚР нормативтік-құқықтық құжаттарының талаптары мен белгіленген нысандарына сәйкес Тапсырыс берушіге әрбір жазатайым оқиға, апат, жол-көлік оқиғалары, өрт, қатты улану жағдайы және өзге де оқиғалар туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға міндетті.

2.13. Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің ЕҚжәнеӨҚД-не осы Келісімге №2 қосымшаға сәйкес соңғы үш жылдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау көрсеткіштері бойынша ақпарат беруге міндетті.

2.14. Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым осы Келісімге №3 қосымшаға сәйкес тоқсанына бір рет келесі айдың 5 жұлдызынан кешіктірмей Тапсырыс берушінің ЕҚжәнеӨҚД-не өткен тоқсандағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау көрсеткіштері бойынша ақпарат беруге міндетті.

1. **Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым персоналының кәсіби құзыретіне қойылатын талаптар.**

3.1. Тапсырыс берушінің аумағына жұмыстарды жүргізу/қызметтерді көрсету үшін жіберілетін Орындаушының/Қосалқы мердігерлік ұйымның персоналында мыналар болуы тиіс:

- көрсетілген мамандық бойынша оқуды және жұмысқа рұқсатты растайтын біліктілік куәлігі;

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімін тексеру туралы куәлік;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша білімін тексеру туралы куәлік;

- өрт-техникалық минимум бойынша білімін тексеру туралы куәлік;

- электр қауіпсіздігі бойынша білімін тексеру туралы куәлік. Куәліктердің нысаны ҚР қолданыстағы нормативтік актілерінде баяндалған талаптарға сәйкес келуі тиіс.

3.2. Орындаушы өзінің жұмыскерлерімен, Қосалқы мердігерлік ұйымның жұмыскерлерімен белгіленген тәртіппен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша кіріспе, бастапқы, қайталама, жоспардан тыс және нысаналы нұсқама өткізуге міндетті. Нұсқаулық жүргізу кезінде персоналға мыналар айтылуы тиіс:

- қызметкерлердің негізгі еңбек міндеттері, жұмыс орнындағы жүріс-тұрыс ережелері;

- сол учаскеде орнатылған технологиялық процесс және жабдық туралы жалпы мәліметтер;

- жұмыс істеуге тура келетін жабдықтың құрылысы, жабдықтың қауіпті аймақтары, сақтандырғыш құрылғылар мен қоршаулар, бұғаттау, жерге тұйықтау және басқа да қорғаныс құралдары;

- жұмыс өндірісі кезіндегі негізгі қауіпті және зиянды факторлар;

- жұмыс орындарын таза ұстау және қауіпсіз ұйымдастыруды дайындаудың белгіленген тәртібі;

- жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі нұсқаулықтардың мазмұны;

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау талаптары; - өрт сөндіру және дабыл құралдарының орналасу орындары;

- өрт сөндіру және байланыс құралдарының орналасқан жерін көрсете отырып, персонал мен мүлікті эвакуациялау жоспары;

- қызметкерлердің апаттық жағдайлардағы іс-әрекеттері;

- зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету тәсілдері және штаттан тыс жағдайлар, жазатайым оқиғалар туындаған кездегі қызметкерлердің іс-әрекеттері.

3.3. Нұсқамалардың уақтылы жүргізілуі үшін жауапкершілік Орындаушыға жүктеледі.

3.4. Орындаушының/Қосалқы мердігер ұйымның қызметкерлері зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету тәсілдерін меңгеруі тиіс.

3.5. Орындаушы орындайтын жұмысы мен кәсібін ескере отырып, өз персоналын, қосалқы мердігерлік ұйым персоналын мерзімді медициналық қарап тексеруді/ауысым алдындағы медициналық куәландыруды жүргізуге және бұл туралы Тапсырыс берушіге хабарлауға міндетті.

1. **Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым қызметкерлерінің ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуіне қойылатын талаптар**

4.1. Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым міндетті:

- Тапсырыс берушінің аумағында жұмыс істейтін өз қызметкерлерін барлық қажетті жеке қорғаныс құралдарымен, арнайы киіммен және арнайы аяқ киіммен қамтамасыз етуге;

- қызметкерлерге оларға берілуі тиіс жеке қорғаныс құралдарын дұрыс пайдалану бойынша алдын ала оқыту жүргізуге;

- өз қызметкерлерін жеке қорғаныс құралдарынсыз, сондай-ақ ақауы бар, ластанған арнайы киіммен немесе арнайы аяқ киіммен жұмысқа жібермеуге.

4.2. Барлық персонал жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі және оларды жұмыс жүргізілетін жерде пайдалануы тиіс:

- металл немесе композиттік тұмсығы бар арнайы аяқ киім;

- арнайы киім;

- көзді, бетті, бас пен қолды қорғау құралдары.

Қауіпті жұмыстарды орындайтын персонал тиісті ЖҚҚ-мен қосымша қамтамасыз етілуі тиіс, мысалы, бірақ мыналармен шектелмеуі тиіс:

- ажарлау және қайрау аспабымен жұмыс істеу кезіндегі бет қалқаны;

- дәнекерлеу жұмыстарына арналған жабық қорғаныс көзілдірігі, қорғаныс маскалары және ыстыққа төзімді қолғап;

- қауіпті заттармен жұмыс істеу кезінде тыныс алу органдарын қорғау құралдары;

- биіктікте жұмыс істеу кезінде құлаудан қорғау құралдары;

- электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде электр доғасының әсерінен қорғау құралдары;

- жеке сүзгілеу газтұмшалары және т.б.

Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындау кезінде оның қызметкерлерімен мыналардың пайдаланылуын қамтамасыз етуге міндетті:

- арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа ЖҚҚ;

- тексерілген жеке қорғаныс құралдарын қолдану;

- тексеру мерзімі өткен және/немесе жай-күйі орындалатын функцияларға сәйкес келмейтін ЖҚҚ- ны қолданбау.

4.3. Орындаушының/Қосалқы мердігерлік ұйымның қызметкерлері қажетті жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілмеген және қолданбаған жағдайда, Тапсырыс берушінің өкілдері нұсқау бере отырып, Орындаушының/Қосалқы мердігерлік ұйымның жұмыстарын жүргізуді тоқтатуға құқылы.

1. **Оқыс оқиғаларды, апаттарды, жазатайым оқиғаларды, қатты улану жағдайларын және т. б. тергеп-тексеру бойынша Орындаушыға қойылатын талаптар.**

5.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындау уақытында болған оқыс оқиға, апат, жарақаттану, қатты улану жағдайлары, жол-көлік оқиғалары және т.б. туралы ақпаратты телефон байланысы арқылы немесе басқа тәсілмен Тапсырыс берушінің ӨЖБД ауысым бастығына дереу ұсынады, сондай-ақ бір тәулік ішінде Тапсырыс берушінің ЕҚжәнеӨҚД-не жазбаша нысанда хабарлама ұсынады.

5.2. Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында және еңбекті қорғауды басқару жүйесінде белгіленген талаптарға сәйкес Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындау уақытында болған оқыс оқиғаларға, апаттарға, жарақаттану, қатты улану жағдайларына және т.б. тергеп-тексеру жүргізеді.

5.3. Тапсырыс берушінің аумағында жұмыс жүргізетін Орындаушының қызметкерімен болған жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді Орындаушы ҚР еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізеді.

5.4. Жүргізілген арнайы/қызметтік тергеулердің қорытындылары бойынша Орындаушы Тапсырыс берушінің ЕҚжәнеӨҚД-не арнайы/қызметтік тергеу актісінің көшірмесін ұсынуға міндетті *(қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші жазатайым оқиғаның қосымша материалдарын сұратуға құқылы)*.

1. **Еңбекті қорғауды басқару саласындағы Орындаушыға/Қосалқы мердігерге қойылатын талаптар.**

6.1. Орындаушының өз қызметі немесе еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маманы болуға міндетті.

6.2. Орындаушының жұмыс орнында бірінші басшының қолымен және Орындаушының мөрімен куәландырылған, ұйымда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мынадай деректердің болуын растайтын құжаттар болуы тиіс:

- персоналдың біліктілігін растайтын құжаттар;

- қолданылатын жабдық және оның қауіпсіздігі туралы ақпарат;

- пайдаланылатын материалдар мен химиялық заттардың қауіпсіздігі жөніндегі ақпарат;

- персоналды ЖҚҚ-мен қамтамасыз ету туралы.

6.3. Орындаушының мынадай құжаттамасы болуға және оны жүргізуге тиіс:

- жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі мәселелері бойынша білімдерін тексеру хаттамалары;

- жұмыс түрлері мен кәсіптер бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар;

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтарды тіркеу журналдары;

- еңбек жағдайларының жай-күйін тексеру журналдары;

- бөлімшелерді тексеру кестелері;

- берілген наряд-рұқсаттамаларды тіркеу журналы;

- қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсаттамалар.

1. **Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым персоналының Тапсырыс берушінің объектілеріндегі мінез-құлқына қойылатын талаптар.**

7.1. Тапсырыс берушінің аумағында жұмыс жүргізуге рұқсат берілген Орындаушының әрбір қызметкері, қосалқы мердігер ұйымның қызметкері еңбек тәртібін сақтауға, оның жұмыс берушісі белгілеген еңбек міндеттерін орындауға және Тапсырыс берушінің талаптарын орындауға тиіс.

7.2. Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым міндетті:

- персоналды алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде немесе жұмыс күні ішінде осындай масаңдық туғызатын заттарды пайдаланған жағдайда жұмысқа жібермеуге (жұмыстан шеттетуге);

- өндірістік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті заттарды қоспағанда, алкоголь, есірткі немесе уытты заттарды жұмыс өндірісі орнында және персонал тұратын жерлерде болуына және алып өтуге жол бермеуге.

7.2.1. Көрсетілген шектеулерді бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Тапсырыс беруші жұмыс жүргізілетін жерге жеткізілетін барлық көлік құралдарына, заттар мен материалдарға тексеру және қарау жүргізуге құқылы.

7.2.2. Егер осындай қарау нәтижесінде көрсетілген тыйым салынған заттар немесе мас күйіндегі персонал анықталса, онда олар жұмыс жүргізілетін жерге жіберілмейді.

7.3. Орындаушының/Қосалқы мердігер ұйымның қызметкерлері міндетті:

- өз лауазымдық міндеттерін орындау үшін жұмыс уақытын пайдалануға, басқа қызметкерлерге олардың еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтіретін іс-әрекеттерден сақтануға;

- жұмыстарды уақтылы және сапалы орындауға;

- еңбек және орындаушылық тәртіпті сақтауға;

- жұмыс істеушілердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жұмыстың қалыпты жүргізілуіне кедергі келтіретін немесе қиындататын (бос тұрып қалу, апаттар) себептер мен жағдайларды дереу жою шараларын қабылдауға және барлық оқиғалар туралы тікелей жұмыс басшысына дереу хабарлауға;

- өз жұмыс орындарын, жабдықтар мен құрал-саймандарды тәртіпте, таза және жарамды күйде ұстауға, сондай-ақ учаскеде және объектілер аумағында тазалықты сақтауға, жұмыс процесінің және күнінің соңында жұмыс жүргізілген аумақты жинауға;

- өндірістік жабдықты тиімді пайдалануға, Тапсырыс беруші Орындаушының пайдалануына берген құралдарға, өлшеу құралдарына және басқа да заттарға ұқыпты қарауға, шикізатты, материалдарды, энергияны, отынды және басқа да материалдық ресурстарды үнемді және ұтымды жұмсауға;

- өрт сөндіру құралдарын жарамды күйде ұстауға, оларды мақсатсыз пайдалануға жол бермеуге.

7.4. Орындаушының/Қосалқы мердігерлік ұйымның қызметкерлері еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігінің, қоршаған ортаны қорғаудың белгіленген барлық талаптарын сақтауға, нұсқаулықтарда және технологиялық регламенттерде жазылған талаптарды сақтай отырып жұмыс істеуге, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуден ауытқу жөнінде ешқандай ісқимыл жасамауға міндетті.

7.5. Орындаушының/Қосалқы мердігер ұйымның қызметкерлеріне тыйым салынады:

- көзделмеген жұмыстарды орындауға;

- жұмыс орындарына бөгде адамдарды өткізуге және жіберуге;

- Тапсырыс берушінің өндірістік объектілері мен аумағына атыс қаруын әкелуге және сақтауға;

- тыйым салынған және осы мақсаттар үшін жабдықталмаған орындарда темекі шегуге;

- Тапсырыс берушіге тиесілі мүлікті, заттар мен материалдарды өзімен бірге алып кетуге;

- оқыс оқиғалар, апаттар немесе алынған жарақаттар туралы ақпаратты жұмыстардың тікелей басшысы мен Тапсырыс берушіден жасыруға;

- өзімен бірге алкогольді ішімдіктерді, есірткілерді, токсиндерді әкелуге және/немесе тұтынуға;

- алкогольдік, есірткілік, уытқұмарлық масаң күйде Тапсырыс берушінің объектілеріне келуге және/немесе олардың аумағында болуына;

- өндірісте жазатайым оқиғаларға әкеп соқтыруы мүмкін іс-әрекеттер жасауға.

7.6. Орындаушыға Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етпей жолдарды, өтпе жолдарды бөгеуге тыйым салынады.

**8. Жұмыстарды қауіпсіз орындауға/қызмет көрсетуге қойылатын жалпы талаптар.**

8.1. Өндірістік учаскелер, технологиялық желілер немесе жеке тұрған жабдықтар, ғимараттар мен құрылыстар, сондай-ақ оларда мердігердің күшімен жұмыстарды орындау үшін бөлінген басқа да объектілер белгіленген нысан бойынша актіге сәйкес соңғысына беріледі. Бұл жағдайда жұмыстарды жүргізуге наряд-рұқсаттар беруді мердігер жүзеге асырады.

Егер жұмыс жүргізу үшін бөлінген учаске арқылы жұмыс істеп тұрған газ құбырлары, жылу құбырлары, мұнай құбырлары немесе басқа да жұмыс істеп тұрған коммуникациялар өтетін болса, сондай-ақ онда технологиялық машиналар мен механизмдер жұмыс істейтін болса, Тапсырыс берушінің өндірістік объектісін Орындаушының күшімен жұмыс жүргізу үшін рұқсат беру актісі бойынша Орындаушыға беруге болмайды.

8.2. Өндірістік қызметті өз бағыты бойынша бақылауды қамтамасыз ететін Тапсырыс берушінің лауазымды адамдарының рұқсаты бар:

- Орындаушының жұмыс объектілеріндегі еңбекті және қоршаған ортаны қорғаудың, өндіріс қауіпсіздігінің жай-күйін тексеруге;

- өндірістік, қызметтік, тұрмыстық үй-жайларды кедергісіз қарауға, еңбек қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөніндегі құжаттармен және өзге де құжаттармен танысуға;

- жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін, сондай-ақ оқиғаға немесе апатқа әкеп соғуы мүмкін қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарының бұзылуы анықталған кезде жабдықты пайдалануға және жұмыстар жүргізуге тыйым салуға;

- Орындаушының басшыларынан қауіпсіздіқ және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша материалдар сұратуға, қауіпсіздік және еңбек корғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын және кәсіпорындағы белгіленген тәртіпті бұзуға жол берген олардың жұмыскерлерінің жазбаша түсініктемелерін талап етуге;

- Орындаушы басшыларынан өз міндеттерін орындамаған немесе жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі ережелерді, нормалар мен нұсқаулықтарды, қауіпсідік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын өрескел бұзған қызметкерлерді ауыстыруды талап етуге;

- Орындаушы қызметкерлерінің, қосалқы мердігер ұйым қызметкерлерінің денсаулығы мен өміріне зиян келтіруі мүмкін бұзушылықтар анықталған кезде жұмысты тоқтатуға;

-апаттарды оқшаулау және олардың салдарын жою кезінде Орындаушының іс-қимылын үйлестіруге.

8.3. Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:

- еңбек және атқарушылық тәртіп талаптарының сақталуын және өндірістік процестердің қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкестігін бақылау;

- Тапсырыс берушінің аумағында алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде немесе не өзге түрдегі уыттану күйіндегі Орындаушының/Қосалқы мердігер ұйымның қызметкерлерінің болуын болдырмау;

- наряд-рұқсаттаманы, жұмыс жүргізуге рұқсатты ресімдеу. Қауіптілігі жоғары жұмыстардың жүргізілуін бақылау;

- жұмыс алаңында қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мәселелерінде кәсіби құзыретті, жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты Орындаушының/Қосалқы мердігер ұйымның лауазымды тұлғасының қатысуы;

- жарылыс, өрт қауіпті объектілерде тек белгіленген тәртіппен аттестатталған білікті электргазбен дәнекерлеушілердің күшімен электргазбен дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу.

8.4. Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым қолданатын құрал-саймандар, керек-жарақтар, жабдықтар және басқалары жарамды, сыналған, тексерілген болуы және мақсаты бойынша қолданылуы тиіс.

8.5. Тапсырыс беруші өкілі Орындаушының/Қосалқы мердігер ұйымның құрал-саймандарының, айлабұйымдарының, жабдықтарының және т.б. НТҚ талаптарына сәйкестігін бақылауға құқылы. Егер Тапсырыс берушіде Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйымның қандай да бір құрал-саймандары, керек-жарақтары, жабдықтары және басқалары жұмыстарды орындау үшін жарамсыз немесе қауіпсіз емес деп пайымдауға негіз болған жағдайда, Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым көрсетілген құрал-саймандарды, керек-жарақтарды, жабдықтарды және басқаларды алып қоюға және оны қауіпсіздік талаптарына жауап беретін баламамен ауыстыруға міндетті.

**9. Өрт қауіпсіздігі бойынша жалпы талаптар:**

9.1. Мердігер/қосалқы мердігер ұйым жұмыс жүргізу объектілерінде Заңнамалық талаптарға сәйкес өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын дербес қамтамасыз етеді.

9.2. Мердігер/қосалқы мердігер ұйым өрттердің туындауын және олардан келтірілген залалды болдырмау, сондай-ақ өртке қарсы режимді сақтау мақсатында барлық қажетті өкімдік құжаттаманы әзірлейді.

9.3. Жұмыстарды жүргізу үшін мердігерге/қосалқы мердігерлік ұйымға бөлінген аумағында, объектілер, жабдықтарды таза ұсталуы тиіс. Жанғыш қалдықтар, қоқыс, мұнай өнімдерінің төгілуі және т.б. өрт қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес жойылуы тиіс.

9.4. Мердігер/қосалқы мердігер ұйым өндірістік және қойма ғимараттарының сыртқы жағында жарылыс өрт қаупі бойынша өндіріс санатының белгісін, өрт қауіпсіздігіне жауапты адамның аты-жөнін және өрт қызметінің телефон нөмірін іліп қояды.

9.5. Мердігер/қосалқы мердігер ұйым мердігердің барлық қызметкерлерін (тартылатын қосалқы мердігерлерді қоса алғанда) өртке қарсы режимді сақтау қағидаларына, өрт нұсқамасының барлық түрлеріне оқытуды, өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқытуды қамтамасыз етуге тиіс.

9.6. Әрбір объект үшін және өндірістік және қоймалық мақсаттағы жарылыс-өрт қауіпті үй-жай үшін жеке мердігер/қосалқы мердігер ұйым өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар әзірлейді.

9.7. Мердігер/қосалқы мердігер ұйым эвакуациялық шығуларға және өрт сөндіру жабдықтарын орналастыру орындарына тұрақты еркін өтуді қамтамасыз етеді.

9.8. Мердігер/қосалқы мердігер ұйым объектілерді белгіленген тәртіппен сертификатталған алғашқы өрт сөндіру құралдарымен, ал өрт қауіпсіздігі нормаларында көзделген жағдайларда су қорымен және өртті сөндіру құралдарымен қамтамасыз етеді.

9.9. Өрт немесе оның туындауына ықпал ететін оқиғалар орын алған жағдайда мердігер/қосалқы мердігер ұйым бұл туралы Тапсырыс берушіге белгіленген нысанда дереу хабарлайды.

9.10. Мердігер/қосалқы мердігер ұйым өндірістің барлық процестерін ережелермен және басқа нормативтік-техникалық құжаттамамен бекітілген регламенттерге сәйкес жүргізеді, ал жабдық конструкторлық құжаттамаға сәйкес келуі тиіс.

9.11. Мердігер/қосалқы мердігер арнайы бөлінген және жабдықталған жерде темекі шегетін орындарды ұйымдастыруы керек.

**10. Көлік қауіпсіздігі және жерүсті көлік құралдарымен тасымалдау саласындағы талаптар:**

10.1. Жолаушылар мен жүктерді, оның ішінде қауіпті жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылатын мердігердің/қосалқы мердігердің барлық жерүсті көлік құралдары (әрі қарай - КҚ) мынадай құрылғылармен жабдықталуы тиіс:

- жүргізушіге және барлық жолаушыларға, оларды орнатуына қарамастан, өндіруші зауыт үшін жарамды қауіпсіздік белдіктерімен;

- қыс мезгілінде-барлық көлік құралдарында қысқы шиналар;

- көлік құралдары орналасқан жерін қашықтықтан анықтауға және жылдамдық режимін бақылауға арналған мониторингінің борттық жүйелерімен (GPS). Бұл ретте белгіленген жүйелерден алынатын деректерді есепке алу және талдау ұйымдастырылуы тиіс;

- КҚ-да немесе оларды пайдалану міндетті объектілерде жарамды қорғау құралдарымен (ұшқын сөндіргіштермен, статикалық электр қуатын алуға арналған құрылғылармен және т.б.). Ұшқын сөндіргіштер Дайындаушы зауытта (КҚ-ның ішкі конструкциясында) көзделгеніне қарамастан, сыртқы аспап ретінде КҚ орнатылуы (көзбен анықталуы )тиіс;

- медициналық қобдишамен, авариялық тоқтату белгісімен, өрт сөндіргіштердің қажетті санымен, домалауға қарсы аялдамалармен, шағылыстыратын көкірекшелермен және басқа да қажетті ЖҚҚ және қауіпсіздік құралдарымен.

10.2. Мердігердің/қосалқы мердігердің көлік құралдарының жүргізушілері міндетті:

- жол қозғалысы ережелерін, жол белгілері мен қауіпсіздік белгілерінің талаптарын сақтау;

- рұқсат құжаттарынсыз кәсіпорын қондырғыларының аумағына кіруге, кіруге тыйым салынады. Әрбір көлік құралы медициналық қобдишамен, авариялық тоқтату белгісімен, өрт сөндіргішпен және ұшқын сөндіргішпен қамтамасыз етілуі тиіс;

- кәсіпорын аумағында белгіленген өту жолдары бойынша жүруге жол беріледі;

- Тапсырыс берушінің аумағы бойынша қозғалыс жылдамдығы тиегіштер мен тракторлар үшін 30 км/сағ, автокөлік құралдары (жеңіл, жүк, арнайы және автобус) үшін − 60 км/сағ; учаскелер, қондырғылар аумағында және жабық үй-жайларда - 5 км/сағ көрсеткішінен аспауы тиіс;

- бұрылыстардағы, ғимараттардан немесе жабылған жерлерден шығу кезінде, теміржол өткелдерінде, тар жерлерде, қойма үй-жайларында, объектілерге, цехқа, учаскеге кіру және шығу кезінде қозғалыс жылдамдығы 3 км/сағ көрсеткішінен аспауы тиіс;

- дыбыстық (жарықтық) сигнал жеткіліксіз көрінетін қозғалыс кезінде беріледі. Тиегіштің жүргізушілері мен тракторшылар адамдар көп жиналатын орындарда, өту жолдарында, есіктер жанынан және қақпалар арқылы өту кезінде, бұрылу кезінде, орнынан қозғалыс бастаған кезде қосымша сигнал береді;

- скорость движения на поворотах, при выезде из-за зданий или укрытых мест, при переезде железнодорожных путей, при проезде в узких местах, в складских помещениях, при въезде и выезде из объектов, цеха, участка допускается не более 3км\ч.;

- адамдар көп жиналатын орындарда, дәліздерде, есіктер мен қақпалар арқылы өту кезінде, бұрылу кезінде, орыннан қозғалыс басталғанда және көрінбейтін қозғалыс кезінде дыбыстық (жарық) сигнал беру;

- егер көлік құралының өздігінен қозғалуына немесе оны жүргізуші жоқ кезде пайдалануына жол бермейтін қажетті сақтық шаралары қолданылмаса, көлік құралын тастап кетуге тыйым салынады.

**11. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптар**

11.1. Мердігер/Орындаушы/Қосалқы мердігерлік ұйым міндетті:

11.2. Қауіпсіздіқ және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бөлігінде Қазақстан Республикасында қолданылатын барлық заңдар мен талаптарды (оның ішінде ратификацияланған халықаралық) сақтауға. Егер «Талаптардың» стандарттары мен қағидаттары Қазақстан Республикасында қолданылатынға немесе әдетте қолданылатынға қарағанда неғұрлым жоғары талаптарды қамтыса, Мердігер/Қосалқы мердігер ұйым «Талаптарды» ұстануға міндетті.

11.3. Жұмыстар орындалғаннан/қызметтер көрсетілгеннен кейін жұмыстар/қызметтер өндірісінің аумағын тазартуға.

11.4. Жұмыстарды орындау/қызмет көрсету кезінде өндірістің және тұтынудың түзілетін қалдықтарын жинау, қауіпсіз уақытша сақтау, әкету, тапсыру үшін дербес жауапты болуға тиіс. Қоршаған ортаға оның кінәсінен зиян келтірілген жағдайда, Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеуге, сондай-ақ Мердігердің/Қосалқы мердігерлік ұйымның іс-әрекеттері нәтижесінде Тапсырыс берушіге салынған барлық төлемдерді (айыппұл санкцияларын) жүргізуге және/немесе Тапсырыс берушіге үшінші тұлғаларға және / немесе қызметкерлерге келтірілген залалдың сот тәртібімен өндіріп алынған сомасын өтеуге Тапсырыс беруші.

11.5. Мердігердің/қосалқы мердігердің кінәсінен болған авариялардың экологиялық зардаптарын жою.

11.6. Тапсырыс берушіні туындаған төтенше жағдайлар, өндірістегі жазатайым оқиғалар, авариялар, оның ішінде экологиялық зардаптар туралы дереу хабардар ету.

11.7. Тапсырыс берушінің қызметіне технологиялық байланысты жұмыстарға/қызметтерге Тапсырыс беруші алған қоршаған ортаға әсер етуге алынған рұқсаттың шарттарын сақтау.

11.8. Эмиссиялар бойынша алынған лимиттерді және жинақтар қалдықтар бойынша лимиттерді қатаң сақтауға міндетті.

11.9. Тапсырыс беруші қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алушы болып табылатынына қарамастан, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету кезінде пайда болатын қалдықтарға жауапкершілік құқығын, сондай-ақ мердігерге ауысатын меншік құқығын беруді сақтауға, тиісінше мердігер қалдықтардың пайда болуын болдырмау және пайда болған қалдықтарды олардың артықшылығының кему тәртібімен басқару жөніндегі иерархия қағидатын сақтауға міндетті қоршаған ортаны қорғау мүддесі үшін.

11.10. Қалдықтарды қалпына келтіруге және одан әрі кәдеге жаратуға тек лицензиясы бар және одан әрі іс-қимылдарды жүзеге асыратын компаниялармен тікелей шарт жасасуға, Тапсырыс берушіге шартта белгіленген мерзімдерде немесе Тапсырыс беруші өкілдерінің сұрау салуы бойынша және Тапсырыс берушінің нысандары бойынша электрондық және қағаз жеткізгіштегі қалдықтар бойынша есептілікті ұсына отырып.

11.11. Тапсырыс берушінің аумағында қалдықтарды 6 айдан артық уақытша орналастыруға жол бермеу, барлық түзілетін қалдықтардың есебін жүргізу, қалдықтарды түрлері мен қауіпті қасиеттері бойынша араластыруға жол бермеу. Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстар басталғанға дейін және қызметтер ұсынылғанға дейін Тапсырыс берушінің өкілдеріне қалдықтарды әкетуге/қалпына келтіруге арналған барлық шарттарды ұсыну.

11.12. Ағынды суларды ластанудан тазарту бойынша меншікті тазарту құрылыстары бар компаниялармен және ағынды суларды ағызуға арнайы су пайдалануға рұқсаты бар компаниялармен тікелей шарттар жасасу.

11.13. Су тұтыну және су бұру көлемдерінің бастапқы есебін жүргізу және Тапсырыс берушіге шартта белгіленген мерзімдерде немесе Тапсырыс беруші өкілдерінің сұрау салуы бойынша және Тапсырыс берушінің нысандары бойынша электрондық және қағаз жеткізгіште беру; мердігер мердігердің шаруашылық қызметі процесінде пайда болған қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және кәдеге жарату жөніндегі экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға міндетті.

11.14. Тапсырыс берушінің кен орындарында мердігердің шаруашылық қызметі процесінде пайда болған өндіріс және тұтыну қалдықтары, оның ішінде адамдардың тыныс-тіршілігі нәтижесінде пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар және жұмыстарды орындау/Қызмет көрсету процесінде пайда болған ірі көлемді қоқыс, мердігер кен орындарының аумағынан тұрақты негізде әкетуге, сондай-ақ оларды өз күшімен және өз күшімен кәдеге жаратуға міндетті егер шарт талаптарында өзгеше көзделмесе, шот.

11.15. Тоқсан сайын немесе сұраныс бойынша Тапсырыс берушіге қозғалыс туралы есеп беріңіз өндіріс және тұтыну қалдықтары.

11.16. Атмосфераны, суды, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін мердігер/қосалқы мердігер ұйым қызметінің теріс әсерінен қорғауға және Тапсырыс берушінің қолданыстағы заңнамасына, нормативтері мен "талаптарына" сәйкес шарт бойынша жұмыстарды орындауға байланысты туындайтын кез келген жағымсыз салдарларды барынша азайтуға бағытталған қоршаған ортаны қорғау үшін қажетті барлық сақтық шараларын қабылдау.

11.17. Мердігер/Қосалқы мердігер ұйым өзі және олардың персоналы жұмыстарды жүргізу кезінде ҚР экологиялық заңнамасын бұзғаны үшін дербес жауапты болады. Мердігердің/Қосалқы мердігерлік ұйымның тиісті айыппұлдарды, талаптарды, талап-арыздарды төлеу жөніндегі шығындарын Тапсырыс беруші өтеуге жатпайды.

11.18. Мердігер/Қосалқы мердігер ұйым өзі және олардың персоналы жұмыстарды жүргізу кезінде ҚР экологиялық заңнамасын бұзғаны үшін дербес жауапты болады. Мердігердің/Қосалқы мердігерлік ұйымның тиісті айыппұлдарды, талаптарды, талап-арыздарды төлеу жөніндегі шығындарын Тапсырыс беруші өтеуге жатпайды.

11.19. Экологиялық талаптардың, нормалардың, ережелер мен нұсқаулықтардың бұзылуын немесе адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қауіпті, сондай-ақ қоршаған ортаның ластану мүмкіндігін анықтаған Мердігер/Қосалқы мердігер ұйым туындаған жағдайды жою немесе оқшаулау бойынша оған байланысты барлық шараларды дереу қабылдауға және бұл туралы жұмыс тапсырыс берушісіне хабарлауға міндетті.

11.20. Ай сайын әр айдың 10-на дейін және тоқсан сайын Мердігер Тапсырыс берушіге беруі керек, яғни. 1-санаттағы операторға өндіріс және тұтыну қалдықтарының эмиссиялары мен айналысы бойынша есептер/есептер (растайтын құжаттармен, жүкқұжаттармен, меншік құқығына көшумен қалдықтарды беру актілерімен, қол қойылған/тексерілген келу/Шығыстың материалдық есептері және т. б.), әсіресе егер жұмыстар/қызметтер Тапсырыс берушінің негізгі қызметімен технологиялық байланысты болса және рұқсат етілетін нормативтердің жобаларына енгізілген болса қоршаған ортаға және өндіріс пен тұтыну қалдықтарын басқару бағдарламасына эмиссиялар шығарындыларының шығарындылары.

**12. Орындаушының/Қосалқы мердігерлік ұйымның персоналына қойылатын талаптар**

12.1. Өз жұмыс орнын, жабдықтар мен керек-жарақтарды тәртіппен, таза және жарамды күйде ұстауға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің аумағында тазалықты сақтауға міндетті. Әр жұмыс ауысымының соңында жұмыс жүргізілген аумақты тазарту тиіс.

12.2. Орындаушы Тапсырыс берушіге Орындаушы/Қосалқы мердігер ұйым персоналының іс-қимылы нәтижесінде оған салынған айыппұлдарды өтеуге және/немесе Тапсырыс берушіге осы шартқа сәйкес үшінші тұлғаларға және/немесе Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне келтірілген зиянның сомаларын сот тәртібімен өндіріп алуға міндеттенеді.

**13. Тараптардың жауапкершілігі**

13.1. Санитариялық нормалардың, қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарының жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қатер төндіретіні, қоршаған ортаға залал келтіретіні анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші жұмыстарды жүргізуді тоқтата тұрады, тиісті акт жасайды және Орындаушының мекенжайына шағым хат немесе ақпараттық хат жібереді. Бұзушылықтарды жою және/немесе кінәлі тұлғаларға тәртіптік ықпал ету бойынша шаралар қабылдау туралы Орындаушы Тапсырыс берушіге жазбаша нысанда хабарлайды.

13.2. Орындаушының, оның ішінде қосалқы мердігерлік ұйымның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау талаптарын өрескел, жүйелі түрде бұзуы Орындаушымен шарттық қатынастарды біржақты тәртіппен бұзу үшін негіз бола алады.

13.3.Тапсырыс беруші кәсіпорын аумағына алкогольден, есірткіден және уытқұмарлықтан масаң күйдегі Орындаушының персоналын, қосалқы мердігер ұйымның персоналын жібермеуге құқылы.

13.4. Орындаушы жұмыстарды орындау кезінде қосалқы мердігер ұйым персоналы жіберген не тартылған тұлғалар нормативтік құжаттардың талаптарын бұзғаны үшін дербес жауапты болады. Егер Тапсырыс беруші Орындаушы жоғарыда көрсетілген бұзушылықтар үшін жауаптылыққа тартылған жағдайда, соңғысы Тапсырыс берушіге келтірілген барлық залалдарды өтеуге міндеттенеді.

13.5. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің кінәсінсіз Орындаушының кез келген қызметкерінің, қосалқы мердігер ұйым персоналының немесе Орындаушы тартқан үшінші тұлғаның жарақаттануы, мертігуі немесе қайтыс болуы үшін, сондай-ақ олар өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, электр қауіпсіздігі, өнеркәсіптік санитария және т. б. қағидаларын бұзған жағдайда жауапты болмайды.

13.6. Орындаушының шарт бойынша міндеттемелерді орындау процесінде болған апаттар, оқыс оқиғалар және жазатайым оқиғалар үшін ішкі тергеу нәтижесінде белгіленген кінәсі болған кезде соңғысы Тапсырыс берушіге келтірілген залалды өтеуге міндеттенеді.

13.7. Тапсырыс беруші тарапынан бақылау нәтижесінде белгіленген және анықталған бұзушылық туралы актімен, хаттармен, нұсқамалармен, нұсқаулармен, оның ішінде суретке түсірумен және т.б. құжатпен расталған Орындаушының персоналы, қосалқы мердігер ұйымның персоналы жол берген бұзушылықтар болған кезде Орындаушы осы Келісімге №1 қосымшаға сәйкес жауапты болады.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Орындаушы:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| М.П. | М.П. |

**№13.1 қосымша**

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау,

өндірістік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған

ортаны қорғау саласындағы Келісімге

**ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы бұзушылық үшін айыппұл санкцияларының**

**үлгі тізбесі**[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **р/б** | **ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы бұзушылықтар тізбесі** | **Айыппұл санкцияларының мөлшері, АЕК** [[2]](#footnote-2) |
|
|
| 1. | Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік актілер, Мұнай және газ өнеркәсібіндегі қауіпсіздік, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидалары талаптарының бұзылуы (осы Қосымшаның жекелеген тармақтарында көзделген бұзушылықтарды есептемегенде) | 100 |
| 2. | Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамау (осы Қосымшаның 3, 4 және 5-тармақтарында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда) | 100 |
| 3. | Тапсырыс берушінің келісімшарттық аумағында өрттің туындауына әкеп соққан өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу, сондай-ақ Мердігердің/Тапсырыс берушінің мүлкін жою немесе бүлдіру (мүлік иесіне қарамастан) | 1 200 |
| 4. | Өрттің туындауына және денсаулыққа ауыр зиян келтіруге әкеп соққан өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу | 2 500 |
| 5. | Осы Қосымшаның 4-тармағында көрсетілген, адамның өліміне әкеп соққан бұзушылықтар | 3 000 |
| 6. | ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында тапсырыс берушінің тексеру актісін/нұсқамаларын белгіленген мерзімде орындамау | 200 |
| 7. | Мердігердің оқыс оқиғалар, авариялар, ЖКО, жазатайым оқиғалар және т. б. туралы ақпаратты жасыруы не олар туралы оқиға анықталған сәттен бастап 24 сағаттан кешіктіріле отырып хабарлауы | 200 |
| 8. | Шартта көзделген есепті (есептерді) бермеу, 1 тәуліктен астам уақытқа кешіктіріп беру | 100 |
| 9. | Мердігердің кінәсынан Тапсырыс берушінің Объектілерінде энергия тұтынушыларын ажыратуға/энергия жабдығының зақымдалуына әкеп соққан энергия шаруашылығы объектілеріндегі инциденттер, апаттар | 4 500 |
| 10. | Мердігердің кінәсынан Тапсырыс берушінің Объектілерінде энергия тұтынушыларын ажыратуға/энергия жабдығының зақымдалуына әкеп соқпаған энергия шаруашылығы объектілеріндегі инциденттер, апаттар | 3 500 |
| 11. | Мердігердің кінәсынан Тапсырыс берушінің Объектілеріндегі жерүсті және/немесе жерасты коммуникациялардың (оның ішінде құбырлардың, сыйымдылықтардың) герметикасыздануына әкеп соққан олардың механикалық зақымдалуы | 4 500 |
| 12. | Мердігердің кінәсынан Тапсырыс берушінің Объектілеріндегі жерүсті және/немесе жерасты коммуникациялардың (оның ішінде құбырлардың, сыйымдылықтардың) герметикасыздануына әкеп соқпаған олардың механикалық зақымдалуы | 3 000 |
| 13. | Мердігер қызметкерлерінің Тапсырыс берушімен келісілген рұқсат құжаттарынсыз жұмыстарды орындауы/қызметтер көрсетуі (жұмыстарды жүргізуге рұқсат, қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат, акт-рұқсат, наряд-рұқсат және т. б.) | 700 |
| 14. | Тапсырыс берушінің өкілі орындауды тоқтатқан жұмыстарды/қызметтерді өз еркімен қайта бастау | 3 000 |
| 15. | Жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру жөніндегі талаптарды бұзу (оның ішінде отқа және газға қауіп) | 700 |
| 16. | Мердігердің қажетті біліктілігі, аттестациясы (қауіпсіздік және еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті, өрт-техникалық минимумды қоса алғанда) жоқ, нұсқамадан өтпеген, қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, технологиялық тәртіп талаптарын қамтитын нұсқаулықтармен таныспаған қызметкерлерді жұмыстарды орындау үшін тартуы | 400 |
| 17. | Мердігер қызметкерінің жол қозғалысы қағидаларын, жерүсті көлік құралының қозғалыс маршрутын бұзуы, Тапсырыс беруші берген көлік құралының қозғалыс схемасында көрсетілмеген жолдар мен кірме жолдарымен жүруі | 200 |
| 18. | Осы қосымшаның 17-тармағында көрсетілген, жол шаруашылығы объектілесінің (шлагбаумдар, жол белгілері және т. с.с.) немесе Тапсырыс берушінің өзге де мүлкінің (тиістілік атағына қарамастан) жойылуына, зақымдалуына әкеп соққан бұзушылықтар | 500 |
| 19. | Осы қосымшаның 17-тармағында көрсетілген, мердігердің қызметкері алкогольдік мас күйінде жасаған немесе адам денсаулығына ауыр зиян келтіруге әкеп соққан бұзушылықтар | 3 000 |
| 20. | Осы қосымшаның 17-тармағында көрсетілген, адамның өліміне әкеп соққан бұзушылықтар | 3 000 |
| 21. | Көлік құралдары орналасқан жерін қашықтықтан анықтау және жылдамдық режимін бақылау үшін көлік құралының борттық мониторинг жүйесінің (GPS) болмауы немесе ақауы | 200 |
| 22. | Қауіпті, ірі габаритті жүктерді алып жүрусіз және ескерту белгілері (сигналдары)жоқ тасымалдау | 500 |
| 23. | Жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге тыйым салатын нормативтік актілердің талаптарын дөрекі бұза отырып оларды орындау/көрсету (мысалы: дұрыс істемейтін салмақ индикаторымен түсіру-көтеру операцияларын жүргізу; таль блогын көтеру биіктігінің дұрыс істемейтін шектегішпен түсіру-көтеру операцияларын жүргізу; электр беру желісін (ЭБЖ) пайдаланатын ұйым келісімінің болмауы; кран қауғасының краннан ЭБЖ сымдарына дейінгі қауіпсіз қашықтықта көтеру, бұрылу және шығару тетіктерін автоматты түрде ажырату үшін жұмыс қозғалыстарының шектеуішінің болмауы немесе дұрыс істемеуі; паспорттық жүк көтерудің тіркеу нөмірі көрсетілген тақтайшаның, келесі ішінара техникалық куәландырудың (ІТК) және толық техникалық куәландырудың (ТТК; дұрыс істемейтін жүк қармауын құрылғылардың және басқаларының) болмауы | 2 000 |
| 24. | Мердігердің табиғат қорғау заңнамасының, оның ішінде қоршаған ортаны, атмосфералық ауаны, жер, орман, су, жер қойнауын пайдалану талаптарын бұзуы (осы қосымшаның жекелеген тармақтарында көзделген бұзушылықтарды қоспағанда):  - шарттың сомасы 5-дан 10 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 10-дан 50 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 50 млн. теңгеден асады | 80  400  800 |
| 25. | Мұнай және мұнай өнімдерінің, тауар астындағы судың, ұңғыма сұйықтықтарының, қышқылдың, өзге де қауіпті және улы заттардың және/немесе өнеркәсіп алаңынан және/немесе жұмыс жүргізу орнынан тыс төгілуі, сондай-ақ Тапсырыс беруші объектілерінің аумағында ластануды дереу жою жөнінде шаралар қолданбау:  - шарттың сомасы 5-дан 10 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 10-дан 50 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 50 млн. теңгеден асады | 700  1000  2000 |
| 26. | Отынды, электр және жылу энергиясын пайдалану қағидаларын, электр құрылғыларының қондырғыларының, электр құрылғыларын, отын және энергия тұтынатын қондырғыларын, жылу желілерін, энергия тасымалдағыштарды, отынды және оны қайта өңдеу өнімдерін сақтау, ұстау, өткізу және тасымалдау объектілерін пайдалану қағидаларын бұзу | 1 200 |
| 27. | Жұмыстарды/қызметтерді толық құраммен жинақталмаған вахтаның/бригаданың/ауысымның орындауы көрсетуі | 500 |
| 28. | Мердігердің өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау, жинақтау, сақтау, залалсыздандыру, тасымалдау, көму кезінде экологиялық, санитариялық-эпидемиологиялық және өзге де талаптарды, сондай-ақ қалдықтарды уақытша жинақтау және сақтау орындарын ұйымдастыруға және күтіп-ұстауға қойылатын талаптарды сақтамауы:  - шарттың сомасы 5-дан 10 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 10-дан 50 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 50 млн. теңгеден асады | 100  200  500 |
| 29. | Топырақтың құнарлы қабатын өз бетінше алып тастау және/немесе жылжыту, жердің бүлінуі:  - шарттың сомасы 5-дан 10 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 10-дан 50 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 50 млн. теңгеден асады | 700  1000  2000 |
| 30. | Су объектілерінен су алу кезінде белгіленген талаптарды сақтамау не ластанған суларды (сарқынды суларды) су объектілеріне/су жинау алаңдарына/Тапсырыс беруші объектілерінің аумағына ағызу, сарқынды суларды жинауға және тазартуға қойылатын талаптарды, су объектісін пайдалануға арналған шарттың талаптарын сақтамау:  - шарттың сомасы 5-дан 10 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 10-дан 50 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 50 млн. теңгеден асады | 40  70  140 |
| 31. | Жұмыс алаңын және оған тікелей іргелес аумақты күтіп ұстау және жинау жөніндегі міндеттерді орындамау:  - шарттың сомасы 5-дан 10 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 10-дан 50 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 50 млн. теңгеден асады | 15  20  100 |
| 32. | Мердігерлер қызметкерлерінің Тапсырыс берушінің аумағында арнайы киімсіз, арнайы аяқ киімсіз және жеке қорғану құралдарынсыз (ЖҚҚ) болуы | 200 |
| 33. | Тапсырыс берушінің Объектілерінде қаңғыбас жануарлардың болуы, сондай-ақ Мердігердің Қызметкерлерін иттердің немесе басқа да жануарлардың анықталуы |  |
| 34. | Мердігердің Мердігер Қызметкерлерінің жұмыс орындарын:  1) бастапқы өрт сөндіру құралдарымен;  2) ұжымдық қорғау құралдарымен;  3) алғашқы медициналық көмек көрсету дәрілерінің қобдишасымен;  4) жерге қосатын құрылғылармен;  5) жарылу қаупі бар электр жарықтандыру;  6) ескерту белгілермен және плакаттармен қамтамасыз етпеуі | 1 000 |
| 35. | Дұрыс істемейтін және/немесе сынақтан өтпеген құралмен жұмыстарды орындау және/немесе вахтаны/бригаданы/ауысымды қажетті құралмен және жабдықпен толық жинақтамау | 1 000 |
| 36. | Экологиялық рұқсат шарттарын орындамау:  - шарттың сомасы 5-дан 10 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 10-дан 50 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 50 млн. теңгеден асады | 50  150  300 |
| 37. | Қалдықтарды жинақтау немесе көму лимиттерін бұзу | 400 |
| 38. | Шығарындылардағы ластаушы заттар құрамының нормативтерінен асып түсетін көлік және басқа да жылжымалы құралдарды пайдалануға шығару:  - шарттың сомасы 5-дан 10 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 10-дан 50 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 50 млн. теңгеден асады | 20  40  100 |
| 39. | ҚОҚ бойынша есептілікті уақтылы ұсыну және оны ұсынудың ашықтығы:  - шарттың сомасы 5-дан 10 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 10-дан 50 млн. теңгеге дейін;  - шарттың сомасы 50 млн. теңгеден асады | 100  150  200 |
| 40. | Шартта көзделген Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша келісімсіз Қосалқы мердігерді тарту | 1 200 |
| 41. | Сақтау міндеті осы Шартта (осы Қосымшасының жекелеген тармақтарында көзделген бұзушылықтарды есептемегенде) көзделген Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы ішкі реттеуші құжаттарының талаптарын бұзуы | 500 |
| 42. | Тапсырыс берушінің Объектілерінде Тапсырыс беруші белгілеген тәртіппен ресімделмеген немесе жарамсыз рұқсатнамамен Мердігердің Қызметкерлерін және/немесе жерүсті көлік құралдарын жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге жіберу/рұқсат ету, жеке рұқсатнаманы басқа тұлғаларға беру, жеке рұқсатнамамен өзге тұлғаларды Тапсырыс берушінің Объектілеріне жіберу | 500 |
| 43. | Тапсырыс беруші Объектілерінің аумағына:   1. тасымалдау және сақтау кезінде белгіленген қауіпсіздік қағидалары мен нормалары сақталғанда, Тапсырыс берушінің өкілдері санкциялаған жағдайларды есептемегенде, жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғыларды, радиоактивті, тез тұтанғыш, уландыратын, улы, күшті әсер ететін химиялық белсенді заттарды; 2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген және аң аулау мақсатындағы (аңшылық   билеті, қаруға арналған құжат пен аң аулау құқығына рұқсат берілгенде) жағдайларды есептемегенде, атыс, газ, пневматикалық, суық қару мен ату жарақтарын;  3) балық пен жабайы құс аулаудың тыйым салынған қаруларын;  4) азаматтық айналымда тыйым салынған өзге де заттар мен нәрселерді өткізу, әкелу (оның ішінде, көрсетілген іс-әрекеттерді жасау әрекеті), онда сақтау, тарату, тасымалдау | 1 200 |
| 44. | **Алкогольге, есірткі құралдарына, психотроптық заттар мен олардың аналогтарына байланысты оқиға** |  |
| 44.1 | Мердігер Қызметкерлерінің Тапсырыс берушінің Объектілерінде алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық мас күйінде болуы (оның ішінде ауысым арасындағы демалыс кезеңдерінде) | 2 000 |
| 44.2 | Алкогольдік, есірткілік, уытқұмарлық немесе өзге де мастық күйді тудыратын заттарды өткізу/әкелі (оның ішінде көрсетілген іс-әрекеттерді жасау әрекеті), сақтау | 2 000 |
| 44.3 | Бір күнтізбелік жыл ішінде 44.1 және 44.2-тармақтарда көрсетілген, Мердігерде кем дегенде 2 рет анықталған оқиғалар (жағдайлар) | 2 500 |
| 45. | Орналасқан жерде/тұрғылықты жерде тіркелмеген және (немесе) ҚР аумағындағы еңбек қызметіне рұқсаты жоқ, сондай-ақ шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат болмағанда, шетелдік азаматтарды жұмыстар орындауға/қызметтер көрсетуге тарту | 200 |
| 46. | Тапсырыс берушінің бөлінген жер шегіндегі жер учаскелерін өз бетімен басып алу | 1 000 |
| 47. | Тапсырыс берушінің бөлінген жер шегінде кеңінен тараған пайдалы қазбаларды (оның ішінде, құм, қиыршық тас, саз, жертезек, сапропель) өз бетімен өндіру | 1 200 |
| 48. | Тапсырыс берушінің энергиямен қамту желілеріне өз бетімен қосу | 200 |
| 49. | Тапсырыс берушінің «Өткізу және объектішілік режимдерді ұйымдастыру қағидаларының» талаптарын бұзу (осы Қосымшаның жекелеген тармақтарында көзделген бұзушылықтарды есептемегенде) | 500 |
| 50. | Мердігер қызметкерлерінің тауарлардың ілеспе құжаттарынсыз және/немесе жалған тауарлардың ілеспе құжаттары бойынша және/немесе лайықты түрде ресімделмеген тауарлардың ілеспе құжаттары бойынша тауар-материалдық құндылықтарды (ТМҚ), жанар-жағармай материалдарын (ЖЖМ) Объектіге немесе Объектіден өткізуі (әкелу, өткізу әрекеті) | 500 |
| 51. | Құпия ақпаратты заңдық негіздерсіз үшінші тұлғаларға жария ету | 1 000 |
| 52. | Мердігердің/Орындаушының Шарт талаптарын бұзуы Мердігер/Орындаушы, Тапсырыс беруші қызметкерінің (қызметкерлерінің) немесе үшінші тұлғаның өліміне әкеп соққан жағдайда | 3 000 |

**Ескерту:**

1. Егер осы Қосымшада өзгелері көзделмесе, әрбір бұзушылық фактісі үшін айыппұл өндіріледі.

2. Егер Мердігердің екі және одан да қызметкерінің бұзушылығы анықталса, айыппұл факт бойынша өндіріледі (бір факт бір қызметкердің бұзушылығына сәйкес келеді).

3. Айыппұл Тапсырыс берушіге залалдардың келтірілуіне байланысты төленетін төлемдерден тыс өндіріледі.

4. Осы Қосымшаның мәтіні бойынша «Мердігер» мен «Орындаушы», «жұмыстар» мен «қызметтер» деген терминдер бірдей.

5. Осы Қосымшаның мәтіні бойынша «Тапсырыс беруші» деген термин «Тапсырыс беруші» деген терминмен бірдей.

6. Осы Қосымшаның мәтіні бойынша «Мердігердің қызметкері» деген ұғым Мердігер, Мердігердің контрагенті еңбек шартын, азаматтыққұқықтық шартын жасасқан тұлғаларды, Тапсырыс берушінің Объектілерінде Мердігер/Мердігердің контрагенті үшін орындайтын өзге де тұлғаларды қоса алғанда, тұлғалардың тізбесін қамтиды.

7. Мердігер Тапсырыс берушінің Объектілерінде жұмыстарды орындайтын/қызметтерді көрсететін Қосалқы мердігерлердің, өзге де үшінші тұлғалардың бұзушылықтары үшін, өзінің бұзушылықтары үшін секілді жауап береді.

8. Алты ай ішінде осы Қосымшада көрсетілген бір бұзушылық бірнеше рет жасалған жағдайда, салынатын айыппұлдың мөлшері 1,5 есе ұлғаяды.

9. Нормативтен тыс шығарындылар, ластаушы заттардың төгінділері және (немесе) жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету кезінде эмиссияларға рұқсаттың болмауы жағдайында мердігер салық төлемдеріне, айыппұлға, ластануды жоюға, қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеуге (оның ішінде салық төлемдерінің төленген сомасын, айыппұлды және регресс тәртібімен Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу сомасын өтеуге) ақы төлейді.

10. Мердігер жұмыстарды/қызметтер көрсету кезінде қоршаған ортаны авариялық ластаған жағдайда салық төлемдерін, айыппұлды төлеу, ластануды жою, қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу (оның ішінде салық төлемдерінің төленген сомасын, айыппұлды және регресс тәртібімен Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу сомасын өтеу).

11. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің сәйкес 211 бабына сәйкес I және II санаттағы объектілерде авариялық жағдай туындаған кезде, нәтижесінде белгіленген экологиялық нормативтердің бұзылуы орын алған немесе орын алуы мүмкін болса, объектінің операторы (мердігер) кідіріссіз, бірақ кез келген жағдайда авариялық жағдай анықталған сәттен бастап екі сағаттан аспайтын мерзімде бұл туралы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға хабарлауға және тиісті стационарлық көздерді немесе тұтастай объектіні пайдалануды ішінара немесе толық тоқтатуға дейін атмосфералық ауаның ластануын болдырмау, сондай-ақ қоршаған орта үшін жағымсыз салдарларды жою жөнінде барлық қажетті шараларды қолдануға міндетті мұндай төтенше жағдайдан туындаған орталар.

12. Мердігердің / Орындаушының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі белгіленген талаптарды бұзуына байланысты ол Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу жөніндегі шығындарды Тапсырыс берушіге қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған мөлшерде, сондай-ақ Тапсырыс беруші қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның талабы бойынша төлеген әкімшілік айыппұлдар мөлшерінде өтейді.

Бұдан басқа, мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау кезінде мердігердің / Орындаушының кінәлі әрекеттері салдарынан еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі саласындағы анықталған бұзушылықтар үшін уәкілетті мемлекеттік органдар ұсынған әкімшілік айыппұлдарды төлеу жөніндегі шығындарды өтейді.

13. Бұзушылық фактісі өндірістік бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс берушінің қызметкері не бақылауды жүзеге асыру үшін Тапсырыс беруші тартқан үшінші тұлға (супервайзерлер, техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар) және/немесе күзет қызметтерін көрсететін ұйымның қызметкерлері, сондай-ақ мердігердің қызметкері және/немесе мердігердің өкілі қол қойған актімен белгіленеді. Актіге қол қоятын адамдардың жалпы саны кемінде екі адам болуға тиіс.

Мердігер қызметкер актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, мұндай факт қол қоюдан бас тарту және анықталған бұзушылықтар туралы актіде тіркеледі және куәлардың (куәлардың) қолымен куәландырылады. Мердігер қызметкерінің актіге қол қоюдан бас тартуы айыппұлды өндіріп алуға кедергі болмайды. Осы тармаққа сәйкес ресімделген Акт талап қою және айыппұл өндіріп алу үшін жеткілікті негіз болып табылады.

14. Бұдан басқа, бұзушылық фактісі келесі құжаттардың біреуімен расталуы тиіс:

1) өндірістік бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс беруші қызметкерінің тексеру актісімен немесе ұйғарымен;

2) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес арнайы/қызметтік тергеп-тексеру жөніндегі комиссия жасаған оқыс оқиғаның, аварияның, жазатайым оқиғаның, ЖКО және т.б. себептерін арнайы/қызметтік тергеп-тексеру актісімен;

3) ҚР уәкілетті және қадағалау органдарының тиісті актісімен немесе ұйғарымен.

15. Өзара ақшалай талаптары болған жағдайда, Тапсырыс берушінің ҚР АК 370-бабына сәйкес, Мердігерге төленуі тиіс жұмыстардың құнына қарсы лайықты түрде жарияланған талаптарды сомаларды есепке алуға толық құқығы бар. Бұл ретте, осы Қосымшаға Ескертудің 12 және 13-тармақтарында көзделген тәртіппен ресімделген бұзушылық туралы акт пен Тапсырыс берушінің жазбаша талабы есепке алу үшін негіз болып табылады.

16. Шарттың қолданылу талаптары мен осы Қосымшаның талаптары арасында айыппұл санкцияларының мөлшері бөлігінде қарамақайшылықтар болған жағдайда, Қосымшаның талаптары қолданылады.

**№2 қосымша**

**№13.2 қосымша**

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік және өрт қауіпсіздігі,

қоршаған ортаны қорғау саласындағы **келісімге**

(шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде)

**Соңғы үш жылдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау көрсеткіштері бойынша ақпарат**

**Компания атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Жұмыстар/қызметтер атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шарттың нөмірі мен күні:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шарттың аяқталу күні:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштер** | **Өлшем бірлігі** | **20\_\_\_\_ж.** | **20\_\_\_\_ж.** | **20\_\_\_\_ж.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Өндіріспен байланысты жазатайым оқиғалардың саны** | **оқиға** |  |  |  |
| 1.1 | өлімге әкелген |  |  |  |  |
| 1.2 | топтық |  |  |  |  |
| 1.3 | жол-көлік оқиғалары кезінде |  |  |  |  |
| **2** | **Жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендердің саны, жарақаттың ауырлық дәрежесі** | **адам** |  |  |  |
| 2.1 | жеңіл |  |  |  |  |
| 2.2 | орта |  |  |  |  |
| 2.3 | ауыр |  |  |  |  |
| 2.4 | өлімге әкелген |  |  |  |  |
| **3** | **Жазатайым оқиға болған мамандық бойынша жұмыс өтілі** | **жыл** |  |  |  |
| 3.1 | 1 айдан 1 жылға дейін |  |  |  |  |
| 3.2 | 1 жылдан 5 жылға дейін |  |  |  |  |
| 3.3 | 5 жылдан 10 жылға дейін |  |  |  |  |
| 3.4 | 10 жылдан 15 жылға дейін |  |  |  |  |
| 3.5 | 15 жылдан 20 жылға дейін |  |  |  |  |
| 3.6 | 20 жылдан астам |  |  |  |  |
| **4** | **Өндіріспен байланысты емес жазатайым оқиғалардың саны** | **оқиға** |  |  |  |
| 4.1 | өлімге әкелген |  |  |  |  |
| 4.2 | топтық |  |  |  |  |
| 4.3 | жол-көлік оқиғалары кезінде |  |  |  |  |
| 5 | **Өндіріспен байланысты емес жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендердің саны, жарақаттың ауырлық дәрежесі** | **адам** |  |  |  |
| 5.1 | жеңіл |  |  |  |  |
| 5.2 | орта |  |  |  |  |
| 5.3 | ауыр |  |  |  |  |
| 5.4 | өлімге әкелген |  |  |  |  |
| **6** | **Шағын жарақаттарға байланысты қызметкерлердің медициналық көмекке жүгіну жағдайларының саны (соғылған жаралар, кесіп алулар және т.б.)** | **адам** |  |  |  |
| **7** | **Жол-көлік оқиғаларының саны** | **саны** |  |  |  |
| **8** | **Автокөлік құралдарының саны** | **бірлік** |  |  |  |
| 8.1 | жеңіл |  |  |  |  |
| 8.2 | автобустар |  |  |  |  |
| 8.3 | жүк көлігі |  |  |  |  |
| 8.4 | арнайы техника |  |  |  |  |
| **9** | **Автокөлік құралдарының жалпы жүрісі** | **километр** |  |  |  |
| **10** | **Спутниктік мониторинг жүйесімен (GPS) жарақтандырылған автокөлік құралдарының саны** | **саны** |  |  |  |
| **11** | **Қызметкерлердің орташа тізімдік саны** | **адам** |  |  |  |
| **12** | **Жұмыс істеген жұмыс уақытының мөлшері** | **адам-сағат** |  |  |  |
| **13** | **Жазатайым оқиғаларға байланысты төленген сақтандыру өтемінің сомасы** | **мың теңге** |  |  |  |
| 13.1 | қызметкердің өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін |  |  |  |  |
| 13.2 | жабдықтар мен мүлікке зиян келтіргені үшін |  |  |  |  |
| 13.3 | үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін |  |  |  |  |
| **14** | **Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бақылаушы органдар анықтаған бұзушылықтар саны** | **саны** |  |  |  |
| 14.1 | жойылған |  |  |  |  |
| 14.2 | жойылмаған |  |  |  |  |
| 14.3 | ұзақ әсер ететін |  |  |  |  |
| **15** | **Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқытудан өткен қызметкерлердің саны** | **саны** |  |  |  |
|  | еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша |  |  |  |  |
|  | өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша |  |  |  |  |
|  | өрт-техникалық минимум бойынша |  |  |  |  |
|  | электр қауіпсіздігі бойынша |  |  |  |  |
| **16** | **Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқытуға жұмсаған сағаттарының саны** |  |  |  |  |
| **17** | **Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларға арналған шығында** | **мың теңге** |  |  |  |
| **18** | **Апаттармен, өрттермен, мұнайдың төгілуімен және т. б. байланысты оқиғалардың саны** | **саны** |  |  |  |
| 18.1 | Апаттар |  |  |  |  |
| 18.2 | Өрттер |  |  |  |  |
| 18.3 | Мұнайдың, мұнай эмульсиясының, сарқынды сулардың төгілуі, газ өткізу |  |  |  |  |
| 18.4 | Басқа оқыс оқиғалар |  |  |  |  |

**Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мәліметтерді Орындаушылар толтырады**

**12-жолдағы мән қызметтік іссапарлардағы жұмыс сағаттарын қоса алғанда, ұйымның барлық қызметкерлері негізгі жұмыс уақытында нақты жұмыс істеген сағаттарды жиынтықтаумен айқындалады.**

**Нысан сандық мәндер түрінде толығымен толтырылуы керек, егер мән болмаса, 0 саны қойылады.**

**№13.3 қосымша**

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік және өрт қауіпсіздігі,

қоршаған ортаны қорғау саласындағы **келісімге**

(Тоқсан сайын)

**Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау көрсеткіштері бойынша ақпарат**

**Компания атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Жұмыстар/қызметтер атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шарттың нөмірі мен күні:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Шарттың аяқталу күні:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштер** | **Өлшем бірлігі** | **Есептік кезеңде** | **Өткен жылдың барабар кезеңінде** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Өндіріспен байланысты жазатайым оқиғалардың саны** | **оқиға** |  |  |
| 1.1 | өлімге әкелген |  |  |  |
| 1.2 | топтық |  |  |  |
| 1.3 | жол-көлік оқиғалары кезінде |  |  |  |
| **2** | **Жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендердің саны, жарақаттың ауырлық дәрежесі** | **адам** |  |  |
| 2.1 | жеңіл |  |  |  |
| 2.2 | орта |  |  |  |
| 2.3 | ауыр |  |  |  |
| 2.4 | өлімге әкелген |  |  |  |
| **3** | **Жазатайым оқиға болған мамандық бойынша жұмыс өтілі** | **жыл** |  |  |
| 3.1 | 1 айдан 1 жылға дейін |  |  |  |
| 3.2 | 1 жылдан 5 жылға дейін |  |  |  |
| 3.3 | 5 жылдан 10 жылға дейін |  |  |  |
| 3.4 | 10 жылдан 15 жылға дейін |  |  |  |
| 3.5 | 15 жылдан 20 жылға дейін |  |  |  |
| 3.6 | 20 жылдан астам |  |  |  |
| **4** | **Өндіріспен байланысты емес жазатайым оқиғалардың саны** | **оқиға** |  |  |
| 4.1 | өлімге әкелген |  |  |  |
| 4.2 | топтық |  |  |  |
| 4.3 | жол-көлік оқиғалары кезінде |  |  |  |
| 5 | **Өндіріспен байланысты емес жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендердің саны, жарақаттың ауырлық дәрежесі** | **адам** |  |  |
| 5.1 | жеңіл |  |  |  |
| 5.2 | орта |  |  |  |
| 5.3 | ауыр |  |  |  |
| 5.4 | өлімге әкелген |  |  |  |
| **6** | **Шағын жарақаттарға байланысты қызметкерлердің медициналық көмекке жүгіну жағдайларының саны (соғылған жаралар, кесіп алулар және т.б.)** | **адам** |  |  |
| **7** | **Жол-көлік оқиғаларының саны** | **саны** |  |  |
| **8** | **Автокөлік құралдарының саны** | **бірлік** |  |  |
| 8.1 | жеңіл |  |  |  |
| 8.2 | автобустар |  |  |  |
| 8.3 | жүк көлігі |  |  |  |
| 8.4 | арнайы техника |  |  |  |
| **9** | **Автокөлік құралдарының жалпы жүрісі** | **километр** |  |  |
| **10** | **Спутниктік мониторинг жүйесімен (GPS) жарақтандырылған автокөлік құралдарының саны** | **саны** |  |  |
| **11** | **Қызметкерлердің орташа тізімдік саны** | **адам** |  |  |
| **12** | **Жұмыс істеген жұмыс уақытының мөлшері** | **адам-сағат** |  |  |
| **13** | **Жазатайым оқиғаларға байланысты төленген сақтандыру өтемінің сомасы** | **мың теңге** |  |  |
| 13.1 | қызметкердің өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін |  |  |  |
| 13.2 | жабдықтар мен мүлікке зиян келтіргені үшін |  |  |  |
| 13.3 | үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін |  |  |  |
| **14** | **Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бақылаушы органдар анықтаған бұзушылықтар саны** | **саны** |  |  |
| 14.1 | жойылған |  |  |  |
| 14.2 | жойылмаған |  |  |  |
| 14.3 | ұзақ әсер ететін |  |  |  |
| **15** | **Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқытудан өткен қызметкерлердің саны** | **саны** |  |  |
|  | еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша |  |  |  |
|  | өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша |  |  |  |
|  | өрт-техникалық минимум бойынша |  |  |  |
|  | электр қауіпсіздігі бойынша |  |  |  |
| **16** | **Қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқытуға жұмсаған сағаттарының саны** |  |  |  |
| **17** | **Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларға арналған шығында** | **мың теңге** |  |  |
| **18** | **Апаттармен, өрттермен, мұнайдың төгілуімен және т. б. байланысты оқиғалардың саны** | **саны** |  |  |
| 18.1 | Апаттар |  |  |  |
| 18.2 | Өрттер |  |  |  |
| 18.3 | Мұнайдың, мұнай эмульсиясының, сарқынды сулардың төгілуі, газ өткізу |  |  |  |
| 18.4 | Басқа оқыс оқиғалар |  |  |  |

**Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мәліметтерді Орындаушылар толтырады**

**12-жолдағы мән қызметтік іссапарлардағы жұмыс сағаттарын қоса алғанда, ұйымның барлық қызметкерлері негізгі жұмыс уақытында нақты жұмыс істеген сағаттарды жиынтықтаумен айқындалады.**

**Нысан сандық мәндер түрінде толығымен толтырылуы керек, егер мән болмаса, 0 саны қойылады.**

**№14 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Қоғамның ішкі актілерінің, ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің бұзушылықтары мен құқық бұзушылықтары үшін жауапкершілік** | | | |
| **№** | **Шарттың жалпы құны (шарт бойынша ТЖҚ жалпы құны), теңге (егер Шарттың жалпы құны басқа валютада көрсетілген болса, бұзушылық жасалған күндегі ҚР Ұлттық Банкінің бағамы қолданылады)** | **Бұзушылықтар түрлерінің санаттары бойынша бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін айыппұл сомасы, АЕК (Бұзушылық жасалған күндегі «Республикалық бюджет туралы» ҚР Заңында белгіленген айлық есептік көрсеткіштер)** | |
| ***"Қоғамның өткізу режимін бұзу" санаты бойынша айыппұлдар*** | ***"Қоғам меншігіне және қызметкерлеріне қарсы бұзушылық" санаты бойынша айыппұлдар*** |
| 1 | 1.1. өтеусіз мәмілелер (бір тарап екінші тарапқа ақы алмай немесе өзге де қарсы ұсынусыз бірдеме беруге міндеттенетін шарттар, келісімдер) | **50 АЕК** | **200 АЕК** |
| 1.2. Кіріс мәмілелері (жасалуы пайда әкелетін шарттар мен келісімдер) |
| 1.3. 5 млн. теңгеге дейінгі сомаға мәмілелер (5 млн. теңгені қоспағанда), сондай-ақ жалпы сомасы 5 млн. теңгеден төмен мәмілелер, осы ретте сомасы 5 млн. теңгені құрайтын мәмілелер қосылмайды |
| 2 | 5 млн. теңге және одан астам сомаға мәмілелер | **200 АЕК** | **1000 АЕК** |

|  |
| --- |
| 1. Айыппұлдар әрбір объект үшін және әрбір бұзушылық пункті үшін жеке есептеледі және қолданылады. |
| 2. Мердігердің айыппұлдарды, өсімпұлдарды және/немесе тұрақсыздық айыбын төлеуі Мердігерді Тапсырыс берушіге келтірілген залалдарды өтеу және сұратылатын ақпаратты ұсыну бойынша міндеттен босатпайды.  ***Осы Қосымша бойынша Бұзушылық түрлерінің санаттарына анықтамалар:*** |
| 1. "Қоғамның өткізу режимін бұзу" санаты бойынша айыппұлдар, осы санатқа өткізу режимінің қағидаларына (П-165-08-09) сәйкес ресімделген тиісті рұқсаттамасыз/рұқсатсыз Қоғам аумағында Мердігердің жұмыскерлерінің, автокөлігі мен арнайы техникасының кіруі/шығуы, орналасуы, болуы, жаяу және көлікпен жүріп өтуі түріндегі бұзушылық жатады; |
| 2. "Қоғам меншігіне және қызметкерлеріне қарсы бұзушылық" санаты бойынша айыппұлдар, осы санатқа Мердігердің қызметкерлері, өкілдері, уәкілетті тұлғалары тарапынан Тапсырыс беруші қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығына зиян келтіру, Тапсырыс берушінің мүлкін ұрлау, зиян келтіру, бүлдіру жатады, сондай-ақ осы айыппұл жоғарыда көрсетілген бұзушылықтарға қатысқаны үшін қолданылады. |

**№15 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

**Еңбек қатынастары саласындағы мердігер**

**ұйымдарға қойылатын талаптар**

**I. Шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) барысындағы Мердігердің (Орындаушының) міндеттемелері.**

1. Шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) барысында Мердігер (Орындаушы) ***Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының талаптарын, соның ішінде мыналарды мүлтіксіз сақтауға міндетті***:

1. Еңбек шарттарын жасау тәртібі, олардың мазмұны мен нысанына қойылатын талаптар;
2. Адамды еңбек шарты жасалғаннан кейін ғана жұмысқа жіберу;
3. Жұмыс уақытының ұзақтығы мен режимі;
4. Ауысымдық жұмыс және еңбекті ұйымдастырудың вахталық әдісі;
5. Түнгі уақыттағы жұмыс және үстеме жұмыс;
6. Жұмыскерлердің демалысы;
7. Еңбекке ақы төлеудің ең төмен мөлшері және еңбекке ақы төлеу саласындағы кепілдіктер;
8. Жалақы төлеу тәртібі мен мерзімдері.

2. Өндіріс мәдениетінің қазіргі заманғы деңгейін қамтамасыз ету, денсаулықты сақтау, жұмысқа қабілеттілік пен еңбек өнімділігін арттыру мақсатында ***өз қызметкерлері үшін мынадай әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларды қамтамасыз ету***:

1) Мердігердің/Орындаушының шартты орындау кезінде жұмылдырылған өндірістік қызметінің барлық орындарында ыстық тамақ және ауыз су, атап айтқанда:

- қызметкерлерді қанағаттандыратын сапалы тамақпен қамтамасыз ету, күнделікті бақылауды ұйымдастыру. Тамақтың жоғары сіңімділігі, жақсы дәмі, қолданылатын өнімдердің әртүрлілігі, дененің қажеттіліктерін толығымен қанағаттандыратын тиісті химиялық құрамы болуы керек. Ауыр физикалық еңбегі бар жұмысшылар үшін ұсынылатын энергия, ақуыз, май және көмірсулардың мөлшері күніне 3450 бастап 3600 ккал дейін болуы керек. Осыған байланысты жұмысшылардың тамақтану рационы жұмсалған энергияны толтырып, бір түскі асқа (кешкі асқа) кемінде 1500 ккал құрауы керек.

- жиектері сынған, жарылған, сынған, эмалі зақымдалған асүй және асхана ыдыстарын; алюминийден жасалған асхана аспаптарын; пластмассадан және баспақталған шереден жасалған бөлшектеу тақтайларын пайдалануға жол бермеу;

- тамақ дайындау орындары санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес болуы тиіс, термоспен тамақтандыру жағдайында, сондай-ақ тамақ дайындау мен қабылдаудың барлық кезеңдерінде Мердігер/Орындаушы қызметкерлерінің жоғарыда көрсетілген талаптарды сақтауын қамтамасыз ету қажет.

2) Тапсырыс берушінің объектілерінде (жұмыс процесі вахталық әдіспен жүзеге асырылатын қаладан тыс жерде орналасқан) жұмыс істейтін жұмыскерлердің тұруын қамтамасыз ету, атап айтқанда:

- вахталық әдіспен жұмыс істейтін қызметкерлерді жұмыс өндірісі объектісінде болған кезеңде тұрумен қамтамасыз ету. Жатақханалардың тұрғын бөлмелерінің ауданы бір адамға кемінде 6 м2 есебінен айқындалады;

- төсек жабдықтарын, сүлгілерді және басқа жұмсақ мүкәммалды аптасына кемінде 1 рет ауыстыруды жүзеге асыру;

– жуу, залалсыздандыру құралдарын қолдана отырып, құрғақ және ылғалды тазалауды жүзеге асыру - күн сайын қажеттілігіне қарай, бірақ күніне кемінде 1 рет;

- ішкі өртке қарсы қорғау жүйесімен қамтылған өрт қауіпсіздігі шараларын, өрт дабылы мен түтін бергіштерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;

- электр техникалық жабдықтар мен желілердің, суық-жылумен жабдықтау жүйесінің, ыстық және суық сумен жабдықтау жүйелерінің, желдету жүйесінің үздіксіз және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету, сондай-ақ профилактикалық жұмыстар жүргізу;

- жатақханаларды санитарлық-гигиеналық нормаларға сәйкес таза ұстау үшін жуу, залалсыздандыру құралдарымен (ҚР-да қолдануға рұқсат етілген) және қағаз сүлгілермен, дәретхана қағаздарымен, материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету.

Мердігерде/Орындаушыда Тапсырыс берушінің объектілерінде (жұмыс процесі вахталық әдіспен жүзеге асырылатын қаладан тыс жерде орналасқан) тұрумен қамтамасыз ету үшін өз үй-жайлары болмаған жағдайда Мердігер/Орындаушы өз қызметкерлерін тұру жағдайымен қамтамасыз ету мақсатында Тапсырыс берушінің көрсетілген объектілерінде бар тұрғын үй-жайларды пайдалануға қол жеткізу үшін шаралар қолдануға міндетті.

3) Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыс істейтін жұмыскерлерді Тапсырыс берушінің объектілеріне жеткізу, сондай-ақ объектілер арасында жүріп-тұру үшін көлікпен қамтамасыз ету:

- Мердігерде/Орындаушыда жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға және көлік қызметтерін көрсетуге арналған барлық рұқсат құжаттары болуы тиіс.

- жолаушыларды тасымалдауға арналған көлік құралдарының жиынтығы: ауа баптау және/немесе желдету жүйесі, жылыту жүйесі, жұмсақ орындықтар, Автобустар мен шағын автобустардың салондары таза, орындықтары зақымдалмаған және реттелетін болуы тиіс;

- көлік құралдары жайлылық талаптарына жауап беруі, барлық жолаушылар үшін қауіпсіздік белдіктері және жазғы және қысқы кезеңде толық техникалық жарақтандырылуы тиіс.

4) Мердігердің/Орындаушының Шарт талаптарына толық сәйкес міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету үшін жұмыскерлерді қажетті мөлшерде және жарамды күйде еңбек құралдарымен, атап айтқанда: еңбек жабдығымен немесе механикалық еңбек құралдарымен (станоктармен, машиналармен, жабдықтармен, аспаптармен және т.б.) қамтамасыз ету.

**II. Қызметкерлер арасында көңіл-күй туралы ақпаратты уақтылы алу мақсатында Мердігердің (Орындаушының) қызметкерлермен өзара іс-қимыл жасау тәртібі**

Мердігердің/Орындаушының жұмыскерлері арасында көңіл-күйі туралы ақпаратты уақтылы алу және жұмыскерлерді ұйымның қызметі туралы хабардар ету мақсатында Мердігер/Орындаушы мынадай ішкі коммуникациялар механизмдерін қамтамасыз етеді:

1) Мердігердің/Орындаушының бірінші басшысы жыл сайын бірінші жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 1 қыркүйекке дейін және жылдың қорытындылары бойынша 1 наурызға дейін әлеуметтік-еңбек қатынастары мәселелері бойынша өз қызметкерлерімен кездеседі, онда еңбек ұжымы Мердігердің/Орындаушының өндірістік көрсеткіштері туралы хабардар етіледі, ал Мердігердің/Орындаушының басшылығы қызметкерлердің сұрақтары мен ұсыныстарын жинайды, оларға жауаптар береді; мердігердің/Орындаушының бірінші басшысы өз ұйымының қызметкерлерін жеке мәселелері бойынша айына кемінде бір рет қабылдауды жүзеге асырады;

2) Мердігер/Орындаушы өз қызметкерлерінің өтініштерін қарауды және арыз берушілердің қабылданған шешімдер туралы жауап алуын қамтамасыз етеді.

**III. Тапсырыс берушінің Мердігердің (Орындаушының) осы Талаптардың ережелерін сақтауы тұрғысынан тексерулер жүргізу тәртібі**

Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және осы Талаптардың ережелерін сақтауы тұрғысынан жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер жүргізуге құқылы. Тексеру нәтижелері осы талаптарға Қосымшаға сәйкес белгіленген нысан бойынша Тексеру парағын жасау жолымен ресімделеді.

Жоспарлы тексерулер жылына кемінде 1 рет жүргізіледі. Жоспардан тыс тексерулер: келіп түскен өтініштердің және Мердігер/Орындаушы қызметкерлерінің заңды құқықтарының бұзылуы туралы өтініштерінің; бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдардың; мемлекеттік органдардан және өзге де көздерден, оның ішінде Тапсырыс берушінің лауазымды адамдарынан келіп түскен мәліметтердің негізінде жүргізіледі.

Тапсырыс берушінің тексерулер жүргізуі барысында Мердігер (Орындаушы) міндетті:

- Тапсырыс берушіге өзекті және объективті деректерді ұсынуға;

- Тапсырыс берушінің әлеуметтік-тұрмыстық және өндірістік сипаттағы барлық объектілерге қолжетімділігін қамтамасыз етуге.

**IV. Мердігердің (Орындаушының) еңбек қатынастары саласындағы ілеспе міндеттемелері**

Мердігер (Орындаушы) міндетті:

- әлеуметтік-тұрмыстық сипаттағы жағымсыз көріністердің пайда болуының ықтимал факторларын, себептерін, жағдайлары мен алғышарттарын анықтау және белгілеу үшін еңбек ұжымындағы жағдайға үздіксіз мониторинг пен талдауды жүзеге асыруға;

- еңбек ұжымында әлеуметтік наразылықтардың туындауының нақты және ықтимал тәуекелдерін зерделеуге, бағалауға және болжауға;

- қандай да бір әлеуметтік-еңбек жанжалдары туындаған немесе пісіп-жетілген жағдайда Тапсырыс берушіні хабардар етуге. Бұл ретте, жұмыскерлердің өкілдерімен келіссөздер процесіне кірісу және туындаған жағдайды қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешу жөнінде шаралар қабылдауға;

- Тапсырыс берушінің объектілеріне жұмысқа тартылатын қосалқы мердігер ұйымдарға ұқсас Талаптарды белгілеуге.

**№15.1 қосымша**

«Еңбек қатынастары саласындағы мердігер

ұйымдарға қойылатын талаптарға»

**ТЕКСЕРУ ПАРАҒЫ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде еңбек қатынастары саласындағы міндеттемелердің сақталуына қатысты Тапсырыс берушімен Мердігердің/Орындаушының тексерулерін жүргізу үшін**

**ТЕКСЕРУ ПАРАҒЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Бұл тексеру парағы мердігер ұйымда жүргізілетін тексеру жүргізу кезінде жазба нысаны ретінде қызмет етеді* | | | | |
| *Мердігер ұйым дербес заңды тұлға бола отырып, ҚР Еңбек Кодексі нормаларының сақталуына және еңбек саласындағы шарттық талаптардың орындалуына жауапты болады* | | | | |
| *Бұл тексеру еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жағдайын қамтымайды* | | | | |
| *Тексеру кезеңі болып табылады* | | | |  |
| **ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР** | | | | |
| Тексеруге қатысушылар | | | |  |
| Өткізу орны | | | |  |
| Өткізу күні | | | |  |
| **МЕРДІГЕР ҰЙЫМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ** | | | | |
| Компания атауы | | | |  |
| Қызметкерлердің жалпы саны | | | |  |
| **Жұмысқа қабылдау** | | **иә** | **жоқ** | **пікір** |
| 1 | Еңбек шарты ресімделді және 1 дана қызметкерлерге берілді |  |  |  |
| 2 | Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтар бар және олармен қызметкерлер танысты |  |  |  |
| **Жұмыс және тынығу режимі** | | **иә** | **жоқ** | **пікір** |
| 3 | Жұмыс уақытын есепке алу табельдеріне қол қойылды және олар нақты жұмыс істеген уақытты көрсетеді |  |  |  |
| 4 | Жұмыс уақытын есепке алу табельдеріне сәйкес вахта кезеңдері 15 күннен аспайды |  |  |  |
| 5 | Табельдерге сәйкес жұмыс уақыты еңбек шартында белгіленген ұзақтықтан аспайды |  |  |  |
| 6 | Компанияда соңғы екі жылда еңбек демалысы берілмеген қызметкерлер жоқ |  |  |  |
| 7 | Еңбек шарты ҚР ЕК-не толық сәйкестікте жасалған |  |  |  |
| 8 | Еңбек шарттарын бұзу ҚР ЕК талаптарына толық сәйкестікте жүзеге асырылды |  |  |  |
| 9 | Жұмыс уақытының ұзақтығы ҚР ЕК талаптарына сәйкес реттеледі |  |  |  |
| 10 | Жұмыс уақытының режимі ҚР ЕК белгіленген нормаларға сәйкес келеді |  |  |  |
| 11 | Түнгі уақытта және үстеме жұмысты орындау үшін персоналды жұмысқа тарту кезінде бұзушылықтарға жол берілмейді. |  |  |  |
| 12 | Үстеме жұмыстардың жалпы ұзақтығы айына он екі сағаттан және жылына бір жүз жиырма сағаттан аспайды. |  |  |  |
| 13 | Жұмыскердің жұмыстың аяқталуы мен оның келесі күні басталуы (жұмыс ауысымы) арасындағы күнделікті (ауысымаралық) тынығуының ұзақтығы - кемінде он екі сағат. |  |  |  |
| 14 | Қызметкерлерге жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысы демалыс кестесіне сәйкес, уақтылы және толық көлемде беріледі. |  |  |  |
| **Жалақы және өзге де төлемдер** | | **иә** | **жоқ** | **пікір** |
| 15 | Жалақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен ақшалай нысанда белгіленеді және кемінде айына бір рет, келесі айдың бірінші онкүндігінен кешіктірілмей төленеді |  |  |  |
| 16 | Төлем парақтарындағы сомалар кестелерде көрсетілген сағаттардың дұрыс санын, соның ішінде мереке, демалыс, түнгі және үстеме жұмыс үшін төлемді көрсетеді |  |  |  |
| 17 | Зейнетақы және әлеуметтік алымдардың төленгенін растау бар |  |  |  |
| 18 | ҚР заңнамасына сәйкес еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша жәрдемақы дұрыс өтеледі |  |  |  |
| 19 | Мердігер ҚР ЕК-де көзделген еңбекақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктерді орындайды. |  |  |  |
| **Еңбек қатынастарын бұзу** | | **иә** | **жоқ** | **пікір** |
| 20 | Қызметкердің бастамасы бойынша жұмыстан шығарудың барлық жағдайлары жеке мәлімдемелермен расталады, дұрыс рәсімделген |  |  |  |
| 21 | Жұмыс берушінің бастамасы бойынша жұмыстан босатудың барлық жағдайлары барабар, ҚР Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес келеді |  |  |  |
| **Ұжымдық шарт талаптарын орындау** | | **иә** | **жоқ** | **пікір** |
| 22 | Компанияда ұжымдық шарт бар |  |  |  |
| 23 | Компанияда қызметкерлер/кәсіподақтар өкілдерінің жұмыс комитеті бар |  |  |  |
| **Әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларға қойылатын талаптар** | | **иә** | **жоқ** | **пікір** |
| 24 | Өндірістік қызметтің барлық орындарында ыстық тамақпен және ауыз сумен қамтамасыз ету |  |  |  |
| 25 | Вахталық әдіспен жұмыс істейтін қызметкерлерді жұмыс өндірісі объектісінде болған кезеңде баспанамен қамтамасыз ету. Жатақханалардың тұрғын бөлмелерінің ауданы бір адамға кемінде 6 м2 есебінен айқындалады |  |  |  |
| 26 | Төсек жабдықтарын, сүлгілерді және басқа жұмсақ мүкәммалды аптасына кемінде 1 рет ауыстыру |  |  |  |
| 27 | Жуу, залалсыздандыру құралдарын қолдана отырып, құрғақ және ылғалды тазалауды жүзеге асыру – күн сайын қажеттілігіне қарай, бірақ күніне кемінде 1 рет; |  |  |  |
| 28 | Ішкі өртке қарсы қорғау жүйесімен қамтылған өрт қауіпсіздігі шараларын, өрт дабылы мен түтін бергіштерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету; |  |  |  |
| 29 | Электр техникалық жабдықтар мен желілердің, суық-жылумен жабдықтау жүйесінің, ыстық және суық сумен жабдықтау жүйелерінің, желдету жүйесінің үздіксіз және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету, сондай-ақ профилактикалық жұмыстар жүргізу. |  |  |  |
| 30 | Жатақханаларды санитарлық-гигиеналық нормаларға сәйкес таза ұстау үшін жуу, залалсыздандыру құралдарымен және қағаз сүлгілермен, дәретхана қағаздарымен, материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету. |  |  |  |
| 31 | Мердігердің/Орындаушының Шарт талаптарына толық сәйкес міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету үшін жұмыскерлерді қажетті мөлшерде және жарамды күйде еңбек құралдарымен, атап айтқанда: еңбек жабдығымен немесе механикалық еңбек құралдарымен (станоктармен, машиналармен, жабдықтармен, аспаптармен және т.б.) қамтамасыз ету. |  |  |  |
| 32 | Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыс істейтін жұмыскерлерді Тапсырыс берушінің объектілеріне жеткізу, сондай-ақ объектілер арасында жүріп-тұру үшін көлікпен қамтамасыз ету. |  |  |  |
| 33 | Көлік құралдары жайлылықтың талаптарына жауап береді, барлық жолаушылар үшін белдік қауіпсіздік белдіктері және жазғы және қысқы кезеңде толық техникалық жарақталуы бар. |  |  |  |
| **Ішкі коммуникациялар** | | **иә** | **жоқ** | **пікір** |
| 34 | Бірінші басшының еңбек ұжымымен кездесуі |  |  |  |
| 35 | Қызметкерлерді жеке мәселелері бойынша қабылдау айына 1 (бір) реттен кем емес. |  |  |  |
| 36 | Қызметкерлердің өтініштерін қарау және арыз берушілердің қабылданған шешімдер туралы жауаптар алуы. |  |  |  |
| 37 | Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушінің өндірістік процестеріне әсер етуі мүмкін өткір проблемалық мәселелер туындаған жағдайлар туралы уақтылы хабарлайды. |  |  |  |

**№16 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

**Санкциялық ескертпелер**

* 1. Тараптар осы шартты Мердігер кепілдіктері негізінде және оларға адал ниетпен жасайды. Мердігер мыналарға кепілдік береді:

(a) Мердігер де, оның кез келген аффилиирленген тұлғалары да, Мердігер акционерлерінің ешқайсысы да Еуропалық Одақта және/немесе Ұлыбританияда және/немесе SDN-де жоқ (Арнайы тағайындалған азаматтар мен бұғатталған тұлғалар тізімі - a) арнайы тағайындалған азаматтардың және бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (корреспонденттік шотқа немесе кредиторлық шот арқылы санкцияларға жататын шетелдік қаржы институттарының тізімі - шетелдік қаржы институттарының тізімі, олар үшін корреспонденттік немесе төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға сәйкес, NS-MBS (SDN емес мәзір негізіндегі санкциялар тізімі) Қазақстан Республикасының валюталық бақылау басқармасымен басқарылады. АҚШ Қаржы министрлігі (АҚШ Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі), сондай-ақ экстерриториялық әсері бар кез келген басқа санкциялар тізімі;

(b) Мердігердің Шарт жасасуы және/немесе оны орындауы осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпаса;

(с) Мердігер Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оны нақты орындаған күнге дейін - Жеткізушінің/Орындаушының/Орындаушының шот-фактуралары, осы Келісім бойынша төлемдерді жүзеге асыру үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттарды қоса алғанда, ЕО қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын тұлғалардың, топтардың және ұйымдардың Шоғырландырылған тізбесіне енгізілмеген, оларға қатысты активтерді тоқтату режимі енгізілген банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан. күшінде (ЕО санкциялары бойынша активтерді бұғаттауға және оларға қаражат пен экономикалық ресурстарды беруге тыйым салуға жататын тұлғалардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізімі), және/немесе Біріккен Корольдіктегі Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру басқармасының қаржылық санкциялар мақсаттарының шоғырландырылған тізбесі және/немесе SDN (арнайы тағайындалған азаматтар мен блокталған тұлғалар тізімі – арнайы таңдалған азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (корреспонденттік шот немесе кредиторлық шот бойынша санкцияларға жататын шетелдік қаржы институттарының тізімі – корреспонденттік немесе транзакциялық шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынатын немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға сәйкес шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (SDN емес мәзір негізіндегі санкциялар тізімі – SDN негізінде емес санкциялар тізімі), АҚШ Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы басқарады;

(d) Мердігер атынан осы Келісімге қол қоятын тұлға(лар) Еуропалық Одақтың және/немесе Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және/немесе Арнайы тағайындалған азаматтар мен тыйым салынған тұлғалар тізіміне (SDN) қосылмаған болса - a арнайы тағайындалған азаматтардың және тыйым салынған адамдардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе түпкілікті төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – Sdn-ге негізделмеген Санкциялар тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы басқарады (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), сондай-ақ, аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізімі.

1.2 Мердігердің кез келген кепілдігі жалған, сенімсіз және (немесе) дұрыс емес екені дәлелденген жағдайда, Мердігер басқа Тарапқа осыған байланысты немесе осыған байланысты тікелей және/немесе жанама залалдарды өтеуге міндетті. Жеткізушінің/Орындаушының/Орындаушының мұндай кепілдігінің сенімсіздігі немесе дәлсіздігі екінші Тараптың сұрау салуын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы

1.3 Келісім-шарт жасалған күннен кейін кез келген жаңа Санкциялар туралы заң күшіне енсе немесе қолданыстағы Санкциялар туралы заңға өзгертулер енгізілсе немесе қолданыстағы Санкциялар туралы заңның аясы ресми түсініктемелер немесе тиісті мемлекеттік органдардың құзыретті мемлекеттік органының шешімі арқылы кеңейтілген немесе басқа жолмен өзгертілген жағдайда юрисдикция, Заң («Жаңа санкциялар») және осындай Жаңа санкциялар:

(а) негізді және негізделген пікір бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін емес немесе елеулі түрде қиындата алады; және/немесе

(b) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін; және (немесе)

(с) тауарларды жеткізуді/қызметтерді көрсетуді/жұмыстарды орындауды бұзу немесе үзу тудырған немесе тудыруы мүмкін;

(d) сақталуы мүмкін емес немесе Жаңа санкциялар елеулі түрде кедергі келтіретін кез келген Тараптардың маңызды қарыз келісімдерінде қамтылған Тараптардың кез келгенінің міндеттемелерін (пактілерін) бұзуына әкеп соқтырса; және/немесе

(e) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеліп соқтырса немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша түрде растаған мұндай төмендету ықтималдығы бар болса,

(бірге – «Жаңа санкциялардың салдары»),

мұндай Тарап жаңа санкциялар қабылданған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама, бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталатын) екінші Тарапты жазбаша түрде дереу ресми растайтын құжаттарды қоса және осы санкциялардың оған әсерін хабардар етуге міндеттенеді.

1.4 Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптар, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау барысында кездесетін Жаңа санкциялардың әсер етуіне қатысты, өз ұстанымдарын білдіру және келісу мақсатында, тиісті мемлекеттік органнан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда, осы Шартқа өзгерістер енгізуді көздейтін сондай-ақ, осындай санкциялардың алдын-алу немесе ықтимал төмендету жөніндегі кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

1.5 Тараптар жүргізілген келіссөздердің нәтижесі бойынша қолайлы шешімге қол жеткізген кезде, Тараптар 7 (жеті) жұмыс күні ішінде немесе олармен келісілген өзге мерзім ішінде, жаңа санкциялардың бұзылуына немесе Шартты орындалуына қолдануды болдырмауға мүмкіндік беретін, келісілген іс-шаралардың жүзеге асырылуына күш-жігер жұмсайды.

1.6 Тараптар келіссөздердің 1-ші күнін өткізгеннен кейін, 7 (жеті) жұмыс күні ішінде келісімге қол жеткізбеген кезде, Тараптардың әр-қайсысы кез келген уақытта Жаңа санкциялардың салдарларына әкеп соққан немесе жаңа санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты туындаған Тарапқа ("тыйым салынған Тарап") туралы хабарлама, келісімге қол жеткізбеген жағдайда ("келісімге қол жеткізбегені туралы хабарлама") жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізбеу туралы хабарлама жіберілген жағдайда, Тараптар Шартты біржақты тәртіппен бұзуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

1.7 Жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, Тараптар, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен немесе (тараптардың келіскен валютасындау) жүзеге асыру Сатып алушы үшін заңсыз немесе Тараптардың өзара келісімі бойынша жаңа санкцияларға байланысты өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда, тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша балама валютада төлем жасау Тараптарға жаңа санкциялардың салдарларын болдырмауға мүмкіндік беретін жағдайда 1.8-баптың ережелері басым тәртіппен қолданылуға жатады, мұндай жағдайда 1.5 және 1.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

1.8 Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, кез келген уақытта осы Шарт бойынша төлемдерді АҚШ долларымен немесе (тараптардың келіскен валютасында) шарт үшін (контрагенттің орнына) есептесу, заңсыз немесе Тараптардың келісімі бойынша мүмкін емес немесе өзгеше түрде орынсыз болса, Сатып алушы бұл туралы сатушыны жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны (валютаны көрсету) жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, ("баламалы валюта") және осындай төлемді алушы Тараптың банк шотының деректемелері, тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір-біріне қажетті көмек көрсетуге міндеттенеді.

1.9 Егер, осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуге тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 1.8-тармақ қолданылған жағдайда теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен жасалған жағдайда, Тараптар мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларындағы есеп айырысуларды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) немесе егер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі банк бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетініне келіседі Қазақстан Ұлттық Банкі өзінің интернет сайтында тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) немесе валюталардың бағамдары туралы ақпаратты жарияламайды (www.nationalbank.kz), Тараптар белгілеген Банктің курсы бойынша.

**№17 қосымша**

20\_\_\_\_ж \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартына

Жаңаөзен қаласында заңды тұлғаның өндірістік базасы және мемлекеттік тіркелуі болған жағдайда ТЖҚ жеткізушісі Жаңаөзен қаласының және жақын орналасқан елді мекендердің тұрғындарын жұмысқа орналастыру мүмкіндігін қарастырады.

1. формируется АО «Озенмунайгаз» в зависимости от специфики деятельности и нарушений в области ОТ, ПБ и ООС [↑](#footnote-ref-1)
2. месячный расчетный показательдля применения штрафных санкций [↑](#footnote-ref-2)