|  |
| --- |
|  Қосымша 5 |
|  шартқа №\_\_\_\_\_\_\_ |
|  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ қ. |
| **2025 жылға арналған Оңтүстік ЖЭТ филиалының (мердігерлік)** **Қазығұрт АЭТ 220 кВ "Шымкентская" ҚС 220 кВ АТҚ порталын сырлау жұмыстар көлемінің ведомосы №** |
| Негіздеме: № ақау актісі |  |
| **№ р/с** | **Жұмыстардың физикалық көлемдерінің атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Ескертпе** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Метал бетін. Щеткамен тазалау | м2 | 3428,1 |   |
| 2 | Метал бетін. Астарлау және эмальмен екі рет бояу. Диаметрі 4 м-ден асатын құрылғылардың ішіндегі тіректерден, тіреуіштерден, бесіктерден және баспалдақтардан жұмыс, құрылыс жұмысшыларының еңбек шығындарына коэффициент қолданылады - 1,1 | м2 | 6856,2 |   |
|   | **Материалдар** |   |   |   |
| 1 | Тоттануға қарсы топырақ-эмаль | кг | 1 059 |   |
| 2 | Тотты тазалауға арналған тоттануға қарсы құралдар | кг | 1 059 |   |
| 3 | КП-70 бояу жаққышы | дана | 654 |   |
| 4 | Еріткіш 646 | т | 0,491 |   |
| 5 | Тері ойығы. б.. 8-Н | м2 | 164 |   |
| 6 | Шүберек | кг | 246 |   |