|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосымша 5 | | | | | |
| шартқа №\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ қ. | | | | | |
| **2025 жылға арналған Оңтүстік ЖЭТ филиалының (мердігерлік)**  **Қазығұрт АЭТ 220 кВ "Шымкентская" ҚС 220 кВ АТҚ порталын сырлау жұмыстар көлемінің ведомосы №** | | | | | |
| Негіздеме: № ақау актісі | | | | |  | | |
| **№ р/с** | | **Жұмыстардың физикалық көлемдерінің атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Ескертпе** | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | Метал бетін. Щеткамен тазалау | м2 | 3428,1 |  | | |
| 2 | | Метал бетін. Астарлау және эмальмен екі рет бояу. Диаметрі 4 м-ден асатын құрылғылардың ішіндегі тіректерден, тіреуіштерден, бесіктерден және баспалдақтардан жұмыс, құрылыс жұмысшыларының еңбек шығындарына коэффициент қолданылады - 1,1 | м2 | 6856,2 |  | | |
|  | | **Материалдар** |  |  |  | | |
| 1 | | Тоттануға қарсы топырақ-эмаль | кг | 1 059 |  | | |
| 2 | | Тотты тазалауға арналған тоттануға қарсы құралдар | кг | 1 059 |  | | |
| 3 | | КП-70 бояу жаққышы | дана | 654 |  | | |
| 4 | | Еріткіш 646 | т | 0,491 |  | | |
| 5 | | Тері ойығы. б.. 8-Н | м2 | 164 |  | | |
| 6 | | Шүберек | кг | 246 |  | | |