**Техническая характеристика**

Химический анализ охлаждающей воды.

Содержание хлоридов – ГОСТ 4245-72 , СТ РК 2562-2014;

жесткость общая ГОСТ 4151-72, СТ РК 2562-2014;

щелочность - ГОСТ 26449.1-85, СТ РК 2562-2014;

ниртиты- СТ РК 2562-2014,

фосфаты - СТ РК 2562-2014