|  |
| --- |
|  Приложение 5 |
|  к договору №\_\_\_\_\_\_\_ |
|  от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ведомость объемов работ № 200005710** |
|  | **на ремонт здания ОПУ ПС 500 кВ "Жамбыл"** |
|  | **филиала АО "KEGOC" Южные МЭС (подряд)** |
|  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектный акт №200005710 |   |  |  |
| N п.п. | Наименование физических объемов работ | Единица измерения |  Кол-во  | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Оконный блок** |  |  |  |
| 1 | Коробки оконные/подоконники. Демонтаж | шт. | 5 |   |
| 2 | Демонтаж окон/подоконников из железного каркаса | м2 | 125 |   |
| 3 | Проемы оконные/подоконники ПВХ. Монтаж | м2 | 155 |   |
| 4 | Устройство подоконников наружных и внутренних. Монтаж | м | 232 |   |
| 5 | Штукатурка оконных откосов. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм | м2 | 35 |   |
| 6 | Штукатурка оконных откосов. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (шпталевка гипсовая Glatt Alinex) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 35 |   |
| 7 | Оконные откосы. Окрашивание водоэмульсионными составами | м2 | 35 |   |
| 19 | Мусор строительный с погрузкой и разрузкой вручную. | т | 1,5 |   |
| 20 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км | т | 1,5 |   |
|   | **Материалы** |   |   |   |
| 1 | Блок оконный стеклопакет из ПВХ профилей, рифленого или матового стекла от попадания прямых солнечных лучей/помещение кабельного полуэтажа и помещения аккумуляторных батарей | м2 | 125 |   |
| 2 | Блок оконный стеклопакет из ПВХ профилей/ помещение СДТУ, ЛАЗ связи | м2 | 30 |   |
| 3 | Доска подоконная из ПВХ профилей ламинированная шириной 250 мм | п/м  | 116 |   |
| 4 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80  | т | 0,0992 |   |
| 5 | Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 336 |   |
| 6 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 | кг | 22,05 |   |
| 7 | Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98  | м3 | 0,371 |   |
| 8 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 4,64 |   |
| 9 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 17,85 |   |
| 10 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 3,50 |   |
| 11 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,32 |   |
| 12 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,56 |   |
| 13 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0015 |   |