**Приложение № 4 к договору**

 **от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года**

 **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Требования по поставке товара на территорию Заказчика**

1. Поставщик заблаговременно предупреждает Заказчика о дате и времени доставки товара для организации разгрузочных работ.

2. Въезд и выезд Поставщика на территорию Заказчика осуществляется только через контрольно-пропускные пункты с предъявлением сопроводительных документов.

3. На территории Заказчика Поставщик ознакамливается с планом эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Передвижение транспортных средств и персонала Поставщика по территории Заказчика осуществляется в соответствии с установленными дорожными знаками и разметкой согласно требованиям «Правил дорожного движения». Скорость движения не должна превышать по территории подстанций 10 км/час, производственных баз, складов и офисов - 20 км/час.

5. Поставщик устанавливает автотранспорт под разгрузку товара на оптимальном расстоянии от дверей складских и иных помещений.

6. Для уменьшения выбросов в окружающую атмосферу при разгрузочных работах на территории Заказчика двигатели транспортных средств должны быть выключены.

7. Разгрузка должна производиться с соблюдением норм переноски тяжестей и правил охраны труда при разгрузочных работах. Не допускается при работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание людей под поднимаемым грузом и стрелой крана.

8. На территории Заказчика персонал Поставщика должен быть внимательным к сигналам, подаваемым транспортными средствами (автомобилями, грузоподъёмными кранами, вышками, автопогрузчиками и т.п.), при их подаче отойти в сторону на безопасное расстояние.

9. На территории Заказчика персонал Поставщика должен соблюдать осторожность при:

 - передвижении в зонах возможного движения автомобилей, особенно при наличии объектов, ограничивающих обзорность. При выходе из-за стоящих автомобилей, углов зданий, ворот необходимо остановиться и осмотреть путь дальнейшего движения, чтобы убедиться в отсутствии автомобиля;

- переноске (перевозке) предметов, ограничивающих обзор пути движения и окружающей обстановки, а также при движении по скользкому покрытию и в тёмное время суток;

- передвижении в узких проходах между автомобилями (особенно с работающим двигателем).

10. По окончании разгрузки персонал Поставщика должен не допускать загрязнения территории Заказчика мусором; использованные промасленные обтирочные материалы и другие горючие материалы убрать в специальные металлические емкости; пролитые горюче-смазочные материалы необходимо засыпать песком и убрать.

11. Поставщики обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении пожаров и возгораний немедленно уведомить об этом персонал Заказчика или противопожарную службу по номеру 101.

12. На территории Заказчика запрещается:

- стоянка автотранспорта в проездах и на подъездах к зданиям и сооружениям, препятствующая проезду пожарной техники, а также стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов;

- производить заправку транспортных средств горюче-смазочными материалами в не установленных местах;

- курение, за исключением специально отведенных для этих целей мест, обозначенных знаками «Место для курения»;

- подогрев двигателей открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), использование открытых источников огня;

- находиться в ограждённых опасных зонах;

- стоять или проходить под лестницами или местами, откуда возможно падение предметов;

- проходить вблизи работающего оборудования ближе 5 метров;

- облокачиваться на временное ограждение пролётных строений, открытых люков и других предметов.