|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Техническая спецификация** | | | |
| **№ п.п.** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика, ГОСТ** | **Дополнительная характеристика** |
| 1 | Насос | специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч | Насос циркуляционный для отопления  H макс.: 6,80 м  Q макс.: 5,00 м3/ч  H ном.: 4,00 м  Q ном.: 2,90 м3/ч  Мощность: 0,14 кВт  Сеть: 1х220 В  Температура макс.: 110 °С  Вес: 3,60 кг |