|  |
| --- |
| **Техническая спецификация** |
| **№ п.п.** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика, ГОСТ** | **Дополнительная характеристика** |
| 1 | Насос | специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч | Насос циркуляционный для отопленияH макс.: 6,80 мQ макс.: 5,00 м3/чH ном.: 4,00 мQ ном.: 2,90 м3/чМощность: 0,14 кВтСеть: 1х220 ВТемпература макс.: 110 °СВес: 3,60 кг |