Программный комплекс АВС (редакция 2023.8) 1 7120

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью ФОРМА 4

 "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Центр топливных ресурсов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Топливный склад ст.Жанаесиль

 ОБЬЕКТ НОМЕР

 Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №

 (Локальный сметный расчет)

 НА Ремонт кровли Административного здания

 (инв.№AST806260)

ОСНОВАНИЕ:

 Сметная стоимость 3293,016 тыс.тенге

 Сметная заработная плата 650,39 тыс.тенге

 Нормативная трудоемкость 0,275 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 : : : : :Стоимость единицы, : : :

 : : : : : тенге : Общая стоимость, тенге :Накладные:

 : : :Единица : :-------------------:-----------------------------: расходы,:

 № : Шифр : Наименование работ : : Коли- : Всего : экспл. : Всего : экспл. :материалы: тенге : Всего

 : норм, : : измере-: : : машин :---------: машин :---------:---------:стоимость

 п/п: код : и затрат : : чество :---------:---------: зарплата:---------:оборудо- : :с НР и СП

 : ресурса : : ния : :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП: вание, : Сметная : тенге

 : : : : :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-: мебель, : прибыль,:

 : : : : : ителей : тов : лей : тов :инвентарь: тенге :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. 70 214,6 0,1 15022 7 -- 10811 27899

 1208-0101 -Кровли из профлиста. м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 -0202 Разборка покрытий кровли 214,5 -- 15015 -- -- 2067

 РСНБ РК

 2022 НР - 72%; СП - 8%

 Кзтр и

 Кэм=1,09

 2. 2,604 218870,92 1526,73 569940 3976 426093 127424 753153

 1110-0105 -Стропила. Установка с м3 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 -0101 изготовлением древесин 53713,83 657,01 139871 1711 -- 55789

 РСНБ РК ы в

 2022 НР - 90%; СП - 8% конструк

 Кзтр и ции

 Кэм=1,12

 Изм. и

 доп. вып.

 28

 3. 0,7 120649,53 286,04 84455 200 82937 1281 92595

 1112-0101 -Монтаж стоек, м --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 -0901 конькового прогона, желобов 1883,28 105,57 1318 74 -- 6859

 РСНБ РК подкосов. Устройство

 2022

 Кзтр и НР - 92%; СП - 8%

Программный комплекс АВС (редакция 2023.8) 2 7120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Кэм=1,12

 Изм. и

 доп. вып.

 28

 4. 84 2232,17 22,8 187502 1915 150647 25965 230545

 1208-0101 -Обрешетка с прозорами м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 -1402 из досок и брусков под 415,95 13,37 34940 1123 -- 17077

 РСНБ РК кровлю из листовой

 2022 стали. Устройство

 Кзтр и

 Кэм=1,09 НР - 72%; СП - 8%

 5. 3,144 13339,79 115,8 41940 364 35297 5813 51574

 1110-0115 -Конструкции деревянные м3 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 -0101 ферм, арок, балок, древесин 1997,05 57,41 6279 180 -- 3820

 РСНБ РК стропил, мауэрлатов. ы в

 2022 Огнезащита конструк

 Кзтр и ции

 Кэм=1,12 НР - 90%; СП - 8%

 Изм. и

 доп. вып.

 28

 6. 84 1965,81 46,89 165128 3939 123376 35506 216685

 1112-0101 -Пароизоляция оклеечная. м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 -1501 Устройство в один изолируе 450,15 9,3 37813 781 -- 16051

 РСНБ РК слой мой

 2022 поверхно

 Кзтр и НР - 92%; СП - 8% сти

 Кэм=1,12

 Изм. и

 доп. вып.

 28

 7. 84 1151,96 40,74 96765 3423 68703 23274 129642

 1112-0101 -Пароизоляция оклеечная. м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 -1502 Устройство на каждый изолируе 293,32 7,84 24639 659 -- 9603

 РСНБ РК последующий слой мой

 2022 поверхно

 Кзтр и НР - 92%; СП - 8% сти

 Кэм=1,12

 8. 84 2315,9 121,63 194536 10217 127722 53247 267606

 1112-0101 -Кровли из рулонных м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 -0207 кровельных материалов . кровли 673,77 15,25 56597 1281 -- 19823

 РСНБ РК Устройство

 2022

 Кзтр и НР - 92%; СП - 8%

 Кэм=1,12

 9. 84 2411,07 96,97 202530 8146 94404 94104 320365

 1112-0101 -Покрытия. Утепление м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 -1303 плитами из минеральной утепляем 1190,24 27,46 99980 2307 -- 23731

 РСНБ РК ваты или перлита на ого

 2022 битумной мастике в один покрытия

 Кзтр и слой

Программный комплекс АВС (редакция 2023.8) 3 7120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Кэм=1,12

 Изм. и НР - 92%; СП - 8%

 доп. вып.

 28

 10. 4,326 18126 -- 78413 -- 78413 -- 84686

 234-202-0 -Мат теплоизоляционный м3 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 201 РСНБ ГОСТ 10499-95 из -- -- -- -- -- 6273

 РК 2022 стекловолокна,

 оклеенный с одной

 стороны алюминиевой

 фольгой М-11-ф-50

 СП - 8%

 11. 30 2422,47 31,18 72674 935 20200 46823 129057

 1110-0104 -Подшивка плитами м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 -0203 древесно-волокнистыми потолков 1717,98 16,2 51539 486 -- 9560

 РСНБ РК твердыми толщиной 8 мм

 2022

 Кзтр и НР - 90%; СП - 8%

 Кэм=1,12

 12. 30,9 3250 -- 100425 -- 100425 -- 108459

 232-104-0 -Ориентированная-стружеч м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 103 РСНБ ная плита OSB, толщиной -- -- -- -- -- 8034

 РК 2022 8 мм

 СП - 8%

 13. 84 3684,51 41,26 309499 3466 133736 159894 506944

 1112-0101 -Покрытия кровельные из м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 -0716 профилированного кровли 2051,16 17,86 172297 1500 -- 37551

 РСНБ РК оцинкованного листа.

 2022 Устройство

 Кзтр и

 Кэм=1,12 НР - 92%; СП - 8%

 Изм. и

 доп. вып.

 32

 14. 96,6 3583 -- 346118 -- 346118 -- 373807

 224-102-0 -Профилированный настил м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

 410 РСНБ оцинкованный высотой -- -- -- -- -- 27689

 РК 2022 профиля 25 мм СТ РК EN

 508-1-2012 толщиной

 стали 0,9 мм

 СП - 8%

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 3293016

 В ТОМ ЧИСЛЕ:

 Зарплата рабочих строителей Тенге 640288

 Затраты на эксплуатацию машин Тенге 36588

 в том числе зарплата машинистов Тенге 10102

 Материалов, изделий и конструкций Тенге 1788071

 Накладные расходы Тенге 584142

 Сметная прибыль Тенге 243927

Программный комплекс АВС (редакция 2023.8) 4 7120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------