Программный комплекс АВС (редакция 2023.8) 1 7120

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью ФОРМА 4

"КТЖ-Грузовые перевозки" - "Центр топливных ресурсов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Топливный склад ст.Жанаесиль

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №

(Локальный сметный расчет)

НА Ремонт кровли Административного здания

(инв.№AST806260)

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 3293,016 тыс.тенге

Сметная заработная плата 650,39 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость 0,275 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: : : : :Стоимость единицы, : : :

: : : : : тенге : Общая стоимость, тенге :Накладные:

: : :Единица : :-------------------:-----------------------------: расходы,:

№ : Шифр : Наименование работ : : Коли- : Всего : экспл. : Всего : экспл. :материалы: тенге : Всего

: норм, : : измере-: : : машин :---------: машин :---------:---------:стоимость

п/п: код : и затрат : : чество :---------:---------: зарплата:---------:оборудо- : :с НР и СП

: ресурса : : ния : :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП: вание, : Сметная : тенге

: : : : :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-: мебель, : прибыль,:

: : : : : ителей : тов : лей : тов :инвентарь: тенге :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 70 214,6 0,1 15022 7 -- 10811 27899

1208-0101 -Кровли из профлиста. м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-0202 Разборка покрытий кровли 214,5 -- 15015 -- -- 2067

РСНБ РК

2022 НР - 72%; СП - 8%

Кзтр и

Кэм=1,09

2. 2,604 218870,92 1526,73 569940 3976 426093 127424 753153

1110-0105 -Стропила. Установка с м3 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-0101 изготовлением древесин 53713,83 657,01 139871 1711 -- 55789

РСНБ РК ы в

2022 НР - 90%; СП - 8% конструк

Кзтр и ции

Кэм=1,12

Изм. и

доп. вып.

28

3. 0,7 120649,53 286,04 84455 200 82937 1281 92595

1112-0101 -Монтаж стоек, м --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-0901 конькового прогона, желобов 1883,28 105,57 1318 74 -- 6859

РСНБ РК подкосов. Устройство

2022

Кзтр и НР - 92%; СП - 8%

Программный комплекс АВС (редакция 2023.8) 2 7120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кэм=1,12

Изм. и

доп. вып.

28

4. 84 2232,17 22,8 187502 1915 150647 25965 230545

1208-0101 -Обрешетка с прозорами м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-1402 из досок и брусков под 415,95 13,37 34940 1123 -- 17077

РСНБ РК кровлю из листовой

2022 стали. Устройство

Кзтр и

Кэм=1,09 НР - 72%; СП - 8%

5. 3,144 13339,79 115,8 41940 364 35297 5813 51574

1110-0115 -Конструкции деревянные м3 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-0101 ферм, арок, балок, древесин 1997,05 57,41 6279 180 -- 3820

РСНБ РК стропил, мауэрлатов. ы в

2022 Огнезащита конструк

Кзтр и ции

Кэм=1,12 НР - 90%; СП - 8%

Изм. и

доп. вып.

28

6. 84 1965,81 46,89 165128 3939 123376 35506 216685

1112-0101 -Пароизоляция оклеечная. м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-1501 Устройство в один изолируе 450,15 9,3 37813 781 -- 16051

РСНБ РК слой мой

2022 поверхно

Кзтр и НР - 92%; СП - 8% сти

Кэм=1,12

Изм. и

доп. вып.

28

7. 84 1151,96 40,74 96765 3423 68703 23274 129642

1112-0101 -Пароизоляция оклеечная. м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-1502 Устройство на каждый изолируе 293,32 7,84 24639 659 -- 9603

РСНБ РК последующий слой мой

2022 поверхно

Кзтр и НР - 92%; СП - 8% сти

Кэм=1,12

8. 84 2315,9 121,63 194536 10217 127722 53247 267606

1112-0101 -Кровли из рулонных м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-0207 кровельных материалов . кровли 673,77 15,25 56597 1281 -- 19823

РСНБ РК Устройство

2022

Кзтр и НР - 92%; СП - 8%

Кэм=1,12

9. 84 2411,07 96,97 202530 8146 94404 94104 320365

1112-0101 -Покрытия. Утепление м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-1303 плитами из минеральной утепляем 1190,24 27,46 99980 2307 -- 23731

РСНБ РК ваты или перлита на ого

2022 битумной мастике в один покрытия

Кзтр и слой

Программный комплекс АВС (редакция 2023.8) 3 7120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кэм=1,12

Изм. и НР - 92%; СП - 8%

доп. вып.

28

10. 4,326 18126 -- 78413 -- 78413 -- 84686

234-202-0 -Мат теплоизоляционный м3 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

201 РСНБ ГОСТ 10499-95 из -- -- -- -- -- 6273

РК 2022 стекловолокна,

оклеенный с одной

стороны алюминиевой

фольгой М-11-ф-50

СП - 8%

11. 30 2422,47 31,18 72674 935 20200 46823 129057

1110-0104 -Подшивка плитами м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-0203 древесно-волокнистыми потолков 1717,98 16,2 51539 486 -- 9560

РСНБ РК твердыми толщиной 8 мм

2022

Кзтр и НР - 90%; СП - 8%

Кэм=1,12

12. 30,9 3250 -- 100425 -- 100425 -- 108459

232-104-0 -Ориентированная-стружеч м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

103 РСНБ ная плита OSB, толщиной -- -- -- -- -- 8034

РК 2022 8 мм

СП - 8%

13. 84 3684,51 41,26 309499 3466 133736 159894 506944

1112-0101 -Покрытия кровельные из м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

-0716 профилированного кровли 2051,16 17,86 172297 1500 -- 37551

РСНБ РК оцинкованного листа.

2022 Устройство

Кзтр и

Кэм=1,12 НР - 92%; СП - 8%

Изм. и

доп. вып.

32

14. 96,6 3583 -- 346118 -- 346118 -- 373807

224-102-0 -Профилированный настил м2 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

410 РСНБ оцинкованный высотой -- -- -- -- -- 27689

РК 2022 профиля 25 мм СТ РК EN

508-1-2012 толщиной

стали 0,9 мм

СП - 8%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 3293016

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей Тенге 640288

Затраты на эксплуатацию машин Тенге 36588

в том числе зарплата машинистов Тенге 10102

Материалов, изделий и конструкций Тенге 1788071

Накладные расходы Тенге 584142

Сметная прибыль Тенге 243927

Программный комплекс АВС (редакция 2023.8) 4 7120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------