\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ж. №\_\_\_\_\_\_ шартқа

**Қосымша №5**

**Жұмыстар мен қызметтер үшін жауапкершілік каталогі**

1. **Мердігер жауапкершілігі**
   1. *Ұңғыма құрылысын салу бағасына кіретін жабдықтар*

* Бүкіл қажетті технологиялық жабдықтар жиынтығымен бірге бұрғылау қондырғысы
* Үшплунжерлі бұрғылау сорғысы -2 бірл.
* Көлемі ұңғыманың 1,5 көлеміне тең болатын циркуляциялау жүйесі, 4 сатылы тазартқышымен (дірілелек-2, құм айырғыш, лай айырғыш, ортадан тепкіш -1) және газ айырғыш-2
* Бөліктенген шкаласы және деңгей өлшегіші бар үстей құю багі.
* Бойлер орнатылған орын және ЦС жылыту жүйесі.
* Экологиялық ыдыстар қоқыс жинағыштар
* Хим.реагенттер сақтауға арналған контейнер – 2бірл.
* Бақылаушы мемлекеттік органдардың рұқсаттары, лицензиялары
* Шегендеу құбырлары және шегендеу тізбегінің, пакердің және т.б. жабдықтары
* Бұрғы қашауы, ВЗД, КНБК басқа да элементтері
* Цементтеу жұмыстарын жүргізетін жабдықтар мен қызметкерлер
* Тампонаждау материалдары
* Сорғы-компрессорлау құбырлары
* Бастиек тізбекті фонтанды арматура
* Жабдықтар/материалдарға арналған көлік қызметтері
* Жанғыш-майлау материалдарымен және ауыз су/техникалық сумен қамту
* Бұрғылау ерітіндісін дайындауға арналған техникалық және тұщы сумен қамту
* Бұрғылау қондырғысы мен тұрғын лагерін электр энергиясымен қамту
* Бұрғылау бригадасы мен қызмет көрсетуше қызметкерлерге арналған тұрғын жай мен жылыту пункті
* Айырлы жүк тиеуіш
* 25 тн. автокран
* Тұтыну және жеке гигиенаға арналған, тиісті сападағы және жеткілікті көлемдегі бұрығылау ерітіндісі бойынша Мердігерге тиесілі тұрғын вагонына және жуу сұйықтықтары лабораториясына арналған ауыз сумен қамту;
* Тапсырысшының басқа шарттар бойынша басқа да мердігерлерін тұрғын жай және тамақпен қамту;
* Бұрғылау ерітіндісі бойынша Мердігер жабдықтары үшін электрмен, су және ЖЖМ қамту;
* Жабдықты, вагондарды, лаборатория, хим.реагент тиелген, бұрғылау ерітіндісі бойынша Мердігерге тиесілі контейнерлерді тиеу/түсіруге, сондай-ақ жаңа орынға көшіруге қажетті көтеру крандары және оны ұңғыма участогіне орналастыру;
  1. Мобилизация/көшіру кезеңіндегі жауапкершілік
* Көшіру
* Барлық көлік жұмыстары мен қызметтері
* Жанғыш-майлау материалдарымен және ауыз сумен қамту
* Бұрғылау қондырғысы мен тұрғын лагерін электр энергиясымен қамту
* Қалдықтарды, қоқысты және т.б. арнайы бөлінген жерге шығару/жою;
* Тұрғын жай
  1. «Ембімұнайгаз» АҚ-ның кен орындарына мердігер мен қосымша мердігер автокөліктерінің кіруі үшін, «Ембімұнайгаз» АҚ-ның жеке қауіпсіздік қызметінен рұқсат алу;

1. **Тапсырысшы жауапкершілігі**

* Ұңғымалар құрылысын салуға арналған техникалық жоба жасау.
* Ұңғыма-нүктені отырғызуға арналған координат беру және оны Мердігермен бірлесіп, ұңғыма-нүктені отырғызуды жүргізген қосымша мердігер мекемеден қабылдау;
* Пайдаланушы тізбекті түсіруге рұқсат беру.
* Пайдаланушы тізбекте белгілі бір интервалдарды перфорациялауға рұқсат беру.
* Шакрт талаптарына сай, Шарттың орындалуы үшін геологиялық және техникалық бақылау жүргізу.

1. **Мердігердің жерүсті жабдықтары**

Мердігер бүкіл жерүсті жабдықтарына келтірілген шығын үшін жауапты болады, қоса, бірақ шектелмей бұрғылау құралдарына, машинаға, бұрғылау ерітіндісін араластыруға арналған техникаға және т.б.

Тапсырысшы ондай шығындар үшін жауапты болмайды, егер ол Тапсырысшы, оның Өкілі, Қызметкері кінәсінен болмаса және оның кінәсі дәлелденбеген болса.

1. **Мердігердің жерасты жабдығы**

Мердігер бүкіл жерасты жабдықтарының шығыны үшін жауапты болады, қоса, бірақ бұрғылау және шегендеу құбырларымен, өткізгіштермен, сорғы – компрессорлау құбырларымен, тізбек бастиегі бар фонтан арматурасымен шектелмей.

Тапсырысшы ондай шығындар үшін жауапты болмайды, егер ол Тапсырысшы, оның Өкілі, Қызметкері кінәсінен болмаса және оның кінәсі дәлелденбеген болса.

1. **Ұңғыма шығыны**

5.1 Мердігер Ұңғыма шығыны үшін жауапты болады, мысалы, Ұңғыма оқпаны участогінің шығыны секілді. Тапсырысшы ондай шығындар үшін жауапты болмайды, егер ол Тапсырысшы, оның Өкілі, Қызметкері кінәсінен болмаса және оның кінәсі дәлелденбеген болса.

5.2. Ұңғымаға Мердігер, оның Қосымша мердігері мен Жеткізушісі кінәсінен келтірілген шығын акті, Тараптардың қол қоюы негізінде болса, Мердігер шығынды өз есебінен қайтаруы тиіс.

5.3 Барлық қосымша бастапқы оқпан шығынының тереңдігіне жеткенге дейінгі уақыт және/немесе қаржы шығындары Мердігер есебінен жүргізіледі.

5.4 Егер Мердігер нақты бір ұңғыманы аяқтамай қалдырған немесе құрылысы аяқталған ұңғыма Тапсырысшының арнайы комиссияның анықтамасы бойынша құрылыс сапасының қанағаттанарлықсыз болуы немесе ақауы болмаса апат себебінен одан әрі пайдалануға жарамсыз болса, Мердігер аталған Ұңғыманы өз есебінен жоюға және жаңа (дублер) ұңғыманы бұрғылауға міндетті.

1. **Өзге де талаптар**

6.1 Мердігер тарапынан айыппұлдар, өсімақы және/немесе тұрақсыздық ақысының төленуі Мердігерді Тапсырысшыға келтірілген шығынды қайтару міндетінен босатпайды. Сонымен қатар, санкцияны төлеудің орнына Мердігер Күнтізбелік кестемен бекітілген мерзімде аяқталу үшін жауапты болатын, Жұмыстардағы кемшілікті жоюға құқылы.

6.2 Егер ұңғымаларға геофизикалық зерттеулер жүргізу дерегі бойынша (ГИС) өнім беруші горизонттағы АКЦ-ФКД жабысу сапасы қанағаттанарлықсыз болса, соған орай ату-жару жұмыстарында (ПВР) су ағысы болады, ГИС, жөндеу-оқшаулау жұмыстарын қайталап жүргізуге жұмсалатын барлық шығындар, жер қабатындағы су ағысын шектеу және перфорациялау жұмыстарын Мердігер өзі орындауға міндеттенеді.

6.3 Мердігер мердігердің кінәсінен ГИС каротаждық партиясының мәжбүрлі бос тұруына байланысты, жауапты болады және шығындарды төлейді.

4.5 Мердігер шегендеу бағаналарын цементтеу сапасы үшін жауапты болады. Ұңғымаларды қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақау анықталған жағдайда (ұңғыманың өнімді бөлігінде цементті тастың жыныспен және шегендеу бағанасымен 50%-дан астам цемент ерітіндісін бағанадан тыс толық көтермеу) немесе бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін пайдалану және техникалық бағандар (кондуктор) арасында бағана аралық қысым пайда болған жағдайда, сондай-ақ ұңғыманы қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін 6 ай ішінде жасырын кемшіліктер анықталған және мердігердің жауапкершілігін белгілеу кезінде мердігер осындай ақауды жою жөніндегі жұмыстарды өз есебінен жүргізеді 13.6 Подрядчик несет ответственность за сохранность и надлежащее использование Материалов и Оборудования Заказчика.

13.8 Өрт немесе авария болған, жерасты немесе жерүсті коммуникацияларының бұзылуына қатысты барлық жағдайлар туралы Мердігер дереу, 1 сағаттан аспайтын уақыт ішінде Тапсырысшыға орталық диспетчерлік қызметтің телефоны арқылы хабарлайды.

13.12 Алайда Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың уақтылы аяқталмауына байланысты жауапкершіліктен босатылмайды, және күнтізбелік кестеге сәйкес жұмыстарды орындаудың қандай да бір кезеңін орындауда қандай да бір кідіріс болған жағдайда жұмыстарды орындаудың келесі кезеңінде осындай кідірісті өтеуге міндеттенеді. Мердігер жұмыстардың уақтылы орындалмағаны үшін осы Шарттың ережелеріне сәйкес жауапты болады.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТАПСЫРЫСШЫ»**  «Ембімунайгаз» АҚ  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **«МЕРДІГЕР»** |