**Приложение № 5 к Договору**

**№ \_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

**СОГЛАШЕНИЕ**

**в области безопасности и охраны труда, промышленной** безопасности для опасных производственных объектов в нефтяной и газовой промышленности, электробезопасности, пожарной безопасности и экологии.

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

**Заказчик –** товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайтелеком» (далее ТОО «МТК»)

**Исполнитель −** организация, выполняющая работы/услуги на объектах Товарищества в соответствии с договорными обязательствами.

**Субподрядчик −** предприятие, привлекаемое генеральным подрядчиком к участию в сооружении объекта.

Наряд-допуск −задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, мероприятия, обеспечивающие правильность подготовки рабочего места, необходимые меры безопасности, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы**;**

**Работы повышенной опасности** −работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность, в том числе и не связанная с характером выполнения работы.

**Земляные работы −** комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение и укладку с разравниванием, и уплотнение грунта. Цель производства земляных работ - создание инженерных сооружений из грунта (плотин, дорог, каналов, траншей и др.), устройство оснований зданий и сооружений, планировка территорий под застройку.

**Огневые работы −** производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов конструкций (электросварка, газосварка, бензо- керосинорезка, разогрев битумов и смол, паяльные работы, механическая обработка металла с выделением искр и другие).

**Газоопасные работы −** это работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в том числе внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи сушильные, реакторы, резервуары, цистерны и другое аналогичное оборудование, коллекторы, тоннели колодцы, приямки и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону взрыва - и пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное действие на организм человека, работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20%).

**СИЗ −** средства индивидуальной защиты. Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда.

**Система управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды (далее СУОТ) –** механизм, обеспечивающий непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды, и включающий комплекс мер правового, организационно-технического, экономического, образовательного и социального характера, направленного на предупреждение несчастных случаев с персоналом, предотвращение и ликвидацию аварий на опасных производственных объектах, и защиту от негативного воздействия на окружающую среду.

**ГОТ и ОС** − Группа охраны труда и окружающей среды Заказчика

**Подразделение Заказчика −** служба, цех, участок, отдел, управление **Заказчика**

**Уполномоченный представитель Заказчика –** лицо осуществляющее контроль соблюдения требований, изложенных в нормативно-правовых актах РК, внутренних правилах, инструкциях и иных документах по **безопасности и охране труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охране окружающей среды.**

**Акт –** документ, в котором отражены выявленные несоответствияУказание, Предписание и др.

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Данный документ определяет порядок и требования к обеспечению Исполнителем безопасных и здоровых условий труда при выполнении работ/оказания услуг на объектах Заказчика.
   2. В ходе выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Республики Казахстан, включая трудовое законодательство РК, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика.
   3. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения Исполнителем законодательных, нормативных требований и требований, изложенных в локальных актах Заказчика в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды Исполнитель должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика мест производства работ/оказания услуг.
   4. На предприятии утверждены:

- Политика в области охраны труда и промышленной безопасности;.

- Политика в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств;

- Политика в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных средств и их аналогов;

- Экологическая политика.

* 1. Стратегическими Целями данных политик являются:

1. Предотвращать травмы и ухудшение состояния здоровья работников.

2. Предотвращать загрязнение окружающей среды.

Достижение поставленных целей осуществляется решением комплекса задач на предприятии, в соответствии с требованиями международных стандартов в области качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на производстве, охраны окружающей среды.

В соответствии с этим ТОО «МТК» требует от персонала предприятия иИсполнителя**:**

* Соблюдать на объектах ТОО «МТК» требований изложенных, в законодательных актах и нормативно-технической документации при выполнении всех видов деятельности.
* Обеспечивать безопасность и охрану труда персонала.
* Предотвращать загрязнение и контролировать содержание объектах в процессе работы.
* Минимизировать риски воздействия опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников и предупреждать возникновение возможных аварийных ситуаций, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, способных неблагоприятно повлиять на здоровье.
  1. К выполнению работ/оказания услуг на объектах Заказчика допускается персонал

Исполнителя, прошедший проверку знаний правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда, правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтяной и газовой промышленности, электробезопасности и пожарной безопасности с предоставлением копии удостоверений установленного образца и протоколов обучения по данным направлениям.

* 1. Обязательное в наличие в штате потенциального поставщика инженера по охране труда с предоставлением сертификатов по безопасности и охране труда и промышленной безопасности, отвечающего по должностной инструкции за соблюдение правил охраны труда; в целях контроля, обеспечения и мониторинга вопросов по безопасности и охране туда, выезд на месторождения объектов Заказчика, предоставление ежемесячной отчетности в области безопасности и охраны труда по формам предоставленной Заказчиком.
  2. Иметь утвержденный план по охране труда и окружающей среды, нотариально заверенный.
  3. Исполнитель несет ответственность за свой персонал, и персонал субподрядных организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий на объектах ТОО «МТК».
  4. Исполнитель предоставляет на согласование главным специалистам Заказчикаплан организации работ или проект производства работ.
  5. Исполнительобязан выполнять работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды, предъявляемыеЗаказчикоми в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями.
  6. Все электромонтажные работы Исполнителемна объектах Заказчика должны осуществляться по допускам, выданным лицом, ответственным за электрохозяйство у Заказчика.
  7. Заказчикимеет право координировать работу Исполнителя при локализации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

1. **Требования к профессиональной компетенции персонала Исполнителя**

3.1 Персонал Исполнителя, допускаемый на объекты Заказчика для производства работ/оказания услуг, должен иметь:

* квалификационное удостоверение, подтверждающее обучение и допуск к работе по указанной профессии;
* удостоверение по гражданской защите в области обеспечения промышленной безопасности;
* удостоверение о проверке знаний Правил техники безопасности и инструкций по охране труда;
* удостоверение о проверке знаний по электробезопасности;
* удостоверение о проверке знаний по пожарно-техническому минимуму;

Форма удостоверений должна соответствовать требованиям, изложенным в действующих нормативных ак­тах.

3.2 Исполнительобязан проводить со своими работниками - вводный, первичный, повторный и целевой инструктаж по безопасности и охране труда в установленном порядке. При проведении инструктажей работникам Исполнителядолжны быть озвучены:

* основные трудовые обязанности работников, правила поведения на рабочем месте;
* общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, установленном на данном участке;
* устройство оборудования, с которым предстоит работать, опасные зоны оборудования, предохранительные приспособления и ограждения, блокировка, заземление и другие сред­ства защиты;
* основные опасные и вредные факторы при производстве работ;
* установленный порядок подготовки, безопасной организации и содержания в чистоте рабо­чих мест;
* содержание инструкций по безопасному ведению работ;
* требования пожарной безопасности;
* места расположения средств пожаротушения и сигнализации;
* план эвакуации с указанием расположения средств пожаротушения и связи;
* действия работников при аварийных ситуациях;
* приемы первой помощи пострадавшим и действия работников при возникновении несчаст­ного случая.

3.3 Персоналу Исполнителя, допускаемому на объекты ТОО «МТК» для производ­ства различных видов работ, проводится вводный инструктаж Заказчиком с целью ознакомления их с:

- Политикой в области охраны труда и промышленной безопасности;.

- Политикой в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств;

- Политикой в отношении алкоголя,наркотических средств,психотропных средств и их аналогов;

- Экологической политикой.;

* общими правилами и требованиями безопасности;
* правилами трудового распорядка;
* правилами поведения на объектах ТОО «МТК» и его подразделений;
* характеристиками основных, опасных и вредных производственных факторов.

Вводный инструктаж для работников Исполнителя проводится по про­грамме и фиксируется в «Журнале регистрации вводного инструктажа по безопасности и охране труда, противопожарной безопасности для сторонних организаций».

Документы, разрешающие проведение вводного инструктажа, оформляются Исполнителем в установленном в ТОО «МТК» порядке.

3.4 с работниками Исполнителяпри их допуске на объекты ТОО «МТК» для проведения работ/оказания услуг, независимо от уровня их квалификации и стажа работы, после обязательного вводно­го инструктажа проводится первичный инструктаж на рабочем месте.

3.5 Инструктаж по безопасности и охране труда на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников с конкретной производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами работ.

3.6 Первичный инструктаж для работников Исполнителя проводится по про­грамме и фиксируется в «Журнале регистрации инструктажа работников сторонних организаций и вспомогательных подразделений предприятия».

3.7 Ответственность за своевременное проведение первичного инструктажа возлагается на Исполнителя.

3.8 Работники рабочих профессий Исполнителя должны владеть приемами оказа­ния первой помощи пострадавшим.

3.9 Исполнитель обязан проводить периодический медицинский осмотр/ предсменное медицинское освидетельствование работников с учетом выполняемой ими работы и профессии и информировать об этом Заказчика.

1. **Требования к обеспеченности работников Исполнителя СИЗ**

4.1 Исполнитель обязан:

* обеспечить своих работников, работающих на объектах ТОО «МТК», всеми необходимыми сред­ствами индивидуальной защиты;
* провести предварительное обучение работников, по правильному использованию положен­ных им средств индивидуальной защиты;
* не допускать к работе своих работников без установленных средств индивидуальной защи­ты, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви.

4.2 Весь персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и использовать их на месте производства работ:

* защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
* каска;
* спецодежда;
* средства защиты глаз, лица и рук.

Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

* лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
* закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ;
* средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами;
* средства защиты от падения при работе на высоте;

Исполнитель обязан обеспечить, при выполнении работ на объектах ТОО «МТК» использование его работниками:

* спецодежды, спецобуви и других СИЗ;
* применять проверенные средства индивидуальной защиты;
* не применять СИЗ, с истекшим сроком поверки или/и состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

4.3 Представители ТОО «МТК» имеют право останавливать производство работ Исполнителя с выдачей указания, в случае необеспеченности и неприменения работниками Исполнителя необходимых средств индивидуальной защиты.

1. **Требования к Исполнителю по расследованию инцидентов, аварий, несчаст­ных случаев и случаев острого отравления.**

5.1 Исполнитель проводит расследование инцидентов, аварий, случаев травмировании или острого отравления, произошедших во время выполнения работ на объектах ТОО «МТК», в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и системой управления охраной труда.

5.2. Расследование несчастного случая, происшедшего с работником Исполнителя, ведущим работы на объектах ТОО «МТК», проводится Исполнителем с участием ответственного представителя ТОО «МТК».

1. **Требования к Исполнителю в сфере управления охраной труда.**

6.1 Исполнитель обязан иметь собственную службу или специалиста по безопасно­сти и охране труда.

6.2 Исполнитель, на рабочем месте должен иметь документы или справку, заверенную подписью первого руководителя и печатью организации Исполнителя, подтверждающие наличие в организации следующих данных по безопасности и охране труда:

* Системы управления охраны труда;
* Лицензии и разрешительной документации;
* Документов, подтверждающих квалификацию персонала;
* Информацию о применяемом оборудовании и его безопасности;
* Договора страхования работников;
* Статистику и анализ несчастных случаев и профзаболеваний;
* Информацию о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;
* Информацию по безопасности используемых материалов и химических веществ;
* Об обеспеченности персонала СИЗ;
* О наличии службы или специалиста по безопасности и охране труда, общественного инспектора по охране труда, порядке проведения инструктажей и обучения.

6.3 Исполнитель должен иметь и вести следующую документацию:

* протоколы проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников;
* инструкции по безопасности и охране труда по видам работ и профессий;
* журналы регистрации инструктажей по безопасности и охране труда;
* журналы проверок состояния условий труда;
* графики проведения проверок подразделений;
* журнал регистрации выданных нарядов – допусков;
* наряды – допуски на проведение работ повышенной опасности.

1. **Требования к поведению персонала Исполнителя на объектах ТОО «МТК».**

7.1 Каждый работник Исполнителя, допущенный для производства работ на терри­торию ТОО «МТК», должен соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, уста­новленные его работодателем и выполнять требования ТОО «МТК».

7.2 Исполнитель обязан:

* не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или употребившего в течение рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение;
* не допускать пронос и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала алкоголя, наркотических или токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

7.2.1 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ.

7.2.2 Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускаются к месту проведения работ.

7.3 Работники Исполнителя обязаны:

* использовать рабочее время для выполнения своих должностных обязанностей, воз­держиваться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанно­сти;
* своевременно и тщательно выполнять работы;
* соблюдать технологическую дисциплину;
* принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или за­трудняющих нормальное производство работы (простой, аварии), создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руково­дителю работ;
* содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в порядке, чистоте и в ис­правном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и объектах объектов;
* эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инстру­ментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным ТОО «МТК» в пользование Исполнителя, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
* содержать в исправном состоянии средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению.

7.4 Работники Исполнителя обязаны соблюдать все установленные требования безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности, работать, соблюдая требования, изложенные в инструкциях и технологических регламентах, не предпри­нимать никаких действий по отклонению от безопасного проведения работ.

7.5 Работникам Исполнителя запрещается:

* выполнять непредусмотренные работы;
* проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;
* приносить и хранить огнестрельное оружие на производственных объектах ТОО «МТК»;
* курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;
* уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие ТОО «МТК»;
* скрывать информацию об инцидентах или полученных травмах от непосредственного ру­ководителя работ и ТОО «МТК»;
* приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсины;
* приходить на объекты ТОО «МТК» или находиться на их объектах в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
* Предпринимать действия, которые могут повлечь за собой несчастный случай на производстве.

1. **Общие требования к безопасному выполнению работ/оказания услуг.**

8.1 Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее оборудование, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для выполнения на них работ силами Исполнителя, передаются последнему согласно акту-допуску по уста­новленной форме. В этом случае выдачу нарядов-допусков на производство работ осуществ­ляет Исполнитель.

Производственный объект ТОО «МТК» не может быть передан Исполнителю по акту-допуску для производства работ силами Исполнителя, если через участок, выделенный для производ­ства работ, проходят действующие газопроводы, теплопроводы, нефтепроводы, или другие действующие коммуникации, а также на нем работают технологические машины и механиз­мы.

8.2 Должностные лица ТОО «МТК», обеспечивающие контроль по своему направлению за производственной деятельностью, имеют право:

* проверять состояние охраны труда, окружающей среды и безопасности производства на объектах работ Исполнителя:
* беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знако­миться с документами по вопросам безопасности, окружающей среды и охраны труда:
* запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, а также могут привести к инциденту или к аварии;
* запрашивать от руководителей Исполнителя материалы и ежемесячные отчеты по вопросам безопасности и охраны труда, требовать письменных объяснений их работников, допустивших нарушение требова­ний безопасности, охраны труда и окружающей среды и установленного порядка на предприятии;
* требовать от руководителей Исполнителя заменить работников, не выполняющих свои обя­занности или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по безопасному ведению ра­бот и требования безопасности и охраны труда;
* останавливать работы при обнаружении нарушений, которые могут привести к нанесению вреда здоровью и жизни работников Исполнителя;
* координировать действия Исполнителя при локализации аварий и ликвидации их послед­ствий.

8.3 Исполнитель обязан обеспечить:

* контроль над соблюдением требований технологической дисциплины и соответствие произ­водственных процессов действующим нормам и правилам;
* исключение присутствия на объектах ТОО «МТК» работников Исполнителя (или работников субподрядчика), находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо интоксикации иного типа;
* оформление наряда - допуска, Разрешения. Контроль над проведением работ повышенной опасности;
* присутствие на рабочей площадке должностного лица Исполнителя, ответственного за без­опасное производство работ, профессионально компетентного в вопросах безопасности и охраны труда и безопасного производства работ;
* проведение электрогазосварочных работ на взрывопожароопасных объектах только силами квалифицированных сварщиков, аттестованных в установленном порядке.

8.4 Применяемые Исполнителем инструменты, приспособления, оборудование и др. должны быть исправны, испытаны, проверены и применяться по назначению.

8.5 Представитель Заказчика имеет право контролировать соответствие требованиям НТД инструментов, приспособлений, оборудования и др. Исполнителя. В случае если Заказчик имеет основания полагать, что какие-либо инструменты, приспособления, оборудование и др. Исполнителя являются неисправными или небезопасными для выполнения работ, Исполнитель обязан изъять указанные инструменты, приспособления, оборудование и др., и заменить его аналогом, отвечающим требованиям безопасности.

8.6 Исполнитель несет ответственность за осуществление работ своим персоналом в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска, разрешения на производство работ.

1. Требования в области охраны окружающей среды
   1. Исполнитель обязан:

9.1.1Самостоятельно нести ответственность за сбор, безопасное временное хранение, вывоз, сдачу образуемых отходов производства и потребления при выполнении им работ/оказания услуг.

9.1.2 Возместить Заказчику ущерб, причиненный окружающей среде, в случае нанесения вреда окружающей среде по его вине, а также произвести все выплаты (штрафные санкции), наложенные на Заказчика в результате действий Исполнителя, и/или возместить Заказчику взысканные с него в судебном порядке суммы вреда, причиненного третьим лицам и/или работникам Заказчика.

* + 1. Устранить/ликвидировать экологические последствия аварий, произошедших по вине Исполнителя.

9.1.4 Незамедлительно информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях на производстве, авариях.

* 1. Исполнителюзапрещается:

9.2.1 Захламлять прилегающую территорию Заказчика отходами производства и потребления, опасными вредными веществами и материалами и т.п.;

9.2.2 Несвоевременно собирать отходы производства и потребления на рабочем месте.

9.2.3 Смешивать разные наименования отходов в одном контейнере.

9.2.4 Самовольно уничтожать кустарники, деревья, цветники, газоны.

9.3 Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения экологического законодательства РК. Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

9.4 Исполнитель, обнаруживший нарушение экологических требований, норм, правил и инструкций или опасность, угрожающую жизни и здоровью людей, а также возможность загрязнения окружающей среды, обязан незамедлительно принять все зависящие от него меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом Заказчику работ.

1. Требования к персоналу Исполнителя:
   1. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на объектах Заказчика.
   2. Исполнитель обязуется возместить Заказчику наложенные на него в результате действий Исполнителя штрафы и/или возместить Заказчику взысканные с него в судебном порядке суммы вреда, причиненного третьим лицам и/или работникам Заказчика, согласно настоящему договору.
2. Ответственность
   1. В случае выявления нарушения требованийбезопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей среды, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников, нанесения ущерба окружающей среде, Заказчик приостанавливает производство работ и направляет Исполнителю письменное Указание (предписание) для устранения нарушения. О принятии мер по устранению нарушений и/или наложении дисциплинарного воздействия к виновным лицамИсполнитель в письменной форме информирует Заказчика**.**
   2. Грубые, систематические нарушения требованийИсполнителем в областибезопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и охраны окружающей средымогут служить основанием для расторжения договорных отношений сИсполнителем в одностороннем порядке.
   3. Заказчик имеет право не допускать на территорию предприятия персонал Исполнителя находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
   4. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные персоналом субподрядной организации, либо привлечёнными лицами при выполнении работ нарушения требований нормативных документов. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителем, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
   5. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.
   6. При наличии вины Исполнителя, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, а также несет следующую ответственность за обнаруженные нарушения:

**Ответственность за обнаруженные нарушения**

| **№**  **п/п** | **Нарушения** | **Штраф (\*)** |
| --- | --- | --- |
| **0** | **Правила «Нулевого допуска»**  - не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Отстранять от работы лиц употребивших в течение рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение.  - Запрещать пронос и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала алкоголя, наркотических или токсических веществ.  Курение на объектах Заказчика разрешается только в специальных оборудованных местах, обозначенных предписывающим и /или указательным знаком «Место для курения».  - Всегда сообщать диспетчеру ТОО «МТК» о каждом несчастном случае, загорании, пожаре, аварии и любой ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя и работников  - запрещать вынос с объектах предприятия товарно-материальные ценности, принадлежащие ТОО «МТК» |  |
|  | Нарушение Правил «Нулевого допуска» (за каждое нарушение) | **40 МРП** |
| **1** | **Разрешения на работы (допуск к работам)** |  |
| 1.1 | Проведение Работ без оформления разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности (наряда-допуска, разрешения, распоряжения и др.) и/или без акта передачи в ремонт.  Проведение работ с привлечением неквалифицированных специалистов, не имеющих удостоверений по безопасности и охране труда и промышленной безопасности, указанных в пп 1.6. настоящего Приложение к Договору | **40 МРП** |
| 1.2 | Невыполнение требований, указанных в наряде допуске, Разрешении на работу и / или в инструкциях по рабочим местам | **20 МРП** |
| 1.3 | Использование во взрывоопасных и пожароопасных зонах инструмента, приспособлений и оборудования, опасных образованием искр, т.е. не соответствующих по исполнению взрывоопасной смеси. | **40 МРП** |
| 1.4 | Отсутствие лиц, из числа руководителей, ответственных за безопасное проведение работ повышенной опасности, указанных в разрешительных документах на проведение работ. | **20 МРП** |
| 1.5 | Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных):  - отсутствие целевого инструктажа;  - отсутствие средств индивидуальной и коллективной защиты;  - отсутствие заземляющих устройств;  - и др. | **20 МРП** |
| 1.6 | Выполнение работ без оформления продления наряда-допуска и / или Разрешения на выполнение работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных), в соответствии с требованиями инструкций, положений и т.д. | **40 МРП** |
| **2** | **Средства индивидуальной защиты** |  |
| 2.1 | Персонал не обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ | **20 МРП** |
| 2.2 | Неиспользование средств защиты органов слуха (где необходимо) | **10 МРП** |
| 2.3 | Неприменение защитной каски | **10 МРП** |
| 2.4 | Неприменение спецобуви | **10 МРП** |
| 2.5 | Неприменение защитных очков (где необходимо) | **10 МРП** |
| 2.6 | Неприменение спецодежды | **10 МРП** |
| 2.7 | Неприменение защитных перчаток/рукавиц | **10 МРП** |
| 2.8 | Использование инструмента, оборудования в неисправном состоянии или не предназначенном для выполнения данного вида работ | **10 МРП** |
| 2.9 | Использование спецодежды изготовленной из тканей с содержанием хлопчатобумажного волокна менее 80%, полиэфирного волокна более 20% (капронового более 10%), присутствие в тканях ацетатных волокон, а также отсутствие на изделиях указаний о составе ткани. | **40 МРП** |
| **3** | **Аварийные меры** |  |
| 3.1 | Невыполнение требований Заказчика при локализации / ликвидации аварийных ситуаций | **40 МРП** |
| **4** | **Другие отклонения** |  |
| 4.1 | Допуск посторонних лиц к рабочим местам | **10 МРП** |
| 4.2 | Оставление без присмотра технического оборудования в работающем состоянии, или поручение посторонним людям наблюдения за ним | **20 МРП** |
| 4.3 | Использование неисправных электрических установок, инструментов и приспособлений | **40 МРП** |
| 4.4 | Использование электрического оборудования не соответствующего по техническим характеристикам подключаемой нагрузке либо с повреждённой изоляцией (щиты, сборки, рубильники, удлинители, розетки и т.д.) | **40 МРП** |
| 4.5 | Прокладка электрокабелей (проводов, шнуров) через проезжую часть без соответствующей защиты от механических повреждений либо прокладка кабелей с нарушенной изоляцией. | **40 МРП** |
| 4.6 | Подключение электроприёмников напрямую к электросети без специальных устройств защитного отключения (предохранители, плавкие вставки, пробки, УЗО и т. д.) или использование для этой цели некалиброванных (не соответствующих нагрузке) защитных устройств, не обеспечивающих отключение при коротком замыкании. | **40 МРП** |
| 4.7 | Применение электрооборудования (щиты, сборки, панели, рубильники и т. д.) с неисправными либо незапертыми стационарными запорными устройствами, которое может привести к несанкционированному доступу к токопроводящим частям, находящимся под напряжением | **40 МРП** |
| 4.8 | Отсутствие защитного заземления (зануления) металлических (токопроводящих) корпусов и оболочек электрооборудования и электроинструмента, переносных светильников (согласно требованиям паспорта завода-изготовителя) | **40 МРП** |
| 4.9 | Применение для подключения электрических розеток (разъёмов) не маркированных по классу напряжения (220В, 380В и т. д.) | **10 МРП** |
| 4.10 | Использование несоответствующих инструментов (поврежденных, самодельных) или непригодных для типа выполняемых работ | **40 МРП** |
| 4.11 | Непринятие мер по предотвращению инцидентов, связанных с поражением электротоком | **100 МРП** |
| 4.12 | Промывка рабочего оборудования и инструментов бензином или другими воспламеняемыми продуктам | **20 МРП** |
| 4.13 | Другие нарушения / условия, не указанные в данном перечне | **20 МРП** |
| 4.14 | Перевозка баллонов со сжатыми и сжиженными газами без специальных приспособлений (контейнеры, резиновые кольца, деревянные брусья с гнёздами для баллонов и др.) | **40 МРП** |
| 4.15 | Совместная транспортировка баллонов с горючими газами и кислородом. | **40 МРП** |

1МРП (месячный расчетный показатель текущего года, утвержденный Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете»).

**Заказчик Исполнитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О)**

М.П. М.П.