**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Услуга по испытанию средств индивидуальной защиты в электроустановках**

1. **Общие сведения**
	1. Заказчик:

ТОО «Tau-Ken Temir»

* 1. Местонахождение Объекта:

Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 018, Строение 133, Почтовый индекс 100018.

1. **Цель работы**

 Выполнение требований Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.

1. **Задачи работы**

Произвести испытание средств индивидуальной защиты (Далее -СИЗ) согласно РД 34.03.603;

1. **Объект работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование средств защиты | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Перчатки диэлектрические | пара | 6 |
| 2 | Изолирующие штанги | шт | 5 |
| 3 | Указатели напряжения 6кВ | шт | 4 |
| 4 | Указатели напряжения 35кВ | шт | 1 |
| 5 | Боты диэлектрические | пара | 4 |

1. **Требования к выполнению услуг**
	1. Транспортировка СИЗ выполняется Услугодателем, и все накладные расходы должны быть предусмотрены в общей сумме договора;
	2. Приемка и передача СИЗ на период испытаний оформляется соответствующими актами с указанием маркировки и целостности.
	3. График работ согласуется Услугодателем с Заказчиком, но не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора;
	4. По завершению работ выдать протокола испытаний согласно формы указанной в Приложении 3 РД 34.03.603.
	5. При производстве работ руководствоваться требованиями соответствующих нормативных актов РК – РД 34.03.603, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
	6. Все выполняемые работы производятся силами и средствами Услугодателя.
2. **Требования к исполнителю работ**
	1. В процессе проведения тендера необходимо предоставить документы подтверждающие следующее:
		1. Подтверждение наличия опыта работы в течение последних трех лет в области, соответствующей предмету закупки;
		2. Наличие лицензии на проведение испытания электрооборудования.

6.2 Применяемые приборы измерений должны иметь государственную поверку. При сдаче СИЗ с испытаний предоставить копии актов государственной поверки приборов измерений Заказчику;

6.3 При отрицательном результате испытаний СИЗ Услугадатель предоставляет соответствующий акт непригодности дальнейшей эксплуатации СИЗ с указанием несоответствия требований РД 34.03.603.

1. **Срок выполнения работ:**

60 календарных дней с момента подписания договора.

1. **Гарантия:**

1 год с момента подписания актов выполненных работ.