|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 5 | | | | | | | | | |
| к договору №\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Ведомость объемов работ №**  **на ремонт здания охранного поста №2 ЖТЭС филиала Южные МЭС на 2025 год (подряд)** | | | | | | | | | |
| Основание: Дефектный акт № | | | | | | | | |  |
| **№ п/п** | | **Наименование физических объемов работ** | | **Единица измерения** | | **Количество** | | | **Примечание** |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 |
| 1 | | Поверхности внутренние. Очистка потолка от известковой покраски | | м2 | | 22,57 | | |  |
| 2 | | Грунтовка | | м2 | | 22,57 | | |  |
| 3 | | Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 22,57 | | |  |
| 4 | | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | м2 окрашиваемой поверхности | | 22,57 | | |  |
| 5 | | Поверхности внутренние. Очистка стен от известковой покраски | | м2 | | 70,73 | | |  |
| 6 | | Грунтовка | | м2 | | 70,73 | | |  |
| 7 | | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза | | м2 окрашиваемой поверхности | | 70,73 | | |  |
| 8 | | Изделия лепные погонные (порезни, пояса, карнизы, фризы и другое) высотой до 50 мм. Смена лепных изделий | | м изделия | | 27,00 | | |  |
| 9 | | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | | шт | | 6,00 | | |  |
| 10 | | Доски подоконные в зданиях. Снятие | | м2 | | 10,10 | | |  |
| 11 | | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,30 м | | м | | 10,10 | | |  |
| 12 | | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж и установка блоков | | м2 | | 2,00 | | |  |
| 13 | | Приборы дверные. Смена петель | | шт. | | 2,00 | | |  |
| 14 | | Приборы дверные. Смена замков врезных | | шт. | | 1,00 | | |  |
| 15 | | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство | | м2 фасада (без вычета проемов) | | 1,90 | | |  |
| 16 | | Покрытие деревянного пола дощатое. Демонтаж | | м2 пола | | 22,57 | | |  |
| 17 | | Стяжки цементные толщиной 10 мм. Устройство | | м2 стяжки | | 14,00 | | |  |
| 18 | | Полы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | | м2 поверхности облицовки | | 22,57 | | |  |
| 19 | | Плинтуса керамогранитные. Устройство | | м | | 27,12 | | |  |
| 20 | | Щит распределительный. Монтаж оборудования | | шт. | | 1,00 | | |  |
| 21 | | Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами | | м | | 60,00 | | |  |
| 22 | | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | | м | | 30,00 | | |  |
| 23 | | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | | шт. | | 2,00 | | |  |
| 24 | | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | | шт. | | 3,00 | | |  |
| 25 | | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | | шт. | | 4,00 | | |  |
| 26 | | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами | | шт. | | 3,00 | | |  |
|  | | **Перевозка материалов** | |  | |  | | |  |
| 1 | | Мусор строительный (ручная). Погрузка | | т | | 3,00 | | |  |
| 2 | | Мусор строительный (ручная). Разгрузка | | т | | 3,00 | | |  |
| 3 | | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км | | т·км | | 3,00 | | |  |
|  | | **Материалы** | |  | |  | | |  |
| 1 | | Блок дверной металлический входной утепленный с фурнитурой 2м2 | | комплект | | 1 | | |  |
| 2 | | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | | м2 | | 13,05 | | |  |
| 3 | | Плитка керамическая матовая для полов, I сорта ГОСТ 6141-91 одноцветная | | м2 | | 23,023 | | |  |
| 4 | | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм | | м | | 27,3912 | | |  |
| 5 | | Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014 | | шт. | | 3 | | |  |
| 6 | | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 | | км | | 0,04 | | |  |
| 7 | | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | | т | | 0,1048 | | |  |
| 8 | | Металические уголки (багет) | | м | | 27 | | |  |
| 9 | | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | | км | | 0,02 | | |  |
| 10 | | Смесь сухая - штукатурка СТ РК 1168-2006 | | кг | | 162,4733 | | |  |
| 11 | | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | | м2 | | 1,9 | | |  |
| 12 | | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50мм, IP55 - КОП 94-3 У1 | | шт. | | 4 | | |  |
| 13 | | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | | кг | | 28,1 | | |  |
| 14 | | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН 12 (265х310х120) | | шт. | | 1 | | |  |
| 15 | | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | | кг | | 90,288 | | |  |
| 16 | | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | | кг | | 48,48 | | |  |
| 17 | | Канал кабельный, размерами 25 мм х 16 мм | | м | | 30 | | |  |
| 18 | | Колер для водоэмульсионной краски | | кг | | 6 | | |  |
| 19 | | Выключатель автоматический типа ВА103, характеристика "D" 3Р 63А, 63А 6 кА | | шт. | | 1 | | |  |
| 20 | | Выключатель автоматический типа ВА103, характеристика "D" 3Р 80А, 80А 6 кА | | шт. | | 1 | | |  |
| 21 | | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | | м3 | | 0,1428 | | |  |
| 22 | | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | | кг | | 17,3568 | | |  |
| 23 | | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | | кг | | 9,0288 | | |  |
| 24 | | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | | шт. | | 3 | | |  |
| 25 | | Автом .выкл однопоюсный 50 А | | шт. | | 1 | | |  |
| 26 | | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | | шт. | | 2 | | |  |
| 27 | | Автом.выкл однопоюсный 16 А | | шт. | | 5 | | |  |
| 28 | | Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 300 мм | | м | | 10,1 | | |  |
| 29 | | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | | шт. | | 5 | | |  |
| 30 | | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | | кг | | 1,6272 | | |  |