Программный комплекс АВС (редакция 2020.1) 1

 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

 ================================================

 1 Э4120'К9Ж5А0'Ц7Н2ХМ+$РБ''2'''''\*

 2 Ю''Прокладка ВОЛС АО Национальный центр космических ис

 следований и технологий по адресу г.Алматы ул.Шевч

 енко, д.15'4120'1'Линейные сооружения''2'02-01-01'

 Прокладка ВОЛС АО Национальный центр космических и

 сследований и технологий по адресу г.Алматы ул.Шев

 ченко, д.15'\*

 3 РПрокладка ВОЛС\*

 4 Н5=1'Н52=1\*

 5 Ц13-100904-0202'15''Кабели волоконно-оптические. Прокл

 адка небронированного оптического кабеля ОК-4 в те

 л кан. по зан.каналу'м кабеля\*

 6 Ц13-080201-0901(РС147653)(РС129039)'55''Прокладка небр

 онированного оптического кабеля ОК-4 по сущ. ПВХ т

 рубе'м кабеля\*

 7 С123-060701-0202'(15+55+6+3).0,001''Кабель связи оптич

 еский подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203'км

 \*

 8 Ц13-100904-0506(П-1310057)(Н5.0,166)(Н52.0,166)(Н53.0,

 166) К=0,166(РС238465)'1''Сварка 4 ОВ в сущ. ОМ на

 ОК-24'муфта\*

 9 Ц13-100904-1104(Н5.0,125)(Н52.0,125)(Н53.0,125) К=0,12

 5'1''Монтаж ОРК на 16 портов со сплиттером 1х8, со

 сваркой 2 ОВ(2 каскад)'УССЛК\*

 10 СТПрайс лист(=13)'1'24752:1,12'Коробка распределительн

 ая ОРК на 16 портов SC/APC'шт\*

 11 ТКАЗАХТЕЛЕКОМ(=13)'1'8520'Сплитер PLC 1:8'шт\*

 12 Ц13-100904-0401'3''Прокладка патчкордов'м шнура\*

 13 Т"КАЗАХТЕЛЕКОМ"(=13)'1'2050'Патчкорды SC/АPС-3м станци

 я'шт\*

 14 Е11-460301-0203'2''Сверление кольцевыми алмазными свер

 лами в железобетонных конструкциях горизонтальных

 отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением

 охлаждающей жидкости /воды/'отверст.\*

 15 Е11-460303-0103'0,0002.2''Стены и перегородки железобе

 тонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью

 до 0,1 м2'м3 заделки\*

 16 Ц13-100904-0701'1''Кабель волоконно-оптический ГТС с ч

 ислом волокон 4. Измерение затухания на кабельной

 площадке'кабель (строительная длина)\*

 17 Ц13-100904-0906(Н5.0,083)(Н52.0,083)(Н53.0,083) К=0,08

 3'1''Кабель волоконно-оптический ГТС с числом воло

 кон 24. Измерение 2 ОВ на смонтированном участке в

 одном направлении'участок\*

 18 ПМонтажные работы\*

 19 Н52=1,2'Н5=1,2\*

 20 Ц13-080206-1902(РС241448)'50+1''Прокладка труб'м\*

 21 С123-010504-0104'50''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ

 диаметром 32 мм'м\*

 22 С123-010504-0105'1''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ

 диаметром 37 мм на повороты'м\*

 23 С121-130812-0101'1,34.(50+1)''Патроны для строительно-

 монтажного пистолета'1000 шт.\*

 24 К'Оразалы У.\*