Программный комплекс АВС (редакция 2020.1) 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

================================================

1 Э4120'К9Ж5А0'Ц7Н2ХМ+$РБ''2'''''\*

2 Ю''Прокладка ВОЛС АО Национальный центр космических ис

следований и технологий по адресу г.Алматы ул.Шевч

енко, д.15'4120'1'Линейные сооружения''2'02-01-01'

Прокладка ВОЛС АО Национальный центр космических и

сследований и технологий по адресу г.Алматы ул.Шев

ченко, д.15'\*

3 РПрокладка ВОЛС\*

4 Н5=1'Н52=1\*

5 Ц13-100904-0202'15''Кабели волоконно-оптические. Прокл

адка небронированного оптического кабеля ОК-4 в те

л кан. по зан.каналу'м кабеля\*

6 Ц13-080201-0901(РС147653)(РС129039)'55''Прокладка небр

онированного оптического кабеля ОК-4 по сущ. ПВХ т

рубе'м кабеля\*

7 С123-060701-0202'(15+55+6+3).0,001''Кабель связи оптич

еский подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203'км

\*

8 Ц13-100904-0506(П-1310057)(Н5.0,166)(Н52.0,166)(Н53.0,

166) К=0,166(РС238465)'1''Сварка 4 ОВ в сущ. ОМ на

ОК-24'муфта\*

9 Ц13-100904-1104(Н5.0,125)(Н52.0,125)(Н53.0,125) К=0,12

5'1''Монтаж ОРК на 16 портов со сплиттером 1х8, со

сваркой 2 ОВ(2 каскад)'УССЛК\*

10 СТПрайс лист(=13)'1'24752:1,12'Коробка распределительн

ая ОРК на 16 портов SC/APC'шт\*

11 ТКАЗАХТЕЛЕКОМ(=13)'1'8520'Сплитер PLC 1:8'шт\*

12 Ц13-100904-0401'3''Прокладка патчкордов'м шнура\*

13 Т"КАЗАХТЕЛЕКОМ"(=13)'1'2050'Патчкорды SC/АPС-3м станци

я'шт\*

14 Е11-460301-0203'2''Сверление кольцевыми алмазными свер

лами в железобетонных конструкциях горизонтальных

отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением

охлаждающей жидкости /воды/'отверст.\*

15 Е11-460303-0103'0,0002.2''Стены и перегородки железобе

тонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью

до 0,1 м2'м3 заделки\*

16 Ц13-100904-0701'1''Кабель волоконно-оптический ГТС с ч

ислом волокон 4. Измерение затухания на кабельной

площадке'кабель (строительная длина)\*

17 Ц13-100904-0906(Н5.0,083)(Н52.0,083)(Н53.0,083) К=0,08

3'1''Кабель волоконно-оптический ГТС с числом воло

кон 24. Измерение 2 ОВ на смонтированном участке в

одном направлении'участок\*

18 ПМонтажные работы\*

19 Н52=1,2'Н5=1,2\*

20 Ц13-080206-1902(РС241448)'50+1''Прокладка труб'м\*

21 С123-010504-0104'50''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ

диаметром 32 мм'м\*

22 С123-010504-0105'1''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ

диаметром 37 мм на повороты'м\*

23 С121-130812-0101'1,34.(50+1)''Патроны для строительно-

монтажного пистолета'1000 шт.\*

24 К'Оразалы У.\*